JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“
Komisija za sprovođenje postupka
Broj: 08-426/23-488
 Datum i  Mjesto:  16.05.2023.Mojkovac

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama, stav 1 i 2 ( Sl.list CG  br.074/19, 003/23 i 011/23)  Komisija za sprovođenje  postupka javne nabavke objavljuje  sljedeću
IZMJENU  1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Tenderska dokumentacija  br. 08-426/23-442 od 03.05.2023. god. za  otvoreni postupak javne nabavke  za  izvođenje radova na adaptaciji krova školskog objekta JU OŠ «Aleksa Đilas Bećo “  Mojkovac

1. BRIŠE   SE  U DIJELU : USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE
GENERALNI OPIS ZA LIMARSKE RADOVE Za sve limarske - pokrivačke radove je predviđen je: Čelični pocinčani plastificirani ravni lim dmin=0,55mm za ravno pokrivanje sa falcovanjem na licu mjesta, u tamno crvenoj / bordo boji (RAL 3009), za pokrivanje krovova . Lim je toplocinkovan sa min. 140gr/m² cinka, dok je završni sloj plastifikacije (poliuretan ili ekvivalent) debljine min. 35μ (baza i završni sloj). Lim
je falcovan na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 50cm). Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima d=1mm širine 3cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na
međusobnom rastojanju od max 33cm (fiksiranje za daščanu oplatu d=2,5cm vodeći računa da se na pozicijama drvenih rogova podveze prikivaju dužim vijcima kroz dasku u rog). Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. " "Limeni opšavi se izvode limom iz gornjeg opisa u bijeloj boji (RAL 9003 - 9010). Spojna sredstva za opšave i eventualne pozicije predviđene za probijanje lima, su odgovarajući samourezujući vijci antikorozivno zaštićeni cinkovanjem (kao i vijci za drvo), glava M8mm, sa čeličnom plastificiranom podloškom Ø14mm sa EPDM membranom od sintetičke gume otporne na starenje na visokim temperaturama (od min. -50 do
+1200C) kao i dilataciona pomjeranja limenog krovnog pokrivača za min. 1cm na 10m. Prilikom isporuke lima na gradilište potrebno je priložiti kompletnu atestnu dokumentaciju. Sav upotrijebljeni lim sa gore navadenim karakteristikama mora zadovoljavati standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 kao i
kriterijume postavljene EU standardom EN14782 za proizvode od lima, što se dokazuje atestnom dokumentacijom i tehničkim listom proizvođača. 
2.  MIJENJA SE TAČKA 9
[bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.06.2023. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  01.06.2023. godine u 13:00 sati. 

 U skladu sa Članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancije ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Njegoševa 3, 84205 Mojkovac
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Njegoševa 3, 84205 Mojkovac
radnim danima od 10:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 01.06.2023. godine do 13:00  sati.

Napomena: U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

                                                                                  
                                                                                              U ime komisije 
                                                                                            Alma Crnovršanin



 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU


Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije
Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za
otvaranje ponuda.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije
podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za
vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a
najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15
kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na
određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne
nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz
inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki
http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
