OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 80/23
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 59
Mjesto i datum: Nikšić, 21.06.2023. godine






Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23 ) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje






TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

radova za potrebe HE “Perućica”:

Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio –relejne stanice “Ostrog”

Predmet nabavke se nabavlja:

 cjelina 














1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] 	 [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
3. E L A B O R A T - Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio-relejne stanice "Ostrog" usaglašavanje prelaza preko lokalnih saobraćajnica  je dat u dokumentu ispod:



3. Bitne napomene za sačinjavanje Finansijskog dijela ponude:

1. Cijena se upisuje samo za pozicije u kojima su navedene i jedinica mjere i količina. Za pozicije u kojima je navedena jedinica mjere “/”, u rubrici cijena upisuje se 0.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke: 15.000,00 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:5] [5:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.               


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne
NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.
2. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;
i/ili	
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju banke za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od ugovorenog garantnog perioda.
 garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od ugovorenog garantnog perioda.
4. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena,
Cp –  ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo elektro inženjera koji će biti angažovan na izvođenju radova.
· reference elektro inženjera - 10 bodova
po formuli:

Ponuđač dostavlja potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da elektro inženjer ima kvalifikacije i iskustvo u obavljanju poslova istih ili sličnih poslova.
Pod istim ili sličnim uslugama predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi  na ugradnji i održavanju nadzemnih dalekovodnih mreža naponskog nivoa 0,4 kV i 10 kV. 

Za potrebe vrednovanja ponuda prihvatiće se reference jednog dipl. inženjera.

Maksimalan broj referenci koje će se vrednovati je 10.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

5. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

6. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2023. godine do 10:00 sati.

[bookmark: _GoBack]Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2023. godine u 10:00 sati. 

7. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
8. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

9. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:6] [6:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Obaveze Izvođača su:
· Da radovi koji su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije 15/23 koji su sastavni dio ovog Ugovora;
· Da rukovodi izvršenjem svih radova;
· Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Zapisnik o izvršenim radovima; 
· Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
· Da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, smještaj i ishranu radnika i sl.;
· Da se u toku vršenja ugovorenih radova pridržava mjera zaštite životne sredine;
· Obaveza Izvršioca radova su svi troškovi prevoza, osiguranja, carine, istovara  na objektu Naručioca – HE „Perućica“, opreme definisane Tehničkom specifikacijom.

Obaveze Naručioca su:
· Da vrši kontrolu vršenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
· Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Zapisnik o izvršenim radovima; 
Da Izvršiocu uredno plati za izvršene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom

RASKID UGOVORA

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:
· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19 ,3/23 i 11/23).
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.                                                  

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

10. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.




11. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-2810
Mjesto i datum: Nikšić, 18.05.2023.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 3/23 i 11/23), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke za 2023. godinu za nabavku radova za potrebe HE Perućica:

Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio-relejne  stanice “Ostrog”,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Miro Vračar, dipl.ecc.
                                                s.r.
Službenik za javne nabavke Radovan Radojević 
                                                s.r.
Predsjedavajući član član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Sandra Lučić
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Bulajić
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Janko Gardašević
s.r.
















4. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 
za zaštitu prava:
 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
6 | 9
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Elaborat Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje RR stanice Ostrog.pdf
Narugcilac: EPCG A.D. Niksi¢
Dirkcija za ICT

Objekat: Niskonaponski vod BTS 10/0,4 “Povija” - Radio-
relejna stanica “Ostrog”

Lokacija: Povija, Niksi¢

Vrsta tehnicke dokumentacije: ELABORAT

NAZIV:

Sanacija kablovske dionice NN voda za
napajanje radio-relejne stanice "Ostrog" i
usaglasavanje prelaza preko lokalnih
saobracajnica

Obradivaé: CEDIS d.o.o. Podgorica
Obradio: Boris Ostoji¢, dip.el.ing.
Snimao i kartirao: Sreten Vujisi¢, geom.

Podgorica, jul 2018. godine






CEDIS - D.0.0.- PODGORICA

Sadrza;j:

1. UVODNE NAPOMENE - PREDMET ELABORATA . ...
2. OPIS POSTOUECEG STANUJA ......oiiieiteieieiee ettt
3. PLANIRANO STANUE ..o e e e
4. PREDMJER | PREDRACUN RADOVA | MATERIJALA .......oooiiiiiiiiiiiieeie e

Prilozi:
1. Pregledna situacija, R=1:5000
2. Uzduzni profil (sanacija kablovske dionice), R=1:1000
3. Uzduzni profil (ukr$tanje sa putem Povija-Kunak), R=1:1000
4. Stubna lista






CEDIS - D.0.0.- PODGORICA

1. Uvodne napomene - Predmet Elaborata

Predmet ovog elaborata je provjera i uskladivanje sa propisima postoje¢eg niskonaponskog voda
BTS 10/0,4 “Povija” - Radio-relejna stanica “Ostrog”.

Elaborat se radi na zahtjev vlasnika objekta EPCG A.D. NikSi¢, prvenstveno u cilju rekonstrukcije
pocetne kablovske dionice koja je u postoje¢em stanju izvedena na nacin $to je kabal polozen po
tlu, djelimi€no slobodno a djelimi¢no u zastitnim cijevima.

Zadatak Elaborata je:
- Da pruzi tehni¢ko rjeSenje za sanaciju pocetne kablovske dionice NN voda za napajanje
radio-relejne stanice "Ostrog", na nacin da se predvidi kao nadzemna mreza;
- Da provjeri i uskladi sa propisima eventualno nepropisne prelaze preko lokalnih
saobracajnica;

Kao osnova za izradu elaborata posluZili su sledec¢i podaci:
- lzvrSena geodetska snimanja situacije lokacije;
Snimljni uzduzni profili sa elemetima voda;
Neposredni uvid na licu mjesta;
Informacije dobijene usmeno od strane predstavnika EPCG-a.

Ova dokumentacija moze da posluzi kao osnov za planiranje investicije i izradu Glavnog projekta.
Poslovi na redovnom odrzavanju elemenata niskonaponske mreze koji se zadrzavaju nisu predmet
ove elaboracije.

2. Opis postojeceg stanja

U postojeéem stanju Radio-relejna stanica “Ostrog” napaja se niskonaponskim vodom sa BTS
10/0,4 “Povija”.

Na pocetnoj dionici, od BTS 10/0,4 ,Povija“ do ugaono-zateznog zeljeznog stuba Kz
niskonaponska mreza je kablovska, izvedena na nacin 8to je kabal poloZzen po tlu, djelimi¢no u
zastitnim cijevima a djelimi¢no slobodno (svojevremeno, kada je izvoden kablovski vod, zbog
kategorije zemljidta nije bilo moguce izvrSiti iskop kablovskog rova).

Od pocetnog ,Kz“ stuba niskonaponska mreza je nadzemna kablovska, izvedena SKS-om na
drvenim stubovima.

Na mjestu ukrstanja sa visokonaponskim vodom (DV 110 kV) niskonaponska mreza je kablirana.

Zbog konfiguracije terena, u podnozju repetitora, zadnji raspon je izveden na ugaono-zateznim
Zeljeznim ,Kz" stubovima sa Al-Fe provodnicima.

Trasa voda je uglavhom obrasla Sikarom a djelimiéno niskom Sumom. Trasa prolazi uglavhom
kamenitim terenom, a poc€etna i krajnja dionica su strme i teSko pristupacne.

3. Planirano stanje

Pocetna dionica niskonaponskog voda je jako zahtjevna zbog izuzetno strme i kamenite trase, kao
i zbog istovremenog ukr$tanja sa postoje¢im 35 kV dalekovodom i monofaznom niskonaponskom
mrezom.

Ovom dokumentacijom, odabranim tipovima stubova i njihovim rasporedom, kao i usvojenim
parametrima SKS-a, dato je tehniko rjeSenje koje omogucava da se savlada pocetni uspon a da
se istovremeno zadovolji ukrstanje sa DV 35 kV i NN mrezom.






CEDIS - D.0.0.- PODGORICA

Pocetni stub br.1 je armirano-betonski tipa 12/1000 i planiran je neposredno pored BTS 10/0,4
“Povija”, kako bi se na njega lako izveo izvod kabla iz trafostanice. Stub je na mjestu pristupacnom
za vozila. Stub br.2 je pocinkovani zeljezno-re$etkasti tipa B1 9,3 ,Energoinvest” ili sli¢an, koji ima
ulogu ugaono-zateznog stuba. Prelazni raspon je predviden provodnikom SKS 3x70+54.6, sa
najve¢im radnim naprezanjem o=2 daN/mm? kako bi se omogucila odgovarajuéa sigurnosna
visina iznad tla, i sigurnosna visina i udaljenost od 35 kV i 0,4 kV vodova, kako je dato na
uzduznom profilu u prilogu.

Kako predmetni vod sluZi za napajanje radio-relejne stanice koja ima jako vrijednu opremu, ovim
tehnickim rjeSenjem je posebna paznja posvecena ukrstanju sa 35 kV vodom, pa se osim mjere
ugradnje pojaCane elektricne i mehanicke izolacije na 35 kV stubovima prelaznog raspona
predvida i mjera izgradnje dva zemljovodna (zastitna) uzeta iznad niskonaponskog 0,4 kV voda.
Ugradnja dva zemljovodna uzeta, odnosno montaza zateznog ovjeSenja, planirana je na vrhovima
stubova br.1 i br.2 provodnikom Fe 25 mm2 sa najve¢im radnim naprezanjem ¢ = 2 daN/mm?.
Montaza SKS-a predvidena je na 0,5 metara ispod kote ovjeSenja zastithog uzeta. Zbog
obostranog uzemljenja zastitnih uzadi predvideno je uzemljenje stubova. Uzemljivaé na stubu br.1
je tipa 2P (dva koncentri¢na prstena na rastojanju 1m, ukopana na dubinu od 0,5m i 0,75m).
Uzemljiva€ na stubu br.2, koji je na nepristupacnom mijestu, je tipa 2L (dva kraka duzine po 5m
ukopana na dubinu 0,5m). Uzemljivatke rovove potrebno je ispuniti mjeSavinom dobro provodne
zemlje i bentonika u granulama. UzemljivaC stuba br.1 moze se povezati na zastitno uzemljenje
trafostanice.

Posle ugaono zateznog stuba br.2 predvidena je ugradnja nosivog drvenog impregnisanog stuba
br.3 preko koga se vrdi povezivanje na postojeéi Zeljezno reSetkasti stub ,Kz“, koji u postojecem
stanju predstavlja pocetnu tacku nadzemne dionice, a sada je numerisan kao stub br.4. Na ovom
djelu trase predviden je provodnik SKS 3x70+54.6 sa najveéim radnim naprezanjem oc=6
daN/mm?, kako je dato na uzduznom profilu (prilog br.2). Da bi se zadovoljio kriterijum sigurnosne
visine provodnika iznad zemlje u rasponu postojec¢ih stubova br.4 i br.6 (po novoj numeraciji)
potrebno je ugraditi jo$ jedan nosivi stub (br.5).

Za pocCetnu dionicu voda, koja je predmet Elaborata i pretvara se u nadzemnu, u prilogu je data
stubna lista (prilog br.4).

Obilaskom trase, na lokaciji od mjesta ukrstanja niskonaponskog voda sa lokalnim putem Povija-
Kunak prema repetitoru, utvrdeno je da nedostje jedan drveni stub i da je ukrStanje sa
saobracajnicom nepropisno, pa se ovom dokumentacijom na istom mjestu predvida ugradnja
nedostajuceg stuba, kako je dato na uzduznom profilu (prilog br.3).






R.B. OPIS Jed.
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5. Predmyjer i predracun radova i materijala

Ovim predmjerom predvida se isporuka i montaza svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog
nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama,
ispitivanje i pustanje u ispravan rad kao i dovodenje u ispravno prvobitno stanje mesta oStec¢enih na vecé
izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati
standardima. Radovi moraju biti izvedeni struénom radnom snagom, a u potpunosti prema vazec¢im tehni¢kim

propisima za ove vrste radova.

5.1. Gradevinski radovi

5.1.1.  Pripremno-zavrsni radovi:
-organizacija gradilista
-doprema, mehnizacije, opreme i meterijala
-osiguranje gradiliSta, opreme i radnika
-koordinacija rada u skladu sa odobrenim iskljuéenjem
postojecih vodova
-rasci¢avanje gradilidta i uredenje terena pausalno:

5.1.2. Kréenje trase voda, sjeCa Sikare (80%) i Sume (20%).
Sirina prosje¢enog pojasa je 5 m, sigurnosna udaljenost
provodnika do bilo kojeg dijela stabla iznosi najmanje 3.0
m. Takode, radi sigurnosti, predvida se uklanjanje i onih
stabala van trase koja su sklona padu i koja bi
eventualnim padom mogla ugroziti vod, a u svemu prema
tehnickom opisu. PosjeCena stabla i grane ukloniti van
prosjetenog pojasa i uspostaviti Sumski red.

m 100,0

5.1.3. Obiljezavanje-kol€enje stubnih mjesta na lokacijama
prema uzduznom profilu. Ukupno radovi po stubnom
mjestu: kom 5

5.1.4. Rucni iskop rova za polaganje kablovskog voda,
prosjeCnih dimanzija 0.5x0.8x10m. Kategorija zemljiSta
je procjenjena kao prosjec¢no IV, pa podlijeZze izmjeni uz
saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, raunato

po m3 izvrSenog iskopa: m3 4
5.1.5. Runi iskop temelja stubova (uvec¢an za 10% zbog

poravnanja kosina i rasipanja) dimenzija prema nacrtima

u prilogu. Kategorija zemljiSta je procjenjena kao

prosje¢no V, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost

nadzornog organa. Ukupno za rad, racunato po m3

iskopa: m3 7

5.1.6. Nabavka i spoljasnji transport armirano betonskih
stubova. Ukupno za nabavku i transport:
12/1000 (sa prikljuckom za uzemljenje) kom
10/220 kom

—_
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20,00

30,00

300,00
110,00

200,00
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50,00

80,00

210,00

300,00
110,00






5.1.7.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

Unutrasnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskog stuba 10/220, fundiranjem direktnim
ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.

kom

Unutradnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskog stuba 12/1000, sa fundiranjem u kompaktnom
betonskom temelju samcu, dimenzija 0,90x0,90x2,0m
prema crtezu datom od strane proizvodaca, betonom
marke M20. kom

Nabavka i spoljadnji transport drvenih impregnisanih
stubova pre¢nika pri vrhu d=16 cm, prema JUS
D.B2.020, ukupne duzine 10m. Ukupno za nabavku i
transport: kom

Unutradnji transport, podizanje i ugradnja drvenih
impregnisanih stubova, ukupne duzine 10m, fundiranjem
direktnim ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne
zbijenosti. kom

Nabavka i spoljasnji transport Celi¢no-redetkaste
konstrukcije stuba tipa B1-9,3, proizvodnje Energoinvest
ili ekvivalent: kg

Unutrasnji transport i ugradnja Celi€no-reSetkastog stuba
tipa B1-9,3, sa fundiranjem u kompaktnom betonskom
temelju samcu, dimenzija 1,20x1,20x1,90m prema crtezu
datom od strane proizvodac¢a, betonom marke M20.

kom

Rucéni iskop rova za polaganje uzemljivaca stubova (tipa
2P-kom 1, tipa 2L-kom 1). Kategorija zemljista je
procjenjena kao prosje¢no IV, pa podlijeze izmjeni uz
saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, raunato
po m3 izvrSenog iskopa: m3

Isporuka i ugradnja bentonitnin granula i dobro
provodljive zemlje oko uzemljivata, raCunajuéi sa
mjeSavinom od 0,15m3 po metru duznom (zemlje
0,125m3; bentonita 0,025m3-30kg).

Ukupno za isporuku i rad:

Bentonitni prah kg
Dobro provodna zemlja (glina ili ilovaca) m3

500

4,8

600
25

80,00

210,00

120,00

80,00

2,80

570,00

20,00

0,27
27,00

80,00

210,00

240,00

80,00

1400,00

570,00

96,00

162,00
67,50

5.2.

5.21.

Ukupno gradevinski radovi:
Elektromontazni radovi

Pripremni elektromontazni radovi:
- kratko spajanje i uzemljavanje provodnika na pocetnoj i

krajnjoj tacki izvodenja radova pausalno:

3955,50

100,00





5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Nabavka i transport pocinkovane trake Fe-Zn 25x4,

rezanje i polaganje u rovove za uzemljenje i povezivanje

ukrsnim komadima “traka-traka”, sa povezivanjem na

stubnu konstrukciju pomoc¢u odgovarajucih priklju¢nih

stezaljki, prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi.

Sve ukupno za izvodenje uzemljivaca tipa:

2P (dva koncentri¢na prstena na rastojanju 1m, ukopana

na dubinu od 0,5m i 0,75m) kg 12
2L (dva kraka duzine po 5m ukopana na dubinu 0,5m) kg 9

Isporuka i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i
plastom od PVC mase, prema JUS N.C5 220. Kabal se
polaze od BTS do stuba br.1. Ovom pozicijom je
obuhvaceno:

-isporuka i razastiranje posteljice od pijeska;

-razvlaenje kabla;

-isporuka i postavljanje PVC "gal" Stitnika za mehanicku
zastitu kabla;

-isporuka i postavljanje pocinkovane Celi¢ne trake, Fe-Zn
25x4 mm;

-isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-
E/80;

-zatrpavanje rova;

-isporuka i ugradnja oznake za obiljezavanje trase kabla;
-ugradnja kablovskih zavr8nica (za unutradnju i
spoljasnju montazu), "Raychem" ili ekvivalent;

-montaZa kabla uz stub (sa obujmicama i mehani¢kom
zastitom na visini do 2m);

-ostvarivanje veze na mjestima prikljucka;

Ukupno za nabavku, transport i rad, raunato po metru
poloZenog kabla tipa:

PPO00-A 4x95 mm2, 1kV m 25

Nabavka, transport i ugradnja dvodijelnih obujmica sa
imbus Sarafima, bez kuka, proizvod "Feman" - Jagodina
ili ekvivalent, za montazu na betonskim i drvenim
stubovima, a za noSenje ovjeSenja kablovskih snopova, u
svemu prema nacrtima u prilogu projekta i stubnoj listi,

tipa:
D=130-150, bez kuka kom
D=200-250, bez kuka kom 1

Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za
vjeSanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa
na stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent,
komplet, tipa:

nosivo ovje$enje (na dvodjelnoj obujmici) kom 3
zatezno ovjeSenje (na dvodjelnoj obujmici) kom 1
zatezno ovjeSenje (na Zeljeznom stubu) kom 3

Nabavka i spoljadnji transport samonosivog kablovskog
snopa SKS sa nosivim neutralnim provodnikom, tipa:
X00/0-A 3x70+54,6 mm2 met 107

3,00
3,00

30,00

10
12

20
25
25

4,0

36,00
27,00

750,00

30,00
12,00

60,00
25,00
75,00

428,00





5.2.7. Razvlagenje samonosivog kablovskog snopa duz trase
sa montazom, podizanjem, zavjeSenjem i povezivanjem,
a u svemu prema tehni¢kom opisu, stubnim listama i
planu nn mreze. Ukupno za rad, raCunato po duzZznom
metru SKS-a:
X00/0-A 3x70+71,5 mm2 met. 107 1,0 107,00

5.2.8. Nabavka i montaza konzole-nosata zemljovodnih
(zastitnih) uzadi, radioni¢ke izrade, koje omogucavaju
paralelno zavjeSenje uzadi u horizontalnoj ravni na
rastojanu od 50 cm. Ukupno za izradu, transport i
montaZu po nosacu:
na stubu br.1 (armirano-betonski stub) kom 1 50 50,00
na stubu br.2 (Zeljezno-reSetkasti) kom 1 50 50,00

5.2.9. Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za zatezno
vieSanje zemljovodnog uzeta (kuka, zatezal, zatezna
stezaljka) na stubovima br.1 i br.2, proizvod "Feman" -
Jagodina ili ekvivalent: kom 2 20 40,00

5.2.10. Nabavka i spoljasnji transport zemljovodnog (zastitnog)
uzeta Felll 25mm2 (L=2x35+7% m): met 75 1,0 75,00

5.2.11. Razvlalenje zemljovodnog (zastitnog) uzZeta Felll
25mm2 (L=2x35+7% m) duz trase sa montazom na
stubovima br.1 i br.2, podizanjem, zavjeSenjem i
povezivanjem, a u svemu prema tehniCkom opisu,
stubnim listama i planu nn mreZe. Ukupno za rad,
racunato po duznom metru: met 75 0,5 37,50

5.2.12. Ostali sitni neperedvideni materijal i radovi (izolovane
vododihtujuée spojne Caure i stezaljke, kablovske
plasti¢ne vezice, Srafovska roba i dr.): pausalno: 150,00

Ukupno elektromontazni radovi: € 2052,50
5.3. Intervencija na DV 35 kV

NAPOMENA:

Predratunom radova i materijala predvidena je intervencija na DV 35 kV, na elektricnom i mehaniCkom
pojaanju izolacije u rasponu ukrstanja sa predmetnim vodom, radi usaglaSavanja ukrstanja.

Za navedene radove potrebno je pribaviti saglasnost od vlasnika infrastrukture CEDIS-a.

5.3.1. Nabavka, transport, sastavljanje i montaza izolatorskih
lanaca tipa "DZP" (dvostruki zatezni pojaCani vez), na
ugaono zateznom 35 kV stubu, radi postizanja elektri¢no
i mehanicki pojaCane izolacije (poja¢ani nivo izolacije je
sa 4 izolatora u lancu) u rasponu ukrstanja sa stubovima
br.1 i br.2 niskonaponske mreze. Ukupno za :
kom 3 350 1050,00





5.3.2. Nabavka, transport, sastavljanje i montaza izolatorskih

lanaca tipa "DNP" (dvostruki nosivi pojacani vez), na

nosivom 35 kV stubu, radi postizanja elektricno i

mehanicki pojacane izolacije (pojacani nivo izolacije je sa

4 izolatora u lancu) u rasponu ukrdtanja sa stubovima

br.1 i br.2 niskonaponske mreze. Ukupno za :

kom 3 200 600,00

Ukupno intervencija na DV 35 kV: € 1650,00
5.4. Zbirna rekapitulacija
1. Ukupno gradevinski radovi: € 3955,50
2. Ukupno elektromontazni radovi: € 2052,50
3. Ukupno intervencija na DV 35 kV: € 1650,00
4. Posebni troSkovi Investitora (troskovi

projektovanja, revizije, nadzora, ispitivanja i

izdavania atesta): € 1000,00

SVE UKUPNO: € 8658,00
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Prilog br.4: Stubna lista
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DTS 10/0,4 "Povija"
Kablovski 1 kV vod PP00-A 4x95 mm2, od DTS do stuba br.1 (Duzina trase
L=14m) potrebno je
o ET1°¢ lektriéno i
N c e
1 [12/1000| armirano-betonski T;?\:J)' 12,00 | 10,00 | 9,40 | 0,00 17,29 £ § E| 2P | zs 35'3\'(’\/ mehanicki pojacati
- 34 58 ~ | 3 <q\l) 0.4 izolaciju na
2 |B1._9,30| &elitno-resetkast ugao(':]%jf)‘tezn' 930 | 960 | 910 | 34,58 | " | 34,58 |137°37'25'|33,29| E S16|% | 2 |zsizs| yy |stubovima prelaznog
X N raspona
— 32 o © DV 35kV
3 | N_8,15| drveni impregnisani ?:;'/‘I’)' 10,00 | 8,40 | 8,15 | 66,58 32,07 3 i nema| NS
e)
o o
- . . |ugaono zatezni 32,14 Rl S
4 [Kz_10,0| celi¢no-redetkasti (postojedi) 10,00 | 10,0 | 10,00 | 98,72 64,14 |177°53'36"|24,07 2 E c o | nema ZS/ZS
! ~ E E
L — nosivi 16 Sl(&|=|2
5 N_8,15| drveni impregnisani (novi) 10,00 | 8,40 | 8,15 (114,72 20,95 Q 8 3 nema| NS
o
Vi 25,89 o
6 | N_7,15| drveni impregnisani NOSMl | 900 | 7,40 | 7,15 |140,61 L nema| NS
(postojecti) a
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