OBRAZAC1
Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Broj: 3629
Mjesto i datum: Podgorica, 10.03.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20), Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE – 57/2021
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

	Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke


	Adresa: Jovana Tomaševića 2A

	Poštanski broj: 81000


	Sjedište: Podgorica

	PIB:  02397579


	Telefon: 020/408-736

	Faks: 020/408-708


	E-mail adresa: zdenka.perovic@apg.co.me

	Internet stranica: www.agencijapg.me




II  Predmet nabavke:

robe
usluge
radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Izmještanje priključne kanalizacije »Montefarma« sa UP197, zona E, u zahvatu DUP-a »Naselje 1. maj« u Podgorici

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 13.500,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina
	EURA po jedinici mjere
	Ukupan iznos

	
Izmještanje priključne kanalizacije „Montefarma“ sa UP197, zona E, u zahvatu DUP-a „ NASELJE 1. MAJ“
 u Podgorici


	A
	FEKALNA KANALIZACIJA
	
	
	
	

	1

	Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim Tehničkim rešenjem. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračunpo m1 trase.
	m'
	90,25
	
	

	2
	Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Dubina  iskopa od 0,00m do 2,00m
	m3
	177,77
	
	

	3
	Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Dubina  iskopa od 2,00m do 4,00m
	m3
	49,46
	
	

	4
	Dodatni  iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.
	m3
	22,69
	
	

	5
	Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3.
	m3
	10,00
	
	

	6
	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
	m3
	32,17
	
	

	7
	Nabavka, trasport i ugradnja u rov tampona-jalovine za zatrpavanje rova nakon montaže cjevoda (komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom  „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.  Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.
	










m3
	









205,38
	
	

	8
	Utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponiju. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Rastresenost materijala obračunati sa 25%  povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
	m3
	312,40
	
	

	9
	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm, dužine od L=1000 mm. Cijevi se ugrađuju u revizionim okno tako da se njime formira  tijelo okna. Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski prsten i obrada istog.  Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.
Ø  1000 mm   l=1,00 m
	kom
	7,00
	
	

	10
	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm, dužine od L=500 mm. Cijevi se ugrađuju u revizionim okno tako da se njime formira  tijelo okna. Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski prsten i obrada istog.  Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.
Ø  1000 mm   l=0,50 m
	kom
	4,00
	
	

	11
	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 25 u  u donju armirano-betonsku ploču d=15cm i vijenca iznad done ploča u revizionim oknima kružnog presjeka Ø 1000mm, prema detaljima iz projekta. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad  i materijal, uključujući potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.   Obračun po m3 ugrađenog betona.        
	mᶟ
	2,15
	
	

	12
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku gornju ploču i armirano-betonski vijenac ispod revizionih okana od betonskih prstenova.  Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Debljina ploče je 15 cm i izvodi se u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad  i materijal, uključujući potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.                                                                         
	mᶟ
	2,40
	
	

	13
	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 30 u kinetu revizionih okana kružnog presjeka Ø 1000mm, prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona, sa završnom obradom debljine 2cm  cementnim malterom razmjere 1:1 uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad  i materijal. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu izvedene i obrađene kinete.                              
	kom
	4,00
	
	

	14
	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilno ugrađeno betonsko željezo prema detaljima iz projekta. Obračun po kg ugrađene armature.    
	kg
	373,23
	
	

	15
	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi za uličnu  kanalizaciju od tvrdog  polivinillhlorida (PVC)  sa jednoličnim  presjekom zida  (AWADUKT  PVC),  prema  standardu  EN1401, klase  Sn4,  sa  zaptivnim  prstenom  punih  zidova  čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi.
PVC cijevi DN200mm
	m
	78,00
	
	

	16
	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi za uličnu  kanalizaciju od tvrdog  polivinillhlorida (PVC)  sa jednoličnim  presjekom zida  (AWADUKT  PVC),  prema  standardu  EN1401, klase  Sn4,  sa  zaptivnim  prstenom  punih  zidova  čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi.
PVC cijevi DN160mm
	m
	15,00
	
	

	17
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.       
	kom
	4,00
	
	

	18
	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice
	kom
	18,00
	
	

	19
	Probijanje otvora Ø25 cm u zidu postojećeg revizionog okna radi priključenja novoprojektovanog  kolektora fekalne kanalizacije DN200mm. Nakon montaže novoprojektovanog cjevovoda fekalne kanalizacije otvor okrpiti i obraditi. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Obrtačun po komadu obrađenog otvora.
	kom
	1,00
	
	

	20
	Rasijecanje asfalta postojeće saobraćajnice i dijela trotoara. Asfalt i beton se rasijeca 20 cm šire u odnosu na širinu kanalskog rova po pravcu sa obje strane rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal  za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m' rasječenog asfalta I betona.
	m'
	58,90
	
	

	21
	Razbijanje i uklanjanje asfalta i trotoara postojeće saobraćajnice.
Nakon rasijecanja između odsječenih linija asfalt i beton se razbija i uklanja, sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta i betona. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada.
Obračun po m2 razbijene i uklonjene količine asfalta i betona. 
	m²
	
41,17
	
	

	22
	Sanacija prekopa postojeće saobraćajnice betonom MB30 i armaturnom mrežom Q335. Debljina betona je 12cm. Beton se ugrađuje 5 cm ispod postojećeg asfalta. Plaća se po 1m² izbetoniranog prekopa.
	m²
	
41,17
	
	

	23
	Popravka oštećenih asfaltnih površina ugradnjom asfalt betona AB11 debljine 5 cm na betonskoj podlozi na trasi cjevovoda.  Ugrađena asfaltne podloga je debljine kao i postojeća. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine.
	

m 2
	
41,17
	
	

	24
	Popravka trotoara i ivičnjaka na trasi cjevovoda.  Ugrađenjom betonske podloga koja je  armirana mrežom  Q335, a debljine je kao i postojeći. Obračun po m2 obnovljene betonske površine.
	

m 2
	10,36
	
	

	25
	Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama.
Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	kom
	1,00
	
	

	26
	Spajanje prekinutih PTT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instlacija. Prespajanje vrši preduzeće koja gazduje istim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i materijal za prespajanje. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	kom
	2,00
	
	

	27
	Spajanje prekinutih elektroenergetskih kablova koji nijesu evidentirani katastrom instlacija. Prespajanje vrši preduzeće koja gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i materijal za prespajanje. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	kom
	1,00
	
	

	UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA

	UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 


	
	B. POSEBNI TROŠKOVI

	
	
	
	

	1
	Izrada Elaborata orginalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta za sve faze radova, ovjerenog od strane licencirane geodetske firme. Elaborat dostaviti u po tri primjerka u digitalnoj i analognoj formi.
	kom
	3
	
	

	UKUPNO POSEBNI TROŠKOVI:

	REKAPITULACIJA


	
	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE (A):

	
	POSEBNI TROŠKOVI (B):

	
	UKUPNO BEZ PDV-a (A+B):

	C. NEPREDVIĐENI RADOVI
	
	
	
	

	
	Ponuđačće u finansijskomdijelu pod ovom stavkom navesti iznos od 10% od ukupno ponuđene vrijednosti za sve radove na ime plaćanja eventualnih nepredviđenih radova.
	
%
	10,00

	
	

	UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI
	

	SVE  UKUPNO BEZ PDV-a (A+B+C):
	





VI Način plaćanja

nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana uvođenja u posao 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

[bookmark: _GoBack]Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 15.03.2021. godine do 09:15 sati.

Ponude će se otvoriti dana  15.03.2021. godine, u 09:15 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

	Uslovi za obavljanje djelatnosti:
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):       - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020-ispr.), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Licenca za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, izdata od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18).

Stručna i tehnička sposobnost:
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer hidrotehnika; licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer saobraćajni; U skladu sa članom 20 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ponuđač je dužan da za zaposlenog dostavi ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu). Za ovlašćene inženjere građevinskih radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i to:
Naručilac zadržava pravo da od svake ispostavljene privremene i okončane situacije Izvođača zadrži depozit u visini od 10% vrijednosti ukupno izvedenih i priznatih radova do isteka garantnog roka ili će Izvođač u trenutku dostavljanja zaključenog Ugovora, Naručiocu predati i neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.
- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža cijena vršiće se na sljedeći način:

                           najniže ponuđena cijena 
broj bodova = -----------------------------------  x 100    
                                ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.






Službenik za javne nabavke 	                                                             Ovlašćeno lice naručioca
        Zdenka Perović                                                                    Srđan Raičević, izvršni direktor
______________________	 M.P.                     ____________________________   

























Obrazac 2




Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: ] 
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