OBRAZAC 1  

UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/23-373/7                                                               
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 25 
Šifra postupka:51075

Mjesto i datum: Podgorica 28.08.2023. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/2023 i 11/2023 - ispravka.), Uprava za željeznice objavljuje      
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
Izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u CG sa izradom idejnog rješenja tehničkog regulisanja saobraćaja na pružne prelaze.
Predmet nabavke se nabavlja:

(kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama:
Željeznička mreža Crne Gore je, ukupne dužine 325,90 km (248,76 km otvorene pruge i 77,21 km staničnih kolosjeka). Podjeljena je u 3 pravca: Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – Državna granica sa Albanijom.

Pruga Vrbnica – Bar je glavna željeznička pruga u Crnoj Gori, jednoskolosječna i elektrificirana čitavom dužinom, koja povezuje Crnu Goru sa evropskim željezničkim sistemom, preko Beograda. Puštena je u saobraćaj 1976. godine. Dužina otvorene pruge sa staničnim prolaznim kolosjecima je 169,21 km, a dužina staničnih kolosjeka je 65,71 km. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Pruga prolazi kroz naročito planinski teren, pa skoro 40 % dužine pruge čine objekti kao što su 106 tunela (ukupne dužine 51.597 m), 108 mostova (91 betnski i 16 čeličnih ukupne dužine 8.404.,49 m), 14 galerija, (ukupne dužine 391,57 m), 372 propusta i 45,30 km potpornih zidova, sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog Radijusa za željezničke pruge (Rmin = 300m) i sa maksimalnim dozvoljenim nagibom imax = 25 ‰. pruzi je 9 stanica, 8 ukrsnica i 19 stajališta.Na pruzi Vrbnica – Bar ima 9 putnih prelaza.
Pruga Nikšić – Podgorica je regionalna pruga, izgrađena je 1965. godine, dužine  55,9 km i kompletno je remontovana 2012. godine. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Na pruzi koristi se jedan sistem elektro vuče, tako da se elektrificirana pruga snadbijeva sistemom napajanja - jednofazni sistem – 25 kV, 50 Hz. Ukupna dužina staničnih kolosjeka na ovoj pruzi je 8,73 km. Objekti na pruzi su 9 mostova (ukupne dužine 374,75 m), 12 tunela (3.439,00 m), 45 propusta i 2,70 km potpornih zidova. Na ovoj pruzi se nalazi 3 stanice i 2 ukrsnica na prosječnom rastojanju od 14 km, kao i 7 stajališta Minimalni radijus krivine na ovoj pruzi je 300 metara a maksimalni nagib 25 ‰. Na pruzi Nikšić – Podgorica ima 22 putnih prelaza i 3 nelegalna.

Pruga Podgorica – drž. granica sa Albanijom je dio međunarodne pruge Podgorica – Skadar, izgrađena je 1984. godine, dužine 24,70 km. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Ukupna dužina staničnih kolosjeka na ovoj pruzi je 2,77 km. Na ovoj pruzi se nalazi 1 stanica na rastojanju od 13 km od Podgorice. Objekti na pruzi su su 5 mostova (ukupne dužine 190,00 m), 3 tunela (2.676,00 m), 24 propusta i 2,30 km potpornih zidova. Minimalni radijus krivine na ovoj pruzi je 300 metara a maksimalni nagib 7,2 ‰. Na pruzi Podgorica – drž. granica sa Albanijom ima 2 putna prelaza.

Sumarni pregled putnih prelaza se nalazi u Tabeli br. 1 u nastavku.

Tabela br. 1 - Sumarni pregled putnih prelaza na prugama ŽICG
	RB.
	NAZIV PUTNOG PRELAZA
	STACIONAŽA PUTNOG PRELAZA
	PRUGA/DIONICA PRUGE
	NAČIN OSIGURANJA

	1.
	Zagorič
	402+281/
53+610
	Podgorica – Bar /
Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	2.
	Cijevna
	411+670
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	3.
	Mahala
	414+241
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	4.
	Vukovci
	417+193
	Podgorica – Bar
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	5.
	Morača
	419+103
	Podgorica – Bar
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	6.
	Bistrice
	422+692
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	7.
	Virpazar
	433+135
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	8.
	Žukotrlica
	450+844
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	9.
	Šušanj
	452+058
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	10.
	Mušovina
	0+000
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	11.
	Kličevo
	2+082
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	12.
	Dabovići
	14+364
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	13.
	Ostrog
	17+105
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	14.
	Šobajići
	21+014
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	15.
	Bare
Šumanovića
	22+681
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	16.
	Slap
	26+426
	Nikšić - Podgorica
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	17.
	Pažići2
	33+776
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	18.
	Sekulići
	34+938
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	19.
	Ždrebaonik3
	35+419
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	20.
	Kopito Petrovića
	36+588
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	21.
	Kruščice
	37+595
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	22.
	Ljutotuk
	38+209
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	23.
	Martinići
	39+013
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	24.
	Prentina glavica
	40+255
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna

signalizacija

	25.
	Podglavica
	42+118
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i

zonom potrebne preglednosti

	26.
	Burum
	42+906
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna

signalizacija

	27.
	Mlin-Spuž4
	44+114
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	28.
	Šunjine
	44+715
	Nikšić - Podgorica
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	29.
	Pričelje
	45+879
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna

signalizacija

	30.
	Donje šume
	46+765
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i zonom potrebne preglednosti

	31.
	Laze Radevića
	48+124
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i

zonom potrebne preglednosti

	32.
	Duklja
	51+586
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna

signalizacija

	33.
	Zagorič 2
	52+689
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna

signalizacija

	34.
	Putni prelaz 1
	4+665
	Podgorica - Tuzi
	Saobraćajnim znacima na putu i

zonom potrebne preglednosti

	35.
	Putni prelaz 2
	5+850
	Podgorica - Tuzi
	Saobraćajnim znacima na putu i

zonom potrebne preglednosti


Osnovni cilj izrade dokumentacije je da se procijenji postojeće stanje nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštaju puta i pruge (u daljem tekstu putnim prelazima) na prugama ŽICG, na teritoriji Crne Gore, sa ciljem da se identifikuju potencijalni rizici i u skladu sa tim donesu adekvatne  mjere  za podizanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti na istim.  

Ovaj proces podrazumijeva pažljivo sagledavanje svih ključnih faktora koji utiču na bezbjednost odvijanja željezničkog saobraćaja, kako bi se prije svega identifikovali potencijalni rizici i nedostaci u postojećem stanju infrastrukturnih kapaciteta i organizacije saobraćaja.

Posebnu pažnju treba posvetiti tehničkim karakteristikama infrastrukturnih kapaciteta na putnim prelazima, odnosno detaljno ispitati sve aspekate, kao što je geometrija terena na kome se nalazi putni prelaz, stanje drumske saobraćajnice kao i kolosjeka, stanje postojeće signalizacije, tehnička opremljenost putnih prelaza (prisustvo branika ili polubranika, ugrađeni uređaji), zone preglednosti vozača i pješaka kao i uticaj  prirodnih faktora kao što je vegetacija ili geografski uslovi koji ometaju zonu preglednosti.

Pored tehničkih karakteristika cilj je doći do tačnih podataka o saobraćajnim tokovima (protok drumskih, željezničkih vozila i pješaka). U tom smislu osnov za izradu dokumentacije treba da budu zvanični statistički podaci o protoku soabraćaja i saobraćajnih nesreća koje su se dogodile na predmetnim putnim prelazima. 

Na osnovu sprovedenog istraživanja i u zavisnosti od dobijenih podataka potrebno je  izvršiti procjenu opravdanosti postojanja svakog putnog prelaza, odnosno definisati tehničko-tehnološke mjere za svaki putni prelaz koje će doprinijeti povećanju bezbjednosti odvijanja saobraćaja.

Zbog svega navedenog proces  izrade  dokumentacije  bi trebalo da se odvija u saradnji sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore, opštinama na čijoj teritoriji se nalaze puni prelazi, kao i sa Upravljačem puta.

I. OBIM POSLA

Projektni zadatak uključuje:

· Detaljno snimanje terena i izrada geodetskih podloga za 35 putnih prelaza, koji su dati u Tabeli 1. ;

· Izrada baze podataka objekata i uslova na terenu i usaglašavanje sa podacima u katastru.;

· Izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori. Način izrade, razmjera, sadržina i slično, propisani su Pravilnicima i Zakonima Crne Gore, Standardima i tehničkim uslovima za tehničku dokumentaciju ovakve vrste i propisima koji se primjenjuju na elektrificiranoj željezničkoj pruzi pod saobraćajem.

1. Geodezija – Geodetsko detaljno snimanje terena i izrada Gedetskog elaborata
Geodetsko snimanje terena treba da obezbijedi dovoljnu količinu podataka, radi se za svaki putni prelaz i predstvlja osnovu za izradu Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori. Snimanje terena vrši se tahimetrijskom metodom ili GPS tehnologijom, u zavisnosti od uslova terena i potrebne tačnosti. 

Potrebno je da se mjerenja povežu, u visinskom i u položajnom smislu, sa operativnim poligonom, koji je izrađen za potrebe održavanja gornjeg i donjeg stroja pruge Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – državna granica sa Albanijom, a koji je sastavni dio državnog koordinantnog sistema. Snimanje terena se vrši za potrebe izrade 3D geodetske situacije nultog stanja na osnovu koje se izrađuju situacije, uzdužni i drugo.

Prilikom geodetskog obilježavanja postojećeg stanja, mjerenja i snimanja,  za potrebe izrade Studije, potrebno je izvesti sljedeće geodetske radove:

· Prepoznati operativni poligon, sa kojeg će biti izvršeno snimanje terena;

· Operativni poligon povezati sa postojećim operativnim poligonom u visinskom i položajnom smislu, koji se priprema za održavanja željezničkih infrastrukturnih elemenata. 

· Snimanje putnih prelaza uraditi sa dovoljnim brojem tačaka ( mjernih mjesta).

· Snimanje izvršiti sa tačnošću razmjere snimanja R-1:250 do R-1:500, po profilima sa maksimalnim brojem tačaka u profilu, pri čemu su najmanje 10 tačaka, vezane za elemente gornjeg i donjeg stroja pruge. 

· Snimanje nadzemnih djelova infrastrukture, uključujući i infrastrukturu kontaktne mreže.

· Na osnovu podataka snimanja izraditi horizontalni i vertikalni pikaz snimljenog terena u razmjeri R-1:250 i R-1:500.

· Izrada digitalnog modela terena (DMT).

· Izraditi Elaborat,  uz korišćenje podloge na papirnom medijumu, povezati ga u svesku kao finalni proizvod geodetskih radova, čiji svi štampani djelovu su čitljivi i koji će sadržati i:

· Topografske podloge (3D situacije), razmjere R-1:250 i R-1:500, sa svim elementima  prethodno nabrojanim,

· CD prikačen na zadnjoj strani Elaborata koji sadrži cjelokupan Projekat u digitalnom obliku (crteže u DWG formatu).

Napomena: Sva mjerenja visinska i položajna prikazati u odnosu na kotu gornje ivice šine – GIŠ –a. Svi postojeći djelovi željezničke infrastrukture (konstruktivni) na crtežima moraju biti jasno označeni,  ucrtani i čitljivi.

2. Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori

Studija nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori se radi  na osnovu postojeće dokumentacije i podataka dobijenih sa terena, a u cilju formiranja kvalitetne informacione osnove za izradu  tehničke dokumentacije.

a) Pregled ostojećeg stanja prikazuje se u tekstualnom obliku, sa grafičkim prilozima, a obuhvata sledeće oblasti:

· postojeću saobraćajnu signalizaciju i opremu (saobraćajni znakovi, svetlosna signalizacija, oznake na kolovozu i sl.),

· način odvijanja drumskog saobraćaja,

· način odvijanja željezničkog saobraćaja,

· tehničke karakteristike puta,

· tehničke karakteristike kolosjeka,

· spisak parcela na kojima se putni prelazi sa pratećom saobraćajnom signalizacijom nalaze,

· imovinsko pravni odnose na parcelama iz katastra,

· zone koje generišu i privlače veliki broj korisnika usled kojih dolazi do intezivnog povećanja saobraćaja u određenim vremenskim intervalima,

· strukturu i intenzitet drumskog i željezničkog saobraćaja,

· ispitivanje bezbjednosti saobraćaja na značajnijim putnim prelazima na kojima je stepen rizika po učesnike u saobraćaju na visokom nivou.

Pored tekstualnog dijela sastavni deo Studije su tekstualna, numerička i grafička dokumentacija.

SADRŽAJ STUDIJE:

1. Uvodne napomene


2. Spisak zakona, propisa i tehničkih normativa

3. Predmet projekta

4. Vertikalna signalizacija

5. Željeznička signalizacija

6. Analiza postojećeg stanja 35 putnih prelaza 


7. Metodologija analize nedostaka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na putnim prelazima

8. Analiza pojedinačnih nedostataka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na putnim prelazima


9. Pregled zaključnih analiza nedostatka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na svim putnim prelazima


9.1 Procjena vrste osiguranja


9.2 Opšti nedostaci


9.2.1 Upravljanje brzinama


9.2.2 Drumski saobraćajni znaci, oznake na kolovozu i željeznička signalizacija


9.2.3 Preglednost na prilazima prelazu


9.3 Procjena vrijednosti investicije

10. Prilog o mjerama zaštite na radu i zaštite životne sredine

10.1 Mjere zaštite na radu

10.2 Mjere zaštite životne sredine


Spisak slika


Spisak tabela


Tekstualna i numerička dokumentacija

Grafička dokumentacija

Zakonska regulativa za izradu dokumentacije

Konačna verzija kompletne tehničke dokumentacije treba da bude izrađena u skladu sa važećom regulativom Crne Gore i propisima koji se primjenjuju na željeznici:

· Zakon o Željeznici („Sl. list CG“,  broj 27/2013);

· Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“,broj: 1/2014);

· Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta.

· Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju.

Rad na terenu 

Izvršilac usluge je isključivo odgovoran za svoj personal tokom boravka na terenu geodetskog snimanja i u obavezi da organizuje prevoz do svakog putnog prelazačeni u ponudjenu / ugovornu cijenu.

Obezbjedjenje svih podloga ( geodezija, geologija, hidrologija, seizmičke karte, meteorološke karte  i slično ) od nadležnih institucija Crne Gore je obaveza Konsultanta i koštanje istih je uračunato u ponudjenu cijenu.
Procjenjeni  period  trajanja

1. Faza geodezije sa svim tehničkim dokumentima –  30 dana od početka ugovornog roka 

2. Studija nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori – 90 dana od početka ugovornog roka .
II. ZAHTJEVI 

Ponuđač mora da posjeduje iskustvo u izradi dokumentacije ovakve vrste na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.  Izvršilac usluge je u obavezi da sarađuje sa Naručiocem usluge radi obezbjeđenja pravilne realizacije projekta tokom vršenja usluge. 

· Relevantno iskustvo u  izradi projektne dokumentacije vezano za modernizaciju i rekonstrukciju željezničkih pruga u regionu, u okviru koje su obrađeni i mjesta na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži 

· U proteklih 5 godina urađena tehnička dokumentacija na nivou Idejnog projekta za  minimum 15 mjesta na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži 

Ukoliko je Ponuđač konzorcijum ili se dostavlja kao zajednička ponuda, dovoljno je da jedan član ima zahtjevane uslove. 

III. OSOBLJE

Sljedeći odjeljak definiše zahtjeve po pitanju ljudskih resursa, koji trebaju biti obezbijeđeni od strane Ponuđača. Ponuđač treba da  ponuditi tim, koji je referentan za izradu dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore i zahtijevanim po Javnom pozivu i ovom Projektnom zadatku.   

Projektantski tim

         Tabela 2: Lista potrebnog osoblja 
	Rb
	Pozicija

	1
	Vođa Tima

	2
	Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije

	3
	Stručnjak za geodetske poslove


1. Vođa Tima

Vođa tima, minimalni master inženjer saobraćajnog inženjerstva sa najmanje 15 godina iskustva u upravljanju sličnim zadacima u željezničkom sektoru, od kojih se čeka najmanje 5 godina rada na poslovima vezano za razvoj infrastrukturnih kapaciteta u jednoj od željezničkih uprava u regionu. Minimalna jedna referenca vezana za izradu Studija koja se odnosi na odvijanje saobraćaja na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži na kojoj je KE bio vođa tima.

2. Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije 
Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije, minimum master inženjer elektrotehnike sa najmanje 15 godina iskustva u upravljanju sličnim zadacima u željezničkom sektoru,

3. Stručnjak za geodetske poslove 
Stručnjak za geodeziju, minimaalni nivo diplomirani inženjer geodezije. Posjeduje odgovarajuće licence za proejktovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za katastar i državnu imovinu. Iskustvno u istim ili sličnim zadacima najmanje 10 godina na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

IV. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA

Tokom početne faze, Izvršilac usluge će mobilisati svoj Tim istražiće lokalno područje rada, lokalne uslove pristupa i pribaviti sve potrebne dokumente za nesmetan rad po Zakonima koji su na snazi u Crnoj Gori i sastaće se sa nadležnim osobljem Naručioca - ŽICG radi dogovora o aktivnostima i detaljnim planovima napretka projekta, kao i pregledati postojeću dokumentaciju.

Urađena dokumentacija se priprema se i predaje Naručiocu u po četiri primjeraka u štampanoj i elektronskoj formi sa svim prilozima: foto-dokumentacijom i crtežima (u originalnom i PDF formatu). 

Svi crteži i grafička dokumentacija treba da budu urađeni u skladu sa standardima i u odgovarajućoj razmjeri, jasni i čitljivi. Elektronska verzija Predmjera i predračuna radova i materijala po vrsti posla i rezime treba da bude i u  Excel tabelama.
2.Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3.DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Sastavni dio tenderske dokumentacije čini:

· Projektni zadatak broj : 01-426/23-373/6 od 28.08.2023. godine                                                             
Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

√ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 ( kao cjeline je 54.000,00 €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina u skladu sa nečelom ekonomičnosti, efikasnosti I efektivnosti upotrebe javnih sredstava, s obzirom na prirodu same usluge, jer se radi o jednoj cjelini. 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Nije primjenljivo
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenljivo

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenljivo
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA
( Ne

1. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenljivo
2. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjivanja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor  o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovnu platnu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od ugovorenog roka.
7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma
: 

( odnos cijene i kvaliteta 
Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) .....................................maksimalan broj bodova 60
2. Parametar: Kvalitet (K)...............maksimalan broj bodova 40
Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 60 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, pri čemu se kao osnova za vrednovanje uzimaju ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu.
2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 40 bodova 

Ponude se vrednuju po osnovu parametra koji se odnosi na kavlifikacije, iskustvo i potvrde, a koji su predviđeni  tenderskom dokumntacijom i projektnim zadatkom koji je u sastavu tenderske dokumtacije koji sadrži opis.
Maksimalni broj bodova po ovom parametru (40) dodijelit će se ponudjaču koji ponudi najveći broj dokaza koji uspinjavaju navedeni uslovi.
Bodovi za ostale ponuđače utvrdiće se po sledećoj formuli : K=(Kp/Kmax) x 40-broj bodova, Kmax-najveći broj dokaza koji ispunjavajku navedene uslove , Kp-ponuđeni broj dokaza.
Ukupan broj bodova (U)-po formuli: U = C + K.

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. 
9.  NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 13.09.2023. godine do 10:00 sati. 

Otvaranje ponuda održaće se dana 13.09.2023. godine u 10:30 sati.

( U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: 

· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Hercegovačka 75, Podgorica,

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za željeznice, ul. Hercegovačka 75, Podgorica 81000 Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 13.09.2023. godine do 10:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti. na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.
11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
(ne
12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 149 Zakona o javnim nabavkam.
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Naručilac će ugovor o javnoj nabavci potpisati i dostaviti ponuđaču čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenosti odluke o izboru najpovoljnije ponude, a ponuđač je dužan da dostavljeni ugovor potpise i vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora.
Ponuđač moze započeti sa realizacijom predmetne nabavke, ako je naručiocu dostavio potpisanu ugovor i garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Do raskida Ugovora o javnoj nabavci može doći ako :

Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. U slučaju kada Naručilac ustanovi da Izvšilac ne pruža preuzete obaveze u skladu sa ugovorom, Naručilac je obavezan da prethodno pisanim putem pozove Izvršilaca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta, i pokušaju ga sporazumno otkloniti. Ukoliko se ne dogovore sporazumno u vezi otklanjanja utvrđenih propusta, ili se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN, ništav je.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava za željeznice 

Broj: 01-426/23-373/5                                                              
Mjesto i datum: Podgorica, 28.08.2023. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23, i 011/23), 
Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 25 iz Plana javne nabavke iz Izmjene plana javnih nabavki objavljenog dana 17.07.2023. godine, za Izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u CG sa izradom idejnog rješenja tehničkog regulisanja saobraćaja na pružne prelaze, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.
                                                                                                        Ovlašćeno lice naručioca 

                                                                                                        Direktor

                                                                                                             Denis Lukač

  __________________

           s.r.
                                                                                                             Službenik za javne nabavke 








      Sibela Devišević
__________________

         s.r
                                                                       Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavkle
mr Jašar Ćatović
__________________

             s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

mr Jašar Ćatović
__________________

             s.r.
Stručnjak iz oblasti predmeta javne nabavke, član 

Miroslav Kukavičić

__________________

             s.r.       
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Sibela Dervišević


          ______________

16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma
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