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Broj:01-426/23-373/6                                                               Podgorica, 28.08.2023. godine.


Projektni zadatak

za
izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori



1. Geodetsko detaljno snimanje terena i izrada Geodetskog elaborata za ukrštaje pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori

2. [bookmark: _Hlk142473751]Izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori
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I. [bookmark: _Toc143674847]
UVOD
[bookmark: _Toc143674848]Naručilac
Naručilac je Vlada Crne Gore, Uprava za željeznice.
[bookmark: _Toc143674849]Izvor finansiranja
[bookmark: _Toc143674850]Budžet Crne Gore 
O željezničkoj mreži Crne Gore
Željeznička mreža Crne Gore je, ukupne dužine 325,90 km (248,76 km otvorene pruge i 77,21 km staničnih kolosjeka). Podjeljena je u 3 pravca: Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – Državna granica sa Albanijom.
Pruga Vrbnica – Bar je glavna željeznička pruga u Crnoj Gori, jednoskolosječna i elektrificirana čitavom dužinom, koja povezuje Crnu Goru sa evropskim željezničkim sistemom, preko Beograda. Puštena je u saobraćaj 1976. godine. Dužina otvorene pruge sa staničnim prolaznim kolosjecima je 169,21 km, a dužina staničnih kolosjeka je 65,71 km. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Pruga prolazi kroz naročito planinski teren, pa skoro 40 % dužine pruge čine objekti kao što su 106 tunela (ukupne dužine 51.597 m), 108 mostova (91 betnski i 16 čeličnih ukupne dužine 8.404.,49 m), 14 galerija, (ukupne dužine 391,57 m), 372 propusta i 45,30 km potpornih zidova, sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog Radijusa za željezničke pruge (Rmin = 300m) i sa maksimalnim dozvoljenim nagibom imax = 25 ‰. pruzi je 9 stanica, 8 ukrsnica i 19 stajališta.Na pruzi Vrbnica – Bar ima 9 putnih prelaza.
Pruga Nikšić – Podgorica je regionalna pruga, izgrađena je 1965. godine, dužine  55,9 km i kompletno je remontovana 2012. godine. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Na pruzi koristi se jedan sistem elektro vuče, tako da se elektrificirana pruga snadbijeva sistemom napajanja - jednofazni sistem – 25 kV, 50 Hz. Ukupna dužina staničnih kolosjeka na ovoj pruzi je 8,73 km. Objekti na pruzi su 9 mostova (ukupne dužine 374,75 m), 12 tunela (3.439,00 m), 45 propusta i 2,70 km potpornih zidova. Na ovoj pruzi se nalazi 3 stanice i 2 ukrsnica na prosječnom rastojanju od 14 km, kao i 7 stajališta Minimalni radijus krivine na ovoj pruzi je 300 metara a maksimalni nagib 25 ‰. Na pruzi Nikšić – Podgorica ima 22 putnih prelaza i 3 nelegalna.
Pruga Podgorica – drž. granica sa Albanijom je dio međunarodne pruge Podgorica – Skadar, izgrađena je 1984. godine, dužine 24,70 km. Kategorija pruje je D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/m´. Ukupna dužina staničnih kolosjeka na ovoj pruzi je 2,77 km. Na ovoj pruzi se nalazi 1 stanica na rastojanju od 13 km od Podgorice. Objekti na pruzi su su 5 mostova (ukupne dužine 190,00 m), 3 tunela (2.676,00 m), 24 propusta i 2,30 km potpornih zidova. Minimalni radijus krivine na ovoj pruzi je 300 metara a maksimalni nagib 7,2 ‰. Na pruzi Podgorica – drž. granica sa Albanijom ima 2 putna prelaza.
Sumarni pregled putnih prelaza se nalazi u Tabeli br. 1 u nastavku.

Tabela br. 1 - Sumarni pregled putnih prelaza na prugama ŽICG
	
RB.
	NAZIV PUTNOG PRELAZA
	STACIONAŽA PUTNOG PRELAZA
	PRUGA/DIONICA PRUGE
	NAČIN OSIGURANJA

	1.
	Zagorič
	402+281/
53+610
	Podgorica – Bar /
Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	2.
	Cijevna
	411+670
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	3.
	Mahala
	414+241
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	4.
	Vukovci
	417+193
	Podgorica – Bar
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	5.
	Morača
	419+103
	Podgorica – Bar
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	6.
	Bistrice
	422+692
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	7.
	Virpazar
	433+135
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	8.
	Žukotrlica
	450+844
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	9.
	Šušanj
	452+058
	Podgorica – Bar
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	10.
	Mušovina
	0+000
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	11.
	Kličevo
	2+082
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	12.
	Dabovići
	14+364
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	13.
	Ostrog
	17+105
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	14.
	Šobajići
	21+014
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	15.
	Bare
Šumanovića
	22+681
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	16.
	Slap
	26+426
	Nikšić - Podgorica
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	17.
	Pažići2
	33+776
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	18.
	Sekulići
	34+938
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	19.
	Ždrebaonik3
	35+419
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	20.
	Kopito Petrovića
	36+588
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	21.
	Kruščice
	37+595
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	22.
	Ljutotuk
	38+209
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	23.
	Martinići
	39+013
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	24.
	Prentina glavica
	40+255
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	25.
	Podglavica
	42+118
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	26.
	Burum
	42+906
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	27.
	Mlin-Spuž4
	44+114
	Nikšić - Podgorica
	Nelegalan

	28.
	Šunjine
	44+715
	Nikšić - Podgorica
	Svjetlosna i zvučna signalizacija

	29.
	Pričelje
	45+879
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	30.
	Donje šume
	46+765
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i zonom potrebne preglednosti

	31.
	Laze Radevića
	48+124
	Nikšić - Podgorica
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	32.
	Duklja
	51+586
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	33.
	Zagorič 2
	52+689
	Nikšić - Podgorica
	Polubranici, svjetlosna i zvučna
signalizacija

	34.
	Putni prelaz 1
	4+665
	Podgorica - Tuzi
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti

	35.
	Putni prelaz 2
	5+850
	Podgorica - Tuzi
	Saobraćajnim znacima na putu i
zonom potrebne preglednosti



II. [bookmark: _Toc143674851]CILJEVI UGOVORA
Osnovni cilj izrade dokumentacije je da se procijenji postojeće stanje nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštaju puta i pruge (u daljem tekstu putnim prelazima) na prugama ŽICG, na teritoriji Crne Gore, sa ciljem da se identifikuju potencijalni rizici i u skladu sa tim donesu adekvatne  mjere  za podizanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti na istim.  
Ovaj proces podrazumijeva pažljivo sagledavanje svih ključnih faktora koji utiču na bezbjednost odvijanja željezničkog saobraćaja, kako bi se prije svega identifikovali potencijalni rizici i nedostaci u postojećem stanju infrastrukturnih kapaciteta i organizacije saobraćaja.
Posebnu pažnju treba posvetiti tehničkim karakteristikama infrastrukturnih kapaciteta na putnim prelazima, odnosno detaljno ispitati sve aspekate, kao što je geometrija terena na kome se nalazi putni prelaz, stanje drumske saobraćajnice kao i kolosjeka, stanje postojeće signalizacije, tehnička opremljenost putnih prelaza (prisustvo branika ili polubranika, ugrađeni uređaji), zone preglednosti vozača i pješaka kao i uticaj  prirodnih faktora kao što je vegetacija ili geografski uslovi koji ometaju zonu preglednosti.
Pored tehničkih karakteristika cilj je doći do tačnih podataka o saobraćajnim tokovima (protok drumskih, željezničkih vozila i pješaka). U tom smislu osnov za izradu dokumentacije treba da budu zvanični statistički podaci o protoku soabraćaja i saobraćajnih nesreća koje su se dogodile na predmetnim putnim prelazima. 
Na osnovu sprovedenog istraživanja i u zavisnosti od dobijenih podataka potrebno je  izvršiti procjenu opravdanosti postojanja svakog putnog prelaza, odnosno definisati tehničko-tehnološke mjere za svaki putni prelaz koje će doprinijeti povećanju bezbjednosti odvijanja saobraćaja.
Zbog svega navedenog proces  izrade  dokumentacije  bi trebalo da se odvija u saradnji sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore, opštinama na čijoj teritoriji se nalaze puni prelazi, kao i sa Upravljačem puta.
III. [bookmark: _Toc143674852]OBIM POSLA
Projektni zadatak uključuje:
· Detaljno snimanje terena i izrada geodetskih podloga za 35 putnih prelaza, koji su dati u Tabeli 1. ;
· Izrada baze podataka objekata i uslova na terenu i usaglašavanje sa podacima u katastru.;
· Izrada Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori. Način izrade, razmjera, sadržina i slično, propisani su Pravilnicima i Zakonima Crne Gore, Standardima i tehničkim uslovima za tehničku dokumentaciju ovakve vrste i propisima koji se primjenjuju na elektrificiranoj željezničkoj pruzi pod saobraćajem.
1. [bookmark: _Toc143674853]Geodezija – Geodetsko detaljno snimanje terena i izrada Gedetskog elaborata
Geodetsko snimanje terena treba da obezbijedi dovoljnu količinu podataka, radi se za svaki putni prelaz i predstvlja osnovu za izradu Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori. Snimanje terena vrši se tahimetrijskom metodom ili GPS tehnologijom, u zavisnosti od uslova terena i potrebne tačnosti. 
Potrebno je da se mjerenja povežu, u visinskom i u položajnom smislu, sa operativnim poligonom, koji je izrađen za potrebe održavanja gornjeg i donjeg stroja pruge Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – državna granica sa Albanijom, a koji je sastavni dio državnog koordinantnog sistema. Snimanje terena se vrši za potrebe izrade 3D geodetske situacije nultog stanja na osnovu koje se izrađuju situacije, uzdužni i drugo.

Prilikom geodetskog obilježavanja postojećeg stanja, mjerenja i snimanja,  za potrebe izrade Studije, potrebno je izvesti sljedeće geodetske radove:
· Prepoznati operativni poligon, sa kojeg će biti izvršeno snimanje terena;
· Operativni poligon povezati sa postojećim operativnim poligonom u visinskom i položajnom smislu, koji se priprema za održavanja željezničkih infrastrukturnih elemenata. 
· Snimanje putnih prelaza uraditi sa dovoljnim brojem tačaka ( mjernih mjesta).
· Snimanje izvršiti sa tačnošću razmjere snimanja R-1:250 do R-1:500, po profilima sa maksimalnim brojem tačaka u profilu, pri čemu su najmanje 10 tačaka, vezane za elemente gornjeg i donjeg stroja pruge. 
· Snimanje nadzemnih djelova infrastrukture, uključujući i infrastrukturu kontaktne mreže.
· Na osnovu podataka snimanja izraditi horizontalni i vertikalni pikaz snimljenog terena u razmjeri R-1:250 i R-1:500.
· Izrada digitalnog modela terena (DMT).
· Izraditi Elaborat,  uz korišćenje podloge na papirnom medijumu, povezati ga u svesku kao finalni proizvod geodetskih radova, čiji svi štampani djelovu su čitljivi i koji će sadržati i:
· Topografske podloge (3D situacije), razmjere R-1:250 i R-1:500, sa svim elementima  prethodno nabrojanim,
· CD prikačen na zadnjoj strani Elaborata koji sadrži cjelokupan Projekat u digitalnom obliku (crteže u DWG formatu).
Napomena: Sva mjerenja visinska i položajna prikazati u odnosu na kotu gornje ivice šine – GIŠ –a. Svi postojeći djelovi željezničke infrastrukture (konstruktivni) na crtežima moraju biti jasno označeni,  ucrtani i čitljivi.

2. [bookmark: _Toc143674854]Studije nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori
Studija nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori se radi  na osnovu postojeće dokumentacije i podataka dobijenih sa terena, a u cilju formiranja kvalitetne informacione osnove za izradu  tehničke dokumentacije.
a) Pregled ostojećeg stanja prikazuje se u tekstualnom obliku, sa grafičkim prilozima, a obuhvata sledeće oblasti:
· postojeću saobraćajnu signalizaciju i opremu (saobraćajni znakovi, svetlosna signalizacija, oznake na kolovozu i sl.),
· način odvijanja drumskog saobraćaja,
· način odvijanja željezničkog saobraćaja,
· tehničke karakteristike puta,
· tehničke karakteristike kolosjeka,
· spisak parcela na kojima se putni prelazi sa pratećom saobraćajnom signalizacijom nalaze,
· imovinsko pravni odnose na parcelama iz katastra,
· zone koje generišu i privlače veliki broj korisnika usled kojih dolazi do intezivnog povećanja saobraćaja u određenim vremenskim intervalima,
· strukturu i intenzitet drumskog i željezničkog saobraćaja,
· ispitivanje bezbjednosti saobraćaja na značajnijim putnim prelazima na kojima je stepen rizika po učesnike u saobraćaju na visokom nivou.
Pored tekstualnog dijela sastavni deo Studije su tekstualna, numerička i grafička dokumentacija.

SADRŽAJ STUDIJE:
1. Uvodne napomene	
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3. Predmet projekta
4. Vertikalna signalizacija
5. Željeznička signalizacija
6. Analiza postojećeg stanja 35 putnih prelaza 	
7. Metodologija analize nedostaka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na putnim prelazima
8. Analiza pojedinačnih nedostataka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na putnim prelazima	
9. Pregled zaključnih analiza nedostatka za bezbjedno odvijanje saobraćaja na svim putnim prelazima	
9.1 Procjena vrste osiguranja	
9.2 Opšti nedostaci	
9.2.1 Upravljanje brzinama	
9.2.2 Drumski saobraćajni znaci, oznake na kolovozu i željeznička signalizacija	
9.2.3 Preglednost na prilazima prelazu	
9.3 Procjena vrijednosti investicije
10. Prilog o mjerama zaštite na radu i zaštite životne sredine
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10.2 Mjere zaštite životne sredine	
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Grafička dokumentacija

Zakonska regulativa za izradu dokumentacije
Konačna verzija kompletne tehničke dokumentacije treba da bude izrađena u skladu sa važećom regulativom Crne Gore i propisima koji se primjenjuju na željeznici:

· Zakon o Željeznici („Sl. list CG“,  broj 27/2013);
· Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“,broj: 1/2014);
· Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta.
· Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju.

[bookmark: _Toc143674855]Rad na terenu 
Izvršilac usluge je isključivo odgovoran za svoj personal tokom boravka na terenu geodetskog snimanja i u obavezi da organizuje prevoz do svakog putnog prelazačeni u ponudjenu / ugovornu cijenu.
Obezbjedjenje svih podloga ( geodezija, geologija, hidrologija, seizmičke karte, meteorološke karte  i slično ) od nadležnih institucija Crne Gore je obaveza Konsultanta i koštanje istih je uračunato u ponudjenu cijenu.
[bookmark: _Toc143674856]Procjenjeni  period  trajanja
1. Faza geodezije sa svim tehničkim dokumentima –  30 dana od početka ugovornog roka 
2. Studija nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori – 90 dana od početka ugovornog roka .
IV. [bookmark: _Toc143674857]ZAHTJEVI 
[bookmark: 1343cf952030c0df__Toc294530711][bookmark: 1343cf952030c0df__Toc311637876]Ponuđač mora da posjeduje iskustvo u izradi dokumentacije ovakve vrste na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.  Izvršilac usluge je u obavezi da sarađuje sa Naručiocem usluge radi obezbjeđenja pravilne realizacije projekta tokom vršenja usluge. 
· [bookmark: _Toc216168292]Relevantno iskustvo u  izradi projektne dokumentacije vezano za modernizaciju i rekonstrukciju željezničkih pruga u regionu, u okviru koje su obrađeni i mjesta na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži 

· U proteklih 5 godina urađena tehnička dokumentacija na nivou Idejnog projekta za  minimum 15 mjesta na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži 

Ukoliko je Ponuđač konzorcijum ili se dostavlja kao zajednička ponuda, dovoljno je da jedan član ima zahtjevane uslove. 

V. [bookmark: _Toc143674858]OSOBLJE
Sljedeći odjeljak definiše zahtjeve po pitanju ljudskih resursa, koji trebaju biti obezbijeđeni od strane Ponuđača. Ponuđač treba da  ponuditi tim, koji je referentan za izradu dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore i zahtijevanim po Javnom pozivu i ovom Projektnom zadatku.   

Projektantski tim
                                                                       
         Tabela 2: Lista potrebnog osoblja 
	Rb
	Pozicija

	1
	Vođa Tima

	2
	Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije

	3
	Stručnjak za geodetske poslove




1. Vođa Tima
Vođa tima, minimalni master inženjer saobraćajnog inženjerstva sa najmanje 15 godina iskustva u upravljanju sličnim zadacima u željezničkom sektoru, od kojih se čeka najmanje 5 godina rada na poslovima vezano za razvoj infrastrukturnih kapaciteta u jednoj od željezničkih uprava u regionu. Minimalna jedna referenca vezana za izradu Studija koja se odnosi na odvijanje saobraćaja na ukrštanjima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži na kojoj je KE bio vođa tima.

2. Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije 
Stručnjak za željezničku signalizaciju i telekomunikacije, minimum master inženjer elektrotehnike sa najmanje 15 godina iskustva u upravljanju sličnim zadacima u željezničkom sektoru,

3. Stručnjak za geodetske poslove 
Stručnjak za geodeziju, minimaalni nivo diplomirani inženjer geodezije. Posjeduje odgovarajuće licence za proejktovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za katastar i državnu imovinu. Iskustvno u istim ili sličnim zadacima najmanje 10 godina na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

VI. [bookmark: _Toc143674859]DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
Tokom početne faze, Izvršilac usluge će mobilisati svoj Tim istražiće lokalno područje rada, lokalne uslove pristupa i pribaviti sve potrebne dokumente za nesmetan rad po Zakonima koji su na snazi u Crnoj Gori i sastaće se sa nadležnim osobljem Naručioca - ŽICG radi dogovora o aktivnostima i detaljnim planovima napretka projekta, kao i pregledati postojeću dokumentaciju.
Urađena dokumentacija se priprema se i predaje Naručiocu u po četiri primjeraka u štampanoj i elektronskoj formi sa svim prilozima: foto-dokumentacijom i crtežima (u originalnom i PDF formatu). 
Svi crteži i grafička dokumentacija treba da budu urađeni u skladu sa standardima i u odgovarajućoj razmjeri, jasni i čitljivi. Elektronska verzija Predmjera i predračuna radova i materijala po vrsti posla i rezime treba da bude i u  Excel tabelama.

Izvršilac usluge će pripremiti i dostaviti sljedeće:

1. Geodetsko detaljno snimanje terena i izrada Geodetskog elaborata za ukrštaje pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori
2. Studija nivoa bezbjednosti odvijanja saobraćaja na ukrštajima pruge i puta na javnoj željezničkoj mreži u Crnoj Gori
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