

[bookmark: bookmark0]CRNA GORA 
OPŠTINA KOTOR
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Br: 14-426/23- 23016/3	  Kotor, 02.10.2023.godine

PREDMET: Izmjena tenderske dokumentacije

[bookmark: _GoBack]Na osnovu člana 48 stav 7, a u vezi sa članom 94 stava 1 Zakona o javnim nabavkama (,,SI. list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23), Opština Kotor mijenja tendersku dokumentaciju, broj: 14-426/23-23016 od 18.09.2023.godine, za nabavku Adaptacija trotoara u Dobroti, objavljena na ESJN-u dana 18.09.2023.godine, pod šifrom postupka 52016, na način da se:

1. U tenderskoj dokumentaciji, mijenjaju se TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE i glase:

	Redni Broj
	OPIS PREDMETA NABAVKE
	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE
	KOLIČINA

	1
	Geodetsko obilježavanje i praćenje tokom izvođenja radova
	
	1 paus

	2
	Rušenje postojećih betonskih linijskih i površinskih elemenata (ivična traka, rigol, ivičnjaci, trotoar) sa utovarom i odvozom na deponiju predviđenu za ovu vrstu materijala. Deponiju određuje Izvođač.
	
	977 m²

	3
	Rušenje postojećih betonskih stepenica. Iskop, utovar i odvoz na deponiju obračunati su kroz poziciju iskopa. Deponiju određuje Izvođač.
	
	6 m²

	4
	Zasijecanje postojećeg asfalta u punoj debljini slojeva
	
	20 m

	5
	Rušenje postojećeg asfalta u punoj debljini slojeva, utovar i odvoz na deponiju predviđenu za obu vrstu materijala. Deponiju obezbeđuje Izvođač.
	
	25 m²

	6
	Štemanje zidova postojećih niša za kontejnere. Pozicija obuhvata i obradu krila nakon štemanja u vidu malterisanja.
	
	0,15 m3

	7
	Površinsko čišćenje postojećeg trotoara na zidovima kako bi se omogućilo nanošenje cementnog maltera
	
	406 m²

	8
	Štemanje betonskog trotoara na postojećim zidovima na mjestima gdje ne postoji potrebna debljina za cementni malter. Debljina štemanja ne smije biti veća od 3 cm. Oštemani materijal se odvozi na deponiju, a za štemanje se koristi ručni električni alat. Deponiju određuje Izvođač.
	
	146,04 m²

	9
	Uklanjanje postojećih behaton elemenata. Dio uklonjenih elemenata se opet ugrađuje dok se višak odvozi na deponiju koju određuje Izvođač.
	
	215 m²

	10
	Izmještanje postojećeg zelenila uz novoformiranu ivicu trotoara (potez dužine 13,65 m; nisko rastinje)
	
	1 pauš.

	11
	Izmještanje postojećih saobraćajnih znakova u skladu sa pravilnikom. Pozicija obuhvata se obračunava u kompletu
	
	11 kom

	12
	Iskop u širokom otkopu u materijalu III-VI kategorije sa odvozom na deponiju koju odredi Izvođač, STD = 5 km
	
	352,4 m3

	13
	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0/32 mm debljine 20 cm
	
	229,98 m3

	14
	Nabavka, transport, razastiranje, fino planiranje i zbijanje pijeska 0/4 mm ispod behaton elemenata kao i popunjavanje fuga između behaton ploča. Debljina sloja pijeska je 5 cm
	
	55,22 m3

	15
	Izrada i ugradnja (nanošenje) cementnog maltera u minimalnoj debljini od 3,50 cm na prethodno očišćenu betonsku podlogu (trotoar na zidovima) kao i izrada fuga između behaton ploča
	
	19,35 m3

	16
	Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih betonskih vibropresovanih behaton ploča crvene boje d= 6 cm na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska
	
	776 m2

	17
	Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih betonskih vibropresovanih behaton ploča crvene boje debljine 3 cm na prethodno nanesen cementni malter
	
	300 m2

	18
	Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 20/24 u uzdignutom položaju
	
	244 m

	19
	Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 18/24 u oborenom položaju položaju
	
	200 m

	20
	Nabavka, transport i ugradnja prelaznih ivičnjaka P80L I P80D
	
	20,8 m

	21
	Nabavka, transport i ugradnja baštenskih ivičnjaka 7/21 u uzdignutom položaju
	
	444 m

	22
	Izrada ivične trake dimenzija 20x20 cm od betona MB 30
	
	389 m

	23
	Izrada betonske rigole od betona MB30. Rigola je širine 50 cm i debljine 15 cm. Zub rigole radi se od ivičnjaka i obračunat je kroz posebnu poziciju
	
	92 m

	25
	Ugradnja starih behaton elemenata iza baštenskog ivičnjaka. Za ugradnju se koriste očuvane behaton kocke
	
	40 m2

	26
	Izrada kanalete širine 16 cm i debljine 6 cm od prefabrikovanih betonskih elemenata uključujući i cementni malter debljine 5 cm
	
	29 m

	27
	Izrada betonskog prilaza na PR12 od betona MB 30 debljine 15 cm armiranog sa Q188 u jednoj zoni
	
	30 m2

	28
	Izrada betonske grede i ispune od betona MB 30. Betonska greda je širine 10 cm i promjenljive visine. Radi se po obodu postojećih zidova kao zaštita za behaton elemente. Ispuna se radi između behaton elemenata i postojećih betonskih zidova sa desne strane trotoara. Širina ispune je promjenljiva i prilagođava se liniji ugrađenih behaton elemenata a debljina je 3 cm
	
	2,87 m3

	29
	Izrada bijele linije širine 15 cm na prvoj polovini zida 2
	
	45 m

	30
	Nabavka, transport i ugradnja stuba nosača znaka visine 2,80 m kao i nabavka, transport i montaža saobraćajnog znaka koji označava pješačku zonu (III-78)
	
	1 kom

	31
	Izrada piktograma koji označava mješoviti saobraćaj (V-47)
	
	2 kom

	32
	Ugradnja ankera RØ10 dužine 30 cm. Ankeri se ugrađuju u postojeće stepenice za potrebe izrade betonskog parapeta i rampe umjesto postojećeg stepeništa
	
	6 kom

	33
	Ugradnja ankera RØ10 dužine 40 cm. Ankeri se ugrađuju u postojeće stepenice za potrebe izrade betonskog parapeta i rampe umjesto postojećeg stepeništa
	
	13 kom

	34
	Izrada betonskih parapeta od betona MB 30 za potrebe izrade rampi na prelazima na trotoar na zidu. U poziciju ključeni i oplata i armatura (prosjek 40 kg/m3)
	
	3,6 m3

	35
	Ugradnja ankera RØ16 dužine 60 cm za potrebe izrade kanala na PR1
	
	29 kom

	36
	Izrada betonskog cokla od betona MB 30 širine 25 cm i promjenjljive visine (do 40 cm) sa žljebom 5x5 cm za postavljanje rama sa poklopcem
	
	0,8 m3

	37
	Nabavka transport i ugradnja armature RA B500b za izradu kanala
	
	65,78 kg

	38
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramovima dimenzija 1x1 m za laki saobraćaj. Poklopci se postavljaju u nizu i moguće je uraditi zajednički ram
	
	3 kom

	39
	Nivelisanje postojećih poklopaca. Pozicija obuhvata rušenje gornjih ploča, izdizanje ili spuštanje poklopaca i izradu novih ploča
	
	34 kom

	40
	Izrada kraka atmosferske kanalizacije kod profila 79. Pozicija obuhvata iskop za reviziono okno, nabavku, transport i ugradnju vertikale od betonske cijevi DN 1000 mm, izradu gornje i donje ploče, nabavku i ugradnju slivnika 60x60 cm za teški saobraćaj, iskop kanala, izradu posteljice, postavljanje cijevi DN300 od polipropilena SN8 dužine 2 m, zatrpavanje rova u slojevima kao i izradu betonske ploče-plombiranje postojećeg okna. Pozicija se obračunava kao komplet
	
	1 komplet

	41
	Humuziranje zelenog pojasa i uređenja iza trotoara
	
	17,47 m3

	42
	Nabavka, transport i montaža pješačke ograde na zidovima. Ograda mora biti oblika i dimenzija kao postojeća
	
	4,55 m

	43
	Nabavka, transport i montaža ograde na rampama za lica smanjene pokretljivosti sa rukohvatima na 60(70) i 90 cm od rampe
	
	13,5 m



2. Mijenja se tačka 9 tenderske dokumentacije, NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i glasi:
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN-a, zaključno sa danom 17.10.2023. godine do 10:00 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Stari grad 317, Kotor ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Stari grad 317, Kotor, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 17.10.2023. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 17.10.2023. godine u 10:00 sati, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača.
[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
            Miloš Vojinović, predsjednik komisije, s.r.
