UNIVERZITET CRNE GORE
Broj: 01/14- 111/3
Mjesto i datum: Podgorica, 31.10.2023. godine
Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), UNIVERZITET CRNE GORE          objavljuje

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
broj 01/14- 111/2 od 10.10.2023. godine za otvoreni postupak javne nabavke enterijerskih radova u holu zgrade tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore (ponovljeni postupak) - Rektorat (predmet javne nabavke)
PITANJE BROJ 1:
6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

	Opis
	Tip uslova /
zahtieva
	PITANJE/ POJASNJENJE

	Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji
je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za
podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima
javnih nabavki Naručiocu dostavio neistinite podatke koji su
potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u
postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz
postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.
	Posebni osnovi za
isključenje iz
postupka javne
nabavke
	Molimo vas da se predmetni
zahtjev usaglasi sa Pravilnikom o
obrascu izjave privrednog subjekta
("Službeni list Cme Gore", br.
055/23 od 01.06.2023) i
Pravilnikom o dopuni Pravilnika o
obrascu izjave privrednog subjekta
(„Službeni list Crne Gore“, broj
83/2023 od 05.09.2023. godine)



ODGOVOR: Poštovani na vaše pitanje Naručilac ne može odgovoriti pojašnjenjem, već će izvršiti izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije.
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PITANJE BROJ 2:
8 PREDMET NABAVKE
Procijenjena vrijednost nabavke: 720 000 00EUR
TEHNIČKA SPECFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

























	
	Opis predmeta
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	PITANJE/ POJAŠNJENJE

	64
	UNUTRAŠNJA
BRAVARIJA -
STAKLENI
PARAVANI
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih staklenih pregrada kancelarija i
komercijalnih prostora sa svim propratnim okovima i bravama na vratima.
Profili su 30x30 mm i staklo je kaleno 8mm. Svi detalji i elementi
sastavljanja su definisani
predmetom proizvodjača. Potrebno je uraditi sheme slaganja i izvodjenja
od strane proizvodjača. Dim. prema šemama iz projekta. UB01.
	53,00 m2
	dat je opis staklenih pregrada koje ne
postoje nigde u projektu te se ne moze
definisati tacna specifikacij tj. ne postoji
sema bravarije. Takodje , primeceno je da u
projekti postoje dve vrste vrata sa spoljnom
bravarijom I sa vratima bez rama (pamplex
staklo). U predmeru ne postoji nigde ta
stavja tj. pozicija.

	67
	PODOPOLAGAČKI
RADOVI
	Izrada i montaža decking poda kompozitni proizvod od drveta izrađen u
obliku čvrstih profila, idealan za spoljašnje i unutrašnje podove, oblaganje
fasada i ograde. Posebna receptura (60% drva i 40% polietilena).
Otpornost: paraziti,
buđ, vlaga, so, hlorin, mrlje, vremenski uslovi, UV bezbijednost: skriveni
vijci i bez pukotina, otprno na klizanje, ne gori pri visokoj temperaturi /
suncu, netoksiča, dimenzije: 137 x 22 x 4000mm (obloga). Pod je
potrebno predvidjeti sa wpc potkonstrukcijom i detaljima veze sa
skrivenim šarafima. Sivi ton. Proizvođač: Alumil Woodee drvo kompozitni
deking, ili ekvivalent. Obračun po m2. Vyn03.
	106,00 m2
	Da li se decking nalazi na oba ova platoa u
istoj kvadraturi 106m2 x 2kom?

	69
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja jednokriknih unutrašnjih punih vrata - u zidnoj oblozi
prema šemi bravarije u mdf oblogama. Štok unutrašnjih vrata predvidjen
je u kombinaciji masiva drveta i MDF pune širine zida pričvršćen za zid po
svim stranama vijcima bez mogućnosti pomjeranja. Spoj obloge-zida i
vrata je predvidjen bez pervajz lajsne, hidden door system, vrata su u
relaciji sa oblogom zida. Krilo vrata je kombinacija masivne
podkonstrukcije sa ispunom od papirnatog saća obostrano obloženo MDF
pločama koje su i na oblozi. MDF je iz specifikacije zadat na svim
oblogama i u istom materijalu se radi izrada vrata. Proizvodjač: Forescolor
ili ekvivalent.
Karakteristike: Black, dim table: 2440x1220x19mm. Vrata je potrebno
izraditi sa svim okovima i šarkama, u mat crnoj boji. Zvučna zaštita vrata
sa punim krilom iznosi 20-24dB (I klasa). Cijenom po jedinici mjere,
obuhvaćen ie sav potreban alat, rad, transport, materiial i radna skela.
	16,00
komada
	Pored navedene finalne zaštite obloga i vrata
("MDF je potrebno premazati adekvatnom
impregnacijom protiv vlage i habanja u mat
fmituri."), da li je predviđeno i završno
lakiranje i u kojem procentu sjaja? -
Drugim recima, ukoliko se traži finalno
lakiranje antiskreč mat lakom (20% sjaja), to
će značajno povećati cenu na toliko veliku
površinu MDF-a.

	70
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja jednokriknih unutrašnjih punih vrata - u zidnoj oblozi
prema šemi bravarije u mdf oblogama. Štok unutrašnjih vrata predvidjen
je u kombinaciji masiva drveta i MDF pune širine zida pričvršćen za zid po
svim stranama vijcima bez mogućnosti pomjeranja. Spoj obloge-zida i
vrata je predvidjen bez pervajz lajsne, hidden door system, vrata su u
relaciji sa oblogom zida. Krilo vrata je kombinacija masivne
podkonstrukcije sa ispunom od papirnatog saća obostrano obloženo MDF
pločama koje su i na oblozi. MDF je iz specifikacije zadat na svim
oblogama i u istom materijalu se radi izrada vrata. Proizvodjač: Forescolor
ili ekvivalent.
Karakteristike: Black, dim table: 2440x1220x19mm. Vrata je potrebno
izraditi sa svim okovima i šarkama, u mat crnoj boji. Zvučna zaštita vrata
sa punim krilom iznosi 20-24dB (I klasa). Cijenom po jedinici mjere,
obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela.
	9,00
komada
	

	71
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinid mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	10,60 m2
	Pošto je predviđeno korišćenje
vlagootpornog crnog MDF-a, na kakvu
dodatnu finalnu zaštitu protiv vlage se misli?
Potrebne su skice/crtezi predviđenje
perforacije akustik obloga zidova (šema
rasporeda, veličina i dubina rupa) jer to
utice na cenu
Pitanja se odnose na sve pozicije od 71 do
85




	72
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	20,40 m2
	

	73
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	127,00 m2
	

	74
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	105,00 m2
	



	75
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	56,00 m2
	

	76
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	40,00 m2
	

	77
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna s,eia
	30,00 m2
	



	78
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna skela.
0Z08.
	21,00 m2
	

	79
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
	52,00 m2
	

	80
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna skela.
0Z10.
	630,00 m2
	



	81
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna skela.
0Z11.
	233,00 m2
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	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu
2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa
drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u
vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING
SYSTEM DESIGNBOARD FIX
detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska
lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv
vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF
se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno
osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj
situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska
svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere
provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od
plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze
zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa
MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač:
Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels
2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban
alat, rad, transport, materijal i radna skela.
0Z12.
	82,00 m2
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	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu
2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa
drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u
vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING
SYSTEM DESIGNBOARD FIX
detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska
lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv
vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF
se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno
osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj
situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska
svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere
provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od
plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze
zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa
MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač:
Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels
2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban
alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z13
- oblaganje postojećih betonskih klupa u hodnicima, prema detalju
projekta, na drvenoj potkonstrukciji prema detalju iz projekta. Klupe
kitovati, armirati mrežicom na spojevima, i farbati akrilnom bojom 9005
sa aditivima otpornim na habanje.
	30,00 m2
	



	84
	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna skela. 0Z14
- perforirirani acoustic panel black.
	115,00 m2
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	STOLARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji.
Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf
materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti
prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj
kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema
WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je
dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je
potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u
mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna
nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge
je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda
izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm.
Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala
u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black
2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po
jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i
radna skela.
	109,00 m2
	

	86
	STOLARSKI RADOVI
	Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju
projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge,
a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim
profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili
ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 1 (lijevo i desno od glavnog
iiiaza)
	2,00 komad
	Molimo vas za crteže i mere šaltera koje
treba oblagati crnim MDF-om i Corian-om

	87
	STOLARSKI RADOVI
	Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju
projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge,
a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim
profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili
ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 2 (centralni info point).
	1,00 komad
	

	88
	STOLARSKI RADOVI
	Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju
projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge,
a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim
profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili
ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 3.
	1,00 komad
	

	89
	STOLARSKI RADOVI
	Klizna obloga: na pozicijama u servisnim zonama (prema
crtežu u zoni A), predviđena je mogućnost zatvaranja, kliznom oblogom
od MDFa u mat crnoj boji. Vlagootporni mdf je potrebno montirati na
odgovarajućoj šini, prema detalju, koja se montira u plafon. MDF je
dilatiran od poda 2 cm. MDF je potrebno premazati mat impregnacijom
protiv vlage. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na
licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice
ger detaljima. MDF je vlagootporan, ali i ne vodootporan. Konstrukcija
svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je
distanca i do 10 cm. U donjoj zoni nalazi se vođica, prema detalju.
Obračun po komadu.
Proizvodjač : Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm.
	2,00
komada
	Molimo vas za crtež kliznih obloga sa
predviđenim kliznim sistemom.
Potrebno je definisati klizni sistem



	90
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža čelicne potkonstrukcije za deking. Konstrukciju je
potrebno izraditi od kutija 100x100x5mm sa predloženim stopama koje
se oslanjaju na pod. Stope su dimenzija 40x40x10mm. Konstukciju je
potrebno medjusobno uvezati i povariti na spojeve. Na konstrukciju se
izradjuje sekundarna potkonstrukcija profila 50x30mm prema detalju
dekinga. Cijelu konstrukciju je potrebno premazati antikorozivnim
premazom, temeljnom bojom u dva nanosa, sa zastitom od korozije.
Detalje izvesti po detaljima i prema tehničkim propisima za ovu vrstu
radova. Obračun po poziciji. BR01.
	1,00 komad
	Uporedjujuci crteze I predmer, da li se ova
pozicija odnosi na dva platoa od po 106m2 (
znaci 106 x2).

	91
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport. materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnoloeiia ili
	144,00
komad
	

	92
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport, materijal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologija ili
	96,00
komad
	



	93
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport, materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnologiia ili
	96,00
komad
	1. debljina lima 1.50 mm, molilimo da nam
potvrdite ( posto postoje razlike u projektu I
predmeru)
2. Sto se tice kolicina i dimenzija, navedeno
kroz POS 91-96 sledece:
sirina x duzina/visina panela x broj komada
(m2)
960 x 1800 mm x 144 kom=248.84 m2
950 x 1700 mm x 96 kom= 155.05 m2
820 x 1800 mm x 96 kom= 141.70 m2
820 x 1700 mm x 64 kom= 89.20 m2
850 x 1100 mm x 64 kom= 59.85 m2
960 x 1100 mm x 48 kom= 50.69 m2
3. Ukupno povrsina :745.33 m2

	94
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport, maternal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologua ili
	64,00
komad
	Da li ove mreze u ovim gore navedenim
dimenzijama se vare u profil 30x30 mm ili
40x40 mm ( i da li se vare sa sve 4 strane)?
4. Da li se Ral 9003 mat odnosi na sve
mreze
5. Uporedjujuci projekat I predmer,
ukupna kolicina za mreze od ist. Metala je
cca 745,33m2 kroz POS 91-96, dok kroz POS
97-99 u predmeru postoje odvojeni opsi za
ramove sa perforiranom mrežom, I tu je
definisana kvadratura od 650m2 + 250m2 (
sto se razlikuje na predhnih 745.33m2).
Takodje, da li je potrebno plastificirati ih
obostrano I to istom RAL 9003?
6. Da li se "Library"mreza odnosi na
odredjenog proizvodjaca ili mreza moze da
bude "slicna" tj. ista ali drugog naziva od
drugog proizvodjaca?

	95
	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport, maternal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologua ili
	64,00
komad
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	BRAVARSKI
RADOVI
	Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se
montira na armirano betonski zid.
Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji
distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum.
perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje
uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je
sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji
(na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se
definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj
otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane.
Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke
koje se kače na vertikalni alum. profil.
Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim
etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane
koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na
etažama prema detalju.
Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve
aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile
koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do
15cm . MODEL MESH LIBARY
alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad,
transport. materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnoloeiia ili
	48,00
komad
	

	111
	DODATNI RADOVI /
ZELENILO
	Ozelenjavanje žardinjera - masline.
	3,00
komada
	u okviru predmera se trazi 3 sadnice
maslina, u prikazu/projektu se vidi da je
predvidjeno 5 maslina? Takodje, kroz
bravarske radove je data jedna saksija u
centru, ne postoje u predmeru druge saksije
za masline.

	112
	DODATNI RADOVI /
ZELENILO
	Ozelenjavanje žardinjera - bambus.
	18,00
komada
	Obzirom da su zardinjere dim 90x50x110-
18 kom, postavlja se pitanje broja sadnica
bambusa tj. da ide po jedna sadnica u
sakciju ( on se radi radi dobijanja efekta
zelenog zida) ? Da li ostaje jedna sadnica na


















ODGOVOR: Poštovani na vaše pitanje Naručilac ne može odgovoriti pojašnjenjem, već će izvršiti izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Ranko Rakočević
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Bojana Lučić Paielli
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Ema Alihodžić Jašarović
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Sanja Paunović Žarić
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Sanja Paunović Žarić
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Nemanja Milićević
 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    Goran Pejović
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: prof. dr Svetlana Perović
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: prof. dr Veljko Radulović




