TEHNIČKI USLOVI I OPREMA
1. Pranje cijevi drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom opremljenim sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za pranje cijevi - rotacione dizne i posebna dizna za otpušavanje i pranje cijevi.

2. Ispiranje drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za ispiranje cijevi - ugaona dizna, rotaciona dizna .

3. Usisavanje otpada iz drenažnih cijevi i odnošenje van tunela.

4. Snimanje očišćenog drenažnog sistema, kamerom za snimanje cjevovoda i video sistemom za kontrolu, upravljanje i snimanje, ugrađenim u specijalno vozilo. Snimanje na prenosivom mediju izvršiti na DVD disku, memorijskoj kartici ili fleš memoriji.

5. Maksimalni pritisak hladne vode pri čišćenju drenažnog sistema može biti 90-100 bar-a. Pri ovom pritisku ne dolazi do oštećenja plastičnih i betonskih cijevi od kojih je izrađen drenažni sistem.

6. Periodično zatvaranje jedne trake tunelske cijevi u dužini od 300m do 500m uz obezbjeđenje saobraćajnom signalizacijom, ljudstvom i radio vezom.

7. Upotreba opreme sa kamerama na sopstveni pogon za snimanje drenažnog sistema.

8. Upotreba opreme sa frezom i hidraulične-udarne glodalice za razbijanje nataložene Sige i betona.

9. Usluge čišćenja drenažnog sistema je neophodno izvesti u svemu prema Tehničkim propisima za ovu vrstu posla, uz obavezu odvoženja materijala van tunela.

