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UVOD
Cilj geodetskog osmatranja slijeganja objekata je utvrđivanje eventualnog pomjeranja objekata u vertikalnoj ravni tokom vremena. Obzirom na očekivane iznose slijeganja objekata neophodno je planirati mjerenja maksimalne moguće tačnosti u datim terenskim uslovima.

1. Osmatranje objekata na kojim je već uspostavljena kontrolna mreža
U prethodnom periodu je izvršeno uspostavljanje osnovne mreže sa adekvatnim brojem repera na objektima regionalnog vodovodnog sistema. Za predmetne objekte je neophodno izvršiti kontrolna mjerenja i upoređenje sa prethodnim mjerenjima i pripremiti Izvještaj o izvršenim kontrolnim mjerenjima za svaki objekat zasebno. Takođe, potrebno je izvršiti eventualno unaprjeđenje sistema geodetskog osmatranja, dodavanjem novih geodetskih tačaka.
Posebnu pažnju posvetiti sljedećim pozicijama u hidrotehničkom tunelu:
· pozicija pojave pukotine na donjoj ploči tunela (stacionaža 0+920 – 0+940 m), i 
· pozicija pojave oštećenja na stropu tunela (stacionaža 3 +780 – 3 + 800 m).

Na predmetnim pozicijama se nalaze već ugrađeni reperi, ali je neophodno ocijeniti da li je potrebno njihovo obnavljanje ili eventualno dodatno ugrađivanje repera.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti izvođaču će se dostaviti postojeći Projekti osmatranja navedenih objekata. 

Slijedi tabela sa pregledom dosadašnjih snimanja objekata:

	Redni broj
	Objekat
	Nulto osmtranje
	Prvo osmatranje
	Drugo osmatranje
	Treće osmatranje

	1.
	PS Bolje Sestre
	Novembar 2020
	
	
	

	2.
	PS Reljići
	Novembar 2020
	
	
	

	3.
	Vodostan Reljići
	Mart 2017
	
	
	

	4.
	Tunel Sozina
	Maj 2016
	Mart 2017
	Oktobar 2017
	Novembar 2020

	5.
	Rezervoar Đurmani
	Maj 2016
	Mart 2017
	
	

	6.
	PK Perazića do
	Mart 2017
	
	
	

	7.
	PK Sveti Stefan
	Maj 2016
	Mart 2017
	
	

	8.
	Anker blokovi Bečićka plaža
	Novembar 2020
	
	
	

	9.
	PS Budva
	Mart 2017
	
	
	

	10.
	Pk Prijevor
	Maj 2016
	Mart 2017
	
	

	11.
	PK Tivat
	Mart 2017
	
	
	

	12.
	PK Ćafe
	Mart 2017
	
	
	

	13.
	PS Belveder
	Mart 2017
	
	
	

	14.
	PK Bratica
	Mart 2017
	
	
	

	15
	Šipovi kod naselja Svinjište
	April 2021
	Maj 2021
	
	


Napomena: Svim objektima je obezbijeđen pristup motornim vozilima terenskog tipa, dok je većem dijelu objekata obezbijeđen pristup i putničkim vozilima.

Nivelmanska mreža hidrotehničkog tunela „Sozina“ se sastoji od 2 grupe repera koji se nalaze izvan tunela, na sjevernom dijelu i južnom dijelu, i nivelmanskog vlaka koji ih povezuje kroz tunel. Ukupno je ugrađeno 6 repera izvan tunela, tri sa sjeverne strane i tri sa južne strane, dok je unutar tunela ugrađeno preko 40 repera. 

Šipovi na lokaciji na kojoj je sanirano klizište u blizini naselja Svinjište u Budvi su izgrađeni 2021. godine i do sada je, shodno projektu, u toku radova uspostavljena mreža i sprovedeno jedno kontrolno mjerenje. 
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 Na osnovu izvršenih mjerenja će se pripremiti i dostaviti u 3 štampane verzije i 3 digitalne verzije (WORD + DWG) Izvještaji geodetskog osmatranja za svaki objekat zasebno.
 Konačan rezultat srednje greške mjerenja mora biti manji ili jednak od 1,0 mm.
 Zbog eventualnog uvođenja GIS-a potrebno je predvidjeti da se sve geodetske mreže povežu u jedinstveni koordinatni sistem (lokalni ili Državni).
 Tačnost mjerenja u lokalnim geodetskim mrežama mora biti maksimalna moguća, kako bi se otkrivale male promjene u geometriji i položaju objekata, dok se na globalnom nivou (povezivanje svih geodetskih mreža objekata vodovoda) može ostvariti i manja tačnost koja je na nivou tačnosti Državnog koordinatnog sistema.
