

JU OŠ ,,Drago Milović  “ Tivat
Broj: 439
Tivat, dana 20.03.2024.godine                               

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama  (“Službeni list Crne Gore” br. 074/19, 003/23 i 011/23), JU O.Š. “Drago Milović” Tivat, objavljuje na ESJN-u,

Izmjenu 
Tenderske dokumentacije za nabavku radova na adaptaciji i sanaciji krova škole JU O.Š.“Drago Milović” br. 2/24 od 13.03.2024.godine:


· Tačka 2 Tenderske dokumentacije – Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke koja je unijeta neposredno u ESJN elektronskim putem, mijenja se i glasi:


	
	OPIS PREDMETA NABAVKE
	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE
	KOLIČINA

	1
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena- Uklananje odloženog materijala iz tavanskog prostora (djelovi namještaja, rezervni crijep i sl.). Pozicija uključuje pažljivo iznošenje materijala sa krova i odlaganje na pogodno mjesto u okviru dvorišta škole uz nadzor školskih radnika. Obračun po m² tavanskog prostora (prije davanja ponude obavezno obići objekat i sagledati predmetne tavanske prostore). Obračun po m² raščišćenog tavanskog prostora. Tavanski prostor ispod krovova "K1" m² 1.083,00mm
	1.083 m2

	2
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Tavanski prostor ispod krovova "K2"
	1.064 m2

	3
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Tavanski prostor ispod krovova "K3"
	597 m2

	4
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena-Uklanjanje kompletnog postojećeg gromobranskog razvoda / FeZn traka sa svih krovnih površina, kosih i ravnih djelova krovova. Pozicija uključuje uklanjanje svih nosača, traka do spustova / vertikala, sa kojih se potrebno pažljivo otkačiti radi obezbjeđivanja povezivanja planiranog gromobranskog razvoda u skladu sa postojećećim. Uklonjenu instalaciju odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg odvoza na deponiju što se posebno obračunava. Obračun po m¹ uklonjenih gromobranskih traka sa pripadajućim spojnim i drugim fazonskim elementima. Gromobranski razvod na krovovima "K1
	186,1 m1

	5
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Gromobranski razvod na krovovima "K2"
	100,6 m1

	6
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Gromobranski razvod na krovovima "K3"
	117,3 m1

	7
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Gromobranski razvod na krovovima "K4"
	105 m1

	8
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena- Uklanjanje postojećih krovnih prozora - servisnih otvora za izlazak na krov. Prozori su drveni dimenzija 70x90cm fiksirani za drvenu krovnu konstrukciju. Pozicija uključuje uklanjanje svih opšava i veznih elemenata prozora. Uklonjene prozore odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg odvoza na deponiju što se posebno obračunava. Obračun po komadu uklonjenog prozora. Krovni prozori dim. 70x90cm na krovovima "K1"
	2 komad

	9
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Krovni prozori dim. 70x90cm na krovovima "K2"
	3 komad

	10
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje postojećih krovnih lanterni - kupola od poliestera sa svih pozicija na krovnoj površini "K1". Lanterne su tipske, dim. 156x156cm, fiksirane preko potkonstrukcije za okna u AB pločama. Uklonjene prozore odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg odvoza na deponiju što se posebno obračunava. Napomena: Pozicija uključuje uklanjanje / rušenje postojećih nadzidaka - obraznih zidova koji oivičavaju otvor u ploči. Ruše se do kote ploče radi ostavljanja ravne površine za ugradnju novih svjetlosnih kupola. Obračun po komadu uklonjenih kupola i pripadajućih nadzidaka - obraznih zidova kupole
	10 komada

	11
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena-Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivača - žlijebljenog crijepa "mediteran" sa pripadajućom potkonstrukcijom - podužnim letvama dim. 5x7cm i poprečnim letvama dim. 5x3cm prikivanih za drvene poprečne krovne nosače / AB krovnu ploču fiskulturne sale (krovna površina "K4"), postojeće termoizolacije - staklene vune (fiskulturna sala), kao i crijepova sljemenjaka / grebenjaka, limenih opšava krovnih uvala kao i ventilacionih prodora i opšava ventilacionih vertikala. Krovne vode sa kojih se uklanja crijep su nagiba 22º, 25º, 33º i 60º (vidjeti grafičke priloge). Pozicija uključuje odlaganje na pogodno mjesto u dvorištu škole i odvoženja na deponiju (posebno se obračunava). Obračun po m² uklonjenog krovnog pokrivača. Uklanjanje krovnog pokrivača - krovovi "K1"
	1.319,7 m2

	12
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje krovnog pokrivača - krovovi "K2"
	1.488,9 m2

	13
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje krovnog pokrivača - krovovi "K3"
	674,7 m2

	14
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje krovnog pokrivača - krovovi "K4"
	747,1 m2

	15
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena- Uklanjanje postojećeg krovnog pokrivača od ravnog čeličnog pocinčanog lima falcovanog na licu mjesta sa svih pozicija. Lim se uklanja sa pripadajućom drvenom potkonstrukcijom - drvene gredice kojim je formiran pad na pozicijama gdje je to primjenljivo. Pozicija uključuje odlaganje na pogodno mjesto u dvorištu škole i odvoženja na deponiju (posebno se obračunava). Obračun po m² uklonjenog krovnog pokrivača. Uklanjanje limenog kr. pokrivača - krovovi "K1" (ravni dio krova iznad učionica u prizemlju)
	43,3 m2

	16
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje limenog kr. pokrivača - krovovi "K1" (dio krova oko lanterni iznad hola) uključujući ufalcovane horizontalne oluke - korita "D17" perimetrom - na spoju sa kosim krovovima kao i opšave lanterni - kupola
	98,7 m2

	17
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje limenog kr. pokrivača - krovovi "K2" (ravni dio krova iznad ulaznog amfiteatra)
	22 m2

	18
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena- Demontaža svih postojećih limenih opšava krovnih atika - zabata, ispuštenih greda, dilatacija i sl. (pozicije - detalji "D1" - "D13", "D18" i "D20" u planiranom stanju). Opšavi su izrađeni od čeličnog pocinčanog lima direktno fiksiranog za zidove dok su međusobni spojevi lemljeni. Opšavi su različitih razvijenih širina, ukupno max 140cm. Lim odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju koju obezbjedjuje izvodjac o svom trosku. Limeni opšavi r.š. ukupno cca 140cm u sklopu krovnih površina "K1
	179 m2

	19
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 140cm u sklopu krovnih površina "K2"
	247 m2

	20
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 140cm u sklopu krovnih površina "K3"
	20 m2

	21
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 140cm u sklopu krovnih površina "K4"
	177 m2

	22
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena- Demontaža svih postojećih limenih horizontalnih oluka - korita sa pripadajućim uvodnicama i opšavima atika - okapnica oluka i visećih oluka sa uvodnicama (pozicije - detalji "D14" i "D16" u planiranom stanju). Opšavi su izrađeni od čeličnog pocinčanog lima direktno fiksiranog za zidove dok su međusobni spojevi lemljeni. Opšavi su različitih razvijenih širina, ukupno max 110cm. Lim odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogdno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Limeni opšavi r.š. ukupno cca 110cm u sklopu krovnih površina "K1"
	126 m2

	23
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 110cm u sklopu krovnih površina "K2"
	121 m2

	24
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 110cm u sklopu krovnih površina "K3"
	109 m2

	25
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Limeni opšavi r.š. ukupno cca 110cm u sklopu krovnih površina "K4"
	118 m2

	26
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena-Demontaža postojećih vertikalnih oluka od čeličnog pocinčanog lima. Olučne vertikale su kružnog poprečnog presjeka Ø150mm, maksimalne razvijene visine od 10m. Pozicija uključuje uklanjanje oluka sa svim pripadajućim elementima, kotvama, kazanima i sl. Oluke odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Obračun po m¹ uklonjenih oluka. Vertikalni oluci u sklopu krovnih površina "K1"
	146 m1

	27
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Vertikalni oluci u sklopu krovnih površina "K2"
	154,4 m1

	28
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Vertikalni oluci u sklopu krovnih površina "K3"
	44,1 m1

	29
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Vertikalni oluci u sklopu krovnih površina "K4"
	30,5 m1

	30
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje kompletnog postojećeg plafona od drvene lamperije na poziciji ulaznog amfiteatra (Blok "B") sa pripadajućom drvenom obješenom potkonstrukcijom. Pozicija uključuje uklanjanje ivičnih lajsni, postojeće termoizolacije - staklene vune kao i uklanjanje instalacione obloge od lamperije dva pripadajuća stuba. Uklonjene plafonske lamele odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Prije uklanjanja plafona privremeno demontirati kompletnu rasvjetu - šinske reflektore (radi kasnije ponovne ugradnje nakon postavljanja gips-kartonskog plafona) uz obezbjeđivanje kablova od kratkog spoja i eventualnog dodira. Obračun po m² raz. površ. uklonjenog plafona
	258 m2

	31
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Privremeno uklanjanje postojećeg plafona od drvene lamperije na poziciji hodnika oko atriuma bloka C sa pripadajućom drvenom potkonstrukcijom. Pozicija uključuje uklanjanje ivičnih lajsni, postojeće termoizolacije - staklene vune. Uklonjene plafonske lamele obilježiti, klasifikovati i odložiti na pogodno mjesto u okviru škole (zaštititi od dejstva vode i vlage) radi kasnije ponovne montaže. Prije uklanjanja plafona privremeno demontirati kompletnu rasvjetu (radi kasnije ponovne ugradnje nakon postavljanja uz obezbjeđivanje kablova od kratkog spoja i eventualnog dodira. Obračun po m² privrem. uklonjenog plafona
	92,4 m2

	32
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Opsta napomena-Uklanjanje kompletne drvene krovne konstrukcije na pozicijama svih krovova izuzev krova nad fiskulturnom salom (dio krovnih površina "K4") gdje je krovna konstrukcija AB monolitna ploča. Krovnu konstrukciju čine drvene grede - poprečni krovni nosači dim. presjeka 10x14cm, L=cca 4m oslonjeni na AB kose grede, na osnom rastojanju od cca. 80cm. AB grede su ošupljene u gornjoj zoni na pozicijama drvenih greda. Drvene grede u konstruktivnom smislu predstavljaju proste grede - nemaju kontinuitet. Uklonjene grede odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Obračun po m² osnove uklonjene drvene krovne konstrukcije (prva projekcija). Krovna konstrukcija u okviru "K1"
	1.191,2 m2

	33
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Krovna konstrukcija u okviru "K2"
	1.057,1 m2

	34
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Krovna konstrukcija u okviru "K3"
	625,6 m2

	35
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje kompletne drvene krovne konstrukcije na pozicijama aneksa fiskulturne sale (dio krovnih površina "K4"). Krovnu konstrukciju čine drveni rogovi dim. presjeka 10x14cm, L=cca 5m na osnom rastojanju od cca. 80cm. Uklonjene rogove odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Obračun po m² osnove uklonjene drvene krovne konstrukcije (prva projekcija)
	208,5 m2

	36
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Uklanjanje kompletne drvene krovne konstrukcije na poziciji iznad ulaznog amfiteatra (dio krovnih površina "K2"). Krovnu konstrukciju čine primarni krovni nosači - "I 200" čelični profili koji formiraju koljenaste grede - gredni sistem čeličnih profila se zadržava. Sekundarni elementi konstrukcije koji su predmet uklanjanja su drveni poprečni noseći elementi dim. presjeka cca 10x14cm postavljeni na osnom rastojanju od cca 80cm. Uklonjene drvene grede odložiti na pogodno mjesto u dvorištu škole radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti (posebno se obračunava). Obračun po m² osnove uklonjene drvene krovne konstrukcije (prva projekcija)
	247,9 m2

	37
	PRIPREMNI RADOVI NA RUSENJU I DEMONTAZI
	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz srušenog materijala i šuta na gradsku deponiju (do 15km udaljenosti). Za obračun se uzima količina šuta i uklonjenog materijala uvećana dva puta iz razloga rastresitosti prilikom utovara. Obračun po m3 odvezenog šuta
	750 m3

	38
	ZIDARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i izrada sloja za pad u okviru planiranih horizontalnih oluka - korita. Sloj za pad se formira u polusuvoj cementnoj košuljici promjenljive debljine u skladu sa konkretnim padovima (cca 1%). Oluci su širine cca 20cm (1m²=5m oluka). Obračun po m¹ izvedenih slojeva za pad. Horizontalna olučna korita krovova "K1"
	125,6 m1

	39
	ZIDARSKI RADOVI
	Horizontalna olučna korita krovova "K2"
	116,4 m1

	40
	ZIDARSKI RADOVI
	Horizontalna olučna korita krovova "K3"
	80,3 m1

	41
	ZIDARSKI RADOVI
	Horizontalna olučna korita krovova "K4"
	113,1 m1

	42
	ZIDARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i saniranje AB krovne kose ploče iznad fiskulturne sale nakon uklanjanja drvenih elemenata potkonstrukcije (podužnih i poprečnih drvenih letvi). Ploča se sanira u dijelu eventualnih oštećenja nastalih nakon uklanjanja ankera reparaturnim malterom - tačkasto saniranje. Obračun po m² sanirane ploče
	747,1 m2

	43
	TESARSKI RADOVI
	Opsta napomena -Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije na svim pozicijama izuzev krova nad fiskulturnom salom (dio krovnih površina "K4") gdje je krovna konstrukcija AB monolitna ploča. Postojeći krovovi su riješeni kao dvovodni i viševodni na pojedinim pozicijama, različitih nagiba krovnih ravni i to 22º, 25º, 33º i 60º. Primarni elementi krovne konstrukcije koji se zadržavaju su AB kose krovne grede na koje se oslanjaju drvene poprečne grede - nosači, dim. presjeka 10x14cm na međusobnom osnom rastojanju od cca 80cm. Predmet zamjene su drvene grede - poprečni nosači u novoj dimenziji presjeka 10x16cm, dužine cca 4m. Sa obzirom na postojeće otvore u AB gredama za prihvatanje drvenih greda, planirane drvene grede je potrebno pritesati sa gornje strane za razliku u visini od 2cm između postojećih i planiranih greda. Grede se oslanjaju na postojeće AB krovne grede u postojeće otvore u dubini min. 10cm. Pozicija uključuje sav potreban prateći materijal, alat i spojna sredstva, kao i zaštitu drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom. Takođe, konstrukciju je neophodno premazati protivpožarnim vodorazrjedivim ekspandirajućim premazom koji mora zadovoljiti klasu vatrootpornosti od min. 45min što se dokazuje atestnom dokumentacijom. Obračun po m² krovne konstrukcije. Krovna konstrukcija krovova "K1"
	1.191,2 m2

	44
	TESARSKI RADOVI
	Krovna konstrukcija krovova "K2"
	1.057,1 m2

	45
	TESARSKI RADOVI
	Krovna konstrukcija krovova "K3"
	625,6 m2

	46
	TESARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije na pozicijama aneksa fiskulturne sale (dio krovnih površina "K4"). Postojeći krovovi su riješeni kao dvovodni i viševodni, nagiba krovnih ravni od 22º. Krovnu konstrukciju čine drveni rogovi dim. presjeka 10x14cm, L=cca 5m na osnom rastojanju od cca. 80cm. Predmet zamjene su drveni rogovi u novoj dimenziji presjeka 10x16cm, dužine u skladu sa postojećim - cca 5m. Pozicija uključuje sav potreban prateći materijal, alat i spojna sredstva, kao i zaštitu drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom. Takođe, konstrukciju je neophodno premazati protivpožarnim vodorazrjedivim ekspandirajućim premazom koji mora zadovoljiti klasu vatrootpornosti od min. 45min što se dokazuje atestnom dokumentacijom. Obračun po m² krovne konstrukcije
	208,5 m2

	47
	TESARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije na poziciji iznad ulaznog amfiteatra (dio krovnih površina "K2"). Krovnu konstrukciju čine primarni krovni nosači - "I 200" čelični profili koji formiraju koljenaste grede - gredni sistem čeličnih profila se zadržava. Sekundarni elementi konstrukcije koji su predmet ugradnje (na pozicijama prethodno uklonjenih) su drveni poprečni noseći elementi dim. presjeka 10x16cm postavljeni na osnom rastojanju od cca 80cm. Pozicija uključuje sav potreban prateći materijal, alat i spojna sredstva, kao i zaštitu drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom. Takođe, konstrukciju je neophodno premazati protivpožarnim vodorazrjedivim ekspandirajućim premazom koji mora zadovoljiti klasu vatrootpornosti od min. 45min što se dokazuje atestnom dokumentacijom. Obračun po m² krovne konstrukcije
	247,9 m2

	48
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i pokrivanje krovnih površina "K1", "K2" i "K3" crijepom "Mediteran PLUS" ili ekvivalent uz prethodnu nabavku i postavljanje svih elemenata potkonstrukcije preko unaprijed postavljenih drvenih konstruktivnih elemenata (stavke tesarskih radova) i to: 1. Podaščavanje poprečnih drvenih krovnih nosača (prethodno ugrađenih u sklopu tesarskih radova) sa donje strane OSB tablama dmin=12mm. OSB table se fiksiraju šrafljenjem za drvene grede; 2. Postavljanje PVC folije - klasicne 0,15 mm-debljine, zaštita termoizolacije od vodene pare iz prostorije (posebna stavka izolaterskih radova); 3. Postavljanje termoizolacije - mineralne meke vune d=10cm preko OSB tabli - između drvenih krovnih nosača (posebna stavka izolaterskih radova); 4. Paroprospusna folija - rezervna HI - posebna stavka izolaterskih radova; 5. Postavljanje podužnih letvi (vjetrenje) dim. presjeka 5x7cm direktnim šrafljenjem za poprečne drvene grede - sa gornje strane. Letve se postavljaju na međusobnom osnom rastojanju od max 70cm; 6. Postavljanje rezervne hidroizolacije - paropropusne folije preko podužnih letvi (posebna stavka izolaterskih radova). Folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm od sljemena do (preko) uvodnice u oluk (uz obavezno lijepljenje preklopa za krov iznad ulaznog amfiteatra zbog malog nagiba krova - 16º); 7. Postavljanje poprečnih drvenih letvi dim. presjeka 5x3cm šrafljenjem za podužne letve. Letve se postavljaju na međusobnom rastojanju u skladu sa izabranim crijepom - cca 34cm (osim na poziciji krova iznad ulaznog amfiteatra gdje se postavljaju na minimalnom predviđenom rastojanju od 33cm radi obezbjeđivanja maksimalnog preklopa crjepova zbog malog nagiba krova - 16º); 8. Postavljanje "Mediteran Plus" ili ekvivalent crijep. Crijep postavljati u svemu prema uputstvu proizvođača. Prva dva reda crijepova prikivati svaki crijep za podlogu (poprečnu letvu), a u prema sljemenu prikivati min. svaki drugi red. Posebno obratiti pažnju o horizontalnosti redova samih ravni. Pozicija uključuje nabavku i postavljanje fazonskih crjepova - žlijebnjaka (sljemenjaka) koji se postavljaju preko tipskih nosača sljemensko / grebenske letve i ventilacione trake (obezbjeđivanje vjetrenja krovne konstrukcije), sljemene mreže protiv ulazaka ptica i insekata kao i trokrakim razdjelnim elementima na pozicijama prelaska sljemena na grebene. Obračun po m² pokrivenog krova sa svim navedenim radovima. Pokrivanje krovova "K1"
	1.319,7 m2

	49
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Pokrivanje krovova "K2"
	1.488,9 m2

	50
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Pokrivanje krovova "K3"
	674,7 m2

	51
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Pokrivanje krovova "K4" (aneksi fiskulturne sale)
	224,9 m2

	52
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Nabavka materijala i pokrivanje dijela krovnih površina "K2" - viševodni kosi krov iznad ulaznog amfiteatra (isključujući ravni dio krova / Presjek "DD" K2, Detalj "D5"), crijepom "Mediteran PLUS" ili ekvivalent uz prethodnu nabavku i postavljanje svih elemenata potkonstrukcije preko unaprijed postavljenih drvenih konstruktivnih elemenata (stavke tesarskih radova) i to: 1. Podaščavanje OSB tablama d=12mm. Table se fiksiraju za drvene krovne nosače šrafljenjem; 2. Postavljanje rezervne hidroizolacije - paropropusne folije preko OSB tabli (posebna stavka izolaterskih radova). Folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm od sljemena do (preko) uvodnice u oluk (uz obavezno lijepljenje preklopa zbog malog nagiba krova - 16º); 3. Postavljanje poprečnih drvenih letvi dim. presjeka 5x3cm šrafljenjem za drvene krovne nosače kroz OSB table. Letve se postavljaju na međusobnom rastojanju u skladu sa izabranim crijepom - cca 33cm (minimalno predviđeno rastojanje od 33cm radi obezbjeđivanja maksimalnog preklopa crjepova zbog malog nagiba krova - 16º); 4. Postavljanje "Mediteran Plus" ili ekvivalent crijep. Crijep postavljati u svemu prema uputstvu proizvođača. Prva dva reda crijepova prikivati svaki crijep za podlogu (poprečnu letvu), a u prema sljemenu prikivati min. svaki drugi red. Posebno obratiti pažnju o horizontalnosti redova samih ravni Obračun po m² pokrivenog krova sa svim navedenim radovima
	235 m2

	53
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Nabavka materijala i pokrivanje dijela krovnih površina "K4" - kosi dvovodni krov iznad fiskulturne sale / Presjek "H-H" K4, Detalj "D14" i "D19", crijepom "Mediteran PLUS" ili ekvivalent uz prethodnu nabavku i postavljanje svih elemenata potkonstrukcije preko postojeće kose krovne AB monolitne ploče i to: 1. Priprema površine AB ploče - čišćenje i štemanje sitnih neravnina; 2. Postavljanje podužnih letvi dim. presjeka 5x10cm direktnim šrafljenjem / ankerisanjem za AB ploču. Letve se postavljaju na međusobnom osnom rastojanju od 70cm; 3. Postavljanje termoizolacije - mineralne meke vune d=10cm između podužnih letvi (posebna stavka izolaterskih radova); 4. Postavljanje rezervne hidroizolacije - paropropusne folije (posebna stavka izolaterskih radova). Folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm od sljemena do (preko) uvodnice u oluk; 5. Postavljanje poprečnih drvenih letvi dim. presjeka 5x3cm šrafljenjem za podužne letve. Letve se postavljaju na međusobnom rastojanju u skladu sa izabranim crijepom - cca 32cm; 6. Postavljanje "Mediteran Plus" ili ekvivalent crijep. Crijep postavljati u svemu prema uputstvu proizvođača. Prva dva reda crijepova prikivati svaki crijep za podlogu (poprečnu letvu), a u prema sljemenu prikivati min. svaki drugi red. Posebno obratiti pažnju o horizontalnosti redova samih ravni. Pozicija uključuje nabavku i postavljanje fazonskih crjepova - žlijebnjaka koji se postavljaju preko tipskih nosača sljemenske letve i ventilacione trake (obezbjeđivanje vjetrenja krovne konstrukcije), sljemene mreže protiv ulazaka ptica i insekata. Obračun po m² pokrivenog krova sa svim navedenim radovima
	747,1 m2

	54
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Nabavka materijala i postavljanje prozirnih crijepova od polikarbonata u cilju obezbjeđivanja dnevnog svjetla u okviru tavanskog prostora. Crijep se postavlja prema opštem opisu pokrivačkih radova (u skladu sa pos 1 Pokrivačkih radova). Prozirni crjepovi u okviru krovova "K1"
	8 m2

	55
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	Prozirni crjepovi u okviru krovova "K2"
	8 m2

	56
	LIMARSKI RADOVI
	OPŠTI OPIS ZA LIMARSKE RADOVE Za sve limarske radove je predviđen je čelični pocinčani plastificirani ravni lim dmin=0,55mm u bijeloj boji (RAL 9002 ili vizuelni ekvivalent). Lim je toplocinkovan sa min. 150gr/m² cinka, dok je završni sloj plastifikacije (poliuretan ili ekvivalent) debljine min. 35 μ (baza i završni sloj). Prilikom isporuke lima na gradilište potrebno je priložiti kompletnu atestnu dokumentaciju. Spojna sredstva za krovni lim su odgovarajući samourezujući vijci antikorozivno zaštićeni cinkovanjem (kao i vijci za drvo), glava M8mm, sa čeličnom plastificiranom podloškom Ø14mm sa EPDM membranom od sintetičke gume otporne na starenje na visokim temperaturama (od min. -50 do +1200C) kao i dilataciona pomjeranja limenog krovnog pokrivača za min. 1cm na 10m. Sav upotrijebljeni lim sa gore navadenim karakteristikama mora zadovoljavati standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 kao i kriterijume postavljene EU standardom EN14782 za proizvode od lima, što se dokazuje atestnom dokumentacijom i tehničkim listom proizvođača. 1 Nabavka materijala i pokrivanje dijela krovnih površina "K1" (zona ravnog dijela krova oko lanterni / Presjek "B-B" K1, Detalj "D17") preko postojeće AB tavanske konstrukcije ravnim limom falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, iz opšteg opisa limarskih radova, a prema sledećem opisu: 1. Postavljanje drvene potkonstrukcije - ramova koji formiraju padove - dvovodan krov nagiba 6º. Ramovi se izrađuju od drvenih gredica dim. presjeka 5x7cm koji se postavljaju direktnim ankerisanjem za AB krovnu ploču na međusobnom osnom rastojanju od max 70cm; 2. Postavljanje termoizolacije - mineralne meke vune d=10cm između ramova potkonstrukcije. U zoni ispod horizontalnog oluka se postavlja mineralna tvrdopresovana vuna d=5cm (posebna stavka izolaterskih radova); 3. Podaščavanje OSB tablama d=12mm. Table se fiksiraju za drvene krovne nosače šrafljenjem; 4. Postavljanje paropropusne folije preko OSB tabli. Paropropusna folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm prema horizontalnim olucima (posebna stavka izolaterskih radova). 5. Pokrivanje krova ravnim limom iz opšteg opisa, falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 48-50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 48-50cm). Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima d=1mm širine 3-5cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na međusobnom rastojanju od max 33cm (kroz oplatu od OSB tabli d=1,5cm u podužne gredice / izbjegavati fiksiranje samo za OSB table). Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Veza sa horizontalnim olucima i opšavima lanterni je posebna stavka predmjera. Pozicija uključuje obavezno falcovanje dijela uz oluk radi ojačavanja protiv dejstva vjetra, zaštitu drveta sredstvima protiv dejstva vlage i insekata. Obračun po m² pokrivenog dijela krova "K1" - oko lanterni sa svim predradnjama iz opisa
	98,7 m2

	57
	LIMARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i pokrivanje dijela krovnih površina "K2" (zona ravnog dijela krova iznad ulaznog amfiteatra / Presjek "D-D" K2, Detalj "D5") preko unaprijed izvedene krovne konstrukcije, ravnim limom falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, iz opšteg opisa limarskih radova, a prema sledećem opisu: 1. Postavljanje drvene potkonstrukcije - gredica promjenljive visine kojima se formira pad prema oluku, d=5cm, minimalne visine 7cm. Postavljaju se fiksiranjem za drvene grede šrafljenjem na međusobnom osnom rastojanju od max 70cm; 2. Podaščavanje OSB tablama d=12mm. Table se fiksiraju za drvene krovne nosače šrafljenjem; 3. Postavljanje paropropusne folije preko OSB tabli. Paropropusna folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm prema horizontalnim olucima (posebna stavka izolaterskih radova); 5. Pokrivanje krova ravnim limom iz opšteg opisa, falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 48-50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 48-50cm). Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi - oluku i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima d=1mm širine 3-5cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na međusobnom rastojanju od max 33cm (kroz oplatu od OSB tabli d=1,5cm u podužne gredice / izbjegavati fiksiranje samo za OSB table). Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Veza sa horizontalnim olucima i opšavima lanterni je posebna stavka predmjera. Pozicija uključuje obavezno falcovanje dijela uz oluk radi ojačavanja protiv dejstva vjetra, zaštitu drveta sredstvima protiv dejstva vlage i insekata. Obračun po m² pokrivenog dijela krova "K2" - ravni dio krova iznad ulaznog amfiteatra
	22,1 m2

	58
	LIMARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i pokrivanje dijela krovnih površina "K1" (zona ravnog krova iznad isturenih učionica u prizemlju, Detalj "D16"), ravnim limom falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, iz opšteg opisa limarskih radova, a prema sledećem opisu:1. Postavljanje drvene potkonstrukcije - gredica dim. presjeka 5x10cm. Postavljaju se fiksiranjem za postojeću AB ploču - preko sloja za pad šrafljenjem na međusobnom osnom rastojanju od max 70cm; 2. Postavljanje termoizolacije - mineralne meke vune d=10cm između gredica potkonstrukcije (posebna stavka izolaterskih radova); 3. Podaščavanje OSB tablama d=12mm. Table se fiksiraju za drvene krovne nosače šrafljenjem; 4. Postavljanje paropropusne folije preko OSB tabli. Paropropusna folija se postavlja sa preklopima od min. 10cm prema horizontalnim olucima (posebna stavka izolaterskih radova); 5. Pokrivanje krova ravnim limom iz opšteg opisa, falcovanim na licu mjesta sa stojećim falcom, pokrivne širine 48-50cm (podužno rezana tabla lima širine 125cm na trake 62,5cm koje se obostranim falcovanjem dovode na pokrivnu širinu od 48-50cm). Dužina lima u skladu sa dimenzijama krovne vode koja se pokriva, ali ne duže od 10m radi kontrole dilatacionih pomjeranja. Lim se postavlja od strehe prema sljemenu ravnajući se prema strehi - oluku i fiksira za podlogu preko limenih podveza od lima d=1mm širine 3-5cm koje se postavljaju na pozicijama falceva na međusobnom rastojanju od max 33cm (kroz oplatu od OSB tabli d=1,5cm u podužne gredice / izbjegavati fiksiranje samo za OSB table). Na sve preklopne pozicije lima prije falcovanja obavezno nanijeti masu za dihtovanje spojeva - trajno elastični kit. Veza sa horizontalnim olucima je posebna stavka predmjera. Pozicija uključuje obavezno falcovanje dijela uz oluk radi ojačavanja protiv dejstva vjetra, zaštitu drveta sredstvima protiv dejstva vlage i insekata. Obračun po m² pokrivenog dijela krova "K1" - ravni dio krova iznad učionica u prizemlju
	43,3 m2

	59
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i izrada krovnih opsava, horizontalnih i vertikalnih oluka u sklopu krovnih povrsina K1, u skladu sa projektom i detaljima,limom iz opsteg opsa limarskih radova.Okapnice zabatnih yidova su predvidjene sa prepustom uvecanim za 8 cm radi omogucavanja izvodjenja kontaktne termoizolacione fasade d=8cm.Sve veze limenih tabli rijesiti falcovanjem uz dihtovanje diht masom -ljepilom KD ili ekvivalent. Napomena-Sve okapnice se fiksiraju preko kotvi od pocincanog flaha dim 30x 4 mm radi izbjegavanja busenja ravnih limenih povrsina.Poyicij ukljcuju sav potreban rad i materijal,spojna sredstva,diht mase,kao i montazu i demontazu potrebne skele. Obracun po m1 izvedenih opsava. Krovne površine "K1" / Okapnice zabata / Detalj "D1", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=70cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	25,4 m1

	60
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice zabata / Detalj "D2", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=80cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (lim) r.š.=30cm
	7 m1

	61
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice krovnih atika na pozicijama dilatacija i denivelacija krovnih ravni / Detalj "D4", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=70cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm; - Opšav spoja dilatacije i zabatnog zida nižeg krova. Usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom (uz prethodno otprašivanje reza), koji čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm; - Spoj sa zidom r.š.=30cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	21 m1

	62
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice zabata / Detalj "D5", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=60cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	21 m1

	63
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice zabata / Detalj "D6", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=70cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (lim) r.š.=40cm
	2,7 m1

	64
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice zabata i veza sa sljemenom nižeg jednovodnog krova / Detalj "D7", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=60cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (lim) r.š.=40cm i - Opšav sljemena nižeg krova (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza), r.š.=50cm
	14,2 m1

	65
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice kalkana / Detalj "D8", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=65cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) - usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza), r.š.=50cm
	6,6 m1

	66
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice zabata / Detalj "D11", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	3,5 m1

	67
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice kalkana / Detalj "D12", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	12,7 m1

	68
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Okapnice ispuštenih greda van ravni krova / Detalj "D13", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=40cm
	65,4 m1

	69
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Horizontalni ležeći oluci - olučna korita / Detalj "D14", koju čine elementi: - Horizontalni ležeći oluk - korito r.š.=75cm; - Uvodnica u oluk r.š.=20cm i - Okapnica r.š.=30cm;
	125,6 m1

	70
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Horizontalni viseći oluci / Detalj "D15", koju čine elementi: - Horizontalni viseći oluk r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	3,7 m1

	71
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Horizontalni viseći oluci na ravnom krovu iznad učionica u prizemlju / Detalj "D16" r.š.=60cm (pozicija uključuje falcovanje spoja oluka sa krovnim pokrivačem - ravnim falcovanim limom).
	16,6 m1

	72
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Horizontalni ležeći oluci - olučna korita na poziciji veze kosih krovova i ravnog dijela krova oko lanterni / Detalj "D17", koje čine elementi: - Horizontalni ležeći oluk - korito (pozicija uključuje falcovanje spoja oluka sa krovnim pokrivačem - ravnim falcovanim limom) r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	43,5 m1

	73
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Opšavi spoja krovnog pokrivača (crijep) krova iznad učionica u prizemlju sa fasadnim zidovima (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza) r.š.=50cm
	16,7 m1

	74
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K1" / Vertikalni oluci dim. 15x12cm. Oluci se fiksiraju preko tipskih držača na rastojanju max 90cm. Pozicije oluka su u skladu sa postojećim, a u svemu prema projektu. Pozicija uključuje sav rad, materijal, fazonske komade uključujući kazane - spojeve sa horizontalnim olucima, spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve / nastavljanje oluka (obavezno falcovanje spojeva). Pozicija uključuje prilagođavanje i povezivanje oluka na postojeće gusane vertikale u nivou prizemlja, na pozicijama gdje je to primjenljivo. Obračun po m¹ postavljenog oluka r.š.=60cm
	146 m1

	75
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i izrada krovnih opšava i horizontalnih oluka u sklopu krovnih površina "K2",u skladu sa projektom i detaljima, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Opšavi se izvode ravnim limom iz opšteg opisa limarskih radova. Okapnice zabatnih zidova su predviđene sa prepustom uvećanim za 8cm radi omogućavanja izvođenja kontaktne termoizolacione fasade d=8cm. Sve veze limenih tabli riješiti falcovanjem uz dihtovanje diht masom - ljepilom ("KD" ili ekvivalent). Napomena: Sve okapnice se fiksiraju preko kotvi od pocinčanog flaha dim. 30x4mm radi izbjegavanja bušenja ravnih limenih površina. Pozicije uključuju sav potreban rad i materijal, spojna sredstva, diht mase, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ izvedenih opšava. Krovne površine "K2" / Okapnice krovne atike na poziciji denivelisanih krovova / Detalj "D3", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=70cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (lim) r.š.=40cm i - Opšav spoja krovnog pokrivača (crijep) sa zidom (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza), r.š.=50cm
	34 m1

	76
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice krovnih atika na pozicijama dilatacija i denivelacija krovnih ravni / Detalj "D4", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=70cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm; - Opšav spoja dilatacije i zabatnog zida nižeg krova. Usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom (uz prethodno otprašivanje reza), koji čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm; - Spoj sa zidom r.š.=30cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	20,2 m1

	77
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice zabata / Detalj "D5", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=60cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	24,4 m1

	78
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice kalkana / Detalj "D8", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=65cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) - usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza), r.š.=50cm
	29,9 m1

	79
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice ispuštenih greda van ravni krova (denivelisani krovovi) / Detalj "D9", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=55cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=70cm
	65,4 m1

	80
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice ispuštenih greda na poziciji dilatacije / Detalj "D10", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=90cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=40cm
	6,2 m1

	81
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice kalkana / Detalj "D12", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	17,6 m1

	82
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Okapnice ispuštenih greda van ravni krova / Detalj "D13", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=50cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=40cm
	34,3 m1

	83
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Horizontalni ležeći oluci - olučna korita / Detalj "D14", koju čine elementi: - Horizontalni ležeći oluk - korito r.š.=75cm; - Uvodnica u oluk r.š.=20cm i - Okapnica r.š.=30cm;
	116,4 m1

	84
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Horizontalni viseći oluci / Detalj "D15", koju čine elementi: - Horizontalni viseći oluk r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	19,2 m1

	85
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Horizontalni viseći oluci / Detalj "D21", koju čine elementi: - Horizontalni viseći oluk r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	6,8 m1

	86
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Opšavi spoja krovnog pokrivača (crijep) krova iznad učionica u prizemlju sa fasadnim zidovima (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza) r.š.=50cm
	33,5 m1

	87
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K2" / Vertikalni oluci dim. 15x12cm. Oluci se fiksiraju preko tipskih držača na rastojanju max 90cm. Pozicije oluka su u skladu sa postojećim, a u svemu prema projektu. Pozicija uključuje sav rad, materijal, fazonske komade uključujući kazane - spojeve sa horizontalnim olucima, spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve / nastavljanje oluka (obavezno falcovanje spojeva). Pozicija uključuje prilagođavanje i povezivanje oluka na postojeće gusane vertikale u nivou prizemlja, na pozicijama gdje je to primjenljivo. Obračun po m¹ postavljenog oluka r.š.=60cm
	154,4 m1

	88
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i izrada krovnih opšava i horizontalnih oluka u sklopu krovnih površina "K3",u skladu sa projektom i detaljima, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Opšavi se izvode ravnim limom iz opšteg opisa limarskih radova. Okapnice zabatnih zidova su predviđene sa prepustom uvećanim za 8cm radi omogućavanja izvođenja kontaktne termoizolacione fasade d=8cm. Sve veze limenih tabli riješiti falcovanjem uz dihtovanje diht masom - ljepilom ("KD" ili ekvivalent). Napomena: Sve okapnice se fiksiraju preko kotvi od pocinčanog flaha dim. 30x4mm radi izbjegavanja bušenja ravnih limenih površina Pozicije uključuju sav potreban rad i materijal, spojna sredstva, diht mase, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ izvedenih opšava. Krovne površine "K3" / Okapnice zabata / Detalj "D5", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=60cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	12,7 m2

	89
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K3" / Okapnice ispuštenih greda van ravni krova (denivelisani krovovi )Detalj "D9", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=55cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=70cm
	12,7 m1

	90
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K3" / Horizontalni ležeći oluci - olučna korita / Detalj "D14", koju čine elementi: - Horizontalni ležeći oluk - korito r.š.=75cm; - Uvodnica u oluk r.š.=20cm i - Okapnica r.š.=30cm;
	80,3 m1

	91
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K3" / Horizontalni viseći oluci / Detalj "D15", koju čine elementi: - Horizontalni viseći oluk r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	30,8 m1

	92
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K3" / Opšavi spoja krovnog pokrivača (crijep) krova iznad prizemnog dijela objekta sa fasadnim zidovima (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza) r.š.=50cm
	27,9 m1

	93
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K3" / Vertikalni oluci dim. 15x12cm. Oluci se fiksiraju preko tipskih držača na rastojanju max 90cm. Pozicije oluka su u skladu sa postojećim, a u svemu prema projektu. Pozicija uključuje sav rad, materijal, fazonske komade uključujući kazane - spojeve sa horizontalnim olucima, spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve / nastavljanje oluka (obavezno falcovanje spojeva). Pozicija uključuje prilagođavanje i povezivanje oluka na postojeće gusane vertikale u nivou prizemlja, na pozicijama gdje je to primjenljivo. Obračun po m¹ postavljenog oluka r.š.=60cm
	44,1 m1

	94
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i izrada krovnih opšava i horizontalnih oluka u sklopu krovnih površina "K4",u skladu sa projektom i detaljima, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Opšavi se izvode ravnim limom iz opšteg opisa limarskih radova. Okapnice zabatnih zidova su predviđene sa prepustom uvećanim za 8cm radi omogućavanja izvođenja kontaktne termoizolacione fasade d=8cm. Sve veze limenih tabli riješiti falcovanjem uz dihtovanje diht masom - ljepilom ("KD" ili ekvivalent). Napomena: Sve okapnice se fiksiraju preko kotvi od pocinčanog flaha dim. 30x4mm radi izbjegavanja bušenja ravnih limenih površina. Pozicije uključuju sav potreban rad i materijal, spojna sredstva, diht mase, kao i montažu i demontažu potrebne skele. Obračun po m¹ izvedenih opšava. Krovne površine "K4" / Okapnice ispuštenih greda na poziciji dilatacije / Detalj "D10", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=90cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=40cm
	5,7 m1

	95
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Horizontalni ležeći oluci - olučna korita / Detalj "D14", koju čine elementi: - Horizontalni ležeći oluk - korito r.š.=75cm; - Uvodnica u oluk r.š.=20cm i - Okapnica r.š.=30cm;
	113,1 m1

	96
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Horizontalni viseći oluci / Detalj "D15", koju čine elementi: - Horizontalni viseći oluk r.š.=60cm i - Uvodnica u oluk r.š.=20cm
	16,2 m1

	97
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Okapnice zabata / Detalj "D18", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=60cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem (crijep) r.š.=40cm
	43,5 m1

	98
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Okapnice ispuštenih greda na krovu fiskulturne sale / Detalj "D20", koju čine elementi: - Okapnica r.š.=55cm; - Spoj sa krovnim pokrivačem sa jedne strane (crijep) r.š.=40cm i - Spoj sa krovnim pokrivačem sa druge strane (crijep) r.š.=40cm
	72 m1

	99
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Opšavi spoja krovnog pokrivača (crijep) krovova iznad aneksa fiskulturne sale sa fasadnim zidovima (usijeca se u postojeći zid i spoj zaptiva trajno elastičnim zaptivnim kitom uz prethodno otprašivanje reza) r.š.=50cm
	34,4 m1

	100
	LIMARSKI RADOVI
	Krovne površine "K4" / Vertikalni oluci dim. 15x12cm. Oluci se fiksiraju preko tipskih držača na rastojanju max 90cm. Pozicije oluka su u skladu sa postojećim, a u svemu prema projektu. Pozicija uključuje sav rad, materijal, fazonske komade uključujući kazane - spojeve sa horizontalnim olucima, spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve / nastavljanje oluka (obavezno falcovanje spojeva). Pozicija uključuje prilagođavanje i povezivanje oluka na postojeće gusane vertikale u nivou prizemlja, na pozicijama gdje je to primjenljivo. Obračun po m¹ postavljenog oluka r.š.=60cm
	30,5 m1

	101
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena- Nabavka materijala, izrada i postavljanje limenih uvala na krovu. Lim je iz opšteg opisa limarskih radova. Uvale su razvijene širine min. 70cm i postavljaju se na svim pozicijama krovnih uvala. Fiksiranje se vrši za elemente drvene potkonstrukcije. Obračun po m¹ postavljenog opšava krovnih uvala. Opšavi uvala krovnih površina "K1"
	10,1 m1

	102
	LIMARSKI RADOVI
	Opšavi uvala krovnih površina "K2"
	23,5 m1

	103
	LIMARSKI RADOVI
	Opšavi uvala krovnih površina "K3"
	19,7 m1

	104
	LIMARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i opšivanje postojećih ventilacionih kanala na pozicijama prodora kroz krovni pokrivač - krovnih površina "K1". Opšavi se izvode u dimenzijama u skladu sa elementom koji se opšiva, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Obračun po komadu izvedenog opšava. Krovna površina "K1" / Opšav ventilacionog kanala dim. 50x50cm, h=cca 50cm
	1 komad

	105
	LIMARSKI RADOVI
	Krovna površina "K1" / Opšav ventilacionog kanala dim. 20x20cm, h=cca 40cm
	2 kom

	106
	LIMARSKI RADOVI
	Krovna površina "K1" / Opšav kanalizacionog (ventilacionog) kanala Ø100mm, h=cca 30cm (ugrađuje se tipska ventilaciona kapa)
	1 kom

	107
	LIMARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i opšivanje postojećih ventilacionih kanala na pozicijama prodora kroz krovni pokrivač - krovnih površina "K2". Opšavi se izvode u dimenzijama u skladu sa elementom koji se opšiva, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Obračun po komadu izvedenog opšava.
	1 kom

	108
	LIMARSKI RADOVI
	Krovna površina "K2" / Opšav ventilacionog kanala dim. 50x50cm, h=cca 50cm
	4 kom

	109
	LIMARSKI RADOVI
	Nabavka materijala i opšivanje postojećih ventilacionih kanala na pozicijama prodora kroz krovni pokrivač - krovnih površina "K4". Opšavi se izvode u dimenzijama u skladu sa elementom koji se opšiva, limom iz opšteg opisa limarskih radova. Obračun pKrovna površina "K4" / Opšav ventilacionog kanala dim. 50x50cm, h=cca 50cmo komadu izvedenog opšava.
	2 kom

	110
	LIMARSKI RADOVI
	Krovna površina "K4" / Opšav ventilacionog kanala dim. 20x20cm, h=cca 40cm
	3 kom

	111
	IZOLATERSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije - mineralna meka vuna d=10cm koeficijenta toplotne provodljivosti max λ=0,035W/mK, u okviru krovopokrivačkih radova na kosim i ravnim krovovima, na svim pozicijama definisanim projektom i detaljima. Pozicije i način ugradnje termoizolacije je definisan u sklopu pokrivačkih radova. Mineralna vuna mora biti zaštićena parnom branom - PVC folijom sa donje strane - uključeno u cijenu. Obračun po m² postavljene izolacije. Termoizolacija krovova "K1", mineralna meka vuna d=10cm
	1.461,7 m2

	112
	IZOLATERSKI RADOVI
	Termoizolacija krovova "K2", mineralna meka vuna d=10cm
	1.754,6 m2

	113
	IZOLATERSKI RADOVI
	Termoizolacija krovova "K3", mineralna meka vuna d=10cm
	674,7 m2

	114
	IZOLATERSKI RADOVI
	Termoizolacija krovova "K4", mineralna meka vuna d=10cm
	747,1 m2

	115
	IZOLATERSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije - mineralna tvrdopresovana vuna d=5cm koeficijenta toplotne provodljivosti max λ=0,035W/mK, u zonama ispod limenih oličnih korita ravnog dijela krova oko lanterni (iznad grijanog prostora). Izolacija se postavlja u trakama prosječne širine 20cm u skladu sa projektom / detaljima. Obračun po m² postavljene izolacije. Termoizolacija olučnih korita krovova "K1", mineralna tvrdopresovana vuna d=5cm
	8,9 m2

	116
	IZOLATERSKI RADOVI
	Nabavka materijala i postavljanje rezervne hidroizolacije - paropropusne folije na svim pozicijama definisanim projektom i detaljima. Folija se postavlja sa preklopima min 10cm vodeći računa o horizontalnim preklopima do samog horizontalnog oluka - preko uvodnice u oluk. Folija u sklopu krova iznad ulaznog amfiteatra (dio krovnih površina "K2", se preklapa uz obavezno lijepljenje spojeva zbog malog nagiba krova (16º). Rezervna hidroizolacija krovova "K1" - paropropusna folija
	1.461,7 m2

	117
	IZOLATERSKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija krovova "K2" - paropropusna folija
	1.754,6 m2

	118
	IZOLATERSKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija krovova "K3" - paropropusna folija
	674,7 m2

	119
	IZOLATARESKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija krovova "K4" - paropropusna folija
	747,1 m2

	120
	IZOLATERSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka materijala i postavljanje rezervne hidroizolacije horizontalnih olučnih korita od PVC hidroizolacione membrane d=min. 1,5mm sa ojačanjem od staklenog voala "Sikaplan -SGmA 1.5" ili ekvivalent. Postavlja se bez lijepljenja (osim u zonama veze sa vertikalnim olucima) u trakama razvijene širine min. 80cm uključujući pokrivanje čitave okapnice atike, preko oluka do uvodnice u oluk, a u svemu prema projektu / Detalji "D14" i "D17". Obračun po m² postavljene PVC membrane. Rezervna hidroizolacija olučnih korita krovova "K1" - PVC membrana u trakama r.š.=80cm
	135,3 m2

	121
	IZOLATERSKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija olučnih korita krovova "K2" - PVC membrana u trakama r.š.=80cm
	93,1 m2

	122
	IZOLATERSKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija olučnih korita krovova "K3" - PVC membrana u trakama r.š.=80cm
	64,2 m2

	123
	IZOLATERSKI RADOVI
	Rezervna hidroizolacija olulnih korita krovova "K4" - PVC membrana u trakama r.š.=80cm
	90,5 m2

	124
	STOLARSKO BRAVARSKI RADOVI
	Nabavka i ugradnja fiksnog krovnog prozora za ravan krov sa svjetlosnom kupolom na pozicijama prethodno uklonjenih postojećih - ravni dio krova u okviru krovnih površina "K1". Prozor / kupola je dimenzija 150x150cm tipa "Velux CFP" i čini je okvir sa ifksnim prozorom i sama pokrovna kupola. Prozor je izrađen od PVC profila u bijeloj boji sa ispunom od polistirena. Zastakljenje je termopan staklenim paketom 4+14,5+6 (gornje staklo je sigurnosno pamplex 3.3.1). Kupola je izrađena od polikarbonata. Toplotna provodljivost proizvoda je max 0,72 W/m²K (prema EN 1873). Pozicija uključuje sav prateći rad i materijal kao i izradu tipskog nadvišenja do dobijanja visine iznad krovnog pokrivača (cca 60cm od kote MK) radi izrade opšava spoja prozora i krovnog pokrivača - ravnog falcovanog lima. Obracun po komadu ugradjene kupole
	10 kom

	125
	STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI
	Opsta napomena-Nabavka i ugradnja tipskog krovnog prozora predvidjenog za izlazak na krov iz tavanskog prostoraProzor/izlaz na krov je tipa Veluz GVT 103 ili ekvivalent dimenzija 54x83 cm sa bocnim vanjskim otvaranjem i tri ventilacione pozicije.Prozor/izlaz na krov je namijenjen za nesrtambene tavanske prostore,cini ga komplet prozor sa integrisanom krovnom opsivkom. Okvir i opsivka su izgrasdjeni od poliurerana. Prozori/izlazi na krov se izvode na pozicijama postojecih -prethodno uklonjrnih u unaprijed izvedenu i prilagodjenu potkonstrukciju izmedju drvenih grednih nosaca, a prema projektu.Pozicija ukljucuje sav prateci rad i materijal ,spojna sredstva,prilagodjavanje rasponima izmedju krovnih elemenata,kao i pripadajuci opsav-spoj sa krovnim pokrivacem.Obracun po komadu ugradjenog prozora/izlaza na krov Krovni prozor/izlaz na krov na krovovima K1 dim.54 x 83 cm
	2 kom

	126
	STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI
	Krovni prozor/izlaz na krov na krovovima K2 dim.54x83 cm
	3 kom

	127
	GIPSERSKO-MOLERSKI RADOVI
	Nabavka materijala izrada gips-kartonskih monolitnih plafona na svim pozicijama prethodno uklonjenih plafonskih obloga od drevene lamperije u okviru ulaznog amfiteatra-dio ispod krovnih povrsina K2.Plafon se izradjuje od gips -kartonskih tabli d=1,25 cm preko metalne objesene potkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i upustvu proizvodjaca.Potkonstrukcija -visilice se fiksiraju za unaprijed zamijenjene drvene krovne grede neposredno ispod postojecih glavnih grednih nosaca.-I profila.Plafon se izvodi u geometriji postojeceg ,a prema frafickim prilozima -presjek D-D K2.Pozicija ukljucuje gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaz trake ,ostavljanje otvora za kablazu postojece rasvjete i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Obracun po m2 postavljenog plafona.
	251,2 m2

	128
	GIPSERKO-MOLERSKI RADOVI
	Nabavka materijala i saniranje svih sitnijih nepravulnosti, neravnina i pukotina na kontaktnim zonama planiranog plafona i postojecih zidova gletovanjem. Obracun po m1 kontaktne ivice, ukljucujuci sav potreban materijal, alat,skelu i rad
	66 m1

	129
	GISPERSKO-MOLERSKI RADOVI
	Bojenje planiranih monolitnih gips-kartonskin plafona i kontaktnih zona postojecih zidova disperzivnom bojom otpornom na ciscenje hemikalijama i slabim rastvaracima tipa Baumit Divine Optima ili ekvivalent.Sve povrsine koje su predvidjene za bojenje potrebno je prethodno ocistiti, otprasiti i nanijeti odgovarajucu podlogu u jednom sloju, a boju u zavisnosti od upustva proizvodjaca i stanja same povrsine koja se tretira.
	271 m2

	130
	OSTALI RADOVI
	Nabavka i postavljanje prethodno uklonjenog gromobranskog razvoda sa svih krovnih povrsina.Pozicija ukljucuje postavljanje gromobranske FeZn trake dim. presjeka 20x3mm po trasama postojece -prethodno uklonjene , fiksiranje tipskim nosacima na propisnom rastojanju , kao i povezivanje na postojece usponske vodove. Takodje , sve limene opsave i krovne pokrivace je potrebno povezati na isto. Trake se povezuju galvanski u svemu prema pravilima struke. Gromobranski razvod na krovovima K1
	186,1 m1

	131
	OSTALI RADOVI
	Gromobranski razvod na krovovima K2
	100,6 m1

	132
	OSTALI RADOVI
	Gromobranski razvod na krovovima K3
	117,3 m1

	133
	OSTALI RADOVI
	Gromobranski razvod na krovovima K4
	105 m1

	134
	OSTALI RADOVI
	Nabavka prateceg materijala i vracanje prethodno privremeno uklonjenih svjetiljki na iste pozicije u okviru planiranog gips-kartonskog monolitnog plafona iznad ulaznog amfiteatra. Pozicija ukljucuje sav prateci elektromaterijal, spojna sredstva i sitni nespecifirani materijal. Obracun po komadu ugradjene svjetiljke -reflektorske sine sa refloktorima.
	1 kom

	135
	OSTALI RADOVI
	Nabavka materijala i saniranje postojecih gusanih olucnih vertikala Ø 150 mm u nivou prizemlja -prosjecna visina vertikale je 2m od nivoa tla. Gusane olucne vertikale je potrebno prethodno ocistiti, ostrugati i prebrusiti do uklanjanja naslaga boje-nije obavezujuce uklanjanje boje do metala, vec samo do prvog stabilnog sloja postojece boje. Vertikala se boji poliuretanskom bijelom bojom u dva sloja valjkom odgovarajuce dimenzije.Pozicija ukljucuje sav prateci rad i materijal. Obracun po komadu sanirane vertikale. Olucne vertikale sa krovnih povrsina K1
	15 kom

	136
	OSTALI RADOVI
	Olucne vertikale sa krovnih povrsina K2
	10 kom

	137
	OSTALI RADOVI
	Olucne vertikale sa krovnih povrsina K3
	10 kom

	138
	OSTALI RADOVI
	Olucne vertikale sa krovnih povrsina K4
	9 kom

	139
	OSTALI RADOVI
	Ponovna ugradnja prethodno uklonjenih lamela drvene lamperije -plafonska obloga u hodnicima Bloka C.Pozicija ukljucuje vracanje prethodno uklonjenih i obiljezenih lamela lamperije na iste pozicije, postavljanje prelaznih -ugaonih drvenih lajsni, kao i nabavku, obradu i ugradnju novih lamela i lajsni -zamjena ostecenih.Finalna obrada drveta je u skladu sa postojecom-osvjezavanje toniranim sadolinom ili ekvivalent. Obracun po m2 ponovo ugradjene lamperije
	92,4 m2

	140
	OSTALI RADOVI
	Zavrsno grubo i fino ciscenje objekta i skolskog dvorista na dijelu na kom su vrsene intervencije, sa odvozenjem sitnog suta na pogodnu deponiju do 15 km udaljenosti. NAPOMENA-Odvoz suta od rusenja i demontaze je posebna stavka i ne ulazi u zavrsno ciscenje. Obracun pausalno
	1 pausal




· Tačka 9 Tenderske dokumentacije: NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA mijenja se i glasi: 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, zaključno sa danom   04.04.2024. godine do 14:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  04.04.2024. godine u 14:15 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi ulica Park bb, 85320 Tivat
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Park bb, 85320 Tivat
radnim danima od 08:00 do 14:00 časova, zaključno sa 04.04.2024. godine do 14:00 sati.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

    Naručilac je  u skladu sa članom 54 stav 1 tačka 1 ZJN rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke odredio u roku  ne kraćem od 15 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
Komisija za ocjenu i vrednovanje ponuda:
Vladana Kumburović

Vesna Krivokapić

Radmila Lučić

