Obrazac 1

Naručilac: OPŠTINA KOLAŠIN 
Broj: 02 – 4407/2
Datum: 09.08.2021. godine


Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20 71/20, 74/20 i 102/20), OPŠTINA KOLAŠIN objavljuje:


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 


I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: OPŠTINA KOLAŠIN
	Lice/a za davanje informacija:
Dušan Šćepanović-sl.za javne nabavke

	Adresa: Buda Tomovića bb
	Poštanski broj:81210

	Sjedište: Kolašin
	PIB: 02017725

	Telefon: 067 247 622 Dušan Š. 
	Faks: 020 865 760

	E-mail adresa: 
kolasin.nabavke@gmail.com 
	Internet stranica: 
www.opstinakolasin.me



II  Predmet nabavke:

 robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Nabavka dečije igraonice  i njena ugradnja .

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a :  10.000,00 €; 









V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B.




	             Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke


	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

	Jedinica mjere



	Količina



 

	1
	Kula sa platformom I krovom
	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni  od pocinčanog čeličnog profila debljine  ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima. 
	Kom 
	2

	2
	Kula sa platformom bez krova
	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine  ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima. 

	kom
	2

	3
	KVADRATNA PLATFORMA

	· Dimenzija platforme je ≈115x115x8cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm.
· Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm.

KVADRATNI KROV
· Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. 
· U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće  180 cm. 
· Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. 
· Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. 
· Težina min 35kg


	kom
	3

	4
	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA

	· Dimenzija platforme je ≈115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm.
· Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm.

	kom
	1

	5
	STEPENICE
od pet stepenika

	· Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. 
· Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm. 
· Stepenice  izradivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm.
· Ograde stepeništa  obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena.

	kom
	1

	6.
	SPIRALNI TOBOGAN 

	· Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti  od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. 
· Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni.  Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je   ≈57 cm.
· Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, koristiće se po 9 kg polietilenskih ograda. 
· Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. 
· Tobogan  pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. 
· Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti  na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo.
· Težina min 65 kg.





	kom
	1

	7
	CIJEVNI TOBOGAN 

	· Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti  od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. 
· Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm.
· Dužina tobogana je ≈256 cm.
· Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. 
· Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. 
· Tobogan  pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. 
· Težina min 55 kg.

	Kom
	1

	8 
	RAVNI TOBOGAN 
	· Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednobojne polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. 
· Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine          ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm.
· Polietilenske ograde od 9 kg  koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. 
· Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. 
· Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm.
· Težina min 59 kg.

	kom
	1

	9
	CJEVASTI TUNEL
	· Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. 
· Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm.
· Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. 
· Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze  dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igračke grupe. 
· Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm.
· Težina min 50 kg.

	kom
	1

	10
	ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME
	· Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. 
· Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. 
· Svi zaštitni djelovi ograde trebaju biti montıranı na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. 
· Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. 
· Težina min 8 kg.


	kom
	7

	11
	PENJALICA
	Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija           ≈100cm x 100cm x 130cm.

	kom
	1

	12
	LJULJAŠKA
	Polietilen ljuljaška
•	Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:≈ 44 cm Dužina: ≈32 cm
•     Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ≈33 cm 
•	Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. 
•	Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm.

Polietilen ljuljaška
· Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ≈20 cm Dužina: ≈48,5 cm 
· Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ≈33 cm 
· Težina ljuljačkog sjedišta iznosiće 4,30 kg. 
· Lanac koji će se koristiti biće dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm.



	kom
	2

	13
	PODLOGA IGRALIŠTA
	Igralište je dimenzija 11m x11m .
Podloga na igralištu je podložna pjenasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.
	m²
	121




VI Način plaćanja

Način plaćanja: virmanski na žiro račun  
Rok plaćanja je  virmanski na žiro račun, u roku od  30 dana od dana dostavljanja fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 Najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100	

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a, zaključno sa danom 16.08.2021. godine do  10.30 sati.

Ponude će se otvoriti dana  16.08.2021. godine, u 11.00 h. 


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

[bookmark: _GoBack]Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. 


XI Druge informacije
          
· Garantni rok : 24 mjeseca
· Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.
· Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.
· Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.
· Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.
· Proizvod kao kompaktna cjelina će biti usklađen sa standardom TS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3 .

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 
1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[footnoteRef:1] [1:  Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje] 


B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: 
 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište 

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 
 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; 

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

 sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke.
· Ponuđač je u obavezi da za svaki elemenat za koji podnosi ponudu, dostavi Sertifikat proizvođača ( ponuđača ukoliko je ponuđač proizvođač) ponuđenog proizvoda o usaglašenosti sa normom ISO 9001 : 2008 u područiju predmeta nabavke, kao i sertifikat – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece SRPS  EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3, kao i izveštaj , potvrdu ili sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima i kriterijumima u tehničkoj specifikaciji.
· Dostaviti fotografije ponuđene robe po predmetu nabavke svih stavki (u boji skenirane na A-4 formatu ), sa nazivom ponuđača i zemljom porijekla ponuđene robe ovjeren od strane ponuđača.



Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca 

______________________	 M.P.         _________________________
     Dušan Šćepanović				            Milosav Bulatović




Obrazac 2


Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20. 51/21 ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) 



M.P.








