OBRAZAC1
Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
[bookmark: _GoBack]Broj: 2221
Mjesto i datum: Podgorica, 15.02.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20), Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE – 34/2021
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

	Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke


	Adresa: Jovana Tomaševića 2A

	Poštanski broj: 81000


	Sjedište: Podgorica

	PIB:  02397579


	Telefon: 020/408-736

	Faks: 020/408-708


	E-mail adresa: zdenka.perovic@apg.co.me

	Internet stranica: www.agencijapg.me




II  Predmet nabavke:

robe
usluge
radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Izrada putokazne signalizacije na području teritorije Glavnog grada-I faza

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 39.991,74 €.



V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B
	Opis predmeta nabavke u cjelini, 
odnosno po partiji ili stavkama
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr…
	Jedi
nica mjere
	Količina 
	
	

	

	
PUTOKAZNA SIGNALIZACIJA

	
	

	
1.

	Bulevar Vilija Branta – raskrsnica sa Ulicom Branka Ćopića
	
	

	
	smjer prema Kolašinu
	
	

	1.1.
	Uklanjanje pravougaonog znaka sa portala semafora sa predajom održavaocu, uključujući materijal za pričvršćivanje.   
	
	kom
	1,00
	
	

	1.2. 
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “potvrda pravca” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-61/1, rrm3,
2300x1100 mm
	kom
	1,00
	
	

	
	smjer prema Podgorici
	
	

	1.3. 
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “potvrda pravca” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-61/2, rrm3,
1600x1100 mm
	kom
	1,00
	
	

	
2.

	Bulevar Vilija Branta – raskrsnica sa ulicama Franca Rozmana i Nikole Tesle 
	
	

	
	smjer prema Kolašinu
	
	
	
	
	

	2.1.
	Uklanjanje pravougaonog znaka sa portala semafora sa predajom održavaocu. 
	
	kom
	1,00
	
	

	2.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-13/1, rrm3,
1200x600 mm
	kom
	1,00
	
	

	2.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-13/2, rrm3,
1800x600 mm
	kom
	1,00
	
	

	2.4.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	

III-13/3, rrm3,
900x600 mm
	kom
	1,00
	
	

	
	smjer prema Podgorici
	
	
	
	
	

	2.5.
	Uklanjanje pravougaonog znaka sa portala semafora sa predajom održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	2.6.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-13/4, rrm3,
900x400 mm
	kom
	1,00
	
	

	2.7.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.   
	III-13/5, rrm3,
1200x400 mm
	kom
	1,00
	
	

	2.8.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz 2.9)
	
III-13/6, rrm3,
1200x400 mm
	kom
	1,00
	
	

	2.9.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,9x1,2x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	







h=2,6 m
	













kom
	













2,00
	
	

	
3.

	Bulevar Vilija Branta – raskrsnica sa Ulicom Franca Rozmana  (u Ulici Franca Rozmana) 
	
	

	3.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz 2.9)
	III-13/7, rrm3,
1800x1400 mm
	kom
	1,00
	
	

	3.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi □ 120x100x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x1,5x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	










h=3,6 m
	













kom
	













2,00
	
	

	
4.

	Bulevar Vilija Branta – raskrsnica sa Ulicom Nikole Tesle  (u Ulici Nikole Tesle)  
	
	

	4.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-13/8, rrm3,
1800x600 mm
	kom
	1,00
	
	

	4.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla” na portal semafora. Cijenom obuhvatiti materijal za pričvršćivanje.  
	III-13/9, rrm3,
900x600 mm
	kom
	1,00
	
	

	4.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”.  Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 4.4) 
	III-13/10, rrm3,
1200x400 mm
	kom
	1,00
	
	

	4.4.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,9x1,2x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	


h=2,6 m
	




kom
	













2,00
	
	

	
5.

	Bulevar Vilija Branta – raskrsnica sa Komskom ulicom, smjer prema Podgorici
	
	

	5.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz 5.2)
	III-13/11, rrm3,
1200x800 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	5.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,9x1,2x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. 
	












h=3,0 m
	








kom
	










2,00
	
	

	
6.

	Bulevar Vilija Branta – poslije raskrsnice sa Komskom ulicom, smjer prema Podgorici
	
	

	6.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz 6.2)
	III-13/12, rrm3,
1200x800 mm
	kom
	1,00
	
	

	6.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,9x1,2x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja. 
	









h=3,0 m
	









kom
	












2,00
	
	

	
7.

	Bulevar Vilija Branta –raskrsnica sa Komskom ulicom, smjer prema Kolašinu
	
	

	7.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “putokazna tabla”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 7.2)  
	III-13/13, rrm3,
1200x800 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	7.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,2x0,9x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja. 
	







h=3,0 m
	






kom
	







2,00
	
	

	
8.

	Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita i Bulevaru Pera Ćetkovića, smjer prema kružnoj raskrsnici ka Tuzima
	
	

	8.1.
	Uklanjanje pravougaonog znaka sa dva stuba nosača sa predajom održavaocu. Stubovi se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	
	kom
	1,00
	
	

	8.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 8.3) 
	III-8.1/1, rrm3,
3400x2000 mm
	kom
	1,00
	
	

	8.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja.
	












h=4,2 m
	












kom
	












2,00
	
	

	
9.

	Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita i Bulevaru Pera Ćetkovića, smjer prema Kolašinu
	
	

	9.1.
	Uklanjanje pravougaonog znaka  sa predajom održavaocu. Cijenom obuhvatiti uklanjanje stubova nosača i rušenje temelja sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i nabavku, transport i ugradnju humusa sa planiranjem u nivou preostale zelene površine.
	
	




kom
	






1,00
	
	

	9.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz 9.3)
	III-8.1/2, rrm3,
3400x2000 mm
	kom
	1,00
	
	

	9.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja .
	












h=4,2 m
	












kom
	












2,00
	
	

	
10.

	Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita i Bulevaru Pera Ćetkovića, smjer prema Koniku
	
	

	10.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 10.2)
	III-8.1/3, rrm3,
3500x2300 mm
	kom
	1,00
	
	

	10.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja.
	





h=4,5 m
	










kom
	





2,00
	
	

	
11.

	Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita i Bulevaru Pera Ćetkovića, smjer prema centru
	
	

	11.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 11.2) 
	III-8.1/4, rrm3,
3900x2000 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	11.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	h=4,2 m
	kom
	












3,00

	
	

	
12.

	Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita i Bulevaru Pera Ćetkovića
	
	

	12.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 12.4)
	
III-12/1, rrm3,
1300x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	12.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 12.4)
	
III-12/2, rrm3, 
1300x300 mm
	kom
	2,00
	
	

	12.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 12.5)
	
III-12/3, rrm3, 
1300x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	12.4.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,5 m
	












kom
	












6,00
	
	

	12.5.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,75m
	












kom
	












2,00
	
	

	13.
	
Kružna raskrsnica na Bulevaru Josipa Broza Tita kod Vatrogasnog doma

	
	

	13.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1 i njegova ponovna montaža na paralelnu poziciju u  zelenom pojasu. Cijenom obuhvatiti uklanjanje stubova nosača i rušenje temelja sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i nabavku, transport i ugradnju humusa sa planiranjem u nivou preostale zelene površine, na stub (poz. 13.3)  
	
	kom
	1,00
	
	

	13.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 13.4) 
	
III-12/1, rrm3,
1300x300 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	13.3
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja.
	h=4,2 m
	kom
	2,00
	
	

	13.4.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,5 m
	












kom
	












2,00
	
	

	14.
	
Kružna raskrsnica kod Našeg diskonta

	
	

	14.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1/5 sa stubovima i predajom održavaocu. Cijenom obuhvatiti sječenje stubova nosača na koti postojećeg trotoara i zapunjavanjem rupa betonom u ravni postojećeg trotoara. 
	
	




kom
	




1,00
	
	

	14.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”.  Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 14.3)
	III-8.1/5, rrm3,
3500x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	14.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	














h=4,4 m
	














kom
	














2,00
	
	

	15.
	
Kružna raskrsnica na Ulici Vojisavljevića i Cetinjskog puta, smjer prema Nikšiću

	
	

	15.1.
	Demontaža postojećih strelastih putokaza i predaja održavaocu. Zajednički stubovi (2 kom/stubu) se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	

	kom
	4,00
	
	

	15.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 15.3) 
	III-8.1/6, rrm3,
3400x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	15.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	h=4,4m
	kom
	2,00
	
	

	16.
	
Kružna raskrsnica na Ulici Vojisavljevića i Cetinjskog puta, smjer prema Baru

	
	

	16.1.
	Demontaža postojećih strelastih putokaza i predaja održavaocu. Zajednički stubovi (2 kom/po stubu) se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	

	




kom
	




3,00
	
	

	16.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje na trotoaru (poz. 16.3)
	III-8.1/7, rrm3,
3400x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	16.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	














h=4,4m
	














kom
	














2,00
	
	

	17.
	
Kružna raskrsnica na Ulici Vojisavljevića i Cetinjskog puta, smjer prema Cetinju

	
	

	17.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz.17.2)
	III-8.1/8, rrm3,
3500x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	17.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja.
	












h=4,4m
	












kom
	












2,00
	
	

	18.
	
Kružna raskrsnica na Ulici Vojisavljevića i Cetinjskog puta, smjer prema centru Podgorice

	
	

	18.1.
	Demontaža postojećih strelastih putokaza i predaja održavaocu. Zajednički stubovi (2 kom/stubu) se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	

	




kom
	




3,00
	
	

	18.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, (poz 18.3). 
	III-8.1/9, rrm3,
3500x2100 mm
	kom
	1,00
	
	

	18.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju  i planiranje zemlje oko temelja.
	




h=4,3m
	









kom
	










2,00
	
	

	19.
	
Kružna raskrsnica kod Delta City-a, smjer prema centru

	
	

	19.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 19.2)
	III-8.1/10, rrm3,
3300x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	19.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=4,4m
	












kom
	












2,00
	
	

	20.
	
Kružna raskrsnica kod Delta City-a, smjer prema Cetinju

	
	

	20.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”, 150 m prije raskrsnice. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 20.2) 
	
III-8.1/11, rrm3,
3300x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	20.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 140,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	







h=4,4m
	








kom
	










2,00
	
	

	21.
	
Kružna raskrsnica kod Delta City-a, smjer prema centru

	
	

	21.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 21.5) 
	
III-12/2, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	21.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 21.5)
	
III-12/4, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	21.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 21.6) 
	
III-12/6, rrm3,
1000x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	21.4.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 21.5)  
	
III-12/7, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	21.5.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja. 
	











h=2,5 m
	











kom
	












6,00
	
	

	21.6.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja.
	

h=2,75 m
	


kom
	












2,00
	
	

	22.
	
Kružna raskrsnica kod “Capital Plaze”, iz smjera Bulevara Džordža Vašingtona

	
	

	22.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1/12, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	22.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 22.3)   
	III-8.1/12, rrm3,
2800x2000 mm
	kom
	1,00
	
	

	22.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=4,2m
	












kom
	












2,00
	
	

	23.
	
Kružna raskrsnica kod “Capital Plaze”, iz smjera Cetinjskog puta

	
	

	23.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1/13, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	23.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 23.3)   
	III-8.1/13, rrm3,
3000x1800 mm
	kom
	1,00
	
	

	23.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	







h=4,0m
	












kom
	












2,00
	
	

	24.
	
Kružna raskrsnica kod “Capital Plaze”, iz smjera Ulice dr Ljubomira Rašovića

	
	

	24.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1/14, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	24.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 24.3)   
	III-8.1/14, rrm3,
2800x2200 mm
	kom
	1,00
	
	

	24.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=4,4m
	












kom
	












2,00
	
	

	
25.
	
Kružna raskrsnica kod “Capital Plaze”, iz smjera Bulevara Revolucije

	
	

	25.1.
	Demontaža postojećeg znaka III-8.1/15, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	25.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “kružna raskrsnica”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 25.3)   
	III-8.1/15, rrm3,
3400x2000 mm
	kom
	1,00
	
	

	25.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanog čeličnog profila IPB 120,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 0,8x0,8x1,70 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x650 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=4,2m
	












kom
	












2,00
	
	

	26.
	
Kružna raskrsnica kod Capital Plaza, smjer prema centru

	
	

	26.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 26.5)
	
III-12/2, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	26.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 26.5) 
	
III-12/4, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	26.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 26.5) 
	
III-12/5, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	26.4.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 26.6) 
	
III-12/6, rrm3,
1000x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	26.5.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,5 m
	












kom
	












6,00
	
	

	26.6.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	

h=2,75 m
	





kom
	












2,00
	
	

	27.
	
Raskrsnica Bulevara Džordža Vašingtona i Dalmatinske ulice iz smjera Moskovske ulice

	
	

	27.1.
	Demontaža postojećeg strelastog putokaza sa stuba javne rasvjete uključujući i obujmicu i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	27.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”.  Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 27.3)
	III-12/6a, rrm3,
1000x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	27.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko rupe.
	













h=2,75 m
	













kom
	













2,00
	
	

	28.
	
Raskrsnica Bulevara Džordža Vašingtona i Dalmatinske iz smjera Bulevara Džordža Vašingtona

	
	

	28.1.
	Demontaža postojećeg strelastog putokaza i predaja održavaocu, uključujući stubove i temelje. Rupe se zatrpavaju humusom. 
	
	


kom
	


1,00
	
	

	28.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 28.3) 
	
III-12/5, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	28.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja.
	h=2,5 m
	kom
	2,00
	
	

	29.
	
Raskrsnica Moskovske ulice i Dalmatinske ulice iz smjera Dalmatinske ulice

	
	

	29.1.
	Demontaža postojećih strelastih putokaza, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu. 
	

	
kom
	
1,00
	
	

	29.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”.  Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 29.3)  
	III-12/5a, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	29.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko rupe.
	













h=2,5 m
	













kom
	













2,00
	
	

	30.
	
Raskrsnica Moskovske ulice i Dalmatinske ulice iz smjera Moskovske ulice

	
	

	30.1.
	Demontaža postojećih strelastih putokaza, uključujući stubove i temelje i predaja održavaocu. 
	

	
kom
	
1,00
	
	

	30.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 30.3)  
	
III-12/6, rrm3,
1000x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	30.3.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja.
	h=2,75 m
	kom
	2,00
	
	

	31.
	
Kružna raskrsnica kod “Dnevnih novina Dan”, Ulice Moskovska i 13. jula

	
	

	31.1.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 31.5)
	
III-12/5, rrm3,
1000x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	31.2.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 31.7)
	
III-12/6, rrm3,
1000x550 mm
	kom
	1,00
	
	

	31.3.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u trotoaru, na stub (poz. 31.6)
	
III-12/8, rrm3,
1300x300 mm
	kom
	1,00
	
	

	31.4.
	Nabavka, transport i ugradnja znaka “strelasti putokaz”. Znak se ugrađuje u trotoaru, na stub (poz. 31.6)
	
III-12/9, rrm3,
1300x300 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	31.5.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,5 m
	












kom
	












2,00
	
	

	31.6.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko rupe.
	h=2,5
	kom
	4,00
	
	

	31.7.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 76,1 x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,0x0,9x0,5 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 10 mm i 300x 300 x 6 mm i četiri ankera M16x450 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=2,75 m
	












kom
	












2,00
	
	

	32.
	
Ulica Gavra Vukovića, raskrsnica prema Malom brdu

	
	

	32.1.
	Nabavka, transport i ugradnja putokazne table. Znak se ugrađuje u bankini, na stub (poz. 32.2)
	III-13/14, rrm3,
1500x1100 mm
	kom
	1,00
	
	

	32.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi □ 100x80x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,5x0,9x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje (bankine) oko temelja.
	












h=3,3 m
	












kom
	












2,00
	
	

	33.
	
Ulica Serdara Jola Piletića, raskrsnica raskrsnica sa Vezirovim mostom

	
	

	33.1.
	Nabavka, transport i ugradnja putokazne table. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 33.2) 
	III-13/15, rrm3,
1200x1100 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	33.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi □ 100x80x 4mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,5x0,9x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti rezanje trotoara, uklanjanje betona d= 12 cm, iskop rupe, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Po postavljanju stuba, izvršiti opravku betona oko temelja. 
	













h=3,3 m
	













kom
	













2,00
	
	

	34.
	
Raskrsnica Ulice Serdara Jola Piletića i Ulice 13. jula, kod Ekonomskog fakulteta 

	
	

	34.1.
	Nabavka, transport i ugradnja putokazne table. Znak se ugrađuje u razdjelnom ostrvu, na stub (poz. 34.2)
	III-13/16, rrm3,
1200x800 mm
	kom
	1,00
	
	

	34.2.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,2x0,9x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	h=3,6 m
	kom
	2,00
	
	

	35.
	
Podvožnjak Masline, raskrsnica ulica Goce Delčeva i Skopske, kod Hotela “Keto” 

	
	

	35.1.
	Demontaža postojeće putokazne table i predaja održavaocu. Zajednički stubovi (2 kom) se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	
	kom
	1,00
	
	

	35.2.
	Demontaža postojećeg strelastog putokaza sa semaforskog stuba uključujući i obujmicu i predaja održavaocu.
	
	kom
	1,00
	
	

	35.3.
	Demontaža postojećeg strelastog putokaza i predaja održavaocu. Zajednički stubovi (2 kom) se sijeku na koti postojećeg trotoara, a rupa zapunjava betonom u ravni postojećeg trotoara.
	

	




kom
	




1,00
	
	

	35.4.
	Nabavka, transport i ugradnja putokazne table. Znak se ugrađuje na trotoaru, na stub (poz. 35.5) 
	III-13/17, rrm3,
1400x1300 mm
	

kom
	

1,00
	
	

	35.5.
	Stub nosač saobraćajnog znaka od pocinčanih čeličnih cijevi Ø88,9x3,5 mm,  isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom armirano betonskog temelja MB 40, dimenzija 1,5x0,9x0,6 m, na sloju šljunkovito – pjeskovitog materijala debljine 10 cm. Stub je vezan za temelj preko anker ploče 300 x 300 x 15 mm i 300x 300 x 10 mm i četiri ankera M20x500 mm. Cijenom obuhvatiti iskop rupe sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju i planiranje zemlje oko temelja
	












h=3,5 m
	












kom
	












2,00
	
	

	36.
	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, rezanje, savijanje i ugradnja armature prema specifikaciji iz Glavnog projekta
	


RA Ø 12 mm
	


kg
	


3.552,16
	
	

	
	
UKUPNO PUTOKAZNA SIGNALIZACIJA

	
	
	




Napomena: debljina aluminijumske podloge na znakovima iznosi 3 mm, ivice znakova su povijene. Jediničnom cijenom za svaki znak, kao i putokaznu tablu, obuhvatiti   montažu u skladu sa detaljima datim u projektu.  Znakovi se montiraju na ram sa ukrućenjem, sačinjenim  od kutijastih profila □50x50x3 mm, prema detaljima datim u projektu. Debljina vara je data u projektu za svaki znak. Stubovi se ankerišu u AB temelje preko anker ploča, prema detaljima datim u projektu. Jedinična cijena za nosače  IPB 120 i IPB 140, obuhvata i izradu temelja za svaki pojedinačni stub, dok su ostali stubovi temeljeni u paru, na jednom temelju, što je dato u projektu.  Izgled svakog znaka je prikazan u Elaboratu saobraćajne signalizacije. Atesti se prezentiraju prije ugradnje. 

Projekat 
Radovi će se izvoditi po Elaboratu saobraćajne signalizacije, koji je izradio "SIMM INŽENJERING" d.o.o – Podgorica, projektant Fahret Maljević dipl.inž.saob. i Glavnom projektu konstrukcije nosača putokazne signalizacije - I i II faza, koji je izradio "Geo T" d.o.o – Podgorica, projektant Radonja Vojinović, dipl.inž.građ
VI Način plaćanja

nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana uvođenja u posao 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 19.02.2021. godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  19.02.2021. godine, u 10:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

	U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:
1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima:
a) kriminalnog udruživanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije;
c) davanje mita;
č) primanje mita;
ć) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju;
dž) utaja poreza i doprinosa;
đ) prevare;
e) terorizma;
f) finansiranja terorizma;
g) terorističkog udruživanja;
h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;
i) pranja novca;
j) trgovine ljudima;
k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;
l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Ispunjenost uslova iz člana 99 ovog zakona dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,
2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju dokazi iz stava 1 ovog člana ili ako ne obuhvataju sve informacije iz člana 99 ovog zakona, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaja date izjave.
(gore navedeno se dokazuje dostavljanjem popunjenog obrazca 2-Izjave o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom koji je sastavni dio ovog zahtjeva)

Privredni subjekt mora da ispuni uslove: 
1) za obavljanje djelatnosti i to:
1. da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
2. da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem:
1. dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
2. ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to:
- Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018 i 11/2019), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova.
- U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018 i 11/2019), ponuđač je dužan da dostavi: 
- licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva.
Za svako lice dostaviti dokaz o zaposlenju (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.
Za inženjere je neophodno dostaviti potvrdu o članstvu u IKCG.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i to:
Naručilac zadržava pravo da od svake ispostavljene privremene i okončane situacije Izvođača zadrži depozit u visini od 10% vrijednosti ukupno izvedenih i priznatih radova do isteka garantnog roka ili će Izvođač u trenutku dostavljanja zaključenog Ugovora, Naručiocu predati i neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.
- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža cijena vršiće se na sljedeći način:

                           najniže ponuđena cijena 
broj bodova = -----------------------------------  x 100    
                                ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.





Službenik za javne nabavke 	                                                             Ovlašćeno lice naručioca
        Zdenka Perović                                                                    Srđan Raičević, izvršni direktor
______________________	 M.P.                     ____________________________    















Obrazac 2




Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: ] 




M.P.












