




OBRAZAC 12

   JU OŠ „BALOTIĆE“_ ROŽAJE_______
Broj: 02-426/24-213/1
Mjesto i datum: Rožaje    26.06.2024.

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice (JU OŠ „BALOTIĆE“  ROŽAJE), u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji  #72216  broj  07-426/24-106 od 29.04.2024.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi




ODLUKU
                                      
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji #72216  broj 07-426/24-106
od 29.04.2024.godine:
1) Ponuda ponuđača  THERMIA doo Podgorica  je jedina i  najpovoljnija;



OBRAZLOŽENJE


1. Podaci o naručiocu
	Naziv naručioca
	JU OŠ“ BALOTIĆE“

	Ovlašćeno lice naručioca
	Fehmija  Dautović

	Kontakt osoba
	Sabahudin Murić

	Adresa
	Balotiće bb

	Grad
	Rožaje

	Poštanski broj
	84310

	Identifikacioni broj
	02065819



2.Podaci o postupku javne nabavke
	[bookmark: _Hlk136459748]Broj tenderske dokumentacije
	07-426/24-106 od 29.04.2024.

	Vrsta postupka
	Otvoreni postupak

	Vrsta predmeta
	usluge

	Opis predmeta nabavke
	Centralno  grijanje

	Šifra postupka
	#72216

	CPV šifra
	09323000 - Centralno grijanje 39715210 - Oprema za centralno grijanje 44163121 - Cijevi za grijanje 44620000 - Radijatori i kotlovi za centralno grijanje i njihovi dijelovi

	Predmet javne nabavke se nabavlja
	kao cjelina

	Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama
	99.170,00€; bez uračunatog PDV-a




3.Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama[footnoteRef:1]  [1:  Ukoliko je primjenjivo] 

	1.Ponuđač THERMIA doo Podgorica


4.Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
	NIJE BILO.



      5.Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isklučeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _________ od dana___________
	NIJE BILO.


6.Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

	NIJE BILO.



7.Podaci o ispravnim ponudama

	[bookmark: _Hlk136460651]1.Ponuđač  THERMIA doo Podgorica



Ponuda je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ponuda data u skladu sa tehničkom specifikacijom Visina ponuđene cijene ne  prelazi procijenjenu  vrijednost nabavke, nije ponuđena nerealna cijena i ne postoji računska greška. 
Imajući u vidu  sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je Ponuđač  THERMIA doo Podgorica, samostalna ponuda, ispravna u smislu člana 132 ZJN jer ne sadrži  nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN. 

	ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE



Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda: 

	Cijena    
	80

	
	

	Podkriterijum kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (10 bodova) i to po formuli: K1=(Kmin/Kp)x10 Kmin- najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova Kp – ponuđeni rok za izvođenje radova Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti manji od 60 radnih dana niti duži od 80 radnih dana.

	10

	Kvalitet (K2) Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijevaju se radovi na adaptaciji kotlarnice ili centralnog grijanja (zamjena kotlova ili ugradnja novih kotlova koji kao energent koriste pelet ili loz ulje ili tečni naftni gas a snage veće od 150 kw ili adaptacija radijatorskog Sistema grijanja ili ugradnja novog radijatorskog sitema grijanja u objekte minimalne površine 1500m2 ) vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 61.000,00 € bez PDV-a, a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora odnosno pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće na osnovu priznatih potvrda iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti (iznad zahtijevanih minimum 3 potvrde). Maksimalan broj bodova po ovom parametru dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov. Bodovi za ostale ponuđače utvrdit će se po sledećoj formuli: K2 = (Kp/Kmax) x 10; K2 - broj bodova, Kmax – najveći broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov, Kp - ponuđeni broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov.
	10


  
  Na osnovu  izvještaja automatski generisanog u sistemu  svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumui ukupno, kako slijedi:

8.Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

		r.b.
	Ponuđač 
(naziv i sjedište)
	Parametar 1
	Parametar 2
	Parametar 3
	Ukupan broj bodova    

	[bookmark: _Hlk136461897]1.
	1.Ponuđač THERMIA doo Podgorica
	80
	10
	10
	100






THERMIA” DOO PODGORICA   PIB 03311058, nosilac samostalne ponude


OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:
	Zahtjevi i uslovi
iz tehničkih specifikacija
	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija

	Stavke specifikacije
	

	Stavke specifikacije
1	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina ili Ekvivalent "	1 Komplet
2	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina ili Ekvivalent "	1 Komplet
3	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla. Model navojni ESBE VRG 131 50-40. Rp 2'' ili ekvivalent Kvs: 40m3/h Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 Masa: 2,3kg"	2 Komada
4	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja motora trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla ESBE ARA651 ili ekvivalent, Motorni pogon za navojne trokrake miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. Priključni napon: 230VAC Okretni moment: 15Nm Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 *odnose se samo na kućište pogona Masa: 0,4kg"	2 Komada
5	Mašinski radovi	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara-bafera Zapremina bafera: 2000 l Akumulacioni rezervoar namijenjen za skladištenje i akumulaciju toplotne energije, akumulator je obavezan sa izolacijom Proizvođač Lafat Bosna i Hercegovina ili ekvivalent	1 Komplet
6	Mašinski radovi	Povezivanje bafera sa svom pratećom opremom za povezivanje i puštanje u rad (ventilima, manometrima,termometrima,sondama termoizolacijom debljine 100mm, cijevnom armaturom, pumpom...).	1 Paušal
7	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja uranjajućeg temperaturskog senzora za očitavanje temperature povratnog voda, za upravljanje rada elektromotornog trokrakog ventila	2 Komada
8	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti Tiemme sa oprugom DN40, ili ekvivalent. Pritisak otvaranja 3bar	2 Komada
9	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN50"	4 Komada
10	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN25"	2 Komada
11	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla. Model: MAGNA1, Tip: 32-80F Proizvođač Grundfos ili Ekvialent	2 Komada
12	Mašinski radovi	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno Tip: ERCE 150 Zapremina posude: 150l	1 Komada
13	Mašinski radovi	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno Tip: ERCE 100 Zapremina posude: 100l	1 Komada
14	Mašinski radovi	"Montaža leptir ventili sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima, navrtkama i zaptivačima, nazivnog pritiska PN16, sledećih dimenzija: DN 80"	6 Komada
15	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN50"	10 Komada
16	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 40"	2 Komada
17	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 32"	4 Komada
18	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 25"	10 Komada
19	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja termomanometra, 0-120°C, 0-4bar, model Sitem 80 ili ekvivalent	8 Komada
20	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje, 1/2"	6 Komada
21	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja mikroprocesorske regulacione jedinice Herz Feniks BB XF5000	1 Komada
22	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja hvatača nečistoća: DN50 PN1"	4 Komada
23	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f88,9x3,2 mm DN80"	20 m
24	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f76,1x2.9 mm DN65" 16 m	16 m
25	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f60,3x2.9 mm DN50"	190 m
26	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f48,3x2,6 mm DN40"	60 m
27	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f42,4x2,6 mm DN32"	70 m
28	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f33,7x2,6 mm DN25"	110 m
29	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f26,9x2,3 mm DN20"	140 m
30	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f21,3x2,00 mm DN15"	200 m
31	Mašinski radovi	"Materijal za spajanje ĉeliĉnih cijevi (lukovi,oslonci, pribor za vješanje, kiseonik, acetilen žica za varenje i sitan potrošni materijal). Uzima se 40% od prethodnih pozicija za cijevi"	1 paušal
32	Mašinski radovi	Čišćenje, dvostruko miniziranje cjevovoda i farbanje radijatorskim lakom u dva premaza.	806 m
33	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 32mm ili ekvivalent	10 m2
34	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 25mm ili ekvivalent	10 m2
35	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 19mm ili ekvivalent	30 m2
36	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja sabirnika i razdjelnika za pumpe, izrađen od crne čelične bešavne cijevi f168,3x4,5 mm, L=2100mm sa priključcima: DN65 - 1 priključak DN50 - 2 priključka"	2 Komada
37	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja inox dimnjaka svijetlog promjera f250 mm za kotao, sa jednim priključkom fi 120 . Visina dimnjaka 11m. Tip Inoxterm Pt25 ili ekvivalent.	2 Komplet
38	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe za radijatorski krug grijanja MAGNA3 50-180F proizvođač Grundfos ili ekvivalent"	2 Komada
39	Elektro radovi	"Nabavka,ugradnja I montaza agregata za prostor kotlarnice. Obezbijediti trofazni dizel agregat za kotlarnicu za slučaj nestanka napajanja električnom energijom glavnih kotlovskih pumpi. Obračun po kompletu nabavljenog montiranog agregata sa potrebnom pratećom opremom. Proizvod: ITC Power ili ekvivalent Model: DG7800SE-T Napon 230V-400V; 50Hz Snaga 6.3kW Motor: D500E, Dizel Rezervoar 14 l Autonomija pri 50% opterećenja: 13 h Težina 152 kg Nivo buke: 77dBA Start Ručni i automatski Uz agregat isporučiti i montirati ormar za automatski start za generatore 380V, do 10kVA, model ATS-100AM. Odvod sa auspuha agregata izvesti van kotlarnice"	1 Komplet
40	Elektro radovi	Uzemljenje cjevovoda kotlarnice i uzemljenje kotlova	1 Paušal
41	Elektro radovi	Izvodi rasvjete u objektu realizovani kablovima PP00-Y 3x1,5, prosječne dužine i=10m. Sve komplet.	10 Komada
42	Elektro radovi	Izvodi 220V za utičnice i napajanje motora i pumpi realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=12m. Sve komplet	4 Komada
43	Elektro radovi	Izvodi 230V za napajanje motora i pumpi realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=14m. Sve komplet.	8 Komada
44	Elektro radovi	Kabl PP00-Y 5x4mm2 prosječne dužine l=30m za napajanje razvodne table sa agregata. Sve komplet sa industrijskim utikačim i utičnicom	1 Komada
45	Elektro radovi	Nadgradna panik svetiljka tip T2, EL8-3H, 8W, 3h, IP40 ili ekvivalent	1 Komada
46	Elektro radovi	Nadgradna svetiljka tip T1, sa prizmatičnim difuzora 18W ili ekvivalent	3 Komada
47	Elektro radovi	Isporuka i montaža električnih kablova za povezivanje elemenata automatike kotlovske U cijenu uračunati ožičenje od mjesta kotlovske regulacije do sonde i priključaka na trokrake ventile, releje, senzore itd.	1 Komplet
48	Elektro radovi	"Razvodna tabla Nabavka i montažana zid razvodnog ormara označenog kao RO sa ugrađenom opremom. Ormar treba biti izrađen od 2x dekapiranog čeličnog lima i obojen pečenim lakom. Ormar opremiti odgovarajućim vratima sa tipskom bravom i unificiranim ključem. Stepen zaštite ormara treba biti ne manji od IP-44. Uvod i odvod kablova izvesti preko odgovarajućih kablovskih uvodnica (uz postizanje korektnog brtvljenja). Komplet za opremu i rad: kom 1 Rastavna sklopka 25A, 4P kom 1 Preklopka 0-1-2, 4P, 25A kom 3 Prekolopka 0-1, 4P, 25A kom 1 FID (RCD) 25/0,5A, 4P kom 1 automatski osigurač 1pC16A kom 15 automatski osigurač 3pC16A kom3 automatski osigurač 1pC10A kom 6 bakarne sabirnice, sabirnice za izjednačenje potencijala kg 0.5 ostali sitni materijal "	1 Komplet
49	Elektro radovi	"Isporuka i ugradnja ventilatora za svježi vazduh kotlarnice WOKS 250 Dospel ili ekvivalent. Protok vazduha 1600m³/h Prečnik 250mm Snaga 90W"	1 Komada
50	Mašinski radovi	"Prenosni PP aparat za gašenje požara suvim prahom S- 9 kom. 1 Prenosni PP aparat za gašenje požara ugljen-dioksidom CO2- 5 - kom. 1 Tabla – „Neovlašćenim licima pristup zabranjen“"	1 Komplet
51	Mašinski radovi	"Sanduk sa pijeskom za gašenje požara zapremine 0,25 m2,dimenzije 1.0x0.5x0.5m. postavljen na poziciju prema dispoziciji opreme u Kotlarnici, u kompletu sa vatrogasnim pijukom i lopatom"	1 Komplet
52	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja ozračnog lončića za ozračivanje kotlova. Napravljen od cijevi DN100.	2 Komada
53	Mašinski radovi	"Izrada i montaža metalne platforme , za pristup osobama zaduženim za punjenju kotla. Dimenzije platforme 100x100 cm. Visina gazišta platforme 150 cm"	1 Komplet
54	Mašinski radovi	"Montaža mjerača utroška toplotne energije (kalorimetar)za postavljanje u povratnom vodu instalacije, mjerenje protoka i snage na instalaciji kotla DN65,tip: SONOMETAR30 Proizvođača:DANFOS ili ekvivalent."	1 Komada
55	Mašinski radovi	Isporuka i sipanje glikola protiv smrzavanja u sistem u odnosu 1:1	1.000 Litar
56	Mašinski radovi	Odzračni sud, dimenzije ø 159 x250 mm. u kompletu sa spusnom cijev ½˝i zapornim ventilom sa navojem R½˝, ugradnja na najvećim tačkama cijevi koje iz kotlova ulaze na razdeljnik i sabirnik, na svakom krugu griijanja	6 Komada
57	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja omekšivača vode. Model Hydrolux Monostand M-50 ili ekvivalent, Komplet sa vodomjerom te dovodom i odvodom vode.	1 Komplet
58	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja aluminijumskog članka Global Vox 600 ili ekvivalent. U cijenu uračunat sav ovjesni materijal potreban za montažu radijatora.	1.039 Članaka
59	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog ventila 1/2". Radijatorski ventil mora biti opremljen anti-vandal termostatskom glavom. Model Herz Herzcules 9861 ili ekvivalent.	60 Komada
60	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog navijka 1/2".	60 Komada
61	Mašinski radovi	Podni nasači podešavajući, prilagđeni ugradnji ispod radijatora. Nabaviti podne nosače, koje je moguće demontirati bez demontaže radijatora, u slučaju zamjene poda, posle montaže radijatora - da se ne skidaju radiajtori.	120 Komada
62	Mašinski radovi	Konzola, nosač, odbojnici za pričvršćenje radijatora na zid	120 Komada
63	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog seta za aluminijumski radijator. U radijatorskom setu su sadržane ozrake, redukcije 1"-1/2" i radijatorski čepovi.	60 Komada
64	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje potopljenih radijatora. Slavine zatvoriti čepom na lančić sa kojim dolaze, a ručkicu slavine ukloniti kako učenici ne bi otvarali i praznili mrežu.	30 Komada
65	Građevinski radovi	Bušenje prodora za cijevi. Obrađivanje otvora i farbanje na mjestima gdje je potrebno.	1 paušal
66	Građevinski radovi	Izrada armirano betonske podloge za kotlove, debjine 15 cm, dimnezija 2x 150 x 200 cm, marke betona C20/25	1 m3
67	Građevinski radovi	Iskop mašinskim putem u tlu III i IV kategorije za formiranje zasjeka za izradu temelja objekta(Stope za dimnjak). U cijenu uračunat i mašinski utovar ali ne odvoz do deponije daleke do 10km koju odredi investitor. Za obračun se priznaje širina temelja samaca i temeljnih traka uvećaniih za po 10cm na svaku stranu. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. Dimenzije temelja: 2.2x2.2x1.2	6 m3
68	Građevinski radovi	Nasipanje tampona u sloju 30cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa za temeljenje objekta. Obračun po m2 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem.Dimenzije temelja: 2.2x2.2	5 m2
69	Građevinski radovi	Betoniranje libažnog sloja debljine 10 cm ispod temelja objekta betonom C10/15, po geometriji. Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m2 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2	4 m2
70	Građevinski radovi	Betoniranje temelja stuba betonom C20/25, po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2x0.8	3,2 m3
71	Građevinski radovi	Nabavka, transport, savijanje i ugradnja aramture B500b po specifikaciji iz projekta konstrukcije. Obračun po kg ugradjene armature sa uračunatim materijalom.	232 kg
72	Građevinski radovi	Čelična konstrukcija rešetkasti stubni nosač. Osnovni materijal S235. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i peskarenjem, antikoroziona zaštita osnovnim (min. 2x) i završnim (min. 2x) alkidnim premazima u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije . Saglasnost izvođaču na izbor premaza i završnu boju daje projektant. Izvođač je obavezan da uradi tehnološku razradu projekta, i plan montaže konstrukcije na koje saglasnost daje projektant. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, i plan montaže izvođača uključujući cjelokupan vezni materijal. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije	1.630 kg
73	Građevinski radovi	Bušenje prodora kroz međuspratnu konstrukciju, bušenje prodora kroz zidove i dilatacione zidove kuda prolazi radijatorska mreža, otvori za cijevi fi 21,3 do fi 88,9 - 120 otvora Kroz otvore u ploči sanitarija, ako ih ima, staviti hilzne, kroz zidove staviti talasasti papir kroz dilatacione zidove staviti cijevi većih presjeka. Otvor prolaza izmedju škole i kotlarnice otvor prolaza na mjestu prozora u pomoćnoj prostoriji Sve nove otvore, posle montaže nove radijatorske mreže obraditi, otvora za dimnjaču, vrata, malterisati, okrečiti	1 paušal
74	Građevinski radovi	Otvaranje prodora kroz zid za izlaz dimne cijevi fi 250 iz kotlarnice I upajanje u dimnjak	1 paušal
75	Građevinski radovi	Izrada armirano betonske podloge za kotao, debjine 15 cm, dimnezija 250 x 200 cm, marke betona C20/25	0,75 m3
76	Građevinski radovi	Uređenje privremene deponije za odlaganje djelova iz iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju izvodjača. Po završetku radova sprovesti čišćenje i uređenje okoline građevine na kome su nastala oštećenja i nečistoće tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem nečistoća izazvanih radovima. Otpad je potrebno odvesti na dozvoljeno odlagalište, po mogućnosti reciklažno, a oštećenja sanirati. Predviđen je pojas uz građevinu obostrano po 10 metara.	20 m2
77	Građevinski radovi	Odvoz sa utovarom viška materijala na deponiju koju odredi investitor do 10km udaljenosti . Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem.	7,5 m3
78	Mašinski radovi	"Pripremni radovi na: - upoznavanju sa projektnom dokumentacijom, - upoznavanje sa stanjem na objektu, - uporedjivanje trasa iz projekta sa postojećim trasama radijatorskog razvoda - otvaranje gradilišta, - potrebna mjerenja i usaglašavanja. U slučaju da ima nejasnoća i neslaganja u projektu, predmjeru ili teškoća u realizaciji projekta Izvodjač je dužan da odmah ukaže na date probleme nadzornom organu ili projektantu. U protivnom sve izmjene ići će na njegov teret. Ovi radovi u ponudi moraju se iskazati i ne može biti uračunata u ostale pozicije."	1 Komplet
79	Mašinski radovi	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i zaptivenost - hladna proba u svemu prema »TEHNIČKIM USLOVIMA« i propisima iz ove oblasti .	1 Komplet
80	Mašinski radovi	Pustanje radijatorskog grijanja u funkciju, hladna i topla proba, testiranje rada cjelokupnog sistema grijanja, provjera ispravnosti rada ugrađene opreme, provjera ispravnosti svih radijatora, provjera ispravnosti termostatskih glava, trokrakih regulacija. Izrada zapisnika o ispravnosti svih elemenata instalacije uz prisustvo korisnika, nadzora i izvođača.	1 Komplet
81	Mašinski radovi	"Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primjerka, izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka. Upustvo za rukovanje i održavanje i tehnološku šemu treba uramiti i postaviti na vidnom mjestu u kotlarnici."	1 Komplet
82	Mašinski radovi	Zapisnička predaje sve atestno tehničke dokkumentacije korisniku.	1 Komplet
83	Mašinski radovi	"Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, sa ciljem stvaranja uslova za neometano odvijanje izvođenja radova i montaže. Uzima se 3% od svih stavki NAPOMENA: Ovi radovi se moraju isključivo odobriti od strane Nadzora i Korisnika/Investitora"	1 paušal
	1	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina ili Ekvivalent " 	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina	1 Komplet	9.235 EUR
2	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina ili Ekvivalent " 	"Isporuka i ugradnja toplovodnog kotla na pelet sa spremnikom i kotlovskom regulacijom Model: LAFAT SM ECO 100 Snaga kotla: 100 kW; Opseg izlazne snage od 40 do 100 kW Maksimalni radni pritisak: 3bar Sadržaj vode u kotlu:280l,Uz kotao isporučiti i ugraditi dimnjače Ø120; Efikasnost pri nominalnoj snazi minimim 95,2 % Dimenzije kotla : 1530x1180x1535 mm dozvoljena odstupanja +/- 50mm; Masa kotla 813.5 kg; Kapacitet spremnika za pelet 205 kg; Proizvođač LAFAT Bosna i Hercegovina	1 Komplet	9.235 EUR
3	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla. Model navojni ESBE VRG 131 50-40. Rp 2'' ili ekvivalent Kvs: 40m3/h Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 Masa: 2,3kg" 	"Isporuka i ugradnja trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla. Model navojni ESBE VRG 131 50-40. Rp 2'' Kvs: 40m3/h Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 Masa: 2,3kg"	2 Komada	250 EUR
4	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja motora trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla ESBE ARA651 ili ekvivalent, Motorni pogon za navojne trokrake miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. Priključni napon: 230VAC Okretni moment: 15Nm Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 *odnose se samo na kućište pogona Masa: 0,4kg" 	"Isporuka i ugradnja motora trokrakog miješnog ventila za zaštitu hladnog kraja kotla ESBE ARA651 . Motorni pogon za navojne trokrake miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. Priključni napon: 230VAC Okretni moment: 15Nm Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 *odnose se samo na kućište pogona Masa: 0,4kg"	2 Komada	299 EUR
5	Mašinski radovi	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara-bafera Zapremina bafera: 2000 l Akumulacioni rezervoar namijenjen za skladištenje i akumulaciju toplotne energije, akumulator je obavezan sa izolacijom Proizvođač Lafat Bosna i Hercegovina ili ekvivalent 	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara-bafera Zapremina bafera: 2000 l Akumulacioni rezervoar namijenjen za skladištenje i akumulaciju toplotne energije, akumulator je obavezan sa izolacijom Proizvođač Lafat Bosna i Hercegovina	1 Komplet	1.586 EUR
6	Mašinski radovi	Povezivanje bafera sa svom pratećom opremom za povezivanje i puštanje u rad (ventilima, manometrima,termometrima,sondama termoizolacijom debljine 100mm, cijevnom armaturom, pumpom...). 	Povezivanje bafera sa svom pratećom opremom za povezivanje i puštanje u rad (ventilima, manometrima,termometrima,sondama termoizolacijom debljine 100mm, cijevnom armaturom, pumpom...).	1 Paušal	500 EUR
7	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja uranjajućeg temperaturskog senzora za očitavanje temperature povratnog voda, za upravljanje rada elektromotornog trokrakog ventila 	Isporuka i ugradnja uranjajućeg temperaturskog senzora za očitavanje temperature povratnog voda, za upravljanje rada elektromotornog trokrakog ventila	2 Komada	85 EUR
8	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti Tiemme sa oprugom DN40, ili ekvivalent. Pritisak otvaranja 3bar 	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti Tiemme sa oprugom DN40. Pritisak otvaranja 3bar	2 Komada	110 EUR
9	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN50" 	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN50"	4 Komada	28 EUR
10	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN25" 	"Isporuka i ugradnja navojnog nepovratnog ventila DN25"	2 Komada	12 EUR
11	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla. Model: MAGNA1, Tip: 32-80F Proizvođač Grundfos ili Ekvialent 	Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla. Model: MAGNA1, Tip: 32-80F Proizvođač Grundfos	2 Komada	855 EUR
12	Mašinski radovi	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno Tip: ERCE 150 Zapremina posude: 150l 	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi Tip: ERCE 150 Zapremina posude: 150l	1 Komada	185 EUR
13	Mašinski radovi	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno Tip: ERCE 100 Zapremina posude: 100l 	Isporuka i montaža ekspanzione posude Proizvođač: Elbi Tip: ERCE 100 Zapremina posude: 100l	1 Komada	145 EUR
14	Mašinski radovi	"Montaža leptir ventili sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima, navrtkama i zaptivačima, nazivnog pritiska PN16, sledećih dimenzija: DN 80" 	"Montaža leptir ventili sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima, navrtkama i zaptivačima, nazivnog pritiska PN16, sledećih dimenzija: DN 80"	6 Komada	125 EUR
15	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN50" 	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN50"	10 Komada	32 EUR
16	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 40" 	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 40"	2 Komada	24 EUR
17	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 32" 	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 32"	4 Komada	18 EUR
18	Mašinski radovi	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 25" 	"Isporuka i montaža kugla ventila, dimenzija: DN 25"	10 Komada	12 EUR
19	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja termomanometra, 0-120°C, 0-4bar, model Sitem 80 ili ekvivalent 	Isporuka i ugradnja termomanometra, 0-120°C, 0-4bar, model Sitem 80	8 Komada	15 EUR
20	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje, 1/2" 	Isporuka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje, 1/2"	6 Komada	8 EUR
21	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja mikroprocesorske regulacione jedinice Herz Feniks BB XF5000 	Isporuka i ugradnja mikroprocesorske regulacione jedinice Herz Feniks BB XF5000	1 Komada	1.453 EUR
22	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja hvatača nečistoća: DN50 PN1" 	"Isporuka i ugradnja hvatača nečistoća: DN50 PN1"	4 Komada	45 EUR
23	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f88,9x3,2 mm DN80" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f88,9x3,2 mm DN80"	20 m	22,82 EUR
24	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f76,1x2.9 mm DN65" 16 m 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f76,1x2.9 mm DN65" 16 m	16 m	15,89 EUR
25	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f60,3x2.9 mm DN50" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f60,3x2.9 mm DN50"	190 m	12,55 EUR
26	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f48,3x2,6 mm DN40" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f48,3x2,6 mm DN40"	60 m	9,98 EUR
27	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f42,4x2,6 mm DN32" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f42,4x2,6 mm DN32"	70 m	7,89 EUR
28	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f33,7x2,6 mm DN25" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f33,7x2,6 mm DN25"	110 m	5,77 EUR
29	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f26,9x2,3 mm DN20" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f26,9x2,3 mm DN20"	140 m	5 EUR
30	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, ili ekvivalent sljedećih dimenzija: f21,3x2,00 mm DN15" 	"Isporuka i ugradnja čelične bešavne cijevi, za cijeli objekat, prema JUS.C.B.5.221, sljedećih dimenzija: f21,3x2,00 mm DN15"	200 m	4,5 EUR
31	Mašinski radovi	"Materijal za spajanje ĉeliĉnih cijevi (lukovi,oslonci, pribor za vješanje, kiseonik, acetilen žica za varenje i sitan potrošni materijal). Uzima se 40% od prethodnih pozicija za cijevi" 	"Materijal za spajanje ĉeliĉnih cijevi (lukovi,oslonci, pribor za vješanje, kiseonik, acetilen žica za varenje i sitan potrošni materijal). Uzima se 40% od prethodnih pozicija za cijevi"	1 paušal	2.592,38 EUR
32	Mašinski radovi	Čišćenje, dvostruko miniziranje cjevovoda i farbanje radijatorskim lakom u dva premaza. 	Čišćenje, dvostruko miniziranje cjevovoda i farbanje radijatorskim lakom u dva premaza.	806 m	2,4 EUR
33	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 32mm ili ekvivalent 	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 32mm	10 m2	30 EUR
34	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 25mm ili ekvivalent 	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 25mm	10 m2	29 EUR
35	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 19mm ili ekvivalent 	Isporuka i ugradnja pločaste samolepljive K-Flex ST izolacije 19mm	30 m2	21 EUR
36	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja sabirnika i razdjelnika za pumpe, izrađen od crne čelične bešavne cijevi f168,3x4,5 mm, L=2100mm sa priključcima: DN65 - 1 priključak DN50 - 2 priključka" 	"Isporuka i ugradnja sabirnika i razdjelnika za pumpe, izrađen od crne čelične bešavne cijevi f168,3x4,5 mm, L=2100mm sa priključcima: DN65 - 1 priključak DN50 - 2 priključka"	2 Komada	720 EUR
37	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja inox dimnjaka svijetlog promjera f250 mm za kotao, sa jednim priključkom fi 120 . Visina dimnjaka 11m. Tip Inoxterm Pt25 ili ekvivalent. 	Isporuka i ugradnja inox dimnjaka svijetlog promjera f250 mm za kotao, sa jednim priključkom fi 120 . Visina dimnjaka 11m. Tip Inoxterm Pt25	2 Komplet	3.700 EUR
38	Mašinski radovi	"Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe za radijatorski krug grijanja MAGNA3 50-180F proizvođač Grundfos ili ekvivalent" 	"Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe za radijatorski krug grijanja MAGNA3 50-180F proizvođač Grundfos	2 Komada	3.155 EUR
39	Elektro radovi	"Nabavka,ugradnja I montaza agregata za prostor kotlarnice. Obezbijediti trofazni dizel agregat za kotlarnicu za slučaj nestanka napajanja električnom energijom glavnih kotlovskih pumpi. Obračun po kompletu nabavljenog montiranog agregata sa potrebnom pratećom opremom. Proizvod: ITC Power ili ekvivalent Model: DG7800SE-T Napon 230V-400V; 50Hz Snaga 6.3kW Motor: D500E, Dizel Rezervoar 14 l Autonomija pri 50% opterećenja: 13 h Težina 152 kg Nivo buke: 77dBA Start Ručni i automatski Uz agregat isporučiti i montirati ormar za automatski start za generatore 380V, do 10kVA, model ATS-100AM. Odvod sa auspuha agregata izvesti van kotlarnice" 	"Nabavka,ugradnja I montaza agregata za prostor kotlarnice. Obezbijediće se trofazni dizel agregat za kotlarnicu za slučaj nestanka napajanja električnom energijom glavnih kotlovskih pumpi. Obračun po kompletu nabavljenog montiranog agregata sa potrebnom pratećom opremom. Proizvod: ITC Power Model: DG7800SE-T Napon 230V-400V; 50Hz Snaga 6.3kW Motor: D500E, Dizel Rezervoar 14 l Autonomija pri 50% opterećenja: 13 h Težina 152 kg Nivo buke: 77dBA Start Ručni i automatski Uz agregat će se isporučiti i montirati ormar za automatski start za generatore 380V, do 10kVA, model ATS-100AM. Odvod sa auspuha agregata izvesti van kotlarnice"	1 Komplet	1.685 EUR
40	Elektro radovi	Uzemljenje cjevovoda kotlarnice i uzemljenje kotlova 	Uzemljenje cjevovoda kotlarnice i uzemljenje kotlova	1 Paušal	80 EUR
41	Elektro radovi	Izvodi rasvjete u objektu realizovani kablovima PP00-Y 3x1,5, prosječne dužine i=10m. Sve komplet. 	Izvodi rasvjete u objektu će biti realizovani kablovima PP00-Y 3x1,5, prosječne dužine i=10m. Sve komplet.	10 Komada	18 EUR
42	Elektro radovi	Izvodi 220V za utičnice i napajanje motora i pumpi realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=12m. Sve komplet 	Izvodi 220V za utičnice i napajanje motora i pumpi će biti realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=12m. Sve komplet	4 Komada	31 EUR
43	Elektro radovi	Izvodi 230V za napajanje motora i pumpi realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=14m. Sve komplet. 	Izvodi 230V za napajanje motora i pumpi će biti realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=14m. Sve komplet.	8 Komada	34 EUR
44	Elektro radovi	Kabl PP00-Y 5x4mm2 prosječne dužine l=30m za napajanje razvodne table sa agregata. Sve komplet sa industrijskim utikačim i utičnicom 	Kabl PP00-Y 5x4mm2 prosječne dužine l=30m za napajanje razvodne table sa agregata. Sve komplet sa industrijskim utikačim i utičnicom	1 Komada	120 EUR
45	Elektro radovi	Nadgradna panik svetiljka tip T2, EL8-3H, 8W, 3h, IP40 ili ekvivalent 	Nadgradna panik svetiljka tip T2, EL8-3H, 8W, 3h, IP40	1 Komada	28 EUR
46	Elektro radovi	Nadgradna svetiljka tip T1, sa prizmatičnim difuzora 18W ili ekvivalent 	Nadgradna svetiljka tip T1, sa prizmatičnim difuzora 18W	3 Komada	44 EUR
47	Elektro radovi	Isporuka i montaža električnih kablova za povezivanje elemenata automatike kotlovske U cijenu uračunati ožičenje od mjesta kotlovske regulacije do sonde i priključaka na trokrake ventile, releje, senzore itd. 	Isporuka i montaža električnih kablova za povezivanje elemenata automatike kotlovske U cijenu je uračunato ožičenje od mjesta kotlovske regulacije do sonde i priključaka na trokrake ventile, releje, senzore itd.	1 Komplet	120 EUR
48	Elektro radovi	"Razvodna tabla Nabavka i montažana zid razvodnog ormara označenog kao RO sa ugrađenom opremom. Ormar treba biti izrađen od 2x dekapiranog čeličnog lima i obojen pečenim lakom. Ormar opremiti odgovarajućim vratima sa tipskom bravom i unificiranim ključem. Stepen zaštite ormara treba biti ne manji od IP-44. Uvod i odvod kablova izvesti preko odgovarajućih kablovskih uvodnica (uz postizanje korektnog brtvljenja). Komplet za opremu i rad: kom 1 Rastavna sklopka 25A, 4P kom 1 Preklopka 0-1-2, 4P, 25A kom 3 Prekolopka 0-1, 4P, 25A kom 1 FID (RCD) 25/0,5A, 4P kom 1 automatski osigurač 1pC16A kom 15 automatski osigurač 3pC16A kom3 automatski osigurač 1pC10A kom 6 bakarne sabirnice, sabirnice za izjednačenje potencijala kg 0.5 ostali sitni materijal " 	"Razvodna tabla Nabavka i montažana zid razvodnog ormara označenog kao RO sa ugrađenom opremom. Ormar će biti izrađen od 2x dekapiranog čeličnog lima i obojen pečenim lakom. Ormar će se opremiti odgovarajućim vratima sa tipskom bravom i unificiranim ključem. Stepen zaštite ormara će biti ne manji od IP-44. Uvod i odvod kablova će se izvesti preko odgovarajućih kablovskih uvodnica (uz postizanje korektnog brtvljenja). Komplet za opremu i rad: kom 1 Rastavna sklopka 25A, 4P kom 1 Preklopka 0-1-2, 4P, 25A kom 3 Prekolopka 0-1, 4P, 25A kom 1 FID (RCD) 25/0,5A, 4P kom 1 automatski osigurač 1pC16A kom 15 automatski osigurač 3pC16A kom3 automatski osigurač 1pC10A kom 6 bakarne sabirnice, sabirnice za izjednačenje potencijala kg 0.5 ostali sitni materijal "	1 Komplet	1.800 EUR
49	Elektro radovi	"Isporuka i ugradnja ventilatora za svježi vazduh kotlarnice WOKS 250 Dospel ili ekvivalent. Protok vazduha 1600m³/h Prečnik 250mm Snaga 90W" 	"Isporuka i ugradnja ventilatora za svježi vazduh kotlarnice WOKS 250 Dospel . Protok vazduha 1600m³/h Prečnik 250mm Snaga 90W"	1 Komada	200 EUR
50	Mašinski radovi	"Prenosni PP aparat za gašenje požara suvim prahom S- 9 kom. 1 Prenosni PP aparat za gašenje požara ugljen-dioksidom CO2- 5 - kom. 1 Tabla – „Neovlašćenim licima pristup zabranjen“" 	"Prenosni PP aparat za gašenje požara suvim prahom S- 9 kom. 1 Prenosni PP aparat za gašenje požara ugljen-dioksidom CO2- 5 - kom. 1 Tabla – „Neovlašćenim licima pristup zabranjen“"	1 Komplet	212 EUR
51	Mašinski radovi	"Sanduk sa pijeskom za gašenje požara zapremine 0,25 m2,dimenzije 1.0x0.5x0.5m. postavljen na poziciju prema dispoziciji opreme u Kotlarnici, u kompletu sa vatrogasnim pijukom i lopatom" 	"Sanduk sa pijeskom za gašenje požara zapremine 0,25 m2,dimenzije 1.0x0.5x0.5m. postavljen na poziciju prema dispoziciji opreme u Kotlarnici, u kompletu sa vatrogasnim pijukom i lopatom"	1 Komplet	220 EUR
52	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja ozračnog lončića za ozračivanje kotlova. Napravljen od cijevi DN100. 	Isporuka i ugradnja ozračnog lončića za ozračivanje kotlova. Napravljen od cijevi DN100.	2 Komada	85 EUR
53	Mašinski radovi	"Izrada i montaža metalne platforme , za pristup osobama zaduženim za punjenju kotla. Dimenzije platforme 100x100 cm. Visina gazišta platforme 150 cm" 	"Izrada i montaža metalne platforme , za pristup osobama zaduženim za punjenju kotla. Dimenzije platforme 100x100 cm. Visina gazišta platforme 150 cm"	1 Komplet	2.000 EUR
54	Mašinski radovi	"Montaža mjerača utroška toplotne energije (kalorimetar)za postavljanje u povratnom vodu instalacije, mjerenje protoka i snage na instalaciji kotla DN65,tip: SONOMETAR30 Proizvođača:DANFOS ili ekvivalent." 	"Montaža mjerača utroška toplotne energije (kalorimetar)za postavljanje u povratnom vodu instalacije, mjerenje protoka i snage na instalaciji kotla DN65,tip: SONOMETAR30 Proizvođača:DANFOS	1 Komada	1.885 EUR
55	Mašinski radovi	Isporuka i sipanje glikola protiv smrzavanja u sistem u odnosu 1:1 	Isporuka i sipanje glikola protiv smrzavanja u sistem u odnosu 1:1	1.000 Litar	2,8 EUR
56	Mašinski radovi	Odzračni sud, dimenzije ø 159 x250 mm. u kompletu sa spusnom cijev ½˝i zapornim ventilom sa navojem R½˝, ugradnja na najvećim tačkama cijevi koje iz kotlova ulaze na razdeljnik i sabirnik, na svakom krugu griijanja 	Odzračni sud, dimenzije ø 159 x250 mm. u kompletu sa spusnom cijev ½˝i zapornim ventilom sa navojem R½˝, ugradnja na najvećim tačkama cijevi koje iz kotlova ulaze na razdeljnik i sabirnik, na svakom krugu griijanja	6 Komada	95 EUR
57	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja omekšivača vode. Model Hydrolux Monostand M-50 ili ekvivalent, Komplet sa vodomjerom te dovodom i odvodom vode. 	Isporuka i ugradnja omekšivača vode. Model Hydrolux Monostand M-50 . Komplet sa vodomjerom te dovodom i odvodom vode.	1 Komplet	1.889 EUR
58	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja aluminijumskog članka Global Vox 600 ili ekvivalent. U cijenu uračunat sav ovjesni materijal potreban za montažu radijatora. 	Isporuka i ugradnja aluminijumskog članka Global Vox 600. U cijenu uračunat sav ovjesni materijal potreban za montažu radijatora.	1.039 Članaka	12,5 EUR
59	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog ventila 1/2". Radijatorski ventil mora biti opremljen anti-vandal termostatskom glavom. Model Herz Herzcules 9861 ili ekvivalent. 	Isporuka i ugradnja radijatorskog ventila 1/2". Radijatorski ventil mora biti opremljen anti-vandal termostatskom glavom. Model Herz Herzcules 9861	60 Komada	55 EUR
60	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog navijka 1/2". 	Isporuka i ugradnja radijatorskog navijka 1/2".	60 Komada	8 EUR
61	Mašinski radovi	Podni nasači podešavajući, prilagđeni ugradnji ispod radijatora. Nabaviti podne nosače, koje je moguće demontirati bez demontaže radijatora, u slučaju zamjene poda, posle montaže radijatora - da se ne skidaju radiajtori. 	Podni nasači podešavajući, prilagđeni ugradnji ispod radijatora. Nabavka podnih nosača, koje je moguće demontirati bez demontaže radijatora, u slučaju zamjene poda, posle montaže radijatora - da se ne skidaju radiajtori.	120 Komada	8 EUR
62	Mašinski radovi	Konzola, nosač, odbojnici za pričvršćenje radijatora na zid 	Konzola, nosač, odbojnici za pričvršćenje radijatora na zid	120 Komada	8 EUR
63	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja radijatorskog seta za aluminijumski radijator. U radijatorskom setu su sadržane ozrake, redukcije 1"-1/2" i radijatorski čepovi. 	Isporuka i ugradnja radijatorskog seta za aluminijumski radijator. U radijatorskom setu su sadržane ozrake, redukcije 1"-1/2" i radijatorski čepovi.	60 Komada	7,5 EUR
64	Mašinski radovi	Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje potopljenih radijatora. Slavine zatvoriti čepom na lančić sa kojim dolaze, a ručkicu slavine ukloniti kako učenici ne bi otvarali i praznili mrežu. 	Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje potopljenih radijatora. Slavine će se zatvoriti čepom na lančić sa kojim dolaze, a ručkicu slavine ukloniti kako učenici ne bi otvarali i praznili mrežu.	30 Komada	9 EUR
65	Građevinski radovi	Bušenje prodora za cijevi. Obrađivanje otvora i farbanje na mjestima gdje je potrebno. 	Bušenje prodora za cijevi. Obrađivanje otvora i farbanje na mjestima gdje je potrebno.	1 paušal	500 EUR
66	Građevinski radovi	Izrada armirano betonske podloge za kotlove, debjine 15 cm, dimnezija 2x 150 x 200 cm, marke betona C20/25 	Izrada armirano betonske podloge za kotlove, debjine 15 cm, dimnezija 2x 150 x 200 cm, marke betona C20/25	1 m3	200 EUR
67	Građevinski radovi	Iskop mašinskim putem u tlu III i IV kategorije za formiranje zasjeka za izradu temelja objekta(Stope za dimnjak). U cijenu uračunat i mašinski utovar ali ne odvoz do deponije daleke do 10km koju odredi investitor. Za obračun se priznaje širina temelja samaca i temeljnih traka uvećaniih za po 10cm na svaku stranu. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. Dimenzije temelja: 2.2x2.2x1.2 	Iskop mašinskim putem u tlu III i IV kategorije za formiranje zasjeka za izradu temelja objekta(Stope za dimnjak). U cijenu je uračunat i mašinski utovar ali ne odvoz do deponije daleke do 10km koju odredi investitor. Za obračun se priznaje širina temelja samaca i temeljnih traka uvećaniih za po 10cm na svaku stranu. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. Dimenzije temelja: 2.2x2.2x1.2	6 m3	30 EUR
68	Građevinski radovi	Nasipanje tampona u sloju 30cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa za temeljenje objekta. Obračun po m2 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem.Dimenzije temelja: 2.2x2.2 	Nasipanje tampona u sloju 30cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa za temeljenje objekta. Obračun po m2 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem.Dimenzije temelja: 2.2x2.2	5 m2	35 EUR
69	Građevinski radovi	Betoniranje libažnog sloja debljine 10 cm ispod temelja objekta betonom C10/15, po geometriji. Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m2 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2 	Betoniranje libažnog sloja debljine 10 cm ispod temelja objekta betonom C10/15, po geometriji. Betonski radovi će se izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m2 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2	4 m2	60 EUR
70	Građevinski radovi	Betoniranje temelja stuba betonom C20/25, po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2x0.8 	Betoniranje temelja stuba betonom C20/25, po geometriji iz projekta. Betonski radovi će se izvesti po uputstvima iz tehničkih uslova u članu III. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom. Dimenzija 2x2x0.8	3,2 m3	200 EUR
71	Građevinski radovi	Nabavka, transport, savijanje i ugradnja aramture B500b po specifikaciji iz projekta konstrukcije. Obračun po kg ugradjene armature sa uračunatim materijalom. 	Nabavka, transport, savijanje i ugradnja aramture B500b po specifikaciji iz projekta konstrukcije. Obračun po kg ugradjene armature sa uračunatim materijalom.	232 kg	2 EUR
72	Građevinski radovi	Čelična konstrukcija rešetkasti stubni nosač. Osnovni materijal S235. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i peskarenjem, antikoroziona zaštita osnovnim (min. 2x) i završnim (min. 2x) alkidnim premazima u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije . Saglasnost izvođaču na izbor premaza i završnu boju daje projektant. Izvođač je obavezan da uradi tehnološku razradu projekta, i plan montaže konstrukcije na koje saglasnost daje projektant. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, i plan montaže izvođača uključujući cjelokupan vezni materijal. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije 	Čelična konstrukcija rešetkasti stubni nosač. Osnovni materijal S235. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i peskarenjem, antikoroziona zaštita osnovnim (min. 2x) i završnim (min. 2x) alkidnim premazima u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije . Saglasnost izvođaču na izbor premaza i završnu boju daje projektant. Izvođač će da uradi tehnološku razradu projekta, i plan montaže konstrukcije na koje saglasnost daje projektant. U cijenu je uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, i plan montaže izvođača uključujući cjelokupan vezni materijal. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije	1.630 kg	1,3 EUR
73	Građevinski radovi	Bušenje prodora kroz međuspratnu konstrukciju, bušenje prodora kroz zidove i dilatacione zidove kuda prolazi radijatorska mreža, otvori za cijevi fi 21,3 do fi 88,9 - 120 otvora Kroz otvore u ploči sanitarija, ako ih ima, staviti hilzne, kroz zidove staviti talasasti papir kroz dilatacione zidove staviti cijevi većih presjeka. Otvor prolaza izmedju škole i kotlarnice otvor prolaza na mjestu prozora u pomoćnoj prostoriji Sve nove otvore, posle montaže nove radijatorske mreže obraditi, otvora za dimnjaču, vrata, malterisati, okrečiti 	Bušenje prodora kroz međuspratnu konstrukciju, bušenje prodora kroz zidove i dilatacione zidove kuda prolazi radijatorska mreža, otvori za cijevi fi 21,3 do fi 88,9 - 120 otvora Kroz otvore u ploči sanitarija, ako ih ima, staviće se hilzne, kroz zidove će se staviti talasasti papir kroz dilatacione zidove će se cijevi većih presjeka. Otvor prolaza izmedju škole i kotlarnice otvor prolaza na mjestu prozora u pomoćnoj prostoriji Sve nove otvore, posle montaže nove radijatorske mreže će se obraditi, otvora za dimnjaču, vrata, sve malterisati, okrečiti	1 paušal	450 EUR
74	Građevinski radovi	Otvaranje prodora kroz zid za izlaz dimne cijevi fi 250 iz kotlarnice I upajanje u dimnjak 	Otvaranje prodora kroz zid za izlaz dimne cijevi fi 250 iz kotlarnice I upajanje u dimnjak	1 paušal	145 EUR
75	Građevinski radovi	Izrada armirano betonske podloge za kotao, debjine 15 cm, dimnezija 250 x 200 cm, marke betona C20/25 	Izrada armirano betonske podloge za kotao, debjine 15 cm, dimnezija 250 x 200 cm, marke betona C20/25	0,75 m3	200 EUR
76	Građevinski radovi	Uređenje privremene deponije za odlaganje djelova iz iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju izvodjača. Po završetku radova sprovesti čišćenje i uređenje okoline građevine na kome su nastala oštećenja i nečistoće tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem nečistoća izazvanih radovima. Otpad je potrebno odvesti na dozvoljeno odlagalište, po mogućnosti reciklažno, a oštećenja sanirati. Predviđen je pojas uz građevinu obostrano po 10 metara. 	Uređenje privremene deponije za odlaganje djelova iz iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju izvodjača. Po završetku radova će se sprovesti čišćenje i uređenje okoline građevine na kome su nastala oštećenja i nečistoće tokom radova rekonstrukcije. Okolinu će se dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem nečistoća izazvanih radovima. Otpad će se odvesti na dozvoljeno odlagalište, po mogućnosti reciklažno, a oštećenja sanirati. Predviđen je pojas uz građevinu obostrano po 10 metara.	20 m2	18 EUR
77	Građevinski radovi	Odvoz sa utovarom viška materijala na deponiju koju odredi investitor do 10km udaljenosti . Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. 	Odvoz sa utovarom viška materijala na deponiju koju odredi investitor do 10km udaljenosti . Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem.	7,5 m3	24 EUR
78	Mašinski radovi	"Pripremni radovi na: - upoznavanju sa projektnom dokumentacijom, - upoznavanje sa stanjem na objektu, - uporedjivanje trasa iz projekta sa postojećim trasama radijatorskog razvoda - otvaranje gradilišta, - potrebna mjerenja i usaglašavanja. U slučaju da ima nejasnoća i neslaganja u projektu, predmjeru ili teškoća u realizaciji projekta Izvodjač je dužan da odmah ukaže na date probleme nadzornom organu ili projektantu. U protivnom sve izmjene ići će na njegov teret. Ovi radovi u ponudi moraju se iskazati i ne može biti uračunata u ostale pozicije." 	"Pripremni radovi na: - upoznavanju sa projektnom dokumentacijom, - upoznavanje sa stanjem na objektu, - uporedjivanje trasa iz projekta sa postojećim trasama radijatorskog razvoda - otvaranje gradilišta, - potrebna mjerenja i usaglašavanja. U slučaju da ima nejasnoća i neslaganja u projektu, predmjeru ili teškoća u realizaciji projekta Izvodjač će odmah da ukaže na date probleme nadzornom organu ili projektantu. U protivnom sve izmjene ići će na njegov teret. Ovi radovi u ponudi moraju se iskazati i ne može biti uračunata u ostale pozicije."	1 Komplet	300 EUR
79	Mašinski radovi	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i zaptivenost - hladna proba u svemu prema »TEHNIČKIM USLOVIMA« i propisima iz ove oblasti . 	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i zaptivenost - hladna proba u svemu prema »TEHNIČKIM USLOVIMA« i propisima iz ove oblasti .	1 Komplet	300 EUR
80	Mašinski radovi	Pustanje radijatorskog grijanja u funkciju, hladna i topla proba, testiranje rada cjelokupnog sistema grijanja, provjera ispravnosti rada ugrađene opreme, provjera ispravnosti svih radijatora, provjera ispravnosti termostatskih glava, trokrakih regulacija. Izrada zapisnika o ispravnosti svih elemenata instalacije uz prisustvo korisnika, nadzora i izvođača. 	Pustanje radijatorskog grijanja u funkciju, hladna i topla proba, testiranje rada cjelokupnog sistema grijanja, provjera ispravnosti rada ugrađene opreme, provjera ispravnosti svih radijatora, provjera ispravnosti termostatskih glava, trokrakih regulacija. Izrada zapisnika o ispravnosti svih elemenata instalacije uz prisustvo korisnika, nadzora i izvođača.	1 Komplet	500 EUR
81	Mašinski radovi	"Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primjerka, izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka. Upustvo za rukovanje i održavanje i tehnološku šemu treba uramiti i postaviti na vidnom mjestu u kotlarnici." 	"Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primjerka, izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka. Upustvo za rukovanje i održavanje i tehnološku šemu će se uramiti i postaviti na vidnom mjestu u kotlarnici."	1 Komplet	300 EUR
82	Mašinski radovi	Zapisnička predaje sve atestno tehničke dokkumentacije korisniku. 	Zapisnička predaje sve atestno tehničke dokumentacije korisniku.	1 Komplet	150 EUR
83	Mašinski radovi	"Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, sa ciljem stvaranja uslova za neometano odvijanje izvođenja radova i montaže. Uzima se 3% od svih stavki NAPOMENA: Ovi radovi se moraju isključivo odobriti od strane Nadzora i Korisnika/Investitora" 	"Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, sa ciljem stvaranja uslova za neometano odvijanje izvođenja radova i montaže. Uzima se 3% od svih stavki NAPOMENA: Ovi radovi se moraju isključivo odobriti od strane Nadzora i Korisnika/Investitora"	1 paušal	2.878,69 EUR



	Oblik učestvovanja
	Samostalna  ponuda 


	OBAVEZNI USLOVI:
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Izjava privrednog subjekta THERMIA d.o.o.

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 

	
Izjava privrednog subjekta THERMIA-JO OŠ BALOTIĆE ROŽAJE.pdf
IZJAVU PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJOM TVRDI  JE  DA SU PRETHODNO NAVEDENI PODACI U DJELOVIMA I-VI TAČNI, ISTINITI I PROVJERLJIVI, TE DA PRIHVATA  SVAKU EVENTUALNU  ODGOVORNOST U VEZI SA TIM.

Izjava  privrednog subjekta  podnesena u elektronskom obliku- potpisana elektronskim potpisom I pečatirana u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji I elektronskom potpisu - br.31/2017 I 72/2019 u formi fotokopije.

Izjava uredno potpisana I ovjerena  okruglim pečatom od strane – Dejan Abazović
Datum:2024.06.04.
11:20:52


Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	OBAVEZNI USLOVI:
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Izjava privrednog subjekta THERMIA d.o.o.

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 

	
Izjava privrednog subjekta THERMIA-JO OŠ BALOTIĆE ROŽAJE.pdf

IZJAVU PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJOM TVRDI  JE  DA SU PRETHODNO NAVEDENI PODACI U DJELOVIMA I-VI TAČNI, ISTINITI I PROVJERLJIVI, TE DA PRIHVATA  SVAKU EVENTUALNU  ODGOVORNOST U VEZI SA TIM.

Izjava  privrednog subjekta  podnesena u elektronskom obliku- potpisana elektronskim potpisom I pečatirana u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji I elektronskom potpisu - br.31/2017 I 72/2019 u formi fotokopije.

Izjava uredno potpisana I ovjerena  okruglim pečatom od strane – Dejan Abazović
Datum:2024.06.04.
11:20:52


Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:
Upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Izvod iz CRPS
Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 
	
Izvod iz CRPS-Thermia d.o.o.-09.05.2024.pdf
	
-	Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, registarski broj 5 - 0928837 I 002 od 09.05.2024. god. Izvod uredno ovjeren okruglim pečatom i ovjeren od strane načelnice – Sanja Bojanić – u potpisu

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:
Posjedovanje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnima nabavkama. - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službe-ni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Licenca za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 
	
	
Licenca - Thermia doo.pdf
	
- Rješenje izdato Ministarstva održivog razvoja  i turizma kojim se izdaje licenca  projektanta i izvođača radova na period od pet godina/ broj : UPI 072/7-309/2  izdato 15.06.2020.god. 
Licenca uredno ovjerena okruglim pečatom i potpisana od strane državne sekretarke: Dragane Čenić  	

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST:
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora odnosno pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na adaptaciji kotlarnice ili centralnog grijanja (zamjena kotlova ili ugradnja novih kotlova koji kao energent koriste pelet ili loz ulje ili tečni naftni gas a snage veće od 150 kw ili adaptacija radijatorskog Sistema grijanja ili ugradnja novog radijatorskog sitema grijanja u objekte minimalne površine 1500m2 ) vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 61.000,00 € bez PDV-a. Reference privrednog subjekta dokazuju se potvrdama izdatim od strane investitora odnosno pravnih lica i iste treba da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 
Potvrde izdate od strane Naručilaca o obavljenim radovima

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 
Potvrda o dobro izvedenim radovima-JU OŠ Marko Miljanov BP-143.913,00 eura-21.08.2023.pdf
Potvrda o dobro izvedenim radovima-JU OŠ Rifat Burdžović Tršo BP-160.845,09 eura-25.01.2024.pdf
Potvrda o dobro izvedenim radovima-JU OŠ Srbija Bar- 114.386,22 eura-18.08.2023.jpg
	
Potvrda izdata od strane investititora  JU OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje

kojom  potvrđuju  da je “THERMIA“ doo Podgorica, izvela radove na adaptaciji  termotehničkih instalacija grejne mreže u školi.
Izvedeni radovi:
1.Demontaža postojeće opreme i instalacije zaa grijanje;
2.isporuka i ugradnja toplovodnih kotlova Viessmann VITOPLEX 200;
3.isporuka i ugradnja gorionika Weishupt WL 40Z;
4.Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi IMP NMT MAX II;
5.Isporuka i ugradnja agregata na tečno gorivo  ITC DG7800SE-T;
6.Isporuka i ugradnja radijatora  Global VOX600;
7.Isporuka i ugradnja kalorimetra Danfoss SONOMETER30;
8.Isporuku i ugradnju omekšivača vode Viessmann AQUASET 100;
9.Isporuku i ugradnju čeličnog cjevovoda;
10.Isporuku i ugradnju mjerne i regulacione cijevne armature.

Početak radova-10.05.2023.
Završetak radova:27.07.2023.
Ugovorena vrijednost:  143.913,00€ sa  PDV-om.
Radovi   su izvedeni stručno, profesionalno i prema ugovoru predviđenim rokovima.

Potvrda zavedena  brojem 02-633/24-641/2 od 21.08.2023.god., uredno ovjerena okruglim pečatom i potpisana od strane  direktorice -Tatjana Damjanović.

Potvrda izdata od strane investititora  JU OŠ „Rifat Burdžović Tršo“ Lozna Bijelo Polje

kojom  potvrđuju  da je “THERMIA“ doo Podgorica, izvela radove na adaptaciji  centralnog grijanja u školi.
Izvedeni radovi:
1.Isporuka i ugradnja toplovodnog koltla na pelet Kovan EKOLINE 300kw
2. Isporuka i ugradnja inox dimnjačkog sistema Schiedel ICS 25 300;
3.isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi IMP NMT MAX II;
4.Isporuka i ugradnja agregata na tečno gorivo ITC Power DG7800SE-T;
5.Isporuka i ugradnja 1105 članaka radijatora Faral Alba tip 600;
6.Isporuka i ugradnja kalorimetra Danfoss SONOMETER30;
7.Isporuka i ugradnja omekšivača vode HYDROLU LUX Monostand M – 100;
8.Isporuku i ugradnju čeličnog cjevovoda;
9.Isporuku i ugradnju mjerne  i regulacione cijevne  armature;
10.I Elektro radove ( razvodni ormar, svetiljke, kablovi i dr. )
11. Postavljanje protivpožarne zaštite ( Ppaparati CO2, sanuk sa pijeskom )
12.Građevinske radovi.


Početak radova-08.08.2023.
Završetak radova:09.11.2023.
Ugovorena vrijednost:  160.845,09€  sa  PDV-om.
Radovi   su izvedeni stručno, profesionalno i prema ugovoru predviđenim rokovima.

Potvrda zavedena  brojem 02-426/24-14 od 25.01.2024.god., uredno ovjerena okruglim pečatom i potpisana od strane  - direktora - Ajan Mucević.

Potvrda izdata od strane investititora  JU OŠ „Srbija“ Stari Bar - Bar

kojom  potvrđuju  da je “THERMIA“ doo Podgorica, izvela radove na rekonstrukciji kotlarnice u školi.
Izvedeni radovi:
1.Demontaža postojeće opreme i instalacije za grijanje;
2.isporuka i ugradnja toplovodnih kotlova Viessmann VITOPLEX 300 VITOPLEX 200;
3.isporuka i ugradnja gorionika Weishupt WL 40Z;
4.Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi IMP NMT MAX II;
5.Isporuka i ugradnja agregata na tečno gorivo  ITC DG7800SE-T;
6.Isporuka i ugradnja kalorifera TopizTOP KFW-27.2 GH;
7.Isporuka i ugradnja kalorimetra Danfoss SONOMETER30;
8.Isporuku i ugradnju omekšivača vode Hydro Lux;
9.Isporuku i ugradnju čeličnog cjevovoda;
10.Isporuku i ugradnju mjerne i regulacione cijevne armature.

Početak radova-22.03.2023.
Završetak radova:16.05.2023.
Ugovorena vrijednost:  114.386,22€ sa  PDV-om.
Radovi   su izvedeni stručno, profesionalno i prema ugovoru predviđenim rokovima.

Potvrda zavedena  brojem 1219 od 18.08.2023.god., uredno ovjerena okruglim pečatom i potpisana od strane  direktorice – Mirjana Vučević.


Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	ESPD:
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 055/23 i 083/23). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Izjava privrednog subjekta THERMIA d.o.o.

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu PRILOZI:
 

	
Izjava privrednog subjekta THERMIA-JO OŠ BALOTIĆE ROŽAJE.pdf
IZJAVU PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJOM TVRDI  JE  DA SU PRETHODNO NAVEDENI PODACI U DJELOVIMA I-VI TAČNI, ISTINITI I PROVJERLJIVI, TE DA PRIHVATA  SVAKU EVENTUALNU  ODGOVORNOST U VEZI SA TIM.

Izjava  privrednog subjekta  podnesena u elektronskom obliku- potpisana elektronskim potpisom I pečatirana u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji I elektronskom potpisu - br.31/2017 I 72/2019 u formi fotokopije.

Izjava uredno potpisana I ovjerena  okruglim pečatom od strane – Dejan Abazović
Datum:2024.06.04.
11:20:52


Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	ROK VAŽENJA PONUDE:
90 dana od dana otvaranja ponuda
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda


Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	DRUGI USLOVI:
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Garancija ponude Original dokumenta dostavljen na arhivi Naručioca dana 28.05.2024. pod brojem 02-633/24-138/2

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 	
Garancija JU OŠ Balotice Rozaje.pdf

Garancija banke -Crnogorska komercijalna banka

Broj I datum garancije: 10-0-12264
23.05.2024. 
Iznos garancije: 1.983,40EUR
Datum važenja garancije:   10.09.2024.


Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim
	

	ROK IZVRŠENJA UGOVORA:
Rok izvođenja radova je po ponudi Izvođača, a ne smije biti kraći od 60 radnih dana niti duži od 80 radnih dana. Rok počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao.	
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Rok izvođenja je 62 radna dana

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA:
Mjesto izvršenja ugovora je JU OŠ “Balotiće” Rožaje
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

JU OŠ “Balotiće” Rožaje

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	ROK PLAĆANJA:
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Rok plaćanja je 30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane Investitora i nadzornog organa


Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	NAČIN PLAĆANJA:
Virmanski
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Način plaćanja je virmanski

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim


	NAČIN PLAĆANJA:
Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.
	

Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu ODGOVOR/ NAPOMENA / 

Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.


Ponuđač je u CEJN-u unio u dijelu 
PRILOZI:
 

Komisija za sprovođenje otvorenog postupka, uvidom u ponudu dostavljenu po zahtjevu u postupku, cijeni da je ponuđač dostavio dokumentaciju u CEJN-u u skladu je sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda te se uslov u dijelu dostavljanja i ispravnosti cijeni ispunjenim




	KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE  PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADŽANIH U IZJAVI PRIVREDNG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU



Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

[bookmark: _Hlk138998278]U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

OBAVEZNI USLOVI:
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:
Posjedovanje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnima nabavkama. - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službe-ni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)
STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora odnosno pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na adaptaciji kotlarnice ili centralnog grijanja (zamjena kotlova ili ugradnja novih kotlova koji kao energent koriste pelet ili loz ulje ili tečni naftni gas a snage veće od 150 kw ili adaptacija radijatorskog Sistema grijanja ili ugradnja novog radijatorskog sitema grijanja u objekte minimalne površine 1500m2 ) vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 61.000,00 € bez PDV-a. Reference privrednog subjekta dokazuju se potvrdama izdatim od strane investitora odnosno pravnih lica i iste treba da sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

ESPD
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 055/23 i 083/23). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

ROK VAŽENJA PONUDE
90 dana od dana otvaranja ponuda

DRUGI USLOVI:
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda

ROK IZVRŠENJA UGOVORA
Rok izvođenja radova je po ponudi Izvođača, a ne smije biti kraći od 60 radnih dana niti duži od 80 radnih dana. Rok počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Mjesto izvršenja ugovora je JU OŠ “Balotiće” Rožaje

ROK PLAĆANJA
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa

NAČIN PLAĆANJA::
Virmanski

NAČIN PLAĆANJA
Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

GARANTNI ROK:
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke 24 mjeseca od dana puštanja u rad. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA:
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora.

NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA IZVEDENIH RADOVA:
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

GARANCIJA PONUDE:
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 60 (šezdeset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.


USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum 1 ovlašćenog diplomiranog mašinskog inženjera, koji će rukovoditi adaptacijom termotehničkih instalacija, a koji ima iskustvo i to minimum 3 reference rukovodioca na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijevaju se radovi na adaptaciji kotlarnice ili centralnog grijanja (zamjena kotlova ili ugradnja novih kotlova koji kao energent koriste pelet ili loz ulje ili tečni naftni gas a snage veće od 150 kw ili adaptacija radijatorskog Sistema grijanja ili ugradnja novog radijatorskog sitema grijanja u objekte minimalne površine 1500m2 ) vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 61.000,00 € bez PDV-a. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: - dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); -Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na adaptaciji objekta. Reference inženjera se dokazuju potvrdama izdatim od strane investitora odnosno pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

DRUGI USLOVI:
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

DRUGI USLOVI:
Ponuđači u Finansijskom dijelu ponude, u polju Odgovor, navode naziv Opisa predmeta nabavke (prekopiraju isti iz istoimene kolone) i Bitne karakterstike predmeta nabavke (za koje im sistem sam daje mogućnost da ih prekopiraju) osim u dijelu gdje se navodi riječ „ili ekvivalen“ nakon navođenja robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača. Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili opremu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili opremi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent “ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. Ekvivalent mora ispunjavati vrijednosne kriterijume minimalno istih vrijednosti kao onih datih u tenderskoj dokumentaciji.

DRUGI USLOVI:
Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

DDRUGI USLOVI:
Privredni subjekat je u obavezi da prije davanja ponude obiđe predmetnu lokaciju i utvrdi činjenično stanje, demontaže postojeće opreme i montaže nove opreme i da dobije potvrdu da je obišao lokaciju, koju treba da priloži prilikom davanja Ponude.



Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača THERMIA DOO PODGORICA:

PONUĐAČ:     THERMIA DOO PODGORICA
[bookmark: _Hlk139301854][bookmark: _Hlk139635469]UVJERENJE OD MINISTARSTVA  PRAVDE DA ZA PRAVNO LICE „THERMIA“ U KAZNENOJ EVIDENCIJI NE POSTOJE  PODACI O OSUĐIVANOSTI PRAVNOG LICA/  BROJ :0704-9535/24 OD 07.06.2024. UVJERENJE UREDNO OVJERENO  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANO OD STRANE NAČELNICE – TANJA POPOVIĆ. OVJERENA FOTOKOPIJA   UVJERENJA   KOD  – NOTARA / BR.OV.4675/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA.     


[bookmark: _Hlk139287554]-UVJERENJE OD MINISTARSTVA PRAVDE  DA  ZA LICE   - DEJAN  ABAZOVIĆ  U KAZNENOJ EVIDENCIJI NE POSTOJE  PODACI O OSUĐIVANOSTI LICA/  BROJ :0704-9537/24 OD 07.06.2024. UVJERENJE UREDNO OVJERENO  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANO OD STRANE NAČELNICE – DIJANA ŠĆEKIĆ. OVJERENA FOTOKOPIJA   UVJERENJA   KOD  – NOTARA / BR.OV.4674/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA.     

[bookmark: _Hlk139300746]                       IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA / REGISTRSKI BROJ 5-0928837/002 IZDATO 06.06.2024. IZVOD UREDNO OVJEREN  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISAN OD STRANE ZA/  NAČELNICU –  SANJA BOJANIĆ- OVJERENA FOTOKOPIJA   UZVODA   KOD  – NOTARA / BR.OV.4413/24 OD 06.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA      
-JPR OBRAZAC – POTVRDA O ZAPOSLENOSTI -  DEJAM ABAZOVIĆ .  OVJERENA FOTOKOPIJA   POTVRDE   KOD  – NOTARA / BR.OV.4671/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA.   
-POTVRDA O ČLANSTVU U INŽENJERSKOJ KOMORI NA IME DEJAN ABAZOVIĆ, BROJ:05-4279 OD 28.12.2024.GOD.  OVJERENA FOTOKOPIJA   POTVRDE   KOD  – NOTARA / BR.OV.4669/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA.
-RADNA KNJIŽICA NA IME DEJAN ABAZOVIĆ, REG.BR.101/96. OVJERENA FOTOKOPIJA   RADNE KNJIŽICE  KOD  – NOTARA / BR.OV.4672/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA

[bookmark: _Hlk139291139]-RJEŠENJE IZDATO MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA  I TURIZMA KOJIM SE IZDAJE LICENCA  PROJEKTANTA I IZVOĐAČA RADOVA NA PERIOD OD PET GODINA/ BROJ : UPI 072/7-309/2  IZDATO 15.06.2020,GOD.  OVJERENA FOTOKOPIJA    LICENCE KOD NOTARA / BR.OV.4667/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA 
- RJEŠENJE  IZDATO OD MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA  I TURIZMA  KOJIM SE IZDAJE  - DEJAN ABAZOVIĆ- LICENCA  NA NEODREĐENO VRIJEME/ BROJ:UPI 107/7-247/2  OD 20.02.2018.GOD.OVJERENA FOTOKOPIJA    LICENCE KOD NOTARA / BR.OV.4668/24 OD 12.06.2024. UREDNO PEČATIRANA  OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE  NOTARA- VUKČEVIĆ ANDRIJANA


UGOVOR O RADU SA IZVRŠNIM DIREKTOROM IZMEĐU DOO „THERMIA“ PODGORICA  ( POSLODAVAC ) I DEJAN ABAZOVIĆ ( ZAPOSLENI ). UGOVOR BROJ:06/20 OD 02.06.2020.GOD. UREDNO OVJEREN OKRUGLIM PEČATOM OD STRANE POSLODAVCA, I POTPISAN OD STRANE POSLODAVCA I ZAPOSLENOG.
[bookmark: _Hlk169620602]FOTOKOPIJA UGOVORA  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4760/24 OD 14.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.
[bookmark: _Hlk169620837]
[bookmark: _Hlk169620982]POTVRDA  O IZVOĐENJU RADOVA  NA ADAPTACIJI TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA GREJNE MREŽE U JU OŠ „MARKO MILJANOV“ BIJELO POLJE, BROJ: 02-633/23-641/2 OD 21.08.2023.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORICE -TATJANA DAMJANOVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4678/24 OD 12.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.
[bookmark: _Hlk169620682]
POTVRDA  O IZVOĐENJU RADOVA  NA ADAPTACIJI CENTRALNOG GRIJANJA U JU OŠ „RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO“ BIJELO POLJE, BROJ: 02-426/24-14 OD 25.01.2024.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORA - AJAN MUCEVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4676/24 OD 12.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.

POTVRDA  O IZVOĐENJU RADOVA  NA REKONSTRUKCIJI KOTLARNICE  U JU OŠ „SRBIJA“ BAR, BROJ: 1219  OD 18.08.2023.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORICE -MIRJANA VUČEVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4677/24 OD 12.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.

[bookmark: _Hlk169621188]POTVRDA  DA JE DEJAN ABAZOVIĆ, DIPL.MAŠINSKI INŽENJER, RUKOVODIO KAO ODGOVORNI INŽENJER  RADOVIMA   NA ADAPTACIJI TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA GREJNE MREŽE U JU OŠ „MARKO MILJANOV“ BIJELO POLJE, BROJ: 02-633/24-326 OD 09.04.2024.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORICE -TATJANA DAMJANOVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4679/24 OD 12.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.

POTVRDA  DA JE DEJAN ABAZOVIĆ, DIPL.MAŠINSKI INŽENJER, RUKOVODIO KAO ODGOVORNI INŽENJER  RADOVIMA   NA ADAPTACIJI CENTRALNOG GRIJANJA U JU OŠ „RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO“ BIJELO POLJE, BROJ: 22-633/24-129 OD 16.04.2024.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORA - AJAN MUCEVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4759/24 OD 14.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.

POTVRDA  DA JE DEJAN ABAZOVIĆ, DIPL.MAŠINSKI INŽENJER, RUKOVODIO KAO ODGOVORNI INŽENJER  RADOVIMA     NA REKONSTRUKCIJI KOTLARNICE U JU OŠ „SRBIJA“ BAR, BROJ: 489 OD 04.04.2024.GOD. POTVRDA OVJERENA OKRUGLIM PEČATOM I POTPISANA OD STRANE DIREKTORICE - MIRJANA VUČEVIĆ. FOTOKOPIJA POTVRDE  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.4680/24 OD 12.06.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.


UVJERENJE IZDATO OD UPRAVE PRIHODA  I CARINA / / BR.13/01-2-13741/2 OD 24.07.2023.GOD. KOJIM SE POTVRĐUJE DA JE   NA DAN 03.07.2023. GOD . DOO „THERMIA“ PODNIO PORESKE PRIJAVE I PREMA ISTIM, OBRAČUNAO OBAVEZE PO OSNOVU:
-	POREZA I DOPRINOSA NA LIČNA PRIMANJA , ZAKLJUČNO SA 05/2024 I PO TOM OSNOVU NEMA NEIZMIRENIH PORESKIH OBAVEZA;
-	POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA, ZAKLJUČNO SA 2023.GOD. I PO TOM OSNOVU NEMA NEIZMIRENIH PORESKIH OBAVEZA:
-	POREZA NA DODATU VRIJEDNOST ZAKLJUČNO SA 05/2024 I PO TOM OSNOVU NEMA NEIZMIRENIH PORESKIH OBAVEZA.
FOTOKOPIJA UVJERENAJ  OVJERENA KOD NOTARA/ BR.OV.5151/24 OD 25.07.2024. GOD. UREDNO PEČATIRANA OKRUGLIM PEČATOM  I POTPISANA OD STRANE NOTARA – VUKČEVIĆ ANDRIJANA.

POLISA ZA  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI – UNIQA OSIGURANJE- BR.POLISE 6 - 46971 OD 22.11.2023.GOD. SUMA OSIGURANJA:100.000,00EUR; PERIOD VAŽENJA POLISE OD  21.11.2023.GOD. DO 21.11.2024.GOD.

9.Podaci o najpovoljnijoj ponudi


	[bookmark: _Hlk136464340]Ponuđač: “THERMIA” DOO PODGORICA

	Kontakt osoba:Dejan Abazović

	Adresa:Slovačka b.b.
	Poštanski broj:81000

	Grad:Podgorica
	[bookmark: _Hlk169693144]Identifikacioni broj: 03311058

	Telefon: 069 367 077
	Fax: //

	Elektronska adresa: ( e-mail):
e-mail: office@thermia.me
	Internet stranica: www.thermia.me






	 U OTVORENOM  POSTUPKU JAVNE NABAVKE PODNIO PONUDU “THERMIA” DOO PODGORICA, SAMOSTALNA PONUDA, ISTA JE OCIJENJENA  ISPRAVNOM U PREDMETNOM POSTUPKU. 
“THERMIA” DOO PODGORICA PIB  03311058 NOSILAC SAMOSTALNE PONUDE U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI UČEŠĆA  100%



10.Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača[footnoteRef:2] [2:  Ukoliko je primjenjivo] 

	Nije bilo.








