MINISTARSTVO ODBRANE             

               
Broj: 0704-426/24-12417/4-sl2
Podgorica, 27.12.2024. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Ministarstvo odbrane objavljuje
IZMJENU BROJ 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU SPECIFIČNOG TRANSPORTNOG PROGRAMA I SREDSTAVA INTEGRALNOG TRANSPORTA, BROJ 0704-426/24-12417/4-sl1 OD 20.12.2024. GODINE, ŠIFRA POSTUPKA NA ESJN-u 84863
1. Mijenja se tačka 3 predmetne tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na procijenju vrijednost predmeta nabavke na način da sada glasi:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( po partijama je:

Partija 1: Terenska vozila, procijenjene vrijednosti 1.276.859,50 €;
Partija 2: Kombi i dostavna vozila, procijenjene vrijednosti 373.479,34 €;

Partija 3: Viljuškari, procijenjene vrijednosti 35.000,00 €;

Partija 4: Radne mašine, procijenjene vrijednosti 84.000,00 €;

Partija 5: Autobusi, procijenjene vrijednosti 500.000,00 €,
Partija 6: Kombi vozilo (19+1), procijenjene vrijednosti 210.000,00 €,
                                      UKUPNO:                  2.479.338,84 €

2. Mijenja se tačka 6 predmetne tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na način da sada glasi:
( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana dužim od ponuđenog vremenskog garantnog roka.
3. Mijenja se Tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 1 – Terenska vozila i sada glasi:
	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Terensko vozilo sa višim paketom opreme
	Vozilo za prevoz putnika (5 lica) sa prtljažnikom minimalno 640 litara.

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadama srednjeg diferencijala.

kabina sa pet vrata namjenjeno za prevoz pet lica  i lične opreme; 

Prepreke koje vozilo savlađuje: uspon min 35°; 

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 140 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska (minimalno 8 stepeni + rikverc), prenos snage: pogon na svim točkovima 4x4 - stalni pogon. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima sa samoventilirajućim diskovima, Elektronska parkirna kočnica.  Sistemi asistencije prilikom kočenja: ABS, Elektronska raspodjela kočione sile. 

"Oprema asistencije u vožnji: 

Prilagodljivi tempomat, 

Kontrola stabilnosti vozila, 

Sistem aktivne kontrole prijanjanja pogonskih točkova,

Sistem nadzora pritiska u gumama, 

Sistem za zadržavanje vozila unutar saobraćajne trake, 

Zaustavljanje u slučaju nužde, 

Kontrola pomoći pri spuštanju, 

Sistem predsudarne zaštite."

Minimalno kamera za vožnju unazad i parking senzori.

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci, 

Klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja, 

Ekran u boji osjetljiv na dodir, 

Multimedija sa navigacijom

 LED Dnevna, prednja i svjetla za maglu. 

Aluminijski tockovi 

Kožne obloga sjedišta

Minimalno grijanje prednjih sjedišta 

Bočne stepenice

Blokada protiv pokretanja motora

Boja: metalik crna. 

"Rezervni točak ili set za reparaciju pneumatika,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica, 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
	komad
	2

	2
	Terensko vozilo sa nižim paketom opreme
	Vozilo za prevoz putnika (5 lica) sa prtljažnikom minimalno 640 litara.

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadama srednjeg diferencijala. 

kabina sa pet vrata namjenjeno za prevoz pet lica  i lične opreme; 

Prepreke koje vozilo savlađuje: uspon min 35°; 

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 140 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska (minimalno 8 stepeni + rikverc), prenos snage: pogon na svim točkovima 4x4 - stalni pogon. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima sa diskovima, Elektronska ili mehanička parkirna kočnica.  Sistemi asistencije prilikom kočenja: ABS, Elektronska raspodjela kočione sile. 

"Oprema asistencije u vožnji: 

Tempomat, 

Kontrola stabilnosti vozila. 

Sistem aktivne kontrole prijanjanja pogonskih točkova, 

Sistem nadzora pritiska u gumama, 

"

Kamera za vožnju unazad. 

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci,

klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja, 

Ekran u boji osjetljiv na dodir,  

LED Dnevna, prednja i svjetla za maglu. 

Aluminijski tockovi 

Platnena obloga sjedišta

Bočne stepenice

Blokada protiv pokretanja motora

Boja vozila : tamno zelena, mat prema RAL6007.

U prednjem braniku vozila -  vitlo za vuču, električno, vučne snage 4000 kg, dužina čeličnog užeta 30m, 

Na zadnjem kraju vozila kuka za vuču tipa "OKO" sa zaključavanjem i el instalacijom.   

"Rezervni točak ili set za reparaciju pneumatika,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica, 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
	komad
	10

	3
	Dostavno terensko vozilo
	Vozilo za prevoz putnika i tereta (5 lica + otvoreni tovarni prostor).

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadom zadnjeg diferencijala. 

kabina sa četvoro vrata, namjenjena za prevoz pet lica, tovarni prostor posebna cijelina, tip otvorenog sanduka, nosivosti 1000 kg sa vratima koja se otvaraju horizontalno i sa dodatnim tvrdim krovom koji prati linije vozila po visini, sa vratima gornjeg dijela koja se otvaraju na gore.  

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 110 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska, prenos snage: mogućnost odabira prenosa na sva četiri točka. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima sa samoventilirajućim diskovima.  

"Oprema asistencije u vožnji: 

prilagodljivi tempomat,

sistem elektronske kontrole stabilnosti vozila, 

Sistem protiv blokiranja točkova prilikom kočenja, 

sistem pomoći pri naglom kočenju, 

sistem elektronske kontrole proklizavanja, 

pomoć pri kretanju na uzbrdici,

sistem za pomoć pri spuštanju na nizbrdicu, 

"

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci, 

klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja. "

Čelični naplatci

Platnena obloga sjedišta, 

Bočne stepenice

Boja vozila : tamno zelena, mat prema RAL6007

U prednjem braniku vozila -  vitlo za vuču, električno, vučne snage 4000 kg, dužina čeličnog užeta 30m, 

Na zadnjem kraju vozila kuka za vuču tipa "OKO" sa zaključavanjem i el instalacijom. 

"Rezervni točak,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica, 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
	komad
	9


4. Mijenja se Tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 2 – Kombi i dostavna vozila i sada glasi:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Kombi vozilo (7+1 sjedišta i tovarni prostor)
	Kombi vozilo za prevoz 7+1 lica i tereta. Kabina - cijelovita. 

Pogon vozila: dizelski motor sa turbo prihranjivanjem, snage minimalno 120 kW.

prenos snage na točkove: Automatski menjač. 

Dimenzije vozila: dužina minimum 5000 mm.

"Oprema vozila: 

ABS -  sistem protiv proklizavanja točkova priliko kočenja,

AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju, 

ESP - sistem elektronske kontrole stabilnosti, 

ASR - sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova,

asistencija za kretanje na uzbrdici, 

praćenje kontrole pažnje vozača i kontinuiteta vožnje, 

sistem za indirektno praćenje pritiska u pneumaticima, 

aktivni sistem pomoći zadržavanja vozila unutar saobraćajne trake, 

tempomat i limitator brzine, 

vazdušni jastuk za vozača i suvozača, 

bočni vazdušni jastuci, 

električni servo upravljač podesiv po visini i dubini, 

upravljač sa daljinskim komandama, "

Klima uređaj i dodatni klima uređaj u zadnjem dijelu vozila, 

desna bočna vrata klizna sa fiksnim prozorom, klizni prozor na lijevoj strani u drugom redu, zatamljena stakla, fiksna bočna stakla u trećem redu, zadnja vrata sa staklom sa otvaranjem 50/50 pod uglom 180° sa grijačem i brisačem, 

centralno zaključavanje, automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h, dva ključa sa daljinskim zaključavanjem, 

"električni podizači prednjih stakala,

automatsko uključivanje svijetala i brisača, 

električno podešavanje spoljnih retrovizora sa grijanjem, 

halogena ili LED prednja svijetla sa dnevnim svijetlima, osvjetljenje u kabini i tovarnom prostoru."

"Ručna parking kočnica; 

Zadnji parking senzori; "

putni računar, 

radio uređaj sa Bluetooth i USB priključkom, 

minimum jedna 12V utičnica na centralnoj konzoli naprijed

sjedište vozača podesivo po dužini, visini i nagibu, suvozačka sijedište za jedno lice, dva reda sa po tri sjedišta, sjedišta tapacirana auto.tkaninom, 

otvoreni pretinac A4 veličine na vrhu obloge instrument table, otvoren donji pretinac za sitnice ispred suvozača, zatvoren gornji pretinac za sitnice ispred suvozača, u tovarnom prostoru šest ušica za vezivanje tereta  

Točkovi: Čelični naplatci,  

"Rezervni točak,

komplet osnovnog alata, 

dizalica,

Set za prvu pomoć, 

aparat za gašenje požara,

lanci za snijeg, 

garnitura rezervnih sijalica, 

reflektujući prsluk."

Lak boja vozila: crna.
	komad
	7

	2
	Dostavno vozilo (5 sijedišta + tovarni prostor)
	Dostavno vozilo za prevoz 5 lica sa tovarnim prostorom odvojenim pregradom (žičana mreža); Dimenzije vozila (D/Š/V) = 4.753 mm (±100mm)/2.107mm  (±100mm) / 1.825 mm (±100mm); Međuosovinsko rastojanje = minimum 2.975 mm  , nosivost minimalno 750 kg; Kabina vozila cjelovite konstrukcije sa pet sjedišta i pet vrata.

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani agregat, snage minimalno 75 KW, 

Šestostepeni manuelni menjač 

"Oprema: 

ABS-sistem protiv proklizavanja točkova, 

ESP-sistem elektronske kontrole stabilnosti, 

AFU-sistem za pomoć pri naglom kočenju, 

ASR-sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova, 

Asistencija pri kretanju na uzbrdici, 

start/stop sistem sa opcijom za deaktiviranje, 

sistem za indirektno praćenje pritiska u pneumaticima, 

praćenje kontrole pažnje vozača i kontonuiteta vožnje, 

tempomat i limitator brzine, 

vazdušni jastuci za vozača i suvozača, 

bočni vazdušni jastuci, 

Električni servo upravljač podesiv po visini i dubini, 

upravljač sa daljinskim komandama, "

Klima uređaj.

"Dupla zadnja vrata sa otvaranjem pod uglom od 180° sa grijačem i brisačem; 

desna i lijeva bočna klizna vrata sa staklom;"

Centralno zaključavanje; automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h;  dva ključa sa daljinskim zaključavanjem; 

"električni podizači prednjih stakala; 

električno podešavanje spoljnjih retrovizora;

senzor za mjerenje temperature u spoljnim retrovizorima; 

halogena prednja svijetla; 

automatsko uključivanje svijetala

osvjetljenje u kabini i tovarnom prostoru;"

"Ručna parking kočnica; 

Zadnji parking senzori ili kamera za vožnju unazad."

radio uređaj sa Bluetooth i USB priključkom, 

minimum jedna 12V utičnica na centralnoj konzoli naprijed

"sjedište vozača podesivo po dužini, visini i nagibu; 

preklopivo sjedište suvozača; 

preklopiva i dijeljiva zadnja klupa u odnosu 60:40; konfiguracija sjedenja za 5 osoba; klizna rešetka pregrada iza drugog reda sjedišta sa otvorom za transport dugačkih tereta; ;  

Pod putničkog prostora obložen; 

Pod tovarnog prostora obložen; šest ušica za vezivanje tereta u tovarnom prostoru; "

pregrada za odlaganje iznad vozača i suvozača; 

Točkovi: Čelični naplatci,  

"Rezervni točak,

komplet osnovnog alata, 

dizalica,

Set za prvu pomoć, 

aparat za gašenje požara,

lanci za snijeg, 

garnitura rezervnih sijalica, 

reflektujući prsluk."

Lak boja: bijela.
	komad
	5


5. Mijenja se Tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 4 – Radna mašina i sada glasi:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Traktor sa klima uređajem i priključnim mulčarem, snage 50 ks, sa dizel 4-taktnim motorom sa direktnim ubrizgavanjem. Sigurnosna kabina
	Traktor sa fabričkom kabinom sa AC klimom. Motor: dizel, četvorotaktni sa direktnim ubrizgavanjem, snaga motora 50 ks, zapremina motora 3067cm3. Pogon na sva četiti točka. Vrsta kvačila dvostepeno. Mogućnost hladnog starta. Sigurnosna kabina, sa grijanjem i AC klimom, radio uređaj, mjenjač sa  prenosom stepena naprijed 8/nazad 2.  Sistem hlađenja motora je vodeno pod pritiskom, Kočioni sistem: diskovi potopljeni u ulju, aktiviranje mehaničko, posjedovanje mehaničke blokade diferencijala. Upravljač hidraulični. Broj obrtaja kardana min 540, broj obrtaja u minuti , sila dizanja hidraulike 1600 kg, sa četiri izvoda hidraulike, zapremina rezervoara min 65 l. Pneumatici: prednji 9.5-20, zadnji 13.6-28. Mulčar kao priključni uređaj predviđen za košenje trave i drobljenje grana debljine 5 cm, širina zahtvata 186cm, ukupna širina 205cm. Rotor sa čekićima, broj čekića 28, transmisija sa 3 kaiša sa automatskim natezačem, zadnji valjak podesiv po visini. CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačem broja obrtaja, brzine, evidencije radnih sati, termometra, pokazivačem pritiska, radna svijetla naprijed i pozadi, radio uređaj i upaljač. 


	komad
	3


6. Dodaje se Partija 6 – Kombi vozilo (19+1) glasi:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Kombi vozilo (19+1 sjedišta)
	Kombi vozilo za prevoz putnika (18 lica u prostoru za putnike+suvozač +vozač) i tereta sa visokim krovom. Pogon vozila: dizelski motor sa turbo prihranjivanjem EURO 6 norme, snage minimalno 130 kW. Dužina vozila minimalno 7000mm. "Oprema vozila: ABS - sistem protiv proklizavanja točkova priliko kočenja, AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju, ESP - sistem elektronske kontrole stabilnosti, ASR - sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova, asistencija za kretanje na uzbrdici, praćenje kontrole pažnje vozača i kontinuiteta vožnje, sistem za indirektno praćenje pritiska u pneumaticima, aktivni sistem pomoći zadržavanja vozila unutar saobraćajne trake, tempomat i limitator brzine, vazdušni jastuk za vozača i suvozača, bočni vazdušni jastuci, električni servo upravljač podesiv po visini i dubini, upravljač sa daljinskim komandama." Klima uređaj i dodatni klima uređaj u zadnjem dijelu vozila ("Cllimatic" klima uređaj sa pokazivačem spoljne temperature, sa radijatorom za zagrijavanje, prilagođenim dimenzijama putničkog prostora sa ventilatorom i dodatnim kaloriferom, minimalne snage 13 kW) "desna bočna vrata klizna sa fiksnim prozorom, klizni prozor na lijevoj strani u drugom redu, zatamljena stakla, fiksna bočna stakla u trećem redu, zadnja vrata sa staklom sa otvaranjem 50/50 pod uglom 180° sa grijačem i brisačem, Panoramska stakla – dupla ( u crnoj boji). Zavjesice na prozorima u aluminijumskim šinama. Desna klizna vrata – u putničkom dijelu kabine (iza suvozača), sa elektro bravom i dva motora za otvaranje vrata, Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti (minimalnih dimenzija 530 x 950 mm), Čekići pored izlaza za slučaj opasnosti, " centralno zaključavanje, automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h, dva ključa sa daljinskim zaključavanjem, "Unutrašnji retrovizor ručno podešavajući, Elektropodesivi spoljni retrovizori sa grijačima i pokazivačima pravca, automatsko uključivanje svijetala i brisača, Dnevna svijetla, Prednja svijetla za maglu, Plafonske milenijum lampe sa noćnim svijetlom min. 3 kom, Lampe na ulazu u vozilo, Integrisane lampe u galerijama sa difuzorima za vazduh i zvučnicima iznad svakog putničkog sjedišta sa tasterima za uključenje i isključenje, Podignuti pod sa diodnom rasvjetom, " "Glavni prekidač za akumulator, Alternator veće snage zbog ugradnje dodatnog klima sistema- minimum 180A, Priprema za retarder, Hill hold kontrola, Ručna parking kočnica, Zadnji parking senzori." Digitalni tahograf radio uređaj sa Bluetooth i USB priključkom, minimum jedna 12V utičnica na centralnoj konzoli naprijed "Sjedište vozača hidraulično sa lumbalnom podrškom, sa naslonom za ruku, Desno sjedište u kabini, fabričko, Gumeni pod u kabini vozača, Presvlake za sjedišta vozača i suvozača, uklopljene sa enterijerom, u putničkom dijelu. Obložen pod sa vodootpornom blažujkom debljine 15mm, Toplotna i zvučna izolacija putničkog prostora, Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na habanje, usklađen sa unutrašnjim enterijerom, Unutrašnje tapaciranje sa vještačkom kožom i meblom i Rukohvati na vratima sa lijeve i desne strane. " "Galerije za ručni prtljag. 18 kom turističkih anatomskih sjedišta visoke klase , presvučena mekanim meblom, sa mogućnošću razmicanja dvojki prema hodniku ( min 60 mm), mogućnošću obaranja naslona za leđa unazad, plastičnim poklopcem – stočićem na zadnjoj strani naslona sjedišta, rukohvati na leđima sjedišta, mrežicom za odlaganje stvari na zadnjoj strani naslona, pokretni sklopivi bočni rukonasloni i sertifikovani pojasevi u 2 i 3 tačke u skladu sa nacionalnim standardima za pribavljanje atesta, sklopivi nasloni za noge, nogari za sjedišta u skladu sa nacionalnim standardima za pribavljanje atesta, bočni jastuci na naslonu i sjedećem dijelu za dodatnu udobnost, dodatni jastuci na uzglavlju sjedišta za stabilnost i sigurnost vratnog dijela putnika, dimenzije sjedalnog djela: širina min.45 cm, dužina min.47 cm, visina naslona minimalno 70 cm. Produbljen i tapaciran prtljažni prostor ispod zadnje klupe sa nastavkom za rezervni točak, Aluminijumski diodni profili na tunelima bočno, Električni nogostop, Ramovi oko stakala tapacirani eko kožom, Platnene navlake za postavljanje na uzglavljima sjedišta, sa mogućnošću lakog skidanja i postavljanja. " Polica iznad vjetrobranskog stakla, Štitnici za sunce za vozača i suvozača sa držačem papira, Točkovi: Čelični naplatci, "Rezervni točak sa čeličnom felnom – pneumatik punih dimenzija nosač rezervnog točka alat (ključ za točkove) dizalica, Set za prvu pomoć, sredstvo za gašenje požara, lanci za snijeg, garnitura rezervnih sijalica, reflektujući prsluk." "Nosači za dodatni nezavisni prtljažni prostor, ugrađeni na zadnjoj strani vozila, demontažni, Dodatni nezavisni prtljažni prostor, ski –box, sa urađenom zasebnom signalizacijom i elektro instalacijom, i svim svjetlima identično urađenim kao na zadnjoj strani vozila, izrađen od poliestera debljine min 5 mm, zapremine min. 2m3, sa ugrađenom jednom pokretnom policom u gornjoj polovini prtljažnog prostora, podnim ojačanjem, bravom za zaključavanje, nosećim ramom, demontažnim setom za montažu i osiguravanje, ručkama za montažu i demontažu, ofarban u boju vozila, sa dimenizijama koje odgovaraju dimenzijama zadnjeg dijela vozila, (načelne dimenzije: visina – 2,10 m, širina – 1,75 m, dubina 0,55 m)" Lak boja: crna.
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7. U tački 7 predmetne tenderske dokumentacije Metodologija vrednovanja ponuda u dijelu gdje se navodi Partija 1, Partija 2 i Partija 5 dodaje se Partija 6.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1)   u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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