MINISTARSTVO ODBRANE             

               
Broj: 0704-426/24-12417/4-sl5
Podgorica, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Ministarstvo odbrane objavljuje
IZMJENU BROJ 2
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU SPECIFIČNOG TRANSPORTNOG PROGRAMA I SREDSTAVA INTEGRALNOG TRANSPORTA, BROJ 0704-426/24-12417/4-sl1 OD 20.12.2024. GODINE, ŠIFRA POSTUPKA NA ESJN-u 84863
1. Mijenja se Tehnička specifikacija predmeta nabavke za Partiju 1 – Terenska vozila i sada glasi:
	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Terensko vozilo sa višim paketom opreme
	Vozilo za prevoz putnika (5 lica) sa prtljažnikom minimalno 640 litara.

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadama srednjeg diferencijala.

kabina sa pet vrata namjenjeno za prevoz pet lica  i lične opreme; 

Prepreke koje vozilo savlađuje: uspon min 35°; 

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 140 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska (minimalno 8 stepeni + rikverc), prenos snage: pogon na svim točkovima 4x4 - stalni pogon. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima sa samoventilirajućim diskovima, Elektronska parkirna kočnica.  Sistemi asistencije prilikom kočenja: ABS, Elektronska raspodjela kočione sile. 

"Oprema asistencije u vožnji: 

 tempomat, 

Kontrola stabilnosti vozila, 

Sistem aktivne kontrole prijanjanja pogonskih točkova,

Sistem nadzora pritiska u gumama, 

Sistem za zadržavanje vozila unutar saobraćajne trake, 

Zaustavljanje u slučaju nužde, 

Kontrola pomoći pri spuštanju, 

Sistem predsudarne zaštite."

Minimalno kamera za vožnju unazad i parking senzori.

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci, 

Klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja, 

Ekran u boji osjetljiv na dodir, 

Multimedija sa navigacijom,

"

 LED Dnevna, prednja i svjetla za maglu. 

Aluminijski tockovi 

Kožne obloga sjedišta

Minimalno grijanje prednjih sjedišta 

Bočne stepenice

Blokada protiv pokretanja motora

Boja: metalik crna. 

"Rezervni točak ili set za reparaciju pneumatika,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica (za sve što nije led tehnologija), 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
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	2
	Terensko vozilo sa nižim paketom opreme
	Vozilo za prevoz putnika (5 lica) sa prtljažnikom minimalno 640 litara..

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadama srednjeg diferencijala. 

kabina sa pet vrata namjenjeno za prevoz pet lica  i lične opreme; 

Prepreke koje vozilo savlađuje: uspon min 35°; 

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 140 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska (minimalno 8 stepeni + rikverc), prenos snage: pogon na svim točkovima 4x4 - stalni pogon. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima sa  diskovima, Elektronska ili mehanička parkirna kočnica.  Sistemi asistencije prilikom kočenja: ABS, Elektronska raspodjela kočione sile. 

"Oprema asistencije u vožnji: 

Tempomat, 

Kontrola stabilnosti vozila. 

Sistem aktivne kontrole prijanjanja pogonskih točkova, 

Sistem nadzora pritiska u gumama, 

"

Parking senzori ili kamera za vožnju unazad-opciono. 

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci,

klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja, 

Ekran u boji osjetljiv na dodir,  

 "

 LED Dnevna, prednja i svjetla za maglu. 

Aluminijski tockovi 

Platnena obloga sjedišta

Bočne stepenice

Blokada protiv pokretanja motora

Boja vozila : tamno zelena, mat prema RAL6007.

U prednjem braniku vozila -  vitlo za vuču, električno, vučne snage 4000 kg, dužina čeličnog užeta 30m, 

Na zadnjem kraju vozila kuka za vuču tipa "OKO" sa zaključavanjem i el instalacijom.   

"Rezervni točak ili set za reparaciju pneumatika,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica (za sve što nije led tehnologija), 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
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	3
	Dostavno terensko vozilo
	Vozilo za prevoz putnika i tereta (5 lica + otvoreni tovarni prostor).

Vozilo izrađeno za evropsko tržište (sve mjere u SI sistemu, upravljač na lijevoj strani vozila); 

Konfiguracija vozila - četvorotočkaš sa pogonom na svim točkovima sa reduktorom i  blokadom zadnjeg diferencijala. 

kabina sa četvoro vrata, namjenjena za prevoz pet lica, tovarni prostor posebna cijelina, tip otvorenog sanduka, nosivosti 1000 kg sa vratima koja se otvaraju horizontalno i sa dodatnim tvrdim krovom koji prati linije vozila po visini, sa vratima gornjeg dijela koja se otvaraju na gore.  

Pogonska grupa: dizelski turboprihranjivani motor sa direktnim ubrizgavanjem, emisija štetnih gasova EURO 6 standard, snaga motora minimum 110 kW; 

Prenos snage: menjačka kutija: automatska, prenos snage: mogućnost odabira prenosa na sva četiri točka. 

Kočioni sistem: dvostruki hidraulični sistem kočenja, vrsta kočnica - disk kočnice na svim točkovima Ili disk kočnice na prednjim točkovima, a na zadnjim doboš kočnice

"Oprema asistencije u vožnji: 

prilagodljivi tempomat,

sistem elektronske kontrole stabilnosti vozila, 

Sistem protiv blokiranja točkova prilikom kočenja, 

sistem pomoći pri naglom kočenju, 

sistem elektronske kontrole proklizavanja, 

pomoć pri kretanju na uzbrdici,

sistem za pomoć pri spuštanju na nizbrdicu, 

"

"Ostala oprema vozila: 

Vazdušni jastuci, 

klima uređaj, 

Električni podizači svih stakala, 

Bluetooth sistem bezručnog telefoniranja. "

Čelični naplatci

Platnena obloga sjedišta, 

Bočne stepenice

Boja vozila : tamno zelena, mat prema RAL6007

U prednjem braniku vozila -  vitlo za vuču, električno, vučne snage 4000 kg, dužina čeličnog užeta 30m, 

Na zadnjem kraju vozila kuka za vuču tipa "OKO" sa zaključavanjem i el instalacijom. 

"Rezervni točak,

Lanci za snijeg, 

PP aparat za gašenje požara, 

Gumene patosnice."

"Set obavezne opreme:

set prve pomoći, 

set rezervnih sijalica (Za sve što nije led tehnologija), 

sajla za vuču, 

trougao i 

reflektujući prsluk za vozača."
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2. Mijenjaju se bitne karakteristike za Partiju 2 – Kombi i dostavna vozila, Stavka 1- Kombi vozilo (7+1 sjedišta i tovarni prostor) i sada glase:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Kombi vozilo (7+1 sjedišta i tovarni prostor)
	Kombi vozilo za prevoz 7+1 lica i tereta. Kabina - cijelovita. 

Pogon vozila: dizelski motor sa turbo prihranjivanjem, snage minimalno 120 kW.

prenos snage na točkove: Automatski menjač. 

Dimenzije vozila: dužina minimum 5000 mm.

"Oprema vozila: 

ABS -  sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja,

AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju, 

ESP - sistem elektronske kontrole stabilnosti, 

ASR - sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova,

asistencija za kretanje na uzbrdici, 

praćenje kontrole pažnje vozača i kontinuiteta vožnje, 

sistem za indirektno praćenje pritiska u pneumaticima, 

aktivni sistem pomoći zadržavanja vozila unutar saobraćajne trake, 

tempomat i limitator brzine, 

vazdušni jastuk za vozača i suvozača, 

bočni vazdušni jastuci, 

električni servo upravljač podesiv po visini i dubini, 

upravljač sa daljinskim komandama, "

Klima uređaj i dodatni klima uređaj u zadnjem dijelu vozila, 

desna bočna vrata klizna sa fiksnim prozorom, klizni prozor na lijevoj strani u drugom redu, zatamljena stakla, fiksna bočna stakla u trećem redu, zadnja vrata sa staklom sa otvaranjem 50/50 pod uglom 180° sa grijačem i brisačem, 

centralno zaključavanje, automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h, dva ključa sa daljinskim zaključavanjem, 

"električni podizači prednjih stakala,

automatsko uključivanje svijetala i brisača, 

električno podešavanje spoljnih retrovizora sa grijanjem, 

halogena ili LED prednja svijetla sa dnevnim svijetlima, osvjetljenje u kabini i tovarnom prostoru."

"Ručna parking kočnica; 

Zadnji parking senzori; "

putni računar, 

radio uređaj sa Bluetooth i USB priključkom, 

minimum jedna 12V utičnica na centralnoj konzoli naprijed

sjedište vozača podesivo po dužini, visini i nagibu, suvozačka sijedište za jedno lice, dva reda sa po tri sjedišta, sjedišta tapacirana auto.tkaninom, 

otvoreni pretinac A4 veličine na vrhu obloge instrument table, otvoren donji pretinac za sitnice ispred suvozača, zatvoren gornji pretinac za sitnice ispred suvozača, u tovarnom prostoru šest ušica za vezivanje tereta  

Točkovi: Čelični naplatci,  

"Rezervni točak,

komplet osnovnog alata, 

dizalica,

Set za prvu pomoć, 

aparat za gašenje požara,

lanci za snijeg, 

garnitura rezervnih sijalica (za sve što nije led tehnologija), 

reflektujući prsluk."

Lak boja vozila: crna.
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3. Mijenjaju se bitne karakteristike za Partiju 5 – Autobusi, Stavka 2- Autobus za prevoz putnika na manjim relacijama i sada glase:

	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	2
	Autobus za prevoz putnika na manjim relacijama  
	"Autobus za prevoz putnika, kategorija vozila M3, klasa II u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima.

POGONSKA GRUPA - Dizelski motor; Zapremina motora: minimalno 9.000 ccm; Snaga motora: minimalno 320 KS; Maksimalni obrtni moment: minimalno 1.200 Nm. PRENOS SNAGE: Automatska menjačka kutija, minimalno  6+1 stepeni prenosa, sa retarderom; Pogon: 4x2; Broj osovina: dvije. 

OKVIR VOZILA (ŠASIJA): Dužina vozila: minimalno 12metara; Na kabini vozila dvoje jednokrilnih vrata, pokretana pneumatskim sistemom; Vrata sa spoljnim prekidačima za prinudno otvaranje u slučaju opasnosti; Izlaz u slučaju opasnosti ugrađen na krovu kabine, minimalno 2 komada; Antikorozivna zaštita okvira vozila (šasije) elektrolitičkim potapanjem. 

KOČIONI SISTEM: Disk kočnice na svim točkovima; Asistencija prilikom kočenja: ABS, ASR, ESP. 

UPRAVLJAČKI MEHANIZAM: Servo upravljač. 

SVIJETLA I ZVUČNI SIGNALI: Automatska dnevna svijetla za vožnju; Svijetla za maglu naprijed i pozadi; Zvučno upozorenje za hod unazad. 

ELEKTRO SISTEM VOZILA: Dva akumulatora napona 12V, kapaciteta minimalno 2x230Ah. "



UNUTRAŠNJOST VOZILA (AUTOBUSA): Minimalno 55 sjedišta za putnike sa obarajučim naslonima za ruke do prolaza; Ergonomska sjedišta presvučena visokokvalitetnim štofom, otpornim na habanje; Klima uređaj izlazne snage minimalno 32 kW sa funkcijom grijanja; Uređaj za dodatno grijanje nezavisno od motora i minimalno četiri grejna tijela u autobusu sa ventilatorom; Prostor za prtljag sa minimalno 5 poklopaca; Radio sistem sa minimalno šest zvučnika; Sistem za gašenje požara u motornom prostoru sa javljačem požara; Prozor sa otvaranjem za vozača i minimalno četiri prozora sa otvaranjem za putnike; Zavjese na prozorima uključujući i zadnji prozor; Roletna za zaštitu od sunca na vjetrobranskom staklu i prozoru vozača; Zahtjev za vozača zaustavljanjem vozila putem STOP tastera za putnike; USB utičnica za punjenje za vozača; Pod kabine autobusa obložen PVC vinilom.



"OSTALI ZAHTJEVI: Boja vozila - BIJELA; Odvajač za ulje i vodu u pneumatskoj instalaciji; Priključci za tegljenje (šlepanje) vozila naprijed i pozadi; Prikaz pritiska u pneumaticima i istrošenosti kočionih obloga na instrument tabli vozila; Retrovizori sa električnim pomjeranjem i grijanjem; Mogućnost podizanja i spuštanja nivoa vozila; Rezervni točak sa nosačem; Ručni protivpožarni aparati unutar vozila;

Hidraulična dizalica za zamjenu točka; Komplet osnovnog alata i ključ za zamjenu točkova; Komplet prve pomoći; Uputstvo za korišćenje vozila na crnogorskom jeziku; Katalog dijelova za motor i transmisiju."
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UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1)   u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Komisija za sprovođenje postupka           
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