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                                         POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE


Predmet: Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije – šifra postupka 84998 za “Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača”



1.Ko obezbjeđuje deponiju za odlaganje otpadnog materijala, uzimajući u obzir specifičnost objekta?

Odgovor : Definisano u opštim uslovima tenderske dokumentacije .

2. Postoje li instalacije vodovoda i kanalizacije kao privremeni priključci koji se mogu koristiti tokom
gradnje ili to treba da se obezbijedi? Ako je potrebno obezbijediti priključke, čija je to obaveza?

Odgovor : Definisano u opštim uslovima tenderske dokumentacije .

3. Pozicija br. 27 – skida li se sva ograda ili samo ona koja se konzervira?

Odgovor: Neophodno je demontirati kako bi se nesmetano izveli radovi na svim pozicijama.Betonska ograda koja se ruši nije predmet ove pozicije.

4. Kojim materijalom se vrši obrada kod pozicija br. 64 i 65 i kakve su to spojnice kod pozicije br. 65?

Odgovor: Malterisanje se vrši u skladu sa konzervatorskim principima, uzorkovanjem postojećeg materijala i spravljanjem smjese po uputstvu konzervatora. Sagledati postojeće stanje stepeništa I konzervatorski projekat.

5. Pozicija br.71 – radi li se o klasičnom brušenju betona - brusilicama, helikoptiranju, klasičnom gletovanju ili izradi fero-betona sa kvarcnim posipom?

Odgovor: Radi se o klasičnom brušenju, potrebno uraditi uzorak na licu mjesta za potvrdu konzervatora prije nastavka radova.

6. Pozicija br. 78 – pošto se radi o kamenom zidu, može li se izravnati u jednom sloju debljine 2 cm?

Odgovor: Ne

7. Pozicija br. 111 – u opisu se navodi da je debljina daske daščane podloge 48 mm. Da li je u pitanju greška u opisu, pošto se obično koriste daske 24mm za ovu vrstu radova.

Odgovor: Debljina daske je 48mm kako je dato u opisu pozicije

8. PozicIja br. 8 – Šta ce podrazumjeva pod cementnom košuljicom posle čijeg obijanja se čiste fuge? Gdje se nalaze fuge, u podu ili zidu? (Ako se obija košuljica, fuga nema.)

Odgovor: Opis je dat precizno, molimo sagledati pažljivo cijeli tekst opisa pozicije. &quot;Pažljivo skidanje poda, cementne košuljice na spratu objekta do kamene strukture svodnih konstrukcija... &quot; Kamene structure svoda ispod poda sprata iznad do kojih se vrši čišćenje i obijanje imaju spojnice . Potrebno je voditi računa da se kameni svodovi ne oštete.

9. Pozicija br. 28 – Koja je dimenzija otvora? Radi li se o betonskoj ispuni ili zazidanim otvorima, i ako su zazidani, čime su zazidani?

Odgovor: U skladu sa projektnom dokumentacijom . Radi se o betonskoj ispuni kako je i dato u opisu pozicije.

10. Pozicija br. 112 – Nije definisana dimenzija vijaka za prčvršćivanje letvi, kao ni rastojanje vijaka ni letvi 5x5cm.

Odgovor: Dati pozicije vijaka u skladu sa uslovima lokacije i projekta, te standardnom praksom. Rastojanje letvi 5*5cm je dato projektom 30 cm, što je jasno na crtežima. Izvođač je u obavezi da primjeni odstojanja koja odgovaraju izabranom pokrivaču i uslovima lokacije u skladu sa standardima.

11. Pozicija br. 283 – Obijaju li se spojnice sa obje strane zida? Čisti li se kamen, s obzirom na to da je preprskan cementnim mlijekom?
Odgovor: Da. Da.

12. Pozicija br. 347 – Da li se pozicija odnosi na kamene ili betonske ploče?

Odgovor: Pozicija 347 se odnosi na betonske ploče

13.Pojašnjenje za poziciju br.69. Pozicija slike? Dimenzija? 69 Konzervacija slike u okviru kongresne sale. Izrada projekta konzervacije i prezentacije. Vrijednost konzervatorskih radova data paušalno.
Odgovor: U opisu je jasno naznačena pozicija konzervacije slike&quot; u okviru kongresne sale&quot;. Pretpostavlja se da je ponuđač obišao lokaciju. Takođe, u projektu arhitekture je ova prostorija označena kao prostorija br.6 multifukncionalna sala u prizemlju objekta 2. Očekuje se stručna konzervatorska restauracija. Dalje se u konzervatorskom projektu daje detaljniji opis : Svojevrsni kuriozitet iz perioda NR Jugoslavije su oslikane partije zida u sjeveroistočnoj prostoriji prizemllja u sjevernom krilu objekta 2, na kojem je prikazana karta Jugoslvaije sa grbovima svih republika i sa svim glavnim gradovima za koje je grafički dat prepoznatljivi motivi. Oslkana zona je značajno oštećena u dijelu gdje je betonom zatvoren nekadašnji otvor za vrata.

14.Stavka br 61.: ‘’Injektiranje svih kamenih fasadnih zidova u skladu sa opisom datim u projektu Konstrukcije (5.Injektiranje zidova). Sve radove izvoditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja kamenih blokova. Obračun po m3 kamenog zida.’’ – s obzirom da nije u pitanju mala kubikaža (477,02m3), koja odstupanja se mogu očekivati po izvođenju radova, tj. koliko precizno I kojom metodom je ustanovljena
količina?

Odgovor: U opisu je jasno navedeno koji je metod obračuna- m3 kamenog zida, a ne m3 mase za injektiranje. U toku radova restauracije, konzervacije i rekonstrukcije je moguće naići na druge nepredviđene uslove, za šta je potrebno konsultovati projektanta u vezi metoda postupanja.  Pogledati I elaborat postojećeg stanja konstrukcije. 

15. Stavka br 62.: ,,Injektiranje dijela (40%) unutrašnjih kamenih zidova u skladu sa opisom datim u projektu Konstrukcije (5.Injektiranje zidova), pod nadzorom od strane arhitekte konzervatora - nadzornog organa. Obračun po m3 kamenog zida. – s obzirom da nije u pitanju mala kubikaža (125,41 m3), koja odstupanja se mogu očekivati po izvođenju radova, tj. koliko precizno I kojom metodom je ustanovljena količina?

Osgovor: Obračun je dat po m3 kamenog zida koji se injektira. 

16. Potvrda da se sistem injektiranja cementnom suspenzijom kakva je data u opisu projekta konstrukcije (a predmet je stavki 61. 62.) izvodi na ovakvom tipu objekta. ( s obzirom da je u pitanju nepokretno ) kulturno dobro.

Odgovor: Radovi se izvode u skladu sa konzervatorskim projektom, projektom konstrukcije,, uslovima nadležne institucije i pravilima struke. Opis smjese za injektiranje i metod je dat u skladu sa preporukom konzervatora u projektu konstrukcije u poglavlju II.4 Injektiranje zidova. Sagledati detaljno sve dijelove projekta. LINK ……( Dio opisa ispod:   II 4. INJEKTIRANJE ZIDOVA - Sanacija zidova injektiranjem obavezno se vrši na oštećenim i raspucalim djelovima zidova, kako bi se ostvarila potpuna veza između kamena i maltera i ostvarilo ojačanje napuklih i rastrešenih zidova. Za injektiranje se upotrebljava vezujuća masa slijedećeg sastava: • Portland cement 80%, • Fino mljeveni tufovi ili kameno brašno 10%, presjeka zrna 0-0.1mm, - Hidraulični kreč HNL ili PLM-A 10%, industrijska smjesa na bazi kreča i inertnih aditiva, bez topljivih soli, koji je pogodan za injektiranje. • Voda u količini da volumenski sadržaj prema suvoj komponenti iznosi   1.00 u početku injektiranja a da se zatim snizi u srazmmjeru na 0.8.)
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