UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-152/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 87
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Podgorica, 27.01.2025.godine


Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Uprava za kapitalne projekte, objavljuje        
Izmjenu br. 1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke “Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača“
1. Mijenja se tenderska dokumentacija i sada glasi:
1. Pozicija br. 24 ima isti opis i količinu kao pozicija br. 61, da li je u pitanju greška
          Odgovor1 Briše se pozicija 61

2. Pozicija br. 25 ima isti opis i količinu kao pozicija br. 62, da li je u pitanju greška?
          Odgovor: Briše se pozicija 62

3. Pozicija br. 26 ima isti opis i količinu kao pozicija br. 63, da li je u pitanju greška?
         Odgovor: Briše se pozicija 63

4. Pozicija br. 78 i 79- u opisu se navodi da se malterisanje vrši produžnim malterom, a da se malter spravlja od pijeska “jedinice” i kreča. Da li je izostavljen cementni malter u opisu ili se ne radi o produžnom malteru, i ako je to slučaj, koji je malter predviđen? Ako je pijesak “jedinica”, to je granulacija 0-1 mm, obično se za grunt (prvi sloj) koristi granulacijom 0-4 mm, a za završni sloj 0-1 mm (“jedinica”). Da li je u pitanju greška u opisu pozicije?
      Odgovor: Pozicije br.78 i 79 mijenjaju se i glase:
Pozicija 78: Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja. Prije malterisanja površine očistiti i isprskati mlijekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosijanog šljunka, prvi sloj granulacije 0-4 mm, završni sloj 0-1 mm, &quot; i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mlijeko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primjesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i &quot;pregorevanja&quot;. U cijenu ulazi sav materijal i rad. Obračun po m2 malterisane površine.    Količina 958,7 m2
Pozicija 79: Malterisanje plafona produžnim malterom u dva sloja. Prije malterisanja površine očistiti i isprskati mlijekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosijanog šljunka, prvi slojgranulacije 0-4 mm, završni sloj 0-1 mm, &quot; i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mlijeko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primjesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i &quot;pregorevanja&quot;. U cijenu ulazi sav materijal i rad. Obračun po m2 malterisane površine. Količina 83,69 m2.
6. Pozicija br. 115 – potrebno je definisati debljinu daske jer u opisu predmjera i projektu nije definisano.
Odgovor: Pozicija br.115 mijenja se i glasi:
Nabavka i postavljanje daščane podloge preko drvenih greda međuspratne konstrukcije. Daske predvidjeti od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu ulaze spojna sredstva, sav materijal i rad. Obračun po m2 postavljene površine. Debljina daske 24mm, Količina 114,72 m2
7. Pozicija br. 21 – Jedinica mjere je paušalno, dok se u opisu pozicije navodi da je obračun po m3. Koja je tačna jedinica mjere?
Odgovor 2 : Pozicija 21 mijenja se i glasi:
Rušenje ograde od betona sa balusterima. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. Količina 1 pauš.
8. Pozicija br. 41 – Jedinica mjerej je m3, dok se u opisu pozicije navodi da je obračun po m2. Koja je tačna jedinica mjere?
Odgovor 4: Pozicija 41 mijenja se i glasi:
Izrada armirano betonske ploče na tlu, klase C25/30 (marke MB 30), od vodonepropusnog betona VDP8, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi oplata, sav materijal i rad. Obračun po m3 ploče. Količina 43,22 m3.
9. Pozicija br. 200– Jedinica mjere je kom, dok se u opisu pozicije navodi da je obračun po m2. Koja je tačna jedinica mjere?
Odgovor 6. Pozicija 200 mijenja se i glasi:
Sloj krova, u projektu označen kao KK 1.03 se formira od sendvič panela debljine 5cm, koji se oslanja na čelične rešetkaste krovne nosače, odosno na čeličnu konstrukciju, koja je formirana tako da se obezbijedi pad od 0.5%. Pokrivač se postavlja preko prethodno postavljenog profilisanog TR lima debljine 4cm, na kome leži parna brana. Parna brana je vodonepropusne, a paropropusne brana tip KI HS LDS ili ekvivalent. U cijenu ulazi sendvič panel, parna brana, TR lim, spojna sredstva i rad. Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije. Količina 21,24 m2.
10. Pozicija br. 223 – Jedinica mjere je m2, dok se u opisu pozicije navodi da je obračun po kg. Koja je tačna jedinica mjere?
Odgovor 7. Pozicija 223 mijenja se i glasi:
ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja čelične konstrukcije od hladnooblikovanih profila različitih poprečnih presjeka. Raditi u svemu prema projektu konstrukcije, specifikaciji i detaljima veza, koji osim profila uključuju spojna sredstva i čvorne limove. U cenu ulazi konstrukcija, ankeri, rad i geodetska kontrola izvedenih radova. Obračun po kg čelične konstrukcije. Količina 8.090 kg
2. Mijenja se tekst u tački 9 Tenderske dokumentacije - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda i sada glasi:
[bookmark: _Toc62730568]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  24.02.2025. godine do 10 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 24.02.2025. godine u 10:00 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom,  a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu  neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“  i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.
ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.
O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.
 Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica
radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24.02.2025. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama u roku propisanim članom 186 stav 1 tačka 1 od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja izmjene tenderske dokumentacije.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“                             
                 Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 
Vladimir Ivanović, 
s.r. 
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