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                                         POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE


Predmet: Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije – šifra postupka 85429 za “Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača sa izvodjenjem po sistemu „projektuj i izgradi“” od 22.01.2025.g.


[bookmark: _GoBack]Pitanje 1. Da li se može dobiti uvid u postojeći Glavni projekat, koji se navodi u tenderskoj dokumentaciji? 

Odgovor:  Dokumentaciju je moguće dobiti na uvid u prostorijama Uprave za kapitalne projekte svakog radnog dana. 

Pitanje 2. U UTU-ima se navodi da je dužina rekonstrukcije 12.5 km, dok se u Projektnom zadatku navodi da je dužina rekonstrukcije 10.5 km uključujući prilazne puteve. Da li možemo dobiti informaciju kolka je dužina glavnog pravca, a kolika je dužina pristupnih puteva? 

Odgovor: Projektnim zadatkom predviđena dužina rekonstrukcije je kraća od dužine
definisane UTU-ma što je dozvoljeno i zavisi od Investitora i Naručioca posla. Obrnuta
situacija ne bi bila dozvoljena. Tačna dužina glavnog pravca definisana je Projektnim
zadatkom. Dužina pristupnih puteva definisana je u Projektnom zadatku na način da se
oni moraju rekonstruisati da neugrožavaju bezbjednost i funkcionalnost glavnog pravca.
Dužinu njihove rekonstrukcije sagledaće svaki pojedinačni Ponuđač prilikom obaveznog
obilaska terena.

Pitanje 3. Šitina rigole u Projektom zadatku je zadata na min 0.5m dok je u UTU-ima zadata 0.75m. Da li se u UTU-ima širina od 0.75 odnosi na minimalnu širinu rigole ili preporučenu? 

Odgovor: Rigola, kao element poprečnog profila puta, nije direktno uslovljena
saobraćajno tehničkim elementima puta, već sračunatim slivnim površinama, uslovima
terena i brojem propusta. Širina rigole, prema pravilima, predstavlja širinu mjerenu od
kraja ivične trake do dna zuba rigole, dok zub rigole ulazi u širinu berme. Obzirom da je
na kontaktnim projektima u širinu rigole uzet i zub rigole, pa je ukupna njena širina
iznosila 75cm, Projektnim zadatkom je ostavljena mogućnost, zbog prethodno
pogrešnih interpretacija, da minimalna širina rigole, od ivične trake do dna zuba rigole,
može iznositi minimum 50cm, kako bi se izjednačili elementi poprečnog profila puta kao
na kontaktnim dionicama. Konačno usvojena širina rigole, osim kontaktnog projekta,
zavisiće i od broja planiranih propusta, kao i od količina voda dobijenim računanjem
slivnih površina u hidrološkom maksimumu.

Pitanje 4. Da li možemo dobiti informaciju koliko je ukupna dužina klizišta na predmetnoj dionici?

Odgovor: Investitor ne posjeduje precizne informacije. Zato je, prije davanja Ponude,
predviđeno da Ponuđač sam obiđe teren i procijeni potencijalne rizike prije davanja iste. 

Pitanje 5. Da li su izvedini objekti na trasi prihvaćeni od strane lica koje je vršilo nadzor na izgradnji, i da li je bilo izmjena u odnosu glavni projekat po kome su se izvodili dosadašnji radovi?

Odgovor: Ugovarač je dužan da prilikom izrade projektne dokumentacije snimi postojeće stanje trase, a Uprava za kapitalne projekte će tokom izrade projekta dostaviti svu dostupnu dokumentaciju. 

 Pitanje 6. Da li je proces eksproprijacije na projektovanoj trasi završen i da li postoje sredstva za eventualno dodatne procese eksproprijacije?

Odgovor: Ponuđač je u obavezi da, nakon usvajanja novog tehničkog rješenja od strane
Revizione komisije koju imenuje Investitor, dostavi konačan Elaborat eksproprijacije
prihvaćen od strane Nadležnog organa. Obezbijeđenost sredstava za sprovođenje
procesa eksproprijacije nije predmet Ugovora sa eventualno izabranim Ponuđačem.
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