









PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice kod stadiona FK Dečić između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL “Tuzi - dio planske zone 19”  u Tuzima


FAZA - SAOBRAĆAJ

U cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja, na nivou glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL “Tuzi - dio planske zone 19”, dužine oko 732,00 m. Glavnim projektom izgradnje saobraćajnice, obuhvatiti uklapanje na magistralnom putu Tuzi-Božaj (M18) i lokalnim putevima prema osnovnoj školi "Mahmut Lekić" i stadionu FK "Dečić" kako u građevinskom, tako i u dijelu koji se odnosi na saobraćajnu signalizaciju.
 
Osovina saobraćajnice je definisana koordinatama tačaka 31,29,2,3,7,9,14,18 koje su date na grafičkom prilogu "Saobraćaj", na kojem su prikazani i poprečni presjeci. 

Glavni projekat saobraćajnice, uraditi u svemu prema:
1. Projektnom zadatku
2. Postojećoj zakonskoj regulativi:
-  Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata 
-  Zakonu o putevima
-  Zakonu o zaštiti životne sredine 
-  Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata 
-  Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica  smanjene pokretljivosti   i lica sa invaliditetom
3. Važećim planskim i projektnim dokumentima
-  LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
- Urbanističko-tehničkim uslovima br. 07-032/21-      od 12.08.2021. godine, izdatim od strane Sekretarijata  za urbanizam Opštine Tuzi, koje treba priložiti uz projekat.
4. Postojećim uslovima na terenu 

Prije izrade Glavnog projekta, potrebno je izvršiti detaljno geodetsko snimanje u razmjeri 1: 250. Koordinate i kote tačaka poligonske mreže sa koje je vršeno geodetsko snimanje, moraju biti u državnom koordinatnom sistemu. Tačke poligonske mreže moraju biti propisno obilježene na terenu, međusobno se dogledati i biti van koridora projektovane saobraćajnice. Na grafičkim prilozima: Geodetska podloga i situacioni plan, obavezno naznačiti položaj tačaka poligonske mreže i dati spisak njihovih koordinata i kota. Osovinu saobraćajnice, odnosno projektovane profile, obilježiti željeznim klinovima i po završetku projekta, zajedno sa poligonskom mrežom, predati investitoru. Projektant je u obavezi da dâ granicu zahvata projektovane saobraćajnice, sa koordinatama svih prelomnih tačaka.
Uzdužni profili uraditi u skladu sa uslovima terena i uslovima odvodnjavanja uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda. Posebnu pažnju posvetiti nivelacionom odnosu buduće saobraćajnice sa postojećim objektima, kao  i  uklapanju na postojeći parking novoizgrađenog vrtića. 
Projektant je u obavezi da kroz projekat izvrši usklađivanje projekta postojećim magistralnim putem Tuzi-Božaj i lokalnim putem prema OŠ "Mahmut Lekić" i stadionu FK "Dečić" kao i parking prostorima uzduž saobraćajnice, kako u građevinskom, tako i u dijelu koji se odnosi na saobraćajnu signalizaciju.







Posebno prikazati način izvođenja kolovozne konstrukcije na kontaktu sa parking prostorima, kako ne bi došlo do diferencijalniih slijeganja i pucanja asfalt.
Za oivičenje saobraćajnice prema trotoarima predvidjeti ivičnjake 20/24 od sivog betona, trotoare projektovati od betona MB 30. Na pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima, treba predvidjeti rampe namijenjene licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.
Uz glavni projekat dostaviti sinhron plan sa prikazom mreže svih instalacija čije je projektovanje predmet ugovora,  na situaciji i karakterističnim poprečnim profilima, sa dokazom da je postignuta potpuna usaglašenost faza, kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu.
Saobraćajnu signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) projektovati saglasno propisima i standardima iz ove oblasti. 


SADRŽAJ PROJEKTA: Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata: 

Građevinski projekat:
1. Tekstualni dio
· Opšti dio
· Obrasci propisani Pravilnikom
· Urbanističko – tehnički uslovi
· Projektni zadatak
· Tehnički izvještaj
· Predmjer i predračun radova
· Tehnički opis radova
· Numerički podaci za obilježavanje trase

2. Grafički prilozi
· Pregledna situacija u R = 1:1000
· Geodetska podloga u R = 1:250
· Situacioni plan u R = 1:250
· Uzdužni profil u R = 1:25/250 
· Normalni poprečni profil u R = 1:50
· Poprečni profili u R = 1:100
· Potrebni detalji u R = 1:10 i R = 1:25
· Nivelacioni plan u R = 1: 250
· Sinhron plan u R = 1:250

Projekat saobraćajne signalizacije
1.Tekstualni dio
· Opšti dio
· Obrasci propisani Pravilnikom
· Urbanističko – tehnički uslovi
· Projektni zadatak
· Tehnički izvještaj
· Predmjer i predračun radova
· Tehnički opis radova
2. Grafički prilozi
      -     Situacioni plan saobraćajne signalizacije u R = 1:250, 
· Detalji za postavljanje saobraćajnih znakova
· Detalji obilježavanja svih oznaka na kolovozu

Tuzi, avg 2021. god.

Investitor

Opština Tuzi 


