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1. UVOD

Razlog izrade ovog Projektnog zadatka je  utvrđivanje uslova za izradu Glavnog  projekta izgradnje saobraćajnice: kod stadiona FK "Dečić" između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL “Tuzi - dio planske zone 19”.
Projektnim  zadatkom  defisani  su  pojedinačni  aspekti potrebe  za projektovanjem,  kao i potreban sadrzaj i nivo izrade Glavnog projekta.

Zahtijeva  se  da pristup  projektovanju   bude  multidisciplinaran,  uz  sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje, respektovanje  svih uslova koji su propisani, kao i primjenu savremenih tehnoloških  dostignuća,

Zadatak  Projektanta  je da vodi  računa  o trasama  drugih  postojećih  i planiranih  saobraćajnica,  o vodovodnim,   elektro,  tk  i  drugim  instalacijama,  izgradenim  objektima  i  sl.  i utvrdi  potrebu za njihovim izmještanjem.
Projektant je dužan  da Investitoru  preda  trasu i sve njene  podatke  i elemente  propisno  i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova.
U skladu sa potrebom za faznu gradnju  objekta, koja se definiše ovim projektnim  zadatkom,  a na osnovu  terenskih  podataka, Projektant  će predmetnu  dionicu izdijeliti na projekte  upakovati u posebne  knjige.

2. PREDMET I CILJ IZRADE TEHNIčKE DOKUMENTACIJE

Predmet izrade tehničke dokumentacije  je izgradnja saobraćajnice:
saobraćajnica kod stadiona FK "Dečić" između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL “Tuzi - dio planske zone 19” dužine cc732m.

Planirana  izgradnja ima za cilj poboljšanje  saobraćajne  komunikacije  u tom  dijelu grada, shodno Projektnom zadatku  i Urbanističko  -  tehničkim  uslovima,  a sve u skladu  sa važecim  zakonima, pravilnicima i standardima  koji regulišu ovu oblast.
Zahtijevani nivo izgradnje podrazumijeva:
izgradnju kolovozne  i trotoarske konstrukcije;
izgradnju infrastrukturne instalacije  kanalizacije (atmosferske) i elektoinstalacija;
horizontalnu i vertikalnu  saobraćajnu  signalizaciju i opremu puta; 
uredenje putnog  pojasa;
i druge potrebne radove.

Neophodno je izvršiti geodetska  snimanja terena  u dužini koja je  dovoljna  da se izvrši uklapanje novoprojektovanih   saobraćajnica sa elementima postojećih  saobraćajnica.

Tačne  stacionaže  početka i kraja dionica  saobraćajnica  koje  treba  da  se grade,  definisaće  se pri izradi projektne  dokumentacije, a na osnovu  geodetskih  snimanja  postojećeg  stanja i u skladu sa propisima za predmetnu vrstu projektne  dokumentacije.
Projektom  treba utvrditi  najracionalnije metode  građenja, definisati precizan predmjer  i predračun radova  kao i sve elemente  sa potrebnim detaljima na osnovu kojih će se vršiti građenje.
3. OSNOVE  ZA IZRADU  TEHNIČKE  DOKUMENTACIJE

Pri izradi tehničke dokumentacije,  Projektant  će se pridržavati sljedećih osnova  za projektovanje:

3.1 Projektni zadatak

Projektni  zadatak  je  obavezujući  za  Projektanta   i  predstavlja  istovremeno i    osnovu  za  izradu Glavnog  projekta.

3.2 Urbanisticko-tehnički uslovi

Urbanističko-tehnički uslovi broj: 07-032/21-   od 12.08.2021 godine   izdati od strane  Opštine Tuzi -  Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora I komunalne poslove.

3.3  Uslovi  nadležnih organa  i organizacija

Uslovi nadležnih organa i organizacija su sastavni dio Urbanističko-tehničkih  uslova.

3.4 Uvid u postojeće stanje

Projektant  je duzan  da pri projektovanju koristi podatke  sa terena  koje će sam  prikupiti. U tom srnislu duzan  je da izvrši  analizu  obližnjeg  terena  i postojece  infrastrukture, na  osnovu  čega ce utvrditi potrebu za izrnještanjem vodovoda,  kanalizacije, tk instalacija, elektroinstalacija i sl.

Projektant  je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju, kao i da analizira vezu sa postojećom  mrežom.

Projektant  ce, podsredstvom Investitora, pribaviti svu do sada uradenu  projektnu  dokumentaciju  za predmetne   i/ili  lokalitete  u  koje  se  predmetni lokalitet  uklapa  i  sa  njom  izvršiti  usklađlivanje, ukoliko takva dokumentacija  postoji.

Obaveza Projektanta  je i priprema  podloge za izradu Glavnog projekta.

3.5   Geodetske podloge

Projektant  je dužan  da izvrši geodetsko  snimanje  terena  i na  osnovu  geodetskih  podloga  izradi tehničku dokumentaciju.

3.6 Seizmički uslovi

Saobraćajnicu  projektovati  po  propisima  i normativima  koji važe  za projektovanje i  građenje  u seizmičkim područjima. Seizmicki intezitet je 9 MCS.

3.7 Zone i uslovi  zaštite  životne sredine

Saobraćajnicu planirati tako da se ne ugrozi životna sredina, a naročito okolni objekti.

3.8 Klimatsk,i  hidroloski i hidrografski   parametri

Pri  izradi   Glavnog   projekta   Projektant   treba   da  vodi   računa   o  klimatskim,   hidrološkim i hidrografskim parametrima  kao sto su padavine, temperatura,  vjetrovi, magla, osunčanost  i sl.

Na osnovu prikupljenih  parametara  potrebno je uraditi tehničko rješenje odvođenja  atmosferskih  i otpadnih voda.


3.9 Zahtjevi socijalnog  aspekta

U cilju unapređenja  položaja lokalne zajednice, zadatak Projektanta  je da sagleda sve elemente puta i sadržaje uz put koji mogu imati uticaj na kvalitet života lokalne zajednice i da svojim projektnim rješenjima,   u   granicama   dozvoljenog    i   mogućeg,  doprinese    unapređenju  tog   kvaliteta.   U konkretnom  da obezbijedi adekvatne ulaze unutar urbanističkih parcela.

3.10  Karakteristike materijala   i uslovi  primjene

Neophodno  je  da  Projektant definiše  karakteristične  parametre   svih  predloženih   materijala  sa uslovima primjene. Potrebno je ispitati i podobnost  materijala iz lokalnih izvorišta, kao i tehničko ekonomsku  opravdanost njihovog korišćenja.

3.11  Zakonska i tehnička regulativa

Projektna  dokumentacija  mora biti urađena  na način da su projektovana  tehnička rješenja u skladu sa:  Zakonom o  planiranju   prostora i  izgradnji  objekata,  Zakonom  o  putevima,   Zakonom   o bezbjednosti   saobraćaja  na  putevima  i podzakonskim   aktima  donesenim   na  osnovu  navedenih zakona, drugim zakonima,  pravilnicima i propisima  koji regulišu izradu pojedinih  djelova tehničke dokumentacije, normativima  i pravilima struke.


4. DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Predmetna   tehnička  dokumentacija   treba  da  sadrži  odgovarajuće  djelove,  odnosno   međusobno usklađene  projekte i elaborate i to:

4.1 Podloge  za izradu tehničke dokumentacije

Katastarske i Geodetske  podloge  ovjerene od nadleznih organa.

4.2 Građevinski   projekti

4.2.1 Glavni projekat  saobracajnice i objekata puta,
4.2.2  Glavni projekat Hidrotehnike,
4.2.3  Glavni projekat  elektroinstalacija (jaka i slaba struja),
4.2.4.  Glavni projekat  saobracajne signalizacije i putne opreme.


5. SADRZAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Sadrzaj cjelokupne  tehničke  dokumentacije  mora  biti u skladu sa odredbama  Pravilnika o načinu izrade, razmjere i bližoj sadržini tehničke dokumentacije  (,,SL list CG", hr. 23/14,   32/15   i 75/15).


6. ZAHTJEVI  INVESTITORA

6.1 Geodetske  podloge
Projektant  je  dužan  da  sam  izvrši  snimanje  terena  i izradi  geodetske  podloge  u  odgovarajućoj razmjeri koje će se koristiti za potrebe  izrade Glavnog projekta.

     6.2  Sadrzaj Glavnog  projekat Saobracajnica  Tekstualna dokumentaciia.

Tehnički izyještaji, pored ostalog treba da sadržj:

•      opis lokacije i osvrt na osnove  za izradu Glavnog projekta;
•      opis rješenja za izgrađnju trase;
•      opis načina obebjeđivanja  potrebne infrasrukture;
•      opis opreme i saobraćajne signalizacije;
•      opis predvidenih  materijala;
•      mjere i rješenja za obezbjeđenje  trajnosti;
•      osvrt na tehnologiju  gradenja;
•      osvrt na predmjer  i predračun  radova;
•      spisak korisčenih  zakona, opstih i tehničkih propisa, normativa i standarda;
•      ostale aspekte rješenja koje autor želi posebno da istakne.


Tehnički uslovi
Potrebno  je da Projektant uradi detaljne  tehničke uslove za izvođenje  svih vrsta radova  i propise mjere zaštite na radu.


Tehnički   uslovi,  pojedinačno    za sve vrste  radova  moraju  biti  obrađeni   po  sljedećim  poglavljima:

•     vrsta  i kvalitet  materijala,   opreme   i poluproizvoda;
•     kvalitet  izrade;
•     metode   i tehnologija   izvršavanja   rada,  ugrađivanje   opreme,   poluproizvoda     i dr.;
•     vrste  i metode   ispitivanja   i testiranja;
•     način  mjerenja,   obračunavanja    i plaćanja;
•     eventualne   alternative   i opcije;
•     propisi,  pravilnici,   standardi,   normativi   i dr.

Pozicije    (numeracija)    radova    iz  ovih   uslova   moraju    se  slagati   sa  numeracijom   iz   predmjera
predračuna  radova.

Numerička dokumentaciia

Koordinate
Na  osnovu  geomerijski  definisane  trase puta  Projektant  treba  da pristupi  analitičkoj obradi  trase puta  u  horizontalnom    i  vertikalnom   smislu  i  numerički   definiše  trasu,  kao  i  da  izradi  plan obilježavanja trase sa operativnog  poligona.

Trasu puta treba definisati sa koordinatama:

•    operativnog  poligona;
•    poprečnih  profila;
•    elementarnih  tačaka;
•    priključaka i raskrsnica;
•    objekata;
•    ostalim .


Predmier i predračun radovaJ                       .1

Predmjerom	radova   sa  detaljnim   optsima  i     dokaznicama   miera  za  sve  pozicije  moraju   biti obuhvaćeni  sljedeći radovi:
•    pripremni  radovi;
•     radovi na donjem  stroju;
•    radovi na gornjem  stroju;
•     radovi na objektima na trasi;
•    priključći i /ili ukrštaji;
•     prateći sadržaji;
•    izgradnja infrastrukture;
•     uređenje putnog   pojasa;
•     saobraćajna signalizacija i putna oprema;
•     ostali radovi.
Predračunom  radova,  pored  pozicija iz predmjera  radova,  obuhvatiti  nepredviđene  radove,  čiji ce iznos izražen u procentima  u odnosu  na ukupnu vrijednost radova, procijeniti Projektant.


Grqfička  dokumentacjja

Na  osnovu  projektnog zadatka,  geodetskih   radova  i  dimenzionisanja   kolovozne   konstrukcije grafičkom dokumentacijom  u odgovarajućoj razmjeri prikazati:
• 		elemente_   situacionog   plana,   podužnog  i  poprečnog   profila   (radijuse   horizontalnih   i vertalnih   krivina,  skretne  uglove,  podužne   i  poprečne   nagibe  i  dr.)   koji  obezbjeđuju prop1sanu preglednost  puta;
•      rjesenja infrastrukture;
•		nivelaciona   rješenja   pratećih   sadržaja   (priključaka  ostalih   puteva)   u  putnom   pojasu projektovane  dionice;
•      detalji (donji i gornji stroj, objekte na trasi, i dr.).

6.3 Glavni  projekat   saobraćajne   signalizacije  i putne  opreme

Projektant  je dužan da se pridržava  odredbi  Pravilnika o saobraćajnoj  signalizaciji (,,SI.list  CG"  br.
32/14)  i obradi sva potrebna rješenja koja se odnose na:
•    situacione planove  za postavljanje saobraćajnih znakova sa svim potrebnim detaljima;
•    situacione planove  za obilježavanje oznaka na kolovozu sa svim potrebnim detaljima.

Projektno  rješenje saobraćajnih  znakova mora  sadržati statički proračun  nosača  (stubovi, rešetkasti nosači, portali) i proračun  temelja,  u odnosu  na konstrukciju saobračajnih znakova i uticaj vjetra na iste. Potrebno  je dati detalje ugrađivanja saobraćajnih znakova.
Pozicija svih oznaka  na  kolovozu  mora  biti  nedvosmisleno  definisana na  situacionim  planovima saobraćajne signalizacije i detaljima u pogodnoj  razmjeri koji omogućavaju  efikasnu  realizaciju na terenu.  Potrebno je dati detalje ispisivanja oznaka na kolovozu.


6.4 Glavni   projekat  faza   infrastrukture   -     kanalizacija     (atmosferska  , elektoinstalacije)

Projekte  uraditi  na  osnovu  uzdatih  UTU-a,  kao i izvršene  analize parametara  iz tačaka 3.8   i 3.9
Projektnog  zadatka.

6.5 Faznost realizacije   Glavnog  projekta

Predvidjeti jednu fazu realizacije.

6.6 Pojedinačni i zbirni  predračun  radova

Neophodno je za sve faze priloziti pojedinacne  predmjere  i predračune  uz zbirnu rekapitulaciju cijene koštanja, kao i tehničke opise izvođenja radova.

7. USLOVI OBRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Cjelokupna  grafička dokumentacija  mora  biti obrađena  u boji i u digitalnoj  formi  kompatibilnoj programu Auto CAD (DWG, DWF).                                                                  .           .                                                .                    .
Tehničku  dokumentaciju   u papirnoj  formi  uvezati  i ovjeriti  shodno  Pravilniku  o načinu  izrade,
razmjere i bližoj sadržini tehničke dokumentacije  ("SL  list CG" br.23/14).  Sve knjige Glavnog  projekta,  upakovati  u poveze  tvrdih korica, formata A4,  odgovaraiuće  debljine i u istoj boji.

U slucaju   potrebe   za faznom   gradnjom,   projekte   upakovati   u posebne   sveske. Tehnička   dokumentacija    se izrađuje   na cmogorskom    jeziku.

Broj primjeraka
Broj primjeraka,  pojedinih  djelova  tehničke  dokumentacije,  usvojenih  od  strane  Vršioca revizije, koje je potrebno  predati Investitoru  u štampanoj i elektronskoj  formi (CD /DVD), iznosi:
Glavni projekti  i elaborati: 3 primjeraka u štampanoj i 7 primjeraka u elektronskoj  formi
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