OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 4/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 84
Mjesto i datum: Nikšić, 25.02.2025. godine


Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
radova 
Adaptacija djelova poslovnog objekta EPCG AD Nikšić 


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
 po partijama





















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] 	 [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude
2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


2.1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
2.3. Ponuđači se obavezuju da finansijski dio ponude dostave u odnosu na pozicije koje su unijete u ESJN.
2.4. Cijena se upisuje samo za pozicije u kojima su navedene i jedinica mjere i količina. Za pozicije u kojima je navedena jedinica mjere “/”, u rubrici cijena upisuje se 0.

     2.5      PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI :




3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 



Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjelina 100.000,00 €

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.               

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA
 Da
 Ne
NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: 
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 
Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;
4)ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;
i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ZJN.
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.
 Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.
6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena,
Cp –  ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na parametar rok izvršenja:

Rok izvršenja  je minimum 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimum  60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Maksimalan broj bodova za ovaj kriterijum (K) je 10.

Broj bodova za kriterijum kvalitet se dobija na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10:

K=RImin/RIp x 10
gdje je :
K – broj bodova koji se dodjeljuje za ponuđeni rok izvršenja;                              
RIp – ponuđeni rok izvršenja;
RImin  – najkraći ponuđeni rok;
10 - maksimalni broj bodova po ovom parametru.

Ponuđač koji ponudi najkraći rok izvršenja dobija 10 bodova.
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani
7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.03.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.03.2025. godine u 10:00 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 
· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 
[bookmark: _GoBack]radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 14.03.2025. godine do 09 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.“
10. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
 da
11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


[bookmark: _Toc62730566]Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:
· Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN.
Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvršiocu u roku i na način predviđen Ugovorom.    

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 ZJN. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

[image: ]


14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU


Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 
za zaštitu prava:
 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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IDEJNA RAZRADA  ADAPTACIJE PROSTORIJA U EPCG.pdf


IDEJNA RAZRADA ADAPTACIJE PROSTORIJA U EPCG.pdf
IDEJNO RJESENJE ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKSIC

Investitor: Projektant:
Elektroprivreda Crne Gore AD Niksi¢ Montenegro projekt d.o.o. Podgorica

Decembar, 2024. godine





TEHNICKI OPIS RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG
OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKSIC





Tehnicki opis radova adaptacije dijelova poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore AD Niksi¢

| KANCELARUE

Pisarnica i kopirnica

1.Uvodne napomene

Predmetnom idejnom razradom obuhvaceni su dijelovi poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore AD
Niksi¢, povrsine 200m?2.

U okviru tretiranog prostora potrebno je bilo predvidjeti i organizovati:

1. Izmjestanje reljefa iz prostorije u kojoj se trenutno nalazi i u okviru iste predvidjeti pisarnicu sa
prostorom za minimum 6 radnih mjesta i rad sa strankama. PovrsSina prostora opredijeljenog za pisarnicu
je 62,94m?;

2. U prostoru opredijeljenom za kopirnicu potrebno je bilo predvidjeti tri radna mjesta, prostor za smjesta;j
kopir aparata i sto za savijanje papira. Povriina prostora opredijeljenog za kopirnicu je 29,18m?;

3. Aneks hola u okviru kojeg ¢e biti izmjesSten postojeci reljef, sa moguénos¢u organizacije mini banketa i
prezentacija u dijelu hola oko reljefa. Povriina predmetnog hola je 107,23m?.

2. Opis rjesenja

Prostor u neposrednoj blizini centralnog ulaza u poslovni objekat, a u kojem je trenutno postavljen reljef,
planiran je da se prenamijeni i u okviru njega organizuje pisarnica. Naime, planira se izmjeStanje reljefa u
prostor aneksa hola, koji je takode predmet obrade ovog projekta. Iz planirane pisarnice ostvarena je
direktna veza sa planiranom kopirnicom.

Postojeci prostor u kojem je smjesten reljef potrebno je rekonstruisati na nacin da se zamijeni postojeca
bravarija, kao i podna obloga i obrada plafona, elektroinstalacije i klimatizacija, a kasnije i adekvatno
opremiti prostor namjestajem kako bi se priveo planiranoj namjeni.

U prostoru pisarnice nije predviden prostor za zadrZavanje stranaka, ve¢ da se komunikacija sa spoljnim
strankama planira iskljucivo putem Saltera prema ulaznom holu.

U predmetnom dijelu poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore planira se promjena postojecih podnih
obloga, odnosno rusenje postojece keramike i zamjena novim keramickim plo¢ama u boji prema izboru
investitora. Kako su planirana pisarnica i kopirnica direktno povezane, potrebno je na jedinstven nacin
tretirati obradu poda za obje prostorije. Obzirom da je planirana pisarnica odvojena staklenim vratima od
ulaznog hola, sugerisSe se da se odabir boje keramickih plocica u pisarnici i kopirnici planira na nacin da
bude adekvatno uklopljen sa bojom postojecéih keramickih plocica u ulaznoj partiji, kao i da se obezbijedi
adekvatna nivelacija i uklapanje visine postojeéih i novougradenih keramickih plocica, bez denivelacije.
Prilikom promjene podne obloge potrebno je obezbijediti provod elektro instalacija slabe i jake struje
prema projektima koji su dio ove idejne razrade.





Takode, planira se i promjena dotrajale fasadne bravarije na pisarnici, kako bi se omogudila adekvatnija
toplotna i zvucna izolacija prostora. Potrebno je planirati ugradnju bravarije visokog kvaliteta od
aluminijskih profila sa termoprekidom i troslojnim staklom. Voditi racuna prilikom odabira bravarije da
staklene povrsine ne bude previse transparentne sa spoljne strane, kako bi se izbjegla mogucnost uvida u
rad na racunarima koji su okrenuti prema fasadnoj bravariji. Obzirom da je za potrebe funkcionisanja
pisarnice bilo potrebno obezbijediti Salter — pult za rad sa strankama, taj pult je planiran u dijelu baravarije
izmedu prostora pisarnice i prostora kontrole ulaza. Ostali djelovi fasadne bravarije planirani su kao
kombinovani, u donjem, vec¢em dijelu sa fiks staklom, a u gornjoj zoni se ostavlja moguénost otvaranja u
cilju obezbjedivanja prirodne ventilacije. Planirana je i zamjena dvokrilnih vrata na ulazu u pisarnicu novim
dvokrilnim vratima u boji prema izboru investitora.

Planirana je i zamjena postojecih unutrasnjih vrata izmedu pisarnice i kopirnice novim vratima.

Obzirom da postojedi spusteni plafon nije raden za kompletnu planiranu prostoriju pisarnice, potrebno je
predvidjeti spusteni plafon cjelokupnog prostora, na istoj visini. Spusteni plafon raditi kao monolitni gips
kartonski plafon na metalnoj potkonstrukciji od CD profila, na visilicama sa Zabicama koje su zakacene za
meduspratnu konstrukciju.

Planira se zadrZavanje postojecih radijatora na trenutnim pozicijama, uz sugestiju da se isti obloZe drvenim
letvicama na potkonstrukciji, koje nece predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije, a vizuelno
¢e biti dekorativne i zakloniti postojece cijevi i radijatore.

Obzirom da se planira izmjeStanje postojeceg reljefa u prostor aneksa hola, a u predmetnom prostoru
planira pisarnica, potrebno je obezbijediti adekvatno osvjetljenje za rad. U prostoru pisarnice planirano je
6 radnih mjesta, a instalaciono je ostavljena mogucnost za joS nekoliko radnih mjesta. Klimatizacija
prostorije je predvidena putem dvije plafonske klima jedinice. Takode, planiran je prostor i za dva velika
kopir aparata, kao i adekvatno dimenzionisana radna mjesta sa moguc¢nos$éu smijestanja racunara i manjih
Stampaca u okviru istih. U okviru pisarnice previden je adekvatan prostor za odlaganje i Cuvanje
dokumentacije, a radni stolovi planirani su sa pultom i zastitnim staklom.

U planiranoj kopirnici potrebno je izvrsiti zamjenu gips kartonskih tabli u okviru modularnog spustenog
plafona, a u okviru predvidenih polja naci ¢e se elementi rasvjete i klimatizacije, pozicioniranih prema
projektima elektroinstalacija i klimatizacije.

U okviru kopirnice predvidena su 3 radna mjesta, pozicija za 2 kopir aparata, kao i sto za slaganje papira.





3. Fotografije postojeceg stanja


























PREDMJER RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKSIC

-KANCELARUE-





R.B.

PREDMIJER RADOVA NA ADAPTACUI DIJELOVA
POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE
AD NIKSIE

Jedinica
mjere

Koli¢ina

KANCELARUE

Izvrsiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija
obuhvata uklanjanje postojecih keramickih plocica i
parketa i postavljanje novih protivkliznih keramickih
plocica u kompletnom predmetnom prostoru u boji
prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika
se polazZe u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramickih
plocica visine 10 cm, $to ulazi u cijenu. Sve potrebne
ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. ukljuc¢ene u
cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji
keramike. Obracun vrsiti po m? demontiranog i
ugradenog materijala.

95,00

Izmijestanje makete (reljefa) koja se nalazi u kancelariji
br.1. Mjesto nove pozicije je dato u drugom dijelu
projekta, u Aneksu hola.

Rusenje i demontaZa postojeceg spustenog plafona u
kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz Suta na
deponiju. Obraéun vrsiti po m2.

65,00

Demontaza i zamjena postojecih gipsanih raster ploca
na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i
odvoz $uta na deponiju. Obraéun vrsiti po m2.

30,00

Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva
-naknadnu pripremu pred zavrSnu obradu i
zavr$nu obradu.

Obracun se radi po m? obradene povrsine

- molerska obrada postojecih zidova

- otvori se oduzimaju

120,00

Nabavka i montaza obloge od drvenih letvica na
potkonstrukciji koje ¢e predstavljati masku za postojece
radijatore, a nece predsavljati smetnju za emitovanje
toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini
postojecih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze
vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini
prostorije. Obracun po m1.

ml

5,50






DemontaZa postoje¢eg namjestaja, kao i nabavka i
ugradnja novog materijala za izgradnju namjestaja po
mjeri na pozicijama predvidenim ovim projektom. Ova
pozicija obuhvata nabavku i ugradnju zida sa vjeStackim
zelenilom. Takode i nabavku drugog zelenila na
pozcijama predvidenim projektom. Ova pozicija
obuhvata i odvoz Suta na deponiju.

paus.

Isporuka i montaza gipsanog monolitnog spustenog
plafona. Spusteni plafon raditi sa prekrivenom
metalnom potkonstrukijom od CD profila, na visilacama
sa Zabicom za meduspratnu konstrukciju. Po obimu
prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno
dilatiran. Pozicijom je obuhvaéena nabavka materijala,
transport i ugradnja spustenog plafona na predvidenim
pozicijama ukljucujuci i sav prateci materijal i potrebnu
skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od
gotovog poda. Obracun po m2 ugradenog plafona.

- nabavka i montaza novog plafona
gletovanje i bojenje novog plafona

65,00

65,00

Nabavka i ugradnja nove bravarije visokog kvaliteta sa
fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje
Saltera. Radi se po opsStem opisu, Semama i detaljima
proizvodaca. Ugraduje se u fasadni zid. Konstrukcija
prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je
GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear,
Ug=1,0W/m?K. Boja po izboru investitora. Opremiti
svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojacanjima.
Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sva opsivanja, finalnu
obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank
od

aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontazu
postojece bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je
potrebno promijeniti su oznacene u osnovi. Sve mjere
je potrebno provijeriti na licu mjesta. Obracun se radi po
kom ugradene bravarije.

dim 340/280
dim 577/280
dim 130/280
dim 195/280

kom
kom
kom
kom

1,00
1,00
1,00
1,00






10

Demontaza postojeéih, kao i nabavka i ugradnja novih
ulaznih vrata u kancelarije prema Semama i detaljima
proizvodaca. Vrsta i boja vrata prema izboru
investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su
oznacene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz Suta
na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu
mjesta. Obracun se radi po kom.

dim 180/220

dim 90/203

kom
kom

1,00
1,00

11

Po zavrSetku svih radova izvodac radova je duzan da
izvrsi:

- krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i
otklanjanje eventualnih tehnickih i estetskih gresaka

- CiS¢enje prostorija od Suta i otpadnog materijala i
odnosenje istog van objekta

paus.
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Osnova postojeceq stanja sa planom intervencija
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PLAN INTERVENCIJA:

Ukidanje zidne klima jedinice

Predvidena zamjena bravarije

Predvidena zamjena podne obloge

Predvideno izmijeStanje makete

Napomena:

- Predlaze se zamjena podne keramike u kancelariji 1,
kao i zamjena postojeCeg parketa u kancelariji 2,
keramickim protivkliznim ploicama u boji prema izboru
investitora.

- PredlaZe se zamjena bravarije.

- Sve mjere u toku izvodenja je potrebno provijeriti na licu
mjesta.
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Osnova poda planiranog stanja
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Osnova spustenog plafona planiranog stanja
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LEGENDA MATERIJALA:

- Antracit siva
I:l Bijeli monolitni plafon
|:| Drveni dekor

PREDLOG RASVJETE:

Viseca plafonska svjetiljka, sa LED
izvorom svijetla

S, Ugradna svjetiljka tipa downlight

Ugradna plafonska svjetilika, LED
panel sa opalnim difuzorom

Napomena:

- Prije izvodenja radova potrebno je ispitati postojecu
instalaciju

Kablove od razvodne table voditi iznad spustenog plafona

Kablove u pultu voditi kroz dvodjelni parapetni kanal
postavljen ispod pulta

U pisarnici kablove voditi podom do pozicije stolova. U
stolu montirati priklju¢nice.

- Za povezivanje kablove osvjetljenja u razvodnoj tabli RT
4 iskoristiti postojece osigurace 10A.

- Predlaze se zamjena gipsanih raster plo¢a u kancelariji
br. 2.

- U kancelariji br. 1 predlaze se postavljanje gipsanog
monolitnog spustenog plafona (svijetla visina prostora
280cm). Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da
nisu bili dostupni podaci o taénim pozicijama postojecih
instalacija, potrebno je pozicionirati spusteni plafon na
nacin da se ostavi §to je moguce veca svijetla visina
prostorije, po ugradnji planiranih instalacija.

- Sve mjere u toku izvodenja je potrebno provijeriti na licu
mjesta.
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planiranog stanja






PRESJEK 1-1

280

PRESJEK 2-2

20

- |

280

20

Investitor: Projektant:
ELEKTROPRIVREDA CRNE MONTENEGRO PROJEKT DOO
GORE AD NIKSIC PODGORICA

Naziv priloga: Razmjera: Br. priloga:
Presjek 1-1i2-2 1:75 7






Investitor:

ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO PROJEKT DOO
PODGORICA

Razmjera: Br. priloga:

8






Investitor:

ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO PROJEKT DOO
PODGORICA

Razmjera: Br. priloga:

9






Investitor:

ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO PROJEKT DOO
PODGORICA

Razmjera: Br. priloga:

10






TEHNICKI OPIS
-ANEKS HOLA-





TEHNICKI OPIS RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG

OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKSIC

Il ANEKS HOLA
1. Uvodne napomene

Idejna razrada predmetnih prostorija obuhvata:

arhitektonsku razradu prostora
razradu elektri¢nih instalacija jake struje
razradu elektri¢nih instalacija slabe struje

2. Opis rjeSenja

Planirana je prenamjena ovog prostora iz trenutnog hola i dijelom improvizovane kancelarije, u
reprezentativni prostor za smjesStaj reljefa, koji moZe posluZiti za organizaciju manjih dogadaja i
prezentacija.

Naime, kako bi se aneks hola priveo buducoj namjeni, potrebno je izvrsiti radove na ruSenju postojece
pregrade, promjeni podne obloge, bravarije, plafona, tretmana zidova i razvoda elektroinstalacija.

U predmetnom dijelu poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore planira se promjena postojecih podnih
obloga, odnosno rusenje postojece keramike i zamjena novim keramickim plo¢ama u boji prema izboru
investitora. Kako bi se planirani prostor sagledavao kao jedinstvena cjelina, potrebno bi bilo promijeniti
keramiku i u dijelu pretprostora. Obzirom da je ovaj prostor odvojen staklenim vratima od zone koja vodi
do sale za sastanke i kancelarija, sugeriSe se da se odabir boje keramickih plocica u samom aneksu hola
planira na nacin da bude adekvatno uklopljen sa bojom postojecih keramickih ploc¢ica u zoni koja se
nastavlja na aneks hola.

Takode, planira se i promjena dotrajale fasadne bravarije, kako bi se omogucila adekvatnija toplotna i
zvucna izolacija aneksa hola. Potrebno je planirati ugradnju bravarije visokog kvaliteta. Konstrukcija
prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/mZK.

Obzirom da postojeci spusteni plafon nije raden za kompletnu planiranu prostoriju aneksa hola, potrebno
je predvidjeti spusteni plafon i u zoni postojece improvizovane kancelarije, te na istoj visini za cjelokupan
novoplanirani prostor aneksa hola. Spusteni plafon raditi kao monolitni gips kartonski plafon na metalnoj
potkonstrukciji od CD profila, na visilacama sa Zabicom za meduspratnu konstrukciju. Obzirom da je u
pitanju rekonstrukcija prostora, te da nisu bili dostupni podaci o postojeéim instalacijama, ukoliko se na
licu mjesta tokom gradnje i nakon ugradnje planiranih instalacija ukaze mogucnost da se obezbijedi veca
svijetla visina od projektovane, mogude je istu povecati.

Planira se zadrzavanje postojecih radijatora na trenutnim pozicijama, uz sugestiju da se isti obloZe drvenim
letvicama na potkonstrukciji, koje neée predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije, a vizuelno
¢e biti dekorativne i zakloniti postojecih cijevi i radijatore. Ostavlja se moguénost dekorativnih elemenata
ili zelenila na letvicama koje su od poda do plafona na zidu pored projekcionog platna.





Obzirom da se planira izmjestanje postojeceg reljefa u prostor aneksa hola, planirano je adekvatno
osvjetljenje kojim bi se stavio akcenat na skulpturalnost predmetnog reljefa i dodatno naglasila njegova
vrijednost. Kompletan prostor je projektovan na nacin da se akcentuje upravo reljef, a oko reljefa mogucée
je nesmetano organizovati i neki dogadaj ili prezentaciju sa manjim brojem posjetilaca.

3. Postojece fotografija predmetnog prostora
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PREDMJER RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKSIC

-ANEKS HOLA-





R.B.

PREDMIJER RADOVA NA ADAPTACUI DIJELOVA
POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE
AD NIKSIE

Jedinica
mjere

Koli¢ina

ANEKS HOLA

Izvrsiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija
obuhvata uklanjanje postojecih keramickih plocica i
parketa i postavljanje novih protivkliznih keramickih
plocica u kompletnom predmetnom prostoru u boji
prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika
se polazZe u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramickih
plocica visine 10 cm, $to ulazi u cijenu. Sve potrebne
ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. ukljuc¢ene u
cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji
keramike. Obracun vrsiti po m? demontiranog i
ugradenog materijala.

125

Rusenje i demontaza postojece drvene pregrade koja je
oznacena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz Suta
na deponiju. Obracun vrsiti po m? demontirane
pregrade.

17.90

Rusenje i demontaZa postojeceg spustenog raster
plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz Suta na
deponiju. Obradun vrsiti po m2.

88

Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva
-naknadnu pripremu pred zavrSnu obradu i
zavrsnu obradu.

Obraéun se radi po m? obradene povrsine

- molerska obrada postojecih zidova

- otvori se oduzimaju

110

Nabavka i montaza obloge od drvenih letvica na
potkonstrukciji koje ¢e predstavljati masku za postojece
radijatore, a nece predsavljati smetnju za emitovanje
toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini
postojecih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze
vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini
prostorije. Obra¢un po m1.

ml

17

Nabavka i montaZa police od drveta na potkonstrukciji.
Obracun po m2.






Isporuka i montaza gipsanog monolitnog spustenog
plafona. Spusteni plafon raditi sa prekrivenom
metalnom potkonstrukijom od CD profila, na visilacama
sa Zabicom za meduspratnu konstrukciju. Po obimu
prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno
dilatiran. Pozicijom je obuhvaéena nabavka materijala,
transport i ugradnja spustenog plafona na predvidenim
pozicijama ukljucujuci i sav prateci materijal i potrebnu
skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od
gotovog poda. Obracun po m2 ugradenog plafona.

- nabavka i montaza novog plafona
gletovanje i bojenje novog plafona

110

110

Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa fixnim
poljem. Radi se po opStem opisu, Semama i detaljima
proizvodaca. Ugraduje se u fasadni zid. Konstrukcija
prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je
GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear,
Ug=1,0W/m?K. Boja po izboru investitora. Opremiti
svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojacanjima.
Jedini¢énom cijenom obuhvatiti sva opSivanja, finalnu
obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank
od

aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontazu
postojece bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je
potrebno promijeniti su oznacene u osnovi. Sve mjere
je potrebno provijeriti na licu mjesta. Obracun se radi po
kom ugradene bravarije.

dim 170/265
dim 150/265
dim 280/265

kom
kom
kom

Premijestanje i postavljanje makete na mjestu koje je
predvideno projektom.

10

Po zavrsetku svih radova izvodac radova je duzan da
izvrsi:

- krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i
otklanjanje eventualnih tehnickih i estetskih gresaka

- CiS¢enje prostorija od Suta i otpadnog materijala i
odnosenje istog van objekta

paus.






GRAFICKA DOKUMENTACIA

- ANEKS HOLA -
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1. Hol 107.23 42.55 2.90 Keramika Bojeni zid/ Spusteni monolitni plafon
drvene letvice
2. Pretprostor 16.48 17.48 - Keramika Bojeni zid Spusteni plafon

LEGENDA MATERIJALA:

Napomena:

Podna keramika

- Predlaze se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu
hola, tako i u pretprostoru kako bi se dobio jedinstven izgled

prostora.

- Predlaze se postavljanje drvenih letvica na potkonstrukciji, koje
¢e predstavljati maske za postojece radijatore i cijevi od radijatora.
- Predlaze se zamjena spoljasnje bravarije.
- Sve mjere u toku izvodenja je potrebno provijeriti na licu mjesta.
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Osnova planiranog stanja sa pozicijom makete
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Br. Naziv prostorije  PovrS§ina(m2) Obim(m)  Svijetla visina(m) Obrada poda Obrada zida Obrada plafona
1. Hol 107.23 42.55 2.90 Keramika Bojeni zid/ Spusteni monolitni plafon

drvene letvice

LEGENDA MATERIJALA:

Podna keramika

Drveni dekor

Staklo

Antracit siva

il o] |E

Bijeli bojeni zid

Napomena:

- Predlaze se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu
hola, tako i u pretprostoru kako bi se dobio jedinstven izgled
prostora.

- Predlaze se postavljanje drvenih letvica na potkonstrukciji, koje
¢e predstavljati maske za postojece radijatore i cijevi od radijatora.
- Predlaze se zamjena spoljasnje bravarije.

- Sve mjere u toku izvodenja je potrebno provijeriti na licu mjesta.

Investitor:

ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO PROJEKT DOO

PODGORICA

Naziv priloga:

Osnova planiranog stanja sa
pozicijom makete

Razmjera:

1:75

Br. priloga:
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Osnova plafona planiranog stanja
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1. Hol 107.23 42.55 2.90 Keramika Bojeni zid/ Spusteni monolitni plafon

drvene letvice

LEGENDA MATERIJALA:

]
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Antracit siva

Drveni dekor

Bijeli monolitni plafon

PREDLOG RASVJETE:

Reflektorska svijetiljka predvidena za
montazu na nadgradni Sinu

Aty

Napomena:

Ugradna svjetiljka tipa downlight

- Na licu mjesta provjeriti ima li mogucnosti da se napojni
kablovi osvjetlienja povezu na razvodnu tablu RT 9.
Iskoristiti postojece strujne krugove osvijetljenja. Ukoliko ne
moze provijeriti da li se napajanje moze izvesti sa razvodne
table koja se nalazi u kancelariji protokola.
- Prije izvodenja radova potrebno je ispitati postojecu

instalaciju.

- Postojeca instalacija opSte potro3nje ostaje u funkciji i
nakon renoviranja. Potrebno je samo zamijeniti prikljuénice

novim.

- Kablove od razvodne table voditi iznad spustenog

plafona.

- Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da nisu bili
dostupni podaci o tacnim pozicijama postojecih instalacija,
potrebno je pozicionirati spusteni plafon na nacin da se
ostavi Sto je moguce veca svijetla visina prostorije, po

ugradniji planiranih instalacija.

- Sve mjere u toku izvodenja je potrebno provjeriti na licu

mjesta.
Investitor: Projektant:
ELEKTROPRIVREDA CRNE MONTENEGRO PROJEKT DOO
GORE AD NIKSIC PODGORICA
Naziv priloga: Razmjera: Br. priloga:
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ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO PROJEKT DOO
PODGORICA

Razmjera: Br. priloga:
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I TEHNICKI OPIS





1. UVODNE NAPOMENE

Ovim projektom su obradene elektri¢cne instalacije jake struje u okviru planiranih
intervencija u sljede¢im prostorima postojeéeg objekta EPCG u NikSicu: kancelarija 1 i
kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica) kao i aneks hola. Tretirane su sljedece instalacije jake
struje:

- Opsta potrosnja
- Osvjetljenje

2. INSTALACIJA OPSTE POTROSNJE

U kancelarijama 1 i 2 planirano je da se izvrSi demontaza postojece instalacije opste
potrosnje ( prikljucnice) i poloZi nova instalacija u skladu sa projektom enterijera i rasporedom
planirane opreme. U prostoru kancelarije 1 se nalazi postojeéa razvodna tabla RT 4 koju je
potrebno ispitati, kablove koji se ukidaju osloboditi i pripremiti tablu za prihvat nove
instalacije. Potrebno je dodati nove osigurace od 10 i 16A, a tacan broj ¢e se znati nakon
ispitivanja svih instalacija.

U kancelariji 1, u okviru Salterskog prostora, predvidena je instalacija po Ccetiri
monofazne priklju¢nice po radnom mjestu. Priklju¢nice montirati u dvodijelni parapetni kanal
koji se montira sa unutrasnje strane pulta. Parapetni kanal se koristi i za noSenje kablova slabe
struje. Pored ovih priklju€nica, predviden je i cetvoromodularni set od 2 priklju¢nice na zidu
za potrebe napajanja Stampaca, kao na grafickom prilogu. Projektom je predvideno i
napajanje spoljasnje jedinice multisplit sistema.

U kancelariji 2 takode su predvidene po cetiri monofazne priklju¢nice po radnom
mjestu. Montirati ih ispod stolova u nadgradnoj varijanti, na konstrukciji stola. Kao i u
kancelariji 1, predviden je i set od 3 priklju¢nice na zidu za potrebe napajanja Stampaca, kao
na grafickom prilogu.

Kablove od razvodne table voditi iznad spustenog plafona do zida. Za polaganje kablova u zidu
potrebno je izvrsiti potrebno Stemanje. Kablove od zida do pulta voditi podom kroz PVC cijevi.
Prethodno je potrebno iStemati Slicu podu.

Svi kablovi su tipa N2XH 3x2,5mm?2.

U aneksu objekta je predvideno dodavanje priklju¢nica za napajanje:

- Projektora na plafonu

- Motorizovanog platna na zidu

- | seta rezervnih prikljucnica na istom zidu
U prostoru Aneksa se nalazi postojeca razvodna tabla RT 9 koju je potrebno ispitati, i provjeriti
da li je moguce novu instalaciju prikljuciti na nju.

3. INSTALACIA OSVIETLIENJA

U svim prostorima koji se obraduju ovim projektom predvidena je demontaza postojeéih
svjetiljki i montaZza novih.

U kancelarijama 1 i 2 planira se polaganje novih kablova tipa N2XH 3x1,5mm2 do pozicija
prekidaca i svjetiljki. Upravljanje osvjetljenjem predvideno je lokalno preko prekidaca
montiranih u modularnim setovima.





Sve svjetiljke su sa LED izvorima svjetlosti i odabrane su u skladu sa namjenom prostora.

U prostoru Aneksa planirano je opste osvjetljenje kao i posebno reflektorsko osvjetljenje koje
¢e posebno osvijetliti Reljef — Hidroenergetski sistem Gornja Zeta.

Za osvjetljenje reljefa su planirane svjetiljke — nadgradna Sina 3L+N, 230V i reflektorske
svjetiljke sa promjenijljivim uglom svjetlosnog snopa.

Upravljanje osvjetljenjem predvideno je lokalno preko prekida¢a montiranih u modularnim
setovima.





Il PREDMJER | PREDRACUN RADOVA | MATERIJALA





r.br.

OPIS POZICUJE

jed.
mjere

koli¢ina

jed. cijena

ukupna cijena

KANCELARIJE

ELEKTRICNA INSTALACIJA OPSTE POTROSNIE

11

DemontaZa postojece instalacije, svjetiljki i opreme.
Ispitivanje razvodne table RT 9 i sredivanje iste tako
da moZe da prihvati novu instalaciju ( dodavanje
potrebnog broja osiguraca od 16A)

paus.

1.2

Isporuka materijala i izvodenje monofaznog
prikljuénog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2
za napajanje prikljuénica i drugih priklju¢nih mjesta.
Kabal se ispod plo¢ica polaze kroz rebrasto
fleksibilno  crijevo fi20mm. Stavka obuhvata
rebrasta crijeva i sav sitan materilal za polaganje
kabla. U cijenu je potrebno uacunati i sva potrebna
Stemanja zidova. Komplet za materijal i rad:

280

Ukupno elektri¢na instalacija opste potrosnje

ELEKTRICNA INSTALACIA OSVJETLIENJA

2.1

Isporuka materijala i izvodenje strujnih krugova
osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez
postavljanja prekidaca, sijalica i svjetiljki. Stavkom
obuhvatiti sav sitan materilal za polaganje kabla. U
cijenu je potrebno uacunati i sva potrebna
Stemanja zidova. Komplet za materijal i rad:

180

2.2

S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED
izvorom svijetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K;
1637Im; 109Im/W, 50000h; sa integrisanim
drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke
?100, h=100; Svjetiljka sli¢na tipu PANOS EVO
R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting.
Komplet za materijal i rad:

kom

12

2.3

S2 - Viseda plafonska svjetiljka, sa LED izvorom
svijetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950Im;
157Im/W, L80B10>60000h; sa integrisanim
drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki
27x1510x34; Svjetiljka sli¢na tipu LINE SUSP 1500
BASE 4000NT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se
isporucuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za
materijal i rad:

kom

12






r.br.

OPIS POZICUJE

jed.
mjere

koli¢ina

jed. cijena

ukupna cijena

2.4

S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa
opalnim difuzorom; 36 W Ra>80; 4000K; 4400Im;
122Ilm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim
drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60;
Svjetiljka sli¢na tipu ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco.
Sa svjetiljkom se isporucuje kompletan ovjesni
pribor za ugradnju u monolitni plafon. Komplet za
materijal i rad:

kom

2.5

Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka,
dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED,
temperature boje 4000K, sa LIFePO4 baterijom
autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20,
stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.
Komplet za materijal i rad:

kom

Ukupno elektri¢na instalacija osvjetljenja

i

INSTALACIONA OPREMA

3.1

Isporuka i ugradnja modularnog pribora

PVC kutija 2M

armatura 2M

maska 2M

obican prekida¢ 1M- kom 2

Ukupno za materijal i rad

komplet

3.2

Isporuka i ugradnja modularnog pribora

PVC kutija 7M

armatura 7M

maska 7M

obican prekida¢ 1M- kom 7

Ukupno za materijal i rad

komplet

33

Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sli¢an
tipu MOSAIC-LEGRAND

PVC kutija 2M

armatura 2M

maska 2M

prikljugnica 2P+E 16A, 2M bijela

Ukupno za materijal i rad

komplet

Ukupno za materijal i rad

komplet

3.4

Isporuka i ugradnja cetvoromodularnog pribora
slican tipu MOSAIC-LEGRAND

PVC kutija 4M

armatura 4M

maska 4M

priklju€nica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom

Ukupno za materijal i rad

komplet
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OPIS POZICUJE
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koli¢ina

jed. cijena

ukupna cijena

3.5

Isporuka i ugradnja Sestomodularnog pribora
slican tipu MOSAIC-LEGRAND

PVC kutija 7M

armatura 7M

maska 7M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom

prikljuénica 2P 16A, 1M bijela - 1kom

Ukupno za materijal i rad

komplet

3.6

Isporuka i ugradnja nadgradnog
cetvoromodularnog pribora sli¢an tipu MOSAIC-
LEGRAND

nadgradna kutija 4M

armatura 4M

maska 4M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom

Ukupno za materijal i rad

komplet

3.7

Isporuka i ugradnja cetvoromodularnog pribora
slican tipu MOSAIC-LEGRAND za parapetni kanal

armatura 4M

maska 4M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom

Ukupno za materijal i rad

komplet

14

3.8

Isporuka i montaZa dvodjelnog parapetnog razvoda
tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i
krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:

Ukupno instalaciona oprema

ANEKS HOLA

ELEKTRICNA INSTALACIJA OPSTE POTROSNIE

11

DemontaZa postojece instalacije, svjetiljki i opreme.
Ispitivanje razvodne table RT 4 i sredivanje iste tako
da mozZe da prihvati novu instalaciju (dodavanje
potrebnog broja osiguraca od 10 i 16A)

paus.

1.2

Isporuka materijala i izvodenje monofaznog
prikljuénog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2
za napajanje prikljuénica i drugih priklju¢nih mjesta.
Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan
materilal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno
uacunati i sva potrebna Stemanja zidova. Komplet
za materijal i rad:

30

Ukupno elektri¢na instalacija opste potrosnje

| dh

ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVJETLIENJA
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OPIS POZICUJE

jed.
mjere

koli¢ina

jed. cijena

ukupna cijena

2.1

Isporuka materijala i izvodenje strujnih krugova
osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez
postavljanja prekidaca, sijalica i svjetiljki. Stavkom
obuhvatiti sav sitan materilal za polaganje kabla. U
cijenu je potrebno uacunati i sva potrebna
Stemanja zidova. Komplet za materijal i rad:

270

2.2

S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED
izvorom svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K;
1565Im; 87Im/W, 50000h; sa integrisanim
drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki
?100, h=100; Svjetiljka sli¢na tipu PANOS EVO
R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting
Komplet za materijal i rad:

kom

12

2.3

S5 - Reflektorska svjetiljka predvidena za montazu
na nadgradni Sinu. Svjetiljka je sa LED izvorom
svijetla; 10,4W; 300mA; svjetlosni ugao 12°- 51°;
Ra>80; 3000K; 1310Im; 126lm/W, L80B10>60000h;
bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao
rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka slicna
tipu PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom
se isporucuje i Sina, nadgradna, 3L+N, sa ugaonim
elementom, napojnim elementom, spojnim
priborom i zavrSnim kapama. Komplet za materijal i
rad:

kom

2.4

Nadgradna Sina za montaZzu reflektora S5, 3L+N,
bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne duzine
8m. Sa Sinom se isporucuje ugaoni element 90°,
napojni element, spojni pribor i zavrsne kape.
Komplet za materijal i rad:

kom

2.5

Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka,
dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED,
temperature boje 4000K, sa LIFePO4 baterijom
autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20,
stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.
Komplet za materijal i rad:

kom

2.6

Ugradna opsta anti-panik svjetiljka dimenzija
(100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250Im,
temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom
autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42,
stepena zastite na mehanicki uticaj 1IK04, bijele
boje. Komplet za materijal i rad:

kom

Ukupno elektri¢na instalacija osvjetljenja

INSTALACIONA OPREMA






jed.

r.or. [OPIS POZICIJE . koli¢ina | jed. cijena | ukupna cijena
mjere

3.1 ilsporuka i ugradnja modularnog pribora

PVC kutija 2M

armatura 2M

maska 2M

obican prekida¢ 1M- kom 2

Ukupno za materijal i rad komplet 1 - €
3.2 ilsporuka i ugradnja modularnog pribora

PVC kutija 7M

armatura 7M

maska 7M

obican prekida¢ 1M- kom 7

Ukupno za materijal i rad komplet 1 - €
3.3 ilsporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sli¢an

tipu MOSAIC-LEGRAND

PVC kutija 2M

armatura 2M

maska 2M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela

Ukupno za materijal i rad komplet 2 - €
3.4 ilsporuka i wugradnja Sestomodularnog pribora

slican tipu MOSAIC-LEGRAND

PVC kutija 7M

armatura 7M

maska 7M

prikljuénica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom

priklju€nica 2P 16A, 1M bijela - 1kom

Ukupno za materijal i rad komplet 1 - €

Ukupno instalaciona oprema - €
4 RAZNA ISPITIVANJA | IZDAVANJA ATESTA

Ispitivanje neprekidnosti zastitnog provodnika i

glavnog dodatnog provodnika za izjednacenje

potencijala sa izdavanjem atesta.

Ispitivanje otpornosti izolacije elektri¢ne instalacije

sa izdavanjem atesta.

Ispitivanje zastite elektriénim odvajanjem strujnih

kola sa izdavanjem atesta.

Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem

atesta.

Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem

atesta paus 1 - £

ukupno razna ispitivanja i atesti - €

REKAPITULACIJA

KANCELARIE






jed.

r.or. [OPIS POZICIJE . koli¢ina | jed. cijena | ukupna cijena
mjere
1 {ELEKTRIENA INSTALACIJA OPSTE POTROSNIJE - £
2 ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVIETLIENJA - £
3 |INSTALACIONA OPREMA - £
ANEKS HOLA
1 {ELEKTRIENA INSTALACIJA OPSTE POTROSNJE - £
2 {ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVIETLIENJA - £
3 !INSTALACIONA OPREMA - £
4 {RAZNA ISPITIVANJA | ATESTI
UKUPNO ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKE STRUJE - €
PDV - €
UKUPNO SA PDV-om - €
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otvorene visecCe police iznad stola i Stampaca

LEGENDA

S C

H
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NAPOMENA

7 modularni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 7M

- nosa¢ modula 7M

- maska bijele boje 7M

- prikljucnica 2P+E,16A, 230V, 3kom
- priklju¢nica 2P,16A, 230V

4 modularni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 4M

- nosad modula 4M

- maska bijele boje 4M

- prikljuénica 2P+E,16A, 230V, 2kom

- za montazu u parapetnom kanalu nije potrebna PVC Kkutija

2 modularni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 2M

- nosac modula 2M

- maska hijele boje 2M

- prikljuénica 2P+E,16A, 230V, 1kom

4 modularni nadgradni set hijele boje
- nadgradna PVC kutija 4M, IP20

- nosac modula 4M

- maska bijele boje 4M

- prikljuénica 2P+E,18A, 230V, Zkom

- monfazni izvod kablom N2XH 3x2,5mm2
za napajanje spoljadnje jednice klimatizacije

dvodjelni parapetni kanal ispod pulta

Prije izvodenja radova potrebno je ispitati postojecu instalaciju

Kablove od razvodne table voditi iznad spustenog plafona

Kablove od zida do pulta vediti podom kroz PVC cijevi. prethodno je potrebno itemati Slicu podu.
Kablove u pultu voditi kroz dvodjeini parapetni kanal postavijen ispod pulta

U pisarnici kablove voditi podom do pozicije prilkljuéaka u stolovima.

U stolu montirati prikljugnice.

Investitor: Prajektant:
ELEKTROPRIVREDA CRNE MGNTENEGRG PROJEKT DOO
GORE AD NIKSIS PCDGORICA

Naziv priloga: Razmijera: Brpriloga:
Qsneva sa instalacijama jake 150 1

struje - Opsta potrosnja






ULAZ

radijator

radijator

OSNOVA OSVJETLJENJA - KANCELARIJE radator
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otvorene visecCe police iznad stola i Stampaca

LEGENDA

S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla;

@ 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637Im; 109Im/W, 50000Ch;
sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki
@100, h=100; Svjetilika sli¢na tipu PANOS EVO R100L 15W
840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting

52 - Viseca plafonska svijetilika, sa LED izvorom svijetla; 31,5W,
; 100°; Ra>80; 4000K; 4950Im; 157Im/W, L80B10>60000h; sa
integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svijetilki
27x1510x34; Svjetilika sli¢na tipu LINE SUSP 1500 BASE
4000NT, ARCOS LIGHT. Sa svjetilikem se isporuduje
kompletan ovjesni pribor

S3 - Ugradna plafonska svjetilika,LED panel sa opalnim
difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400Im; 122Im/W,
L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije
svjetiljki 596x596x60; Svjetilika slicna tipu ANNA VARIOFLEX 2
Thorn Eco.  Sa svjetilikom se isporucuje kompletan ovjesni
pribor za ugradnju u monolitni plafon.

Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija

267 .5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature hoje 4000K, sa
LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.

(&[]

7 modularni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 7M

- nosa¢ modula 7M

- maska bijele boje 7M

- obi¢an prekida& 10A,1M 7kom

2 medularni set bijele boje
- ugradna PVC kutija 2M

:8ﬁ - nosac modula 2M

- maska bijele boje 2M
- obican prekidac¢ 10A,1M 2kom

NAPOMENA

Za povezivanje kablove osvjetljenja u razvodnoj tabli RT 4
iskoristiti postojece osigurace 10A.

Invastitor;

Prajektant:

struje - Oavjetlienje

ELEKTROPRIVREDA CRNE MCGNTENEGRO PROJEKT DOO
GORE AD NIK5I% PODGORICA

Naziv priloga: Razmijera: Brpriloga:
Qsneva sa instalacijama jake 150 2






PLAN OPSTE POTROSNJE - ANEKS HOLA
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I s A N N N

2x15/33,
1/33

LEGENDA 7 modularni set bijele boje
- ugradna PVC kutija 7M
- nosa¢ modula 7M
e - maska bijele boje M

- prikljuCnica 2P+E,16A, 230V, 3kom
- priklju¢nica 2P,16A, 230V

2 modularni set bijele boje
- ugradna PVC kutija 2M
_II - nosac modula 2M
- maska bijele boje 2M
- prikljugnica 2P+E, 16A, 230V, 1kom

NAPOMENA

Prije izvodenja radova potrebno je ispitati postojecu instalaciju.
Postojeca instalacija opste potrosnje ostaje u funkgiji i nakon renoviranja.

L Potrebno je same zamijeniti prikljuénice novim.
E: Kahlove od razvedne table voditi iznad spustenog plafona.
Lo]
i 11150
H [ C‘O
sl [l 265 @
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i
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12,8 [H
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Suko prikljuénica u setu
zajedno sa prikljuénicama slabe struje
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212,7 |[H

I

31,2 [EEEH
[

[ ’4 [TTTTITTITI ! Invastitor; Projektant;
ELEKTROPRIVREDA CRNE MCGNTENEGRO PROJEKT DOO
GORE AD NIK5I% PODGORICA
Naziv priloga: Razmijera: Brpriloga:

Qsneva sa instalacijama jake
struje - Opsta potrosnja

1:50
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LEGENDA

O

$1.1 - Ugradna svjetilika tipa downlight, sa LED izvorom
svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565Im; 87Im/W,
50000h; sa integrisanim drajverom, hijele boje, IP44. Dimenzije
svjetiliki €100, h=100; Svjetilika sli¢na tipu PANOS EVO
R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting

S5 - Reflektorska svijetiljka predvidena za montazu na
nadgradni inu. Svjetilika je sa LED izvorom svijetla;
10,4W;300mA; 12°- 51°; Ra>80; 3000K; 1310Im; 126lm/W,
L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°,
ugao rotacije 360°. integrisan drajver. Svjetilika sli¢na tipu
PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svijetilikom se isporuéuje i
§ina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementom, napajnim
elementom, spojnim priborom i zavisnim kapama.

Ugradna piktogramska anti-panik svjetilika, dimenzija
267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa
LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, hijele boje.

Ugradna opsta anti-panik svjetilika dimenzija @100x39.5mm,

P4 izvora svjetlosti LED 250Im, temperature boje 4000K, sa
© LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
iy IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, hijele boje.
i/
10 7 modularni set bijele boje
QiH 150 - ugradna PVC kutija 7M
i \a - nosa¢ modula 7M
S |11 265 - maska bijele boje 7M
i - obican prekida¢ 10A,1M 7kom
1H
1= NAPOMENA
Na@njeata provjeriti ima li moguénosti da se napojni kablovi osvjetljenja
Sy vezu na razvodnu tablu RT . Iskoristiti postojede strujne krugove osvjetljenja.
L 0 ne moZe provjeriti da li se napajanje moZe izvesti sa razvodne table koja
e, lazi u kancelariji protokola.
11 LI~
RT-9
11 (] $11
@ @
11 (] 11
@ @
HD ::::::::::::::: : ﬁjj T T fﬁj Tr Investitor: Projektant:
ELEKTROPRIVREDA CRNE MCGNTENE GRO PROJEKT DOO
GORE AD NIKSIS PODGORICA
Naziv prilega: Razmjera: Brpiiloga:
Qsneva sa instalacijama jake 1:50 4
struje - Qavjstljenje






Elektri¢ne instalacije slabe struje





SADRZAJ

I. TEHNICKI OPIS

1. Uvodne napomene

2. Strukturni kablovski sistem
3. Video nadzor

4. Dojava pozara

5. Ozvucenje i1 video projektor

II. PREDMJER I PREDRACUN RADOVA I MATERIJALA
Kancelarije

1. Strukturni kablovski sistem

2. Video nadzor

3. Dojava pozara

Aneks hola

1. Ozvucenje 1 video projektor
2. Dojava pozara

Rekapitulacija
I11. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Prilog 1.  Planirano stanje — Kancelarije 1 i 2
Prilog 2.  Planirano stanje — Aneks hola





I TEHNICKI OPIS





1. UVODNE NAPOMENE

Ovim projektom su obradene elektriCne instalacije slabe struje u okviru
planiranih intervencija u sljede¢im prostorima postojeceg objekta EPCG u Niksicu:
kancelarija 1 i kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica) kao i aneks hola. Tretirane su
sljedece instalacije slabe struje:

- Strukturni kablovski sistem
- Video nadzor

- Dojava pozara

- Ozvucenje 1 video projektor

2. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

Ovaj sistem predstavlja razvod instalacija potrebnih za funkcionisanje
telefonskih linija, raCunarske mreze, IPTV, WiFi ... Na postojeci strukturni kablovski
sistem dodaju se sljedeci elementi:

- U/FTP Cat 6 kablovi
- priklju¢nice Cat 6 RJ45
- 19” PATCH paneli

Fizicka topologija kablovskog razvoda strukturnog kablovskog sistema ima
zvjezdastu strukturu: sa RJ45 prikljucnica FTP kablovi se koncentriSu na PATCH
panelima smjestenim u RACK ormaru. Sistem je koncipiran tako da svaka od
navedenih telekomunikacionih priklju¢nica moze biti telefonska, kompjuterska ili
prikljucnica za neki drugi mrezni uredaj, u zavisnosti kako je izvrSeno prespajanje sa
PATCH panela.

U kancelariji 1, u okviru Salterskog prostora, predvidena je instalacija po 3
RJ45 priklju¢nice po radnom mjestu a dodata su instalacije i za dva rezervna radna
mjesta. Prikljunice montirati u dvodijelni parapetni kanal predviden u dijelu
instalacija jake struje. Pored ovih prikljucnica, predviden je i set od 3 prikljuCnice na
zidu za potrebe umrezavanja Stampaca, kao na grafickom prilogu.

U kancelariji 2 takode su predvidene po 3 RJ45 priklju¢nice po radnom mjestu.
Montirati ih ispod stolova u nadgradnoj varijanti, na konstrukciji stola. U skladu sa
zahtjevom korisnika, dodata su i 3 rezervna kabla za eventualno dodavanje jos jednog





stola/radnog mjesta. Kao i u kancelariji 1, predviden je 1 set od 3 priklju¢nice na zidu
za potrebe umrezavanja Stampaca, kao na grafickom prilogu.

U aneksu objekta nije predvideno dodavanje SKS priklju¢nica.

Koncentracija svih priklju¢nica je planirana na novim PATCH panelima u
postojeCem spratnom RACK ormaru. Sa prednje strane RJ45 prikljucaka, na za
predvideno mjesto, obavezno oznaciti broj priklju¢nice koji se poklapa sa
odgovaraju¢om oznakom na priklju¢nici na PATCH panelima.

Kablove voditi od priklju¢nica dijelom u novim instalacionim fleksibilnim
cijevima i dijelom u postoje¢im kablovskim nosa¢ima u spustenom plafonu u koridoru
prema spratnom RACK ormaru. Do Salterskog prostopra u kancelariji 1 kao i do
stolova kancelariji 2 kablove voditi kroz instalacione cijevi podnim razvodom kao Sto
je naznaceno na grafickom prilogu. Obezbijediti minimalan razmak od 20 cm izmedu
kablova jake i slabe struje.

Aktivna oprema racunarskih 1 telefonskih instalacija nije obuhvacena ovim
projektom.

3. VIDEO NADZOR

Na objektu postoji sistem video nadzora koji nije imao kamere u dijelu objekta
koje tretira ova dokumentacija. Ovom tehnickom dokumentacijom predvideno je
dodavanje jedne kamere koja pokrva ulaz u kancelariju 1 u skladu sa zahtjevom
korisnika. Postojeéi sistem je proizvodaca Dahua, analogni, sa DVR-0m smestenim na
portirnici koji ima slobadan kanal za dodavanje ove nove kamere.

Predvidena je nova plafonska dome kamera tipa Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-
2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm ili slicne. Od kamere do DVR-a poloziti kablove
RG59 1 LiHCH 2x0.75mm?2 u instalacijonim cijevima kao na grafickom prilogu.

4. DOJAVA POZARA

U objektu postoji sistem dojave pozara a dijelu objekta koji se tretira ovim
projektom imamo: 2 plafonska detektora dima u kancelariji 1, jedan plafonski detektor
dima u kancelariji 2 kao i 3 plafonska detektora dima sa jednim paralelnim indikatorm
u aneksu hola. S obzirom na to da se planira zamjena plafona u ovim prostorima, ovim
projektom se planira demontaZza postoje¢ih elemenata dojave pozara 1 ponovna
montaza i povezivanje nakon zavrsenih plafona. Radi lakseg odrzavanja, elemente
montirati van zone reljefa u holu.





Kao Sto je to dato u dijelu predmjera radova, pomenute intervencije
podrazumijevaju sljedece korake:

- iskljucivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave poZzara

- demontaZa detektora

- prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi ¢itav sistem ostao potpuno
funkcionalan

- upis u dnevnik dogadaja

- ponovna montaza i povezivanje detektora nakon zavrSetka novog plafona

- uklju€ivanje detektora u sistem na centrali dojave pozara

- upis u dnevnik dogadaja

5. 0ZVUCENJE I VIDEO PROJEKTOR

U dijelu prostora aneks hola predvideno je ozvucenje 1 video projektor.

Ozvucenje je planirano kao 100V u dvije zone. Zvucnici su plafonski, ugradni
FON GAT-662, 10W RMS, bijeli, proizvodaca Fonestar ili sli¢ni. Zvucnici se vezu na
pojacalo s ugradenim BT/USB/FM playerom FON PROX-120Z PA, 120W RMS
proizvodaca Fonestar ili slicno. Na isto pojacalo vezati i HF ru¢ni bezi¢ni mikrofon s
true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 Fonestar ili sli¢an mic.

Na plafonu montirati LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920
X 1200 (WUXGA) rezolucija, NEC P547UL ili slican i motorizovano projekciono
platno na zidu. Na projektoru ¢e se moc¢i emitovati sadrzaj preko HDMI kabla koji je
zavrsen na prikljucnici na zidu kao na grafickom prilogu. Predlozeni projektor ima
inegrisan i zvucnik za audio sadrzaj, ali je projektom data mogucnost da se zvuk
emituje 1 preko sistema ozvucenja. To je realizovano preko mikrofonskih kablova i
RCA prikljuc¢nica kojima ¢e biti moguce audio signal poslati na pojacalo.
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PREDMJER | PREDRACUN - ELEKTRICNE INSTALACIJE SLABE STRUJE

Poz. Opis pozicije Jed. mjere | Koli¢ina | Jed. cijena Iznos
KANCELARIJE
1. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

1.1. |Isporuka, montaZa i povezivanje 19" patch panela

opremlienog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6. kom 2 180,00 €
1.2. |Isporuka i montaza 19" organajzera za uredno vodenje i

aranziranje kablova. kom 1 15,00 €
1.3. |Isporuka i montaZa 3-modularnog instalacionog pribora,

koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosata modula

i dekorativne maske. kom 2 5,00 €
1.4. |Isporuka i montaZa 3-modularnog instalacionog pribora,

koji se sastoji od nadgradne kutije, nosa¢a modula i

dekorativne maske. kom 3 9,00 €
1.5. |Isporuka i montaZa 3-modularnog instalacionog pribora

za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosaca

modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviden

u okviru instalaciia jake struje kom 8 7,00 €
1.6. |Isporuka, montaza i povezivanje, u ve¢ montirani

instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6. kom 39 10,00 €
1.7. |lsporuka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF m 2.400 150 €
1.8. |Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC

crijeva @30 mm. m 40 0,50 €
1.9. |Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC

crijeva @16 mm.

m 200 045€
1.10. [lzrada Sliceva u podu za polaganje kablova.
m 5 10,00 €

1.11. |Sitni potro$ni i nespecificirani materijal pausal. 1 50,00 €
1.12. |Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na

kategoriju 6.0bracun po liniji. kom 39 3,00€

Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom
modularne galanterije jake struje

UKUPNO 1:






Poz. Opis pozicije [ Jed. mjere | Koli¢ina | Jed. cijena |  Iznos
2. VIDEO NADZOR
2.1. |lsporuka, montaZa, povezivanje i podeSavanije plafonske
dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-
S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137
junction box ili sliéna kamera kompatibilna sa postojeéim
sistemom video nadzora u objektu
kom 1 180,00 €
2.2. |lsporuka, montaZa i povezivanje PFM321D, 12V 1A
Power Adapter ili sliéno napajanje za kameru kom 1 30,00 €
2.3. |lsporuka i polaganje kabla LIHCH 2x0.75mm2
m 15 150 €
2.4. |lsporuka i polaganje kabla RG59
m 15 130€
2.5. |lsporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC
crijeva @16 mm.
m 15 0,45 €
2.6. |Sitni montazni i potroSni materijal pauSalno
UKUPNO 2:
3 SISTEM DOJAVE POZARA
3.1. |Demontaza i ponovna montaZa postojeceg plafonskog
detektora dima. Procedura se sastoji od sljede¢ih koraka:
- isklju¢ivanje plafonskog detektora dima sa sistema na
centrali dojave poZara
- demontaZa detektora
- prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi &itav
sistem ostao potpuno funkcionalan
- upis u dnevnik dogadaja
- ponovna montaZa i povezivanje detektora nakon
zavrSetka novog plafona
- ukljucivanje detektora u sistem na centrali dojave poZara
- upis u dnevnik dogadaja
kom 3 50,00 €
3.2. |Sitni montazni i potroSni materijal pauSalno
UKUPNO 3:
ANEKS HOLA

OZVUCENJE | VIDEO PROJEKTOR






Poz.

Opis pozicije

Jed. mjere

Koli€ina

Jed. cijena

Iznos

11.

Isporuka, montaZa i povezivanje motorizovanog
projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen
Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim
upravljaem ili sli¢no

kom

1.300,00 €

1.2.

Isporuka, montaZa i povezivanje LCD Laserski video
projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA)
rezolucija

NEC P547UL ili sli€an u kompletu sa plafonskim
nosacem

kom

3.000,00 €

13.

Isporuka, montaZza i povezivanje UHF rucni beziéni
mikrofon s true

diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512
proizvodaca Fonestar ili sli€no

kom

450,00 €

14.

Isporuka, montaZa i povezivanje FON PROX-120Z PA,
120W RMS pojacalo s ugradenim BT/USB/FM playerom
proizvodaca Fonestar ili slicno

kom

750,00 €

15.

Isporuka , montaZa i povezivanje plafonskog ugradnog
zvucnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvodaca
Fonestar ili sliéno

kom

U1

100,00 €

1.6.

Isporuka, montaza i povezivanje, u ve¢ montirani
instalacioni pribora HDMI prikljuénice

kom

30,00 €

1.7.

Isporuka, montaZa i povezivanje, u ve¢ montirani
instalacioni pribora dvostruke Zenske RCA prikljuénice

kom

30,00 €

1.8.

Isporuka, montaza i povezivanje, u ve¢ montirani
instalacioni pribor prikljuénice za zvuénicku liniju
2x1.00mm?2 (minimalni presiek)

kom

30,00 €

1.9.

Isporuka i montaZa 5-modularnog instalacionog pribora,
koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosata modula
i dekorativne maske.

kom

10,00 €

1.10.

Isporuka i montaZa 5-modularnog instalacionog pribora,
koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosaa modula i
dekorativne maske.

kom

10,00 €

(za ovaj instalacioni pribor na plafonu prevideno je 2M
prostora za Suko priklju€nicu)

1.11.

Isporukai i polaganje prekonektovanog HDMI kabla
minimalne duzine 10m

kom

20,00 €

1.12.

Isporukai i polaganje audio stereo kabla

10

150€

1.13.

Isporukai i polaganje kabla LIHCH 2x1.00mm2

50

150€






Poz.

Opis pozicije

Jed. mjere

Koli€ina

Jed. cijena

Iznos

1.14.

Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC
crijeva @16 mm.

m

60

045€

1.15.

Sitni montazni i potroSni materijal

pauSalno

Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom
modularne galanterije jake struje

UKUPNO 1:

Poz.

Opis pozicije

| Jed. mjere | Koligina | Jed. cijena |

lznos

SISTEM DOJAVE POZARA

plia

DemontaZa | ponovna montaZza postojeceq plafonskog
detekiora dima. Procedura se sastoji od sljedecih koraka:
- isklju€ivanje plafonskog detektora dima sa sistema na
centrali dojave poZara

- demontaZa detektora

- prevezivanje petiie u posebnoj OG kutiji kako bi Citav
sistem ostao potpuno funkcionalan

- upis u dnevnik dogadaja

- ponovna moniaZa i povezivanje detektora nakon
zavrietka novog plafona

- ukljuéivanje detektora u sistem na centrali dojave poZara
- upis u dnevnik dogadaja

kom

50,00 €

27

DemontaZa ponovna montaza i povezivanje postojeceg
paralelnog indikatora podplafonskog defektora dima

kom

=

20,00€

23.

Sitni montazni | potrodni materijal

pausalna

UKUPNO 2:

REKAPITULACIA

KANCELARNE

STRUKTURNI KAELOVSKI SISTEM

VIDEQ NADZCR

DOJAVAPOZARA

ANEKS HOLA

OZVUCENJE | VIDEO PROJEKTOR

DOJAVA POZARA

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO A SA PDV-om:
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Termotehnicke instalacije grijanja i hladenja
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I TEHNICKI OPIS

1. UVODNE NAPOMENE

Ovim projektom su obradene termotehnicke instalacije grijanja I hladenja
okviru planiranih intervencija u sljede¢im prostorima postojeceg objekta EPCG u
Niksic¢u: kancelarija 1 i kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica).

2. GRIJANJE I HLADENJE

Predmetne kancelarije (pisarnica i Kkopirnica) su tretirane jednim
centralizovanim multisplit sistemom u cilju grijanja I hladenja prostora. Predvidena je
oprema proizvodata Panasonic sa visokim stepenom iskori§¢enja energije. Za
spoljaénju jedinicu predviden je model CU-4Z80TBE a za unutraSnje jedinice
predvidenje su ¢etvorosmijerne kasetne jedinice modela CS-Z35UD3EAW.

Veza izmedju jedinica se ostvaruje predizolovanim bakarnim cijevima fi
6,35mm i fi 9,5 mm. Kondenz se odvodi PPR cijevima | upaja u zemljanu povrsinu
van objekta. Sve instalacije se vode u prostoru iznad spustenog plafona.

Upravljanje unutras$njim jedinicama vodi se preko dva Zi¢ana kontrolera.
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PREMJER | PREDRACUN RADOVA

MASINSKE INSTALACIJE

Red. br. OPIS POZICIJE Jed. mjere | Koli¢ina Ukupno(€)
A. Multi split SISTEM: GRIJANJA | HLADJENJA
A.1. |Nabavka, isporuka i montaza vazduhom hladene spoljne jedinice Multi split
sistema, sledecih karakteristika:
Proizvoda¢ "Panasonic" ili sl:
Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE
Tehnicke karakteristike:
Qh ukupno = 8,0 kW
Priklju¢na snaga:
N ukupno =0,53-2,87 kW / 230V
EER: 4,04
Qg ukupno = 9,4 kW
N ukupno =0,7-3,06 kW [/ 230V
COP: 4,63
Radno podruéje: grijanje: od -15° do 24°C
Radno podruéje: hladenje: od -10° do 46°C
Nivo zvuénog pritiska: 51/52 dB(A)
Dimenzije ukupno:
999 x 940 x 340 mm ;
Tezina:80 kg kom 1
Freon: R-32
A.2. |Nabavka, isporuka i montaza unutrasnjih kasetnih jedinica multi split
sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledecih karakteristika:
Proizvoda¢: "Panasonic" ili sl:
Unutrasnja jedinica:
Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW
Tehnicke karakteristike:
Qh =3,5kw
Qg =4,5 kW
Dimenzije: (DxSxV) 575x575x260 mm
Freon: R-32
Dim. freonskih priklju€aka: @6.35/@9,52 mm
dekorativni panel: CZ-BT20EW
Nivo zvuénog pritiska: standard / niza brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5
m od jedinice kom 3
A.8. |Nabavka, isporuka i montaza kontrolera unutrasnjih jedinica multi split
sistema, sledecih karakteristika:
Proizvodac "Panasonic" ili sl:
Ziéani kontroler, tip: CZ-RD52CP
- rad — uklj./isklj.
- odabir nacina rada
- postavka temperature Kkom 5
A.10. [Nabavka, isporuka i montaza bakarnih cijevi multi split sistema, sledecih
karakteristika:
Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i te¢ne
faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajué¢im potrebnim
ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmas¢ene, ociS¢ene i osuSene
prije ugradnje.
a) ? 6.35 x 0.8 (1/4") m 42
b) 9.5 x 0.8 (3/8") m 42

NUMERICKA DOKUMENTACIJA





PREMJER | PREDRACUN RADOVA

MASINSKE INSTALACIJE

Red. br. OPIS POZICIJE Jed. mjere | Koli¢ina Ukupno(€)
A.11. |Nabavka, isporuka i montaza PP-R cijevi za odvodenje kondezata vode
prema DIN 8077-8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u
kompletu sa kolenima, T komadima, mufovima, reducirima, prelaznim
navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potroSnim materijalom,
sledecih dimenzija:
Proizvodag: IKOMA, Hrvatska
a) @25x3.4 mm m 10
b) @32x4.2 mm m 10
A.13. [Nabavka, isporuka i montaza kabla za povezivanje spoljasnjih i unutradnjih
jedinica, kablovi su sledecih tipova i koli€ina:
4x1,25 mm2 m 42
A.13. [Nabavka, isporuka i montaza kabla za povezivanje spoljasnjih i unutrasnjih
jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledecih tipova i koli¢ina:
LIY-CY 2x1,25 mm2 m 55
A.14. |Pustanje u rad i proba na pritisak cjelokupne freonske instalacije azotom
pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, vakumiranje cjelokupne
freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.
paus 1
UKUPNO A : MULTI SPLIT SISTEM: GRIJANJA | HLADJENJA
REKAPITULACIJA
A Multi split SISTEM: GRIJANJA | HLADJENJA

UKUPNO

PDV (21%)

SVE UKUPNO

NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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SINHRON PLAN INSTALACIJA
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RJ45 priklju¢nica

plafonska DOME kamera

postojeéi plafonski detektor dima
kablovi U/FTP Cat6

kablovi RG59 + LiHCH 2x0.5mm2
dvodijelni parapetni kanal ispod pulta

dio trase kablova u podu

®

N kablova U/FTP Cat6 na trasi
(bez oznake se podrazumijeva 1 kabal)

T
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7 modularni set hijele boje

- ugradna PVC kutija TM

- nosa¢ modula 7M

- maska hijele hoje ¥M

- prikljuénica 2P+E 16A, 230V, 3kom
- prikljuénica 2P 16A, 230V

4 modularni set bijele boje

- ugradna PV kutija 4M

- nosadé modula 4M

- maska bijele boje 4M

- prikljugnica 2P+E,168A, 230V, 2kom

- za montazu u parapetnom kanalu nije potrebna PVC kutija

2 modularni set bijele boje
- ugradna PVC kutija 2M

- nosa¢ madula 2M

- maska bijele boje 2M

fidcancelarija 1
8 frg;52mmm
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- prikljuénica 2P+E, 16A, 230V, tkom

4 modulami nadgradni set bijele boje
- nadgradna PVC kutija 4M, IP20

- nosac modula 4M

- maska hijele boje 4M

- prikljuénica 2P+E,16A, 230V, 2kom

= chiian prekidat 10A,1M Zkom

radijator
2 —0 - monfazni izvod kablom N2XH 3x2,5mm2
za napajanje spoljasnje jednice klimatizacije
dvedjelni parapetni kanal ispod pulta
51 - Ugradna svjetilika tipa downlight, sa LED izvorom svijetla:
25 3/5/ O 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K: 1637Im; 109Im/W. 50000h; NAFPOMENA
sa integrisanim drajverom, bijele boje, 1P44. Dimenzije svjetiliki
2100, h=100; Svjetilka slicna tipu PANGS EVO R100L 18W Priie ovoftesja radova palebn je isailai poslojetu
L o |
25 | © S1 5 5 840 SWI WH WH, Zumiohel Lighting instaaciu
< o - . . Kaalava o razvadrs table voditi iznad spuitanog plafana
4_ 5 52 - \!|seca plafonska svietilka, sj_a LED izvorom svijetla; 31,5W, Kazlave ot zida da pulta vod ti padom kiz PVG cijev.
© : 100 | Ra_>80; 4_000K: 49§Dlm; 1_oTImIW. L_BOB10__>600_00_|_1;_sa prethadno je potrebno istemati £licu pedu,
integrisanirn drajverom, bijele boje. IP20. Dimenzije svietifki Kaalave u pu tu voditi kroz dvodjelni parapeti <anal
27x1510x34: Svjetika slitna tipu LINE SUSP 1500 BASE paslav jen isped pulta
A00GNT, ARCOS LIGHT. Sa svjeliljkam se isportuje L pisa_rn si kablave voditi podam da pozicie pri kljuda<a u
kompletan oviesni pribar stolavimnz.
U swolu mantirati prikljuénics.
] 5 9 33 - Ugradna plafonska svijetilka, LED pansl sa opalnim Za povezivanje kablove osvietlenja u razvodnoj tabli RT 4
B i difuzorom: 36W Ra>80; 4000K; 44001m: 1221\, iskoristiti postojoce osiguraic 10A.
@ \ EAw L&0B10>50000h: sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije
m £ | i svjetilki 596x596xE80; Svjetilika slizna tipy ANNA VARIDFLEX 2
! C =] fi6,35 x I@aadlacue vae Thorn Eco.  8a svietijkom se isporuduje kompletan aviesni
e PN XA 1i9,52mm I pribior za ugradnju u menalilni plalon.
| | P e p P
i S1 g s oy PG
@ @ @ Ugradna piktogramska anti-panik svjetilika, dimenzija
267.5x30mm, izvora svjellosli LED, lemperalure boje 4000K, sa
LIFePO4 baterijorn autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
IP20, stepena zastite na mehanicki udar K34, bijele boje.
L vertikalno /
251 175 335 S )
7 modularni set bijele boje
- ugradna PVC kutija 7M
(’ o - nasa® madula ™M Investitor: Projektant:
|, . - maska bijele boje TM
k.o 2 P & : = - chitan prekidat 10A,1M 7kom ELEKTROFRIVREDIA CRNE MONTENEGRO PROJEKT ROO
HE[ ¥~ 5 : ’m GORE AD NIKBIC PODGORICA
7 ) { b 1 CU-4Z80TBE 2 modularni set bijele boje
L - & - ugradna PVC katija 2M Naziv priloga: Razmjara: Br.priloga:
- :8j‘ - nosaé modula 2M
- maska bijele baje 2M Sinhron plan instalacija 1:75 -






SINHRON PLAN INSTALACIJA

LEGENDA
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video projektor na plafonu

postojeci plafonski opticki detektor dima

LEGENDA

7 modularni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 7M

- nosa& modula 7M

- maska hijele boje YM

- prikljuénica 2P+E,16A, 230V, 3kom
- prikljuénica 2P,16A, 230V

2 medulamni set bijele boje

- ugradna PVC kutija 2M

- nosad modula 2M

- maska bijele boje 2M

- priklju¢nica 2P+E,16A, 230V, 1kom

5$1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom
svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565Im; 87Im/W,
50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije
svjetiliki 2100, h=100; Svjetiljka sli¢na tipu PANOS EVO
R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting

S5 - Reflektorska svjetilika predvidena za montaZu na
nadgradni &inu. Svjetiljka je sa LED izvorom svijetla;
10,4W;300mA; 12°- 51°; Ra>80; 3000K; 1310Im; 126/m/W,
L8OB10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zackretanja 180°,
ugao rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetilika sli¢na tipu
PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetilikam se isporu€uje i
ina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementorn, napojnim
elementom, spojnim priborom i zavrsnim kapama.

Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija
267.5x39mm, izvora svietlosti LED, temperature boje 4000K, sa
LIFeP04 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
IP20, stepena zastite na mehanicki udar 1K04, bijele boje.

Ugradna opsta anti-panik svjetiljka dimenzija @100x39.5mm,
izvora svjetlosti LED 250Im, temperature boje 4000K, sa
LiFePQ4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite
IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje.

7 modulami set bijele boje

- ugradna PVC kutija 7M

- nosat modula TM

- maska bijele boje 7M

- obican prekidag 10A,1M 7kom

Na licu mjesta provietiti ima li moguénosti da se napojni kablovi osvjetlienja poveZu na razvodnu
tablu RT 8. Iskoristiti postojece strujne krugove osvjetljenja.
Ukolike ne moze provijeriti da li se napajanje moZe izvesti sa razvodne table koja se nalazi u

Prije izvodenja radova potrebno je ispitati postojecu instalaciju.
Postojeca instalacija opste potroSnje ostaje u funkciji i nakon renoviranja. Potrebno je samo

Kablove od razvodne table vediti iznad spustenog plafona.

Obzirom na to da se radi o rekonshiukciji, te da nisu bili dostupni podaci o tatnim pozicijama
postojec¢ih instalacija, potrebno je pozicionirati spusteni plafon na nacin da se ostavi sto je

mogucée veca svijetla visina prostorije, po ugradnji planiranih instalacija.

Predlaze se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu hola, tako i u pretprostoru kako bi se

Frediaze se postavijanje drvenih letvica na potkonstrukgiji, koje ¢e predstavljati maske za

Sve mjere U toku izvodenja je potrebno provieriti na licu mjesta.

. 7— I~
@ postojeci paralelni indikator podplafonskog _@
é opti¢kog detektora dima
@ @ “ég ugradni plafonski zvuénik, bijeli, preénika 20-tak cm
o | o0 o ©
~E ~8 m pojacalo + plejer, all in one
™
o O ™ | 2 /
O[T} T T NI N |1'| priklju¢nica za zvu¢nicku liniju 2x lmm2, min.
i aF25 park2y < | f - - n 7 <
< /:ﬁ]é\ K| dvostruka RCA prikljuénica, female @‘3
" ™ = T e
p354p 85 p354p 170 P 40 ¥ 302 ¥ 40 P 310 ™ 139 (]  HDMI prikljucnica
= 5 ~ [Tok(m .
IEI§1.1 BlS1.1 2 @31.1 P §1.1 [AlS1.1 2 i Il 150 5 o — kabal LifCH 2x1.00mm2
© @ - @ ® @ © Tl 81 ][%85 | kablovi HDMI + 2 x mikrofonski
7282 < —
35/ /ﬂ Blg1.4267 i
itH ) )
F;1
@ ® N
motorizovano projekciono platno
= i NAPOMENA
31.1 % 51.1 ‘51.1
) @ S @
3 AN
kancelariji protokola.
12,8 PR\ & S
7254 (( o \) Z2ST ¢ o prikjuénica ulsetu }T{ ~ zamijenit prikljucnice novim.
zajgdno sa prikljutnicama slabe
AlS1.1 B Pl g1 Bt Ag11 Pl 1.1 D1 2127 |
® @ R ® 0) 0) ©) @ ©)
N . o set prikljuénica na plafonu (sa ZE priklju¢nicom
\5 5/ obradena u projektu jake struj€)
/5 y 378 y 9 y 689 o 4 5 dobio jedinstven izgled prostora.
4 4l @ 7 FTEA
B # i e L postojede radijatore i cijevi od radijatora,
J'[IZL J:LI/ / PredlaZe se zamjena spoljasnje bravarije.
o o [=) o e .
M ™ ™ ™ set prikljuénica na zidu

na visini 1.2m

Investitar:

ELEKTROPRIVREDA CRNE
GORE AD NIKSIC

Projektant:

MONTENEGRO FROWUEKT DGO
PODGORICA

Naziv priloga:

Sinhron plan instalacia

Razmjera: Br.priloga:
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