OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 4/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 84
Mjesto i datum: Nikšić, 25.02.2025. godine


Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
radova 
Adaptacija djelova poslovnog objekta EPCG AD Nikšić 


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
 po partijama





















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] 	 [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude
2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


2.1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
2.3. Ponuđači se obavezuju da finansijski dio ponude dostave u odnosu na pozicije koje su unijete u ESJN.
2.4. Cijena se upisuje samo za pozicije u kojima su navedene i jedinica mjere i količina. Za pozicije u kojima je navedena jedinica mjere “/”, u rubrici cijena upisuje se 0.

     2.5      PRILOG TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI :




3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 



Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjelina 100.000,00 €

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.               

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA
 Da
 Ne
NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: 
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 
Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;
4)ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;
i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ZJN.
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.
 Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.
6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena,
Cp –  ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na parametar rok izvršenja:

Rok izvršenja  je minimum 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimum  60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Maksimalan broj bodova za ovaj kriterijum (K) je 10.

Broj bodova za kriterijum kvalitet se dobija na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10:

K=RImin/RIp x 10
gdje je :
K – broj bodova koji se dodjeljuje za ponuđeni rok izvršenja;                              
RIp – ponuđeni rok izvršenja;
RImin  – najkraći ponuđeni rok;
10 - maksimalni broj bodova po ovom parametru.

Ponuđač koji ponudi najkraći rok izvršenja dobija 10 bodova.
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani
7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.03.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.03.2025. godine u 10:00 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 
· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 
[bookmark: _GoBack]radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 14.03.2025. godine do 09 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.“
10. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
 da
11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


[bookmark: _Toc62730566]Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:
· Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN.
Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvršiocu u roku i na način predviđen Ugovorom.    

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 ZJN. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

[image: ]


14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU


Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 
za zaštitu prava:
 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
9
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IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA 
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Inves�tor:       Projektant: 


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić    Montenegro projekt d.o.o. Podgorica 
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 TEHNIČKI OPIS RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG 
OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ 







Tehnički opis radova adaptacije dijelova poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić 


 


I KANCELARIJE 


Pisarnica i kopirnica 


1.Uvodne napomene 


Predmetnom idejnom razradom obuhvaćeni su dijelovi poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore AD 
Nikšić, površine 200m2. 


U okviru tre�ranog prostora potrebno je bilo predvidje� i organizova�: 


1. Izmještanje reljefa iz prostorije u kojoj se trenutno nalazi i u okviru iste predvidje� pisarnicu sa 
prostorom za minimum 6 radnih mjesta i rad sa strankama. Površina prostora opredijeljenog za pisarnicu 
je 62,94m2; 


2. U prostoru opredijeljenom za kopirnicu potrebno je bilo predvidje� tri radna mjesta, prostor za smještaj 
kopir aparata i sto za savijanje papira. Površina prostora opredijeljenog za kopirnicu je 29,18m2; 


3. Aneks hola u okviru kojeg će bi� izmješten postojeći reljef, sa mogućnošću organizacije mini banketa i 
prezentacija u dijelu hola oko reljefa. Površina predmetnog hola je 107,23m2. 


 


2. Opis rješenja 


Prostor u neposrednoj blizini centralnog ulaza u poslovni objekat, a u kojem je trenutno postavljen reljef, 
planiran je da se prenamijeni i u okviru njega organizuje pisarnica. Naime, planira se izmještanje reljefa u 
prostor aneksa hola, koji je takođe predmet obrade ovog projekta. Iz planirane pisarnice ostvarena je 
direktna veza sa planiranom kopirnicom.  


Postojeći prostor u kojem je smješten reljef potrebno je rekonstruisa� na način da se zamijeni postojeća 
bravarija, kao i podna obloga i obrada plafona, elektroinstalacije i klima�zacija, a kasnije i adekvatno 
opremi� prostor namještajem kako bi se priveo planiranoj namjeni. 


U prostoru pisarnice nije predviđen prostor za zadržavanje stranaka, već da se komunikacija sa spoljnim 
strankama planira isključivo putem šaltera prema ulaznom holu.  


U predmetnom dijelu poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore planira se promjena postojećih podnih 
obloga, odnosno rušenje postojeće keramike i zamjena novim keramičkim pločama u boji prema izboru 
inves�tora. Kako su planirana pisarnica i kopirnica direktno povezane, potrebno je na jedinstven način 
tre�ra� obradu poda za obje prostorije. Obzirom da je planirana pisarnica odvojena staklenim vra�ma od 
ulaznog hola, sugeriše se da se odabir boje keramičkih pločica u pisarnici i kopirnici planira na način da 
bude adekvatno uklopljen sa bojom postojećih keramičkih pločica u ulaznoj par�ji, kao i da se obezbijedi 
adekvatna nivelacija i uklapanje visine postojećih i novougrađenih keramičkih pločica, bez denivelacije. 
Prilikom promjene podne obloge potrebno je obezbijedi� provod elektro instalacija slabe i jake struje 
prema projek�ma koji su dio ove idejne razrade.  







Takođe, planira se i promjena dotrajale fasadne bravarije na pisarnici, kako bi se omogućila adekvatnija 
toplotna i zvučna izolacija prostora. Potrebno je planira� ugradnju bravarije visokog kvaliteta od 
aluminijskih profila sa termoprekidom i troslojnim staklom. Vodi� računa prilikom odabira bravarije da 
staklene površine ne bude previše transparentne sa spoljne strane, kako bi se izbjegla mogućnost uvida u 
rad na računarima koji su okrenu� prema fasadnoj bravariji. Obzirom da je za potrebe funkcionisanja 
pisarnice bilo potrebno obezbijedi� šalter – pult za rad sa strankama, taj pult je planiran u dijelu baravarije 
između prostora pisarnice i prostora kontrole ulaza. Ostali djelovi fasadne bravarije planirani su kao 
kombinovani, u donjem, većem dijelu sa fiks staklom, a u gornjoj zoni se ostavlja mogućnost otvaranja u 
cilju obezbjeđivanja prirodne ven�lacije. Planirana je i zamjena dvokrilnih vrata na ulazu u pisarnicu novim 
dvokrilnim vra�ma u boji prema izboru inves�tora.  


Planirana je i zamjena postojećih unutrašnjih vrata između pisarnice i kopirnice novim vra�ma. 


Obzirom da postojeći spušteni plafon nije rađen za kompletnu planiranu prostoriju pisarnice, potrebno je 
predvidje� spušteni plafon cjelokupnog prostora, na istoj visini. Spušteni plafon radi� kao monolitni gips 
kartonski plafon na metalnoj potkonstrukciji od CD profila, na visilicama sa žabicama koje su zakačene za 
međuspratnu konstrukciju. 


Planira se zadržavanje postojećih radijatora na trenutnim pozicijama, uz suges�ju da se is� oblože drvenim 
letvicama na potkonstrukciji, koje neće predstavlja� smetnju za emitovanje toplotne energije, a vizuelno 
će bi� dekora�vne i zakloni� postojeće cijevi i radijatore. 


Obzirom da se planira izmještanje postojećeg reljefa u prostor aneksa hola, a u predmetnom prostoru 
planira pisarnica, potrebno je obezbijedi� adekvatno osvjetljenje za rad. U prostoru pisarnice planirano je 
6 radnih mjesta, a instalaciono je ostavljena mogućnost za još nekoliko radnih mjesta. Klima�zacija 
prostorije je predviđena putem dvije plafonske klima jedinice. Takođe, planiran je prostor i za dva velika 
kopir aparata, kao i adekvatno dimenzionisana radna mjesta sa mogućnošću smiještanja računara i manjih 
štampača u okviru is�h. U okviru pisarnice previđen je adekvatan prostor za odlaganje i čuvanje 
dokumentacije, a radni stolovi planirani su sa pultom i zaš�tnim staklom. 


U planiranoj kopirnici potrebno je izvrši� zamjenu gips kartonskih tabli u okviru modularnog spuštenog 
plafona, a u okviru predviđenih polja naći će se elemen� rasvjete i klima�zacije, pozicioniranih prema 
projek�ma elektroinstalacija i klima�zacije.  


U okviru kopirnice predviđena su 3 radna mjesta, pozicija za 2 kopir aparata, kao i  sto za slaganje papira.  


 


 


 


 


 


 


 


 







3. Fotografije postojećeg stanja 


 


 


 







 


 


 


 







 


 


 







 


 


 


 







 


 







PREDMJER RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA 
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ 


-KANCELARIJE- 







R.B.
PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA 


POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE 
AD NIKŠIĆ


Jedinica 
mjere


Količina 


KANCELARIJE


Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija 
obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i 
parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih 
pločica u kompletnom predmetnom prostoru u boji 
prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika 
se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih 
pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne 
ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u 
cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji 
keramike. Obračun vršiti po m² demontiranog i 
ugrađenog materijala.


m² 95,00
Izmiještanje makete (reljefa) koja se nalazi u kancelariji 
br.1. Mjesto nove pozicije je dato u drugom dijelu 
projekta, u Aneksu hola.


Rušenje i demontaža postojećeg spuštenog plafona u 
kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na 
deponiju. Obračun vršiti po m².


m² 65,00


Demontaža i zamjena postojećih gipsanih raster ploča 
na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i 
odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m².


m² 30,00
Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva 
-naknadnu pripremu pred završnu obradu i 
završnu obradu. 
Obračun se radi po m² obrađene površine
- molerska obrada postojećih zidova
 - otvori se oduzimaju m² 120,00


Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na 
potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće 
radijatore, a neće predsavljati smetnju za emitovanje 
toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini 
postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze 
vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini 
prostorije. Obračun po m1.


m1 5,50


1


5


2


3


6


4







Demontaža postojećeg namještaja, kao i nabavka i 
ugradnja novog materijala za izgradnju namještaja po 
mjeri na pozicijama predviđenim ovim projektom.  Ova 
pozicija obuhvata nabavku i ugradnju zida sa vještačkim 
zelenilom. Takođe i nabavku drugog zelenila na 
pozcijama predviđenim projektom. Ova pozicija 
obuhvata i odvoz šuta na deponiju. 


pauš.


Isporuka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog 
plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom 
metalnom potkonstrukijom od CD profila, na visilacama 
sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu 
prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno 
dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, 
transport i ugradnja spuštenog plafona na predviđenim 
pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu 
skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od 
gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.


- nabavka i montaža novog plafona m² 65,00
 gletovanje i bojenje novog plafona m² 65,00


Nabavka i ugradnja nove bravarije visokog kvaliteta sa  
fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje 
šaltera. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima 
proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija 
prozora je od AL profila sa termo prekidom.  Staklo je 
GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard 
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, 
Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti 
svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. 
Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu 
obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank 
od
aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu 
postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je 
potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere 
je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po 
kom ugrađene bravarije.


dim 340/280
dim 577/280
dim 130/280
dim 195/280 kom 1,00


kom 1,00
kom 1,00
kom 1,00


8


9


7







10


Demontaža postojećih, kao i nabavka i ugradnja novih 
ulaznih vrata u kancelarije prema šemama i detaljima 
proizvođača. Vrsta i boja vrata prema izboru 
investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su 
označene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta 
na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu 
mjesta. Obračun se radi po kom.


dim 180/220 kom 1,00
dim 90/203 kom 1,00
Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da 
izvrši:
- krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i 
otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka 


- čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i 
odnošenje istog van objekta


pauš.


11
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MONTENEGRO PROJEKT DOO 
PODGORICA


Naziv priloga:


Osnova postojećeg stanja


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


1


zidna klima


Osnova postojećeg stanja 


Prostorija Površina m2


62.94 Kancelarija 1


Prostorija Površina m2


29.18 Kancelarija 2


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80-3.25              Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                      Parket               Bojeni zid         Spušteni plafon


1.


2.
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Osnova postojećeg stanja sa planom intervencija
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Projektant:
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Naziv priloga:


Osnova postojećeg stanja sa 
planom intervencija


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


2


PLAN INTERVENCIJA:


Predviđena zamjena bravarije


Predviđena zamjena podne obloge


zidna klima


Prostorija Površina m2


62.94 Kancelarija 1


Prostorija Površina m2


29.18 Kancelarija 2


Predviđeno izmiještanje makete


Ukidanje zidne klima jedinice


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80-3.25               Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                       Parket               Bojeni zid        Spušteni plafon


1.


2.


Napomena:
- Predlaže se zamjena podne keramike u kancelariji 1, 
kao i zamjena postojećeg parketa u kancelariji 2, 
keramičkim protivkliznim pločicama u boji prema izboru 
investitora.
- Predlaže se zamjena bravarije. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.
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Osnova plafona postojećeg stanja sa planom intervencija
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Naziv priloga:


Osnova plafona postojećeg 
stanja sa planom intervencija


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


3


PLAN INTERVENCIJA:


Rušenje


Predviđena zamjena bravarije


Predviđena zamjena plafonskih raster tabli


Prostorija Površina m2


62.94 Kancelarija 1


1.


Prostorija Površina m2


29.18 Kancelarija 2


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80-3.25               Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                       Parket               Bojeni zid        Spušteni plafon


2.


Predviđena zamjena spuštenog plafona


Napomena:
- Predlaže se zamjena gipsanih raster ploča u kancelariji 
br. 2.
-  U kancelariji br. 1 predlaže se postavljanje gipsanog 
monolitnog spuštenog plafona (svijetla visina prostora 
280cm). Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da 
nisu bili dostupni podaci o tačnim pozicijama postojećih 
instalacija, potrebno je pozicionirati spušteni plafon na 
način da se ostavi što je  moguće veća svijetla visina 
prostorije, po ugradnji planiranih instalacija. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.
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Osnova poda planiranog stanja
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Osnova poda planiranog stanja 
LEGENDA MATERIJALA:


Podna keramika


Napomena:
- Predlaže se zamjena podne keramike u kancelariji 1, 
kao i zamjena postojećeg parketa u kancelariji 2, 
keramičkim protivkliznim pločicama u boji prema izboru 
investitora.
- Predlaže se postavljanje drvenih letvica na 
potkonstrukciji, koje će predstavljati maske za postojeće 
radijatore i cijevi od radijatora. 
Preporučuje se da se namještaj radi od drvenih ili 
medijapan ploča.
- Predlaže se zamjena bravarije. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.


Prostorija Površina m2


62.94 Kancelarija 1


1.


Prostorija Površina m2


29.18 Kancelarija 2


2.


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80                      Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                       Parket               Bojeni zid        Spušteni plafon
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Osnova planiranog stanja sa dispozicijom namještaja
LEGENDA MATERIJALA:


Podna keramika


Drveni dekor


Staklo


Antracit siva


Bijeli bojeni zid


Zelenilo


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80                      Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                      Parket               Bojeni zid         Spušteni plafon


1.


2.


Napomena:
- Predlaže se zamjena podne keramike u kancelariji 1, 
kao i zamjena postojećeg parketa u kancelariji 2, 
keramičkim protivkliznim pločicama u boji prema izboru 
investitora.
- Predlaže se postavljanje drvenih letvica na 
potkonstrukciji, koje će predstavljati maske za postojeće 
radijatore i cijevi od radijatora. 
Preporučuje se da se namještaj radi od drvenih ili 
medijapan ploča.
- Predlaže se zamjena bravarije. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.
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Osnova spuštenog plafona planiranog stanja 


PREDLOG RASVJETE:


Drveni dekor


Antracit siva


Bijeli monolitni plafon


Viseća plafonska svjetiljka, sa LED 
izvorom svijetla


LEGENDA MATERIJALA:


Ugradna svjetiljka tipa downlight


Napomena:
 
- Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću 
instalaciju
Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona
Kablove u pultu voditi kroz dvodjelni parapetni kanal 
postavljen ispod pulta
U pisarnici kablove voditi podom do pozicije stolova. U 
stolu montirati priključnice.
- Za povezivanje kablove osvjetljenja u razvodnoj tabli RT 
4 iskoristiti postojeće osigurače 10A.
- Predlaže se zamjena gipsanih raster ploča u kancelariji 
br. 2.
-  U kancelariji br. 1 predlaže se postavljanje gipsanog 
monolitnog spuštenog plafona (svijetla visina prostora 
280cm). Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da 
nisu bili dostupni podaci o tačnim pozicijama postojećih 
instalacija, potrebno je pozicionirati spušteni plafon na 
način da se ostavi što je  moguće veća svijetla visina 
prostorije, po ugradnji planiranih instalacija. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.


Kancelarija 1
Prostorija Površina m2


62.94 


Kancelarija 2
Prostorija Površina m2


29.18 


1


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)     Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Kancelarija 1    62.94             33.42           2.80                      Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija 2        29.18             22.86           2.80                      Parket               Bojeni zid         Spušteni plafon


1


1.


2.


Ugradna plafonska svjetiljka, LED 
panel sa opalnim difuzorom
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TEHNIČKI OPIS
-ANEKS HOLA-







TEHNIČKI OPIS RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG  


OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ 


 


II ANEKS HOLA 


1. Uvodne napomene 


Idejna razrada predmetnih prostorija obuhvata: 


- arhitektonsku razradu prostora 
- razradu električnih instalacija jake struje 
- razradu električnih instalacija slabe struje 


 
2. Opis rješenja 


Planirana je prenamjena ovog prostora iz trenutnog hola i dijelom improvizovane kancelarije, u 
reprezenta�vni prostor za smještaj reljefa, koji može posluži� za organizaciju manjih događaja i 
prezentacija.  


Naime, kako bi se aneks hola priveo budućoj namjeni, potrebno je izvrši� radove na rušenju postojeće 
pregrade, promjeni podne obloge, bravarije, plafona, tretmana zidova i razvoda elektroinstalacija. 


U predmetnom dijelu poslovnog objekta Elektroprivrede Crne Gore planira se promjena postojećih podnih 
obloga, odnosno rušenje postojeće keramike i zamjena novim keramičkim pločama u boji prema izboru 
inves�tora. Kako bi se planirani prostor sagledavao kao jedinstvena cjelina, potrebno bi bilo promijeni� 
keramiku i u dijelu pretprostora. Obzirom da je ovaj prostor odvojen staklenim vra�ma od zone koja vodi 
do sale za sastanke i kancelarija, sugeriše se da se odabir boje keramičkih pločica u samom aneksu hola 
planira na način da bude adekvatno uklopljen sa bojom postojećih keramičkih pločica u zoni koja se 
nastavlja na aneks hola. 


Takođe, planira se i promjena dotrajale fasadne bravarije, kako bi se omogućila adekvatnija toplotna i 
zvučna izolacija aneksa hola. Potrebno je planira� ugradnju bravarije visokog kvaliteta. Konstrukcija 
prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard 
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K.  


Obzirom da postojeći spušteni plafon nije rađen za kompletnu planiranu prostoriju aneksa hola, potrebno 
je predvidje� spušteni plafon i u zoni postojeće improvizovane kancelarije, te na istoj visini za cjelokupan 
novoplanirani prostor aneksa hola. Spušteni plafon radi� kao monolitni gips kartonski plafon na metalnoj  
potkonstrukciji od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Obzirom da je u 
pitanju rekonstrukcija prostora, te da nisu bili dostupni podaci o postojećim instalacijama, ukoliko se na 
licu mjesta tokom gradnje i nakon ugradnje planiranih instalacija ukaže mogućnost da se obezbijedi veća 
svijetla visina od projektovane, moguće je istu poveća�.  


Planira se zadržavanje postojećih radijatora na trenutnim pozicijama, uz suges�ju da se is� oblože drvenim 
letvicama na potkonstrukciji, koje neće predstavlja� smetnju za emitovanje toplotne energije, a vizuelno 
će bi� dekora�vne i zakloni� postojećih cijevi i radijatore. Ostavlja se mogućnost dekora�vnih elemenata 
ili zelenila na letvicama koje su od poda do plafona na zidu pored projekcionog platna. 







Obzirom da se planira izmještanje postojećeg reljefa u prostor aneksa hola, planirano je adekvatno 
osvjetljenje kojim bi se stavio akcenat na skulpturalnost predmetnog reljefa i dodatno naglasila njegova 
vrijednost. Kompletan prostor je projektovan na način da se akcentuje upravo reljef, a oko reljefa moguće 
je nesmetano organizova� i neki događaj ili prezentaciju sa manjim brojem posje�laca.  


3. Postojeće fotografija predmetnog prostora 


 


 


 







 


 


 







 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


PREDMJER RADOVA ADAPTACIJE DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA 
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ 


-ANEKS HOLA- 







R.B.
PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA 


POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE 
AD NIKŠIĆ


Jedinica 
mjere


Količina 


ANEKS HOLA


Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija 
obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i 
parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih 
pločica u kompletnom predmetnom prostoru u boji 
prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika 
se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih 
pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne 
ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u 
cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji 
keramike. Obračun vršiti po m² demontiranog i 
ugrađenog materijala.


m² 125
Rušenje i demontaža postojeće drvene pregrade koja je 
označena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta 
na deponiju. Obračun vršiti po m² demontirane 
pregrade.


m² 17.90
Rušenje i demontaža postojećeg spuštenog raster 
plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na 
deponiju. Obračun vršiti po m².


m² 88
Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva 
-naknadnu pripremu pred završnu obradu i 
završnu obradu. 
Obračun se radi po m² obrađene površine
- molerska obrada postojećih zidova
 - otvori se oduzimaju m² 110


Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na 
potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće 
radijatore, a neće predsavljati smetnju za emitovanje 
toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini 
postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze 
vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini 
prostorije. Obračun po m1.


m1 17
Nabavka i montaža police od drveta na potkonstrukciji. 
Obračun po m2.


m² 2


1


4


2


3


5


6







Isporuka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog 
plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom 
metalnom potkonstrukijom od CD profila, na visilacama 
sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu 
prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno 
dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, 
transport i ugradnja spuštenog plafona na predviđenim 
pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu 
skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od 
gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.


- nabavka i montaža novog plafona m² 110
 gletovanje i bojenje novog plafona m² 110


Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa  fixnim 
poljem. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima 
proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija 
prozora je od AL profila sa termo prekidom.  Staklo je 
GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard 
Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, 
Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti 
svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. 
Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu 
obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank 
od
aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu 
postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je 
potrebno promijeniti su označene u osnovi.  Sve mjere 
je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po 
kom ugrađene bravarije.


dim 170/265
dim 150/265
dim 280/265


kom 2
kom 1
kom 2


9
Premiještanje i postavljanje makete na mjestu koje je 
predviđeno projektom.


Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da 
izvrši:
- krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i 
otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka 


- čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i 
odnošenje istog van objekta


pauš. 1


10


7


8
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Osnova postojećeg stanja 
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PODGORICA


Naziv priloga:


Osnova postojećeg stanja


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


1


Prostorija Površina m2


88.08 


Kancelarija
Prostorija Površina m2


16.65


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Hol    88.08             40.08           2.89                       Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija           16.65             17.02           3.05                       Parket               Bojeni zid         Bez spuštanja plafona
3.    Pretprostor           16.48             17.48            -                          Keramika          Bojeni zid        Spušteni plafon


Hol


Prostorija Površina m2


16.48 Pretprostor


3.


1.


2.
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Osnova postojećeg stanja sa planom intervencija
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Naziv priloga:


Osnova postojećeg stanja sa 
planom intervencija


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


2


Hol
Prostorija Površina m2


88.08 
Svijetla visina
2.89 


PLAN INTERVENCIJA:


Rušenje


Predviđena zamjena bravarije


Predviđena zamjena podne obloge


3.


1.


Prostorija Površina m2


16.48 Pretprostor


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Hol    88.08             40.08           2.89                       Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija           16.65             17.02           3.05                       Parket               Bojeni zid         Bez spuštanja plafona
3.    Pretprostor           16.48             17.48            -                          Keramika          Bojeni zid        Spušteni plafon


Kancelarija
Prostorija Površina m2


16.65
Svijetla visina
3.05 
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Osnova plafona postojećeg stanja sa planom intervencija
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Naziv priloga:


Osnova plafona postojećeg 
stanja sa planom intervencija


Razmjera:


1:75


Br. priloga:


3


Hol


Prostorija Površina m2


88.08 


Svijetla visina (m)


2.89 


PLAN INTERVENCIJA:


Rušenje


Predviđena zamjena bravarije


Predviđena zamjena spuštenog plafona


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)  Obrada poda     Obrada zida     Obrada plafona
1.    Hol    88.08             40.08           2.89                       Keramika          Bojeni zid         Spušteni plafon
2.    Kancelarija           16.65             17.02           3.05                       Parket               Bojeni zid         Bez spuštanja plafona


1. 2.


Kancelarija
Prostorija Površina m2


16.65
Svijetla visina
3.05 
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Osnova poda planiranog stanja 


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)    Obrada poda    Obrada zida       Obrada plafona
1.    Hol                      107.23             42.55           2.90                         Keramika           Bojeni zid/       Spušteni monolitni plafon


      drvene letvice
2.    Pretprostor           16.48             17.48            -                            Keramika          Bojeni zid        Spušteni plafon


Prostorija Površina m2


16.48 Pretprostor


1.


LEGENDA MATERIJALA:


Podna keramika


Napomena:
- Predlaže se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu 
hola, tako i u pretprostoru kako bi se dobio jedinstven izgled 
prostora.
- Predlaže se postavljanje drvenih letvica na potkonstrukciji, koje 
će predstavljati maske za postojeće radijatore i cijevi od radijatora.
- Predlaže se zamjena spoljašnje bravarije. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu mjesta.


2
2


Hol
Prostorija Površina m2


107.23
Svijetla visina
2.80 
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Osnova planiranog stanja sa pozicijom makete


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)    Obrada poda    Obrada zida       Obrada plafona
1.    Hol                      107.23             42.55           2.90                         Keramika           Bojeni zid/       Spušteni monolitni plafon


      drvene letvice


Prostorija Površina m2


16.48 Pretprostor


1.


LEGENDA MATERIJALA:


Podna keramika


Drveni dekor


Staklo


Antracit siva


Bijeli bojeni zid


Napomena:
- Predlaže se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu 
hola, tako i u pretprostoru kako bi se dobio jedinstven izgled 
prostora.
- Predlaže se postavljanje drvenih letvica na potkonstrukciji, koje 
će predstavljati maske za postojeće radijatore i cijevi od radijatora.
- Predlaže se zamjena spoljašnje bravarije. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu mjesta.
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Osnova plafona planiranog stanja 


LEGENDA PROSTORIJA:


Br.  Naziv prostorije     Površina(m2)     Obim(m)      Svijetla visina(m)    Obrada poda    Obrada zida       Obrada plafona
1.    Hol                      107.23             42.55           2.90                         Keramika           Bojeni zid/       Spušteni monolitni plafon


      drvene letvice


PREDLOG RASVJETE:


Drveni dekor


Antracit siva


Bijeli monolitni plafon


Reflektorska svjetiljka predviđena za 
montažu na nadgradni šinu


LEGENDA MATERIJALA:


Ugradna svjetiljka tipa downlight


Napomena:
- Na licu mjesta provjeriti ima li mogućnosti da se napojni 
kablovi osvjetljenja povežu na razvodnu tablu RT 9. 
Iskoristiti postojeće strujne krugove osvjetljenja. Ukoliko ne 
može provjeriti da li se napajanje može izvesti sa razvodne 
table koja se nalazi u kancelariji protokola. 
- Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću 
instalaciju.
- Postojeća instalacija opšte potrošnje ostaje u funkciji i 
nakon renoviranja. Potrebno je samo zamijeniti priključnice 
novim.
- Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog 
plafona.
- Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da nisu bili 
dostupni podaci o tačnim pozicijama postojećih instalacija, 
potrebno je pozicionirati spušteni plafon na način da se 
ostavi što je  moguće veća svijetla visina prostorije, po 
ugradnji planiranih instalacija. 
- Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu 
mjesta.


2
2


Hol
Prostorija Površina m2


107.23
Svijetla visina
2.90 
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I  TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







1. UVODNE NAPOMENE 
 
 Ovim projektom su obrađene električne instalacije jake struje u okviru planiranih 
intervencija u sljedećim prostorima postojećeg objekta EPCG u Nikšiću: kancelarija 1 i 
kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica) kao i aneks hola. Tretirane su sljedeće instalacije jake 
struje: 
  - Opšta potrošnja 
  - Osvjetljenje 
  
2. INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE  


U kancelarijama 1 i 2 planirano je da se izvrši demontaža postojeće instalacije opšte 
potrošnje ( priključnice) i položi nova instalacija u skladu sa projektom enterijera i rasporedom 
planirane opreme. U prostoru kancelarije 1 se nalazi postojeća razvodna tabla RT 4 koju je 
potrebno ispitati, kablove koji se ukidaju osloboditi i pripremiti tablu za prihvat nove 
instalacije. Potrebno je dodati nove osigurače od 10 i 16A, a tačan broj će se znati nakon 
ispitivanja svih instalacija.  


 U kancelariji 1, u okviru šalterskog prostora, predviđena je instalacija po četiri 
monofazne priključnice  po radnom mjestu. Priključnice montirati u dvodijelni parapetni kanal 
koji se montira sa unutrašnje strane pulta. Parapetni kanal se koristi i za nošenje kablova slabe 
struje.  Pored ovih priključnica, predviđen je i četvoromodularni set od 2 priključnice na zidu 
za potrebe napajanja štampača, kao na grafičkom prilogu. Projektom je predviđeno i 
napajanje spoljašnje jedinice multisplit sistema.  


 U kancelariji 2 takođe su predviđene po četiri monofazne priključnice po radnom 
mjestu. Montirati ih ispod stolova u nadgradnoj varijanti, na konstrukciji stola. Kao i u 
kancelariji 1, predviđen je i set od 3 priključnice na zidu za potrebe napajanja štampača, kao 
na grafičkom prilogu. 
Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona do zida. Za polaganje kablova u zidu 
potrebno je izvršiti potrebno štemanje. Kablove od zida do pulta voditi podom kroz PVC cijevi. 
Prethodno je potrebno ištemati šlicu podu. 
Svi kablovi su tipa N2XH 3x2,5mm2. 


 U aneksu objekta je predviđeno dodavanje priključnica za napajanje: 


- Projektora na plafonu 
- Motorizovanog platna na zidu 
- I seta rezervnih priključnica na istom zidu 


U prostoru Aneksa se nalazi postojeća razvodna tabla RT 9 koju je potrebno ispitati, i provjeriti 
da li je moguće novu instalaciju priključiti na nju.   


 
 
3. INSTALACIJA OSVJETLJENJA 


U svim prostorima koji se obrađuju ovim projektom predviđena je demontaža postojećih 
svjetiljki i montaža novih.  


U kancelarijama 1 i 2 planira se polaganje novih kablova tipa N2XH 3x1,5mm2 do pozicija 
prekidača i svjetiljki. Upravljanje osvjetljenjem predviđeno je lokalno preko prekidača 
montiranih u modularnim setovima.  







Sve svjetiljke su sa LED izvorima svjetlosti i odabrane su u skladu sa namjenom prostora.  
 
U prostoru Aneksa planirano je opšte osvjetljenje kao i posebno reflektorsko osvjetljenje koje 
će posebno osvijetliti Reljef – Hidroenergetski sistem Gornja Zeta.  
Za osvjetljenje reljefa su planirane svjetiljke – nadgradna šina 3L+N, 230V i reflektorske 
svjetiljke sa promjenjljivim uglom svjetlosnog snopa. 
Upravljanje osvjetljenjem predviđeno je lokalno preko prekidača montiranih u modularnim 
setovima. 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







 
II   PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


KANCELARIJE 
1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE


1.1
Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme.


Ispitivanje razvodne table RT 9 i sređivanje iste tako


da može da prihvati novu instalaciju ( dodavanje


potrebnog broja osigurača od 16A) 
pauš. 1 -  €                


1.2 Isporuka materijala i izvođenje monofaznog


priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2


za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta.


Kabal se ispod pločica polaže kroz rebrasto


fleksibilno crijevo fi20mm. Stavka obuhvata


rebrasta crijeva i sav sitan materilal za polaganje


kabla. U cijenu je potrebno uačunati i sva potrebna


štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:


m 280 -  €                


Ukupno električna instalacija opšte potrošnje -  €                


2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA


2.1 Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova


osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez


postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom


obuhvatiti sav sitan materilal za polaganje kabla. U


cijenu je potrebno uačunati i sva potrebna


štemanja zidova. Komplet za materijal i rad: 


m 180 -  €                


2.2 S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED 


izvorom svijetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 


1637lm; 109lm/W, 50000h; sa integrisanim 


drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke 


∅100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO  


R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting. 


Komplet za materijal i rad: kom 12 -  €                


2.3 S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom 


svijetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 


157lm/W, L80B10>60000h; sa integrisanim 


drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 


27x1510x34; Svjetiljka slična tipu LINE SUSP 1500 


BASE 4000NT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se 


isporučuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za 


materijal i rad: kom 12 -  €                







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


2.4 S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa 


opalnim difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 


122lm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim 


drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60; 


Svjetiljka slična tipu ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco.   


Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni 


pribor za ugradnju u monolitni plafon.  Komplet za 


materijal i rad: kom 6 -  €                


2.5 Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, 


dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, 


temperature boje 4000K, sa LIFePO4 baterijom 


autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, 


stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. 


Komplet za materijal i rad:


kom 2 -  €                


Ukupno električna instalacija osvjetljenja -  €                


3 INSTALACIONA OPREMA


3.1 Isporuka i ugradnja modularnog pribora 


PVC kutija 2M


armatura 2M


maska 2M


običan prekidač 1M- kom 2


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


3.2 Isporuka i ugradnja modularnog pribora 


PVC kutija 7M


armatura 7M


maska 7M


običan prekidač 1M- kom 7


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


3.3 Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan


tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 2M


armatura 2M


maska 2M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela


Ukupno za materijal i rad komplet 2 -  €                


Ukupno za materijal i rad komplet 3 -  €                


3.4 Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora


sličan tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 4M


armatura 4M


maska 4M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


3.5 Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora


sličan tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 7M


armatura 7M


maska 7M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom


priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


3.6 Isporuka i ugradnja nadgradnog 


četvoromodularnog pribora  sličan tipu MOSAIC-


LEGRAND
nadgradna kutija 4M


armatura 4M


maska 4M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom


Ukupno za materijal i rad komplet 6 -  €                


3.7 Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora


sličan tipu MOSAIC-LEGRAND za parapetni kanal
armatura 4M


maska 4M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom


Ukupno za materijal i rad komplet 14 -  €                


3.8
Isporuka i montaža dvodjelnog parapetnog razvoda


tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i 


krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:
m 8 -  €                


Ukupno instalaciona oprema -  €                


ANEKS HOLA


1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE


1.1
Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme.


Ispitivanje razvodne table RT 4 i sređivanje iste tako


da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje


potrebnog broja osigurača od 10 i 16A) 
pauš. 1 -  €                


1.2 Isporuka materijala i izvođenje monofaznog


priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2


za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta.


Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan


materilal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno


uačunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet


za materijal i rad:
m 30 -  €                


Ukupno električna instalacija opšte potrošnje -  €                


2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


2.1 Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova


osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez


postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom


obuhvatiti sav sitan materilal za polaganje kabla. U


cijenu je potrebno uačunati i sva potrebna


štemanja zidova. Komplet za materijal i rad: 


m 270 -  €                


2.2 S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED 


izvorom svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 


1565lm; 87lm/W, 50000h; sa integrisanim 


drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki 


∅100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO  


R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting 


Komplet za materijal i rad: kom 12 -  €                


2.3 S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu 


na nadgradni šinu. Svjetiljka  je sa LED izvorom 


svijetla; 10,4W; 300mA;  svjetlosni ugao 12°- 51°; 


Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W, L80B10>60000h; 


bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao 


rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka slična 


tipu PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom 


se isporučuje i šina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim 


elementom, napojnim elementom, spojnim 


priborom i završnim kapama. Komplet za materijal i 


rad: kom 8 -  €                


2.4 Nadgradna šina za montažu reflektora S5, 3L+N, 


bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne dužine 


8m. Sa šinom se isporučuje ugaoni element 90°, 


napojni element, spojni pribor i završne kape. 


Komplet za materijal i rad: kom 2 -  €                


2.5 Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, 


dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, 


temperature boje 4000K, sa LIFePO4 baterijom 


autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, 


stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. 


Komplet za materijal i rad: kom 1 -  €                


2.6 Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija 


∅100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250lm, 


temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom 


autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42, 


stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele 


boje. Komplet za materijal i rad: kom 5 -  €                


Ukupno električna instalacija osvjetljenja -  €                


3 INSTALACIONA OPREMA







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


3.1 Isporuka i ugradnja modularnog pribora 


PVC kutija 2M


armatura 2M


maska 2M


običan prekidač 1M- kom 2


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


3.2 Isporuka i ugradnja modularnog pribora 


PVC kutija 7M


armatura 7M


maska 7M


običan prekidač 1M- kom 7


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


3.3 Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan


tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 2M


armatura 2M


maska 2M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela


Ukupno za materijal i rad komplet 2 -  €                


3.4 Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora


sličan tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 7M


armatura 7M


maska 7M


priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom


priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom


Ukupno za materijal i rad komplet 1 -  €                


Ukupno instalaciona oprema -  €                


4 RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA


Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i


glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje


potencijala sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije


sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih


kola sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem


atesta.
Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem


atesta pauš 1 -  €                


ukupno razna ispitivanja i atesti -  €                


REKAPITULACIJA


KANCELARIJE 







r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 


mjere
količina jed. cijena ukupna cijena 


1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE -  €                


2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA -  €                


3 INSTALACIONA OPREMA -  €                


ANEKS HOLA 


1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE -  €                


2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA -  €                


3 INSTALACIONA OPREMA -  €                


4 RAZNA ISPITIVANJA I ATESTI


UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE -  €                


PDV -  €                


UKUPNO SA PDV-om -  €                
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LEGENDA


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 3kom


- priključnica 2P,16A, 230V


4 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 4M


- nosač modula 4M


- maska bijele boje 4M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 2kom


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 1kom


4 modularni nadgradni set bijele boje


- nadgradna PVC kutija 4M, IP20


- nosač modula 4M


- maska bijele boje 4M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 2kom


dvodjelni parapetni kanal ispod pulta 


instalacija u podu


instalacija u podu


- za montažu u parapetnom kanalu nije potrebna PVC kutija


NAPOMENA


Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću instalaciju


Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona


Kablove od zida do pulta voditi podom kroz PVC cijevi. prethodno je potrebno ištemati šlicu podu.


Kablove u pultu voditi kroz dvodjelni parapetni kanal postavljen ispod pulta


U pisarnici kablove voditi podom do pozicije prilključaka u stolovima.


U stolu montirati priključnice.


14/0,0;2m


- monfazni izvod kablom N2XH 3x2,5mm2


  za napajanje spoljašnje jednice klimatizacije
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LEGENDA


S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla;


15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h;


sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki


Ø100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO  R100L 15W


840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting


S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svijetla; 31,5W,


; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa


integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki


27x1510x34; Svjetiljka slična tipu LINE SUSP 1500 BASE


4000NT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje


kompletan ovjesni pribor


Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija


267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa


LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- običan prekidač 10A,1M 7kom


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- običan prekidač 10A,1M 2kom


NAPOMENA


Za povezivanje kablove osvjetljenja u razvodnoj tabli RT 4


iskoristiti postojeće osigurače 10A.


S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim


difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W,


L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije


svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka slična tipu ANNA VARIOFLEX 2


Thorn Eco.   Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni


pribor za ugradnju u monolitni plafon.


Investitor:


ELEKTROPRIVREDA CRNE


GORE AD NIKŠIĆ


Projektant:


MONTENEGRO PROJEKT DOO


PODGORICA


Naziv priloga:


Osnova sa instalacijama jake


struje - Osvjetljenje


Razmjera:


1:50


Br.priloga:


2


OSNOVA OSVJETLJENJA - KANCELARIJE







P3


2
6


5


 


1
7


0


 


par= 25


 


P3


2
6


5


 


1
7


0


 


par= 25


 


P
3


265


 


150


 


p
a


r
=


 
2


5


 


P


3


2


6


5
 


2


8


0
 


p


a


r


=


 


2


5  


2
x
1
5
/
3
3


1
/
3
3


RT-9


3/1,2


2/2,7


1/2,8


šuko priključnica u setu 


zajedno sa priključnicama slabe struje


LEGENDA


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 3kom


- priključnica 2P,16A, 230V


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 1kom


NAPOMENA


Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću instalaciju.


Postojeća instalacija opšte potrošnje ostaje u funkciji i nakon renoviranja.


Potrebno je samo zamijeniti priključnice novim.


Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona.
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LEGENDA


S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom


svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W,


50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije


svjetiljki Ø100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO


R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting


S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na


nadgradni šinu. Svjetiljka  je sa LED izvorom svijetla;


10,4W;300mA;  12°- 51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W,


L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°,


ugao rotacije 360°. integrisan drajver. Svjetiljka slična tipu


PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i


šina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim


elementom, spojnim priborom i završnim kapama.


Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija


267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa


LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- običan prekidač 10A,1M 7kom


NAPOMENA


Na licu mjesta provjeriti ima li mogućnosti da se napojni kablovi osvjetljenja


povežu na razvodnu tablu RT 9. Iskoristiti postojeće strujne krugove osvjetljenja.


Ukoliko ne može provjeriti da li se napajanje može izvesti sa razvodne table koja


se nalazi u kancelariji protokola.


Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija Ø100x39.5mm,


izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa


LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje.
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I  TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
1. UVODNE NAPOMENE 
 
 Ovim projektom su obrađene električne instalacije slabe struje u okviru 
planiranih intervencija u sljedećim prostorima postojećeg objekta EPCG u Nikšiću: 
kancelarija 1 i kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica) kao i aneks hola. Tretirane su 
sljedeće instalacije slabe struje: 
 
  - Strukturni kablovski sistem 
  - Video nadzor 


- Dojava požara 
- Ozvučenje i video projektor 


  
2. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 


Ovaj sistem predstavlja razvod instalacija potrebnih za funkcionisanje 
telefonskih linija, računarske mreže, IPTV, WiFi … Na postojeći strukturni kablovski 
sistem dodaju se sljedeći elementi: 


- U/FTP Cat 6 kablovi 
- priključnice Cat 6 RJ45  
- 19” PATCH paneli 


 Fizička topologija kablovskog razvoda strukturnog kablovskog sistema ima 
zvjezdastu strukturu: sa RJ45 priključnica FTP kablovi se koncentrišu na PATCH 
panelima smještenim u RACK ormaru. Sistem je koncipiran tako da svaka od 
navedenih telekomunikacionih priključnica može biti telefonska, kompjuterska ili 
priključnica za neki drugi mrežni uređaj, u zavisnosti kako je izvršeno prespajanje sa 
PATCH panela. 
 U kancelariji 1, u okviru šalterskog prostora, predviđena je instalacija po 3 
RJ45 priključnice po radnom mjestu a dodata su instalacije i za dva rezervna radna 
mjesta. Priključnice montirati u dvodijelni parapetni kanal predviđen u dijelu 
instalacija jake struje. Pored ovih priključnica, predviđen je i set od 3 priključnice na 
zidu za potrebe umrežavanja štampača, kao na grafičkom prilogu.  
 U kancelariji 2 takođe su predviđene po 3 RJ45 priključnice po radnom mjestu. 
Montirati ih ispod stolova u nadgradnoj varijanti, na konstrukciji stola. U skladu sa 
zahtjevom korisnika, dodata su i 3 rezervna kabla za eventualno dodavanje još jednog 







stola/radnog mjesta. Kao i u kancelariji 1, predviđen je i set od 3 priključnice na zidu 
za potrebe umrežavanja štampača, kao na grafičkom prilogu. 
 U aneksu objekta nije predviđeno dodavanje SKS priključnica. 
 Koncentracija svih priključnica je planirana na novim PATCH panelima u 
postojećem spratnom RACK ormaru.  Sa prednje strane RJ45 priključaka, na za 
predviđeno mjesto, obavezno označiti broj priključnice koji se poklapa sa 
odgovarajućom oznakom na priključnici na PATCH panelima. 
 Kablove voditi od priključnica dijelom u novim instalacionim fleksibilnim 
cijevima i dijelom u postojećim kablovskim nosačima u spuštenom plafonu u koridoru 
prema spratnom RACK ormaru. Do šalterskog prostopra u kancelariji 1 kao i do 
stolova kancelariji 2 kablove voditi kroz instalacione cijevi podnim razvodom kao što 
je naznačeno na grafičkom prilogu. Obezbijediti minimalan razmak od 20 cm između 
kablova jake i slabe struje. 


 Aktivna oprema računarskih i telefonskih instalacija nije obuhvaćena ovim 
projektom. 
 
 
3. VIDEO NADZOR 


 
 Na objektu postoji sistem video nadzora koji nije imao kamere u dijelu objekta 
koje tretira ova dokumentacija. Ovom tehničkom dokumentacijom predviđeno je 
dodavanje jedne kamere koja pokrva ulaz u kancelariju 1 u skladu sa zahtjevom 
korisnika. Postojeći sistem je proizvođača Dahua, analogni, sa DVR-om smeštenim na 
portirnici koji ima slobadan kanal za dodavanje ove nove kamere.  
 Predviđena je nova plafonska dome kamera tipa Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-
2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm ili slične. Od kamere do DVR-a položiti kablove 
RG59 i LiHCH 2x0.75mm2 u instalacijonim cijevima kao na grafičkom prilogu. 
 
4. DOJAVA POŽARA 


 
U objektu postoji sistem dojave požara a dijelu objekta koji se tretira ovim 


projektom imamo: 2 plafonska detektora dima u kancelariji 1, jedan plafonski detektor 
dima u kancelariji 2 kao i 3 plafonska detektora dima sa jednim paralelnim indikatorm  
u aneksu hola. S obzirom na to da se planira zamjena plafona u ovim prostorima, ovim 
projektom se planira demontaža postojećih elemenata dojave požara i ponovna 
montaža i povezivanje nakon završenih plafona. Radi lakšeg održavanja, elemente 
montirati van zone reljefa u holu. 







 
 


Kao što je to dato u dijelu predmjera radova, pomenute intervencije 
podrazumijevaju sljedeće korake: 


- isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara 
- demontaža detektora 
- prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno 


funkcionalan 
- upis u dnevnik događaja 
- ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona 
- uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara 
- upis u dnevnik događaja 


 
 
5. OZVUČENJE I VIDEO PROJEKTOR 
 


U dijelu prostora aneks hola predviđeno je ozvučenje i video projektor.  
Ozvučenje je planirano kao 100V u dvije zone. Zvučnici su plafonski, ugradni   


FON GAT-662, 10W RMS, bijeli, proizvođača Fonestar ili slični. Zvučnici se vežu na 
pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom FON PROX-120Z PA,  120W RMS 
proizvođača Fonestar ili slično. Na isto pojačalo vezati i HF ručni bežični mikrofon s 
true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 Fonestar ili sličan mic. 


Na plafonu montirati LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 
x 1200 (WUXGA) rezolucija, NEC P547UL ili sličan i motorizovano projekciono 
platno na zidu. Na projektoru će se moći emitovati sadržaj preko HDMI kabla koji je 
završen na priključnici na zidu kao na grafičkom prilogu. Predloženi projektor ima 
inegrisan i zvučnik za audio sadržaj, ali je projektom data mogućnost da se zvuk 
emituje i preko sistema ozvučenja. To je realizovano preko mikrofonskih kablova i 
RCA priključnica kojima će biti moguće audio signal poslati na pojačalo.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
II   PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Poz. Opis pozicije Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos


KANCELARIJE


1.


1.1. Isporuka, montaža i povezivanje 19" patch panela 
opremljenog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6. kom 2 180,00 €


1.2. Isporuka i montaža 19" organajzera  za uredno vođenje i 
aranžiranje kablova. kom 1 15,00 €


1.3. Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, 
koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula 
i dekorativne maske. kom 2 5,00 €


1.4. Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, 
koji se sastoji od nadgradne kutije, nosača modula i 
dekorativne maske. kom 3 9,00 €


1.5. Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora 
za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosača 
modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen 
u okviru instalacija jake struje kom 8 7,00 €


1.6. Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani 
instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6. kom 39 10,00 €


1.7. Isporuka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF m 2.400 1,50 €


1.8. Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC 
crijeva Ø30 mm. m 40 0,50 €


1.9. Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC 
crijeva Ø16 mm.


m 200 0,45 €


1.10. Izrada šliceva u podu za polaganje kablova.


m 5 10,00 €


1.11. Sitni potrošni i nespecificirani materijal paušal. 1 50,00 €


1.12. Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na 
kategoriju 6.Obračun po liniji. kom 39 3,00 €
Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom 
modularne galanterije jake struje
UKUPNO 1:


STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM


PREDMJER I PREDRAČUN - ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE







Poz. Opis pozicije Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos
2.


2.1. Isporuka, montaža, povezivanje i podešavanje plafonske 
dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-
S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137 
junction box  ili slična kamera kompatibilna sa postojećim 
sistemom video nadzora u objektu  


kom 1 180,00 €


2.2. Isporuka, montaža i povezivanje PFM321D, 12V 1A 
Power Adapter ili slično napajanje za kameru kom 1 30,00 €


2.3. Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x0.75mm2 
m 15 1,50 €


2.4. Isporuka i polaganje kabla RG59
m 15 1,30 €


2.5. Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC 
crijeva Ø16 mm.


m 15 0,45 €


2.6. Sitni montažni i potrošni materijal paušalno


UKUPNO 2:


3


3.1. Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog 
detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka:
- isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na 
centrali dojave požara
- demontaža detektora
- prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav 
sistem ostao potpuno funkcionalan
- upis u dnevnik događaja
- ponovna montaža i povezivanje detektora nakon 
završetka novog plafona
- uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara
- upis u dnevnik događaja


kom 3 50,00 €


3.2. Sitni montažni i potrošni materijal paušalno


UKUPNO 3:


ANEKS HOLA
1


VIDEO NADZOR


SISTEM DOJAVE POŽARA


OZVUČENJE I VIDEO PROJEKTOR







Poz. Opis pozicije Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos


1.1. Isporuka, montaža i povezivanje motorizovanog 
projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen 
Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim 
upravljačem ili slično kom 1 1.300,00 €


1.2. Isporuka, montaža i povezivanje LCD Laserski video 
projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA) 
rezolucija
NEC P547UL ili sličan  u kompletu sa plafonskim 
nosačem kom 1 3.000,00 €


1.3. Isporuka, montaža i povezivanje UHF ručni bežični 
mikrofon s true
diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 
proizvođača Fonestar ili slično kom 1 450,00 €


1.4. Isporuka, montaža i povezivanje FON PROX-120Z PA,  
120W RMS pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom 
proizvođača Fonestar ili slično kom 1 750,00 €


1.5. Isporuka , montaža i povezivanje plafonskog ugradnog 
zvučnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvođača 
Fonestar ili slično kom 5 100,00 €


1.6. Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani 
instalacioni pribora HDMI priključnice kom 2 30,00 €


1.7. Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani 
instalacioni pribora dvostruke ženske RCA priključnice kom 2 30,00 €


1.8. Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani 
instalacioni pribor priključnice za zvučničku liniju 
2x1.00mm2 (minimalni presjek) kom 2 30,00 €


1.9. Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, 
koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula 
i dekorativne maske. kom 1 10,00 €


1.10. Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, 
koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosača modula i 
dekorativne maske. kom 1 10,00 €
(za ovaj instalacioni pribor na plafonu previđeno je 2M 
prostora za šuko priključnicu)


1.11. Isporukai i polaganje prekonektovanog HDMI kabla 
minimalne dužine 10m kom 1 20,00 €


1.12. Isporukai i polaganje audio stereo kabla m 10 1,50 €


1.13. Isporukai i polaganje kabla LiHCH 2x1.00mm2 m 50 1,50 €







Poz. Opis pozicije Jed. mjere Količina Jed. cijena Iznos
1.14. Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC 


crijeva Ø16 mm.
m 60 0,45 €


1.15. Sitni montažni i potrošni materijal paušalno


Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom 
modularne galanterije jake struje
UKUPNO 1:
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42 x U/FTP Cat6 po postojećim
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postojećeg DVR-a na portirnici
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Rezervni kablovi za dodatni sto,
ostaviti 1.5m rezerve u dužini
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CS-Z35UB4EAW


LEGENDA


plafonska DOME kamera


kablovi U/FTP Cat6


N N kablova U/FTP Cat6 na trasi
(bez oznake se podrazumijeva 1 kabal)


dvodijelni parapetni kanal ispod pulta


dio trase kablova u podu


kablovi RG59 + LiHCH 2x0.5mm2


RJ45 priključnica


postojeći plafonski detektor dima


Investitor:


ELEKTROPRIVREDA CRNE


GORE AD NIKŠIĆ


Projektant:


MONTENEGRO PROJEKT DOO


PODGORICA


Naziv priloga:
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HDMI priključnica


dvostruka RCA priključnica, female


priključnica za zvučničku liniju 2x1mm2, min.


Z1S1
Z2S1


Z2S2Z2S3


Z2S4


pojačalo + plejer, all in one


postojeći plafonski optički detektor dima


postojeći paralelni indikator podplafonskog
optičkog detektora dima


ugradni plafonski zvučnik, bijeli, prečnika 20-tak cm


video projektor na plafonu


LEGENDA


kabal LiHCH 2x1.00mm2


kablovi HDMI + 2 x mikrofonski


set priključnica na zidu
na visini 1.2m


set priključnica na plafonu
(sa EE priključnicom
obrađena u projektu jake struje)


motorizovano projekciono platno


INSTALACIJE SLABE STRUJE


Investitor:
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Projektant:


MONTENEGRO PROJEKT DOO


PODGORICA


Naziv priloga:


Osnova sa instalacijama slabe


struje


Razmjera:


1:75


Br.priloga:


2







 
 
 
 
 
 
 
 


Termotehničke instalacije grijanja i hlađenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 


SADRŽAJ 
 
 
I.TEHNIČKI OPIS 


 
 1.  Uvodne napomene 


2.  Grijanje i hlađenje 
 
II.  PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA 
 
III.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 


 
Prilog 1. Planirano stanje – Kancelarije 1 i 2  
Prilog 2.       Presjek 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
I  TEHNIČKI OPIS 


 
 
1. UVODNE NAPOMENE 
 
 Ovim projektom su obrađene termotehničke instalacije grijanja I hlađenja 
okviru planiranih intervencija u sljedećim prostorima postojećeg objekta EPCG u 
Nikšiću: kancelarija 1 i kancelarija 2 (pisarnica i kopirnica). 
 
 
2. GRIJANJE I HLAĐENJE 
  


Predmetne kancelarije (pisarnica i kopirnica) su tretirane jednim 
centralizovanim multisplit sistemom u cilju grijanja I hlađenja prostora. Predviđena je 
oprema proizvođača Panasonic sa visokim stepenom iskorišćenja energije. Za 
spoljačnju jedinicu predviđen je model CU-4Z80TBE a za unutrašnje jedinice 
predviđenje su četvorosmijerne kasetne jedinice modela CS-Z35UD3EAW. 


 
Veza izmedju jedinica se ostvaruje predizolovanim bakarnim cijevima fi 


6,35mm i fi 9,5 mm. Kondenz se odvodi PPR cijevima I upaja u zemljanu površinu 
van objekta. Sve instalacije se vode u prostoru iznad spuštenog plafona. 


 
Upravljanje unutrašnjim jedinicama vodi se preko dva žičana kontrolera. 
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PREMJER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKE INSTALACIJE


Red. br. OPIS POZICIJE Jed. mjere Količina Ukupno (€)


A. Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA 


A.1. Nabavka, isporuka i montaža vazduhom hlađene spoljne jedinice Multi split
sistema, sledećih karakteristika:


Proizvođač "Panasonic" ili sl: 


Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE
Tehničke karakteristike:


Qh ukupno = 8,0 kW
Priključna snaga:


N ukupno = 0,53-2,87 kW    /   230 V 
EER: 4,04 
Qg ukupno = 9,4 kW
N ukupno =0,7-3,06 kW    /   230 V 
COP: 4,63
Radno područje: grijanje: od -15° do 24°C


Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C


Nivo zvučnog pritiska: 51/52 dB(A)


Dimenzije ukupno:
999 x 940 x 340 mm ; 
Težina:80 kg kom 1
Freon:  R-32


A.2. Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih kasetnih jedinica multi split
sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledećih karakteristika:


Proizvođač: "Panasonic" ili sl: 


Unutrašnja jedinica: 


Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW
Tehničke karakteristike:


Qh  = 3,5 kW
Qg = 4,5 kW
Dimenzije: (DxŠxV) 575x575x260 mm


Freon:  R-32
Dim. freonskih priključaka:   Ø6.35 / Ø9,52 mm


dekorativni panel: CZ-BT20EW
Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5
m od jedinice kom 3


A.8. Nabavka, isporuka i montaža kontrolera unutrašnjih jedinica multi split
sistema, sledećih karakteristika:


Proizvođač "Panasonic" ili sl: 


Žičani kontroler, tip: CZ-RD52CP


· rad – uklj./isklj.


· odabir načina rada


· postavka temperature kom 2


A.10. Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cijevi multi split sistema, sledećih


karakteristika:


Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i tečne
faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajućim potrebnim
ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene


prije ugradnje.


a) Ø 6.35 x 0.8 (1/4") m 42


b) Ø 9.5 x 0.8 (3/8") m 42


NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 1







PREMJER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKE INSTALACIJE


Red. br. OPIS POZICIJE Jed. mjere Količina Ukupno (€)


A.11. Nabavka, isporuka i montaža PP-R cijevi za odvođenje kondezata vode
prema DIN 8077-8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u
kompletu sa kolenima, T komadima, mufovima, reducirima, prelaznim
navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potrošnim materijalom,
sledećih dimenzija:


Proizvođač: IKOMA, Hrvatska


a) Ø25x3.4 mm m 10
b) Ø32x4.2 mm m 10


A.13. Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih


jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina:


 4x1,25 mm2 m 42


A.13. Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih


jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledećih tipova i količina:


LIY-CY 2x1,25 mm2 m 55


A.14. Pustanje u rad i proba na pritisak cjelokupne freonske instalacije azotom
pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, vakumiranje cjelokupne
freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.


pauš 1


UKUPNO A :  MULTI SPLIT SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA 


R E K A P I T U L A C I J A


A Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA 


UKUPNO


PDV (21%)


SVE UKUPNO


NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 2
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12 x U/FTP Cat6 u instalacionim cijevima
u podu do "noge" stola


24 x U/FTP Cat6 u instalacionim cijevima
u podu do pulta


42 x U/FTP Cat6 po postojećim
podplafonskim nosačima kablova
do pozicije spratnog RACK ormara prizemlja


radijator


RG59 + LiHCH 2x0.5mm2 do
postojećeg DVR-a na portirnici


K1


T1/0.3m
T2/0.3m
T3/0.3m 21


Rezervni kablovi za dodatni sto,
ostaviti 1.5m rezerve u dužini
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LEGENDA


plafonska DOME kamera


kablovi U/FTP Cat6


N N kablova U/FTP Cat6 na trasi
(bez oznake se podrazumijeva 1 kabal)


dvodijelni parapetni kanal ispod pulta


dio trase kablova u podu


kablovi RG59 + LiHCH 2x0.5mm2


RJ45 priključnica


postojeći plafonski detektor dima
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7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 3kom


- priključnica 2P,16A, 230V


4 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 4M


- nosač modula 4M


- maska bijele boje 4M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 2kom


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 1kom


4 modularni nadgradni set bijele boje


- nadgradna PVC kutija 4M, IP20


- nosač modula 4M


- maska bijele boje 4M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 2kom


dvodjelni parapetni kanal ispod pulta 


- za montažu u parapetnom kanalu nije potrebna PVC kutija


NAPOMENA


Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću


instalaciju


Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona


Kablove od zida do pulta voditi podom kroz PVC cijevi.


prethodno je potrebno ištemati šlicu podu.


Kablove u pultu voditi kroz dvodjelni parapetni kanal


postavljen ispod pulta


U pisarnici kablove voditi podom do pozicije prilključaka u


stolovima.


U stolu montirati priključnice.


- monfazni izvod kablom N2XH 3x2,5mm2


  za napajanje spoljašnje jednice klimatizacije


S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla;


15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h;


sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki


Ø100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO  R100L 15W


840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting


S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svijetla; 31,5W,


; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa


integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki


27x1510x34; Svjetiljka slična tipu LINE SUSP 1500 BASE


4000NT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje


kompletan ovjesni pribor


Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija


267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa


LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- običan prekidač 10A,1M 7kom


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- običan prekidač 10A,1M 2kom


Za povezivanje kablove osvjetljenja u razvodnoj tabli RT 4


iskoristiti postojeće osigurače 10A.


S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim


difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W,


L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije


svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka slična tipu ANNA VARIOFLEX 2


Thorn Eco.   Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni


pribor za ugradnju u monolitni plafon.
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HDMI priključnica


dvostruka RCA priključnica, female


priključnica za zvučničku liniju 2x1mm2, min.


Z1S1
Z2S1


Z2S2Z2S3


Z2S4


pojačalo + plejer, all in one


postojeći plafonski optički detektor dima


postojeći paralelni indikator podplafonskog
optičkog detektora dima


ugradni plafonski zvučnik, bijeli, prečnika 20-tak cm


video projektor na plafonu


LEGENDA


kabal LiHCH 2x1.00mm2


kablovi HDMI + 2 x mikrofonski


set priključnica na zidu
na visini 1.2m


set priključnica na plafonu (sa EE priključnicom
obrađena u projektu jake struje)


motorizovano projekciono platno


RT-9


3/1,2


2/2,7


1/2,8


šuko priključnica u setu 


zajedno sa priključnicama slabe struje
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7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 3kom


- priključnica 2P,16A, 230V


2 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 2M


- nosač modula 2M


- maska bijele boje 2M


- priključnica 2P+E,16A, 230V, 1kom


Prije izvođenja radova potrebno je ispitati postojeću instalaciju.


Postojeća instalacija opšte potrošnje ostaje u funkciji i nakon renoviranja. Potrebno je samo


zamijeniti priključnice novim.


Kablove od razvodne table voditi iznad spuštenog plafona.


Obzirom na to da se radi o rekonstrukciji, te da nisu bili dostupni podaci o tačnim pozicijama


postojećih instalacija, potrebno je pozicionirati spušteni plafon na način da se ostavi što je


moguće veća svijetla visina prostorije, po ugradnji planiranih instalacija.


Predlaže se zamjena podne keramike kako u glavnom dijelu hola, tako i u pretprostoru kako bi se


dobio jedinstven izgled prostora.


Predlaže se postavljanje drvenih letvica na potkonstrukciji, koje će predstavljati maske za


postojeće radijatore i cijevi od radijatora.


Predlaže se zamjena spoljašnje bravarije.


Sve mjere u toku izvođenja je potrebno provjeriti na licu mjesta.


S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom


svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W,


50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije


svjetiljki Ø100, h=100; Svjetiljka slična tipu PANOS EVO


R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting


S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na


nadgradni šinu. Svjetiljka  je sa LED izvorom svijetla;


10,4W;300mA;  12°- 51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W,


L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°,


ugao rotacije 360°. integrisan drajver. Svjetiljka slična tipu


PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i


šina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim


elementom, spojnim priborom i završnim kapama.


Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija


267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa


LIFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje.


7 modularni set bijele boje


- ugradna PVC kutija 7M


- nosač modula 7M


- maska bijele boje 7M


- običan prekidač 10A,1M 7kom


NAPOMENA


Na licu mjesta provjeriti ima li mogućnosti da se napojni kablovi osvjetljenja povežu na razvodnu


tablu RT 9. Iskoristiti postojeće strujne krugove osvjetljenja.


Ukoliko ne može provjeriti da li se napajanje može izvesti sa razvodne table koja se nalazi u


kancelariji protokola.


Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija Ø100x39.5mm,


izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa


LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite


IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje.
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