OBRAZAC1
Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
[bookmark: _GoBack]Broj: 4043
Mjesto i datum: Podgorica, 18.03.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20), Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE – 67/2021
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

	Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke


	Adresa: Jovana Tomaševića 2A

	Poštanski broj: 81000


	Sjedište: Podgorica

	PIB:  02397579


	Telefon: 020/408-736

	Faks: 020/408-708


	E-mail adresa: zdenka.perovic@apg.co.me

	Internet stranica: www.agencijapg.me




II  Predmet nabavke:

robe
usluge
radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a »Zagorič 2«, UP A5-UP 14 (izgradnja vodovoda i bočnih priključaka za fekalnu kanalizaciju)

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 20.661,15 €.


V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	A
	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
	
	

	A.1
	
VODOVOD

	
	

	1
	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnomprojektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase.
	
	m'
	145,00

	2
	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno i mašinski u gradskim uslovima. Iskop je sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova  isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Dubina iskopa rova 0-2m
	
	m³
	109,87

	3
	Dodatni  iskop za vodovodna okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.
	
	m³
	4,93

	4
	Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3.
	
	m³
	10,00

	5
	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska 3 mm, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
	
	m³
	24,09

	6
	Zatrpavanje kanalskog rova po čitavoj dužini kanala, tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom  „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.  Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.
	
	m³
	84,86

	7
	Utovar i odvoz komplet materijala iz iskopa na deponiju. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
	
	m³
	143,50

	8

	Zemljani radovi za polaganje priključnih cjevovoda za urbanističke parcele do projektovanih vodovodnih šahtova u saobraćajnici. Pozicijom su obuhvaćeni mašinski i ručni iskop, formiranje posteljice za cjevovod, odvoz kompletnog materijala iz iskopa i zatrpavanje rova tamponom.
Obračun po metru dužnom.
	
	m′
	60,00

	9
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. 
	
	m³
	0,70

	10
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču vodovodnih čvorova i armirano-betonski vijenac ispod ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	
	m³
	0,97

	11
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonske zidove vodovodnih čvorova. Zidovi se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	
	m³
	0,98

	12
	Izrada ankernih blokova u šahtu ispod fazonskih komada i na lomovima cjevovoda u horizontalnom smjeru, u svemu prema detaljima iz projekta. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20 ispod odgovarajućeg fazonskog komada. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka. Obračun po komadu. 
	
	kom
	3,00

	13
	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Gornja ploča i vijenac se armiraju prema detalju iz projekta  (140,00 kg/m3 betona),  a donja ploča i zidovi prema detalju mrežama u dvije zone (70,00kg/m3 betona). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilno ugrađeno betonsko željezo prema detaljima iz projekta. Obračun po kg ugrađene armature.    
	
	kg
	253,21

	14
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100  prema standardima EN12.201-1 i EN12.201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi.
PEHD DN90 mm
	
	m'
	145,00

	15
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100  prema standardima EN12.201-1 i EN12.201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi.
PEHD DN63 mm
	
	m'
	12,00

	16
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100  prema standardima EN12.201-1 i EN12.201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi.
PEHD DN32 mm
	
	m'
	60,00

	17
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada.  
OP KOMAD DN 150/80mm
	
	kom
	1

	18
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada
OP KOMAD DN 80/50mm
	
	kom
	1

	19
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada
LP4 KOMAD DN 80mm
	
	kom
	1

	20
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada
LP8 KOMAD DN 80mm
	
	kom
	1

	21
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada
ZP  KOMAD DN80 mm
	
	kom
	1

	22
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada
PRIRUBNICA SA NAVOJEM DN50/2"
	
	kom
	1

	23
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura sa prirubnicama prema normi DIN 2501 i materijalom kućišta DIN GG-25 za radne pritiske od NP 10 bara, ugradbenim mjerama prema DIN 3202-F5. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane  zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu montirane i ispitane vodovodne armature.   
EV VENTIL DN 80 mm
	
	kom
	1

	24
	Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a, shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Spojni elementi su standarda kao i vodvodne cijevi, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun  po  komadu  montiranog,  ispitanog elementa za  pitku  vodu  prema  specifikaciji.
Univerzalna poluspojnica DN150mm
	
	kom
	1

	25
	Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a, shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Spojni elementi su standarda kao i vodvodne cijevi, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun  po  komadu  montiranog,  ispitanog elementa za  pitku  vodu  prema  specifikaciji.
TULJAK DN90mm SA LETEĆOM PRIRUBNICOM  DN80mm
	
	kom
	2

	26
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju.
Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu. 
Nipal R2"
	
	kom
	2

	27
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju.
Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Propusni ventil R 2“
	
	kom
	1

	28
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju.
Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
T komad R2"
	
	kom
	1

	29
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju.
Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Čep R2"	
	
	kom
	2

	30
	Prespajanje postojećih potoršača i priključenje urbanističkih parcela na projektovani cjevovod PEVG DN90. Prespajanje se vrši ogrlicama na
cjevovod. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Radove na prespajanju  vrši isključivo nadležno DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgoric. (Pribaviti ponudu preduzeća DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica). Obračun se vrši po komadu izvedenog priključka na ogrlicu koji sadrži:
1. Dvodjelna ogrlica za PEVG DN90 1 kom
2. Nipl R2" 1 kom
3. T komad R2" 1 kom
4. Redukcija R2"/1" 2 kom
5. Kandzasta poluspojnica DN63mm 1 kom
6. Kandzasta poluspojnica DN32mm 1 kom
Obračun po komadu motirane ogrlice i pratećih fitinga. 
	
	kom
	5,00

	31
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.                                                                         
	
	kom
	1

	32
	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u šahtovima vodovodnih okana. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice.
	
	kom
	2

	33
	Dezinfekcija, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje  kvaliteta vode za piće, od strane akreditovane laboratorije u obimu osnovne analize A, a u skladu sa zakonskim propisima. Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda, nakon dobijenog pozitivnog izvještaja uzorkovane vode za piće.
	
	m'
	145,00

	34
	Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' cjevovoda.
	
	m'
	145,00

	35
	Razbijanje i uklanjanje asfalta u postojećoj saobraćajnici sa odvozom razbijenog šuta na deponiju. Plaća se po m2 razbijenog i odvezenog šuta.
	
	m²
	450,00

	36
	Nabavka, transport i ugradnja asfalta.
Popravka oštećene asfaltne površine
u kompletnoj širini saobraćajnice.
Pozicijom su obuhvaćeni svi potrebni
radovi na vraćanju saobraćajnice u
prvobitno stanje nakon izgradnje vodovoda.
Obračun po m2 asfaltne površine.
	
	m²
	550,00

	37
	Detaljno geodetsko snimanje postojećeg asfalta prije početka radova. Posebnu pažnju posvetiti ulazima u dvorišta, poklopcima šahtova i sl.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun paušalno.
	
	pauš
	1,00

	38
	Razbijanje i uklanjanje asfalta sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m2 razbijene i uklonjene količine asfalta.
	
	m²
	450,00

	39
	Izrada BNS 22 debljine 6 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za izradu asfalta kao i izrada sloja čistoće debljine 10 cm propisno nabijenog u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine.
	
	m²
	550,00

	40
	Štemovanje otvora u zidu postojećeg vodovodnog šahta. Otvori se rade radi priključenja novoprojektovanog vodovoda.
Nakon ugradnje priključnih cijevi otvori se krpe
malterom između zida okna i ugrađenih cijevi.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad
i materijal za štemovanje i krpljenje otvora u zidu
postojećih revizionih okana.
Obračun po komadu.
	
	kom
	1,00

	41
	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1

	42
	Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama.
Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1

	43
	Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija.Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama.
Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1

	44

	Manipulacija na vodovodnoj mreži i priključenje na postojeće instalacije vrši isključivo nadležno DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, a materijal obezbeđuje Izvođač radova. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi troškovi:  obustave rada, pražnjenja i ponovnog punjenja dijela postojeće distributivne mreže PEVG DN160mm, prespajanje na postojeći  cjevovod PEVG DN160mm u postojećem čvoru Č5429, montaža novih fazonskih komada (OP150/80mm i EV DN80mm) i ugradbenog materijala. Pribaviti ponudu DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Obračun po komadu.
	
	kom
	1,00

	UKUPNO VODOVOD:

	
A.2

	
FEKALNA KANALIZACIJA

	
	
	

	45
	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnomprojektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase.
	
	m'
	50,00

	46
	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno i mašinski u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio Glavnog projekta, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Dubina iskopa rova 0-2m
	
	m³
	60,20

	47
	Dodatni  iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.
	
	m³
	4,32

	48
	Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3.
	
	m³
	10,00

	49
	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska 3 mm, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
	
	m³
	9,59

	50
	Zatrpavanje kanalskog rova po čitavoj dužini kanala, tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom  „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.  Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.
	
	m³
	49,63

	51
	Utovar i odvoz komplet materijala iz iskopa na deponiju. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
	
	m³
	80,65

	52
	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm, dužine od l=1000 mm i l=500 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono kanalizaciono okno tako da se njime formira  tijelo okna. Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski prsten i obrada istog.  Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.
Ø 1000 mm   l=1,00m
	
	kom
	1,00

	53
	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 30, u kinetu i dno šahtova sa vijencem iznad donje ploče, a u svemu prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona, sa završnom obradom debljine 2cm  cementnim malterom razmjere 1:1 uz glačanje do crnog sjaja. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad  i materijal, uključujući potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu dna okna sa vijencem iznad donje ploče i obrađene kinete.                              
	
	kom
	1,00

	54
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku gornju ploču i armirano-betonski vijenac  ispod gornje ploče. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Gornja ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta, debljine 20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad  i materijal, uključujući oplatu i potrebnu njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Plaća se po m³ ugrađenog betona.
	

	








m3
	0,69

	55

	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilno ugrađeno betonsko željezo prema detaljima iz projekta. Obračun po kg ugrađene armature.    
	
	kg
	92,00

	56
	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi za uličnu  kanalizaciju od tvrdog  polivinillhlorida (PVC)  sa jednoličnim  presjekom zida  (AWADUKT  PVC),  prema  standardu  EN1401, klase  Sn4,  sa  zaptivnim  prstenom  punih  zidova  čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m‘ montiranih i od nadzora primljenih.
PVC cijevi DN160 mm
	
	m'
	54,00

	57
	Nabavka i ugradnja čepova za PVC cijevi DN250mm, DN200mm i DN160mm koji će se postavljati na krajevima planiranih bočnih priključaka. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog čepa.
Čepovai za PVC cijevi DN160mm
	
	kom
	13,00

	58
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.                                                                         
	
	







kom
	












1,00

	59
	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice
	
	kom
	2,00

	60
	Probijanje otvora Ø20 cm u zidu revizionih okna radi priključenja bočnih  kraka fekalne kanalizacije. Nakon montaže bočnog priključka fekalne kanalizacije otvor okrpiti i obraditi. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Obračun po komadu obrađenog otvora.		
	
	kom
	13,00

	61
	Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama.Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	





kom
	1,00

	62
	Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	



kom
	1,00

	63
	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1,00

	UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA:

	UKUPNO (A1+A2):

	

	A. UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:

	

	
	B. POSEBNI TROŠKOVI
	
	
	

	64
	Izrada Elaborata orginalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta za sve faze radova, ovjerenog od strane licencirane geodetske firme. Elaborat dostaviti u po tri primjerka u digitalnoj i analognoj formi.
	
	kom
	3,00

	UKUPNO POSEBNI TROŠKOVI:

	REKAPITULACIJA

	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:

	POSEBNI TROŠKOVI:



REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

	UKUPNO RADOVI: 
	
	€

	NEPREDVIĐENI RADOVI
	
	

	Ponuđač će u finansijskom dijelu pod ovom stavkom navesti iznos od 5% od  ukupno ponuđene vrijednosti za sve radove na ime plaćanja eventualnih nepredviđenih radova. 
	
%
	5,00

	€

	UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI:
	
	€

	SVE UKUPNO (bez PDV-a):
	
	€








VI Način plaćanja

nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana uvođenja u posao 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 24.03.2021. godine do 08:30 sati.

Ponude će se otvoriti dana  24.03.2021. godine, u 08:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

20 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

	Uslovi za obavljanje djelatnosti:
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):       - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020-ispr.), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Licenca za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, izdata od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18).

Stručna i tehnička sposobnost:
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer hidrotehnika; licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer saobraćajni; U skladu sa članom 20 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ponuđač je dužan da za zaposlenog dostavi ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu). Za ovlašćene inženjere građevinskih radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i to:
Naručilac zadržava pravo da od svake ispostavljene privremene i okončane situacije Izvođača zadrži depozit u visini od 10% vrijednosti ukupno izvedenih i priznatih radova do isteka garantnog roka ili će Izvođač u trenutku dostavljanja zaključenog Ugovora, Naručiocu predati i neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.
- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža cijena vršiće se na sljedeći način:

                           najniže ponuđena cijena 
broj bodova = -----------------------------------  x 100    
                                ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.






Službenik za javne nabavke 	                                                             Ovlašćeno lice naručioca
        Zdenka Perović                                                                    Srđan Raičević, izvršni direktor
______________________	 M.P.                     ____________________________   










Obrazac 2




Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: ] 




M.P.












