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Broj: 012/21-06-1848/1 
Mjesto I datum: Bar, 29.09.2021. godina
Predmet nabavke: USLUGA zakup linije za VTMIS sistem

Međusobno povezivanje lokacija UPS - Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  ( Obosnik, Mavrijan i Koordinacioni Centar )  preko transportne mreže  provajdera. 
UPSIUL će izvršiti povezivanje svojih lokacija u transportnu mrežu provajdera preko  svojih sledećih pristupnih licenciranih mikrotalasnih likova u odgovarajućem  frekvencijskom opsegu: 
	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	Zakup kapaciteta, linkova i procesne opreme u prenosnom sistemu
	Relacija:
Obosnik (lokacija UPS) -  Obosnik (lokacija provajdera)
Povezivanje preko radio linka na 23MGHz i optike
	mjesec
	12

	2
	Zakup kapaciteta, linkova i procesne opreme u prenosnom sistemu
	Relacija:
Mavrijan (lokacija UPS) -  Možura (lokacija provajdera )preko linka na 18GHz
	mjesec
	12

	3
	Zakup kapaciteta, linkova i procesne opreme u prenosnom sistemu
	Relacija:
Koordinacioni centar (lokacija UPS) -  Volujica  (lokacija provajdera) preko linka na 18GHz
	mjesec
	12



UPS je već izvršio montažu  svojih mikrotalasnih paraboličnih antena na antenskim stubovima RDC-a na lokacijama:
1. Možura:
· Veličina antene 60cm
· Frekvencija: 18 GHz
· Visina na stubu RDC-a : cca 12m
1. Volujica:
· Veličina antene 60cm
· Frekvencija: 18 GHz
· Visina na stubu  RDC-a : cca 15-17m
1. Obosnik:
· Veličina antene 30cm
· Frekvencija: 23 GHz
· Visina na stubu RDC-a: cca 9m

kao i montažu ostale mikrotalasne opreme (rekovi, baterije) i povezivanje na elektroenergetsko napajanje u prostorijama RDC-a.  Provajder mora obezbijediti prostor za postavljanje reka  visine cca 1,2m u zatvorenoj prostoriji. Obaveza provajdera je da u svoju  finansijsku ponudu uključi  i  zakup infrastrukture RDC-a  za potrebe gore pomenutih mikrotalasnih antena na stubovima RDC-a. 

Pored  mikrotalasnog linka Obosnik (lokacija UPS) -  Obosnik (lokacija provajdera), UPS je realizovao i  link Obosnik (lokacija UPS) -  Obosnik (lokacija provajdera)  preko fiber optičkog voda koji je položen u zemlju između ove dvije lokacije i koji se mora povezati na provajdera.
Provajder kroz svoju transportnu mrežu, i preko tri  pristupna linka UPS-a,  mora  obezbjediti   prenos signala  između gore navedene tri  lokacije UPS-a  brzinom od 8Mbit/sec .  
Pristupni interfejs na opremi koju koristi UPS  je konektor RJ-45, sa protokolom TCP/IP Base TX 100.
Provajder će  obezbjediti dvosmjernu komunikaciju, sa raspoloživošću svoje   transportne mreže od minimum  99,99%.
U slučaju kvara u svojoj transportnoj mreži,  provajder se  obavezuje da će u najkraćem mogućem roku ( max 12 h), otkloniti  isti  i  obezbijediti  sigurnost  prenosa  podataka.
Naručilac ima pravo da, u okviru ponuđene cijene, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, zahtjeva uvođenje novih servisa/protokola u okviru traženog propusnog opsega.
 Naručilac ima pravo da ukoliko prestane potreba za uspostavljanjem komunikacionog linka prema lokaciji, ili iz drugih razloga, zatraži ukidanje servisa na lokaciji.
Provajder je dužan obezbijediti stalni monitoring 7/24/365 zakupljenog voda , na dijelu trase koja je u njegovoj nadležnosti. 
Provajder je dužan obezbjediti  stalni  monitoritng 24/7/365 opreme UPS-a, koja je postavljena na lokacijama provajdera.  Za tu potrebu UPS će obezbijediti provajderu NMS za monitoring svoje  opreme.  Provajder će obezbjediti  prostor  i elektroenergetsko napajanje  gdje će  UPS montirati  i izvršiti puštanje u rad svoj  NMS sistem  za potrebe monitoringa svoje opreme (tri mikrotalasna linka). 
Obaveza provajdera je da osim monitoringa, vrši najprostije poslove  održavanja opreme UPS-a (tri mikrotalasna linka) kao što su resetovanje linkova, zamjena osigurača.	
Tabela 1. Lokacije 
	LOKACIJE

	br
	Ime
	Adresa
	Latitude
	Longitude
	Nad. visina (m)

	Udaljene senzorske lokacije UPS-a

	1.
	Obosnik
	Herceg Novi
	L: 42o 24,560’ N
	G: 18o 36,642’ E
	585

	3.
	Mavrijan
	Ulcinj
	L: 41o 57,441’ N
	G:19o 10,518’  E
	385

	Kontrolni centar UPS-a

	3.
	Koordinacioni centar
	Dobra Voda, Bar
	-
	-
	-

	Lokacije provajdera

	4.
	Volujica
	Bar
	L: 42o 05’ 01” N
	G: 19o 06’ 19” E
	142

	5.
	Mozura
	Ulcinj
	L: 41o 57’ 49” N
	G: 19o 14’ 57” E
	465

	6.
	Obosnik 
	Herceg Novi
	L: 42o 24,560’ N
	G: 18o 36,642’ E
	585




Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
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