OBRAZAC 1  


Centralna banka Crne Gore

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 06/2025 (12-1437-3/2025)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 138

Mjesto i datum: Podgorica, 19.03.2025. godine





Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  03/23 i 84/24) Centralna banka Crne Gore objavljuje        




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

izvođenje radova na adaptaciji toaleta u objektu CBCG


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 














1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 
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Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 140.490,00 €.
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cijelinu.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
   1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
   2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
   3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
   4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
   5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
  6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
  7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ponuđene cijene, sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora. Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja avanse garancije tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja Stručnog nadzora i primopredaje radova.
[bookmark: _Hlk181945316][bookmark: _Hlk193178161][bookmark: _Hlk193101415]  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora. Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja Stručnog nadzora i primopredaje radova.
[bookmark: _Hlk178335703][bookmark: _Hlk193113209] Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 € sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka  izvršenja Ugovora. Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja polisu osiguranja od odgovornosti do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja Stručnog nadzora i primopredaje radova.
 Izvođač je dužan da 30 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od važenja garantnog roka za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 15 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač  blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 


Naručilac  će  u  postupku  javne  nabavke  izabrati  ekonomski  najpovoljniju  ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Cijena (C) (90 bodova)

Parametar  cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na  najnižu ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) =  (Najniža ponuđena cijena /  ponuđena cijena) x 90 bodova

[bookmark: _Hlk185924657]2. Kvalitet  (K) 10 bodova – garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal. 

Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal dobija maksimalni broj bodova 10.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal po formuli: 

 Broj bodova (K) = (Ponuđeni garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal/ Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal) x 10

Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od dvije godine od primopredaje radova, odnosno ne duži od pet godina od primopredaje radova.

Ako je ponuđen minimalni garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal (dvije godine od primopredaje radova) ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru. Garantni rok se iskazuje u godinama.

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova.
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730563]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.04.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.04.2025. godine u 09:00 sati.

 U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda .
radnim danima od 08:00  do 16:00  sati, zaključno sa danom 10.04.2025. godine do 09:00 sati. 

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. 
11.TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
[bookmark: _Toc62730564]12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

[bookmark: _Toc62730565]Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9]  [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Naručilac se obavezuje da: 
· obezbijedi neophodne uslove za izvršenje Ugovora;
· da obezbijedi Stručni nadzor (nadzorni organ);
· odredi i ovlasti odgovorno lice za koordinaciju sa ovlašćenim licem Izvođača, koje će obavještavati o eventualno nastalim problemima;
· izvrši plaćanje ugovorene cijene na način predviđen Ugovorom.

[bookmark: _Hlk174542916]Izvođač se obavezuje da:

· izvrši izvođenje radova na adaptaciji toaleta u objektu CBCG, a u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23); 
· za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovorenog posla, obezbijedi potrebnu opremu, sredstva za rad i da angažuje stručnu radnu snagu, u skladu sa dostavljenom Ponudom;
· nakon potpisivanja Ugovora, Naručioc je u obavezi da dostavi Rješenje o imenovanju odgovornih  lica za izvođenje predmetnih radova, spisak zaposlenih radnika koji će izvoditi radove, radi kontrole ulaska i izlaska iz objekta Naručioca na propisani način;
· izvrši obuku za minimalno četiri lica koja su zaposlena kod Naručioca u trajanju od najmanje dva dana;
· sve radove obavlja radnim danima isključivo poslije 16 časova, te danima vikenda;
· nakon završenog radnog dana, odnosno rada vikendom, ostavi prostor čistim;
· prilikom izvođenja radova izvrši odgovarajuću mehaničku i drugu zaštitu zidnih, podnih i drugih površina;
· sva eventualna oštećenja otkloni o svom trošku, u suprotnom će Naručilac angažovati treće lice i o trošku Izvođača izvršiti popravke, a nastali troškovi će biti umanjeni kroz okončanu situaciju; 
· izvrši sve ostale obaveze u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama Stručnog nadzornog organa. Otklanjanje primjedbi ne može uticati na ukupni ugovoreni rok.

Naručilac je dužan da obezbijedi stalni Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

UVOĐENJE U POSAO

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao:
· obavještenje o datumu uvođenja u posao za radove, a najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, i
· Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora. 

Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a Izvođač primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom Ugovora. 

Izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Prije uvođenja Izvođača u posao, Izvođač i Naručilac će  konstatovati stanje na terenu / lokacijama, instalacija u zoni gradilišta. Prilikom konstatovanja stanja neophodno je sačiniti pripadajuću foto dokumentaciju (na svakoj lokaciji zasebno). 

Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova vodi urednu gradilišnu i foto dokumentaciju vezanu za sve karakteristične detalje, postojeću i planiranu instalaciju i opremu, te da nakon završetka radova istu dostavi Naručiocu.

PRISTUP GRADILIŠTU

Izvođač je dužan da dozvoli Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlašćena od strane Stručnog nadzora, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa Ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. 

Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na gradilište. 

Ovlašćene osobe ograničavaju se na osoblje Izvođača i osoblje Naručioca, kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču. 

DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA

Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana prije uvođenja u posao, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dnevni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem - radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova.

Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.

Ako Stručni nadzor, tokom izvođenja radova, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu sa Ugovorom, tehničkom dokumentacijom i / ili nije u skladu sa stvarnim napredovanjem radova i sa iznesenim namjerama Izvođača, Izvođač je dužan da, u roku od 24h, dostavi pisano izjašnjenje i eventualnu korekciju dinamiku usled korigovanja stanja, bez promjene ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora.

STRUČNI  NADZOR

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti  nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ukoliko u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 

Stručni nadzor je ovlašćen da: 
· prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru, čijim sastavnim dijelom se smatraju tehničke specifikacije i predmjer radova iz Tenderske dokumentacije, odnosno tehnička dokumentacija; 
· provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; 
· odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; 
· određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  
· daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih Ugovorom; 
· kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; 
· vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost  Stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: 
· nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuju materijali i 
· pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

OSOBLJE IZVOĐAČA

Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz Ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. 

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu. Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene, ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinski jednake ili bolje od onih koje su navedene u Ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje; b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti; c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja sa aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine. Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz Ugovora. 

BEZBJEDNOST NA GRADILIŠTU

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan Naručiocu nadoknaditi svu štetu koju treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

KONAČNI OBRAČUN

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika, u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

GARANTNI ROK
Izvođač garantuje da je cjelokupna oprema nova i nekorišćena.

Garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal iznosi __ godine od primopredaje ugovorenih radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, u roku od maksimum 3 dana za kvar manjeg obima, odnosno maksimum 7 dana za veće kvarove. 

Garantni rok za radove iz stava 4 ovog člana počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja iste.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

PRIMOPREDAJA I PUŠTANJE U RAD

Uslov za primopredaju je pozitivni izvještaj Stručnog nadzora.

Primopredaja i puštanje u rad izvršiće se komisijski, uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, nakon dostavljanja Zapisnika o funkcionalnoj probi opreme, Zapisnika o obuci korisnika, Atesta, te druge potrebne tehničke i druge dokumentacije, a koju potpisuju / sprovode / kontrolišu Izvođač i Stručni nadzor, u skladu sa tehničkom dokumentacijom.  


NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA 

Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o izvršenom stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Ateste obezbjeđuje Izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

Testiranja sprovodi Izvođač, u skladu sa uslovima i normativima.

Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

UGOVORNA KAZNA
U slučaju kašnjenja u izvođenju radova krivicom Izvođača, isti je dužan da plati Naručiocu na ime ugovorne kazne (penala) iznos od jednog promila od vrijednosti Ugovora za svaki dan zakašnjenja, a najviše do visine od 5% od ukupne vrijednosti radova.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda radove.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorne kazne.

[bookmark: _Hlk189569351]GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

[bookmark: _Hlk193101342]Izvođač je dužan da, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora, koju će Naručilac aktivirati ako raskid Ugovora nastane zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Izvođača.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja Stručnog nadzora i primopredaje radova.
 
POLISA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
[bookmark: _Hlk187923879]Izvođač je dužan da, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 €, koja treba da važi 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora.

GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

[bookmark: _Hlk191457262]Izvođač je dužan da najkasnije 30 dana prije isteka Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal, na iznos od 5% od vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od važenja garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal. 

Izvođač se obavezuje da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 15 dana prije isteka prethodne. 
Ukoliko Izvođač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

Naručilac će raskinuti Ugovor naročito ako: 
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu Ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
  izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabranog Izvođača ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju Ugovora; 
 izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; 
 izmjenom se značajno povećava obim Ugovora; 
 promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamijeni u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama; 
[bookmark: _Hlk189648127] ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: 
(a) kada izvođač stane sa radom 5 dana, a taj zastoj u poslu nije predviđen dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca; 
(b) kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana; 
(c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje Ugovora, a Izvođač ne uspije da ih ispravi u razumnom roku, određenom od strane Stručnog nadzora; 
(e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje Ugovora; 
(f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti. 

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama. za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. 

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom. 

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to naročito ako: 
 ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja Ugovora; 
 kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. 

Ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. 

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. 

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. 

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova. 
[bookmark: _Hlk167445398]
U slučaju da Izvođač ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane Garancije za dobro izvršenje ugovora i Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama: radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; i/ili u slučaju kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama. 

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

 
Za praćenje realizacije ovog ugovora na strani Naručioca zadužena je Direkcija za bezbjednost, investicije i usluge.

Za zvaničnu komunikaciju u vezi sa svim pitanjima vezanim za realizaciju ovog ugovora, ugovorne strane određuju sljedeće kontakt osobe:

Za Naručioca:
Ime i prezime: 
e-mail:             
mob. tel.:	  

Za Izvođača:
Ime i prezime: 
e-mail:             
           mob. tel.:         

POVJERLJIVOST

Sve informacije ili podatke koje ugovorne strane saopšte jedna drugoj, a vezane su za izvršenje ovog ugovora, ili se odnose na poslovanje Naručioca, ili za njih Izvođač na bilo koji način sazna u toku izvršenja Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom.

Svako neovlašćeno saopštavanje podataka i informacija iz stava 1 ovog člana povlači krivičnu i materijalnu odgovornost. Obaveza čuvanja poslovne tajne iz stava 1 ovog člana traje i nakon izvršenja Ugovora.  

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
            
Sve nesporazume koji eventualno proisteknu iz ovog ugovora ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako to nije moguće ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok, kvalitet i obavezu završetka ugovorenih radova. 

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), ništav je.

[bookmark: _Toc62730566]14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.





































[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Centralna banka Crne Gore
Broj: 06/2025 (12-1437-3/2025)
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 19.03.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23 i 84/24), 



 
Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 138 iz Plana javne nabavke broj 0102-905-1/2025 od 31.01.2025. godine za izvođenje radova na adaptaciji toaleta u objektu CBCG, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca    dr Nikola Fabris, viceguverner  _____________________            
                                                                                                               s.r.                     
                                                                            
                      Službenik za javne nabavke Aleksandar Pavlićević________________
                                                                                                                   s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Aleksandar Terzić____________
s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Pavlićević
______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić_______________
                               s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Roganović_________
                                                                                                                       s.r.







16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske  dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje prijava kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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Arhitektura            Knjiga 02 


 


GRAĐEVINSKI PROJEKAT          


Hidrotehničke instalacije          Knjiga 03 


 


ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT          


Električne instalacije jake struje          Knjiga 04  
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SADRŽAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 


A/ TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 


TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 


 
B/ GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  


                                  LIJEVA GRUPACIJA  


- SUTEREN   


1. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
2. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
3. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
4. IZGLED TOALETA Ž 1-1      R 1:20 
5. IZGLED TOALETA M 2-2      R 1:20 
6. IZGLED TOALETA 3-3                                 R 1:20 
7. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
8. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
9. DETALJI NAMJEŠTAJA                       R 1:20 
10. DETALJI NAMJEŠTAJA                      R 1:20 
11. SPECIFIKACIJA OPREME                     R 1:20 
12. ŠEME                                                    R 1:20 


 
- PRIZEMLJE   


13. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
14. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
15. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
16. IZGLED TOALETA Ž i G 1-1     R 1:20 
17. IZGLED TOALETA Ž i G 2-2     R 1:20 
18. IZGLED TOALETA Ž 3-3                                 R 1:20 
19. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
20. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
21. DETALJI NAMJEŠTAJA                       R 1:20 
22. SPECIFIKACIJA OPREME                     R 1:20 
23. ŠEME                                                    R 1:20 


 
- PRVI SPRAT   


24. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
25. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
26. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
27. IZGLED TOALETA Ž  1-1                         R 1:20 
28. IZGLED TOALETA Ž  2-2       R 1:20 
29. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
30. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
31. SPECIFIKACIJA OPREME                     R 1:20 
32. ŠEME                                                    R 1:20 
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- DRUGI SPRAT   


33. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
34. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
35. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
36. IZGLED TOALETA Ž  1-1                         R 1:20 
37. IZGLED TOALETA Ž  2-2       R 1:20 
38. IZGLED TOALETA Ž  3-3       R 1:20 
39. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
40. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
41. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
42. SPECIFIKACIJA OPREME                     R 1:20 
43. ŠEME                                                    R 1:20 


 
   
                                  DESNA GRUPACIJA  


- SUTEREN   


1. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
2. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
3. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
4. IZGLED TOALETA M/Ž 4-4     R 1:20 
5. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
6. SPECIFIKACIJA OPREME                             R 1:20 
7. ŠEME                             R 1:20 


      
- PRIZEMLJE   


8. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
9. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
10. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
11. IZGLED TOALETA OSI i M 1-1     R 1:20 
12. IZGLED TOALETA OSI  2-2     R 1:20 
13. IZGLED TOALETA OSI i M 3-3     R 1:20 
14. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
15. SPECIFIKACIJA OPREME                             R 1:20 
16. ŠEME                             R 1:20 


 
- PRVI SPRAT   


17. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
18. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
19. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
20. IZGLED TOALETA  M 1-1     R 1:20 
21. IZGLED TOALETA  M  2-2     R 1:20 
22. IZGLED TOALETA M 3-3                     R 1:20 
23. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
24. SPECIFIKACIJA OPREME                             R 1:20 
25. ŠEME                             R 1:20 


 
- DRUGI SPRAT   


26. POSTOJEĆE STANJE      R 1:20 
27. PLAN INTERVENCIJA                                                                                    R 1:20 
28. NOVOPLANIRANO STANJE     R 1:20 
29. IZGLED TOALETA  M 1-1     R 1:20 
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30. IZGLED TOALETA  M  2-2     R 1:20 
31. IZGLED TOALETA M 3-3                     R 1:20 
32. DETALJI NAMJEŠTAJA      R 1:20 
33. SPECIFIKACIJA OPREME                             R 1:20 
34. ŠEME                             R 1:20 


 
 
 
OPISI SLOJEVA PODOVA, ZIDOVA 
3D VIZUALIZACIJA 
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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TEHNIČKI OPIS 
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Glavni projekat je urađen za potrebe adaptacije mokrih čvorova u sklopu Sjedišta Centralne banke Crne Gore. 


Glavni projekat je urađen u skladu sa važećim zakonskim odredbama i shodno zahtjevima Investitora, a na osnovu i u saglasnosti 
sa: 


1. Projektnog zadatka investitora za izradu tehničkog rješenja adaptacije mokrih čvorova 
 


1. LOKACIJA I KONCEPT 


Predmetna lokacija se nalazi na Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6, Opština Podgorica. 
Glavni ulaz u predmetni objekat je lociran sa strane Bulevara Svetog Petra Cetinjskog. Radi se o već postojećem objektu koji je 
izgrađen 1953. godine, spratnosti Su+P+2. Anex objekta je realizovan u periodu od Aprila 2001. do Novembra 2005. kada je 
objekat tehnički opremljen. 


Predmet ovog Glavnog projekta su sanitarni čvorovi, koji su tokom radova na Anexu 2001-2005. godine renovirani i nalaze se u 
funkcionalnom stanju, sa primjetnim tragovima korišćenja, dotrajalosti i prevaziđenosti estetskih i funkcionalnih rješenja. 


Projektom se uklanjaju sve postojeće instalacije, sanitarije, slojevi podova i zidova, kao i spoljašnja bravarija i unutrašnja stolarija. 
U planu intervencija je predviđena demontaža sanitarija sa opremom: wc šolja, pisoara, bojlera, umivaonika sa česmama i 
sifonima, dispenzera za papir i ubruse, dozatora za sapun, kanti; termotehničkih uređaja: klima i ostala prateća oprema; 
postojećih elektroinstalacija: utičnice, rasvjeta, kablovi; demontaža kanalizacione i vodovodne mreže. 


U novoplaniranom stanju je kroz prenamjenu i reorganizaciju prostora toaleta dobijen jedan sasvim novi ambijent, koji kroz odabir 
keramike, stolarije, bravarije i na kraju opreme zaokružuje toalete kao krucijalni sadržaj jednog objekta sa ostatkom planiranog 
enterijerskog uređenja prostora banke.  


Značajne intervencije su odrađene na toaletima u prizemlju, gdje je u sklopu njih predviđen toalet za goste - stranke i za OSI - 
osobe sa smanjenom pokretljivošću. Toaleti su grupisani tako da se na lijevoj strani nalaze ženski toaleti a na desnoj strani 
muški toaleti.  


Toaleti suteren – motaža novih PVC vodovodnih cijevi sa svim pripadajućim elementima razvoda, montaža niskošumnih 
kanalizacionih cijevi sa pripadajućim elementima, izrada novih električnih instalacija jake struje, novi sistem ventilacije, izrada 
novih hidroizolacionih površina na podovima i dijelu zidnih površina svih mokrih čvorova, izrada novih obloga zidova i podova u 
vidu keramičkih pločica, ugradnja sanitarija i svih pratećih higijenskih elemenata i opreme, u visokom nivou kvaliteta, ugradnja 
nove aluminijumske bravarije. 


Toaleti prizemlje - motaža novih PVC vodovodnih cijevi sa svim pripadajućim elementima razvoda, montaža niskošumnih 
kanalizacionih cijevi sa pripadajućim elementima, izrada novih električnih instalacija jake struje, novi sistem ventilacije i 
klimatizacije, izrada novih hidroizolacionih površina na podovima i dijelu zidnih površina svih mokrih čvorova, izrada novih obloga 
zidova i podova u vidu keramičkih pločica, ugradnja sanitarija i svih pratećih higijenskih elemenata i opreme, u visokom nivou 
kvaliteta, ugradnja nove aluminijumske bravarije, definisanje namjene toaleta, kao i pozicija toaleta za OSI i goste, ostava za 
čistačicu. 


Toaleti prvi i drugi sprat - motaža novih PVC vodovodnih cijevi sa svim pripadajućim elementima razvoda, montaža niskošumnih 
kanalizacionih cijevi sa pripadajućim elementima, izrada novih električnih instalacija jake struje, novi sistem ventilacije i 
klimatizacije, izrada novih hidroizolacionih površina na podovima i dijelu zidnih površina svih mokrih čvorova, izrada novih obloga 
zidova i podova u vidu keramičkih pločica, ugradnja sanitarija i svih pratećih higijenskih elemenata i opreme, u visokom nivou 
kvaliteta, ugradnja nove aluminijumske bravarije, kao i plakara na mjestima gdje je enterijerski to bilo neophodno. 
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Pregled ostvarenih površina po etažama 


 Neto 


Suteren 21,16 m2 


Prizemlje 31,67 m2 


Prvi sprat 28,61 m2 


Drugi sprat 31,64 m2 


Ukupno 113,08 m2 
 


2. KONCEPT, IDEJA, OBLIKOVANJE 


Toalet je osmišljen u minimalističkom i modernom stilu, sa fokusom na čiste linije, neutralne tonove i suptilne teksture koje 
prostoru daju osjećaj svježine, čistoće i funkcionalnosti. Zidovi su obloženi keramičkim pločicama velikog formata i manjeg 
formata radi postizanja vizuelne dinamike. Obloženi su do 1,5 m visine u imitaciji teraca sa sjajnom završnicom nježnih sivih 
tonova dimenzija 60x60 cm, i ostatak visine zida sa vertikalno naslaganim keramičkim pločicama u neutralnoj boji bijele sa 
sjajnom završnicom dimenzija 20x60 cm. Pod je pokriven keramičkim pločicama istog tonaliteta i dizajna kao što su pločice na 
zidu tako da se prostor vizuelno dijeli po horizontali. 


Sanitarije su bijele, sa sjajnom završnicom, dok je pult lavaboa izrađen od bijele keramike sa donjim dijelom koji je izrađen od 
oplemenjene iverice debljine 18mm u boji drveta Light natural Oak, čime se doprinosi luksuznom utisku. Akcentni elementi, 
poput slavina, ručki i ostale galenterije, izvedeni su u sivom matiranom hromu za sofisticiran izgled i dodir. Ramovi ogledala i 
kuke su u crnom tonu. Ogledalo je velikih dimenzija, sa tankim ramom. 


Rasvjeta je pažljivo osmišljena, uključujući toplu bijelu LED plafonsku svjetlost. Obrada plafona je zamišljena kao metalni 
spušteni plafon, sa sjajnom završnicom. Paravani koji se nalaze u muškim toaletima kao vizuelna  pregrada između pisoara, 
izrađeni su od čelične konstrukcije koja je prethodno plastificirana u crnoj boji. 


Posebna pažnja posvećena je ekološkim aspektima. Slavine i vodokotlići imaju opciju za uštedu vode, dok LED rasvjeta 
doprinosi energetskoj efikasnosti. Ovaj koncept kombinuje estetiku, praktičnost i održivost kako bi toalet postao prijatan i 
funkcionalan prostor. 


3. KONSTRUKCIJA OBJEKTA  


Konstrukcija objekta se ne mijenja, već se zadržava u postojećim gabaritima.  


4. MATERIJALIZACIJA 


FASADA 


Predviđeno je postavljanje novih kamenih obloga oko spoljašnje aluminijumske bravarije, od štokovanog mermera u maniru već 
postojeće kamene fasade.  


ZIDOVI 


Unutrašnji pregradni zidovi su projektovani u istoj materijalizaciji. Postoje oni od pregradnog bloka debljine 10cm, u podužnom 
malteru 1:2:6, sa prevezom na pola opeke, ostvarujući pravilnu vezu sa ostalim zidovima. Zidnu keramiku čine dva tipa: Pietra 
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di gre bianco pločica 60x60 cm, sjaj od proizvođača Unicoma ili ekvivalent, i Blanco Brillo, 20x60 cm, bijela, sjaj od proizvođača 
Super ceramica ili ekvivalent. 


PODOVI 


Svi podovi u toaletu su sa završnom obradom od keramike i sa adekvatnim slojevima zvučne, hidro i termo izolacije ispod. Podnu 
keramiku čini tip: Pietra di gre bianco pločica 60x60 cm, sjaj od proizvođača Unicoma ili ekvivalent. 


PLAFONI 


Plafoni su prilagođeni namjeni prostora. Plafoni su planirani kao sistem kasetnog spuštenog plafona Armstrong Clip-in ili 
ekvivalent. Čini ga sistem sa skrivenom potkonstrukcijom GemaGrid. Ima ravan, monolitni izgled plafona sa minimalno vidljivim 
spojnicama, bez perforacije. 


IZOLACIJA  


Predviđene su sve izolacije od štetnih unutrašnjih uticaja vode, u skladu sa važećim standardima i propisima. 
- hidroizolacija podova i zidova  ( SIKA sistem)
Hidroizolacija je izvedena na podnim pločama u dijelu toaleta.
Termička zaštita je uskladu sa važećim propisima.
Svi slojevi i materijali projektovani su u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.


5. BRAVARIJA I STOLARIJA


Fasadni otvori prozora predviđeni su od ALU profila sa termo prekidom. Prozori su izrađeni od visokootpornog tvrdog ALU-a sa 
višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozori su dihtovani 
trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora je u maniru postojeće bravarije ostatka 
objekta. Krila prozora su zastakljena termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovani EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora.  


6. INSTALACIJE


Toaleti su opremljeni elektroinstalacijama jake i slabe struje, instalacijama vodovoda i kanalizacije kao i termotehničkim 
instalacijama koje su obrađene posebnim projektom, a na osnovu uslova koje daju nadležna komunalna gradska preduzeća i  
prema  važećim  zakonskim  propisima. Sve instalacije i građevinski dio projekta su međusobno usklađeni. 


Radovan Đurović, spec.sci.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSUGURANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA 
OBJEKAT TOKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA OBJEKTA  


(PROCEDURE ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA, PROGRAM ISPITIVANJA) 
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 Opšte odredbe 
 


Svi stavovi predračuna radova podrazumjevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, 
predračunu radova, statičkom računu, detaljima iz projekta, kao i naknadnim detaljima projektanata, važećim tehničkim 
propisima, JU standardima i uputstvu nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i precizno. 
 
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenom cijenom 
Izvođača. Cijene upisane u u predračunu radova su prodajne cijene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa 
uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu za izvođenje radova ukoliko ista za izvođenje određenih pozicija radova 
nije posebno predračunom predviđena, vodu, osvjetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje 
materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, režiju izvođenja, doprinose, sve državne opštinske 
dažbine, zarada izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cijene građevinskog 
proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju prosječne norme u građevinarstvu. 
 
Preduzeće-izvođač nema pravo da zahtijeva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cijene u predračunu radova, izuzev ako 
je u nekoj poziciji ovog predračuna navedeno da se izvjestan rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe, neće 
se priznavati nikakva naknada, odnosno doplata, na cijene upisane u predračunu radova na ime povećanja normiranih vrijednosti 
iz «prosječnih normi u građevinarstvu». 
 
Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema stvarno izvedenim količinama, što je obavezno i za izvođača i za 
investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predračuna nije naznačeno drugačije. Opis radova iz «prosječnih normi 
u građevinarstvu» obavezni su za izvođača ukoliko opisom u pojedinim pozicijama predračuna nijesu dopunjeni. 
 
Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijala, obavezujući izvođača da sve takve vrste radova izvodi u pojedinim pozicijama 
po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko nije u datoj poziciji drugačije predviđeno. 
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim 
propisima JU standardima i opisu odgovarajućih pozicija radova u predračunu. 
 
Ugrađivanje materijala mora da odobri predstavnik investitora. Materijal mora biti prvoklasan, predviđene vrste, osim ukoliko 
pozicijom predračuna nije preciziran njegov kvalitet manje vrijednosti. Sav materijal za koji predstavnik investitora konstatuje da 
ne odgovara pogodbenom predračunu i uslovima, izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta. 
 
Ukoliko izvođač, pak pokuša da isti upotrijebi, predstavnik investitora će obustaviti radove, a svi troškovi proistekli iz obustave 
radova pašće na teret izvođača. Za svaki materijal koji se ugrađuje glavni izvođač ili proizvođači moraju predhodno podnjeti 
nadzornom organu atest nadležne ovlašćene ustanove. U spornim slučajevima materijal se ima poslati Institutu za ispitivanje 
materijala Crne Gore, čiji je nalaz mjerodavan i za investitora i za izvođača. 
 
Ako izvođač i pored negativnog nalaza Instituta za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje ne kvalitetan materijal, investitor će 
narediti da se određeni dijelovi objekta ili cio objekat poruše, a sva materijalna šteta od rušenja pada na teret izvođača radova 
prava reklamacije i prigovora na rješenje o rušenju koje u tom smislu donose investitor ili građevinska inspekcija. 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba radne snage odgovarajuće stručne kvalifikacije 
kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u prosječnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtjev 
investitora udalji sa gradilišta svakog nestručnog i nesavjesnog radnika. 
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Rukovodilac gradilišta, kao predstavnik izvođača, dužan je prije početka svakog rada da blagovremeno zatraži od predstavnika 
investitora potrebno objašnjenje planova i obavještenje za sve radove koji nijesu dovoljno definisani projektnim elaboratom. 
 
Ako izvođač, ne konsultujući nadzornog organa investitora, pojedine radove pogrešno izvede, ili ih izvede protivno dobijenom 
uputstvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti 
nikakvo opravdanje, već je u ovakvom slučaju izvođač dužan da, bez obzira na količinu izvršenog posla, izvedene radove o 
svom trošku poruši i sav šut ukloni sa gradilišta, pa ponovo na svoj teret radove izvede kako je to predviđeno planovima, opisima, 
detaljima ili uputstvom nadzornog organa. 
 
Ako izvođač, na svoju ruku bez dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika investitora kroz građevinski dnevnik, neke radove 
izvede bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da za iste zahtjeva doplatu. 
 
Zgradu i gradilište tokom izvođenja radova izvođač mora stalno održavati uredno i čisto, a po završetku radova, prije predaje 
objekta, sve rupe, wc jame, rupe od skele i ograde i dr. je dužan da zatrpa, dobro nabije da se kasnije ne bi javila slijeganja, 
poravna i cijelu površinu izniveliše. 
 
Za tehnički pregled i primopredaju izvođač mora da cijeli objekat i građevinsku parcelu očisti od šuta, viškova materijala, svih 
sredstava rada i pomoćnih objekata. 
 
Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa i staze, stepeništa u objektu, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti, a 
takođe i kompletna stolarija, bravarija, aluminijum, zidne, staklene i krovne površine i sanitarije u sanitarnim čvorovima. 
 
Kolovoz i trotoari oštećeni u toku izvođenja radova ili uslijed transporta moraju se dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i 
primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi se neće posebno plaćati i moraju biti obuhvaćeni jediničnim cijenama 
izvođačkih radova u pogodbenom predračunu. 
 
Eventualnu štetu koju bi izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim zgradama, dužan je da otkloni 
i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Posebno se skreće pažnja izvođaču da je jedino on odgovoran za svu 
eventualnu štetu nanetu svojom nepažnjom, neodgovornim ili nestručnim radom susjednim postojećim objektima. 
 
Ukoliko se u toku izgradnje pojavi potreba osiguranja temelja postojećih susednih objekata, takav rad će investitor posebno 
platiti, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu nastalu štetu ukoliko blagovremeno ne preduzme sve potrebne mjere za 
osiguranje susjednih objekata. 
 
U slučaju konstruktivnih izmjena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih pozicija radova iz pogodbenog 
predračuna radova, nastale viškove ili manjkove izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i ograničenja, kao i bez prava na 
odštetu, s tim što će mu se bilo višak ili manjak obračunati po pogodbenim cijenama. 
 
U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u ovom predračunu, izvođač je dužan da za iste dobije 
odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i sve to uvede u građevinski dnevnik, a prema cjenovniku svih materijala 
i radne snage, koje je dužan da priloži uz ponudu. Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijal i 
dr.), zahtjeva od izvođača pismenu garanciju da su izvedeni radovi trajni i kvalitetni. 
 
Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni ne bi oštetili 
radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na račun krivca, u protivnom, 
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troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog 
nepridržavanja dogovorenog redoslijeda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. 
 
Izvođač je obavezan da nadzornom organu dostavi na uvid uzorke novih materijala na osnovu kojih će ovaj izvršiti izbor, što se 
neće posebno plaćati već ulazi u jediničnu cijenu pozicije. 
 
Pored svih privremenih objekata koji su izvođaču potrebni za izvođenje radova, izvođač je dužan da obezbjedi prostoriju za 
kancelariju nadzornog organa i da je za vrijeme gradnje objekta održava u redu uz potrebno osiguranje svijetla, grijanja, čišćenja, 
kao i neophodnog kancelarijskog inventara. 
 
Ukoliko je izvođaču potrebno da, radi organizacije gradilišta i uskladištenja materijala, pored gradilišne parcele zauzme još i 
susjedna zemljišta i trotoare, izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje nadležnih organa vlasti, odnosno od sopstvenika, 
s tim da potrebne izdatke za ovo korišćenje ne može posebno da zaračunava investitoru. 
 
Izvođač radova je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu u svemu prema «Pravilniku o zaštiti na radu u 
građevinarstvu». Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda preda investitoru sve potvrde koje su zakonom i propisima 
predviđene (o postavljanju objekta na regulacionu liniju, priključcima na energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i 
td.) Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret izvođača. 
 
Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodiće izvođač na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući 
potrebne podatke koje predstavnik investitora svakodnevno pregleda i overava svojim potpisom na svakoj strani. Prije pogodbe 
izvođač je obavezan da izvrši prethodnu kontrolu količinu radova datih u predračunu. 
 
Sastavni dio ugovora su pored ovih opštih uslova, takođe posebni uslovi investitora, postojeća tehnička i zakonska regulativa, 
kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. 
 
Zemljani radovi 
 
Prije početka izvođenja zemljanih radova izvođač je dužan zemljište na kome se postavlja objekat : 
 
- očistiti od korova, drveća i šiblja, 
- da zgradu u prisustvu nadzornog organa tačno kočevima obilježi na terenu 
- da kote cjelokupnog terena koji se obuhvata gradnjom snimi na svakih 5,0 m u poprečnom i podužnpm pravcu i da sve dobijene 
podatke unese u građevinsku knjigu. Iz ovih podataka kasnije će se izvršiti obračun zemljanih radova. 
 
Sve ove radove uračunati u cijenu iskopa, pošto se isti neće posebno plaćati, osim ukoliko to predračunu nije drugačije iskazano. 
Jediničnom cijenom iskopa obuhvatiti i zaštitu oplatom drveća i koje se neće sjeći. Kopanje i nasipanje izvršiti tačno po planu. 
Kopanje za temelje - temeljni ploču, temeljne stope ili trakaste temelje, mora biti potpuno horizontalno, prema dimenzijama i 
kotama iz projekta. Dozvoljeno odstupanje je +/-0,3cm. 
 
Kopanje zemlje u širokom iskopu vršiti po obimu stopa temelja i obodnih zidova pošto se potkopavanje profila temeljnih jama 
radi proširenja za stope temelja najstrožije zabranjuje bez obzira na kategoriju zemljišta. Iskop zemlje na određenu dubinu kod 
stopa temelja izvršiti neposredno prije betoniranja temelja da se temeljno dno ne bi eventualno raskvasilo ili presušilo. 
 
Određivanje kategorije zemljišta izvršiće na terenu zajednički predstavnik investitora i izvođača u svemu prema uputstvima iz 
prosječnih normi u građevinarstvu i privremenim tehničkim propisima za zemljane radove. Prekopavanje nije dozvoljeno. Ukoliko 
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izvođač iskopa dublje nego što je planom predviđeno ili rđavo izravnja dno iskopa, dužan je da o svom trošku i sa svojom 
materijalnom i radnom snagom prekopani dio iskopa, popuni nabijenim betonom razmjere 100kg cementa na 1,0 m3 šljunka do 
predviđene kote po planu. Iskopanu zemlju upotrijebiti prvenstveno za nasipanje oko i iznad temelja, zidova i podova, kao i 
nasipanje-planiranje dvorišta, ukoliko to bude potrebno, a ostatak odvesti sa gradilišta na deponiju određenu od strana nadležnih 
organa u kojoj se objekat gradi, zemlju razasuti i grubo rasplanirati. 
 
Crpljenje atmosferske vode i povremeni dotok vode u temelje neće se posebno plaćati. Crpljenje vode, ukoliko je dotok mali, 
vršiće se ručno-sudovima, a ako je veći onda ručnim ili motornim pumpama. Ukoliko je dotok vode naročito velik i traži upotrebu 
snažnih pumpi i veće troškove takvi radovi obračunaće se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema zakonskim 
odredbama. 
 
Betoniranje temelja ne smije otpočeti dok predstavnik investitora u prisustvu izvođača ne pregleda i ne primi iskope i dok se u 
građevinsku knjigu ne unesu obračunski podaci o završenim iskopima. 
 
Ako se prilikom iskopa naiđe na dijelove nekog porušenog ili zatrpanog objekta ili slično, a oni nisu obuhvaćeni pozicijom rušenja 
postojećih objekata ovi radovi će se platiti posebno kao ne predviđeni radovi, a cijena će se formirati na osnovu analize stvarnih 
troškova. Ukoliko se u iskopu zemlje naiđe na predmete od arheološke vrijednosti, o nalazu se preko predstavnika invetitora 
imaju hitno obavjestiti nadležni organi vlasti, a radovi na tom dijelu do daljnjeg obustaviti. 
 
Nasipi i tamponi 
 
Nasipe i tampone raditi odmah po završetku pojedinih predhodnih radova kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje drugih 
radova, oslobađanje gradilišta od iskopane zemlje i što potpunija zbijenost nasipa. Prije izrade nasipa, međutim, moraju se uzet 
svi obračunski podaci izvedenih radova ukoliko bi posle izrade nasipa ovo bilo onemogućeno. 
 
Sva nasipanja zemljom podrazumjevaju upotrebu zdrave i čiste zemlje iz izvršenih iskopa. Humus i razni otpadni materijali sa 
organskim otpacima koji trule ne smiju se upotrebljavati za nasipanje. Zavisno od visine nasipanja, vlažnosti zemlje i drugih 
okolnosti, nasipanje i nabijanje izvršiće se u slojevima debljine 20-30 cm. 
 
Kad god je to moguće, izradu nasipa izvesti uz mašinsko nabijanje. U svakom slučaju svi izrađeni nasipi moraju biti sabijeni do 
projektom predviđene zbijenosti - kako kasnije ne bi došlo do deformacija i šteta na konstrakcijama koje leže na nasipima. 
 
Tamponske podloge predviđene projektom i pogodbenim predračunom izvesti od prirodne mješavine čistog šljunka u 
predviđenim slojevima mjereno u zbijenom stanju. Zbijanje tampona izvršiti takođe mašinski, a tamo gdje je to nedozvoljeno ili 
nemoguće, izvršiti standardnim ručnim nabijanjem. Obračun izvedenih radova je po m2 ili m3, što će biti definisano u predračunu 
radova. 
 
Zidarski radovi 
 
Materijal upotrebljen za zidanje mora biti prvoklasan i mora odgovarati sljedećim JU standardima: 
- opeka i ostali opekarski proizvodi:B.D1. 011 do B.D1.015/79; B.D1.022 i B.D1.030/79; B.D1.016 i B.D1.017/84 
- kreč :B.C1. 020/81 
- cement :B.C1.009 i B.C1.011/82 
- pesak :B.B8.040/82 i B88. 042/84 
- gips : B.C1.030 
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Voda koja se upotrebljava za spravljanje maltera mora biti čista bez ikakvih organskih sastojaka koji bi mogli štetno da utiču na 
kvalitet maltera i mora odgovarati odredbama JUS-a U.M1.058. 
Zidanje opekom 
 
Izrada mora biti stručna, sa kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema važećim tehničkim propisima i prosječnim normama 
u građevinarstvu. Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih 
komada manjih od ¼ opeke, s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smiju stavljati jedno do drugog u zid. 
 
Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom tj. bez šupljina. Malter u spojnice ne smije biti deblji 
od n = 1cm. Spoljne fuge ostaviti prazne do dubine od 1.5 – 2.0 cm radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova. Iscureli malter 
iz spojnica okresati mistrijom dok je još svjež. Za vezu pregradnih zidova debljine d=12cm (pola opeke) sa masivnim zidovima, 
iz masivnih zidova u svakom četvrtom redu ispustiti po pola opeke. 
 
U visini iznad vrata na cca 2.00 m od poda, kod zidova debljine d=12cm izraditi armaturno betonski serklaž visine H=20 cm od 
betona klase MB 30, armiran sa +/- 2F 10 i uzengijama UF6/25 cm. 
 
Vezu pregradnih zidova od opeke sa armirano betonskim zidovima i stubovima izvesti povezivanjem žice F 3mm u svakom 
drugom redu opeke sa ispuštenim brkovima iz betonskih elemenata. Prilikom zidanja na velikoj temperaturi opeku kvasiti-
zamakati je u vodu. Kod zidanja u cementnom malteru opeku uvijek obavezno kvasiti. Zidanje opekom u cementnom malteru se 
zabranjuje u seizmičkim područjima. 
 
Obračun radova 
 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su sav rad, materijal, normalan rastur materijala, alat, spoljašni i unutrašnji transport, pokretne 
zidarske skele, zarada, svi doprinosi i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće plaćati posebno, već ulaze u jediničnu 
cijenu zidanja. 
 
Svi ispadi, iz zidnih površina kao što su prozorski banci, lukovi, vijenci, proširenja kod dimnjačkih kanala, međuprozorski stupci 
i dr. neće se zasebno plaćati, već su uračunati u kubaturu zidanja. 
 
Takođe, cijenom zidanja je predviđeno izvođenje svih otvora i žljebova za prolaz vertikalnih vodova kanalizacije, centralnog 
grijanja, elektroinstalacija, olučnih cijevi, dimnjačkih kanala i sl. sa kasnijim zazidavanjem opekom ili krpljenjem žljebova sa 
rabiciranjem i malterisanjem posle završne montaže instalacija i za sve ove radove se neće plaćati posebna nadoknada. 
 
Način obračuna plaćanja biće u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinsko zanatskih radova, važećim prosečnim 
normama u građevinarstvu i odgovarajućim tačkama predmjera radova i to po m3 za masivne zidove i m2 za pregradne zidove, 
ukoliko to posebnim pozicijama radova ne bude drugačije naznačeno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature 
zidanja kompletno sa nadvratnom i nadprozornom gredom, s tim što prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini 
zida po mjerama upisanim u planu. Smanjenje zida u prozorskim nišama, ukoliko ih ima neće se odbijati od kubature zidanja. 
 
Malterisanje 
 
Malter za malterisanje mora odgovarati odredbama JUS-a U.M2.002 i U.M2.012/68. Sa malterisanjem početi tek kada se objekat 
relativno slegne (nakon 2-3 mjeseca) i kada se zidovi potpuno osuše na odgovarajućoj temperaturi. 
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Prije početka malterisanja spojnice zidova očistiti i izdubiti do dubine od 1.5 cm. Radi boljeg prijenjanja maltera zidovi moraju biti 
čisti i suvi, odnosno dobro nakvašeni kod malterisanja cementnim malterom. Ukoliko je na zidovima izbila šalitra, izvođač je 
obavezan da ih prije malterisanja o svom trošku četkom očisti i opere rastvorom sone kiseline u vodi u razmjeri 1 :10. 
 
Sve betonske površine, bilo da su livene ili Zidane (blokovi), bez obzira da li je u odgovarajućoj poziciji naglašeno, moraju se 
prethodno isprskati rijetkim cementnim malterom što se neće posebno plaćati, već ulazi u cijenu pozicije. 
 
Malterisanje izvršiti u dva sloja ukupne debljine 2.0-2.5 cm i to : 
- prvi sloj raditi od maltera spravljenim sa grubim, oštrim prosijanim pijeskom  
- drugi - završni sloj od maltera sa finim pijeskom nakon što se prvi grubi sloj dobro osuši. 
 
Za izradu drugog-završnog sloja malter mora biti prosijan kroz gusto sito. Površine poslije malterisanja moraju biti ravne i glatke, 
bez talasa, udubljenja ili ispupčenja. Ivice mogu biti prave i oštre ili malo zaobljene – oborene po zahtjevu projektanta, a uglovi 
na sastavu zidova i zidova i plafona oštri i pravi. 
 
U svemu ostalom važe opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi za zidarske radove. Obračun se vrši po m2 


stvarno omalterisanih plafona i zidova po odbitku otvora prema važećim prosječnim normama u građevinarstvu. 
 
Postavljanje i skidanje skele u prostorijama, krpljenje šliceva nakon postavljanja instalacija, čišćenje prostorija, prozora i vrata 
od maltera i drugo se neće posebno plaćati, već ulazi u cijenu malterisanja. 
 
Betonski i armirano-betonski radovi 
 
Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema »Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i 
armirani beton»,Sl.list SFRJ br.11/87. Za svaku poziciju i vrstu rada u predračunu je označena okvirna veličina presjeka za 
obračun i marka betona koja se mora održati, a što izvođač dokazuje izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih tela kod 
nadležnog Zavoda za ispitivanje građevinskog materijala po propisima određenim gornjim uputstvom. Probne kocke izvođač je 
dužan da izvede po propisima. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala CG merodavan je i za izvođača i za investitora. Troškovi 
ovog ispitivanja padaju na teret izvođača radova i uračunati su u jediničnu cijenu. Konstrukcije od vodonepropusnog betona 
posebno su označene u pogodbenom predračunu. 
 
U slučaju potrebe vršenja probnih opterećenja pojedinih konstrukcija, kada su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute 
marke ugrađenog betona, troškove za izvršenje ovih radova snosi izvođač bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. 
 
Ako se probna ispitivanja vrše na zahtjev investitora, odnosno nadzornog organa, a rezultati probnih i kontrolnih tela su bili 
zadovoljavajući, troškovi ispitivanja padaju na teret investitora, a u slučaju negativnih rezultata dobijenih probnim opterećenjem, 
troškovi padaju na teret izvođača. 
 
Svi radovi se imaju izvesti prema statičkom proračunu, nacrtima i detaljima, solidno i stručno, sa odgovarajućom kvalifikovanom 
radnom snagom i pod stručnim nadzorom, a svi izliveni dijelovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno prema dimenzijama u 
projektu. 
 
Izrada i ugrađivanje betona se po pravilu vrši mehaničkim putem. Ručno ugrađivanje dopušta se samo po odobrenju nadzornog 
organa i to kada se radi o malim količinama i konstrukcijama koje nisu nosive. 
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Ručno ugrađivanje vršiti sa dobrim nabijanjem, u slojevima i kucanjem po oplati, a mehaničko vibratorom i previbratorom. Kada 
je dubina sipanja veća od H = 1,0 m, spuštanje betona obavezno vršiti pomoću lijevka. 
 
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati tehničkim uslovima »Pravilnika o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani 
beton» i odredbama JU standarda i to : 
- agregat :B.B3.100/83;B.B3.010/86;U.M1.057; 
- cement : B.C1.009/82;B.C1.011/82;B.C1.013/80;B.C1.014/82 
- čelik za armiranje:C.B0.500/72;C.B3.021;C.K6.020/55;C.K6.021/57; C.K6.210/86; 
- gradnja za oplatu, skele, podupirače i dr:D.B1.021/82; D.B1.025/82; D.B7.020/55;D.C1.041/82; 
 
Za spravljanje betona može se upotrebiti voda za koju postoje dokazi da je podobna ovoj namjeni i da odgovara odredbama 
JUS-a U.M1.058/85.  
 
Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Za pozicije od 
ne armiranog betona upotrebiti vlažan beton, a za armirane konstrukcije upotrijebiti plastičan beton. Marka betona određena je 
opisom svake pojedinačne pozicije i izvođač je mora postići upotrebom odgovarajućeg materijala. 
Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a u toku betoniranja permanentno ih 
kontrolisati. Betoniranje se ne smije otpočeti prije nego što nadzorni organ pregleda armaturu i oplatu i pismeno odobri 
betoniranje. 
 
Kod armature voditi računa da se ista u toku rada ne pomjeri, da ostane u projektovanom položaju i da bude sa svih strana 
obuhvaćena betonom. Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gaziti preko armature oplate, već izvodač mora postaviti pokretne 
mostove od 2-3 reda fosni, uzdignutih iznad armature kako bi se obezbijedilo nepomijeranje armature i spriječilo eventualno 
prosipanje betona po armaturi i oplati prilikom donošenja. 
 
Prilikom prekida i nastavka betoniranja prekid rada vršiće se na onom mjestu i onako kako je to propisima predviđeno. Prije 
početka betoniranja odrediti i označiti mjesta radnih fuga. Površina preko koje se nastavlja betoniranje mora biti pažljivo očišćena 
i opravljena. 
 
U slučaju pojave betonskog gnijezda, ista se ne smiju plombirati ili zamalterisati bez predhodnog ododbrenja nadzornog organa. 
Plombiranje i pečokiranje, kao posledice lošeg rada, obavezni su i radiće se o trošku izvođača bez nadoknade. 
 
Pri betoniranju voditi računa da se betonska masa brzo ugradi, prije početka vezivanja betona. U slučaju segregacije betonske 
mase u toku transporta, ista se ne smije upotrijebiti za betoniranje nosećih konstrukcija, već samo za podloge. 
 
Po završenom betoniranju izvršiti zaštitu betona od toplote i sunca propisnim kvašenjem najmanje tri dana, a takođe beton zaštiti 
od vjetra i mraza, što se ne plaća posebno, već ulazi u cijenu pozicije. Pri livenju betonskih konstrukcija ne smiju se upotrijebiti 
dvije različite vrste cementa. Prije početka radova imaju se izvršiti potrebna ispitivanja odgovarajućih vrsta cementa koje će u 
konkretnom slučaju biti primijenjene. 
 
Zidanje preko izbetoniranih konstrukcija može se započeti po odobrenju nadzornog organa. Za vrijeme zidanja betonska 
konstrukcija mora biti zaštićena fosnama. Posebnu pažnju obratiti na vezu betonskih zidova, stubova i greda sa oblogom fasade, 
te na svim predviđenim mjestima ugraditi dodatnu armaturu za vezu. 
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Za izradu armaturno betonskih elemenata koji se malterišu upotrebiće se glatka oplata, a za elemente koji se oblažu ili malterišu 
obična polu obrađena oplata. Prilikom izrade oplate i livenja betona voditi računa o ostavljanju otvora za ventilaciju, prodora 
instalacionih vertikala i svih ostalih projektom predviđenih otvora kako bi se izbjegla kasnija štemovanja. 
 
Ostavljanje i obrada otvora sa uklanjanjem oplate se ne plaća posebno, već ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Ukoliko pri izvođenju 
radova greškom izvođača predviđeni otvori i prodori ne budu ostavljeni, isti će se naknadno izvesti, a svi troškovi oko štemovanja 
i odvoza šuta padaju na njegov teret. 
 
Oplata i skela 
 
Drvena oplata, obična ili glatko rendisana, mora biti izrađena sa stručnom kvalifikovanom radnom snagom, od suve i zdrave 
građe koja odgovara važećim PTP za drvene konstrukcije. Za oplatu se ne smiju upotrijebiti daske tanje od 24 mm. Materijal za 
oplatu daje izvođač, a po završetku radova isti ostaje njegova svojina. Oplatu raditi u svemu prema projektu, detaljima i uputstvu 
nadzornog organa, sa pravilnim vezama i potrebnim nadvišenjem tako da se može lako skinuti bez oštećenja betonske 
konstrukcije. Oplata mora biti stabilna, dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija prema statičkom proračunu urađenom 
od strane izvođača radova, sigurna za nošenje betona i radne ekipe. 
 
Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije po planu, a izbetonirane površine po skidanju oplate 
moraju biti potpuno ravne sa oštrim i pravim ivicama bez ikakvih izbočina. Nastavci dasaka, ukuliko ih bude bilo, ne smiju da 
izlaze iz ravni, niti se jednu betonsku površinu smiju upotrijebiti daske različite debljine. 
 
Podupirači se ne smiju postaviti direktno na teren ili konstrukciju, već se ispod njih moraju postaviti fosne. Ukrućenje podupirača 
izvršiti u oba pravca radi sprječavanja pomjeranja i izbijanja ma u kom pravcu. 
 
Ukoliko se za oplatu koristi već upotrijebljavana građa, onda se sve mora očistiti od stvrdnutog betona i druge prljavštine, a svi 
ekseri izvađeni. Prije betoniranja oplatu dobro nakvasiti. Uklanjanje skela i skidanje oplate raditi u svemu prema važećim 
propisima. Oplata i skela se ne plaćaju posebno, već su obuhvaćeni jediničnom cijenom betona bez obzira da li se radi o običnoj 
ili glatkoj oplati. Kod konstrukcija kod kojih se primenjuje glatka oplata, posebno je u predračunu označeno da li je oplata 
jednostrana ili dvostrana. 
 
Izrada statičkog proračuna i planova za skelu, kao i izradu radioničkih crteža za oplatu, je ugovorena obaveza izvođača koja je 
obuhvaćena jediničnom cijenom pozicije i neće se posebno plaćati. U slučaju promjene statičkog proračuna ili konstruktivnih 
izmjena, izvođač je dužan da sve pozicije izvede prema izmijenjenom proračunu i detaljima bez prava na promjenu cijena, a 
naplatiće stvarnu izvršenu količinu prema odgovarajućim pogodbenim jediničnim cijenama za odgovarajuće pozicije. 
 
Obračun će se izvršiti zavisno od pozicije, po m3, m2 ili m, ugrađenog betona prema mjerama iz projekta kompletno sa oplatom. 
Armatura se posebno obračunava. Otvori veličine do 0,50m2/kom. se ne odbijaju, dok se veći otvori odbijaju 100%. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav rad, alat, materijal sa rasturom, spoljašni i unutrašnji transport, skele, podupiranje, zaštita i njegovanje 
betona, plate i sve ostale dažbine i izdaci po strukturi cijene. Cijenom je takođe obuhvaćeno ostavljanje šliceva za provođenje 
kablova elektroinstalacija, cjevovod vodovoda i kanalizacije, centralnog grijanja i dr. Takođe, posebno se neće plaćati ni oplata 
za ankerne rupe, niti njihovo zalivanje betonom nakon ugrađivanja čelične konstrukcije ili opreme, kao što se ni rupe neće odbijati 
od kubature betona. 
 
Armirački radovi 
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Za armiranje upotrijebiće se betonski glatki čelik, betonski rebrasti čelik ili zavarene armaturne mreže kako je predviđeno 
statičkim proračunom, a u svemu prema «Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton» -Sl.list SFRJ 
br.11/1987. 
 
Armaturu očistiti od boje i prljavštine, ispraviti je, isjeći, saviti i montirati u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i uputstvu 
nadzornog organa. Sva podeona gvožđa i uzengije vezati za glavnu armaturu paljenom žicom F 1,4mm. Nastavljanje armature, 
ako nije dato armaturnim nacrtima izvršiti u svemu prema važećem «Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i 
armirani beton». 
 
Prijem postavljene armature izvršiti po kg računajući sa teoretskim težinama i dužinama prema statičkom proračunu i detaljima 
bez obzira na složenost armature. Jediničnom cijenom obuhvatiti sljedeće: betonski čelik sa odpatkom, žicu za vezivanje, 
podmetače, spoljni i unutrašnji transport, radnu skelu za armirače, alat, rad, režiju, zarade i sve ostale dažbine izvođača prema 
«Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova». 
 
Fasaderski radovi 
 
Fasade od vještačkog kamena, plemenitih maltera, plastičnih maltera ili fasadnih boja. Obrada spoljnih zidova zgrade-fasade 
vrši se u dva sloja. Prvi osnovni sloj (grund) nabacuje se preko površine koje sa obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće 
i dovoljno rapava da bi se omogućila trojna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trojno 
vezan za grund. 
 
Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice za oplatu odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, 
a samim tim i fleke na fasadi. Način pripreme površina za obradu zavisi od vrste materijala od kojeg je konstrukcija izrađena. 
 
Kod podloge od opeke mora se izvršiti čišćenje spojnica od maltera do dubine od 1cm, kvašenje (kod starih zidova pranje) i 
prskanje rijetkim cementnim malterom od prosijanog šljunka razmjere 1 : 2. Na ovako pripremljenu površinu nanosi se cementni 
malter debljine 2 cm kao osnovni sloj za plemeniti malter. 
 
Osnovni sloj-grund mora biti zaglađen-isperdašen ako se preko njega kao završni sloj nanese plastični malter ili fasadne boje. 
Kod glatkih betonskih površina kao podloga plastičnim malterima i fasadnim bojama koristi se kit masa za izravnavanje površina. 
 
Prije nanošenja mase betonske površine se moraju očistiti od prašine i ostatka betona i maltera. Kit masa se nanosi gletilicom 
u sloju debljine 1-2mm. Fasadne površine bilo da su određene vještačkim kamenom, plemenitim malterom, plastičnim malterom, 
fasadnim bojama ili na bilo koji drugi način obračunavaju se po m2. 
 
Keramičarski radovi 
 
Ovi opšti uslovi su sastavni dio opisa po pjedinim pozicijama radova i odnose se na oblaganje zidova i podova svim vrstama 
keramičkih pločica u unutrašnost objekta i izvan njega. Keramičarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, sa odgovarajućom 
kvalifikovanom radnom snagom, a u skladu sa važećim JU standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova. 
 
Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora biti nov-neupotrebljavan, osim ako pojedinačnim opisom radova nije predviđeno 
drugačije, mora da odgovara postojećim JU standardima za kvalitet i dimenzije.  
 
U koliko za određene pločice ne postoji JUS za iste se mora pribaviti atest nadležne ustanove (Institut za ispitivanje materijala 
RCG» ili druga ovlašćenau stanova) kojim se moraju potvrditi sledeće karakteristike: 
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-da su ivice oštre, paralelne i neoštećene 
-da pločice ne sadrže nikakve rastvorljive soli ili druge štetne sastojke - da im je vidna površina bez zareza i mjehurića - da im 
je boja ujednačena 
-da je upijanje vode u granicama predviđenim JUS-om za odgovarajuću vrstu pločica. 
 
Vezivni materijali 
 
Vezivni materijal-cementni malter i lijepak moraju po kvalitetu da odgovaraju, takođe JUS-u i da posjeduju ateste. Cementni 
malter i lijepak moraju biti nanijeti u normativima propisanoj ili prospektom deklarisanoj debljini tako da obezbjeđuju potpuno i 
trajno prijenjanje keramike za podlogu i ne smiju promjeniti niti oštetiti podlogu. 
 
Cementni malter mora odgovarati odredbama JUS-aU.M2.010 i mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i pijeska i 
po potrebi sa dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanja ili plastificiranje. Cement mora da odgovara odredbama JUS-
a B.C1.010;do B.C1.015,a pijesak mora biti pran i granulometrijskog sastava prema namjeni. 
 
Aditivi za ubrzavanje vezivanja maltera ili plastifikatori ne smiju izazvati nikakve štetne posljedice usljed hemijskih uticaja 
izazvanih pri dodiru podloge sa ostalim materijalima koji se ugrađuju. Voda mora biti čista, ne smije da sadrži nikakve sastojke 
koji bi štetno djelovali na podlogu, keramičke pločice ili masu za zaptivanje i mora odgovarati odredbama JUS-a U.M1.058 
 
Lijepak za lijepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za određenu vrstu radova i atestiran u ovlašćenoj ustanovi Čvrstoća 
na smicanje za zidove mora biti min.3kp/cm2. Proizvođač mora dati detaljna uputstva za primjenu ljepila, kao i za potrebe 
predradnje kojih se izvođač mora striktno pridržavati. 
 
Zaptivni materijali 
 
Zaptivni materijali koji služe za zaptivanje spojnica moraju odgovarati svojoj namjeni i moraju se koristiti striktno po uputstvu 
proizvođača. Prije fugovanja sačekati da se vezivni materijal i podloga potpuno stegne, a potom provjeriti dubinu i čistoću 
spojnica. Spojnice ispuniti potpuno prema projektu i detalju, a nakon fugovanja pločice očistiti od viška materijala kada se 
spojnice potpuno osuše, pločice polirati suvom krpom. 
 
Za određivanje širine spojnica između keramičkih pločica upotrebiti PVC krstiće koji se pri fugovanju moraju obavezno izvaditi. 
 
Priprema podloge 
 
Prije početka radova obezbjediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od keramičkih pločica. 
Kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru betonske zidove prethodno oporavit prikovanjem i isprskati cementnim 
mlekom, a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i površine isprskati rijetkim cementnim malterom od prosejanog šljunka 
granulacije do 4 mm, razmjere 1 : 1. 
 
Kod oblaganja zidova pločicama na lijepku obezbijediti da podloga od cementnog maltera bude neoštećena, dovoljno ravno za 
prihvatanje vezivnog materijala, čista, oribana blagim rastvorom deterdženta da bi se uklonile sve nečistoće, dobro isprana 
čistom vodom i suva. Podloga za polaganje podnih pločica u cementnom malteru mora biti na koti koja obezbjeđuje izradu 
potrebne debljine cementnog maltera razmjere R=L:3 od min.20mm.do max.30mm ravna, sa dozvoljenom tolerancijom +/- 
10mm mereno letvom dužine L-4,0m suva i čista. 
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Podloga za polaganje podnih pločica lijepljenjem mora biti ravna sa dozvoljenom tolerancijom +/- 5mm mereno letvom dužine 
L-4,0m glatka, suva i čista. Eventualne neravnine u podlozi ispuniti masom za izravnjanje («OLMA»ili sl.) što se neće posebno 
plaćati, već ulazi u cijenu oblaganja. 
 
Oblaganje zidova i podova u unutrašnjost objekta započeti nakon što su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju 
i bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane. Oblaganje zidnih površina izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, 
sa spojnicama min.2mm.širine. Horizontzalne spojnice pratiti po celom obimu prostorije, a vertikalne izvesti pod viskom. Sve 
ivice, takođe moraju biti vertikalne. 
 
Oblaganje početi sa oba kraja zida pločicom tako da sečena pločica bude u sredini zida. Sječena pločica ne smije biti manja od 
½ cijele pločice. U slučajevima gdje se to može izbjeći, potrebno je sjeći dva vertikalna reda pločica. Oblaganje zidova u 
sanitarnim čvorovima vršiće se u cementnom malteru bez obzira da li se radi o zidovima od opeke ili betona. 
 
Visina oblaganja zidova u sanitarnim čvorovima biće do plafona ukoliko predračunom radova nije predviđeno drugačije. 
U slučaju spuštenih plafona, pločice raditi do na 5.0cm iznad donje kote spuštenog plafona. Oblaganje zidova u kuhinji vršiće 
se odgovarajućim lijepkom preko omalterisane ili betonske podloge- 
Visina oblaganja zidova u kuhinji biće H-0,60m-između kuhinjskih elemenata, ukoliko predračunom nije predviđeno drugačije. 
Popločavanje podnih površina izvesti ravno, bez talasa i grbina, sa potpuno ravnim površinama ili u nagibu na mjestima gdje je 
to projektom predviđeno. 
 
Dozvoljeno odstupanje kod podova u odnosu na kotu poda su +/- 5mm mereno letvom dužine l-4,0m. Pločice polagati u 
cementnom malteru ili lepljenjem, što će biti određeno predračunom. U cilju zaštite podova zabranjen je svaki saobraćaj i kretanje 
ljudi u trajanju od najmanje 3(tri)dana od momenta završetka popločavanja. Zidove i podove, nakon završenog polaganja 
pločica,fugovati belim cementom ako predračunom nije određeno drugačije. 
 
Pre početka radova izvođač je dužan da projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se ugrađuju i njihove 
ateste na saglasnost. Izvođač je dužan da izvedene radove čuva od oštećenja do predaje investitoru, kao i da sva eventualno 
nastala oštećenja otkloni o svom trošku. Pod oštećenjem smatraće se svakanaprsla, izgrebana ili okrzana pločica. 
 
Redovno svakodnevno čišćenje objekta u toku radova, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka radova je ugovorena 
obaveza izvođača. Ukoliko se izvođač iste ne bude pridržavao angažovaće se treće lice na njegov teret. 
 
Obračun radova 
 
Obračun se vrši po m2 obložene površine ili po m pri čemu se mora naznačiti razvijenaširina čela i gazišta. Prozorski okviri 
veličine do 0,50m2 se ne odbijaju, a oblaganje špaletnii banaka se ne računa posebno. Takođe, obrada i ukrajanje pločica oko 
prozora ili otvora u zidovima ili podovima se ne obračunava posebno, već ulazi u jediničnu cijenu oblaganja zidova, odnosno 
podova. 
 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, spoljašni i unutrašnji transport i isporuka potrebnog veznog, ugradbenog i pomoćnog 
materijala. Davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati zaštita izvedenih radova od 
oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje i sve ostale zakonske dažbine. 
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Molersko-farbarski radovi 
 
Sve pozicije molero-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji u svemu odgovaraju 
tehničkim propisima, normativima i standardima JUS-a i to u onim prostorijama gdje je to predviđeno izvođačkim projektom. 
 
Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svijim fizičko-hemijskim i mehaničkim 
ososbinama i namjenjeni. Materijali koji nijesu obuhvaćeni JUS-om moraju biti najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvođač je 
dužan da dostavi ateste o izvršenom ispitivanju. 
 
Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu atest za sve materijale, koje ugrađuje. Atesti moraju biti izdati od 
organizacija ovlašćenih za ovu vrstu poslova i ne smiju biti stariji od jedne godine računajući od dana izdavanja do dana početka 
izvođenja radova na objektu. 
 
Naručilac ima pravo da na teret izvođača provjeri kvalitet materijala sa kojima izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan 
da preda naručiocu potrebnu količinu materijala koji se želi ispitati. Ako se ispitivanjem ustanovi da materijal ne odgovara 
traženom i ugovorenom kvalitetu, izvođač je obavezan da odstrani loše izvedeni rad i da izvede ponovo radove sa kvalitetnim 
materijalima o svom trošku. Samo kvalitetni radovi će se uzeti u obračun. Gotovi, fabrički proizvedeni materijali moraju se 
upotrebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. 
 
Početak i završetak molero-farbarskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi 
iste. Dužina trajanja garantnog roka regulisaće se ugovorom. 
 
Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka, boja i ton moraju biti ujednačenog intenziteta, bez mrlja,boja mora 
potpuno da prekrije podlogu. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilini, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. 
Premazivanje bojom može biti ručno ili mašinski špricano. 
 
Kod višestrukih premaza predhodni premaz mora biti potpuno suv prije nego što ne nanese sledeći. Samo suve i pripremljene 
podloge je dozvoljeno bojiti. Izvođač je obavezan da pre početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine 
i masnoće. 
 
Krečne, posne i emulzivne bojese ne smiju ljuštiti i moraju biti otporne na otiranje ukoliko, prema upuitstvu proizvođača, posle 
roka za vezivanje mogu da se brišu lakim trljanjem krpom. 
 
Disperzivne boje, uljani i bezuljani lakovi, uljane boje i mat uljane boje moraju biti postojani na pranje ukoliko, prema uputstvu 
proizvođača posle roka za vezivanje mogu da se peru nekim sunđerom i vodom sa malim dodatkom (oko 1%) neutralnog 
sredstva za pranje, a da se voda pri tom ne oboji. 
 
Obojene površine moraju biti otporne na svetlost, uticaj temperature, razne hemijske i mehaničke uticaje, kao i na atmosfere. 
Uljane boje ne smiju da se mrskaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrebiti boje sa pigmentima otpornim na svetlost. Izbor 
boja vrši projektant, naručilac radova ili odgovorni predstavnik naručioca po dogovoru. 
 
Izdavač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale. Izvođač je obavezan da uradi uzorke veličine 1.00 x 
1.00m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene saglasnosti lica određenog da izvrši 
izbor boja. 
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Zbog zapaljivosti određenih boja, lakova i razređivača izvođač se mora strogo pridržavati uputstva proizvođača kao za vreme 
rada tako i pri uskladištenju materijala, pa je stoga izvođač obavezan da preduzme sve mjere zaštite i bezbednosti shodno HIZ 
propisima. Nakon svake upotrebe ambalažu treba dobro zatvoriti, a to isto važi i za praznu ambalažu. 
 
Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene druge vrste radova drugih 
izvođača. U protivnom izvođač je obavezan da prizna naručiocu vrijednost izvršenih popravki na tim radovima. 
 
Obračun izvedenih radova izvršiće se u skladu sa tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu U svemu 
ostalom važe odredbe tehničkih uslova za izvođenje molero farbarskih radova u skladu sa JUS-om U.F2.013 i U.F2.012 od 1978 
godine. 
 
Izolaterski radovi 
 
Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvršene stručno i kvalitetno na mjestu gdje je projektom predviđeno njihovo 
izvođenje. Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom, kao i sa materijalima 
koji odgovaraju tehničkim propisima, normativima i JU standardima. Samo kvalitetno izvedeni radovi uzeće se u obračun. 
 
Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje će upotrebiti pri izvođenju svojih 
radova. Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od jedne godine 
počev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvođač otpočeosa izvođenjem ovih radova na objektu. Za one materijale za 
koje ne postoji JUS, izvođač mora pribaviti ateste da isti odgovaraju svojoj namjeni. Početak i završetak izolaterskih radova 
obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste. 
 
Garantni rok za sve ugovorene pozicije izolaterskih radova, osim za termo i hidroizolaciju ravnih krovova, određuje se po važećim 
zakonskim propisima. Za izradu termo i hidroizolacije ravnih krovova, prohodnih i neprohodnih terasa garantni rok se određuje 
u trajanju od 10 (deset) godina računajući od dana dobijanja upotrebne dozvole za objekat. 
 
Sve ugovorene pozicije izolacionih radova izvodiće se prema projektantskim detaljima, termičkom proračunu i pojedinačnim 
opisima radova uz svaku poziciju. Iste se mogu raditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih projektant ili naručolac radova 
pismeno prihvate kao bolje rješenje. 
 
Izvođač je dužan u svakom slučaju, da upozori projektnata i naručioca na eventualne nedostatke u detaljima i u izvođa čkim 
planovima koji mogu uticati na kvalitet radova i sigurnost objekta i u dogovoru sa njima da izvrši potrebne izmjene i to prije 
početka izvođenja izolaterskih radova. 
 
Skreće se posebna pažnja izvođaču svih izolaterskih radova na ravnim krovovima da strogo vodi računa o sljedećem: 
 
-  izolaterski radovi moraju biti izvedeni samo prema tehnički ispravnim detaljima, a u skladu sa važećim propisima. 
-  svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji predhode pojedinim izolacionim slojevima, bilo da su u vezi sa njima ili ne, a čije 
uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti, moraju se završiti prije njih i to prema predviđenom 
redosledu. 
- prije početka izvođenja izolaterskih radova mora se provjeriti i konstatovati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i 
drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolaterskih radova. 
-svi materijali oredviđeni za ugrađivanje moraju biti ispravni. Neispravni materijali (oštećeni, slepljeni ili sa smanjenim kvalitetom) 
se ne smiju ugrađivati. 
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- izolaterski radovi moraju biti izvedeni tako da pojedini djelovi i slojevi izolacije, kao i cjelokupne završne pozicije, moraju u 
potpunosti odgovarati svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti I dugotrajnosti. 
- slojevi izolacije se ne smiju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces vezivanja. 
- prije početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicicja izolaterskih radova podloga se mora odprašiti i dobro i pažljivo očistiti 
od svih nečistoća. Nevezane čestice prašine, eventualne razne mrlje od ulja, masti, kiselina idr, ukoliko se ne očiste i ne otklone 
čine međusloj između podloge i predviđene izolacije, te sprečavaju čvrsto povezivanje podloge sa izolacionim slojevima. Osim 
toga, ulja i masti rastvaruju bitumenske materije, te ubrzavaju slabljenje izolacije i ugrožavaju nepropisnost izolacione zaštite.S 
toga čišćenje podloge obaviti pomo ću metle i četke,a eventualne mrlje odkloniti mješavinom kaustične sode i vode, potom, 
podlogu obavezno oprati vodom bez obzira na poreklo nečistoće i na suvu površinu naneti osnovni premaz. 
- kao osnovni premaz upotrbljavati hladne bitumenske premaze na bazi organskih rastvarača ili na bazi emulzije. 
 
Osnovni premaz se ima izvesti hladnim i tečnim materijalom kako bi premaz što bolje penetrirao u pore i u najsitnije šupljine u 
podlozi.Nakon nanošenja hladnog bitumenskog premaza,razređivač ispari,a na podlozi ostaje tanak sloj bitumena 
nepromenjivog nepromenjivog sastava sa karakteristikama koje je bitumen imao pre nego što je upotrebljen za proizvodnju 
hladnog premaza.Cilj osnovnog premaza je da prodiranjem u podlogu konzervira površinu konstrukcije.Osnovni premaz mora 
biti otporan na promjene temperature i atmosferske uticaje,ne smije se izvoditi na temperaturi ispod +8 C, niti po kišnom i 
vlažnom vremenu. 
 
Nanošenje osnovnog premaza uraditi umjereno tvrdom četkom da retki premaz može dobro da ispuni pore i šupljine u podlozi. 
Ako je površina podloge jako hrapava onda je potrebno da se osnovni premaz nanese dva do tri puta. Sušenje osnovnog 
premaza pod normalnim uslovima traje tri do četiri sata. Kod hladnog vremena i ako je vazduh zasićen vlagom ovo sušenje traje 
i do dvadesetčetiri sata. Potrebno je da se svaki sloj osnovnog premaza dobro osuši prije no što se nanese sljedeći premaz. 
 
Osnovni premaz se može izvoditi i na vlažnoj podlozi, ali samo materijalima na bazi emulzije. Pod vlažnom podlogom 
podrazumevaju se one površine koje su usled atmosferskih uticaja površinski navlažene. Površinska vlažnost od atmosferskih 
voda ispari i osuši se zajedno sa vodom iz emulzije, pa se na takavoj osnovi potpuno suvi premaz može nanijeti predviđena 
izolacija. 
 
Jače mokre površine (lokve vode) ne podnose emulzione premaze. Na takvim površinama osnovni premaz se ne može utisnuti 
u podlogu i odlepiće se sa površine na koju je nanet. Osim toga postoji potencijalna opasnost da se emulzioni premaz usled 
većeg procenta vode raspadne na sastavne djelove tj. bitumen i vodu. 
 
Ukoliko se površine na koje se nanosi osnovni premaz na bazi emulzija potpuno suve, prije nanošenja osnovnog premaza ih 
treba navlažiti. 
 
Pri izvođenju izolacionih slojeva postupiti na sledeći način: 
- prvi sloj punih neperforiranih impregniranih, bitumeniziranih, bitumenom obloženih ili drugih izolacionih traka polagati sa 
preklopima od min.10 cm i lijepiti ih vrućom bitumenskom masom po cijeloj dužini. 
- drugi sloj polagati na 50 cm u odnosu na prvi sloj, a treći sloj polagati tako da se njegovi preklopi pomiču za 10 cm od preklopa 
prvog sloja. 
- polaganje traka se može izvesti i tako da se svaki naredni sloj pomiče za 1/3 u odnosu na predhodni sloj. 
- Izvođač je obavezan da primijeni postupak uvaljavanja. Odmotavanjem traka potiskuje se stalno deblje navileni bitumenski sloj 
u koji se traka čvrsto utiskuje valjkom određ ene težine i to počev od sredine ka krajevima po celoj površini tako da ni najmanji 
deo na ostane nezalepljen. 
 



mailto:studiovirto@gmail.me





  Društvo sa ograničenom odgovornošću, 
  studiovirto@gmail.me / Gojka Garčevića bb, Nikšić 


 


 Mail: studiovirto@gmail.me / Address: Gojka Garčevića bb, Nikšić / Tel: 069 600 535 


 


Na krajevima uz obode, u uglovima i kod svih prodora obavezno četkom prevući namaz ispod i iznad trake. Dužine trake pri 
polaganju ne smije biti duža od 5,0 m. Trake se prilikom nastavljanja polažu sa preklopima i lijepe se, takođe, vrućim bitumenom. 
 
Polaganjem traka na navedeni način postići će se ujedna čenost pokrivanja slojeva. Isključuje se mogućnost nabiranja traka 
kako bi se izbjeglo smanjenje sile na smicanje, mogućnost stvaranja naprslina u slojevima i deformacije na krajevima. Kod 
primjene traka baziranih na slojevima staklenog tkiva povezanog vrućim bitumenom, nastavljanje u području preklopa izvesti 
zavarivanjem plamenom propana. 
 
Prvi sloj bitumenske zavarene trake položiti slobodno ili tačkasto na podlogu, a narednu izolacionu traku, ukoliko je predviđena 
i ugovorena, zavariti celom površinom za prvi sloj. Zavarene trake se mogu polagati i postupkom zalivanja bitumenom ukoliko 
se tako naglasi u predračunu radova. 
 
Bravarski radovi 
 
Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, 
odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisisma, normativima i JU standardima za ovu vrstu 
radova. 
 
Za sve materijale koje ugrađuje izvođač mora da dostavi ateste od ovlašćene nadležne ustanove (Institut za ispitivanje materijala 
ili sl.), kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju traženoj namjeni. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja 
do dana ugrađivanja pozicije bravarskih radova. Sve pozicije bravarskih radova imaju se izvesti u svemu prema šemi iz glavnog 
projekta i prema radioničkim crtežima za svaku poziciju, a ugradiće se na mjestima predviđenim projektom. 
 
Izrada detalja bravarije predstavlja obavezu izvođača radova. Izvođač je obavezan da po sklapanju ugovora, a prije početka 
proizvodnje dostaviti projektantu izvođačke crteže i detalje i da ih sa njim i predstavnikom investitora uskladi sa ostalim 
građevinsko-zanatskim i instalacionim radovima. Svi izvođački crteži i detalji moraju biti otvoreni od strane projektanta. 
 
Za masovne pozicije bravarskih radova izvođač je obavezan da uradi prototipove. Nakon pismenog usvajanja protipova izvođač 
stiče pravo na serijsku izradu. Ostale pozicije bravarskih radova izvođač počinje da radi nakon ovjere izvođačkih crteža i detalja. 
 
Sve pozicije čelične bravarije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih kumanovskih kutija različitih 
presjeka, šupljih cijevi, ispunom od čelične grifovane žice i ostalih materijala predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nijesu 
bili predviđeni opisom pozicije, a potrebno ih je ugraditi. Sve pozicije aluminijumske bravarije se imaju izvesti od aluminijumskih 
ekstudiranih profila iz legure AlMgSi 0,5 minimalne prikladne čvrstoće F.22(stanje 91 JUS C.03.220). 
 
Profili su površinski obrađeni i elektrohemijski bojeni postupkom anodne oksidacije shodno odredbama JUS-a C.77.220, ili 
postupkom bojenja nanošenjem poliuretanskog praha u tehnologiji RAL preporuka. 
 
Detalji veza, spoljne ankerovanje i dr. u svemu prema odredbama JU standarda i tehnologiji proizvođača, a uz saglasnost 
projektanta i nadzornog organa. Sve pozicije čelične bravarije antikorozivno zaštititi i završno obojiti. 
 
Antikorozivna zaštita predviđa: 
- čišćenje metalnih profila od rđe i odmašćivanja sredstva za pranje i 
- premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo-minijum, radidolin ili sl.) u dva sloja. 
- završno bojenje izvršiti u dva sloja alkidnim lak bojama u tonu po izboru projektanta. 
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Ugovaranje se vrši po komadu pozicije bravarskih radova po m2 ili m, kako se to traži pojedinačnim opisom pozicije. Jediničnom 
cijenom odgovarajuće pozicije obuhvaćena je isporuka i ugradnja ankera i ankernih pločica, konzola, nosača i sl. koje izvođač 
ugrađuje prilikom betoniranja zidova i međuspratnih konstrukcija, pokrivne rozete, opšivne lajsne, zaptivni materijal i drugo neće 
se posebno plaćati. Jediničnom cijenom, takođe je obuhvaćeno zastakljivanje bravarskih pozicija. Opisom svake pozicije 
preračuna biće definisano kojom vrstom stakla i koje debljine će se izvršiti zastaljivanje bravarske pozicije. 
 
Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučioca, se rade u radionici izvođača bravarskih 
radova uključujući i antikorozivnu zaštitu i bojenje. Bravariju čuvati od oštećenja do predaje investitoru. Ukoliko prije izvršenog 
tehničkog prijema dođe do oštećenja boje, materijala ili do prskanja stakla, izvođač će svako oštećenje otkloniti ili ako je 
oštećenje teže prirode, zamjeniti novim elementom o svom trošku. 
 
Bravariju čuvati od oštećenja do predaje investitoru. Ukoliko prije izvršenog tehničkog prijema dođe do oštećenja boje, materijala 
ili do prskanja stakla, izvođač će svako oštećenje otkloniti ili ako je oštećenje teže prirode, zamjeniti novim elementom o svom 
trošku. 
 
Limarski radovi 
 
Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu 
horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cijevi, obradu otvora i sl. 
 
Limarski radovi obuhvaćeni ovim uslovima moraju biti izvedeni kvalitetno po svim važećim propisima i u skladu sa odredbama 
ovih uslova. Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban materijal dopremljen po 
vrstama i količinama na udaljenost do 50m. Materijali koje izvođač ugrađuje moraju biti novi-neupotrebljavani osim ako to 
projektom nije drugačije predviđeno. Po kvalitetu i dimenzijamalomovi moraju odgovarati JUS-u, a ovih nema, moraju posjedovati 
ateste o ispitivanju. 
 
Pomoćni-vezivni materijali –kalaj, zajivci, zavrtnji i drugo moraju takođe, odgovarati odredbama JUS-a. Prosječne težine 
materijala za limarske radove uzimaju se iz kataloga proizvođača. Ukoliko ih nema težina će se utvrditi merenjem. 
 
Prije početka radova izvođač je dužan da usaglasi detalje sa projektom, da provjeri sve građevinarske elemente na koje se ili za 
koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala koja će da odgovara predviđenom načinu 
vezivanja i svim ostalim zahtjevima. 
 
Radovi mogu biti izvedeni: 
- čeličnim limom 
- pocinkovanim limom 
- olovnim limom 
- bakarnim limom 
- limom od aluminijuma i aluminijumskih legura 
- pocinkovanim limom presvučenim olovom ili bakrom 
 
Vrstu i debljinu lima odrediće projektant. Djelovi različitih metala ne smiju doći u dodir da ne bi došlo do korozije ili drugih štetnih 
uticaja. Svi elementi za pričvršćivanje moraju odgovarati vrsti lima. 
Za čelični lim -čelični zakivci i dr. Za olovni lim i pocinkovani lim – dobro pocinkovani zakivci, kuke, flahovi i dr. Za  bakarni lom 
– bakarni zakivci, pobakarisani flahovi, bronzani zavrtni i dr. Sastav lomova i učvršćivanja moraju biti tako izvedeni da elementi 
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pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Protiv štetnog uticaja maltera ili opeke 
limovi se štite postavljanjem sloja nepeskirane ter hartije. 
 
Opšivanje vijenaca 
 
Kod pocinkovanog lima pričvršćivanje se vrši pocinkovanim zaklipcima, zavrtnjima, flahovima, kukama i žicom ako nije drugačije 
zahtevano. Na detaljem određenim mjestima radi se okapnica. Kod bakarnog lima svi vezni spoljni elementi moraju biti 
pobakarisani, a zavrtni bronzani. 
 
Obračun količina 
 
Količine obračunavati na sledeći način: 
- pokrivanje krovova po m2 mjerena po kosini, bez obzira na sastave i žljebove, otvori do 0,50m2 se ne odvijaju. 
- opšivenje vijenaca nadzidaka i atika po m2 mereno po spoljnoj najdužoj ivici -uvale u krovu po m2 mereno po osovini uvale 
- uvale pored zidova i dimnjaka po m2, mjereno po dužini ležećeg dijela 
- opšivanje kalkanskih i požarnih zidova po m2 razvijene širine ili po m2 mereno po ivici okapnice 
- balkonske ivice po m, mjereno po spoljnoj strani okapnice  
- opšivanje krovnih ležećih prozora po komadu  
- vodokotlići, lule, ventilacije i dr.po komadu 
- viseći i ležeći oluci cijevi po m mereno po osovini-dilatacije po m. 
 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su nabavka materijala, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezni materijali, 
alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radna skela do 2,0m visine, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i 
sve ostale dažbine. 
 
Stolarski radovi 
 
Svu stolariju raditi od suve kvalitetne građe bez prilina, crvotočina i ispadajućih čvorova, glatko i čisto orendisati, gipsirati, čvorove 
koji ne ispadaju. Sav upotrebljeni furnir mora imati prave ili približno prave godove. Radovi se izvode u svemu prema tehničkim 
uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
 
Stolarija se može krojiti tek posle pregleda, prijema radioničkih crteža-od strane nadzornog organa. Radioničke crteže i detalje 
crta izvođač, na osnovi šeme iz specifikacije, a odobrava projektant. Odobrenje projektanta ne skida punu odgovornost sa 
izvođača u pogledu na ispravnost funkcionisanja, prokišnjavanja i sl. Upotrebljena borovina mora se prije sklapanja opaliti let 
lampom da ispusti smolu. Sva hrastovina mora mora se premazati hromnom kisjelinom da se neutrališe tanin. Sva spoljna krila 
i ramovi moraju biti od borovine, a unutrašnji od čamove građe. 
 
Stolarija od borove, odnosno čamove građe mora se na gradilište donjeti natopljena (grundirana) prvoklasnim kuvanim firnajsom, 
ali tek poslije njenog prijema u pogledu kvaliteta građe, izrade i okova u radionici, od strane nadzornog organa. Ne dozvoljava 
se dodavanjer boje firnajsu pri natapanju. Sva hrastova stolarija, poslije ugrađivanja mora se premazati firnajsom ili firnajsom i 
nitro lakom, tj. viksovati ili lakirati, prema zahrtjevu projektanta. 
 
Sve veze se moraju spojiti vrućim tutkalom i vezati na prteklop sa urezom, ukoliko nije detaljom drugačije predviđeno. 
 
Prilikom ugrađivanja stolarije putem prišrafljivanja za pakne, prethodno se mora izvaditi čep iz drveta, prišrafiti odgovarajući 
zavrtanj i najzad čep ponovo tutkalom zaljepiti na prvobitno mjesto. Pakne: dovratnici (štokovi) i sve veze sa zidom moraju biti 
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ubetonirane po celoj širini i visini zida. Hrastove ivice (kit lajsne i deklajsne) pričvrstiti mesinganim zavrtnjima za drvo (hol 
šrafovima) sa upuštenim glavama. 
 
Sve mjere iz šeme stolarije na planovima izvođač mora prekontrolisati na lice mjesta tj.na gradilištu. U cijenu stolarije ulazi 
stolarska gradnja, pomoćni i vezvi materijal, firnajs za nadgradnje, alat, rad, celokupni okov, upotreba mašina, transport, ugradnja 
na građevini (zajedno sa svim potrebnim zaštitnim mjerama kako bi se sprečilo oštećenje iste do predaje objekta) skele, detaljni 
i radionički crteži, zidarska pomoć i opravka posle eventualnih oštećenja, koje se moraju uraditi pre bojenja. 
 
Jedinično cijenom obuhvaćeno je i zastakljivanje, a opisom svake pozicije predračuna je definisano kojom vrstom stakla i koje 
debljine će se izvršiti zastakljivanje. 
 
Unutrašnja vrata 
 
Dovratnik za vrata se radi u konstrukciji iz punog drveta sa i bez nadvišenja odnosno nadsvetla. Vratno krilo je ramovske 
konstrukcije sa sendvič ispunom i oblogom. Materijal za izradu dovratnika je rezana građa jela/smrča u debljini 48mm. Materijal 
za izradu vratnog krila je ram iz rezane građe jela/smrča, a ispuna je papirnato saće sa oblogom. 
 
Vratna krila se okivaju standardnim okovom-cilindričnim spojnicama sa sistem zatvarača obične ukopavajuće brave. Pragovi se 
postavljaju na ulaznim vratima, vratima snitarnog čvora i kuhinje. Odbojnici u podu se postavljaju na svim vratima. Elementi 
nadsvetla stakle se ravnim providnimstaklom u debljini d=3mm. 
 
Elementi dovratnika i vratnih krila površinski se obrađuju prema ostralim drvenim elementima, a u svemu prema odredbama 
projektanta enterijera. Sve druge vrste prozora i vrata i njihov način obrade koji nijesu obuhvaćeni opisima za prozore i vrata, 
izradiće se po detaljima, specifikaciji i specijalnim opisima u predračunu. Obračun vršiti po m2, odnosno kako se traži 
pojedinačnim opisom pozicije. 


 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:studiovirto@gmail.me





  Društvo sa ograničenom odgovornošću, 
  studiovirto@gmail.me / Gojka Garčevića bb, Nikšić 


 


 Mail: studiovirto@gmail.me / Address: Gojka Garčevića bb, Nikšić / Tel: 069 600 535 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:studiovirto@gmail.me





GSPublisherVersion 0.1.100.17


Decembar 2024 


-0
1  


S 
U 


T 
E 


R 
E 


N 


P R O J E K A T   A D A P T A C I J E   M O K R I H   Č V O R O V A  Centralna banka Crne Gore  


Li
jev


o 
kr


ilo
 







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - postojeće stanje 4


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


60 l


60 l


01


02


01


0201


05


7412
1


P= 158


05


8612
8


P= 146


05


8065


P= 158


Toalet 01


Toalet 02


Toalet 03


45 60 223 31 26 120 54 8 120 3 29
45 283 31 146 54 131 29


17 24 70 49 60 2 70 53 32
17 143 60 125 32


58
19


3,5
18


12
,5


90
17


6,5
18


58
19


3,5
18


27
9


18


12
13


0
58 58


22
2


18
33


0
50


Kanalizacione 
vertikale


Glavni ventil za vodu
/ lijevi dio objekta


NETO POVRŠINA - SUTEREN


Toalet 01


Toalet 2


Toalet 3


Br. 
prostorije


01
02


01
02


01


Naziv prostorije


Predprostor toaleta
Toalet


Predprostor toaleta
Toalet


Toalet


Neto površina 
[m2]  


4,42
2,68
7,10 m²


3,99
2,76
6,75 m²


3,68
3,68 m²


Obim [m]


9,80
6,94


8,44
6,73


8,26


pod


keramika
keramika


keramika
keramika


keramika


zid


keramika
keramika


keramika
keramika


keramika


plafon


spušteni plafon
spušteni plafon


spušteni plafon
spušteni plafon


poludisperzija


0 1 2 3 4 5







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - plan intervencija 5


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje svih slojeva poda


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uk
lan


jan
je 


i z
am


jen
a p


oz
ici


je 
vra


ta


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje svih slojeva poda


uklanjanje svih slojeva zida


uklanjanje svih slojeva zida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


i z
am


jen
a s


an
ita


rija
 


uk
lan


jan
je 


i z
am


jen
a s


an
ita


rija
 


uklanjanje i zamjena sanitarija uklanjanje i zamjena sanitarija 


uklanjanje i zamjena pozicije prozora uklanjanje i zamjena pozicije prozorauklanjanje i zamjena pozicije prozora


uklanjanje svih slojeva poda


uklanjanje svih slojeva poda uklanjanje svih slojeva poda


60 l


60 l


uklanjanje slivnika


uklanjanje slivnika


uklanjanje slivnika


01


02


01


02
01


05


7412
1


P= 158


05


8612
8


P= 146


05


8065


P= 158


Toalet 01


Toalet 02


Toalet 03


45 60 223 31 21 122 60 5 120 32
45 283 31 143 60 125 32


17 24 70 49 60 2 70 53 32
17 143 60 125 32


58
19


3,5
18


12
,5


90
17


6,5
18


58
19


3,5
18


27
9


18


12
13


0
58 58


22
2


18
33


0
50


Kanalizacione 
vertikale


Glavni ventil za vodu
/ lijevi dio objekta


uk
lan


jan
je 


sv
ih 


slo
jev


a z
ida


uk
lan


jan
je 


i z
am


jen
a s


an
ita


rija
 


NETO POVRŠINA - SUTEREN


Toalet 01


Toalet 2


Toalet 3


Br. 
prostorije


01
02


01
02


01


Naziv prostorije


Predprostor toaleta
Toalet


Predprostor toaleta
Toalet


Toalet


Neto površina 
[m2]  


4,42
2,68
7,10 m²


3,99
2,76
6,75 m²


3,68
3,68 m²


Obim [m]


9,80
6,94


8,44
6,73


8,26


pod


keramika
keramika


keramika
keramika


keramika


zid


keramika
keramika


keramika
keramika


keramika


plafon


spušteni plafon
spušteni plafon


spušteni plafon
spušteni plafon


poludisperzija


0 1 2 3 4 5







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:
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Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - novoplanirano stanje 6


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:
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Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - novoplanirano stanje 7


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips
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Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_1-1 8


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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gips
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
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dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
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četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora
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Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
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Po podna keramika
Ob01 zidna keramika
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Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_2-2 9


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
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Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta_3-3 10


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police


±0.00


+2.30


-0.10


Pl Po Ob01Ob03Po Pl Ob01 Pl Ob01 Pl Po Ob01Ob02 Ob02


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toaleti suteren
Izgled 3-3
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Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 11


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 12


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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ARHITEKTURA


Detalji namještaja 13


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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ARHITEKTURA


Detalji namještaja 14


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika
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180
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Ruši se
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


SUTEREN 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S01


Nabavka, isporuka i montaza
konzolne Genesis Isvea, Purita ili
ekvivalent, wc šolje sa skrivenim
kačenjem, sa sjedištem i
preklapajućim poklopcem.


OPIS


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA


/


54CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNA WC ŠOLJA
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


35.5CM


37.5CM
GENESIS


PURITA


3







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S01.1
Adaptacija mokrih čvorovaDio projekta:


Projekat:
Lokacija:
Objekat:


/


REF.SLIKA
Sanitarni montažni element za
konzolnu WC šolju sa ugradnim
vodokotlićem DUOFIX proizvođača
GEBERIT sa tasterom. Aktiviranje
vodoktlića preko tastera je čeono.
Preporučena ugradna visina
elementa je 112cm. Za ugradnju
obziđivanjem ili suvomontažnu, sa
oblaganjem gipskartonskim pločama
(18 ili 2x12.5mm). 


OPIS


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI VODOKOTLIĆ
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


50CM
12CM


112CM
GEBERIT


DUOFIX


3







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 5 Oznaka br.                              S02
Adaptacija mokrih čvorova


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:


/


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


HANSGROHE
TALIS SELECT E


5


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 5 Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


/


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


55CM
2CM


120CM


PO NARUDŽBI


5


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


/


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


16.5CM
37CM


46
BEMETA


3


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike. Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neoophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, montaža,
vertikalni i horizontalni transport.


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


/


20CM
30CM


VINOX


3


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


20CM


Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:


Oznaka br.                              S13


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, vertikalni i
horizontalni transport.


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


ČETKA ZA WC ŠOLJU
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


10CM
10CM
38CM


BEMETA
GRAPHIT


3


OPIS


/


Oznaka br.                               S15
Adaptacija mokrih čvorova


Element wc četke za pod-zid
proizvođača Bemeta, modela
Graphit. Širina baze elementa je
100mm. Materijal elementa je
mesing, boja graphit četkana. 


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Pločice na ulaznim vratima su u
maniru pločica na kancelarijama po
dizajnu iz projekta enterijera hola. 


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


3


/


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


4.5CM
BEMETA


DARK


3


/


3CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


6.5CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                           Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. .


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


150CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


2


/


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


55CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


/


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.     Un01


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                           Un02


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža
ugradnog plakara po mjeri, dimenzija
79,5x230x30. Plakar je izrađen od
iverice sa dekorativnom površinom u
boji drveta. 


OPIS


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI PLAKAR
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


79,5 CM
30 CM


230 CM
PO NARUDŽBI


/


1







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


2


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.     S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l. 


OPIS


27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
TOALET 01_TOALET Ž_TOALET M


51CM
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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90


21
0


90


65


10
21


0


65


list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/ 1


1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


1
1 /


/
/


/
/


B


10
+2


1090
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


C


02


OSNOVA


IZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


3
/ /


3
3


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


ULAZNA VRATA OD TOALETA


/
/


/
/


/
/


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


03


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


2
/ /


2
2


Sjedište Centralne banke Crne Gore


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/
/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


01


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


PROZOR


Sjedište Centralne banke Crne Gore


65/80 cm
L D


PARAPET 158 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
1
/


/
/


1


1


kota gotovog poda


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


/
/


/
/ /


01


8065


P= 158
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


02


02


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


PROZOR


121/74 cm
L D


PARAPET 158 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1 /


1
/ 1/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


kota gotovog poda


/ / //


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


02


7412
1


P= 158
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


03


03


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


PROZOR


128/86 cm
L D


PARAPET 146 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1 /


/
1
1


/ /


Sjedište Centralne banke Crne Gore


kota gotovog poda


/ / /


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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8612
8
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - postojeće stanje 16


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet 01 M Toalet 01 Ž


0 1 2 3 4 5


80 l


klimaklima


01


02


03


02


01


05


11
3


11
8


P= 94


05


11
3


11
8


P= 96


34 10 120 17 24 138 27 20
34 147 24 165 20


34 67 80 24 10 60 95 20


34 147 24 165 20
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26


9
65
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0
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1
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Kanalizacione 
vertikale


NETO POVRŠINA - PRIZEMLJE


Muški toalet 01


Br. 
prostorije


01
02
03


Naziv prostorije


Predprostor toaleta
Toalet
Toalet


Neto površina 
[m2]  


8,34
1,61
1,57


11,52 m²


Obim [m]


15,80
5,40
5,20


Pod


keramika
keramika
keramika


Zid


keramika
keramika
keramika


Plafon


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


Ženski toalet 01
01
02


Predprostor toaleta
Toalet


3,65
1,57
5,22 m²


7,72
5,20


keramika
keramika


keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - plan intervencija 17


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


05


11
3
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P= 96


Toalet 01 M Toalet 01 Ž
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Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - novoplanirano stanje 18


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije
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Apsolutna kota  
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Legenda materijala
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
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S11
S12
S13
S14
S15
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S17
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dispanzer papira / rolo
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dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - novoplanirano stanje 19


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova
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dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž i G_1-1 20


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj
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Un02 plakar
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Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar
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Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž i G_2-2 21


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo
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Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


±0.00


+2.90


-0.10


Pl Ob01 Pl Po Ob01Pl Po Ob01 Ob03Ob02 Ob02


instalacije instalacije


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toalet Ž i G
Izgled 2-2


Ug
ra


dn
i u


mi
va


on
ik


Pu
sh


 če
sm


a


Pu
sh


 če
sm


a
Og


led
alo


Di
sp


an
ze


r s
ap


un
a


Og
led


alo


Šo
lja


 ug
ra


dn
a


Šo
lja


 ug
ra


dn
a


Di
sp


an
ze


r p
ap


ira
 / r


olo


Če
tka


 za
 w


c š
olj


u


Ka
nta


 za
 ot


pa
tke


 / i
no


x


Če
tka


 za
 w


c š
olj


u


Di
sp


an
ze


r p
ap


ira
 / r


olo
Ka


nta
 za


 ot
pa


tke
 / i


no
x


Če
tka


 za
 w


c š
olj


u


Ka
nta


 za
 ot


pa
tke


 / i
no


x


Šo
lja


 ug
ra


dn
a


Di
plo


ma
t z


atv
ar


ač
 / s


kri
ve


ni


Ku
ke


 na
 vr


ati
ma


Di
sp


an
ze


r p
ap


ira
 / r


olo


Ug
ra


dn
i p


lak
ar


Un
01


S0
2


S0
2


S0
3


S0
9


S0
3


S0
1


S0
1


S1
0


S1
5


S1
3


S1
5


S1
0


S1
3


S1
5


S1
3


S0
1


S1
9


S1
7


S1
0


Un
02


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_3-3 22


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


±0.00


+2.90


-0.10


Pl Po Ob01Ob03 Ob02Ob01


instalacije


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toalet Ž
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 23


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Izgled ugradnog namještaja 


Ugradni lavabo
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 24


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Ugradni lavabo
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Saradnik:
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INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 25


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika
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01 220+20
180
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00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Ugradna polica - Un02
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET Ž_TOALET G


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
PRIZEMLJE







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore


Količina :


Projekat:
Dio projekta:


Oznaka br.                              S01


REF.SLIKA


Adaptacija mokrih čvorova


Podgorica, Crna Gora
Objekat:
Lokacija:


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNA WC ŠOLJA
TOALET Ž_TOALET G


3


35.5CM


37.5CM
GENESIS


PURITA


54CM


3


Nabavka, isporuka i montaza
konzolne Genesis Isvea, Purita ili
ekvivalent, wc šolje sa skrivenim
kačenjem, sa sjedištem i
preklapajućim poklopcem.


/


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


12CM
112CM


GEBERIT
DUOFIX


3


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI VODOKOTLIĆ
TOALET Ž_TOALET G


50CM


Oznaka br.                              S01.1


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


OPIS REF.SLIKA
Sanitarni montažni element za
konzolnu WC šolju sa ugradnim
vodokotlićem DUOFIX proizvođača
GEBERIT sa tasterom. Aktiviranje
vodoktlića preko tastera je čeono.
Preporučena ugradna visina
elementa je 112cm. Za ugradnju
obziđivanjem ili suvomontažnu, sa
oblaganjem gipskartonskim pločama
(18 ili 2x12.5mm). 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 4 Oznaka br.                              S02


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
TOALET Ž_TOALET G


HANSGROHE
TALIS SELECT E


4


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 4


2CM
120CM


PO NARUDŽBI


4


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
TOALET Ž_TOALET G


55CM


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


OPIS REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


16.5CM
46CM


BEMETA


2


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
TOALET Ž_TOALET G


37CM


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike. Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neoophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, montaža,
vertikalni i horizontalni transport.


OPIS REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, vertikalni i
horizontalni transport.


OPIS REF.SLIKA


30CM
VINOX


3


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA


20CM
20CM


TOALET Ž_TOALET G


Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S15


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element wc četke za pod-zid
proizvođača Bemeta, modela
Graphit. Širina baze elementa je
100mm. Materijal elementa je
mesing, boja graphit četkana. 


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


ČETKA ZA WC ŠOLJU
TOALET Ž_TOALET G


10CM
10CM
38CM


BEMETA
GRAPHIT


3


OPIS


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
TOALET Ž_TOALET G


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


2


OPIS


/


Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
TOALET Ž_TOALET G


6.5CM


4.5CM
BEMETA


DARK


3


3CM


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


/


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
TOALET Ž_TOALET G


51CM
27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS 50l. 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK


150CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


2


TOALET Ž_TOALET G


/


OPIS


Oznaka br.                           Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike.
Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neoophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, montaža,
vertikalni i horizontalni transport.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI PLAKAR
TOALET Ž_TOALET G


90 CM
30 CM


290 CM
PO NARUDŽBI


/


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                           Un02


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža
ugradnog plakara po mjeri, dimenzija
90x290x30. Plakar je izrađen od
iverice sa dekorativnom površinom u
boji drveta. 


OPIS
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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90


21
0


90


65


10
21


0


65


list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
2


2


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/
/


/
2


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


B


10
+2


1090
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


/
/ 1


3 /
4


Sjedište Centralne banke Crne Gore


/
/ / 1


3


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


05


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


118/113 cm
L D


PARAPET 94 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


1
1


2


1
1


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


05


11
3
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


05a


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


118/113 cm
L D


PARAPET 94 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


1
1


2


1
1


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


05a


11
3
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8


P= 94
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - postojeće stanje 27


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet Ž


0 1 2 3 4 5


51 120 32 15
51 152 15


klima


01


02 03


51 214 116 13
51 330 13


51 11 80 33 80 10 21
51 214 21


55
87


20
29


2
20


18
1


45
55


39
9


20
18


1
45


51 91 31 92 21
51 57 34 31 9 83 21


20
18


9
17


20
18


9
17


05


20
094


P= 90


05


20
0


11
5


P= 90
Kanalizacione 
vertikale


Toalet Ž
01
02
03


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet


9,99
1,65
1,67


13,31 m²


15,21
5,45
5,47


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


 NETO POVRŠINA - I SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - plan intervencija 28


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet Ž


0 1 2 3 4 5


51 120 32 15
51 152 15


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje svih slojeva zida
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klima


uklanjanje slivnika


uklanjanje i zamjena pozicije klime


uklanjanje slivnika
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094
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20
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51 214 116 13
51 330 13
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51 214 21
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Kanalizacione 
vertikale


NETO POVRŠINA - I SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon


Toalet Ž
01
02
03


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet


9,99
1,65
1,67


13,31 m²


15,21
5,45
5,47


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - novoplanirano stanje 29


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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 NETO POVRŠINA - I SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon


Toalet Ž
01
02
03


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet


9,99
1,65
1,67


13,31 m²


15,21
5,45
5,47


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - novoplanirano stanje 30


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


 NETO POVRŠINA - I SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon


Toalet Ž
01
02
03


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet


9,99
1,65
1,67


13,31 m²


15,21
5,45
5,47


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


E


21
080


E


21
080


0 1 2 3 4 5


51 120 32 15
51 152 15


01


02 03


B


21
090


51 214 116 13
51 330 13


51 11 80 33 80 10 21
51 214 21


55
87


20
29


2
20


18
1


45
55
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9


20
18


1
45


51 91 31 92 21
51 91 31 9 83 21
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9
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9
1717
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9
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3
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1
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_1-1 31


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


±0.00


+2.90


-0.10


Pl Po Ob01 Ob02


instalacije


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toalet Ž
Izgled 1-1
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_2-2 32


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


±0.00


+2.90


-0.10


Pl Po Ob03Ob01 Ob02 Ob01


instalacije instalacije


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toalet Ž
Izgled 2-2
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 33


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Toalet Ž
Izgled ugradnog namještaja 


Ugradna polica - Un04
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 34


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Izgled ugradnog namještaja 


Ugradni lavabo
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET Ž


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
PRVI SPRAT







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


HANSGROHE
TALIS SELECT E


2


OPIS REF.SLIKA


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
PRVI SPRAT- TOALET Ž


Oznaka br.                              S02


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


2CM
120CM


PO NARUDŽBI


2


OPIS REF.SLIKA


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
PRVI SPRAT- TOALET Ž


55CM


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
MODEL 


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                              S07


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element wc šolje je od proizvođača
Genesis, model je Isvea. Element se
nalazi na etažama , prizemlja, prvog i
drugog sprata. Genesis Isvea je set
podne WC šolje, ima sistem ispiranja
Rimfree, sa WC sedištem i
preklapajući poklopac. Element šolje
podržava ispiranje sa 4l. Zatvoreni
dizajn sanitarne keramike. WC
sjedište je sa predzidnim
vodokotlićem.


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA PODNA
PRVI SPRAT- TOALET Ž


36CM
68CM


OPIS


40CM
GENESIS


ISVEA


2


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike.


16.5CM
46CM


BEMETA


1


OPIS REF.SLIKA


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
PRVI SPRAT- TOALET Ž


37CM


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. Stavkom obuhvaćen sav
nespecificirani radni material
neophodan za stavljanje stavke u
funkcionalnom stanju, vertikalni i
horizontalni transport.


20CM
30CM


VINOKS


2


OPIS REF.SLIKA


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
PRVI SPRAT- TOALET Ž


20CM


Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
PRVI SPRAT- TOALET Ž


120 MM
2 MM


130 MM
Po narudžbini


1


OPIS


/


Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
PRVI SPRAT- TOALET Ž


6.5CM


4.5CM
BEMETA


DARK


2


3CM


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


/


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


7.5CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OSVJEŽIVAČ PROSTORA
PRVI SPRAT- TOALET Ž


9CM


Lokacija:


21.5CM
BETNER
ATMOS


1


REF.SLIKA


Objekat:


Neutralizator neprijatnih mirisa i
bakterija sa digitalnim mehanizmom.
Mogućnost programiranja 8/12/16/24
časa 5/7 dana u nedelji, ABS beli, V
215 x Š 90 x D 75 mm. 


OPIS


DC 12 V adapter


Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S18







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


50CM
60CM


PO NARUDŽBI


1


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
PRVI SPRAT- TOALET Ž


190CM


REF.SLIKA


Oznaka br.                          Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
PRVI SPRAT- TOALET Ž


51CM
27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI PLAKAR
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


87 CM
30 CM


290 CM
PO NARUDŽBI


/


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                           Un04


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža
ugradnog plakara po mjeri, dimenzija
87x290x30. Plakar je izrađen od
iverice sa dekorativnom površinom u
boji drveta. 
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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90


21
0


90


65


10
21


0


65


list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


/
/


/
1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


//
//


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


B


10
+2


1090
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Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


list brojR 1:50


OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


E


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


80/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


/
/ 1


1
1
1
2


Sjedište Centralne banke Crne Gore


/
/


/
/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


06


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


94/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


1
/


/
/


1
/


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


07


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


1
/
1


1
/


/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - postojeće stanje 36


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet Ž


klima


01


02 03 04


05


20
0


11
5


P= 90


05


20
0


11
5


P= 90


30 120 223 20
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8
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30 15 103 20 63 25 20 64 33 20
30 118 20 88 20 97 20


45
16


8
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16
8


12
31


0
20


Kanalizacione 
vertikale


Toalet Ž
01
02
03
04


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet
Toalet


11,83
1,98
1,44
1,42


16,67 m²


18,26
5,80
5,20
5,38


keramika
keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


NETO POVRŠINA - II SPRAT 
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - plan intervencija 37


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet Ž


uklanjanje i zamjena pozicije vrata uklanjanje i zamjena pozicije vrata uklanjanje i zamjena pozicije vrata
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Kanalizacione 
vertikale


Toalet Ž
01
02
03
04


Prostor toaleta
Toalet
Tolaet
Toalet


11,83
1,98
1,44
1,42


16,67 m²


18,26
5,80
5,20
5,38


keramika
keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


NETO POVRŠINA - II SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - novoplanirano stanje 38


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Apsolutna kota  
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gips
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Keramika - lavabo Staklo
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NETO POVRŠINA - II SPRAT
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prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
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četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora
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Un03 police
Un04 police
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Ob01 zidna keramika
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - novoplanirano stanje 39


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo
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GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_1-1 40


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100
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180


P=
 0


±0.00
00.00
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Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Toalet Ž
Izgled 1-1


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_2-2 41


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Vrsta tehničke dokumentacije:
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dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta Ž_3-3 42


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
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S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 43


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


30 1,7 34,3
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Toalet Ž
Izgled ugradnog namještaja 


Ugradne police







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P
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Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 44


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


102,5 102,5
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Toalet Ž
Izgled ugradnog namještaja 


Ugradni lavabo
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET Ž


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
DRUGI SPRAT







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


/


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


HANSGROHE
TALIS SELECT E


2


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


Oznaka br.                              S02


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


55CM
2CM


120CM


PO NARUDŽBI


2


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


/


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S07


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element wc šolje je od proizvođača
Genesis, model je Isvea. Element se
nalazi na etažama , prizemlja, prvog i
drugog sprata. Genesis Isvea je set
podne WC šolje, ima sistem ispiranja
Rimfree, sa WC sedištem i
preklapajući poklopac. Element šolje
podržava ispiranje sa 4l. Zatvoreni
dizajn sanitarne keramike. WC
sjedište je sa predzidnim
vodokotlićem.


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA PODNA
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


36CM
68CM
40CM


GENESIS
ISVEA


3


OPIS


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


/


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


45CM
28CM
77CM


BEMETA


1


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike. .


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


/


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


20CM
20CM
30CM


VINOX


3


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. 


Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


OPIS


/


Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


3CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


6.5CM


4.5CM
BEMETA


DARK


3


/


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


205CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


1


/


Oznaka br.                           Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l.


27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


51CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI PLAKAR
DRUGI SPRAT- TOALET Ž


87 CM
30 CM


290 CM
PO NARUDŽBI


/


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                           Un04


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža
ugradnog plakara po mjeri, dimenzija
87x290x30. Plakar je izrađen od
iverice sa dekorativnom površinom u
boji drveta. 
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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65


10
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0


65


list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


/
/


/
1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


//
//


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


B


10
+2


1090
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/ /


3
/
3
3


Sjedište Centralne banke Crne Gore


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 







GSPublisherVersion 0.0.100.20


ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


07


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


1
/
1


/
1/


/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


08


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/ 1


/


1
1
/ /


/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - postojeće stanje 46


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


60 l


02


01


Toalet 04


45
15


2
20


21
4


20


301201020
3013020
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - plan intervencija 47


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
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Po Obrada podova
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - novoplanirano stanje 48


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova
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P=
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Ventilacija toaleta
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NETO POVRŠINA - SUTEREN
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj
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Un02 plakar
Un03 police
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Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis
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S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:
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Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova suterena - novoplanirano stanje 49


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova
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A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
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Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:
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Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M/Ž_4-4 50


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
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Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo
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S06 šolja podna OSI
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S08 pisoar
S09
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dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
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sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora
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Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police


±0.00


+2.40


-0.10


PlPoOb01 Ob03Ob02 Ob01


Toalet M/Ž


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije


Izgled 4-4


Ug
ra


dn
i u


mi
va


on
ik


Pu
sh


 če
sm


a


Pu
sh


 če
sm


a
Og


led
alo


Di
sp


an
ze


r s
ap


un
a


Og
led


alo


Če
tka


 za
 w


c š
olj


u
Ka


nta
 za


 ot
pa


tke
 / i


no
x


Di
sp


an
ze


r p
ap


ira
 / r


olo


Šo
lja


 ug
ra


dn
a


Ug
ra


dn
i v


od
ok


otl
ić


Ku
ke


 na
 vr


ati
ma


Di
plo


ma
t z


atv
ar


ač
 / s


kri
ve


ni


Bo
jle


r


Un
01


S0
2


S0
2


S0
3


S0
9


S0
3


S1
5


S1
3


S1
0


S0
1


Un
05


S1
7


S1
9


S2
0







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 51


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
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Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET M/Ž


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


SUTEREN 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNA WC ŠOLJA
TOALET M/Ž


35.5CM


37.5CM
GENESIS


PURITA


1


54CM


/


Oznaka br.                              S01


Nabavka, isporuka i montaza
konzolne Genesis Isvea, Purita ili
ekvivalent, wc šolje sa skrivenim
kačenjem, sa sjedištem i
preklapajućim poklopcem.


OPIS


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


12CM
112CM


GEBERIT
DUOFIX


1


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI VODOKOTLIĆ
TOALET M/Ž


50CM


Oznaka br.                              S01.1


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA


Sanitarni montažni element za
konzolnu WC šolju sa ugradnim
vodokotlićem DUOFIX proizvođača
GEBERIT sa tasterom. Aktiviranje
vodoktlića preko tastera je čeono.
Preporučena ugradna visina
elementa je 112cm. Za ugradnju
obziđivanjem ili suvomontažnu, sa
oblaganjem gipskartonskim pločama
(18 ili 2x12.5mm). 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


HANSGROHE
TALIS SELECT E


2


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
TOALET M/Ž


Oznaka br.                              S02
Adaptacija mokrih čvorova


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:


REF.SLIKA


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


2CM
120CM


PO NARUDŽBI


2


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
TOALET M/Ž


55CM


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA
Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


16.5CM
46CM


BEMETA


1


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
TOALET M/Ž


37CM


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA
Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike.


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1
Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:


Oznaka br.                              S13


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom.


OPIS


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
TOALET M/Ž


20CM
20CM
30CM


VINOKS


1


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1
Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:


Oznaka br.                                              S14


Element automatskog sušača ruku je
od proizvođača Bemeta. Sušač je
dimenzije 290x325x105mm. Materijal
je inox, a boja mat hrom.


OPIS


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


SENZORSKI SUŠAČ RUKU
TOALET M/Ž


29CM


220 - 240 V / Jačina uređaja - 1000w


10.5CM
32.5CM
BEMETA


1







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
TOALET M/Ž


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


1


/


OPIS


Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
TOALET M/Ž


6.5CM


4.5CM
BEMETA


DARK


1


3CM


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


/


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
TOALET M/Ž


51CM
27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l. 


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
TOALET M/Ž


210CM
40CM
60CM


PO NARUDŽBI


1


/


OPIS


Oznaka br.                          Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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C
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20


list brojR 1:50


OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


C


01


OSNOVA


IZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


1
/ /


1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


ULAZNA VRATA OD TOALETA


/
/


/
/


/
/


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.







GSPublisherVersion 0.0.100.20


F


21
070


20


10
21


0


8
20


2


70


70


21
0


20


list brojR 1:50


OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


1
/ /


1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/
/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


04


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


98/80 cm
L D


PARAPET 147 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


/
/


/
1


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - postojeće stanje 53


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet 02 M Toalet 02 Ž


0 1 2 3 4 5


80 l


klimaklima


02


01


01


05


11
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11
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P= 96
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1
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40 70 70 24 155 42


40 15 120 5 24 34 120 1 42


40 70 70 24 85 70 42
40 140 24 155 42


01


02


Ženski toalet 02
01
02


Predprostor toaleta
Toalet


3,80
1,39
5,19 m²


9,59
4,90


keramika
keramika


keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon


NETO POVRŠINA - PRIZEMLJE
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] Pod Zid Plafon


Muški toalet 02
01
01
02


Predprostor toaleta
Toalet
Toalet


7,91
1,35
1,35


10,61 m²


15,72
4,84
4,84


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - plan intervencija 54


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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spušteni plafon


NETO POVRŠINA - PRIZEMLJE
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] Pod Zid Plafon


Muški toalet 02
01
01
02


Predprostor toaleta
Toalet
Toalet


7,91
1,35
1,35


10,61 m²


15,72
4,84
4,84


keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
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Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - novoplanirano stanje 55


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova prizmelja - novoplanirano stanje 56


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta OSI i M_1-1 57


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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gips
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
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S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
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dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
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piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
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Un02 plakar
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Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta OSI_2-2 58


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Oznaka unutrašnje stolarije
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Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta OSI i M_3-3 59


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
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bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_4-4 60


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
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NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 61


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
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01 Oznaka prostorije
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Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips
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Zidna Keramika Drvo
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET OSI_TOALET M


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
PRIZEMLJE







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore


Količina :


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNA WC ŠOLJA
TOALET OSI_TOALET M


Oznaka br.                              S01


REF.SLIKA


35.5CM


37.5CM
GENESIS


PURITA


54CM


2


/


2


OPIS


Adaptacija mokrih čvorova


Podgorica, Crna Gora


Nabavka, isporuka i montaza
konzolne Genesis Isvea, Purita ili
ekvivalent, wc šolje sa skrivenim
kačenjem, sa sjedištem i
preklapajućim poklopcem.


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta:







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                              S01.1


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI VODOKOTLIĆ
TOALET OSI_TOALET M


50CM
12CM


112CM
GEBERIT


DUOFIX


2


Sanitarni montažni element za
konzolnu WC šolju sa ugradnim
vodokotlićem DUOFIX proizvođača
GEBERIT sa tasterom. Aktiviranje
vodoktlića preko tastera je čeono.
Preporučena ugradna visina
elementa je 112cm. Za ugradnju
obziđivanjem ili suvomontažnu, sa
oblaganjem gipskartonskim pločama
(18 ili 2x12.5mm). 


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
TOALET OSI_TOALET M


HANSGROHE
TALIS SELECT E


3


/


Oznaka br.                              S02


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA PODNA
TOALET OSI_TOALET M


36CM
68CM
40CM


GENESIS
ISVEA


1


/


Oznaka br.                              S07


Element wc šolje je od proizvođača
Genesis, model je Isvea. Element se
nalazi na etažama , prizemlja, prvog i
drugog sprata. Genesis Isvea je set
podne WC šolje, ima sistem ispiranja
Rimfree, sa WC sedištem i
preklapajući poklopac. Element šolje
podržava ispiranje sa 4l. Zatvoreni
dizajn sanitarne keramike. WC
sjedište je sa predzidnim
vodokotlićem.


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


57CM


OPIS


70CM
GEBERIT


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PISOAR SA INTEGRISANIM UPRAVLJANJEM
TOALET OSI_TOALET M


31CM


ALIVIO


2


REF.SLIKA


3 V 


Oznaka br.                              S08


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element pisoara ALIVIO proizvođača
GEBERIT, sa automatskim
ispiranjem uz uštedu vode. Posjeduje 
infracrevnu detekciju korisnika sa
detekcijom nogu, bez ivica za
ispiranje. Element je konzolni, lako
se održava i čisti. Količina vode za
ispiranje može se smanjiti putem
vremena ispiranja do 0,5 l po
ispiranju. Ispiranje keramičkog
pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po
ispiranju, uz uvažavanje EN 13407.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


2CM
120CM


PO NARUDŽBI


3


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
TOALET OSI_TOALET M


55CM


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


OPIS REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1 Oznaka br.                              S05


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika za OSI - osobe
sa smanjenom pokretljivošću, je
izrađen od keramike. 


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UMIVAONIK OSI
TOALET OSI_TOALET M


67CM
58CM
23CM


GALASSIA
LEONE 4017


1


/


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1 Oznaka br.                              S06


TOALET OSI_TOALET M


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


48CM
GALASSIA


COMFORT LINE 5247


1


REF.SLIKA
Wc šolja je od proizvođača
GEBERTI, model je SELNOVA
SQUARE. Element se nalazi na
etažama suterena, prizemlja. Geberit
Selnova Square je set podne WC
šolje, ima sistem ispiranja Rimfree,
sa WC sedištem i preklapajući
poklopac. Element šolje podržava
ispiranje sa 4l. Zatvoreni dizajn
sanitarne keramike. WC sjedište je
sa predzidnim vodokotlićem.  


OPIS


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA OSI


35CM
55CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 4 Oznaka br.                              S10


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


11.7CM
20CM


BEMETA


4


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


ROLO DISPANZER PAPIRA
TOALET OSI_TOALET M


21.5CM


Element rolo dispanzera za papir
proizvođača Bemeta. Dimenzije
elementa su 215x200x117mm,
materijal inox u boji mat hrom.


REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


16.5CM
46CM


BEMETA


2


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
TOALET OSI_TOALET M


37CM


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike.


OPIS REF.SLIKA







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 4 Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA


20CM
20CM


TOALET OSI_TOALET M


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. 


OPIS REF.SLIKA


30CM
VINOX


4


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
TOALET OSI_TOALET M


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


2


OPIS


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 4


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


4.5CM
BEMETA


NERO


4


/


3CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
TOALET OSI_TOALET M


6.5CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1 Oznaka br.                           Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK


150CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


1


TOALET OSI_TOALET M


/


OPIS







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


1CM
190CM


PO NARUDŽBI


1


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PARAVAN 
TOALET OSI_TOALET M


40CM


/


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              Pa


OPIS
Element paravana se nalazi u
muškim toaltima kao pregrada
između pisoara. Konstrukcija
paravna je čelična prethodno
plastificirana u boji po izboru
investitora. Dok je staklo-pregrada
dimljeno.


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS.  50l.


27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
TOALET OSI_TOALET M


51CM
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


A


01


100/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


/
1


/
1
1


/
/


/
/


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.
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OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


02


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/
/


/
1


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


03


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


/
/ 1


2 /
1
2
3


Sjedište Centralne banke Crne Gore


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/ /


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


05


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


118/113 cm
L D


PARAPET 94 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


1
1


2


1
1


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


05a


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


118/113 cm
L D


PARAPET 94 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


1
1


2


1
1


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - postojeće stanje 63


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0
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Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Toalet M
01
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Prostor toaleta
Toalet
Toalet
Toalet


10,65
1,54
1,56
1,55


15,30 m²


16,58
5,18
5,90
5,20


keramika
keramika
keramika
keramika


keramika
keramika
keramika
keramika


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


NETO POVRŠINA - I SPRAT
Br. 


prostorije Naziv prostorije Neto površina 
[m2]  Obim [m] pod zid plafon
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Odgovorni inženjer:
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INVESTITOR:PROJEKTANT:
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Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.
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Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - plan intervencija 64


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala
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Prostor toaleta
Toalet
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Neto površina 
[m2]  
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Nikšić, Crna Gora
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - novoplanirano stanje 65


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova
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 NETO POVRŠINA - I SPRAT


Toalet M


Br. 
prostorije


01
02
03
04


Naziv prostorije


Prostor toaleta
Toalet
Toalet
Toalet


Neto površina 
[m2]  


10,65
1,54
1,56
1,55


15,30 m²


Obim [m]


16,58
5,18
5,90
5,20


pod


keramika
keramika
keramika
keramika


zid


keramika
keramika
keramika
keramika


plafon


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova I sprata - novoplanirano stanje 66


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
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Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_1-1 67


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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+2.90


-0.10


Pl PoOb01 Ob02 Ob01 Ob02
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Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police







GSPublisherVersion 0.1.100.17


Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_2-2 68


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
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Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se
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Pl Po Ob01 Ob02


instalacije


Kota spuštenog plafona


Kota konstrukcije


Kota gotovog poda
Kota konstrukcije
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_3-3 69


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija
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Kota gotovog poda
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
Pa paravan / pisoar


šifra Opis


šifra Opis


S19
S20
S21


diplomat zatvarač / skriveni
bojler
trokadero


Ob02 zidna keramika


Un06 ugradni vodokotlić 
police
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Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 70


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
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Ob1 Obrada zidova
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET M


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
PRVI SPRAT







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2 Oznaka br.                              S02


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


OPIS REF.SLIKA
Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
PRVI SPRAT- TOALET M


HANSGROHE
TALIS SELECT E


2


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


OPIS REF.SLIKA
Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
PRVI SPRAT- TOALET M


55CM
2CM


120CM


PO NARUDŽBI


2


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA PODNA
PRVI SPRAT- TOALET M


36CM
68CM
40CM


GENESIS
ISVEA


3


OPIS


/


Element wc šolje je od
proizvođača Genesis, model je
Isvea. Element se nalazi na
etažama , prizemlja, prvog i
drugog sprata. Genesis Isvea je
set podne WC šolje, ima sistem
ispiranja Rimfree, sa WC
sedištem i preklapajući poklopac.
Element šolje podržava ispiranje
sa 4l. Zatvoreni dizajn sanitarne
keramike. WC sjedište je sa
predzidnim vodokotlićem.


Oznaka br.                              S07


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S08


57CM


Lokacija:


70CM
GEBERIT


ALIVIO
3 V 


2


OPIS REF.SLIKA
Element pisoara ALIVIO proizvođača
GEBERIT, sa automatskim ispiranjem
uz uštedu vode. Posjeduje infracrevnu
detekciju korisnika sa detekcijom
nogu, bez ivica za ispiranje. Element
je konzolni, lako se održava i čisti.
Količina vode za ispiranje može se
smanjiti putem vremena ispiranja do
0,5 l po ispiranju. Ispiranje keramičkog
pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po
ispiranju, uz uvažavanje EN 13407.


Objekat:


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PISOAR SA INTEGRISANIM UPRAVLJANJEM
PRVI SPRAT- TOALET M


31CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


OPIS REF.SLIKA
Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm
Materijal je inox a boja hrom
visoki sjaj. Elementi poklopca i
kačenja su od plastike. 


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
PRVI SPRAT- TOALET M


45CM
28CM
77CM


BEMETA


1


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


OPIS REF.SLIKA
Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. 


Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
PRVI SPRAT- TOALET M


20CM
20CM
30CM


VINOKS


3


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1 Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
PRVI SPRAT- TOALET M


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


1


OPIS


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


/


4.5CM
BEMETA


DARK


3


3CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
PRVI SPRAT- TOALET M


6.5CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1 Oznaka br.                            Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi
pločasti elementi i keramika za
umivaonike. 


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
PRVI SPRAT- TOALET M


195CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBINI


1


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


1CM


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PARAVAN 
PRVI SPRAT- TOALET M


40CM


Lokacija:


190CM
PO NARUDŽBI


2


OPIS REF.SLIKA
Element paravana se nalazi u
muškim toaltima kao pregrada
između pisoara. Konstrukcija
paravna je čelična prethodno
plastificirana u boji po izboru
investitora. Dok je staklo-pregrada
dimljeno.


Objekat:


Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                                  Pa







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l. 


27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
PRVI SPRAT- TOALET M


51CM
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


/
/


/
1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


//
//


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


B


10
+2


1090
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Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


list brojR 1:50


OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


E


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


80/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT


/
/ /


3
/
3
3


Sjedište Centralne banke Crne Gore


/
/


/
/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


07


01


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/ 1


/


1


/
1


/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


08


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


1
/
1


1
/


/
/


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - postojeće stanje 72


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


0 1 2 3 4 5


Toalet M


40 60 50 60 80 60 10 25
40 320 25


klima


01


02 03 04


05


20
0


11
5


P= 90


05


20
0


11
5


P= 90


40 95 15 95 20 95 25
40 18 77 15 17 66 12 20 77 18 25


40 120 75 30
40 195 30


50
21


0
20


18
8


20
16


2
45


50
41


8
20


16
2


45


20
18


8
20


16
2


45


Ka
na


liz
ac


ion
e 


ve
rtik


ale


NETO POVRŠINA - II SPRAT 


Toalet M


Br. 
prostorije


01
02
03
04


Naziv prostorije


Prostor toaleta
Toalet
Toalet
Toalet


Neto površina 
[m2]  


10,35
1,63
1,36
1,63


14,97 m²


Obim [m]


16,26
5,38
5,38
5,38


pod


keramika
keramika
keramika
keramika


zid


keramika
keramika
keramika
keramika


plafon


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
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Razmjera:


Datum revizijeDatum izrade i M.P


Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - plan intervencija 73


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


Toalet M


0 1 2 3 4 5


40 60 50 60 80 60 10 25
40 320 25
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uklanjanje svih slojeva zida


uklanjanje i zamjena pozicije vrata uklanjanje i zamjena pozicije vratauklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje i zamjena pozicije vrata


uklanjanje svih slojeva poda
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NETO POVRŠINA - II SPRAT


Toalet M


Br. 
prostorije


01
02
03
04


Naziv prostorije


Prostor toaleta
Toalet
Toalet
Toalet


Neto površina 
[m2]  


10,35
1,63
1,36
1,63


14,97 m²


Obim [m]
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Br. priloga:Prilog: Br. strane:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke
dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - novoplanirano stanje 74


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


F
21


070
F


21
070


F


21
070


0 1 2 3 4 5


Toalet M


40 70 40 70 60 70 10 25
40 320 25


Kanta za otpatke / inox


Dispanzer papira / rolo


Ugradni umivaonik


Dispanzer sapuna


Dispanzer sapuna


Push česma


Dispanzer osvježivača prostora


Pisoar


Kanta za otpatke / inox


Dispanzer papira / rolo


Diplomat zatvarač / skriveni


5 0 l


klima


01


02 03 04


09


19
8


11
5


P= 90


09


19
8


11
5


P= 90


40 95 15 95 20 95 25
40 18 77 15 17 66 12 20 77 18 25


40 120 75 30
40 195 30


50
21


0
20


18
8


20
16


2
45


50
41


8
20


16
2


45


20
18


8
20


16
2


45


50
21


0
20


18
8


20
16


2
45


40 12 90 93 30
40 195 30


B


21
090


Šolja podna


Kuke na vratima


Četka za wc šolju


Push česma


Ogledalo


Ogledalo


Sušač ruku / električni


Dispanzer papira / senzor


Kanta za otpatke


Paravan


Šolja podna


Kuke na vratima


Četka za wc šolju


Ka
nta


 za
 ot


pa
tke


 / i
no


x


Di
sp


an
ze


r p
ap


ira
 / r


olo


Šo
lja


 po
dn


a
Ku


ke
 na


 vr
ati


ma


Če
tka


 za
 w


c š
olj


u


Pi
kto


gr
am


 na
mj


en
e t


oa
let


a 


Bojler


FV
 Ø


11
0 


2 2


3 3


1
1


Un01


S09


S02


S14


S18


S02


S03


S03


S09


S07


S13


S17


S10


S15


S11


S12


S08


Pa


S15


S10


S13


S07


S17


S1
3


S0
7


S1
7


S1
5


S1
0


S1
6


S19


S20


ventilator


ventilator


ventilator


NETO POVRŠINA - II SPRAT


Toalet M


Br. 
prostorije


01
02
03
04


Naziv prostorije


Prostor toaleta
Toalet
Toalet
Toalet


Neto površina 
[m2]  


10,35
1,63
1,36
1,63


14,97 m²


Obim [m]


16,26
5,38
5,38
5,38


pod


keramika
keramika
keramika
keramika


zid


keramika
keramika
keramika
keramika


plafon


spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon
spušteni plafon


Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
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četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora
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OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
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dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Osnova II sprata - novoplanirano stanje 75


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
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Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_1-1 76


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
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S14
S15
S16
S17
S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
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četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj
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Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova
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Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
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dokumentacije:


Oznaka projekta:


Lokacija:Objekat:


Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Glavni inženjer:


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_2-2 77


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Oznaka spoljašnje bravarije
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Legenda materijala
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
S05 umivaonik OSI
S06 šolja podna OSI
S07 šolja podna
S08 pisoar
S09
S10
S11
S12
S13
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S16
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S18


dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
dispanzer papira / senzor
kanta za otpatke
kanta za otpatke / inox
sušač ruku
četka za wc šolju
piktogram namjene toaleta M/Ž
kuke na vratima
dispanzer osvježivača prostora


Ugradni namještaj


Un01 umivaonik
Un02 plakar
Un03 police
Un04 police
Un05


OBRADE  plafona/zidova/podova


Pl spušteni plafon
Po podna keramika
Ob01 zidna keramika


Ob03 univer H1400
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INVESTITOR:PROJEKTANT:


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Radovan Đurović, Spec.Sci.Arh.


Nikšić, Crna Gora


Decembar, 2024. godine


Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Izgledi toaleta M_3-3 78


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura
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Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije
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Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala
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Legenda opreme
NAMJEŠTAJ
Sanitarije


šifra Opis
S01 šolja ugradna
S02 česma
S03 ogledalo
S04 taster šolje
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S08 pisoar
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dispanzer sapuna
dispanzer papira / rolo
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kuke na vratima
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Un02 plakar
Un03 police
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Sjedište Centralne banke Crne Gore, 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica


IDEJNO RJEŠENJE IR 36/24


ARHITEKTURA


Detalji namještaja 79


CENTRALNA BANKA CRNE GORE


1:20


Podgorica, Crna Gora


Sjedište Centralne banke Crne Gore 
- adaptacija mokrih čvorova


Legenda oznaka


Opšte napomene
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat
potrebno je kontaktirati projektanta. 
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.


 - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.


 - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
Legenda šrafura


Drvo Keramika Ogledalo


Termoizolacija


Visinska kota gotovog poda


Oznaka spoljašnje bravarije
Oznaka unutrašnje stolarije


01 Oznaka prostorije
Apsolutna kota  


Giter blok Hidroizolacija Cementni estrih Vodootporni 
gips


Podna Keramika


Zidna Keramika Drvo


Legenda materijala


Keramika - lavabo Staklo


S1 Sanitarije
Un1 Ugradni namještaj
Pl Obrada plafona
Ob1 Obrada zidova
Po Obrada podova


Keramika


A 220
100


01 220+20
180


P=
 0


±0.00
00.00


Ventilacija toaleta
Fekalna kanalizacija


Ruši se


105 105


20
10


30
30


20
10


30
12


0


35 57 28 57 33


20
10


30
60


30
12


0


20
10


30
60


30
12


0


105 105
210


50
210


20
10


30
60


30
12


0
20


10
30


30
20


10
30


12
0


210


50


20
1


14
8


40
1


20
19


0


40


Toalet M
Izgled ugradnog namještaja 


ParavanUgradni lavabo
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CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


TOALET M


SPECIFIKACIJA ELEMENATA
DRUGI SPRAT







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND (EX.)
MODEL (EX.)
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


/


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


POTISNA ČESMA ZA UMIVAONIK
DRUGI SPRAT- TOALET M


HANSGROHE
TALIS SELECT E


2


Česma je od proizvođača
Hansgrohe. Element je potisna
slavina za umivaonik miješajuća, sa
EcoSmart sistemom, miješa vodu sa
vazduhom pri čemu štedi upotrebu
vode na optimalan način i
omogućava odabir temperature
vode. Ukupna težina elementa je
1.25kg. Slavina je od materijala
mesing u završnoj boji hroma. 


Oznaka br.                              S02


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


OGLEDALO
DRUGI SPRAT- TOALET M


55CM
2CM


120CM


PO NARUDŽBI


2


Element ogledala se radi po
narudžbini u dimenzijama 120x55cm.
Izrađuje se od čeličnog flaha
prethodno savijenog i plastificiranog
u crnoj boji. 


/


Oznaka br.                              S03


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3 Oznaka br.                              S07


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element wc šolje je od
proizvođača Genesis, model je
Isvea. Element se nalazi na
etažama , prizemlja, prvog i
drugog sprata. Genesis Isvea je
set podne WC šolje, ima sistem
ispiranja Rimfree, sa WC
sedištem i preklapajući poklopac.
Element šolje podržava ispiranje
sa 4l. Zatvoreni dizajn sanitarne
keramike. WC sjedište je sa
predzidnim vodokotlićem.


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


WC ŠOLJA PODNA
DRUGI SPRAT- TOALET M


36CM
68CM
40CM


GENESIS
ISVEA


3


OPIS


/







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S08


57CM


Lokacija:


70CM
GEBERIT


ALIVIO
3 V 


2


OPIS REF.SLIKA
Element pisoara PREDA
proizvođača GEBERIT, sa
automatskim ispiranjem uz uštedu
vode. Posjeduje infracrevnu detekciju
korisnika sa detekcijom nogu, bez
ivica za ispiranje. Element je
konzolni, lako se održava i čisti.
Količina vode za ispiranje može se
smanjiti putem vremena ispiranja do
0,5 l po ispiranju. Ispiranje
keramičkog pisoara obezbeđeno sa
0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN
13407.


Objekat:


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PISOAR SA INTEGRISANIM UPRAVLJANJEM
DRUGI SPRAT- TOALET M


31CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE 
DRUGI SPRAT- TOALET M


37CM
16.5CM


46CM
BEMETA


1


Element kante za otpatke je od
proizvođača Bemeta. Dimnenzije
elementa su 37x46x16,5cm Materijal
je inox a boja hrom visoki sjaj.
Elementi poklopca i kačenja su od
plastike.


/


Oznaka br.                              S12


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


/


OPIS REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KANTA ZA OTPATKE U KABINAMA
DRUGI SPRAT- TOALET M


20CM
20CM
30CM


VINOKS


3


Element kante za otpatke 5l sa
pedalom i sporospuštajućim
poklopcem. Dimenzije elementa su
260x250 mm. Materijal je inox, boja
mat hrom. 


Oznaka br.                              S13


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PLOČICE SA OZNAKAMA NA WC
DRUGI SPRAT- TOALET M


120 MM
2 MM


130 MM
BEMETA


1


OPIS


/


Oznaka br.                              S16


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element piktograma na ulaznim
vratima je proizvođača Bemeta.
Dimenzije su 120x130 mm. Materijal
je inox četkani.







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 3


3CM


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


KUKA ZA KAČENJE
PRVI SPRAT- TOALET M


6.5CM


4.5CM
BEMETA


DARK


3


/


REF.SLIKA
Element kuke za kačenje je od
proizvođača Bemeta. Dimenzija
elementa je 10cm. Element je od
materijala mesing u boji crna mat.


OPIS


Oznaka br.                              S17


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


REF.SLIKA


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


UGRADNI UMIVAONIK
DRUGI SPRAT- TOALET M


210CM
50CM
60CM


PO NARUDŽBI


1


/


Oznaka br.                           Un01


Objekat:
Lokacija:
Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Element umivaonika je rađen po
mjeri, od medijapana su svi pločasti
elementi i keramika za umivaonike. 







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 1


1


Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                              S20


REF.SLIKA


Objekat:
Lokacija:
Projekat:


Nabavka, isporuka i montaža bojelra
proizvođača Ariston VELIS od 50l.


27CM
78CM


ARISTON
VELIS 50L


230 V / snaga - 1.5kW


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


BOJLER 
DRUGI SPRAT- TOALET M


51CM







OPIS
LOKACIJA


SIRINA (cm)
DUBINA(cm)
VISINA  (cm)
BRAND
MODEL 
NAPAJANJE


KOLIČINA
CIJENA


Centralna Banka Crne Gore
Podgorica, Crna Gora


Količina : 2


1CM


/


SPECIFIKACIJA ELEMENATA


PARAVAN 
DRUGI SPRAT- TOALET M


40CM


Lokacija:


190CM
PO NARUDŽBI


2


OPIS REF.SLIKA
Element paravana se nalazi u
muškim toaltima kao pregrada
između pisoara. Konstrukcija
paravna je čelična prethodno
plastificirana u boji po izboru
investitora. Dok je staklo-pregrada
dimljeno.


Objekat:


Projekat:
Dio projekta: Adaptacija mokrih čvorova


Oznaka br.                                  Pa
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ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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list brojR 1:50


OBJEKAT


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


B


01


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


90/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
1


/
/


/
1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


ULAZNA VRATA OD TOALETA


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


//
//


JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA OD TOALETA
Jednokrilna ulazna vrata od drveta. Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa 
ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne 
štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu 
predvidjeti gumene odbojnike. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma.  Kvalitet boje i 
ton u svemu prema RAL karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose 
finalno obrađena i upakovana. Vrata opremiti sa skrivenim zatvaračem (mehanizmom) za dovođenje u 
neutralni položaj.


B


10
+2


1090
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OBJEKAT


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


F


02


VRATA OD TOALETA


OSNOVA


PRESJEKIZGLED


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE


70/210 cm
L D


PARAPET 10 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/


/
3


/
3


3


Sjedište Centralne banke Crne Gore


Napomena: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema 
izvođačkim detaljima koje mora izdati izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju.


/
/


/
/


/


JEDNOKRILNA VRATA OD TOALETA
Izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih ulaznih vrata na toalet kabinama. Štok vrata je izrađen od 
aluminijumskih profila bez termoprekida.  Okvir krila je izrađen od aluminijumskih profila bez 
termoprekida, a ispuna je aluminijumski panel sa ispunom od poliuretana.  Oprema vrata - brava sa 
fisknim ključem. Obezbjediti sav kov,  sa tri šarke po visini. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL 
karti, po izboru Nadzora i Investitora - saglasnost. Vrata se na gradilište donose obrađena i 
upakovana. 
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ŠEME FASADNE BRAVARIJE
Sjedište Centralne banke Crne Gore


Sjedište Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 
br. 6, Podgorica
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OBJEKAT


ŠEME FASADNE BRAVARIJE


NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!


09


02


OSNOVA


IZGLED


PROZOR


115/198 cm
L D


PARAPET 90 cm


LIJEVA
DESNA


ZIDARSKA MJERA


UKUPNO


SUTEREN KOLIČINAPRIZEMLJE PRVI SPRAT DRUGI SPRAT
/
/


1
1
2


1
1


Sjedište Centralne banke Crne Gore


PRESJEK


kota gotovog poda


/
/


/
/


Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot mutnim staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni 
aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa zakrivljenim stranama i bočnim čepovima, sve u boji prozora. Alumil sistem Smartia S67 ili 
ekvivalent, sa dubinom rama 67mm, dok je minimalna vidljiva visina aluminijuma 93mm.


Napomena:
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima 
koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za 
ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.







  Društvo sa ograničenom odgovornošću, 
  studiovirto@gmail.me / Gojka Garčevića bb, Nikšić 


 


 Mail: studiovirto@gmail.me / Address: Gojka Garčevića bb, Nikšić / Tel: 069 600 535 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


OPISI SLOJEVA PODOVA, ZIDOVA 
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OBLOGE


Oznaka Opis: Pod u kupatilu


10,00 cm


PODNE


OBLOGE ZIDNE


Oznaka Opis: Unutrašnji pregradni zid


spolja


unutra


1,50 cm


1.
2.
3.
4.


keramičke pločice 1,00 cm
lijepak za keramiku 0,50 cm
cementni malter


Oznaka Opis: Limeni plafon


3.
4. lim plastificirani 1,25 cm


1. armirano betonska ploča --,00 cm
2.


metalna plafonska podkonstrukcija - CD profil 3,25 cm
element za spuštanje plafona - žica sa ušicom


OBLOGE PLAFON


zid --,00 cm


3,00 cm


keramičke pločice 1,00 cm1.
2.


4.


lijepak za keramiku 0,50 cm


5.
cementni estrih u padu 1% ka slivniku 5,00 cm


6. termoizolacija (npr. NaturBoard POD EXTRA) 3,00 cm
PE folija


7. armirano betonska ploča


poliuretanska hidroizolacija (npr. Sikalastic 614
posut kvarcom preko Sika Concrete Primer-a)3. 0,50 cm


--,00 cm


--,00 cm


UZ2


Pl


PO







  Društvo sa ograničenom odgovornošću, 
  studiovirto@gmail.me / Gojka Garčevića bb, Nikšić 


 


 Mail: studiovirto@gmail.me / Address: Gojka Garčevića bb, Nikšić / Tel: 069 600 535 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3D VIZUELIZACIJA 
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