OBRAZAC 1  

UPRAVA ZA ŽELJEZNICE 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/25-240/7
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 6
Podgorica, 21.04.2025. godine


Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23 i 11/23) Uprava za željeznice objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje lokalnog željezničkog stajališta Lješnica sa izgradnjom objekta posebne namjene u službi željezničkog saobraćaja 







Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1. Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
1. Vrsta postupka,
1. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
1. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
1. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
1. Rok za donošenje odluke o izboru,
1. Rok važenja ponude,
1. Garancija ponude

1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikam:
Kompletnu dokumentaciju je potebno uraditi u skladu sa zakonskom regulativom, propisima, MEST, EN  standardima, (JUS se koristi u slučaju da ne postoje MEST ili EN), TSI standardima, kao normativima  i pravilma struke. 
Konačna verzija tehničke dokumentacije treba da bude izrađena u skladu sa važećom regulativom Crne Gore i propisima koji se primjenjuju na željeznici. 
Lista zakona i pravilnika:
· Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025);
· Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl.list CG“, broj 043/19);
· UTU uslovima br. 032-352-5732-06/2-91/8 od 14.01.2019. godine, izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje i Dopuna urbanističko-tehničkih uslova br. 06/2-334/20-3767/1-40 od 17.07.2020. godine.
· Zakon o Željeznici („Sl. list CG“,  broj 27/2013);
· Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“,broj: 1/2014);
· Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list CG“ 084/24)
· Pravilnik o tehničkoim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema-infrastruktura;
· Pravilnik o tehničkim specifikacijama željezničkog podsistema energija;
· Pravilnik o tehničkoim specifikacijama interoprabilnosti koje se odnose na pristupačnost željezničkog sistema osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću;
· Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine);
· Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine);
· Pravilnik o tehničkim specifikacijama željezničkog podsistema enrgija;
· Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup I kretanje lica smanjenje pokretljivosti i lica sa invaliditetom
· Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postojenja;
· Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. list RCG“, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, i „Sl. list CG“ 28/11)
· Pravilnikom o izradi Projekata geoloških istraživanja („Sl.list CG“ 068/23)
· Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe („Sl.list CG“ 018/18)
· Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste.
Takođe, sastavni dio projektnog zadatka je i Idejno rješenje iz 2019. godine.
Projektant je dužan da priloži spisak regulative,  koje je koristio pri izradi Glavnog projekta.
1. [bookmark: _Toc196121495]OBIM PROJEKTA

Glavni projekat obuhvata: rekonstrukciju i produženje perona, (nova dužina perona treba da bude min 100 m), izgradnju objekta za čekanje i biletarnicu, prilazne staze, pristup za osobe sa invaliditetom, parking, natkrivanje perona, osvetljenje, kanalizaciju, odvodnju i druge sisteme u skladu sa tačkom 6. ovog projektnog zadatka.
2. [bookmark: _Toc196121496]PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan izradi geodetske i geološke podloge, korisit prostorno-planske dokumente i UTU uslove, kao i uvažavati sve propise donesene u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i Zakonom o bezbjednost, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza koji su navedeni u tački 3 ovog projektnog zadatka.
3. [bookmark: _Toc196121497]SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Geodetski podloge i projekat osmatranja tla i objekta u toku izvođenja i eksploatacije
U skladu sa važećim zakonima i tehničkim normativima u Crnoj Gori, u okviru izrade Glavnog projekta, projektant je dužan obezbijediti sve neophodne geodetske radove koji će služiti kao osnova za projektovanje, izvođenje radova, kao i praćenje stanja objekta tokom eksploatacije:

1.1.  Geodetski snimak postojećeg stanja
· Prikupljanje i obrada svih dostupnih geodetskih podloga:
· Orto-foto karte,
· Topografske karte,
· Katastarske podloge,
· Prethodno dostupni digitalni i analogni snimci, ukoliko budu bili potrebni.

· Terensko snimanje:
· Precizno snimanje postojećeg stanja terena adekvatnom metodama 
· Identifikacija i geolociranje svih postojećih objekata (peron, stepenište, podvožnjak, AB most, biletarnica, željeznička pruga, betonski kanali i svi relevatni infrastrukturni objekti i elementi bitni za projektovanje, itd.),
· Prikaz svih infrastrukturnih elemenata na i oko lokacije: vodovod, kanalizacija, elektro i komunikacione instalacije, saobraćajnice.

1.2. Izrada geodetskih podloga
· Položajne i visinske podloge:
· Izrada digitalnog modela terena (DTM),
· Detaljna planimetrija i altimetrija postojećeg stanja sa tačnošću propisanom za inženjersko projektovanje.
· Profilisanje:
· Uzdužni i poprečni profili perona i prilaza, sa naglaskom na denivelacije u zoni podvožnjaka i stepeništa,
· Prikaz padova i slivnih pravaca radi projektovanja odvodnje.
· Infrastrukturni elementi:
· Ucrtavanje postojećih i planiranih vodova (vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija, elektroinstalacije),
· Identifikacija eventualnih konflikata među instalacijama u fazi izvođenja.

1.3. Geodetska podrška za projektantske struke
· Priprema posebnih izvoznih fajlova (.dwg, .dxf, .shp) za sve ostale projektantske discipline: arhitekturu, konstrukciju, vodovod, elektroinstalacije, itd.
· Koordinacija sa svim stručnjacima kako bi se obezbijedila dosljednost i tačnost u međusobnom slaganju svih tehničkih rješenja.
· Sve crteže uraditi u odgovarajućim razmjerama kako tokom projektovanja ne bi bilo prolema ili potrebe za dodatnim snimanjima.

1.4. Projekat geodetskog osmatranja tla i objekta
· Tokom izvođenja radova:
· Projektovanje i postavljanje mreže za kontrolu pomjeranja objekata i terena,
· Praćenje eventualnih deformacija terena u zoni nadogradnje perona iznad podvožnjaka,
· Vođenje dnevnika geodetskih mjerenja i izvještavanje nadzornog organa.
· U fazi eksploatacije:
· Definisanje režima periodične kontrole pomjeranja ključnih tačaka na konstrukciji (temelji, stubovi, konzole),
· Postavljanje fiksnih repera i trajnih orijentira za buduća osmatranja,
· Praćenje sleganja, uvijanja ili drugih deformacija u skladu sa preporukama iz geotehničkog elaborate, ukoliko bude bilo potrebno.

2. Geološka istraživanja i elaborate

2.1. Geološka istraživanja

Istraživanja treba da obuhvate odgovarajuću širinu uticajne zone, koja će omogućiti tačno, realno i kvalitetno zaključivanje o geotehničkim uslovima za izgradnju objekta, posebno u pogledu stabilnosti terena, a na osnovu Projekta detaljnih geotehničkih istraživanja. Svi rezultati istraživanja moraju biti osnova za donošenje projektnih odluka koje obezbeđuju sigurnost i funkcionalnost objekta u svim fazama njegove eksploatacije.
Istraživanja imaju za cilj da obezbede sve relevantne podatke za pravilno utvrđivanje geoloških uslova izgradnje, koji podrazumevaju definisanje sledećih ključnih parametara:
· Uslova iskopa, uključujući složenost i mogućnosti izvođenja iskopa u okviru predviđenog područja.
· Uslova fundiranja za montažni dio nastavka perona u zoni podvožnjaka, kao i sva ostala fundiranja objekta.
· Dozvoljenog opterećenja i deformabilnosti podloga u području trase i budućih objekata, uzimajući u obzir nosivost zemljišta.
· Stabilnosti eventualnih objekata (potporni i/ili obložni zidovi, drenažni sistemi, itd.), kao i njihovog sadejstva sa okolnim terenom.
· Seizmičnost terena, kako bi se osiguralo da svi objekti budu projektovani u skladu sa standardima za seizmičku sigurnost.
Istraživanja treba izvesti na sledeći način:
1. Analizom raspoložive geološke i inženjersko-geološke dokumentacije – Proučiti postojeće izvore podataka koji se odnose na geološke uslove u području planirane rekonstrukcije i dogradnje.
2. Detaljnim geotehničkim i inženjersko-geološkim kartiranjem područja predviđenog za izgradnju (posebno položaj podvožnjaka) kako bi se dobio tačan prikaz terena i postojećih karakteristika.
3. Izvođenjem potrebnog obima istražnih radova:
· Istražne bušotine odgovarajuće dubine.
· Raskopi, istražne jame, slavinacije i druge odgovarajuće istražne metode.
· Kartiranje jezgra bušotina, raskopa i jama radi tačne analize tla.
4. Terenski opiti: Sprovesti terenske ispitne radove koji obuhvataju sve relevantne parametre za ocenu stabilnosti terena i potreban obim uzorkovanja.
5. Laboratorijska ispitivanja: Prikupiti i obraditi uzorke tla u odgovarajućim laboratorijama kako bi se odredile fizičko-mehaničke osobine tla (kompaktnost, nosivost, vlagu, itd.).
Na osnovu svih prikupljenih podataka iz terenskih i laboratorijskih istraživanja, neophodno je izvršiti analizu geoloških uslova za projektovanje i izgradnju objekta, montažnog nastavka perona i ostalo. Rezultati analize treba da budu osnova za izradu Elaborata o geotehničkim uslovima za izradu glavnog projekta.

2.2. Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima
Dobijeni rezultati istraživanja, zaključci i sva relevantna dokumentacija moraju biti prezentirani u Elaboratu o detaljnim geološkim istraživanjima, koji treba da sadrži sledeća poglavlja:
· Opšti podaci o području istraživanja, uključujući osnovne geografske i geološke karakteristike.
· Tekstualni dio, koji sadrži analizu prikupljenih podataka, tumačenje rezultata istraživanja, kao i relevantne tehničke karakteristike terena.
· Zaključak koji daje jasno tumačenje geotehničkih uslova za projektovanje objekta, uz razmatranje svih faktora koji mogu uticati na stabilnost i bezbednost objekata.
· Preporuke projektantu, uključujući specifične smernice za projektovanje temeljenja, zaštitu objekta i mere za smanjenje rizika.
· Grafička dokumentacija koja sadrži mapu terena, geološke profile, poziciju bušotina i raskopa, kao i ostale relevantne geotehničke prikaze.
· Dokumentacioni materijal, uključujući laboratorijske izvještaje, rezultate terenskih ispitivanja i analize.

3. Projekat arhitekture objekta

Arhitektonski projekat je sastavni i obavezni dio Gavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju željezničkog stajališta „Lješnica“. 
Potrebno je izraditi sve grafičke i tekstualne priloge u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima iz oblasti prostornog planiranja i građenja.
Prvenstnvo, potrebno je uraditi Idejno rješenje, kojim će biti utvrđena generalna koncepcija objekata, uklapanje objekata u prostor, položaj objekata u okviru lokacije i prema susednim objektima, 3D vizuelizacija objekata i ostaloa, a shodno važećem Zakonu o izgradnji objekata. Idejno rješenje treba da dobije saglasnost nadležnog organa, i isto će biti osnov za dalju razradu projektne dokunentacije.

3.1.  Glavni projekat arhitekture
Obuhvata kompletnu razradu objekata i elemenata stajališta:
· Biletarnica – funkcionalan, kompaktan objekat sa jasno određenim prostorima za prodaju karata, čekaonicu za osoblje i eventualno skladište ili tehničku prostoriju.
· Čekaonica zatvorenog tipa – objekat koji obezbjeđuje zaklon i ugodan prostor za boravak putnika, sa sanitarnim čvorom, mjestima za sjedenje i mogućnošću grijanja/ventilacije.
· Natkriveni peron – kompletna arhitektonska obrada nadstrešnice iznad postojećeg i dograđenog perona, uključujući izbor materijala, oblik konstrukcije, estetsku integraciju sa postojećim okruženjem.

3.2. Prikaz dispozicije, funkcionalnosti i namjene prostora
Projektom treba jasno prikazati:
· Organizaciju unutrašnjih prostora objekata sa naglaskom na logičnu i efikasnu funkcionalnu povezanost,
· Korišćenje prostora u skladu sa njihovom namjenom (čekaonica, biletarnica, mokri čvor, tehničke prostorije),
· Odnos između otvorenih i zatvorenih prostora (peron, nadstrešnica, ulazi i izlazi iz objekata),
· Usklađenost sa infrastrukturom i postojećim urbanim kontekstom.

3.3. Proračun kapaciteta i pristupačnost za lica sa smanjenom pokretljivošću
Projektom treba obuhvatiti:
· Analizu prosječnog i maksimalnog broja korisnika stajališta na dnevnom i sezonskom nivou,
· Dimenzionisanje prostora u skladu sa očekivanim brojem korisnika (broj sjedećih mjesta, širine hodnika, veličina biletarnice),
· Predviđanje i projektovanje nesmetanog pristupa za lica sa invaliditetom (npr. rampe sa odgovarajućim nagibom, platformu/lift za pristup, pristupačni sanitarni čvor, označene staze, taktilne crte).

3.4. 3D vizuelizacija objekta
Potrebno je izraditi:
· 3D model i renderi objekta i stajališta – kako bi se dobio realističan prikaz usvojenog arhitektonskog rješenja u kontekstu okoline,
· Perspektivni prikazi iz više uglova: ulazni prostor, unutrašnjost čekaonice i biletarnice, peron sa nadstrešnicom,
· Eventualna animacija kretanja korisnika kroz prostor (opcionalno),
· 3D prikaz noću – radi uvida u efekte rasvjete.

4. Projekat građevinskih konstrukcija
Građevinski, odnosno konstruktivni projekat, predstavlja ključni segment glavnog projekta i obuhvata sve proračune, planove i tehnička rješenja za konstrukciju postojećih i planiranih objekata i infrastrukturnih elemenata na lokaciji stajališta.

4.1. Glavni projekat konstrukcije obuhvata:
a) Produžetak i rekonstrukcija perona
· Rekonstrukcija postojećeg perona dužine cca 40 m sa dogradnjom perona do ukupne dužine od minimalno 100 m u skladu sa potrebama saobraćaja i zahtjevima Željezničkog prevoza,
· Poseban osvrt na konstruktivno rješenje (montažna konstrukcija ili slično) u zoni iznad podvožnjaka, gdje je neophodno analizirati specifične uslove oslonaca, opterećenja i mogućih vibracija usled prolaska vozova, a sve u cilju dostizanja potrebne dužine perona.
· Detaljan proračun opterećenja od vjetra, snijega i vlastite težine konstrukcije, kao i od seizmičkog opterećenja
b) Konstruktivni sistem natstrešnice
· Projektovanje čelične ili armiranobetonske konstrukcije nadstrešnice koja će pokrivati cjelokupan peron,
· Proračun opterećenja od vjetra, snijega i vlastite težine konstrukcije, kao i od seizmičkog opterećenja,
· Proračun oslonaca, veza i eventualnih dilatacionih spojnica u skladu sa dužinom natkrivanja,
· Tehnički detalji za montažu, korozivnu zaštitu i eventualnu integraciju rasvjete u krovnu konstrukciju.
c) Novi objekti: biletarnica, čekaonica i sanitarni čvor
· Statika zidova (nosivih i pregradnih), stubova, greda i međuspratne konstrukcije (ako postoji),
· Temelji objekata – vrsta i dimenzije zavisno od geoloških uslova,
· Proračun armiranja i detaljna armiračka šema,
· Dimenzionisanje elemenata za otpornost na seizmičke sile u skladu sa lokacijom.

4.2. Proračun nosivosti i fundiranja
· Detaljni statički proračuni za sve noseće elemente (temelji, stubovi, grede, ploče),
· Analiza opterećenja (stalna i promjenjiva, uključujući dinamička opterećenja usled saobraćaja),
· Dimenzionisanje konstrukcija u skladu sa važećim MEST standardima / eurokodovima.
· Dubina fundiranja svih elemenata u skladu sa rezultatima geotehničkog elaborata – sa posebnim akcentom na dio iznad podvožnjaka,
· Upotreba odgovarajućih betona, armature i drugih materijala predviđenih za javne objekte.
Kompletna tehnička dokumentacija, između ostalog, treba da sadrži i:
· Tehnički izvještaj
· Proračunski sa pregledom opterećenja i analizom nosivosti,
· Predmjer i predračun radova,
· Tehnički opis materijala i metoda izvođenja,
· Uputstva (Tehnički uslovi) za izvođenje radova i uslove za montažu i betoniranje, kao i tehnički opis materijala i metoda izvođenja svih radova,
· Plan fundiranja i detalji temelja,
· Crteži u odgovarajućim razmjerama, osnove, presjeci i detalji, armirački planovi sa količinama materijala.

5. Projekat elektro-energetskih instalacija
Elektroinstalacije predstavljaju ključni dio infrastrukture željezničkog stajališta, jer obezbjeđuju sigurnost, funkcionalnost i udobnost korisnika i osoblja. Projekat elektroinstalacija treba da bude izrađen u skladu sa važećim zakonima, tehničkim normativima i pravilnicima Crne Gore, kao i relevantnim EN i IEC standardima.

5.1. Rasvjeta perona i objekata
Spoljna rasvjeta:
· Projektovati funkcionalnu i dekorativnu LED rasvjetu perona koja omogućava bezbjedno kretanje putnika tokom noći i u uslovima smanjene vidljivosti.
· Rasvjeta treba da obuhvati:
· Čitavu dužinu rekonstruisanog i novoprojektovanog perona,
· Prilazne puteve i stepeništa,
· Nadstrešnice i natkrivene koridore.
· Postavljanje LED rasvjetnih tijela na:
· Stubove nove konstrukcije (uzimajući u obzir visinu, usmjerenje i rasvjetni ugao),
· Konstruktivne elemente nadstrešnice (gdje je moguće),
· Predvidjeti kontrolu osvjetljenja pomoću automatskih senzora (fotocelule i/ili tajmeri).
Unutrašnja rasvjeta:
· Rasvjeta prostorija biletarnice i čekaonice (osvjetljenje radnih prostora, hodnika, mokrih čvorova),
· LED rasvjetna tijela prilagođena namjeni svake prostorije (npr. IP zaštita u sanitarnim čvorovima),
· Energetski efikasna rasvjetna rješenja sa dugim vijekom trajanja i niskom potrošnjom.

5.2. Napajanje tehničkih sistema i biletarnice
· Projektovati razvod električne energije za:
· Radne pozicije u biletarnici (računari, printeri, kasa),
· Grejanje/hlađenje (klima jedinice),
· Sigurnosne sisteme (kamera, alarm),
· Instalacije mokrog čvora ,
· Predvidjeti zasebne električne ormare za:
· Biletarnicu,
· Rasvjetu perona,
· Ostale potrošače.
· Projektovati unutrašnju niskonaponsku mrežu sa jasno definisanim razvodima, kablovima i prekidačima,
· Obavezno uskladiti instalacije sa položajem zidova, plafona i poda na osnovu arhitektonskog projekta.

5.3. Sistemi zaštite
Uzemljenje i zaštita od udara groma:
· Projektovati glavni uzemljivač objekta prema standardima (npr. TT sistem),
· Predvidjeti instalaciju gromobranske instalacije (pasivni gromobrani ili aktivni, u zavisnosti od procjene rizika),
· Uzemljenje stubova rasvjete i metalnih dijelova konstrukcije nadstrešnice, ograde i svih metalnih djelova, na udaljenosti manjoj od 8 m za povratni vod-šinu.
Takođe dodatno voditi računa i o prenaponska zaštita i zaštiti od prenaponskog i kratkog spoja.

5.4. Priključenje na elektroenergetsku mrežu
· Izrada projekta priključenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog distributivnog operatera (CEDIS),
· Dobijanje elektro-energetskih uslova i saglasnosti za priključenje,
· Projektovati novu elektroenergetsku priključnu tačku (priključni ormar, kablovski razvod),
· U skladu sa kategorizacijom objekta, obezbijediti dovoljan kapacitet napajanja za sve potrošače.
Dodatno:
· Dokumentacija, između ostalog, treba da sadrži i:
· Jednopolne i višepolne šeme instalacija,
· Planove pozicija rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača,
· Proračune osvjetljenja prema važećim normama,
· Specifikacije materijala i opreme,
· Troškovnik i tehničke opise,
· Svi crteži u adekvatnoj ramjeri.


6. Projekat elektronskih komunikacionih mreža
U okviru glavnog projekta za željezničko stajalište Lješnica, potrebno je izraditi projekat elektronskih komunikacionih mreža, koji će obuhvatiti sve instalacije tzv. slabe struje, u skladu sa tehničkim normama, važećim zakonima i standardima, kao i sa savremenim zahtjevima funkcionalnosti i bezbjednosti. Projekat treba da obuhvati sljedeće podsisteme: Video-nadzor (Predvidjeti kamere visoke rezolucije sa dnevnim/noćnim režimom rada, Kamere postaviti duž perona, u unutrašnjosti čekaonice, ispred biletarnice, povezivanje sa lokalnim DVR/NVR uređajem, sa mogućnosti daljinskog pristupai nadgledanja); Optička infrastrutkura; Razglasni sistem (instaliranje razglasne jedinice duž cijelog perona i u čekaonici, centralna jednica sa mikrofonom u biletarnici, mogućnost emitovanja obavještenja o dolasku / odlasku vozova, upozorena i drugo); Protivpožarni sistem (detektori dima i temperature u zatvorenim prostorijama, centralna PPZ jedinica za alarmiranje i dojavu, bezbjednosna signalizacija svjetlosna i zvučna u slučaju požara); Protivprovalni sistem (senzori za detekciju ulaza, razbijanja stakla i pokreta u objektima, centralna jedinica sa signalizacijom i mogućnošću daljinske kontrole, mogućnost integracije sa video-nadzorom i sistemom kontrole pristup); Računarske i telefonske instalacije; Internet konekcije i Wi-Fi pristup. 
Dokumetnacija, između ostalo, treba da sadrži i:
· Šematske prikaze svih instalacija.
· Jednopolne i višepolne šeme slabe struje.
· Lokacijski raspored uređaja i razvodne mreže.
· Proračune potrošnje i kapaciteta.
· Tehničke specifikacije opreme.
· Preporuke za kompatibilnost i održavanje sistema.

7. Projekat hidrotehničke infrastrukture
Projekat vodovoda i kanalizacije za rekonstrukciju i dogradnju željezničkog stajališta „Lješnica“ obuhvata sve elemente interne i eksterne vodne infrastrukture, u skladu sa relevatnim zakonima iz ove oblasti. Isti treba da sadrži između ostalog i Situacioni plan trase vodovodnih i kanalizacionih instalacija, hidraulički proračun mreže, detaljne tehničke opise i šeme svih sistema, spisak materijala i specifikacije, troškovnik radova, detalje za izvođenje priključaka, taložnika, revizionih okana i slivnika.
Projektom je potrebno između ostalog obraditi priključenje sanitarnih čvorova na vodovodnu i knalizacionu mrežu, rješenje odvodnje atmosferskih voda sa perona i nadstrešnice, kao i odvodnja pristupnog puta.
Posebna pažnja mora se posvetiti zaštiti i integraciji postojećeg betonskog kanala za odvod vode iz tunela, koji se nalazi u neposrednoj blizini stajališta,
Projektant je dužan snimiti stanje i položaj kanala kroz geodetske i hidrotehničke podloge i osigurati da novo planirani objekti (peron, instalacije, nadstrešnice) ne narušavaju profil kanala, njegovo dreniranje, pristup za održavanje i protok.

8. Projekat saobraćajne infrastrukture
Projekat saobraćajne infrastrukture za rekonstrukciju i dogradnju željezničkog stajališta „Lješnica“ obuhvata rješenja za pristupne saobraćajnice, parking, pješačke staze, pristup osobama smanjene pokretljivosti, kao i implementaciju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Projekat se izrađuje u skladu sa relevantnim zakonima iz ove oblasti.
8.1. Prilazne staze i rampe
· Projektovati sve pješačke i kolne prilaze stajalištu na način koji omogućava:
· Direktan, nesmetan i bezbjedan pristup stajalištu iz pravca postojećih saobraćajnica i autobuske stanice,
· Izgradnju pristupnih staza minimalne širine 1,80 m sa odgovarajućim nagibima,
· Kolni prilaz za tehnička i servisna vozila ako je neophodno.
· Predvidjeti rampe za osobe smanjene pokretljivosti:
· Nagib rampe u skladu sa navedenim pravilnicima navedenim u tački 3 ovog projektnog zadatka,
· Površina protivklizna, sa obostranim rukohvatima visine 90 cm,
· Taktile oznake na početku i kraju rampe,
· Predvidjeti najmanje jedno parking mjesto za vozila osoba sa invaliditetom u neposrednoj blizini ulaza u stajalište (širina min. 3,5 m).
Pristupni put po mogućnosti projektovati tako da bude omogućen pristup za vozila hitnih službi i lica sa invaliditetom.

8.2. Pješačke staze, taktilne trake, zaštitna ograda
· Projektovati pješačke staze sa odvojenim koridorima za smjerove kretanja, gdje god je to moguće, širine min. 1,5 m,
· Ugradnja taktilnih traka za orijentaciju slijepih i slabovidih lica:
· Po dužini pristupnih staza i perona,
· Na prelazima, raskrsnicama i ulazima u objekte,
· Duž perona postaviti zaštitnu ogradu:
· Visine min. 1,1 m,
· Otpornu na udarce i vremenske uslove,
· Dizajniranu tako da ne ometa vidno polje i bez oštrih ivica.

8.3. Saobraćajna signalizacija i oznake
· Horizontalna signalizacija:
· Oznake za parking mjesta, smjerove kretanja, taktilne i sigurnosne zone,
· Oznake pristupa osobama sa invaliditetom i vozilima hitnih službi,
· Vertikalna signalizacija:
· Informacione i sigurnosne table (ulazi, izlazi, zabrane, putokazi),
· Obavještenja o voznom redu i putničkim informacijama (po potrebi LED displeji),
Dokumetnacija, između ostalo, treba da sadrži i:
1. Situacioni plan saobraćajne infrastrukture,
2. Uzdužne i poprečne profile svih staza i rampi,
3. Detalje o tehničkim slojevima kolovoza i obloga staza,
4. Opise materijala i specifikacije signalizacije,
5. Predmjer i predračun radova.
6. Svi crteži u adekvatnoj razmjeri.


9. Projekat mašinskih instalacija, postrojenja, uređaja i opreme
U okviru glavnog projekta, potrebno je izraditi projekat mašinskih instalacija koji će obuhvatiti sljedeće podsisteme: Sistem grijanja i hlađenja (predvidjeti odgovarajuće sisteme za grijanje i hlađenje zatvorenih prostorija, rješenje mora biti energetski efikasno, sa mogućnošću automatske regulacije temperature, ugradnja split ili multi-split sistema, ili alternativnog rješenja prema zahtjevima prostora i energetskoj efikasnosti); Ventilacija (obavezna ventilacija svih zatvorenih prostora prema važećim propisima o kvalitetu unutrašnjeg vazduha); Platforma / lift za osobe sa invaliditetom (predvidjeti hidrauličnu ili električnu platformu/lift za pristup; platforma mora biti u skladu sa propisima o pristupačnosti i sigurnosti, kao i EN/ISO standardima; obavezna instalacija sigurnosnih mehanizama i jednostavno korisničko upravljanje).
Dokumetnacija, između ostalo, treba da sadrži i:
· Proračune kapaciteta sistema (toplotne potrebe, ventilacija).
· Tehnički opis i šeme instalacija.
· Raspored opreme i uređaja.
· Specifikacije i uslove montaže.

Takođe Glavnim projektom obuhvatiti i sljedeće:
1. Projekat organizacije i tehnologije građenja
2. Elaborat zašte od požara, koji između ostalog treba da sadrži i evakuacione puteve, detekcija i gašenje požara u objektima, pristup vatrogasnim vozilima i ostalo, shodno zakonima i pravilnicima za ovu vrstu elaborate.
3. Elaborat energetske efikasnosti
4. Prvo se radi Zahtjev za odlučivanje o procjeni uticaja na životnu sredinu i ukoloko bude potrebno Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji između ostalog treba da sadrži procjenu uticaja rekonstrukcije na okolinu (zagađenje, buka, otpad), ako bude potrebno i Procjena uticaja na životnu sredinu (PUŽS) u skladu sa posebnom regulativom.
5. Elaborat parcelacije po planskom dokumentu – ukoliko se ukaže potreba
6. Elaborat o ekproprijaciji – ukoliko se ukaže potreba
Sva navedena dokumentacija treba biti urađena u skladu sa zakonima i prilnicima iz tačke 2, kako i sa ostalom potrebnom dokumentacijom neophodnom za odgovr na ovja zadatak.
7. [bookmark: _Toc196121498]OBAVEZE PROJEKTANTA
Projektant, kao nosilac izrade glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje lokalnog željezničkog stajališta „Lješnica“, ima sljedeće ključne obaveze.
7.1 Obilazak i snimanje terena
· Obavezno izvršiti detaljan obilazak predmetne lokacije, sa ciljem upoznavanja sa prostornim i infrastrukturnim karakteristikama terena,
· Dokumentovati postojeće stanje kroz foto-dokumentaciju, skice, bilješke i druge metode zabilješki,
· Identifikovati sve prepreke i specifičnosti lokacije koje mogu uticati na projektovanje (pristupi, nagibi, postojeća infrastruktura, objekti u zoni zahvata i sl.).
7.2 Uvid u postojeće stanje infrastrukture
· Prikupiti podatke o postojećim instalacijama i komunalnoj infrastrukturi: vodovod, kanalizacija, elektroenergetski sistem, telekomunikacije, postojeći odvodni kanali i dr.,
· Uspostaviti kontakte sa nadležnim javnim preduzećima i operatorima komunalne infrastrukture (npr. Elektrodistribucija, Vodovod i kanalizacija, Telekom i dr.), ukoliko bude potrebno, a uz prethodno upoznavanje Investitora.
7.3 Koordinacija sa institucijama za UTU i priključenja
· Obavezna saradnja i komunikacija sa Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje i drugim nadležnim tijelima, a uz prethodno upoznavanje Investitora,
· Uskladiti projektna rješenja sa izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima (UTU broj 032-352-5732-06/2-91/8 od 14.01.2019),
· Projektant je obavezan da pruža podršku investitoru tokom procesa dobijanja građevinske dozvole i eventualne revizije projekta.
8. [bookmark: _Toc196121499]USLOVI OBRADE PREDMETNE DOKUMENTACIJE

U cilju obezbjeđivanja sveobuhvatne, pregledne i tehnički usklađene projektne dokumentacije, definisani su sledeći uslovi pod kojima se dokumentacija mora obraditi, formatirati i predati:

8.1 Format i broj primjeraka
· Štampana verzija:
· Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena u 3 (tri) štampana primjerka.
· Sav materijal se dostavlja u A4 formatu (tekstualni dio) i uvezan u funkcionalne cjeline (Glavni projekat, elaborati, izjave, saglasnosti, itd.).
· Grafički prilozi (nacrti, šeme, detalji) treba da budu presavijeni na A4 format i uvezani zajedno sa odgovarajućim tekstualnim dijelovima dokumentacije.
· Crteži koji su u većem formatu (A1, A0) mogu biti dostavljeni kao dodatak, ali moraju biti jasno označeni i referencirani iz glavnog dijela projekta.
· Elektronska verzija:
· Dokumentacija se takođe predaje u 6 (šest) elektronska primjerka,
· Elektronski fajlovi moraju biti sortirani i jasno označeni po cjelinama 


8.2 Formati elektronske dokumentacije

Svi fajlovi moraju biti dostavljeni u sljedećim formatima: PDF – za sva tekstualna i grafička dokumenta radi zvanične validacije i arhiviranja; DWG – svi tehnički crteži (nacrti, presjeci, profili, tlocrti, situacije) u originalnom formatu (AutoCAD ili kompatibilni); DOCX – svi tekstualni dokumenti (tehnički opisi, elaborati, izjave projektanata, usklađenost sa zakonima, itd.); XLSX – svi tabelarni proračuni i obrasci, uključujući tehničke kalkulacije, proračune nosivosti, bilanse energije, količine radova, troškovnike i dr.

8.3 Jezik dokumentacije
Kompletna dokumentacija mora biti izrađena i predata na crnogorskom jeziku i u skladu sa važećim pravopisnim normama.





1. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

 Sastavni dio ove tenderske dokumetacije je Projetki zadatak broj: 01-426/25-240/6 od 21.05.2025. godine.


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

 kao cjeline je 52.000,00 €.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke je određen kao cjelina u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava, s obzirom na prirode same usluge, jer se radi o jednoj funkcionalnoj cjelini.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
1. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenljivo
1. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
1. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka izvršenja usluge, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora. Izvršilac usluge je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje, tj. da održava Garanciju za dobro izvršenje ugovora sve do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat.

Izabrani ponuđač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 100.000,00€, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Sl. list CG” broj: 68/17). U polisi mora biti tačno naveden predmet javne nabavke za koju se izdaje, a to je tenderska dokumentacija broj: 01-426/25-240/7  " Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju lokalnog željezničkog stajališta Lješnica, sa izgradnjom objekta posebne namjene ", sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene usluge i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručioacu garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika ili dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.


METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

 odnos cijene i kvaliteta 

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 40 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............60
Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Podkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 40 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova (C) = (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) × 40

2. Podkriterijum kvalitet (K) iskazuje se kroz: 

2.1. Iskustvo u izradi glavnih projekata – maksimalno 50 bodova
•	Ponuđač koji ima najviše realizovanih (izrađenih) glavnih projekata u posljednjih 5 godina dobija broj bodova – 50.
•	Ostali ponuđači dobijaju bodove razmjerno, po formuli:
[bookmark: _Hlk196140747]Broj bodova (K) = (broj realizovanih glavnih projekata ponuđača / najveći broj realizovanih glavnih projekata) × 50
•	Poseban uslov: Ponuđač koji nije realizovao najmanje 2 glavna projekta na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore u posljednjih 5 godina, dobija 0 bodova u ovoj kategoriji.


2.2. Rok za izvršenje usluge – broj bodova  10
•	Rok za izvršenje usluge ne može biti duži od 3 mjeseca.
•	Ponuđač koji ponudi najkraći rok dobija  broj bodova – 10.
•	Ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova, po formuli:
Broj bodova (K) =( najkraći ponuđeni rok izvršenja/ ponuđeni rok izvršenja x10 )
•	Napomena: Ponuđač koji ponudi rok od više od 3 mjeseca dobija 0 bodova. Ponuđeni rok izvršenja izražava se u mjesecima (cjelobrojno ili sa decimalom, npr. 2.5 mjeseca).

1. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
1. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose elektronskim putem preko ESJN-a zaključno sa danom 06.05.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 06.05.2025. godine u 10:00 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom,  a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu  neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“  i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

 Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca-Uprava za željeznice  na adresi ul. Slovačka bb, Blok IX, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za željeznice  na adresi ul. Slovačka bb, Blok IX, Podgorica
· radnim danima od 10:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 06.05.2025. godine do 10:00 sati.
1. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
1. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
1. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
1. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 149 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude.

Naručilac će ugovor o javoj nabavci potpisati i dostaviti ponuđaču čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponuda, a ponuđač je dužan da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora i drugim sredstvom finansijskog obezbjeđenja koji je zahtijevan tenderskom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora.

Ponuđač može započeti sa realizacijom predmeta nabavke ako je naručilac dostavio potpisani ugovor o javnoj nabavci, garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja u zakonskom ruku.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze Izvršioca usluga:
· da usluge koje su predmet ovog ugovora izvršava u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima za ovu vrstu usluge;
· da rukovodi izvršenjem svih usluga predviđene ponudom Izvršioca;
· da odmah, po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Naknada štete
Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca usluga, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.
Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.   

Viša sila
Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.
Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.
Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Razlozi za rakid ugovora
Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
· izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
· izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
· izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
· promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
· ako Izvršilac usluga ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom;
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama ili iz člana 110 Zakona o javnim nabavkama koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.
U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca usluga i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.


Sporazumni raskid ugovora
Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora i to: ako su poslije zaključenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.
U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu usluga dostavljenu garanciju.

Antikorupcijska klauzula
Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 

Rješavanje sporova
Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore

U skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

12. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

13. [bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava za željeznice 
Broj:01-426/25-240/4 
Podgorica, 18.04.2025.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 003/23, i 11/23), 


Izjavljujem

[bookmark: _Hlk160520677]da u postupku javne nabavke redni broj 6 iz Plana javne nabavke Uprave za željeznice i saglasnosti Ministarstva finansija broj 02-400/25-16/31 od 21.1.2025. godine i  saglasnosti Ministarstva finansija na izmjenu 1 Plan javnih nabavki broj 02-426/25-6582/2 od 18.03.2025. godine Uprava za željeznice i  za nabavku usluga br: 01-426/25-240/7- izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju lokalnog željezničkog stajališta Lješnica, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.



Ovlašćeno lice naručioca,  MSc Denis Lukač,       _______________________;

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke  Mirsad Veliu _____________________;                                                      

Službenik za javne nabavke, Sibela Dervišević,         _______________________;



Predsjedavajući komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 

Mirsad Veliu, _______________________;

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 

Sibela Dervišević, _______________________; 
         
    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 

Edin Hasanović, _______________________;




14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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