TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA – OPREMA I TEHNOLOGIJA

1. Periodično zatvaranje jedne trake tunelske cijevi u dužini od 300m do 500m uz regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova uz nabavku sve potrebne saobraćajne signalizacije za izvođenje radova je obaveza izvođača radova, uključujuči ljudstvo.
2. Upotreba specijalizovanog vozila za ispiranje drenažnog sistema, pod visokim pritiskom vode od 100-150 bari.
3. Upotreba opreme sa kamerama na sopstveni pogon za snimanje drenažnog sistema.
4. Upotreba opreme sa frezom i hidraulične-udarne glodalice za razbijanje nataložene Sige i betona.
5. Radove čišćenja drenažnog sistema je neophodno izvesti u svemu prema Tehničkim propisima za ovu vrstu radova, uz obavezu odvoženja materijala van tunela.
Radovi će se naplatiti po okončanoj situaciji tj. po izvedenim (stvarnim) količinama.

TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA
1. Pranje cijevi drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom kamion-cistijerna, sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za pranje cijevi - rotacione dizne i posebne dizne za otpušavanje i pranje cijevi.
2. Ispiranje drenažnog sistema vrši se upotrebom uređaja za čišćenje sa hladnom vodom pod visokim pritiskom specijalnim vozilom kamion-cistijerna, sa pumpama visokog pritiska, uz korišćenje posebnih priključaka za ispiranje cijevi - ugaona dizna, rotaciona dizna.
3. Usisavanje otpada iz drenažnih cijevi i odnošenje van tunela.
4. Snimanje očišćenog drenažnog sistema, kamerom za snimanje cjevovoda i video sistemom za kontrolu, upravljanje i snimanje, ugrađenim u specijalno vozilo. Snimanje na prenosivom mediju izvršiti na DVD disku, memorijskoj kartici ili fleš memoriji.
5. Maksimalni pritisak hladne vode pri čišćenju drenažnog sistema može biti 90-100 bar-a. Pri ovom pritisku ne dolazi do oštećenja plastičnih i betonskih cijevi od kojih je izrađen drenažni sistem.
