OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1169/1-6025
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 29
Mjesto i datum: Podgorica, 24.07.2025.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023, 11/2023 i 84/2024) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka radova na adaptaciji poslovnog prostora i izrada elektro, hidrotehničkih i termotehničkih instalacija (6025)
 (predmet javne nabavke)





Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 











[bookmark: _Toc62730553]1.POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
1. Vrsta postupka,
1. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
1. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
1. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
1. Rok za donošenje odluke o izboru,
1. Rok važenja ponude,
1. Garancija ponude

[bookmark: _Toc62730554]2.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Pripremni radovi
	Uklanjanje postojećeg namještaja, rasvjete i skladištenje istog u adekvatnom prostoru. Namještaj se uklanja u cjelosti. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke.
	1
	paušal

	Pripremni radovi
	Demontaža postojećeg plafona u rasterima, ukljucujuci metalnu konstrukciju i ploce, sa skidanjem pazljivo. spustanjem, selekcijom i iznosenjem materijala na deponiju.Plafon se uklanja u cjelosti, koji se nalazi na visini od 344cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, kao i odvoz na deponiju i ostale stavke. Obračun po m2.
	50,11
	m2

	Pripremni radovi
	Servis i ciscenje plafonskih klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu konstrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.
	2
	kom

	Pripremni radovi
	Utovar u pogodno transportno sredstvo, odvoz i istovar šuta nastalog prilikom uklanjanja i demontaže na pogodnu gradsku deponiju do 10km udaljenosti. Za obračun se uzima ukupna računska količina šuta uvećana 2x zbog rastresitosti.
	1
	paušal

	Gipsarski radovi
	Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine 270cm. 
Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrilna klizna vrata.
	23,11
	m2

	Gipsarski radovi
	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona, d=35-40cm. Plafon se izrađuju od gips-kartonskih tabli preko metalne podkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje.
NAPOMENA: Pozicija uključuje postavljanje revizije dimenzija 40x40cm pored klime radi lakseg pristupa. Obračun po m² postavljenog plafona (r.š.)
	50,11
	m2

	Molersko - farbarski radovi
	Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine.
NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.
	210,53
	m2

	Molersko - farbarski radovi
	Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti. Boju, valjkom ili cetkom, nanijeti u 2 premaza, a po potrebi razrijedii sa vodom do max 10% u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investirora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obračun po m2 obrađene površine. 
	210,53
	m2

	Ostali radovi
	Završno fino cišćenje objekta – Završno čišćenje objekta pred predaju Naručiocu i početak korišćenja, cijena sadrži detaljno čišćenje podova, keramike, stakla, sanitarnih uređaja i ostalih prostora i površina. Obračun po m2. 
	51,10
	m2

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama.         Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.

dim. 375x30x265 cm POS a

	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila tri korpusa su staklena u bijelom metalnom okviru, Krila druga dva korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama.         Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema otvaranja bijelom alu ruckom duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL bela") i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.


dim. 375x30x265 cm POS b
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to:
1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta).                                
 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova,sistema "push-to-open". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.                     
3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.

dim 323x80x115 POS c
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama.Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.

dim 200x30x265  POS d

	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. U unutrašnjosti polica kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama.Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "push-to-open" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.


dim 323+105x265x30/45  POS e
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm).

dim 100x60x75 Pos f
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. dok se zatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"). Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Pozicija uključuje i izradu garderobera koji  ima šipku za vešalice i gornju policu iznad koje se nalazi prostor za rack. 
Svi klizači fioka su opremljenji mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.

dim 188x45x220 Pos g
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to:
1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG  ili vizuelni ekvivalent;
2. Radna ploča i zidna obloga se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u dekoru svijetli Sonoma hrast.
Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "push-to-open", kao i nabavku i ugradnju:
- električnog šporeta sa ravnom staklokeramičkom pločom i
- ugradnog mini frižidera.    

dim 125x60x250 POS h
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofom, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min.  50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1.

dim 65x60
	2
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent.
Dim 45x45
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkićima na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalku. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent.
Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.  Montiraju se šrafiranjem.
Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. 
Metalne police, dim. 100x40X188cm / POS 4
	7
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i dopremanje tipskih metalnih polica za farmaceutske proizvode u materijalkuu. Police su tipa "LSL police - MFPlus" ili vizuelno- tehnički ekvivalent.
Police u ostavi namijenjene su za odlaganje hrane i ostalih namirnica. Izrađene su od čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po kompletu, 5/6 metalnih polica nosivosti min. 80 kg kontinualnog opterećenja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.  Montiraju se šrafiranjem.
Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent.
Metalne police, dim. 90x40X188cm / POS 5
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg.
dim. 68x39x173cm / POS 5
	1
	kom

	Radovi na opremanju
	Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolice su izrađene u kombinaciji razlicitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolice su tipa ""Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent.
barska stolica, h=76cm
	2
	kom

	Radovi na opremanju
	Isporuka i montaža platna za postojeću tendu, izrađeno od kvalitetnog materijala otpornog na UV zračenje, vlagu, vetar i spoljašnje uticaje. 
Platno izrađeno po meri postojeće konstrukcije, sa ojačanjima na krajevima i šavovima, sa odgovarajućim prihvatima za montažu (ušivene čaure, džepovi, kaiševi i sl., u zavisnosti od tipa tende). Boja i dezen prema zahtevu investitora (mogućnost štampe logotipa ili natpisa – npr. naziv apoteke). Tacne mjere platna uzeti na licu mjesta.
	14,50
	m2

	Radovi na opremanju 
- rasvjeta
	Isporuka i ugradnja Led ugradnih panela od 52W, boje svjetlosti od 4000K  za unutrašnju ugradnju. Telo svjetiljke izrađeno od kvalitetnih materijala (aluminijum/plastika) sa difuzorom za ravnomerno rasipanje svjetlosti.
Ugradna montaža u spušteni plafon ili pripremljeni otvor, sa osiguranim priključkom na postojeću elektroinstalaciju.
Energetski efikasna i dugotrajna rasvjeta sa minimalnim održavanjem.
Dimenzije i tip prema tehničkoj specifikaciji proizvođača.
	11
	kom

	Radovi na opremanju 
- rasvjeta
	Isporuka i montaža LED viseće rasvjete (visilice) snage 50W, boje svjetlosti 4000K, modernog dizajna, pogodna za upotrebu u unutrašnjim prostorima.
Svjetiljka izrađena od kvalitetnog materijala (aluminijum, staklo/plastika), sa difuzorom za ravnomjerno osvetljenje. Podešavanje visine putem sajli ili šipki, u skladu s uslovima na objektu.
Energetski efikasna LED tehnologija sa dugim životnim vekom i minimalnim održavanjem.
Povezivanje na postojeću elektroinstalaciju, uključujući montažu nosača na plafon i priključak rasvjete.
	3
	kom

	Radovi na opremanju 
- rasvjeta
	Isporuka i montaža LED trake odgovarajuće snage i boje svjetlosti (npr. 6500K – hladno bijelo), ugrađene u aluminijumske kanalice sa difuzorom (opal ili prozirni), namenjene za dekorativno i funkcionalno osvetljenje nameštaja,
Kanalice su od anodizovanog aluminijuma, sa poklopcem i odgovarajućim završecima, omogućavaju efikasno odvođenje toplote i dug vek trajanja LED trake.
Traka se postavlja u kanalicu, sa dodatnim elementima za pričvršćenje i povezivanje na napajanje, uključujući napajanje (driver/adapter), konektore i prekidač ukoliko je predviđeno projektom.
Rad uključuje sve pripremne radove, sečenje trake na meru, lepljenje/trajnu montažu, kao i povezivanje na postojeću elektroinstalaciju.
	75
	m

	Jaka struja
	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC,
električno zvonce za DIN šinu, 230V, "Schneider Electric
	1
	kom

	Jaka struja
	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-
Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00
4x10 mm2, od MRO do RT
	20
	m

	Jaka struja
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja
provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm2 u objektu, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima Ø16, a djelimično pod malter.Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno dužina po
jednom sijaličnom mjestu je 8 m. Komplet za materijal i rad:
	31
	kom

	Jaka struja
	Isporuka materijala i izvođenje instalacije za napajanje tastera za
zvonce provodnikom PP-Y 2x1.5 mm2, položenim djelimično u cijevima Ø16mm, prosječne dužine 2 m. Komplet za materijal i rad:
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V,
IP20. Standardna dužina 5m.
	3
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke po izboru investitora
odnosno projekta enterijera, 4000K, 45W.
	16
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za montažu u kupatilu 15W,
3000K, IP44.
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 7M, nosač dekorativnog okvira 7M, dekorativni okvir 7M, jednopolni prekidač 1M, 10 A
	1
	kom

	Jaka struja
	IsporukaimontažamodularnoginstalacionogpriboratipaTEMČatežLINE-bijeliiliekvivalent:ugradnadozna2M,nosačdekorativnogokvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni prekidač 1M, 10 A
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, jednopolni prekidač 1M, 10 A
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, taster za zvonce
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y
3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom
priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:
	14
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A
	2
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog
okvira 2M, okvir 2M u zaštiti IP44 - CM23 PW, šuko priključnica 2P+E, 16A sa poklopcem
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež
LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog
okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A, šuko priključnica 1M
	4
	kom

	Jaka struja
	Povezivanje bojlera na instalaciju
	1
	kom

	Jaka struja
	Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne
instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm2, i sa poklopcem tipa Ps-49.
	1
	kom

	Jaka struja
	Provodnikom P/F 1x4 mm2 u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni djelovi el.uređaja i to:
- odvodna cijev umivaonika
- kanalizaciona metalna cijev
- vodovodna cijev
Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.
	1
	kom

	Jaka struja
	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom
razvodnom tablom, provodinkom P/F 1x10 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:
	1
	kom

	Jaka struja
	Izvršitii povezivanje metalnih konstrukcija sa pripadajućom
razvodnom tablom, u cijevi u betonskoj košuljici, provodnikom P/F
1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18m. Komplet za materijal i rad:
	1
	kom

	Jaka struja
	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne
pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm²
(konstrukcija, ograda stepeništa, RACK ormar izvod iz temelja za uzemljenje GRT i PMO).
	40
	m

	Jaka struja
	Kompletno  ispitivanje  ispravnosti  el.  instalacija  jake  struje  sa
izdavanjem atesta kao I ispitivanje gromobranske instalacije.
	1
	komplet

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan
objekta za TK priključak.
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U,
dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom,mobilne prednje i zadnje šine.
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog
patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli:ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6, mjesto za sat/tv utičnicu
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft -
bijeli:ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x2kom
	5
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft -
bijeli:ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 x1kom
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keyston
adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor
	10
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.
	1
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i montaža police za Rack
	2
	kom

	strukturni kablovski sistem
	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm
	200
	m

	strukturni kablovski sistem
	Ostali sitni nespeficirani materijal
	1
	paušal

	strukturni kablovski sistem
	Povezivanje,testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad
	1
	paušal

	tv sistem
	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta
do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.
	20
	m

	tv sistem
	Isporuka i polaganje flleksibilne pvc cijevi fi 16 mm
	20
	m

	tv sistem
	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli,
montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a
	1
	kom

	tv sistem
	Ostali sitni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	tv sistem
	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad
	1
	paušal

	sistem dojave požara
	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog
javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim.
	1
	kom

	sistem dojave požara
	Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu
Inim S-ES2010RE.
	1
	kom

	sistem dojave požara
	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani
izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR
	1
	kom

	sistem dojave požara
	Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog
detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim.
	6
	kom

	sistem dojave požara
	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-
EB0010 proizvođača Inim.
	6
	kom

	sistem dojave požara
	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže
u odgovarajućoj pvc cijevi.
	70
	m

	sistem dojave požara
	Isporuka i polaganje flleksibilne pvc cijevi fi 16 mm
	50
	m

	sistem dojave požara
	Sitni montažni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	sistem dojave požara
	Puštanje sitema u rad koje obuhvata:
provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
	1
	paušal

	sistem video nadzora
	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu DRA-0821HN. Standalone 8 channel AHD 2.0 DVR, 4-in1 + IP, pentabrid: 8 analog / AHD cameras + 1 IP cameras, supports 1080p DVC IP cameras, 1 x HDD, quadpleks, H.264 compression, recording speed 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps HDMI and VGA video output.
	1
	kom

	sistem video nadzora
	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.
	1
	kom

	sistem video nadzora
	Isporuka i montaža bullet kamere slične tipu DCA-BM2145W za
unutrašnju montažu. Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.7'' Sony Starvis IMX307, objektiv 2.7 - 13.5 mm moto-zoom, osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 30 SMD IR LED dometa 45m, napajanje 12VDC, IP67.
	5
	kom

	sistem video nadzora
	Isporuka i montaža LCD monitora 21"
	1
	kom

	sistem video nadzora
	Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm2
	70
	m

	sistem video nadzora
	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm
	70
	m

	sistem video nadzora
	Sitan potrošni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	sistem video nadzora
	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje
kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka
korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku
	1
	paušal

	sistem protivprovale
	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale, 8-32 zone, 4 particije,
sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, glavno napajanje 16,5VAC/ 40VA, potrošnja 85mA. Centrala je tip PC1832 NK, proizvođača DSC ili slična.
	1
	kom

	sistem protivprovale
	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.
	1
	kom

	sistem protivprovale
	Isporuka, isporuka i ugradnja LCD tastature sa simbolima, podržava
64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica, potrošnja 50mA u mirovanju, 125mA max, napajanje 12 VDC, dimenzije 152x112x20mm. Tastatura se smješta na zid u ulaznom
hodniku i tipa je PK5501, proizvođača DSC ili slična.
	1
	kom

	sistem protivprovale
	Isporuka i ugradnja kombinovanog PIR detektora i detektora loma
stakla, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25kg, domet 15m, pokrivanje 90 stepeni, odvojeni NC alarmni kontakt, tamper, potrošnja 16mA u mirovanju, 25mA max, domet detekcije loma stakla 10m, visina montaže 2.4m. Uređaj je tipa LC-102PIGBS, proizvođača DSC ili sličan.
	2
	kom

	sistem protivprovale
	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa
BENTWAVE-W, proizvođača Bentel ili sličan.
	1
	kom

	sistem protivprovale
	Isporuka i polaganje HF pvc cijevi fi 16 mm
	50
	m

	sistem protivprovale
	Isporuka i polaganje J-Y(St)Y 3x2x0.8mm kabla
	50
	m

	sistem protivprovale
	Isporuka i polaganje SFTP cat 6 kabla, služi za povezivanje centrale
sa RACK-om.
	10
	m

	sistem protivprovale
	Sitan potrošni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	sistem protivprovale
	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno
ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku
	1
	paušal




[bookmark: _Toc62730555]3.DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Napomena: Od dana pokretanja predmetnog postupka, pa do isteka roka za podnošenje ponuda, ponuđači mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju u prostorijama Naručioca, radnim danima u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Ponuđaču čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviće se projektna dokumentacija radi izvođenja radova. 

Napomena: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: - Kontrolu kvaliteta izvedenih radova vršiće Naručilac.

Napomena: Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), i to Licencu izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata - ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25)

Napomena: Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je: 50.000,00€.
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke je određen kao cjelina u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava. Izvođenje radova neophodno je izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu i predmet nabavke nije moguće podijeliti na partije.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe – nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) – nije primjenjivo



ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.



REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
[bookmark: _Toc62730556]4.NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

[bookmark: _Hlk82505746]Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. 
U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.
Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.
[bookmark: _Toc62730557]5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.


6. SREDSTVA  FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja dužim 15  dana od ukupnog broja dana na koji će ugovor biti zaključen i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena;
 odnos cijene i kvaliteta; 
 trošak životnog ciklusa.

 odnos cijene i kvaliteta (rok izvođenja radova)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*90

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Parametar kvalitet: Rok izvođenja radova (izražen u danima)...........maksimalan broj bodova 10. Parametar rok izvođenja radova (R) vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 10 bodova za najkraći rok izvođenja radova, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđeni rokovi izvođenja radova, dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvođenja radova, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodjeljuje proporcionalno, u odnosu na ponuđene rokove izvođenja radova po formuli: Broj bodova (R) = (najkraći rok izvođenja radova/ponuđeni rok izvođenja radova) x 10 bodova; NAPOMENA: Maksimalni ponuđeni rok ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, uključujući i 60.dan.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

9. [bookmark: _Toc62730561][bookmark: _Hlk199848314]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 11.08.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 11.08.2025. godine do 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 11.08.2025. godine do 10:00 sati.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne


12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao obavještenje o datumu uvođenja u posao nakon imenovanja Stručnog nadzora.


[bookmark: _Toc140977323][bookmark: _Toc141859932][bookmark: _Toc160437829][bookmark: _Toc160440351]Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio je predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;  kontroliše dinamiku napredovanja radova i  poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b)	pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.
Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Garantni rok: 24 mjeseca od dana primopredaje izvršenih radova. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture, sa pozivom na broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Mjesto izvršenja ugovora:  Apoteka u Sutomoru.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.



























15. [bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc416180136] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

[bookmark: _Toc62730568]ZU Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 1168/1-6025
Mjesto i datum: Podgorica, 24.07.2025. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 11/23, 84/24 od 06.09.2024.godine), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 29 iz izmjene Plana javnih nabavki broj 367/1 od 17.03.2025. godine za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora i izradu elektro, hidrotehničkih i termotehničkih instalacija (6025) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca direktor mr Aleksandar Bogavac
                                   s.r.


Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
                                  s.r.


    Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jelena Poparić, 
                                                                                                dipl.pravnica 
s.r.

     1. Zoran Bašanović, dipl. menadžer - predsjednik komisije – predstavnik Ustanove
s.r.

     2. Mihailo Ćetković, dipl. pravnik, član , sa položenim stručnim ispitom –predstavnik Ustanove
s.r.

     3. Marjana Bošković, dipl. farm, član – predstavnica Ustanove

                                                                                                                                  s.r.
    




16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.



