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U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabvkama Crne Gore  postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda  za nabavk drenažnih i potopnih pumpi, Komisija za sprovodjenje postupka javne nabavke  odjavljuje:

Odgovor na pitanje zainteresovanog lica

Pitanje 1: 
Postovani, Ovim vam se obracam sa zahtjevom za pojasnjene za poziciju broj 4. Mobilna drenažna pumpa sljedecih bitnih karakteristika . Tehnička specifikacija pumpe (primjer) Flygt 3171.181 LT ili ekvivalent Protok 250–300 m³/h Visina dizanja do 30–35 m Snaga motora 30–37 kW Napon 3×400 V Zaštita IP 68 Radna dubina od 10 do 30 m Temperatura medija do 40 °C pH otpornost 5 – 10 Materijal Nodularni liv / Nerđajući čelik Tip motora Zatvoreni trofazni motor, klasa izolacije H 2. Dodatna oprema - Električni kabel H07RN8-F, dužine min. 40 m - Upravljački ormar sa soft starterom ili PLC logikom - Automatski plovak ili nivo sonda - Fleksibilna hidrantska crijeva DN200, ukupne dužine min. 100 metara (npr. 10 x 10m), otporna na pritisak podizanjem vode na 15–20 m visine, sa spojnicama tipa B/C - Podni nosač, vodilice i pribor za montažu Pitanje: Navedena pumpa Flygt 3171.181 LT i tehnicka specifikacija se ne podudaraju (drugi protok i drugi pritisak) , pa vas molimo da nam odgovorite da li vam je potrebna Mobilna drenazna pumpa Flygt 3171.181 LT(ili ekvivalent) po oznaci ili po trazenim QH karakteristikama: Protok 250–300 m³/h Visina dizanja do 30–35 m Snaga motora 30–37 kW Napon 3×400 V Zaštita IP 68 Radna dubina od 10 do 30 m Temperatura medija do 40 °C pH otpornost 5 – 10 Materijal Nodularni liv / Nerđajući čelik Tip motora Zatvoreni trofazni motor, klasa izolacije H 2. Dodatna oprema - Električni kabel H07RN8-F, dužine min. 40 m - Upravljački ormar sa soft starterom ili PLC logikom - Automatski plovak ili nivo sonda - Fleksibilna hidrantska crijeva DN200, ukupne dužine min. 100 metara (npr. 10 x 10m), otporna na pritisak podizanjem vode na 15–20 m visine, sa spojnicama tipa B/C - Podni nosač, vodilice i pribor za montažu

Odgovor 1:
Poštovani,
Zahvaljujemo na dostavljenom pitanju u vezi sa pozicijom broj 4 u predmetnom postupku.
Model Flygt 3171.181 LT je naveden isključivo kao primjer odgovarajuće industrijske drenažne pumpe i nije obavezujući. Ključni element za ocjenu ponude predstavljaju tehničke karakteristike navedene u specifikaciji, koje ponuđena oprema mora da ispunjava ili da bude boljih karakteristika.
Takođe, kako se radi o mobilnoj industrijskoj drenažnoj pumpi, traženi podni nosač mora biti mobilnog tipa, odnosno ne smije biti fiksan (fiksiran za jedno mjesto), što podrazumijeva lako premještanje i montažu/demontažu na terenu/objektu.
Ponuda se dakle priprema na osnovu traženih tehničkih specifikacija, koje su objavljene na Portalu javnih nabavki, ukoliko u potpunosti ispunjavaju ili prevazilaze zahtjeve iz tehničke dokumentacije.
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