
Sportski objekti DOO
Podgorica
Datum: 29.09.2025. godine

Predmet: Odgovor na Zahjev za pojašenjima i izmenom specifikacije, odnosno tenderske dokumentacije

Poštovani,
[bookmark: _GoBack]U postupku javne nabavke LED perimetarski reklamni displej- za reklamiranje vrijednosti, šifra postupka 99766 od 17.09.2025. godine, dostavljen je putem ESJN-a  dana 25.09.2025. godine u 12:51 Zahtev za pojašenjima i izmenom specifikacije, odnosno tenderske dokumentacije koji glasi: 
 1. Na poziciji 1, definisano je uopšteno LED aluminijumski kabinet, sa modulima P6.6 i pratećom opremom. Potrebno je da dodatno definišete i izmenite tehničke karakteristike, kao što su refresh rate (minimum 3840Hz), brightness (minimum 5000nita). So obzirom da se radi o perimetarskom LED ekranu, ovi kabineti moraju imati nosač za montažu LED ekrana, moraju imati zaštitu sa gornje strane od tvrde pene, sunđera il sl... koja služi za zaštitu igrača. Takođe, LED moduli, ne mogu biti obični, već i oni moraju imati „soft“ masku, koja takođe treba da spreči povredu igrača. Takođe, kao dokaz da je ponuđena oprema dobrog i proverenog kvaliteta predlažemo da zahtevate dostavljanje CE sertifikata, odnosno sertifikata prema EMC, LVD direktivama Takođe i IP65 sertifikat, odnosno izveštaj o ispitivanju. Ukoliko ostane ova specifikacija, može se ponuditi ekran najlošijeg kvaliteta. Ovim izmenama to sprečavate.
[bookmark: _Hlk209993210]U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 , 11/23 i 84/24),  dostavljamo Vam sledeće obavještenje: Naručilac je izvršio izmjene i dopune tenderske dokumentacije dana  29.09.2025. godine  u kojima se izvšila izmijena  tehničke specifikacije i uslova u postupku.
Tehnička specifikacija sada glasi: 
	1
	LED aluminijusmki kabineti 960x960cm za spoljašnju upotrebu sa IP65 zaštitom,sa odgovarajućim nosačima za montažu ,pripadajucim led modulima , maksimalno Pp 6.67, minimalno 144x144mm, refresh rate (minimum 3840Hz), brightness (minimum 5000nita), receiving karticom, napajanjem i pripadajućim flat(data) i elektro kablovima, sa zaštitom sa gornje strane od tvrde pene, sunđera ili slčnog materijala i „soft" maskom koja služi za zaštitu igrača.
	LED aluminijusmki kabineti 960x960cm za spoljašnju upotrebu sa IP65 zaštitom,sa odgovarajućim nosačima za montažu ,pripadajucim led modulima , maksimalno Pp 6.67, minimalno 144x144mm, refresh rate (minimum 3840Hz), brightness (minimum 5000nita), receiving karticom, napajanjem i pripadajućim flat(data) i elektro kablovima, sa zaštitom sa gornje strane od tvrde pene, sunđera ili slčnog materijala i „soft" maskom koja služi za zaštitu igrača.
	180 Kom

	2
	Mrezni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom,
	Mrezni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom,
	180 Kom

	3
	Napojni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom
	Napojni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom
	180 Kom

	4
	Sending kontroler, kompatibilan sa traženim led modulima i recived karticama
	Sending kontroler, kompatibilan sa traženim led modulima i recived karticama
	2 Kom

	5
	Zamjenski LED moduli p6.6 za spoljašnju upotrebu
	Zamjenski LED moduli p6.6 za spoljašnju upotrebu
	100 kom

	6
	Kompletna kablaža, razvodni orman, pripadajuće utičnice i utikači, razvodnici potrebni za stavljanje sistema u funkciju cca. 250m
	Kompletna kablaža, razvodni orman, pripadajuće utičnice i utikači, razvodnici potrebni za stavljanje sistema u funkciju cca. 250m
	1 paket

	7
	Transportne kutije za 4 kabineta
	Transportne kutije za 4 kabineta
	45 Kom

	8
	laptop
	laptop, najmanje 1TB SSD HDD, najmanje 32GB ram menorije,najmanje Intel procesor Ryzen7, najmanje 2xUSB 2.0, najmanje 2xUSB 3.2, najmanje 1xHDMI priključak, licencirani OS i Office paket, program za emirovanje video materijala kompatibilan sa isporučenom opremom
	1 kom

	9
	Externi HDD od 1TB sa kloniranim OS laptopa i svim instaliranim uslužnim programima
	Externi HDD od 1TB sa kloniranim OS laptopa i svim instaliranim uslužnim programima
	1 Kom




U uslovima za učešće u postupku javne nabavke, dodati su još i uslovi
	Ponuđač je dužan da dostavi CE sertifikat za isporučenu robu
	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

	Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da isporučena roba ispunjava IP65 standard zaštite (sertifakat, dokaz proizvođača da je isporučena roba ispunjava IP65 standard zaštite)
	Drugi uslovi



S poštovanjem,
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

