Sportski objekti DOO
Datum:29.09.2025

Predmet: Odgovor na Zahjev za izmjenu tenderske dokumentacije
[bookmark: _GoBack]Poštovani,
U postupku javne nabavke LED perimetarski reklamni displej- za reklamiranje vrijednosti, šifra postupka 99766 od 17.09.2025. godine, dostavljen je putem ESJN-a  dana 24.09.2025. godine u 22:33h Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije koji glasi: 
Poštovani, U tački 1 Tehničke specifikacije traži se P6.6 koji ne postoji? Da li ste mislili PH 6.67 ekran rezolucije 144X144? Da li je dozvoljeno ponuditi ekran vece rezolucije, na primer ph 5 rezolucije 192 x 192 piksela, koji je neuporedivo bolji? Tačka 7. Transportna kutija za 6 ekrana. Da li ponuđač ima viljuškar, jer transportna kutija za 6 ekrana ce biti teska preko 170 kg (6 ekrana je minimalno 90 kg i kutija koja moze da hendla 6 ekrana je minimum 80 kg ). Transportne kutije su optimalne za 4 ekrana i uklapaju se u vas budžet. Zasto nisu zahtevom traženi IP 65 sertifikati i CE sertifikati , obzirom na specifičnost opreme koja je predmet postupka?
[bookmark: _Hlk209993210]U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 , 11/23 i 84/24),  dostavljamo Vam sledeće obavještenje: Naručilac je izvršio izmjene i dopune tenderske dokumentacije dana  29.09.2025. godine  u kojima se izvšila izmijena  tehničke specifikacije i uslova u postupku.
Tehnička specifikacija sada glasi: 
	1
	LED aluminijusmki kabineti 960x960cm za spoljašnju upotrebu sa IP65 zaštitom,sa odgovarajućim nosačima za montažu ,pripadajucim led modulima , maksimalno Pp 6.67, minimalno 144x144mm, refresh rate (minimum 3840Hz), brightness (minimum 5000nita), receiving karticom, napajanjem i pripadajućim flat(data) i elektro kablovima, sa zaštitom sa gornje strane od tvrde pene, sunđera ili slčnog materijala i „soft" maskom koja služi za zaštitu igrača.
	LED aluminijusmki kabineti 960x960cm za spoljašnju upotrebu sa IP65 zaštitom,sa odgovarajućim nosačima za montažu ,pripadajucim led modulima , maksimalno Pp 6.67, minimalno 144x144mm, refresh rate (minimum 3840Hz), brightness (minimum 5000nita), receiving karticom, napajanjem i pripadajućim flat(data) i elektro kablovima, sa zaštitom sa gornje strane od tvrde pene, sunđera ili slčnog materijala i „soft" maskom koja služi za zaštitu igrača.
	180 Kom

	2
	Mrezni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom,
	Mrezni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom,
	180 Kom

	3
	Napojni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom
	Napojni kabl za konekciju između kabineta dužine 1m sa IP65 zaštitom
	180 Kom

	4
	Sending kontroler, kompatibilan sa traženim led modulima i recived karticama
	Sending kontroler, kompatibilan sa traženim led modulima i recived karticama
	2 Kom

	5
	Zamjenski LED moduli p6.6 za spoljašnju upotrebu
	Zamjenski LED moduli p6.6 za spoljašnju upotrebu
	100 kom

	6
	Kompletna kablaža, razvodni orman, pripadajuće utičnice i utikači, razvodnici potrebni za stavljanje sistema u funkciju cca. 250m
	Kompletna kablaža, razvodni orman, pripadajuće utičnice i utikači, razvodnici potrebni za stavljanje sistema u funkciju cca. 250m
	1 paket

	7
	Transportne kutije za 4 kabineta
	Transportne kutije za 4 kabineta
	45 Kom

	8
	laptop
	laptop, najmanje 1TB SSD HDD, najmanje 32GB ram menorije,najmanje Intel procesor Ryzen7, najmanje 2xUSB 2.0, najmanje 2xUSB 3.2, najmanje 1xHDMI priključak, licencirani OS i Office paket, program za emirovanje video materijala kompatibilan sa isporučenom opremom
	1 kom

	9
	Externi HDD od 1TB sa kloniranim OS laptopa i svim instaliranim uslužnim programima
	Externi HDD od 1TB sa kloniranim OS laptopa i svim instaliranim uslužnim programima
	1 Kom



U uslovima za učešće u postupku javne nabavke, dodati su još i uslovi
	Ponuđač je dužan da dostavi CE sertifikat za isporučenu robu
	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

	Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da isporučena roba ispunjava IP65 standard zaštite (sertifakat, dokaz proizvođača da je isporučena roba ispunjava IP65 standard zaštite)
	Drugi uslovi



S poštovanjem,
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
