[bookmark: _GoBack]Cilj nabavke je proširivanje trenutnog sistema za praćenje TV i radio programa:
· [bookmark: _Hlk215814794]dodatnih 15 TV stanica
· dodatnih 5 radio stanica
· dodatnih 15 HD ulaza na Multiviewer-u
· dodatnih 20 kanala na inspector Audio serveru

Opis trenutnog sistema za praćenje TV i radio programa, zasniva se na Stirlitz Media softveru i sadrži sledeće komponente:
 -Stirlitz Media Logger server (SML)
SML je softver za evidentiranje TV i radio programa nakon emitovanja/ (praćenje usklađenosti)  koji radi na standardnom Windows serveru (lokalnom), snima audio ili video sa IP (MPEG-TS, SRT, OTT, NDI, AES67) ili pomoću hardvera za snimanje (SDI, audio interfejsi).
SML takođe snima i prikazuje ugrađene DVB metapodatke (SCTE35, titlovi, EPG); eksterne metapodatke (ocjene, podaci o reprodukciji/rasporedu, SMI detekcije); i može mjeriti, prikazivati ​​i izvještavati o nivoima glasnoće (špicevima).
Snimci zajedno sa metapodacima dostupni su ovlaštenim korisnicima putem SML Playera (Windows desktop aplikacija) ili SML webPlayera (baziranog na pretraživaču, na bilo kojem uređaju sa LAN ili internet pristupom).
-Stirlitz Media Inspector (SMI)
SMI detektuje prethodno snimljene medijske datoteke (poput reklama i promocija) u snimcima koje je napravio SML, na osnovu audio-otiska (snimka). SMI takođe može detektovati "ponavljajući zvuk" koji još nije otisnut („fingerprinted“),   (poput novih reklama itd.). Otisci se mogu kreirati ručno iz SML Playera ili automatizovati postavljanjem medijskih datoteka i datoteka metapodataka u praćenu mapu. Izvještavanje je "u sekundu" sa marginom greške od 0,3 sekunde na početku i kraju otiska.
-Stirlitz Media IP Multiviewer (IPMV)
IPMV je softversko rješenje za prikaz bilo kojeg broja video i audio kanala u mozaiku na jednom ili više ekrana - fizičkih i virtuelnih. Radi na standardnim Windows platformama sa NVIDIA GPU, podržava bilo koji MPEG-TS izvor, SRT, HLS/DASH/RTSP/RTMP, NDI i SDI - do 4K/UHD. Podržani su i audio izvori. Izlazi preko HDMI/DP ili IP - uključujući reprodukciju iz pretraživača  s niskom latencijom, MPEG-TS, SRT i NDI. Prikazuje titlove, CC i SCTE35. Pruža vizualne, zvučne i daljinske alarme za sve vitalne parametre.

