MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-98/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 58
Djelovodni br. 01-426/26-19/1
Podgorica, 12.01.2026.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje      
IZMJENU BR.3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA 
UREĐENJU TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA IZGRADNJOM PODZEMNE GARAŽE U PODGORICI, PO PRINCIPU "PROJEKTUJ IZGRADI"
1. Dodaje se u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke - Stručna i tehnička sposobnost i glasi:
Privredni subjekat je dužan da psjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum dvije (2) potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim i pruženim uslugama tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina računajući i godinu računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Pod istim poslovima se podrazumjeva izgradnja javnog objekta podzemne garaže sa najmanje dvije ( 2) podzemne odnosno ukopane etaže , u okviru kojih su izvedeni radovi na zaštiti temeljne jame primjenom odgovarajućih konstruktivnih mjera, kao što su šipovi, talpe, AB zavjese, sa odgovarajućim razupiranjem ili druge tehnički ekvivalentne mjere.
Pod sličnim poslovima se podrazumjeva izgradnja drugih podzemnih objekata sa dubinom iskopa od najmanje 7m od površine terena, a u okviru kojih su izvedeni radovi na zaštiti temeljne jame primjenom odgovarajućih konstruktivnih mjera, kao što su šipovi, talpe, AB zavjesesa odgovarajućim razupiranjem ili druge tehnički ekvivalentne mjere. 
2. Dodaju se Opšte napomene i glase :

· Primjenjivati relevantne EUROCODE standarde,
· Projektom je potrebno predvidjeti automatizaciju i kontrolu sistema :-protivpozarnih sistema; odimljavanje; spoljna i unutrasnja rasvjeta, kontrola ulaza u garazu, kontrola naplate parkiranja  , kontrola parkiranja-signalizacija zauzeto-slobodno. itd.
· Protivpozarnu zaštitu objekata za ovaj tip objekta projektovati i izvesti u skladu sa Pravilnikom za protivpozarnu zastitu objekata, i sve mora da je uskladjeno sa istim. Takođe, u okviru obrade protivpožarne zaštite, obuhavtiti, osim ostalih i NOVEC ili ekvivalent instalacije, s ciljem postizanja potpune funkcionalnosti i ispravnosti objekta,
· Prilikom izrade tehničke dokumentacije neophodno je slijediti Idejno rešenje, po pitanju uređenja Trga,
· Izradom predmetne tehničke dokumentacije neophodno je riješiti pitanje napanja objekta električnom energijom, s ciljem postizanja pune funkcionalnosti predmetnog objekta, odnosno tehničkom dokumentacijom neophodno je obraditi i trasu kablovskog voda i trafo stanicu.
Okvirne informacije:
BILANS SNAGA 

 SISTEM - GRUPA POTROŠAČA                         INSTALISANA SNAGA (kW) 
 
 1 VENTILACIJA I ODIMLJAVANJE                                           18.7 
 2 IZVLAČENJE VAZDUHA                                                          66 
 3 NADOKNADA VAZDUHA                                                        22.5 
 4 UNUTRASNJA SPLIT JEDINICA - RACK SOBA                     1.1 
 5 FONTANSKA TEHNIKA                                                            6 
 6 SPRINKLER PODSTANICA                                                     16 
 7 PUNJACI ELEKTRICNIH VOZILA                                           264 
 8 OPSTA POTROSNJA I RASVJETA NA MREZI                         51 
 9 OPSTA POTROSNJA I RASVJETA NA AGREGATU               53.2 
10 NKRO ORMARI UKUPNO                                                      165   
 
 PROCJENA GODISNJE POTROSNJE 
 
 1 UKUPNA INSTALISANA SNAGA U PRIKLJUCNOM MJERNOM ORMARU (kW) 450.92 
 2 FAKTOR JEDNOVREMENOSTI 0.55 
 3 MAKSIMALNO JEDNOVREMENO OPTERECENJE (kW) 248.006 
 4 PROCJENA DNEVNE POTROSNJE ZA OPSTU POTROSNJU, VENTILACIJU, OSVJETLJENJE I FONTANSKU TEHNIKU (kWh) 202.67 
 5 PROCJENA GODISNJE POTROSNJE ZA OPSTU POTROSNJU, VENTILACIJU, OSVJETLJENJE I FONTANSKU TEHNIKU (MWh) 73.97 
 6 PROCJENA GODISNJE POTROSNJE ZA PUNJACE ELEKTRICNIH VOZILA (MWh) 316.8  

Agregat ne bi smio biti manje snage od  275 kVA

Precizni podaci biće prikazani tehničkom dokumentacijom
Obaveza Izvođača da izvrši obuku osoblja Korisnika za rukovanje ugrađenom opremom

3. Mijenja se tačka 9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda u predmetnoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke na način da sada glasi:
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.01.2026. godine do 10 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 30.01.2026. godine u 10 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.
ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.
O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju i otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.
 Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:
neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica;
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica;
radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 30.01.2026. godine do 10 sati.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“   

                 Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 
Milica Vukčević, s.r.
