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Ministarstvo unutrašnjih poslova
		


                                                  
U skladu sa odredbama člana 94 Zakona o javnim nabavkama("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje:


IZMJENU broj 1

[bookmark: _GoBack]Tenderske dokumentacije broj 141/25 od 26.12.2025. godine, šifra postupka #103049, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge razvoja softvera za Graničnu policiju i nabavka mobilnih čitača
	



Mijenja se u dijelu TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

pozicija 1 Tehničke specifikacije:

	
OPIS PREDMETA NABAVKE

	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE

		Rugged Android Enterprise mobilni uređaj
		1. Opis Enterprise mobilni uređaj (smartphone) dimenzija I ergonomskog dizajna koji omogućava rad jednom rukom, namijenjen integraciji u poslovne i sigurnosne (npr. kontrole lica i vozila) aplikacije koje koriste biometriju, skeniranje ličnih i putnih dokumenata, sa podrškom. Uređaj mora biti dizajniran za intezivnu svakodnevnu upotrebu u terenskim uslovima, sa dugim životnim ciklusom, visokom pouzdanošću, podrškom za centralizovano upravljanje i minimalno 3 godine proizvođačke garancije. 2. Hardverske karakteristike 2.1. Procesor i memorija • Procesor: o 64-bitna arhitektura o najmanje 8 jezgara (Octa-core) • Radna memorija (RAM): minimum 6 GB • Interna memorija: minimum 128 GB, uz mogućnost proširenja (microSD ili ekvivalent) 2.2. Ekran • Dijagonala ekrana: minimum 6,6 inča • Tip: kapacitivni multi-touch ekran • Visok nivo čitljivosti u terenskim uslovima (sunčeva svjetlost) • Zaštitno staklo otporno na ogrebotine i udarce • Rezolucija: minimum 1080 x 2408 pixela, odnos 20:9 2.3. Kamera • Zadnja (glavna) kamera: minimum 50 MP/8MP, autofokus • Prednja (selfi) kamera: minimalno 13 MP • Stabilan rad kamere u slabim svjetlosnim uslovima 3. Robusnost i zaštita Uređaj mora biti prilagođen terenskoj upotrebi i ispunjavati sljedeće zahtjeve: • Otpornost na prašinu i vodu: najmanje ekvivalent IP68 • Mehanička otpornost: usklađenost sa standardom MIL-STD-810H (ili ekvivalent) • Otpornost na: o padove o vibracije o temperaturne razlike 4. Baterija i napajanje • Kapacitet baterije dovoljan za 10h rada • Zamjenjiva baterija (poželjno) • Podrška za brzo punjenje • USB-C priključak sa OTG podrškom 5. Komunikacije i interfejsi Uređaj mora podržavati: • Mobilne mreže: minimum LTE • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac ili noviji • Bluetooth: verzija 5.0 ili novija • GNSS: GPS, GLONASS, Galileo ili ekvivalent • NFC: obavezna podrška • Fizički tasteri: o Power o Volume o Minimum jedan programabilni taster (poželjno) 6. Operativni sistem • Operativni sistem baziran na Android platformi (minimum Android 15) • Podrška za: o najmanje 3 godine sigurnosnih zakrpa o nadogradnje operativnog sistema tokom životnog ciklusa uređaja • Mogućnost centralizovanog upravljanja putem MDM/EMM rješenja 7. Bezbjednost i enterprise funkcionalnosti Uređaj mora imati ugrađene enterprise bezbjednosne mehanizme, uključujući: • Hardverski podržanu enkripciju podataka • Sigurno pokretanje sistema (secure boot) • Izolovano bezbjednosno okruženje (TEE / secure enclave ili ekvivalent) • Podršku za: o upravljanje politikama uređaja o zaključavanje i brisanje na daljinu o kontrolu aplikacija i sistemskih postavki 8. Garancija i podrška 8.1. Garancija • Minimalno 2 godine proizvođačke garancije od dana isporuke, koja obuhvata: o hardverske kvarove o fabričke greške o zamjenu ili popravku uređaja u roku ≤ 7 radnih dana od prijema. 8.2. Servis • Dostupna servisna podrška na teritoriji Crne Gore • Jasno definisan servisni proces i rokovi • Mogućnost zamjene uređaja u slučaju dužeg zastoja 9. Enterprise podrška i dugoročna održivost • Ponuđeni uređaj mora biti namijenjen enterprise / business segmentu, sa zvaničnom podrškom proizvođača za poslovne korisnike. • Proizvođač uređaja mora obezbijediti: o dugoročni životni ciklus modela (enterprise lifecycle management), o dostupnost bezbjednosnih i sistemskih nadogradnji u skladu sa enterprise politikama, o mogućnost centralizovanog upravljanja uređajima putem standardnih MDM/EMM rješenja. • Uređaj mora imati ugrađene enterprise bezbjednosne mehanizme (hardverske i softverske), pogodne za upotrebu u okruženjima javne uprave i bezbjednosnih institucija. 10. Kompatibilnost sa SDK-om za rad sa biometrijom, identifikacionim I putnim dokumentima i registarskim oznakama • Ponuđeni uređaj mora biti u potpunosti kompatibilan sa SDK-om koji je detaljno definisan u stavci 1.2 ovog projektnog zadatka. • Kompatibilnost mora obuhvatati: o hardverske komponente uređaja (kamera, NFC, procesor, memorija, senzori), o operativni sistem i njegove bezbjednosne mehanizme, o performanse potrebne za nesmetan rad svih SDK modula. • Dokaz o kompatibilnosti: o Ponuđač je obavezan da dostavi zvaničnu potvrdu proizvođača SDK-a kojom se potvrđuje da su svi relevantni moduli SDK-a (uključujući, ali ne ograničavajući se na biometriju, obradu dokumenata, očitavanje registarskih oznaka i čitanje elektronskih dokumenata) u potpunosti kompatibilni sa ponuđenim uređajem i njegovim hardverskim i softverskim karakteristikama. o Potvrda mora biti izdata na memorandumu proizvođača SDK-a ili njegovog ovlašćenog partnera. 11. Kompatibilnost sa aplikacijom iz projektnog zadatka • Na ponuđenom uređaju mora biti moguće: o instalirati, o pokrenuti i o koristiti aplikaciju koja će biti razvijena u skladu zahtjevima definisanim u stavci 3 ovog projektnog zadatka. • Aplikacija će biti razvijena kao custom aplikacija za potrebe naručioca i koristiće: o funkcionalnosti operativnog sistema uređaja, o hardverske komponente uređaja, o SDK iz stavke 1.2 nabavke. • Uređaj mora omogućiti: o instalaciju aplikacije putem enterprise deployment / sideloading - direktno, iz internog ili eksternog izvora, a ne preko javne prodavnice, o upravljanje aplikacijom putem MDM/EMM rješenja, o dodjelu potrebnih sistemskih dozvola (kamera, NFC, memorija, mreža, biometrija). • Ponuđač potvrđuje da ne postoje tehnička ili licencna ograničenja koja bi onemogućila instalaciju ili korišćenje aplikacije razvijene u okviru projekta. 12. Ostali zahtjevi Uređaj mora biti namijenjen enterprise/business tržištu (ne consumer-only model) 12.1. Rok isporuke Maksimalni rok isporuke je 11 mjeseci. 12.2. Kvalitet, porijeklo, brend, garancija i podrška Uređaj koji se isporučuje mora ispunjavati sledeće uslove kvaliteta i porijekla: • Porijeklo i kontrola kvaliteta: o Uređaj mora biti proizveden od strane renomiranog proizvođača koji ima najmanje 5 godina iskustva u razvoju i proizvodnji opreme namijenjene za enterprise/business tržište. o Uređaj ne smije biti OEM/ODM proizvod bez jasno deklarisanog brenda i porijekla. o Ponuđač je obavezan da dostavi dokumentaciju o porijeklu uređaja (npr. izvozna deklaracija, sertifikat o porijeklu ili drugi relevantan dokaz da uređaj nije sklopljen u neprovjerenoj proizvodnji bez kontrole kvaliteta). • Certifikati i standardi: o Uređaj mora imati CE certifikat. • Brend i tržišna prepoznatljivost: o Uređaj mora imati prepoznatljiv brend sa javno dostupnom tehničkom dokumentacijom i web prisustvom. o Ponuđač mora navesti link do stranice proizvođača sa detaljnim specifikacijama uređaja koji se nudi. o Uređaj mora imati jedinstveni model i oznaku, te podršku proizvođača za softverske nadogradnje. • Isključenje generičkih i neregistrovanih proizvoda: o Neće se razmatrati ponude koje sadrže:  Uređaje bez javno dostupnog tehničkog lista (datasheet),  Uređaje bez deklarisanog proizvođača i tehničke podrške,  Uređaje kod kojih se ne može jasno identifikovati podrška. Ponuđač je dužan da isporuči kompletnu tehničku i korisničku dokumentaciju.



I glasi:

	
OPIS PREDMETA NABAVKE

	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE

	Rugged Android Enterprise mobilni uređaj
		1. Opis Enterprise mobilni uređaj (smartphone) dimenzija I ergonomskog dizajna koji omogućava rad jednom rukom, namijenjen integraciji u poslovne i sigurnosne (npr. kontrole lica i vozila) aplikacije koje koriste biometriju, skeniranje ličnih i putnih dokumenata, sa podrškom. Uređaj mora biti dizajniran za intezivnu svakodnevnu upotrebu u terenskim uslovima, sa dugim životnim ciklusom, visokom pouzdanošću, podrškom za centralizovano upravljanje i minimalno 2 godine proizvođačke garancije. 2. Hardverske karakteristike 2.1. Procesor i memorija • Procesor: o 64-bitna arhitektura o najmanje 8 jezgara (Octa-core) • Radna memorija (RAM): minimum 6 GB • Interna memorija: minimum 128 GB, uz mogućnost proširenja (microSD ili ekvivalent) 2.2. Ekran • Dijagonala ekrana: minimum 6,6 inča • Tip: kapacitivni multi-touch ekran • Visok nivo čitljivosti u terenskim uslovima (sunčeva svjetlost) • Zaštitno staklo otporno na ogrebotine i udarce • Rezolucija: minimum 1080 x 2408 pixela, odnos 20:9 2.3. Kamera • Zadnja (glavna) kamera: minimum 50 MP/8MP, autofokus • Prednja (selfi) kamera: minimalno 13 MP • Stabilan rad kamere u slabim svjetlosnim uslovima 3. Robusnost i zaštita Uređaj mora biti prilagođen terenskoj upotrebi i ispunjavati sljedeće zahtjeve: • Otpornost na prašinu i vodu: najmanje ekvivalent IP68 • Mehanička otpornost: usklađenost sa standardom MIL-STD-810H (ili ekvivalent) • Otpornost na: o padove o vibracije o temperaturne razlike 4. Baterija i napajanje • Kapacitet baterije dovoljan za 10h rada • Zamjenjiva baterija (poželjno) • Podrška za brzo punjenje • USB-C priključak sa OTG podrškom 5. Komunikacije i interfejsi Uređaj mora podržavati: • Mobilne mreže: minimum LTE • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac ili noviji • Bluetooth: verzija 5.0 ili novija • GNSS: GPS, GLONASS, Galileo ili ekvivalent • NFC: obavezna podrška • Fizički tasteri: o Power o Volume o Minimum jedan programabilni taster (poželjno) 6. Operativni sistem • Operativni sistem baziran na Android platformi (minimum Android 15) • Podrška za: o najmanje 2 godine sigurnosnih zakrpa o nadogradnje operativnog sistema tokom životnog ciklusa uređaja • Mogućnost centralizovanog upravljanja putem MDM/EMM rješenja 7. Bezbjednost i enterprise funkcionalnosti Uređaj mora imati ugrađene enterprise bezbjednosne mehanizme, uključujući: • Hardverski podržanu enkripciju podataka • Sigurno pokretanje sistema (secure boot) • Izolovano bezbjednosno okruženje (TEE / secure enclave ili ekvivalent) • Podršku za: o upravljanje politikama uređaja o zaključavanje i brisanje na daljinu o kontrolu aplikacija i sistemskih postavki 8. Garancija i podrška 8.1. Garancija • Minimalno 2 godine proizvođačke garancije od dana isporuke, koja obuhvata: o hardverske kvarove o fabričke greške o zamjenu ili popravku uređaja u roku ≤ 30 dana od prijema. 8.2. Servis • Dostupna servisna podrška na teritoriji Crne Gore • Jasno definisan servisni proces i rokovi • Mogućnost zamjene uređaja u slučaju dužeg zastoja 9. Enterprise podrška i dugoročna održivost • Ponuđeni uređaj mora biti namijenjen enterprise / business segmentu, sa zvaničnom podrškom proizvođača za poslovne korisnike. • Proizvođač uređaja mora obezbijediti: o dugoročni životni ciklus modela (enterprise lifecycle management), o dostupnost bezbjednosnih i sistemskih nadogradnji u skladu sa enterprise politikama, o mogućnost centralizovanog upravljanja uređajima putem standardnih MDM/EMM rješenja. • Uređaj mora imati ugrađene enterprise bezbjednosne mehanizme (hardverske i softverske), pogodne za upotrebu u okruženjima javne uprave i bezbjednosnih institucija. 10. Kompatibilnost sa SDK-om za rad sa biometrijom, identifikacionim I putnim dokumentima i registarskim oznakama • Ponuđeni uređaj mora biti u potpunosti kompatibilan sa SDK-om koji je detaljno definisan u stavci 1.2 ovog projektnog zadatka. • Kompatibilnost mora obuhvatati: o hardverske komponente uređaja (kamera, NFC, procesor, memorija, senzori), o operativni sistem i njegove bezbjednosne mehanizme, o performanse potrebne za nesmetan rad svih SDK modula. • Dokaz o kompatibilnosti: o Ponuđač je obavezan da dostavi zvaničnu potvrdu proizvođača SDK-a kojom se potvrđuje da su svi relevantni moduli SDK-a (uključujući, ali ne ograničavajući se na biometriju, obradu dokumenata, očitavanje registarskih oznaka i čitanje elektronskih dokumenata) u potpunosti kompatibilni sa ponuđenim uređajem i njegovim hardverskim i softverskim karakteristikama. o Potvrda mora biti izdata na memorandumu proizvođača SDK-a ili njegovog ovlašćenog partnera. 11. Kompatibilnost sa aplikacijom iz projektnog zadatka • Na ponuđenom uređaju mora biti moguće: o instalirati, o pokrenuti i o koristiti aplikaciju koja će biti razvijena u skladu zahtjevima definisanim u stavci 3 ovog projektnog zadatka. • Aplikacija će biti razvijena kao custom aplikacija za potrebe naručioca i koristiće: o funkcionalnosti operativnog sistema uređaja, o hardverske komponente uređaja, o SDK iz stavke 1.2 nabavke. • Uređaj mora omogućiti: o instalaciju aplikacije putem enterprise deployment / sideloading - direktno, iz internog ili eksternog izvora, a ne preko javne prodavnice, o upravljanje aplikacijom putem MDM/EMM rješenja, o dodjelu potrebnih sistemskih dozvola (kamera, NFC, memorija, mreža, biometrija). • Ponuđač potvrđuje da ne postoje tehnička ili licencna ograničenja koja bi onemogućila instalaciju ili korišćenje aplikacije razvijene u okviru projekta. 12. Ostali zahtjevi Uređaj mora biti namijenjen enterprise/business tržištu (ne consumer-only model) 12.1. Rok isporuke Maksimalni rok isporuke je 11 mjeseci. 12.2. Kvalitet, porijeklo, brend, garancija i podrška Uređaj koji se isporučuje mora ispunjavati sledeće uslove kvaliteta i porijekla: • Porijeklo i kontrola kvaliteta: o Uređaj mora biti proizveden od strane renomiranog proizvođača koji ima najmanje 5 godina iskustva u razvoju i proizvodnji opreme namijenjene za enterprise/business tržište. o Uređaj ne smije biti OEM/ODM proizvod bez jasno deklarisanog brenda i porijekla. o Ponuđač je obavezan da dostavi dokumentaciju o porijeklu uređaja (npr. izvozna deklaracija, sertifikat o porijeklu ili drugi relevantan dokaz da uređaj nije sklopljen u neprovjerenoj proizvodnji bez kontrole kvaliteta). • Certifikati i standardi: o Uređaj mora imati CE certifikat. • Brend i tržišna prepoznatljivost: o Uređaj mora imati prepoznatljiv brend sa javno dostupnom tehničkom dokumentacijom i web prisustvom. o Ponuđač mora navesti link do stranice proizvođača sa detaljnim specifikacijama uređaja koji se nudi. o Uređaj mora imati jedinstveni model i oznaku, te podršku proizvođača za softverske nadogradnje. • Isključenje generičkih i neregistrovanih proizvoda: o Neće se razmatrati ponude koje sadrže:  Uređaje bez javno dostupnog tehničkog lista (datasheet),  Uređaje bez deklarisanog proizvođača i tehničke podrške,  Uređaje kod kojih se ne može jasno identifikovati podrška. Ponuđač je dužan da isporuči kompletnu tehničku i korisničku dokumentaciju.



[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

                                    KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
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