OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 184/1-0626
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 45
Mjesto i datum: Podgorica, 06.02.2026.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023, 11/2023 i 84/2024) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 Radovi na adaptaciji poslovnog prostora – apoteke,  City Kvart  Podgorica (0626)  





Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 











[bookmark: _Toc62730553]1.POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
1. Vrsta postupka,
1. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
1. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
1. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
1. Rok za donošenje odluke o izboru,
1. Rok važenja ponude,
1. Garancija ponude

[bookmark: _Toc62730554]2.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima
	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje  klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu konstrolu, ciscenje filtera, isprarivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu. 
	2
	kom

	Pripremni radovi - uklanjanje vrata
	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.
	1
	kom

	Pripremni radovi - gipsarski radovi
	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm
	20,71
	m2

	Pripremni radovi - gipsarski radovi
	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA
	1
	kom

	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
	GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1.
Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje
	33,45
	m2

	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti.
sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se
tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investirora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. 
Obračun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)
	99,6
	m2

	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti.
sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se
tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investirora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda.  
Obračun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)
	103,71
	m2

	RADOVI NA OPREMANJU
	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalicama. 
Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke duzine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predvidjena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.                  
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta.

dim. 375x30x220+63 cm POS a
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije.
Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektnom rješenju.
dim. 210x296 cm POS b
	1
	kom

	RADOVI NA OPREMANJU
	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina  d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta.
1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukruznim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta).                                 
2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova,sistema "gola profile". Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.                     
3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od pleksiglasa debljine d=1cm. 
Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 
1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 
2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c
3. vrata klatno dim 89x96 POS c
	1
	kom

	RADOVI NA OPREMANJU
	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.                  
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. 
dim 436x60/30x220+76   POS d
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.                           
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta.
dim 169x30x220+76   POS d
	
1
	 KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.                           
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta.
dim 285x30x220         POS d
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi
Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva kljiča za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta.
dim 185x60x220   POS f
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova.Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.                            
Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta.
dim 100x44x220   POS g
dim 91x36x220   POS g
dim 194x36x220   POS h
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi
Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva kljiča za sva krila. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice.
Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta,a sve prema detalju iz projekta.
dim 280x60x220   POS i
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	OBLOGA - Na poleđini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru  dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent.
Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta,a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220   POS i
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White".  Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. 
dim 140x60x75 Pos j
dim 120x30x60 Pos j (fiokar)
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se sredisnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White, a se donjizatvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido".
Svi klizači fioka su opremljenji mehanizmom za ublažavanje zatvaranja,a sve prema detalju iz projekta.
dim 240x40x220 Pos k
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	STO - Sto u labaratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). 
dim 70x50x75 Pos l
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 
1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG  ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.;
2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White.             
3. Zidna obloga je  izrađena od kaljenog( sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade).
Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju:
- jednodjelne sudopere; grejna ploča sa dvije ringle,
- jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom, . 
240x182x240 pos n
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KUHINJA Sa pratećim uređajima i acesoarima  - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG  ili vizuelni ekvivalent,a sve prema detalju iz projekta.;
2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White.              
3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja( kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade).
Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju:
- jednodjelne sudopere;
- jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom.
235x165x240 pos o
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG.  Sve stranice i police se izvode dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju
svog potrebnog okova.Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika.                            
Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta,a sve prema detalju iz projekta.
dim. 175x30x225 pos p
dim. 62x30x135 pos p
	1
	KOM 

	RADOVI NA OPREMANJU
	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u oficini. Stolice su izrađene u kombinaciji razlicitih materijala, čelika, poliamidne plastikeu bijeloj boji. Stolice su tipa ""Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent.
barska stolica, 76cm, POS 1
	2
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofom, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min.  50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1.
dim 65x60 POS 2
	4
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmori. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla,  precnika 60/75cm. Sto je tipa ""VITTSJÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent.
Dim 75x75 POS 3
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	DVODJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofe su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štofom izuzev noga koje su vidljive.
Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent).
Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent.
dim 200x90 POS 4
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa ""Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent.
Dim 50x50 POS 5
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFJÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni.                                       
Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkićima na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, 
od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). 
Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. 
POS 6
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar moze da stane u jednom od toaleta.
dim. 68x39x173cm / POS 7
	1
	KOM

	RADOVI NA OPREMANJU
	KRILA ZA PAKET SISTEM -  Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektana, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni.                                                                                    
Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati.  
V- 80/210
	1
	kom

	RADOVI NA OPREMANJU
	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta
Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. 
Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. 
Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu projektantu i Investitoru. 
5 kom.  45cm x 215cm
1 kom    45cm x 100cm
1 kom    45cm x 90cm
1 kom    40cm x 323cm
1 kom    40cm x 110cm
1 kom    126cm x 213cm
	7
	M2

	RADOVI NA OPREMANJU
	BLACK OUT PLATNO - Nabaka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjenje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manuelnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 
1 kom 180x280 cm
	5
	M2

	RADOVI NA OPREMANJU
	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja( one-way vision efekat). 
1 kom 290x550 cm
	16
	M2

	RADOVI NA OPREMANJU
	Ostali sitni enterijerski radovi.
	1
	PAUŠAL

	ZAVRŠNI RADOVI
	ČIŠĆENJE GRADILISTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.
	1
	PAUŠAL

	ZAVRŠNI RADOVI
	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.
	1
	PAUŠAL

	ZAVRŠNI RADOVI
	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta  sa gradilišne na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.
	1
	PAUŠAL

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima.  Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula  (4x12M),  slična tipu Mini Pragma  "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID,  ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric
	1
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže  u gibljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom:                          PP00  5x10 mm2, od MRO do RT 
	20
	m

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.
	2
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa  N2XH-Y 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:
	9
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent:  ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A 
	22
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent:  ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A 
	2
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45×45 mm i 45×90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica
	3
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa  PP-Y 3x2,5mm2,za  izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak  RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.
	1
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodinkom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:
	1
	kom

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao I ispitivanje gromobranske instalacije.
	1
	kompl

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.
	1
	KOM

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.
	3
	KOM

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45 utičnica.  Ormar je fleksibilne konstrukcije.bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom,mobilne prednje i zadnje šine.
	1
	KOM

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.
	1
	KOM

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.
	1
	KOM

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom,
 nosač dekorativnog okvira 2M -kom, 
dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom
	4
	komplet

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom,
 nosač dekorativnog okvira 2M -kom, 
dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom
	2
	komplet

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i montaža police za Rack
	2
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keyston adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor
	10
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.
	300
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.
	50
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm
	300
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Ostali sitni nespeficirani materijal
	1
	PAUŠAL

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 
	Povezivanje,testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije  u rad 
	1
	PAUŠAL

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  TV SISTEM
	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.
	20
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  TV SISTEM
	Isporuka i polaganje flleksibilne pvc cijevi fi 16 mm
	20
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  TV SISTEM
	Isporuka i montaža  SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  TV SISTEM
	Ostali sitni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  TV SISTEM
	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara; tip INIM S-PREVIDIA-C100SG  ili ekvivalent . Centrala se sastoji od:
• centralnog upravljačkog modula, opremljen sa 6 funkcijskih tastera, tasterom za pregled višestrukih alarma, 6 LED-indikatora statusa, kolor touchscreen-om dijagonale 4“, Ethernet i RS485-portom
• modula za prihvat jedne petlje sa po 240 adresabilnih elemenata
• metalno kućište dimenzija 322 x 324 x 86 mm (ŠxVxD), sa prostorom za smještaj dvije akumulatorske baterije 12V/7Ah 
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-EC0020 proizvođača Inim. 
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Isporuka i montaža adresabilne sirene napajane iz petlje, slične tipu Inim S-ES2010RE.
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz. Sličan tipu S-EM312SR
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog/termičkog detektora sa izolatorom sličan tipu S-ED300 proizvođača Inim. 
	7
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-ED0010 proizvođača Inim. 
	7
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.
	150
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Isporuka i polaganje flleksibilne pvc cijevi fi 16 mm
	150
	m

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Sitni montažni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	Puštanje sitema u rad koje obuhvata:
provjeru ispravnosti  izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu Hikvision DS-7608NXI-K2(D). Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSenese tehnologijom.
Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm In, 1x alarm Out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 3x USB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere.
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Isporuka i montaža bulet kamere slične tipu  Hikvision DS-2CD1353G0-I(2.8mm)(C), 5MP mrežna kamera u turret kućištu.
1/2.7” CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.
	4
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Isporuka Ii montaža LCD monitora 21" 
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Sitan potrošni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  VIDEO NADZOR
	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Isporuka i montaža hibridne alarmne centrale slične tipu Paradox SP7000+/PCB sa 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator, 16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah. 
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Isporuka i ugradnja LCD šifrator sa ugrađenim bežičnim prijemnikom sličnog tipu Paradox K641LX. održava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04,REM25, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, DCT6, GS250, SD738, 2WPGM, SR150, SR120, SR130,WS/WC/WH588P, SD360, G550, NVR780, WD1, NV35MR, NV75MR, NV780MR
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Isporuka i ugradnja kombinovanog detektora i detektora loma stakla, sličnog tipu Paradox 476PET, domet 11m, vidni ugao 88.5º, neosetljivost na životinje do 18kg
dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač
	4
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Nabavka, isporuka i ugradnja antivalid unutrašnje sirene, tipa Paradox CM1M Bežična unutrašnja sirena sa integrisanim LED svetlom. Kompatibilna sa Paradox M sistemima, 868MHz, auto learn, unutrašnja montaža, zvučna signalizacija za provalu, požar, panik, chime, ulazno i izlazno vreme, napajanje 110-260VAC.
	1
	kom

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Sitan potrošni i nespecificirani materijal
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  PROTIVPROVALNI SISTEM
	Povezivanje centralne opreme,  puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku
	1
	paušal

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  KONTROLA PRISTUPA
	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.
	30
	M

	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE -  KONTROLA PRISTUPA
	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mmm.
	15
	M



[bookmark: _Toc62730555]3.DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Napomena: Od dana pokretanja predmetnog postupka, pa do isteka roka za podnošenje ponuda, ponuđači mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i predmetnu lokaciju  , radnim danima u periodu od 09:00 do 14:00 časova. Zahtjev se podnosi kroz komunikaciju u postupku putem CEJN-a. Ponuđaču čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviće se projektna dokumentacija radi izvođenja radova. Napomene koje se odnose na tehničku specifikaciju navedene su u Tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor će sprovoditi ovlašćena lica imenovana od strane naručioca, a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Napomena: Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), i to Licencu izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata - ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 92/2025).

Napomena: Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od tri godine, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke . Potvrde sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je: 60.000,00€.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja funkcionalno-tehničku cjelinu i ne može se dijeliti po partijama.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe – nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) – nije primjenjivo


ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.




PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.


REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
[bookmark: _Toc62730556]4.NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama).
 Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.
[bookmark: _Toc62730557]5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA  FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja dužim 15  dana od ukupnog broja dana na koji će ugovor biti zaključen i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena;
 odnos cijene i kvaliteta; 
 trošak životnog ciklusa.

 odnos cijene i kvaliteta (rok izvođenja radova)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*90

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Parametar kvalitet: Rok izvođenja radova (izražen u danima)...........maksimalan broj bodova 10. Parametar rok izvođenja radova (R) vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 10 bodova za najkraći rok izvođenja radova, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđeni rokovi izvođenja radova, dati od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvođenja radova, dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodjeljuje proporcionalno, u odnosu na ponuđene rokove izvođenja radova po formuli: Broj bodova (R) = (najkraći rok izvođenja radova/ponuđeni rok izvođenja radova) x 10 bodova; NAPOMENA: Maksimalni ponuđeni rok ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, uključujući i 60.dan.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:

 na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

9. [bookmark: _Toc62730561][bookmark: _Hlk199848314]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.02.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.02.2026. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 23.02.2026. godine do 10:00 sati.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao obavještenje o datumu uvođenja u posao nakon imenovanja Stručnog nadzora.

[bookmark: _Toc140977323][bookmark: _Toc141859932][bookmark: _Toc160437829][bookmark: _Toc160440351]Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio je predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;  kontroliše dinamiku napredovanja radova i  poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b)	pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.
Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Garantni rok: 24 mjeseca od dana primopredaje izvršenih radova. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

Primopredaja i puštanje u rad: Izvođač se obavezuje da najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije završetka svih radova, pisanim putem obavjesti Naručioca o roku završetka radova i spremnosti za primopredaju istih. Primopredaju radova i konačni obračun ugovorenih i izvedenih radova izvršiće Komisija za primopredaju Naručioca i ovlašćeni predstavnici Izvođača i Nadzornog organa. U Zapisniku o primopredaji radova se konstatuje da li su radovi izvedeni u svemu u skladu sa specifikacijom i ugovorenim rokovima. Ukoliko Komisija tokom primopredaje radova ima primjedbe na izvedene radove, neće potpisati Zapisnik o primopredaji radova, već će sačiniti Reklamacioni zapisnik u kome se obavezuje Izvođač da nedostatke otkloni u roku koji je definisan u Reklamacionom zapisniku. Konačna količina i vrijednost radova po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih radova ovjerenih u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture, sa pozivom na broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Način plaćanja je: virmanski.

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane Naručioca i potpisan zapisnik o primopredaji radova.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Mjesto izvršenja ugovora:  City kvart, Podgorica.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.








15. [bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc416180136] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ZU Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 183/1- 0626
Mjesto i datum: Podgorica, 06.02.2026. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 11/23, 84/24 od 06.09.2024.godine), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 45 iz Plana javnih nabavki broj 114/1 od 27.01.2026. godine za nabavku radova na adaptaciji poslovnog prostora – apoteke,  City Kvart  Podgorica (0626) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca direktor mr Aleksandar Bogavac
                                   s.r.


Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
                                  s.r.


    Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jelena Poparić, 
                                                                                                dipl.pravnica 
s.r.


     1. Marija Ćulafić, mr prav - predsjednica komisije – predstavnica Ustanove
s.r.

     2. Dijana Žižić, mr oec, član , sa položenim stručnim ispitom –predstavnica Ustanove
s.r.

     3. Marko Poparić, spec. inform. tehnologija , član – predstavnik Ustanove

s.r.
    




16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.



