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- etiketa sa veginskim brojem pored etikete proizvodaca,

- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala, uputstvom za odrzavanje koja se priSiva za lijevi
Sav sa strane udaljen 10 cm od dna blejzera.

Uslovi pakovanja: pojedina¢no pakovanje
- na lijevoj strani na dZzepu se nalazi izvezen logo kompanije.

PARTIJA 2:

5) Muska kosulja strukirana

- Materijal u paleti sive boje oznacenoj na slici u nivou 2

- Sirovinski sastav 67% pes 33%, 124gr/m2 (+ 5%)

- Gustina: osnova 45 Zice/cm, potka 34 Zice/cm

- Numeracija osnove 65,4/1potke 65,5/1

- Uglovi guzvanja osnove 5’ 93°; 60’ 106°; potke 5° 100°, 60’ 114°

- Konstrukcija: klasi¢an kroj (strukirana)

- Kragna sa dugmadima ukupna §irina 7,5 cm

- Rukav kratak

- DZep na ko3ulji ukupne $irine 13 ¢m, sa prorezom (& - 2 ¢cm) za olovku

- Lajsna: lijeva sa 7 do 9 uspravnih rupica § — 1,5 cm, desna sa 7 do 9 sivih dugmadi pre¢nika
lem.
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- Rupice na kosulji su sive boje
- Na kosulji se uSivaju dvije etikete:
- Etiketa proizvodaca sa veli¢inom koja se usiva na ledni dio vratnog izreza,

- Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrzavanje koje se prisiva na lijevi
Sav sa strane udaljen 10 cm od dna kosulje.

- 42 kos$ulje moraju imati dodatak za kacenje epoleta.

- Sve kosulje su po potrebi strukirane (u zavisnosti od tjelesne grade).

8. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA I OTVARANJA
PONUDA

Ponude se podnose preko ESIN-a zakljuéno sa danom 16.03.2026. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda odrzace se dana 16.03.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuda¢ ne
moZe da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan je da putem ESJN-a dostavi
kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uru¢i Naruéiocu
neposredno ili putem poste, preporuéenom posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnosenje
ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

e neposrednom predajom na arhivi naru€ioca na adresi Trg Golootockih Zrtava 13
Podgorica.

e preporu¢enom poSiljkom sa povratnicom na adresi preporuéenom posiljkom sa
povratnicom na adresi Trg Golooto¢kih Zrtava 13 Podgorica, s tim §to bankarska
garancija mora biti uru¢ena od strane postanskog operatora najkasnije do roka odredenog
za podnosenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaklju¢no sa danom 16.03.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na
kojoj se navodi: naziv i sjedite Narugioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi
Garancija, naziv, sjediste i adresa Ponudaca i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije
roka za otvaranje ponuda®.
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Treba da stoji:

[2. TEHNICKA SPECIFIKACLJA PREDMETA JAVNE NABAVKE® o

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim

karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu nalina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znaCaja za

satinjavanje ponude i izvr§enje ugovora

PARTIJA 1:

1a) Muski sako

- Materijal u tamno sivoj boji
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200

- Prepletaj: Keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)
- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)
- Postava viskoznog tipa 110 gr,

- Konstrukcija: blago strukiran

- zaobljenih prednjih donjih ivica

2 Podatke iz tacke 2. Tehniéka specifikacija predmeta javne nabavke naruéilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;
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- jednoredno kopcanje

- sa lijeve strane tri rupice §-2,5 cm

- sa desne strane tri dugmeta §- 2 cm

- rever klasic¢an otvoren

- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4
neotvorene rupice i 4 dugmeta § — 1,5 cm koja se ne otkop&avaju

- urezani gornji dZep sa lajsnom(lijeva strane) § — 11,5 cm - u donjem dijelu prednjica po jedan
urezani dZep sa patnom § — 16cm - leda su iz dva dijela sa dva otvora d — 21 cm - na postavi u
visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani dzep

- dugmad su metalna srebrenaste boje za neka radna mjesta, a za ostala radna mjesta plasti¢na
tamno sive boje.”

- na lijevoj strani na dZepu se nalazi izvezen logo kompanije.

1b) Muski sako

- Materijal u tamno sivoj boji — strukiran

- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200

- Prepletaj: Keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)

- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)

- Postava viskoznog tipa 110 gr

- Konstrukcija: blago strukiran

- jednoredno kopcanje

- zaobljenih prednjih donjih ivica

- salijeve strane tri rupice §-2,5 cm i tri metalna dugmeta srebrne boje
- sadesne strane tri metalna dugmeta $- 2 cm srebrne boje i tri rupice §-2,5 cm
- rever klasi¢an otvoren

- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4
neotvorene rupice i 4 dugmeta § — 1,5 cm koja se ne otkop&avaju

- naoba rukava priSiveni su $iriti srebrne boje debljine 10 mm (1,2,3 ili 4 §irita)

- urezani gornji dZep sa lajsnom(lijeva strane) § — 11,5 cm, na rubu dZzepa vezeni logo
kompanije

- udonjem dijelu prednjica po jedan urezani dZep sa patnom § — 16cm
- leda su iz dva dijela sa dva otvorad — 21 cm

- napostavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani dzep
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2) Muske pantalone

- Materijal: tamno siva boja

- Sirovinski sastav: 60 % vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m2 200 gr

- Prepletaj: keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)

- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)

- Postava viskoznog tipa 110 gr,

- Pantalone su ravnog kroja, $irina nogavice 22-24 cm, ostale mjere po standardu veli¢ina. Dva
kosa dZepa sa strane ispred i dZep sa pospulima pozadi, pojas $irine 3,5 cm i 8 gajki na pojasu.

- Bez egalizira
- Na pantalonama se u$ivaju tri etikete:

- Etiketa proizvodaca se usiva ispod pojasa sa zadnje strane pantalona,

- Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrZavanje se ugiva sa lijeve strane
ispod pojasa .

- Uslovi pakovanja: Pojedina¢no pakovanje




image11.jpeg
3) Zenske pantalone

- Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav : 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 rp/m2 200
- prepletaj: Keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)

- Linerana gustina potke tex 18x2 (+-5%)

- Postava viskoznog tipa 110gr

- bez egalizira

- Pantalone su strukirane sa regulatorom $irine u pojasu.

- Nogavice su suzene prema duZini pantalona tako da daju vizuelno lijepu liniju modela.
- Na pantalonama se usivaju tri etikete:

- etiketa proizvodaca se usiva ispod pojasa sa unutradnje strane,

- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrZavanje i etiketa veli¢inskog
broja se priSiva ispod pojasa sa lijeve strane.

Uslovi pakovanja: pojedinaéno pakovanje




image12.jpeg
4) Zenski sako

Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m2 200 gr
- prepletaj: keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2 (+-5%)

- Linearna gustina potke tex 18x2 (+-5%)

- Postava viskoznog tipa 110 gr

- Model strukiran, kop¢anje na dva dugmeta 2 cm, duZine do bokova sa zaobljenom prednjicom.
Dva dZepa urezana sa prednje strane sa paspulom tamno sive boje. Rukav uglavljen iz dva dijela
koji u donjem dijelu ima 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta §-1,5 cm koji se ne otkopcavaju.

b

Na blejzeru se uSivaju tri etikete:
- etiketa proizvodaca se usiva ispod visine grudi na lijevi prednji dio postave,
- etiketa sa veCinskim brojem pored etikete proizvodaca,

- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala, uputstvom za odrZavanje koja se priSiva za lijevi
Sav sa strane udaljen 10 cm od dna blejzera.

Uslovi pakovanja: pojedinaéno pakovanje

- na lijevoj strani na dZepu se nalazi izvezen logo kompanije.
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PARTIJA 2:

5) Muska koSulja strukirana

- Materijal u paleti sive boje oznacenoj na slici u nivou 2

- Sirovinski sastav 67% pamuk, 33% poliester, 124gr/m2 (+ 5%)

- Gustina: osnova 45 Zice/cm, potka 34 Zice/cm

- Numeracija osnove 65,4/1potke 65,5/1

- Uglovi guzvanja osnove 5’ 93°; 60° 106°; potke 5° 100°, 60° 114°

- Konstrukcija: klasi¢an kroj (strukirana)

- Kragna sa dugmadima ukupna §irina 7,5 cm

- Rukav kratak

- DZep na koSulji ukupne Sirine 13 cm, sa prorezom (§ - 2 cm) za olovku

- Lajsna: lijeva sa 7 do 9 uspravnih rupica § — 1,5 cm, desna sa 7 do 9 sivih dugmadi pre¢nika
lem.

- Rupice na kosulji su sive boje
- Na kosulji se usivaju dvije etikete:
- Etiketa proizvodaca sa veli¢inom koja se uSiva na ledni dio vratnog izreza,

- Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrzavanje koje se priSiva na lijevi
Sav sa strane udaljen 10 cm od dna koSulje.

- 42 kos$ulje moraju imati dodatak za kacenje epoleta.

- Sve kosulje su po potrebi strukirane (u zavisnosti od tjelesne grade).
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8. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA I OTVARANJA
PONUDA

Ponude se podnose preko ESIN-a zakljuéno sa danom 25.03.2026. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda odrzace se dana 25.03.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuda¢ ne
moze da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan je da putem ESJN-a dostavi
kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uru¢i Naruciocu
neposredno ili putem poste, preporu¢enom posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnosenje
ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

e neposrednom predajom na arhivi naruioca na adresi Trg Golooto¢kih Zrtava 13
Podgorica.

e preporuenom poSiljkom sa povratnicom na adresi preporu¢enom posiljkom sa
povratnicom na adresi Trg Golooto¢kih Zrtava 13 Podgorica, s tim 3$to bankarska
garancija mora biti uru¢ena od strane postanskog operatora najkasnije do roka odredenog
za podnoSenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaklju¢no sa danom 25.03.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na
kojoj se navodi: naziv i sjedidte Naru€ioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi
Garancija, naziv, sjediste i adresa Ponudaca i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije
roka za otvaranje ponuda“.
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15.UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat moZe da izjavi Zalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za
zadtitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je odreden za otvaranje ponuda.

Zalba se izjavljuje preko narugioca neposredno putem ESJN-a. Zalba koja nije podnesena
na naprijed predvideni nacin bice odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac Zalbe je duzan da uz zalbu priloZi dokaz o uplati naknade za vodenje postupka
u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najvise 20.000,00 eura, na Ziro
ra¢un Komisije za zastitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a Zalba se odnosi samo na odredenu/e
partiju/e, naknada se pla¢a u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plac¢anje naknade za vodenje postupka od strane Zzalilaca iz inostranstva
nalaze se na internet stranici Komisije za zastitu prava nabavki http://www.kontrola-
nabavki.me/.“.

Svi ostali djelovi ostaju nepromijenjeni.
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\———— ~ Zeljezni¢ki prevoz Crne Gore

AD Podgorica
Broj: 20%0
Datum: 09.03.2026.godine

U skladu sa ¢lanom 94 Zakona o javnim nabavkama ("'Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19 od
30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), vrsi se

Izmjena broj 1 tenderske dokumentacije broj 1597 od 26.02.2026. godine

Vrse se izmjene u dijelu tehnicke specifikacije predmeta nabavke vrsi, pa umjesto:

2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE'

I. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partiama i stavkama sa bitnim
karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znaaja za
saCinjavanje ponude i izvrSenje ugovora

' Podatke iz tagke 2. Tehnicka specifikacija predmeta javne nabavke naruéilac neposredno UNOSI na ESJIN elektronskim putem;
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PARTIJA 1:

1a) Muski sako

- Materijal u tamno sivoj boji
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200
- Prepletaj: Keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2

- Linerana gustina potke tex 18x2

- Postava viskoznog tipa 110 gr,

- Konstrukcija: blago strukiran

- zaobljenih prednjih donjih ivica

- jednoredno kopcanje

- sa lijeve strane tri rupice $-2,5 cm

- sa desne strane tri dugmeta $- 2 cm

- rever klasi¢an otvoren

- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4
neotvorene rupice i 4 dugmeta § — 1,5 cm koja se ne otkopé&avaju

- urezani gornji dZep sa lajsnom(lijeva strane) § — 11,5 cm - u donjem dijelu prednjica po jedan
urezani dZep sa patnom § — 16cm - leda su iz dva dijela sa dva otvora d — 21 c¢m - na postavi u
visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani dzep

- dugmad su metalna srebrenaste boje za neka radna mjesta, a za ostala radna mjesta plasti¢na
tamno sive boje.”

- na lijevoj strani na dZepu se nalazi izvezen logo kompanije.
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1b) Muski sako

- Materijal u tamno sivoj boji — strukiran -
- Sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801gr/m2 200

- Prepletaj: Keper 2:1 -
- Linearna gustina osnove tex 18x2 -
- Linerana gustina potke tex 18x2

- Postava viskoznog tipa 110 gr

- Konstrukcija: blago strukiran

- jednoredno kopcanje

- zaobljenih prednjih donjih ivica

- salijeve strane tri rupice §-2,5 cm i tri metalna dugmeta srebrne boje

- sadesne strane tri metalna dugmeta $- 2 cm srebrne boje i tri rupice $-2,5 cm

- rever klasi¢an otvoren

- rukav uglavljen iz dva dijela, koji u donjem dijelu ima ukrasni preklopljeni otvor sa 4
neotvorene rupice i 4 dugmeta § — 1,5 cm koja se ne otkop¢avaju

- naoba rukava priSiveni su §iriti srebrne boje debljine 10 mm (1,2,3 ili 4 $irita)

- urezani gornji dZep sa lajsnom(lijeva strane) § — 11,5 cm, na rubu dZepa vezeni logo
kompanije

- udonjem dijelu prednjica po jedan urezani dZep sa patnom § — 16cm
- leda su iz dva dijela sa dva otvorad — 21 cm

- napostavi u visini grudi sa obje prednje strane urezan paspulirani dzep

2) Muske pantalone
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- Materijal: tamno siva boja

- Sirovinski sastav: 60 % vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m2 200 gr

- Prepletaj: keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2

- Linerana gustina potke tex 18x2

- Postava viskoznog tipa 110 gr,

- Pantalone su ravnog kroja, §irina nogavice 22-24 cm, ostale mjere po standardu veli¢ina. Dva
kosa dZepa sa strane ispred i dZep sa pospulima pozadi, pojas $irine 3,5 cm i 8 gajki na pojasu.

- Bez egalizira
- Na pantalonama se uSivaju tri etikete:

- Etiketa proizvodaca se usiva ispod pojasa sa zadnje strane pantalona,

- Etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrzavanje se uSiva sa lijeve strane
ispod pojasa .

- Uslovi pakovanja: Pojedina¢no pakovanje

3) Zenske pantalone

- Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav : 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 rp/m2 200
- prepletaj: Keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2

- Linerana gustina potke tex 18x2

- Postava viskoznog tipa 110gr
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- bez egalizira

- Pantalone su strukirane sa regulatorom S$irine u pojasu.

- Nogavice su suZzene prema duZini pantalona tako da daju vizuelno lijepu liniju modela.
- Na pantalonama se uSivaju tri etikete:

- etiketa proizvodaca se usiva ispod pojasa sa unutrasnje strane,

- etiketa sa sirovinskim sastavom materijala i uputstvom za odrzavanje i etiketa veliinskog
broja se priSiva ispod pojasa sa lijeve strane.

Uslovi pakovanja: pojedinaéno pakovanje

4) Zenski sako

Materijal u tamno sivoj boji

- sirovinski sastav: 60% vuna, 40% poliester ISO 3801 gr/m2 200 gr
- prepletaj: keper 2:1

- Linearna gustina osnove tex 18x2

- Linearna gustina potke tex 18x2

- Postava viskoznog tipa 110 gr

- Model strukiran, kopcanje na dva dugmeta 2 cm, duzine do bokova sa zaobljenom prednjicom.
Dva dZepa urezana sa prednje strane sa paspulom tamno sive boje. Rukav uglavljen iz dva dijela,
koji u donjem dijelu ima 4 neotvorene rupice i 4 dugmeta $-1,5 cm koji se ne otkop&avaju.

Na blejzeru se usivaju tri etikete:

- etiketa proizvodaca se usiva ispod visine grudi na lijevi prednji dio postave,




