SPORTSKI OBJEKTI DOO PODGORICA
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U skladu sa članom 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list Crne Gore", br. 016/23 020/23, 036/23,114/23, 49/24,114/24) dostavljamo sledeće: 

P O J A Š Nj E NJ E

Dana 23.3.2026. godien u 22:08h dostavljen je putem CEJN-a, u postupku Nabavka i zamjena klima uređaja po prostorijama sa energetski efikasnim uređajem,  šifra postupka # 110398, zahtjev za pojašnjene koji glasi.

I nakon izmjena dokumentacije pod stavkom 1,2 i 3 ostalo je da pise da "Podesavanje temperaturnog opsega 16- 300 C. Takodje, da li je potrebno za Podgoricu da područje hladjenja bude od -15 do +43 C, a područje grijanja od -22 C do +24C? Projektne temperature i ljeti i zimi su znatno drugačijeg područja.Možete li obrazložiti zašto su potrebene baš ovakve karakteristike traženih urededja za područje Podgorice?

Na osnovu dostavljenog izvršena je izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponude
1	Split sistem	SPLIT SISTEMI: Zidne, Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet hlađenja 12000 BTU (3,0-3,5)KW Kapacitet grijanja 12000 BTU (3,2-3,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi……..DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica(390-700)m3/h Područje rada Hlađena -15C; +43C Područje rada Grijanja -22C;+24C Podešavanje temperaturnog opsega 16-30C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	
2	Spilt sistem	SPLIT SISTEMI:Zidne,Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 18000 BTU, Kapacitet klima uređaja 18000 BTU Kapacitet hlađenja 18000 BTU (5,0-5,5)KW Kapacitet grijanja 18000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi……..DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (390-700) m3/h Područje rada Hlađena -15C; +43C Područje rada Grijanja -22C;+24C Podešavanje temperaturnog opsega 16-30C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	
3	Split sistem	SPLIT SISTEMI:Zidne,Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet hlađenja 24000 BTU (5,0-5,5) KW Kapacitet grijanja 24000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi……..DA- Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (320-700) m3/h Područje rada Hlađena -15C; +43C Područje rada Grijanja -22C;+24C Podešavanje temperaturnog opsega 16-30C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion
Takođe na vase pitanje dajemo sledeći odgovor: 
"Sportski objekti" d.o.o Podgorica, raspolažu sa velikom brojem klima uređaja različitih proizvođača. Kancelarije u objektima imaju velike staklene površine. Najbolje klime koje zadovoljavaju Ljetni režim Hlađenje i zimski režim Grijanje su se pokazale Inverterske klime sa navedenim karakteristikama u tenderskoj dokumentaciji. Klime drugih karakteristika nemaju dovoljan kapacitet Grijanja pri niskim temperaturama ispod nule.
Takođe, u skladu sa članom 4 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki, produžen je rok za za podnošenje ponuda do 31.03.2026 u 10:00h.
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