OBRAZAC 1  

AD “MONTECARGO” Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:1892
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 73
Mjesto i datum: Podgorica, 27. 03. 2026.godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23 Montecargo AD Podgorica objavljuje:




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Usluge  –  Vanredna opravka električne lokomotive 461-038



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 








1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	 I Podaci o naručiocu 



	Naručilac :
Akcionarsko društvo „Montecargo“ – Podgorica
	Kontakt osobe:
Nedjeljko Vulanović, službenik za javne nabavke


	Adresa :Trg Golootočkih žrtava br.13 
	Poštanski broj :81000

	Grad : Podgorica
	Indetifikacioni broj: 02758628

	Telefon : +382 68 881374
 +382 20 441 300
	Faks :   + 382 (0) 20 601 525

	E – mail:nedjeljko.vulanovic@montecargo.me
	Internet stranica : www. montecargo.me





1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
1.1. Vrsta postupka,
1.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1.4. Način nabavke:
· Cjelina
2.5 . Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.6 Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.7 Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.8 Rok za donošenje odluke o izboru,
2.9 Rok važenja ponude,
2.10 Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 



1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Prilog 1
TEHNIČKI OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LOKOMOTIVE SERIJE 461
Električne lokomotive serije 461 su šestoosovinske jednofazne, diodne, za napon napajanja 25 kV, 50 Hz. Imaju vučne motore za jednosmernu valovitu struju s rednom pobudom. Glavni transformator sa stepenastim prekidačem na visokonaponskoj strani omogućava 40 stepeni promene napona napajanja vučnih motora. Za smanjenje valovitosti struje vučnih motora postoji glavna prigušnica. Svaki vučni motor ima poseban diodni ispravljač. Slabljenje pobude vučnih motora obavlja se šentiranjem u tri stepena. Vučom i električnim kočenjem upravlja se preko kontrolera mašinovođe. Mjerni instrumenti i signalne svetiljke za kontrolu rada lokomotive nalaze se na upravljačkom pultu. Protivklizna zaštita lokomotive zasniva se na mjerenju razlike struja vučnih motora. Dejstva protivklizne zaštite su: pjeskarenje, pneumatsko kočenje i sniženje napona napajanja svih vučnih motora. Lokomotiva ima registrujući brzinomerni uređaj, impulsni uređaj budnosti i induktivni auto-stop uređaj. Vučni motori, diodni ispravljači, glavna prigušnica, transformatorsko ulje i otpornici za električno kočenje imaju prinudno vazdušno hlađenje. Lokomotiva je opremljene sa uređajem za podmazivanje vijenca točkova.

1.1	 Glavni tehnički podaci
•	nominalni napon napajanja	25 kV, 50 Hz
•	maksimalni trajni napon napajanja	27,5 kV
•	maksimalni kratkotrajni napon napajanja	29 kV
•	minimalni trajni napon	19 kV
•	minimalni kratkotrajni napon	17,5 kV
•	temperaturni opseg	-25C do +40C
•	nadmorska visina	do 1200 m
•	vlažnost vazduha	90%
•	širina kolosjeka	1435 mm
•	minimalni poluprečnik krivine	250 m
•	minimalni poluprečnik krivine (5 km/h)	90 m
•	maksimalna brzina	120 km/h
•	raspored osovina	Co'- Co'
•	masa lokomotive	120 t
•	masa po osovinskom sklopu	20 t
•	prečnik novog točka	1250 mm
•	prečnik potpuno istrošenog točka
s bandažima	1176 mm
s monoblokovima	1126 mm
•	prenosni odnos 73 :	20
•	jednočasovna snaga	5400 kW
•	trajna snaga	5100 kW
•	snaga elektrodinamične kočnice	2600 kW
•	maksimalna vučna sila	392 kN
•	jednočasovna vučna sila	280 kN
•	trajna vučna sila	260 kN
•	jednočasovna brzina (pri 870 V, s punom pobudom)	77 km/h
•	trajna brzina (pri 870 V, s punom pobudom)	79 km/h
•	vrste pneumatskih kočnica	produžna i direktna


 
1.2	Glavne komponente lokomotive
1.2.1	Glavni transformator
Glavni transformator se sastoji od tri nezavisna transformatora koji su smešteni u istom sudu: regulacionog transformatora, vučnog transformatora i transformatora za elektrodinamičku kočnicu.Regulacioni transformator sastoji se od magnetnog kola sa jednim primarnim namotajem i dva sekundarna namotaja. Primarni namotaj regulacionog transformatora ima 20 izvoda. Prvi sekundarni namotaj (dodatni namotaj) namenjen je za stepenastu promenu napona napajanja vučnih motora. Drugi sekundarni namotaj namijenjen je za pomoćni pogon i grejanje voza. Vučni transformator sastoji se od magnetnog kola sa jednim primarnim namotajem i šest sekundarnih namotaja za vučne motore.Transformator za električnu kočnicu sastoji se od magnetnog jezgra sa jednim primarnim i jednim sekundarnim namotajem za pobudu vučnih motora pri električnom kočenju.
Osnovni podaci
•	Napon primara, učestanost	25 kV, 50 Hz
•	Najviši napon sekundara za vuču (u praznom hodu)	967 V
•	Napon za elektrodinamičko kočenje u krajnjoj poziciji	111 V
•	Napon za grijanje voza (u praznom hodu)	1507 V
•	Trajna struja grijanja voza	465 A
•	Naponi na izvodima sekundara za pomoćni pogon	386 V, 460 V, 662 V i 790 V
•	Snaga sekundara za vuču	6 x 967 kVA
•	Snaga sekundara za pomoćni pogon		160 kVA Hlađenje OFAF
(prinudno ulje, prinudno vazduh)
1.2.2	Glavna prigušnica

Glavna prigušnica ima 6 namotaja, po jedan za svaki vučni motor, sa zajedničkim magnetnim jezgrom. Smještena je ispod hladnjaka transformatorskog ulja.

Osnovni podaci:
•	trajna struja	1180 A
•	Induktivnost pri trajnoj struji	6 x 4,5 mH
•	Klasa izolacije	F
•	Protok vazduha za hlađenje	8 m3/s

1.2.3	Vučni ispravljači
Svaki vučni motor ima po jedan diodni ispravljač u Grecovom mostu. Sastoji se od 48 dioda (3 na red u 4 paralelne grane u svakoj grani mosta). Hlađenje ispravljača je prinudno vazduhom kojim se hlade i vučni motori.
 
Osnovni podaci
•	Maksimalna struja (trominutna)	1715 A
•	Maksimalni napon napajanja	1068 V
•	Protok vazduha za hlađenje	1,8 – 2 m3/s

1.2.4	Vučni motori

Vučni motori su mašine za jednosmernu valovitu struju s rednom pobudom i kompenzacionim namotajem. Motori su potpuno ovješeni u obrtnim postoljima. Snaga se na osovinski sklop prenosi preko torzionog vratila, elastične spojnice i jednostepenog osovinskog prenosnika. Motori su različitih tipova: LJE 108-2 (ASEA, ELIN, ELECTROPUTERE) i ISVK 644-8 (KONČAR), ali potpuno iste konstrukcije, identičnih parametara i karakteristika. Hlađenje vučnih motora je vazdušno, prinudno.

Osnovni podaci:	
	trajno	jednočasovno	maksimalno
•	Napon	(V)	770	770	870
•	Struja	(A)	1180	1250	2000
•	Brzina obrtanja (min –1)	1100	1085	1920
•	Snaga	(kW)	850	900	
•	Puna pobuda (%)	87		
•	Minimalna pobuda (%)	45		
•	Količina vazduha za hlađenje (m3/s)	1,8		
•	Klasa izolacije	F		

1.2.5.	Otpornici za elektrodinamičko kočenje
Sve lokomotive podserija 461-000 i 100 opremljene su elektrodinamičkom otporničkom kočnicom. Električna energija vučnih motora, kada rade u generatorskom režimu, pretvara se u kočnim otpornicima u toplotnu energiju. Svaki motor ima zaseban otpornik.

Osnovni podaci
•	Otpornost	0,42 Ω
•	Trajna struja	960 A
•	Protok vazduha za hlađenje (m3/s)	3,5

1.2.6.	Napajanje pomoćnog pogona

Pogon glavnog kompresora, ventilatora i pumpe za ulje ostvaren je trofaznim asihronim motorima. Motori su funkcionalno grupisani u 4 grupe.
Osnovni podaci o motorima pomoćnog pogona

	Namena	Količin
a	Snaga
(kW)	Brz. obrtanja
(min-1)


I Grupa	Gornji ventilatori za hlađenje vučnih
motora	6	4	2900
	Ventilator za hlađenje
transformatorskog ulja i prigušnice	1	11	1450
	Pumpa za ulje	1	1.5	1450
II Grupa	Donji ventilatori za hlađenje vučnih
motora	6	4	2900
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III Grupa	Glavni kompresor	1	42	1450
IV Grupa	Ventilatori za hlađenje otpornika
elektrodinamičke kočnice	2	11	1450

Trofazni naponski sistem 3 x 380 V, 50 Hz formira se pomoću asihronog pretvarača faza koga čini trofazna asihrona mašina s kratkospojenim rotorom pomjerenim zvezdištem i otpornikom. Namotaji motorne faze se priključuju na sekundar glavnog transformatora za pomoćni pogon i grijanje voza. Treća faza se preko otpornika priključuje paralelno na jednu motornu fazu. Upravljanje ovim pretvaračem se vrši automatski iz posebnog bloka. Koeficijent asimetrije kod punog opterećenja je manja od 3%.
1.2.7.	Sanduk lokomotive

Sanduk je vagonskog tipa. Sastoji se od postolja, oplate i krova. Postolje i oplata sačinjavaju samonoseću konstrukciju od presovanih i valjanih profila i čeličnog lima. Unutrašnjost sanduka podijljena je na tri dela: dvije čeone upravljačnice i mašinski prostor, koji se nalazi između upravljačnica. Krov je trodjelni. Svaki deo krova podiže se nezavisno od ostalih. Upravljački pult u upravljačnicama nalazi se na lijevoj strani. Upravljačnice su termički i zvučno izolovane.

Osnovni podaci
•	Dužina	19400 mm
•	Širina	2994 mm
•	Visina (sa novim točkovima)	3920 mm

1.2.8.	Obrtna postolja
Lokomotiva ima dva troosovinska obrtna postolja.
Glavni djelovi obrtnog postolja su: ram, kolijevka, jaram, osovinski sklopovi, osovinski ležajevi, primarno ogibljenje, sekundarno ogibljenje, prenosnik snage, vučni motori, mehanički deo vazdušne kočnice, uredjaj za pjeskarenje i uredjaj za podmazivanje vijenaca točkova.
Ram obrtnog postolja sačinjen je od zavarenih čeličnih nosača: dva krajnja, dva podužna i dva poprečna.
Obrtna postolja međusobno su povezana poprečnom spojnicom.
Osovine su izrađene u saglasnosti sa normama UIC 811-1. Točkovi su opremljeni bandažima koji su izrađeni u saglasnosti s normama UIC 810. Profil točka je u saglasnosti s propisom UIC 510-2.
Primarno ogibljenje izvedeno je kao nezavisno ogibljenje kod koga se opterećenje sa rama obrtnog postolja i obrnuto sa pruge na ram obrtnog postolja prenosi preko kućišta osovinskih ležajeva i elastičnih gumeno-metalnih elemenata. Sekundarno ogibljenje izvedeno je pomoću dupleks zavojnih opruga i horizontalnih i vertikalnih hidrauličnih amortizera.
Kućišta osovinskih prenosnika izlivena su od modularnog liva GGG 42 DIN 1693.
Veza osovinskog prenosnika s ramom obrtnog postolja izvedena je preko reakcione motke.
Zupčanici osovinskog prenosnika su cilindrični s kosim zubima. Ugao nagiba zuba je 6o za 120 km/h (7o31' 57'' za 140 km/h).
Broj zuba malog zupčanika z = 20. Broj zuba velikog zupčanika z = 73
Materijal zupčastog vijenca Č 5431, materijal malog zupčanika Č 5427 (JUS, nacionalni standard).
Osovinski ležajevi su dvoredni buričasti 23234 CC/C3 W33.
Ležaj malog zupčanika valjkasti cilindrični NJ 324 ECM/C4 VA301.
 
Ležaj velikog zupčanika valjkasti cilindrični 23956 CC/C3 W33.

1.2.9.	Pneumatska instalacija

Vazduh pod pritiskom obezbeđuje klipni kompresor, kapaciteta 3300 l/min. Vazduh se skladišti u dva glavna rezervoara zapremine po 500 l, koji se nalaze ispod lokomotivskog sanduka. Vazduh pod pritiskom namijenjen je za rad pneumatskih i elektropneumatskih aparata i uređaja i za rad vazdušnih kočnica.

1.2.10.	Vrste kočnica

Lokomotiva je opremljena sledećim vrstama kočnica:
-	pneumatskom produžnom kočnicom, 
-	pneumatskom direktnom kočnicom, 
-	kočnicom za slučaj opasnosti,
-	ručnom kočnicom (na prvom i šestom osovinskom sklopu),
-	elektrodinamičkom otporničkom kočnicom.

Prinudno kočenje ostvaruje se auto-stop uređajem i uređajem budnosti.

1.2.11.	Dispozicija opreme na lokomotivi
Oprema lokomotive podeljena je na grupe koje imaju sledeće oznake: Samo broj	oprema na obrtnim postoljima,
F	oprema u upravljačnicama, Samo broj	oprema izvan blokova,
M	vučni motori,
Br	oprema na pneumatskom bloku,
S	oprema u blokovima u mašinskom prostoru,
T	glavni transformator sa opremom i hladnjakom.

U svakoj upravljačnici nalaze se sledeći blokovi za smještaj opreme:

F1	upravljački pult i blok instrumenata na upravljačkom pultu, F2	blok instrumenata iznad upravljačkog pulta,
F3	blok opreme ispod upravljačkog pulta,
F4	blok instrumenata iznad upravljačkog pulta. 
U mašinskom prostoru nalaze se sledeći blokovi:
S1 – S6	blokovi opreme vučnih motora,
S7	blok s kontaktorskom, relejnom, upravljačkom i zaštitnom opremom, S8	blok s kontaktorskom i zaštitnom opremom,
S9 i S10	 blokovi opreme elektrodinamičke kočnice, S11	blok APF
16	glavna prigušnica,
35	glavni kompresorski agregat,
Br	blok pneumatske opreme.
 
Prilog 2

OBIM RADOVA ZA IZVRŠENJE VANREDNE OPRAVKE
ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE  461-038

Primopredaja elekto lokomotive u opravku
-	dopremiti lokomotivu na mjesto za pregled i prijem
-	upisati stanje lokomotivskog inventara i alata u zapisnik o prijemu
-	pregledati ispravnost i kompletnost lokomotivskih dijelova i sklopova
-	izraditi i potpisati zapisnik o prijemu lokomotive 

I   Poglavlje – MEHANIČKA INSTALACIJA
1.	Razvezivanje obrtnih postolja i spuštanje sanduka na pomoćno postolje
-	razvezivanje veza između sanduka i obrtnog postolja 
-	demontaža hidrauličnih amortizera (horizontalnih i vertikalnih)
-	razvezivanje sajle ručne kočnice, demontiranje svornjaka i polužja
-	razvezivanje užadi za osiguranje između sanduka i obrtnih postolja (demontaža vijčanih  veza M 30)
-	razvezivanje užadi za osiguranje poprečne spojnice između sanduka i obrtnog postolja
-	podešavanje sanduka i montiranje nosača za podizanje
-	dizanje sanduka i prebacivanje obrtnih postolja do hale za opravku obrtnih postolja 
-	spuštanje sanduka na pomoćno postolje

2.	Vlačna sprema
-	demontaža neispravne kuke tegljenika, svornjaka i ostalih elemenata za vezu 
-	demontaža ručice

Kvačilo
1.	demontaža sa lokomotive 
2.	utvrđivanje stanja komponenata i opravka 
3.	sklapanje kvačila  
4.	montaža kvačila na lokomotivu

-	kontrola i provjera na vođenje elemenata kvačila
-	zamenjuju djelovi koji se ne mogu regenerisati zamjenjuju se novim
-	montaža vlačne spreme i ručice

Hidraulični amortizeri (vertikalni i horizontalni)
-	Pregled amotrizera
-	zamjena neispravnih djelova
-	montiranje na lokomotivu

3.	Mjehovi za vezu između vučnih motora i ventilacionih kanala
-	Kontrola mjehova, neispravne opraviti

4.	Odbojnici
-	kontrola ispravnosti odbojnika
-	neispravne odbojnike skinuti, opraviti ili zamijeniti novim
-	odbojnik montirati na lokomotivu

5.	Sanduk AKU baterija
-	ugraditi nove AKU baterije od 100 Ah/12V

6.	Poklopac krova
-	demontaža poklopca krova, šipke i luftera
-	konstatacija, utvrđivanje stanja krova, šipka, luftera i perforirane ploče
-	ispravljanje spoljnih ivica poklopca
-	zamijeniće se svi zaptivni elementi – po potrebi
-	opravka luftera
-	montiranje poklopca krova
-	kvalitetno riješiti pričvršćivanje krovova

7.	Ručna kočnica
-	Provjeriti ispravnost, opraviti po potrebi

8.	Sigurnosne sajle obrtnih postolja
-	demontiranje 
-	pregled i provjera ispravnosti
-	u slučaju oštećenosti ista se zamjenjuje novom
-	montiranje sajle

9.	Zaštitna mreža transformatora
-	demontiranje transformatora i zaštitne mreže sa lokomotive
-	provjera zaštitne mreže
-	čišćenje – pranje, kroz tunel za pranje
-	montiranje zaštitne mreže i transformatora u lokomotivi

10.	Pod  upravljačnice
-	čišćenje – pranje sa sredstvom, topla voda i soda – zaštita od korozije
-	montiranje poda i novog linoleuma 

11.	Sjedišta mašinovođe i pomoćnika mašinovođe
-	Zamijeniti novim  - po potrebi komplet


12.	Sanduci za knjige – mape
-	provjeriti

13.	Nosači protivpožarnih aparata

-	ispravljanje delova za fiksiranje postolja, ugradnja  novih kaiševa po potrebi

14.	Poklopac na razvodnom zidu iz kabine upravljačnice i mašinskog prostora
-	demontaža poklopca
-	provjera izolacije, ručice, itd – po potrebi opraviti

15.	Poklopac sistema za dizanje
-	pregled table

16.	Staza mašinskog prostora
-	zamjena gumene staze ( poda ) – komplet (ugraditi kvalitetnu rebrastu stazu) 

17.	Otvor za ulaz vazduha na krovu
-	pregled- provjera rama, mreže
-	opravka – po potrebi


18.	Bočna vrata upravljačnice sa mehanizmom i bravom
-	defektaža – provjera, zamjena zaptivki (kedera)
-	provjera zaptivenosti 
-	montiranje, ručice, brave i zaptivki
-	zamjena zaptivki (kedera) novim – po potrebi

19.	Vrata između kabine i mašinskog prostora
-	provjera zaptivenosti


20.	Bočna vrata mašinskog prostora
-	provjera 
-	zamjena zaptivača – po potrebi
-	provjera zaptivenosti

21.	Prozor mašinskog prostora 
-	zamjena oštećenih zaptivača – po potrebi
-	provjera zaptivenosti

22.	Čeoni prozori na uglu
-	demontaža okna, zaptivača (samo u slučaju ako su oštećeni, ili je guma ostarela)
-	montiranje okna i zaptivač
-	provjera zaptivenosti
-	oštećena stakla zamijeniti novim

23.	Bočni pokretni prozor upravljačnice
-	Provjera i opravka mehanizma za dizanje prozora, zaptivača, okna
-	provjera zaptivenosti
-	oštećena stakla zamijeniti novim

24.	Pantograf
-	Provjera ispravnosti
-	Opravka pantografa
-	U koliko nije moguća opravka ugraditi komplet nove pantografske oduzimače struje zajedno sa sklopom klizača pantografa - MINEL

25.	Sanduk lokomotive
       -     čišćenje cijelog sanduka i pranje, izduvavanje vazduhom
-	konstatuje se ravnost čeonih površina, čeone površine sa deformacijama se opravljaju
-	kabina, bočni zidovi koji pokazuju deformacije, naprsline, opravljaju se zavarivanjem
-	krov i poklopci krova defektiraju se u pogledu deformacija, ispravljaju se i opravljaju

26.	Spustanje sanduka na obrtna postolja
-	spustanje sanduka na opravljena obrtna postolja
-	vezivanje obrtnih postolja
-	montaža hidrauličnih amortizera
-	montiranje osiguranja između sanduka i rama
-	podešavanje sanduka, montaža nosača za dizanje
-	mjerenje provrta na ušicama vučnih motki (sačiniti mjerni list) i u slučaju istrošenja iste zamijeniti novim




II    Poglavlje  -  OBRTNA POSTOLJA


Defektaža i opravka

1.	Ultrazvučno ispitivanje osovina prema važećem Uputstvu  - 
2.	Defektaža, opravka ogibljenja sanduka, provjera djelova na komponente, ispitivanje opruga i elastičnih elemenata. Opravka kolijevke zavarivanjem, izvršenje poboljšanja podmetača od poliamida.
3.	Opravka i defektaža vučnih reduktora na osovinama. Oštećeni zupčasti vijenci i zupčanici se mijenjaju. Ultrazvukom se ispituju osovine pogonskog zupčanika uz konstataciju u posebnom ispitnom listu.
4.	Defektaža, opravka kočionog polužja, provjera svih djelova sklopa. Zamjena  kočionih papuča – po potrebi.
5.	Ispitivanje i po potrebi opravka poprečne spojnice, provjera svih djelova i ispitivanje opruga prema protokolu za mjerenje, regeneracija šipke, zamjena glave sa navojem i metalistika.
6.	Defektaža, opravka svih djelova fiktivnog svornjaka za obrtanje, zamjena  silent blokova po potrebi, montaža podmetača od poliamida.
7.	Provjera i opravkla instalacije za podmazivanje vijenaca bandaža
8.	Defektaža , opravka rama:
       - izvršenje eventualnih opravki zavarivanjem naprslina i ojačanjima po projektu remontera
a)	traverza za oslanjanje vučnog motora
b)	vodica osovina
c)	vezni trougao
d)	zamjena naprslih veznih trouglova, opravljenih, ojačanih u radionici

       - ispitivanje rama prema mjernom  listu
       - u slučajevima kad su mjere  van tolerencije  Ponuđač (Remonter) vrši sanaciju  ramova

9. Defektaža, opravka, provjera djelova pjeskare


III   Poglavlje  - PNEUMATSKA INSTALACIJA

Ispituje se pneumatska instalacija komprimovanim vazduhom u  cilju otkrivanja vodova sa naprslinama ili nezaptivenih mjesta koje treba sanirati
1.	Manometri
-	Obavezno osvjetljenje instrumenata
-	provjera komponenata, u slučaju oštećenja zamijeniće se novim
-	montiranje manometara na lokomotivu

2.	Brisači vetrobranskog stakla i mehanizam za pokretanje
-	izvršiti provjeru brisača – po potrebi opraviti


3.	Ventili za upravljanje brisača prozora
-	izvršiti provjeru brisača – po potrebi opraviti

4.	Direktni kočnik 
-	ispitati i po potrebi opraviti
                            
5.	Produžni kočnik
-	ispitati i po potrebi opraviti

6.	Rasporednik
-	ispitati i po potrebi opraviti

7.	Otkočni ventil
-	ispitati i po potrebi opraviti
 
8.	Vazdušni filteri G 1''
-	 ispitati i po potrebi opraviti

9.	Ventil kočnice za slučaj opasnosti
-	ispitati i po potrebi opraviti

10.	Ventil  budnika
-	opravka neispravnih djelova

11.	Dupli nepropusni ventil sirene
-	ispitati i po potrebi opraviti

12.	Ventili sirena
-	ugraditi nove ventile u slučaju da se isti ne mogu opraviti

13.Sirene
-	Ugraditi nove sirene (trube) – po potrebi


14.Instalacija za pranje prozora
a)	Demontiranje ventila sa lokomotive
-	zamjena oštećenih djelova, po potrebi opravka

b)	Demontaža tastera za aktiviranje sa lokomotive
-	 ispitati i po potrebi opraviti

c)	Demontaža dizni sa lokomotive
-	Provjera dizni
-	zamjena gumenih elemenata – po potrebi

15.Slavine iz upravljačnice
-	zamjena istrošenih i neispravnih djelova


16.Instalacija za sušenje vazduha
a)	Ventil za ispuštanje kondenzata
-	ispitati i po potrebi opraviti djelova 

b)	Elektroventili
-	ispitati i po potrebi opraviti

c)	Separator (ciklonski odvajač)
-	čišćenje i provjera stanja djelova

d)	Rezervoari za osušeni vazduh
-	čišćenje i provjera 

17.Ventil sigurnosti

-	ispitati i po potrebi opravit
18. Glavni kompresor
- pregled,  provjera ispravnosti djelova, zamjena ulja,filtera, čišćenje hladnjaka
1.	Pomoćni kompresor
-	kontrola i zamjena ulja

21.	Elektroventili za pjeskarenje
-	izvršiti provjeru ep ventila – po potrebi opraviti

22.	Elektroventil EV 207a  pozicija 64  i elektroventil EV  80a pozicija 65 iz protivklizne instalacije
-	provjera stanja djelova
-	zamjena gumenih elemenata i korodiranih djelova - po potrebi
Ako se konstatuju velika odstupanja u odnosu na propisane vrijednosti namotaji se zamjenjuju.

23.	Kontrolnici pritiska pozicije 9; 61 i 71
-	provjera stanja djelova
-	zamjena polomljenih i istrošenih djelova po potrebi


24.	Slavina menjača vrste kočenja pozicija 19
-	provjera stanja djelova
-	zamjena istrošenih djelova  - sastavljanje djelova po potrebi


25.	Prenosač pritiska
-	provjera stanja djelova po potrebi opraviti

26.	Vazdušni rezervoari pozicije 7; 12; 18; 35, 36; 39 i 99
-	ispitati i po potrebi opraviti

27.	Ventil za regulisanje pritiska pantografa
-	provjera stanja djelova
-	zamejna neispravnih opruga, korodiranih djelova, prstenova ''O'' od gume i obrada sjedišta za zaptivanje – po potrebi

28.	Čeone slavine
-	Provjera stanja slavina – po potrebi zamijeniti novim
29.	Spojna crijeva pozicije 44 i 49
-	zamjenjuje se u cjelosti

30.	Separator ulja
-	provjera stanja djelova
-	zamjena zaptivača i opravka sklopa – po potrebi

31.	Kočni cilndri 
-	izvršiti provjeru svih cilindara – po potrebi opraviti

32.	Injektor za pijesak,  pozicija 50
-	provjera stanja djelova
-	zamjena zaptivnih manžeta, korodiranih opruga ili pokidanih i opravka sklopa – po potrebi

33.	Prelivni vodovi
-	produvavanje vodova vazduhom sa ciljem odstranjivanja vlage i oksida

34.	Pneumatska instalacija za aktiviranje glavnog prekidača
-	izvršiti provjeru

35.	Pneumatska instalacija sa obrtnih postolja
-	produvavanje vazdušnih vodova, provjera i opravka istih

36.	Proba zaptivenosti pneumatske instalacije
-	od spoljnog izvora i opravka mjesta koja ne zaptivaju

37.	Proba pneumatske instalacije sa sopstvenim kompresorima, eventualna opravka mjesta koja ne zaptivaju i predaja instalacije prema protokolu 

Poglavlje  IV  -  ELEKTRIČNE MAŠINE

Pomoćne električne mašine  (trofazne)
-	TIP AMV 1 – za ventilaciju vučnih motora
-	TIP AMV 2 – za ventilaciju transformatora i otporničke kočnice
-	TIP MC – za glavni kompresor
-	TIP MVA – za ventilaciju blokova S7, S8
-	TIP BS – za grijanje upravljačnice
-	TIP MPU – za uljnu pumpu
-	Premotavanje statora po potrebi

Vučni motori
-	TIP LJE-108-2 - izvršiti pregled i ispitivanje svih vučnih motora – po potrebi opraviti




                                         Poglavlje V - GLAVNI  TRANSFORMATOR

1.	Demontaža opreme transformatora
-	demontira se: mjerni transformator uređaj za uzemljenje, odvodnik prenapona, termo kontakt, transformator za uzemljenje, prelazni otpornik, kablovi, teretni prekidač, birač napona, kućište ventilatora, silikagel, izolatori, ispuštanje ulja iz birača, 

2.	Pranje, sušenje, defektaža, opravka prateće opreme
-	opravka mjernog trafoa, ispitivanje, popunjavanje protokola, farbanje;
-	opravka ulaza trafoa, ispitivanje, popunjavanje protokola, farbanje;
-	opravka birača i sklopa teretnog prekidača – oštećene djelove zamijeniti;
-	popravka uređaja za uzemljenje, farbanje;
-	ispitivanje odvodnika prenapona, po potrebi zamijeniti odvodnik prenapona, popunjavanje protokola;
-	opravka prelaznog otpornika sa izolatorima, popunjavanje protokola – oštećene djelove zamijeniti;
-	opravka, provjera u laboratoriji;
-	opravka kablova, PVC izolacije, držača provodnika;
-	opravka filtera za sušenje vazduha, zamjena silikagela;
-	opravka kućišta ventilatora, hladnjaka, proba zaptivenosti.

3.	Opravka glavnog transformatora
-	Provjera zaptivenosti ulja, ispuštanje ulja;
-	Demontaža poklopca kućišta;
-	Demontaža namotaja i birača iz kućišta;
-	Priprema kućišta: zidovi, nosači izolatora, zaptivke, prirubnice, svornjaci, pranje kućišta iznutra;
-	Priprema poklopca: ravnost, nosači izolatora, kompenzacioni sud;
-	Montaža prateće opreme na poklopcu;
-	Pranje namotaja u ulju TR 30;
-	Provjera veza i dotezanje;
-	Sanacija eventualno uočenih pukotina i oštećenja
-	Montaža namotaja u kućište;
-	Provizorna montaža poklopca kućišta;
-	Regulacija birača, popunjavanje protokola;
-	Punjenje trafoa komplet novim uljem;
-	Provjera trafoa na probnici;
-	Završna montaža poklopca kućišta;
-	Provjera zaptivenosti;
-	Farbanje;
-	Montaža prateće opreme na trafo (ugraditi novi silikagel);
-	Otprema radi montaže na lokomotivu
-	Izvršiti sve potrebne opravke na glavnom trafou – oštećene djelove opraviti


4.	Premotavanje glavnog transformatora i druge 
-	Skidanje namotaja transformatora
-	Premotavanje namotaja A – po potrebi
-	Rekondicioniranje namotaja B – po potrebi
-	Rekondicioniranje namotaja C – po potrebi
-	Rekondicioniranje namotaja D – po potrebi
-	Premotavanje glavne prigušnice	

Poglavlje VI  - ELEKTRIČNA INSTALACIJA

1.	Čišćenje kablova lokomotive
-	Čišćenje i opravka utičnica za grijanje voza – zamjena stopica po potrebi
-	čišćenje kablova za upravljanje iz upravljačnice
-	čišćenje utičnica, klema iz uprvljačnice, itd. – zamjena pinova
-	zamena oštećenih (neispravnih) kablova, zaštite kablova, nedostajućih naljepnica, oštećenih stopica u upravljačnici
-	u instalaciji ispod koša lokomotive zamijeniti oštećenje kablove

2.	Opravka blokova S1 - S6
-	Ispitati ispravnost svih uređaja blokovima i po potrebi opraviti 

3.	Opravka  blokova  S7  i  S8
-	Ispitati ispravnost svih elektro uređaja u blokovima i po potrebi opraviti 
-	
4.	Opravka punjača akumulatora
-	Opravka i zamjena neispravnih djelova – po potrebi
5.	 Opravka blokova S9 – S10
-	zamjena neispravnih otpornika – po potrebi
-	zamjena slomljenih – neispravnih izolatora po potrebi
-	montaža
6.	Ugradnja komplet bloka S11
-	Ugradnja novog APF sa svom pratećom opremom

7.  Opravka opreme komandnog pulta

7.1	Opravka kontrolera
-	utvrđivanje istrošenih djelova, njihova zamjena, opravka mehanizma (lanac, bregovi, itd.) – po potrebi
7.2	Opravka signalizacije
-	zamjena neispravnih kontakata ili nosača, razbijenih stakala itd. – po potrebi

7.3	Opravka farova, pozicionih svetla
-	Opravka postojećih farova i čeonih svijetala – po potrebi ugraditi nove

7.4	Opravka brzinomjera
-	zamjena neispravnih djelova

7.5	Opravka  AS uređaja
-	provjera komponenata, zamjena oštećenih ili neispravnih delova 
-	provjere – simuliranjem režima rada pri   f = 500 Hz; 1000 Hz; 2000Hz; sa balizom

7.6	Opravka uređaja budnosti
-	izvršiti provjeru
-	ako se štampana ploča nalazi u lošem stanju zamijeniti je ispravnom

7.7	Opravka uređaja za podmazivanje vijenaca bandaža
-	podešavanje i opravka – po potrebi
-	proba i provjera ispravnosti uređaja

7.8	Opravka ostale opreme iz pulta, držač reda vožnje, pedale itd.
-	zamjena neispravnih djelova – po potrebi
7.9	Opravka agregata za grijanje kabine
-	zamjena neispravnih djelova – po potrebi


      7.10  Opravka agregata za hlađenje kabine (klima uređaja)
-	zamjena neispravnih djelova – po potrebi
-	dopuna freonom
7.11	 Osvjetljenje instrumental table

–     ugraditi dodatno osvjetljenje – po potrebi
-	izvršiti opravku postojećih


   8.  Opravka raznih agregata

8.1. Opravka davača brzinomjera
-	izvršiti provjeru davača i opravka– po potrebi

8.2	Opravka glavnog prekidača
-	izvršiti opravku glavnog prekidača sa zamjenom kontakata i zaptivnog materijala
-	izvršiti ispitivanje na probnici
-	ispostaviti mjernu listu

8.3.  Akumulatorske baterije
-	ugradnja novih akumulatorskih baterija  ( komplet  )

8.4. Izvršiti provjeru izolatora, rastavljača, uvodnih izolatora, odvodnika prenapona
-	neispravne djelove opraviti ili zamijeniti novim

8.5. Opravka strujnog transformatora
-	čišćenje i provjera opšteg stanja
-	zamjena mehanički oštećenih ili onih koji ne zadovoljavaju pri ispitivanju
-	proba otpornosti izolacije, probojnosti, izveštaj o promjenama
-	zamjena strujnog transformatora kada ne zadovoljava traženu tačnost


8.6. Opravka konektora 380 V (radionički priključak)
-	zamjena neispravnih djelova – po potrebi


8.7. Opravka mjernih i kontrolnih instrumenata
       -     provjera i zamjena neispravnih djelova – po potrebi

8.9. Četkice za uzemljenje
-	kontrola, zamjena po potrebi



Poglavlje VII  - PROBE LOKOMOTIVE

-	mjerenje otpora izolacije
-	proba probojnosti
-	provjera komande baterija
-	provjera komande 380 V
-	provjera komande 380 V na mreži 
-	proba lokomotive na probnici sa podesivim naponom
-	proba pod kontrolnim vodom sa KPO
-	provjera donjeg gabarita i gabarita auto - stop uređaja
-	snimiti dijagram kočnice
-	vaganje, mjerenje mehaničkih zazora
-	proba grijanja voza
-	kišna proba (zaptivenost), provjera pantografa
-	proba regulacije
-	proba performansi
-	bruto proba
-	otpremanje  -  isporuka
-	izraditi zapisnik o predaji lokomotive.


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 480.000,00 €;

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Ne sprovodi se zajednička nabavka 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Ne sprovodi se centralizovana nabavka 
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

 Ne

ELEKTRONSKI KATALOG 

  Ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

 Ne
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna: i/ili
8) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.


6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:7], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od  10 % od vrijednosti ugovora [footnoteRef:8]  [7:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [8:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:9]:  [9:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

1. ODNOS CIJENE  KVALITETA
· Cijena ………………………………..    90 bodova
·  Rok izvršenja usluge,………………. 10 bodova
                       



Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena =  90 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka izvršenja usluge kao mjerila kvaluteta:
Najkraći rok izvršenja usluge = 10 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10
Napomena:Ponuđač  je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka( izražen u kalendarskim danima) 


8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 28. 04. 2026. godine do 9:00sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  28. 04. 2026.godine u  9:10 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 28.04. 2026.godine do 9 sati.
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:10] [10:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana     111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.



11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:11] [11:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

· Podatke o naručiocu i ponuđaču/izvršiocu;
· Osnov ugovora;
· Predmet ugovora;
· Ugovorenu vrijednost sa pdv-om (ugovorena vrijednost bez pdv-a, vrijednost      pdv-a); 
· Garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:12], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od  10 % od vrijednosti ugovora [12:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju] 

· Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br. 74/19, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023.)
· Ugovorom će biti definisano sledeće: Da će od ukupno ponuđene cijene, po izvršavanoj defektaži, ukoliko za pojedinim gore navedenim radovima ne bude potrebe, iznos fakture će se umanjiti za predviđeni iznos te opravke.
· Primjenu propisa (za sve što nije predviđeno Ugovorom i odredbama ZJN, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa);
· Sudsku nadležnost (saglasnost ugovornih strana da eventualne sporove povodom Ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici).

14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


















15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica
Broj:  1892/1
Mjesto i datum: Podgorica, 27.03.2026 .godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 ,3/23, 11/23), 
Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 73 iz Plana javnih nabavki  za 2026.godinu  broj 24460 od 09.01.2026 za nabavku usluge – 	Vanredna opravka električne lokomotive 461-038    nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Dušanka Dragojević  ________________________
                                                                              s.r
Službenik za javne nabavke Nedjeljko Vulanović dipl.ecc         __________________ 
                                                         s.r.
 Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke:
                    	Aleksandar Kumburović spec.struk.ing.mašinstva   _____________________
                                                                                                           s.r.
[bookmark: _Hlk211513385]Predsjedavajući član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                        Aleksandar Kumburović spec.struk.ing.mašinstva       ______________________
                                                                                                            s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                         	Goran Simović dipl.saob.ing           ______________________
                                                                                                              s.r.
 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                         	Demir Kalač, dipl.maš.ing,           ______________________
                                                                                                              s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                                               Pavle Nikolić, dipl.elek.ing    	______________________
                           
                                                                                   s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    
                                            	Kemal Kojić dipl.elek.ing   	______________________
                                                                                                              s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: 
                                                        Nedjeljko Vulanović dipl.ecc      __________________
                                                                                                                s.r
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
                                                         Marija Zindović dipl.pravnik        _________________
                                                                                                                s.r.






















16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


