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Privredni subjekat moze da izjavi zalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za
zastitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je odreden za otvaranje ponuda.

Zalba se izjavljuje preko narucioca neposredno putem ESJN-a. Zalba koja nije podnesena
na naprijed predvideni nacin bice odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac zalbe je duzan da uz zalbu prilozi dokaz o uplati naknade za vodenje postupka
u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najvise 20.000.00 eura, na Ziro
racun Komisije za zaStitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a zalba se odnosi samo na odredenu/e
partiju/e, naknada se pla¢a u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za placanje naknade za vodenje postupka od strane Zalilaca iz inostranstva
nalaze se na internet stranici Komisije za zastitu prava nabavki http:/www.kontrola-
nabavki.me/.”.

Svi ostali djelovi ostaju nepromijenjeni.
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Zeljezni¢ki prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Broj: Z6Z- 3

Datum: 30.03.2026.godine

U skladu sa ¢lanom 94 Zakona o javnim nabavkama ("'Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19 od
30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), vr$i se

Izmjena broj 3 tenderske dokumentacije broj 1597 od 26.02.2026. godine

Vr3e se izmjene u dijelu tehnicke specifikacije predmeta nabavke vrsi, pa umjesto:

2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE'

/. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim
karakteristikama

Zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znacaja za
satinjavanje ponude i izvrSenje ugovora

[N

" Podatke iz tatke 2. Tehniéka specifikacija predmeta javne nabavke narucilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;
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PARTUA 4:

9) Muska plitka zastitna cipela - modna

- Gornjiste cipele izradeno je od govede kkoZe — glatka napa debljine 1,2 do 1,4 mm Koja je
vodonepropustiva (zastita 02);

- Kragna je u sastavu lica od prirodne koZe postavijena sunderom:;

- Jezik je od prirodne govede koZe inastavak je prednjeg dijela cipele postavljen prirodnom kozom i sa
ugradenim sunderom.

- Postava cipele svinjska koZa debljine od 0,6 — 0,9 mm;
- DBon cipele dvoslojni (poliuretanski + gumeno gaziste)

- Bon cipele: spoljni dio dona mora biti otporan na kratke kontakte sa toplotom do 300 stepeni —HRO i
tecna goriva - FO;

- Don je blago profilisan;

- Forfus cipele se sastoji od zasebnog prednjeg, unutrasn)eg, spoljasnjeg i lubnog dijela koji su spojeni i
proSiveni duplim Stepom.

- cipela ima izgled salonke;

- Cipele posjeduju minimum 4 rupice;
- Nacin izrade lijepljena;

- Pertle okrugle, pletene duZine 75 cm;

- UloZna tabanica anatomska, odstranjiva;

- Bojacrna.

10) Zenska plitka zastitna cipela - modna

Cipele imaju izgled Zenske mokasine.

- Gornjiste cipele je od vodoodbojne glatke govede koze, debljine 1,1mm do 1,3 mm;

- postava cipele svinjska koZa debljine od 0,6 — 0,9 mm;

- Don cipele izolacioni, elektri¢ne otpornosti pri suvim i viaznim uslovima vece od 1000 M ampera;

- cipela posjeduje apsorpciju u predjelu pete;

- cipela u gornjem dijelu ima ojadanje u vidu dekorativne trake koja je fiksirana sa spoljasnje i unutrasnje

strane
prednjeg dijela duplim $tepovima;

- UloZna tabanica anatomska odstranjiva;
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- Boja crna.

Za sve cipele proizvodac je duZzan da dostavi krojni ark tabanaca za veli¢inske brojeve.

8. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA 1 OTVARANJA
PONUDA : ' Gl

Ponude se podnose preko ESIN-a zaklju¢no sa danom 08.04.2026. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda odrzace se dana 08.04.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. lzuzetno, ako ponuda¢ ne
moze da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan je da putem ESJN-a dostavi
kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uru¢i Naruciocu
neposredno ili putem poste, preporu¢enom posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnoSenje
ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

e neposrednom predajom na arhivi narucioca na adresi Trg Golootoc¢kih Zzrtava 13
Podgorica.

e preporucenom posiljkom sa povratnicom na adresi preporu¢enom poSiljkom sa
povratnicom na adresi Trg Golooto¢kih Zrtava 13 Podgorica, s tim Sto bankarska
garancija mora biti uru¢ena od strane poStanskog operatora najkasnije do roka odredenog
za podnosenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaklju¢no sa danom 06.04.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na
kojoj se navodi: naziv i sjediste Narudioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi
Garancija, naziv, sjediste i adresa Ponudaca i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije
roka za otvaranje ponuda.

Treba da stoji:
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| 2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE?

I. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim
karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu natina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znataja za
saCinjavanje ponude i izvrSenje ugovora

PARTUA 4:

9) Plitka zastitna cipela ~ modna (muska i zenska)

Cipele su crne boje bez zastite prstiju. Vezivanje cipele je naprijed pomoc¢u metalnih alki i pertli
takode u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Lice obude: puna, glatka goveda koza, debljine
1,5-1,7mm. Zablji jezik. Postava obuée: unutraSnjost cipele postavljena glatkom kozom 0.8-
1,0mm. UloZna tabanica anatomska na vadenje. Osnova tabanice je presvucena prirodnom
kozom, otpornom na znoj. Don treba biti izraden od gume.

Apsorpcija vode (lice) — max. 3%
Penetracija vode (lice) -0 g

Cvrstoca veze (lice/don) — min 6 N/mm
Cvrstoéa cijepanja (lice) — min. 130 N
Cvrstoca cijepanja ( sklade) — min. 80 N
Cvrstoéa cijepanja (don) — min. 8 kN/m

Propustljivost vodene pare (lice) — min. 2 mg/cmh

? Podatke iz taéke 2. Tehnika specifikacija predmeta javne nabavke naruéilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;
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Koef. Propustljivosti vodene pare (lice) — min. 27 mg/cm?
Propustljivost vodene pare ( sklade) — min. 3 mg/cm?h
Apsorpcija energije u oblasti pete — min. 35 J

Cipela radna plitka mora ispunjavati minimum sljedece standard: EN 20347 02, WRU, FO,
HRO, SRC ili ekvivalent.

8. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA [ OTY

Ponude se podnose preko ESIN-a zaklju¢no sa danom 15.04.2026. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda odrzade se dana 15.04.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESIN-a. Izuzetno, ako ponudac ne
moze da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan je da putem ESJN-a dostavi
kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uru¢i Naruciocu
neposredno ili putem poste, preporuéenom posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnoSenje
ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

e neposrednom predajom na arhivi narudioca na adresi Trg Golootockih zrtava 13
Podgorica.

e preporuéenom posiljkom sa povratnicom na adresi preporu¢enom posiljkom sa
povratnicom na adresi Trg Goloototkih Zrtava 13 Podgorica, s tim Sto bankarska
garancija mora biti urucena od strane postanskog operatora najkasnije do roka odredenog
za podnosenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaklju¢no sa danom 15.04.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na
kojoj se navodi: naziv i sjediste Naruioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi
Garancija, naziv, sjediste i adresa Ponudaca i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije
roka za otvaranje ponuda®.




