OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 69-26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 279
Mjesto i datum: Nikšić, 17.04.2026. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23 i 11/23) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

usluga 

Usluge izrada eleborata o postojećem stanju kontrukcije za potrebe izgradnje SE Željezara Nikšić
Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

2.1 Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
2.3. Prilog Tehničkoj specifikaciji  - Projektni zadatak : 
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1. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjeline je 66.000,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu tehničko-funkcionalnu cjelinu, te stoga nije podijeljen po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

( da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Nije primjenjivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenjivo.
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 
Nije primjenjivo.
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

(Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
( Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA
( Da

( Ne

2. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.
3. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;

4)ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;

i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ZJN.

4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

5. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90
Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x80
gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

         Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om),

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV-om),

80 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na reference stručnog lica konkretno inženjera na istim ili sličnim poslovima.
Pod istim poslovima smatraju se poslovi koji su predmet nabavke. 

Pod sličnim poslovima smatraju se poslovi izrade glavnih projekata čeličnih hala preko 2000 m2.

Ponuđač dostavlja potvrde investitora kojima se dokazuje da inženjer koji će pružati usluge koje su predmet nabavke ima kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Potvrda izdata od strane investitora tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, mora sadržati opis usluga koji su predmet ugovora, vrijeme realizacije ugovora, ime i prezime stručnog lica koje je bilo odgovorno za pružanje usluga i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno završene.
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

K = RSp /RSmax * 10

gdje je:

RSp - broj potvrđenih referenci;

RSmax - najveći ponuđeni broj potvrđenih referenci.
10 - maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu 

Ponuđač može angažovati najviše jednog inženjera koji će pružati usluge koje su predmet nabavke 

Napomena: Naručilac zadržava pravo provjere referenci.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.
3. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

4. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 04.05.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 04.05.2026. godine u 10 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 

· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 04.05.2026. godine do 10 sati.
Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. 

5. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

6. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

( da

7. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
8. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

UGOVORNA KAZNA 

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;

· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.    

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

9. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
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10. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora
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PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU ELABORATA O POSTOJECEM STANJU KONSTRUKCIJE
ZA POTREBE IZGRADNJE SE ZELJEZARA NIKSIC, SNAGE DO CCA 40 MW

1. Uvod

Predmet Projektnog zadatka je izrada Elaborata postojeceg stanja konstrukcije objekata za potrebe SE
— sistema na prostorima EPCG — Zeljezara Niksi¢, snage do cca 40 MW, na lokaciji KP br. 3110, 3191,
3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201/1, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 3202/4,
3202/5, 3202/6, 3202/7, 3202/8, 3202/9, 3202/10, 3202/11, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207/1, 3207/2,
3209, 3220, 3212/1, 3212/2, 3212/3, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3497, 3498, 3500/1, 3506,
3507,4568,4569/113212/4, sve u KO Niksi¢, u zahvatu Prostorno urbanisti¢ckog plana Opstine Niksic,
izmjene 1 dopune (,,Sluzbeni list Crne Gore" br. 72/24), Opstina Niksic.

Analizom je potrebno obuhvatiti objekte koji su grupisani u 24 karakteristi¢na objekta, s obzirom na tip
nosece konstrukcije, uslove oslanjanja i ostale relevantne parametre, ukupne povrsine =112 460.00 m?,

U poglavlju 7. Faze izrade Elaborata, objekti su podijeljeni prema prioritetima u dvije faze, s obzirom
na obim i slozenost istih.

Uz Nacrt projektnog zadatka dostavlja se Prilog — Tabelarni pregled obima usluga, u kojem su
aktivnosti prikazane po pojedina¢nim objektima i grupisane (Grupa I, 11-A, 11-B i 11-C) u zavisnosti od
raspolozive projektne dokumentacije, vizuelnog stanja konstrukcije, kao i vrste nosece konstrukcije.

2. Aktivnosti na izradi Elaborata

Obim aktivnosti na izradi Elaborata zavisi od karakteristika i stanja postojeé¢ih objekata, kao i raspoloZzive
projektne dokumentacije, na osnovu ¢ega su iste grupisane prema sljedecem:

I grupa aktivnosti na izradi Elaborata o postoje¢em stanju konstrukcije

| grupa aktivnosti na izradi Elaborata podrazumijeva dokaz nosivosti krovne konstrukcije postojeéih
objekata koji su vizuelno u dobrom stanju i za koje postoji projektna dokumentacija iz koje se moze
sagledati dispoziciono rjesenje konstrukcije i karakteristike materijala, odnosno nisu potrebna dodatna
pripremna terenska ispitivanja i snimanja. Obuhvata sljedece aktivnosti:

1.1. Dokaz nosivosti postojec¢e krovne konstrukcije i pokrivaca

— Utvrdivanje rezerve u nosivosti konstruktivnih elemenata s obzirom na trenutno vazeca
opterecenja 1 propise, kao 1 dodatna opterecenja od planirane solarne elektrane;
— Predlog eventualnih mjera sanacije i ojacanja konstrukcije;

1.2. Izrada detalja za eventualna konstruktivna ojacanja krovne konstrukcije;

1.3. Izrada detalja za sanaciju krovnog pokrivaca, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta
konstrukcije SE.

IT grupa aktivnosti na izradi Elaborata o postojecem stanju konstrukcije

Il grupa akrivnosti na izradi Elaborata podrazumijeva dokaz nosivosti krovne konstrukcije postojecih
objekata koji su vizuelno u losem stanju ili za koje ne postoji projektna dokumentacija iz koje se moze
sagledati dispoziciono rjeSenje konstrukcije i karakteristike materijala, odnosno potrebna su dodatna
pripremna terenska ispitivanja i snimanja. Grupa Il je dodatno podijeljena s obzirom na aktivnosti koje
bi se mogle vrsiti nezavisno, prema sljedecem:





I1-A grupa
1.1. Snimanje objekta sa izradom opste dispozicije konstruktivnih elemenata ili

1.1 Izrada opste dispozicije konstruktivnih elemenata na osnovu postojeéeg projekta, uz dodatna
snimanja po potrebi.

11-B grupa
1.2. Kontrola kvaliteta postojeceg materijala ¢elicne krovne konstrukcije

— ispitivanje debljine zida profila (UTD) prema standardu MEST EN ISO 16809:2021
— ispitivanje tvrdo¢e materijala (UTD) u cilju utvrdivanja klase celika
— izrada izvjeStaja o obavljenim ispitivanjima

1.3. Kontrola kvaliteta postoje¢eg materijala betonske krovne konstrukcije

— vadenje i ispitivanje kernova @100 mm (min. 2 kerna po objektu — iz grede i ploce)
— ispitivanje metodom sklerometra

— ispitivanje metodom ultrazvuka

— otkrivanje armature karakteristi¢nih presjeka

— dubina karbonizacije (kolorimetrijski)

— izrada laboratorijskih izvjestaja

1.4. Karakteristike krovnih plo¢a

— Utvrdivanje tezine i nosivosti (ispitivanje u cilju utvrdivanja grani¢nog testnog opterecenja)
plo¢a postoje¢ih krovnih montaznih ploc¢a (laki beton/durisol/siporeks), demontazom
karakteristi¢nog broja ploca, u zavisnosti od procjene (= 3kom/objektu, ne vise od 10 kom
ukupno);

Napomena: Za objekte kod kojih je pokriva¢ trapezasti ili sendvi¢ lim, potrebno prilikom
snimanja objekta izvrsiti mjerenje debljine lima i razmaka rebara, na osnovu ¢ega bi se mogla
procijeniti nosivost.

11-C grupa
1.5. Dokaz nosivosti postojece konstrukcije

— Utvrdivanje rezerve u nosivosti konstruktivnih elemenata s obzirom na trenutno vazeca
opterecenja 1 propise, kao 1 dodatna opterecenja od planirane solarne elektrane;
— Predlog eventualnih mjera sanacije i ojaanja konstrukcije.

1.6 Izrada detalja za eventualnu sanaciju konstruktivnih pozicija krovne konstrukcije

1.7 Izrada detalja za sanaciju krovnog pokrivaca, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta
konstrukcije SE.

Metodologija prora¢una i provjere nosivosti postojece ¢eli¢ne krovne konstrukcije

Proracun celine konstrukcije zasnivati na statiCkom modelu reprezentativnih nosaca krovne
konstrukcije i sekundarnih krovnih elemenata, u svemu prema procjeni projektanta, uzimajuci u obzir
geometriju objekta utvrdenu terenskim snimanjem. U slucaju objekata sa varijacijama u rasponima ili
konstruktivnom sistemu, potrebno je analizirati sve odgovarajuce karakteristi¢ne nosace.

U proracunu uzeti U obzir najmanje sljedeca opterecenja:

e stalno opterecenje konstrukcije i Krovnog pokrivaca,
e dodatno opterecenje od planirane solarne elektrane.
e opterecenje snijegom i vVjetrom prema vaze¢im propisima za predmetnu lokaciju,





Provjeru nosivosti izvrsiti za kriti¢ne nosive elemente konstrukcije, ukljucujuéi najmanje:

e krovne nosace,
e sekundarne elemente — roznjace,
e krovni pokrivac.

Pored navedenog, po potrebi izvrsiti i ciljanu provjeru kriticnih spojeva, ukoliko se ista utvrdi na osnovu
detaljnog vizuelnog pregleda objekta.

U slucajevima gdje se utvrdi da pojedini elementi ili spojevi ne zadovoljavaju zahtjeve nosivosti,
predloziti odgovarajuce mjere ojacanja, koje je potrebno koncipirati kao minimalne i tehni¢ki izvodljive
intervencije.

Dodatno, za oznaCene objekte je potrebno izraditi detalje za izvodenje mjera sanacije krovnog

pokrivaca, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta konstrukcije SE, koji su uslovljeni rezultatima
proracuna iz predmetnog Elaborata o postoje¢em stanju konstrukcije.

U ovoj fazi izrade Elaborata, nije potrebno analizirati stubove i nosate kranskih staza, kao ni
opterecenja od kranova, koji trenutno nisu u upotrebi. U slu€aju vracanja industrijske namjene objekata
u buduénosti, Investitor ¢e planirati naknadnu analizu i dokaze u ovom dijelu.

Metodologija proracuna i provjere nosivosti postojece betonske krovne konstrukcije

Prorac¢un betonske konstrukcije ograniciti na krovnu ploc¢u i ostale elemente u krovu, uzimajuéi u obzir
geometriju objekta utvrdenu terenskim snimanjem.

Ukoliko se pokaze da je s obzirom na stanje konstrukcije i materijala doprinos optere¢enja znacajan, u
narednom koraku je potrebno planirati Siru analizu predmetnih objekata, u cilju sigurne upotrebe
objekta.

Optereéenja i propisi

Proracun opterecenja i nosivosti konstrukcije isvrsiti u skladu sa vaze¢im propisima, kao i evropskim
standardima (Eurokodovima) i pripadaju¢im nacionalnim aneksima.

Opterecenja na konstrukciju odrediti prema standardu MEST EN 1991 (Eurokod 1), pri ¢emu posebno
treba uzeti u obzir:

e MEST EN 1991-1-3:2017 — Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije — Dio 1-3: Opsta dejstva -
Opterecenja snijegom,

e MEST EN 1991-1-3:2017/NA:2026 (cnr): Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije — Dio 1-3: Opsti
dejstva (uticaji) — Opterecenja snijegom — Nacionalni aneks (nacrt),

e MEST EN 1991-1-4:2016 — Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opsti uticaji - Dejstva
vjetra,

e« MEST EN 1991-1-4:2016/NA:2016 — Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije — Dio 1-4: Opsti uticaji
— Dejstva vjetra— Nacionalni aneks Kombinacije opterecenja i osnovni principi proracuna definisani
su prema EN 1990.

Proracun nosivosti konstrukcije izvr$iti u skladu sa odgovaraju¢im standardima:

e MEST EN 1993-1-1:2018 — Eurokod 3 — Projektovanje Celi¢nih konstrukcija — Dio 1-1: Opsta
pravila i pravila za zgrade,

e« MEST EN 1993-1-1:2018/NA:2018 — Eurokod 3 — Projektovanje ¢eli¢nih konstrukcija — Dio 1-1:
Opsta pravila i pravila za zgrade — Nacionalni aneks,

e MEST EN 1992-1-1:2017 — Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija Dio 1-1: Opsta
pravila i pravila za zgrade,

e MEST EN 1992-1-1:2017/NA:2017 — Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija Dio 1-1:
Opsta pravila i pravila za zgrade — Nacionalni aneks.





6. Medusobne obaveze

Za potrebe izrade projektne dokumentacije neophodno je pridrzavati se predmetnog Projektnog zadatka.

Investitor ¢e staviti na raspolaganje dostupnu projektnu dokumentaciju postojecih objekata za koje se
planira izrada Elaborata o postoje¢em stanju konstrukcije, Glavni projekat konstrukcije solarne
elektrane, kao i obezbijediti nesmetan pristup objektu i pristup povrSinama za snimanje i ispitivanje
postavljanjem korpe (sigurnih skela) za rad na visini.

Takode obaveza Investitora je demontaza postojecih krovnih ploca koje se u toku izrade Elaborata
odrede kao karakteristicne za ispitivanje. Transport ploca, ispitivanje i izrada izvjeStaja obaveze su
Ponudaca.

Za potrebe ispitivanja ¢eli¢ne konstrukcije, Eventualna potrebna priprema i ¢iséenje povrsina od masti,
boja, ulja, prasine, koje mogu imati uticaja na uslove ispitivanja, obaveza je Ponudaca.

7. Faze izrade Elaborata

S obzirom na obim i sloZenost radova, objekti su podijeljeni prema prioritetima u dvije faze, prema
kojima je potrebno planirati realizaciju predmetnih usluga.
Faze izrade Elaborata su pridruzene odgovaraju¢im objektima u sklopu Priloga — Tabelarni pregled
obima usluga, od kojih | faza predstavlja okvirno 65%, a Il faza 35% ukupnih radova.
8. Rok realizacije usluga
8.1. Rok za realizaciju usluga iz | faze iznosi 40 kalendarskih dana;
8.2. Rok za realizaciju usluga iz 11 faze iznosi 25 kalendarskih dana;
Rok za realizaciju usluga u cjelosti iznosi 65 kalendarskih dana.





PRILOG — TABELARNI PREGLED OBIMA USLUGA





Predlog podjele aktivnosti na izradi Elaborata o postojeéem stanju konstrukcije za potrebe izgradnje SE Zeljezara

Opsti podaci o krovnoj konstrukciji objekata iz Glavnog projekta konstrukcije SE

Zeljezara

| GRUPA AKTIVNOSTI
Odnosi se na objekte za koje

I GRUPA AKTIVNOSTI

Qdnosi se na objekte za koje ne postoji projektna dokumentacija ili je konstrukcija

dni | tra K dok postoj prﬁjektnak o vizuelno u losem stanju :Qé’gﬁ§$mn: povrsina | keiia | pokrivag | | Predlozene mjere sanacije ‘oéa proiek
redni | trafo oznaka objekat 0 gmentacum onstru Cija je A GRUPA B GRUPA IC GRUPA AKTIVNOSTI objekta onstru cija / pokrivac iz Glavnog projekta postojeca projel tna
br | reon | elektrane vizuelno u dobrom stanju AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI dok ivosti k IZRADE (=m2) slojevi krova konstrukciie SE dokumentacija
(dokaz nosivosti konstrukcije; N Lt y (dokaz nosivosti kiovne | g) ABORATA :
izrada detalja sanacije i (snlmanje} Frada (ispitivanja materijala) konstrukc!jle,.|zra(v1a Qetalja
ojacanja) dispozicije) sanacije i ojacanja)
T . Glavni i detaljni gradevinski
1 Hala vucionice o o / / / g:r:ﬁCi?E ﬁ%nstrukcua/ / projekat — Knjiga | — Hala za
S ].1WDokaz nosivosti posto_j.ece_ proizvodju hladno oblikovanih
= ;ﬁt‘;&zégrovne konstrukcije i profila, izraden od strane
1 o ’ ) [l FAZA “Projmetal” Beograd, 1975. god;
QO x . .
2 2 Hala vugionice 12 t Iz:ada EetaI{a Kt 2 / / / 15,820 Celiéna konstrukcija / / Elaborat o postojeéem stanju
> even ugnka ) ons rll(J tivna sendvi€ lim objekta izraden od strane
ojaCanja krovne konstrukcije. "Ingpoint" doo Niksié 03.2023.
god.
1.5 Dokaz  nosivosti Celi¢na konstrukcija / 221'22: E:g;g:;g::g:lzf
20 (29) Kovacnica postojeée ¢eliéne krovne betonske ploge / | ok I /
konstrukcije i pokrivada; hidroizolacija sanacijg svjétlarnika
2 1.2. Kontrola kvaliteta | 1.6 lzrada detalja za 28.400 Zamiena hidroizolaciie /
< 1.1.  Snimanje krovne | postojeteg materijala | eventualna konstruktivna ' Celiéna konstrukcija / zamJ'ena hi droizolacij'e i
=2 | 20(36-39) | Kovacnica konstrukcije objekta sa | Celicne krovne | ojaCanja krovne betonske ploce / ) . J /
< / . e . _ | FAZA S " ploca;
L. izradom opSte dispozicije | konstrukcije; konstrukcije; hidroizolacija sanaciia svietlarnika
o konstruktivnih elemenata. | 1.4. Karakteristike | 1.7 Izrada detalja za mjere 2 sv)
krovnih ploca. sanacije krovnog Selina konstrukciia / zamjena hidroizolacije /
Hala otpreme gotove pokrivaca, u skladu sa eicna konsTukcla zamjena hidroizolacije i
3 12 (40) P 9 - betonske ploce / I I /
robe predlogom iz  Glavnog 5,480 hidroizolaciia ploGa;
projekta konstrukcije SE. I sanacija svjetlarnika
1.1 Dokaz nosivosti postojece
Celitne krovne konstrukcije i Selina konstrukciia / Glavni gradevinski projekat -
Tokarija - Valjaonice | pokrivaca; qukel tokarija valjaka, izraden od
4 15 (K_13) S . / / | FAZA betonske ploce / / . D "
(novi dio objekta) 12  lzrada detala za 3,050 hidroizolaciia strane preduzeéa “Projmetal’,
eventuanla konstruktivna I decembar 1980. god.
ojacanja krovne konstrukcije.
1.5 Dokaz  nosivosti
postojece betonske krovne
konstrukcije i pokrivaca;
1.3. Kontrola kvaliteta 16 |lzrada detalia za
1.1. Snimanje krovne postojeCeg materijala eventualna  konstruktivna .
, o o N Betonska konstrukcija / . I ,
Tokarija - Valjaonice konstrukcije objekta sa betonske krovne ojacanja krovne . zamjena hidroizolacije
5 15 (K_13) S / . e o . | FAZA betonske ploce / e /
< (stari dio objekta) izradom opste dispozicije | konstrukcije; konstrukcije; 1,000 hidroizolaciia (stari dio objekta)
Z konstruktivnih elemenata. | 1.4. Karakteristike 1.7 Izrada detalja za mjere I
3 krovnih ploga. sanacije krovnog
% pokrivata, u skladu sa
= predlogom iz Glavnog
e projekta konstrukcije SE.
o hale adustaze 1.5 Dokaz  nosivosti S ,
. . C e Celiéna konstrukcija /
7 kombinovane i s . postoje¢e Celiéne krovne - / /
- 1.1.  Snimanje krovne | 1.2. Kontrola kvaliteta L L 4,900 | trapezastilim
valjaonice , . " N konstrukcije i pokrivaca;
konstrukcije objekta sa | postojeCeg  materijala )
6 . / . S e 1.6 lzrada detalia za [l FAZA
hale adustaze izradom opste dispozicile | Celicne krovne eventualna  konstruktivna Celi¢na konstrukcija / lokalna sanacija
21 kombinovane i konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. e O ) o) /
I ojacanja krovne 4,710 | trapezastilim trapezastog lima
valjaonice K "
onstrukcije.
1.1 Dokaz nosivosti postojece Glavni gradevinski projekat —
Celicne krovne konstrukcije i 5 hala dubinskih peci, izraden od
. . pokrivaca; Celiéna konstrukcija / strane preduze¢a “Projmetal’,
7 14 (48) dubinske peci 1.2 Izrada detalja za / / / IFAZA 2,950 | trapezastilim / jul 1975. god. (opsti dio sa

eventuanla konstruktivna
ojatanja krovne konstrukcije.

dispozicijama, detalji &elicne

konstrukcije, temelji)






magacin konti-liva

1.1. Snimanje krovne
konstrukcije objekta sa

1.2. Kontrola kvaliteta
postojeéeg materijala

1.5 Dokaz nosivosti
postojece Celicne krovne
konstrukcije i pokrivaca;

Celiéna konstrukcija /

S 6 cvs (14) CVS / izradom opste dispozicije | Celiéne krovne ;QiLZtLZ?:adlfct)ihs?rﬁﬁtivna IFAZA 2,190 | trapezasti lim / /
konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. e
ojacanja krovne
konstrukcije.
9 18 (28a) | {ehmicko-servisni Betonska konstrukcija / zamjena hidroizolacije
centar hidroizolacija / $ljunak
10 18 (28b) tehnigko-servisni 15 Dokaz ~ nosivost Betonska konstrukcija / Lamiena hidroizolaciie
centar 1.1. Snimanje krovne | 1.3. Kontrola kvaliteta EOSt?Jeﬁe..b gtonske krovne hidroizolacija : :
1 18 (28¢-1) tehnicko-servisni / konstrukcije objekta sa | postojeCeg  materijala 10(? S rli rgg‘;’ detalia za | FAZA Betonska konstrukcija / zamiena hidroizolaciie /
centar izradom opste dispozicije | betonske krovne e;/entualna konstrfj ktivha 1,450 | hidroizolacija I )
icko-servisni konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. . i
12 18 (28c-2) | tenmicko-servisni J ojacanja krovne Betonska konstrukeija zamjena hidroizolacije
centar konstrukcije. hidroizolacija
13 18 (28¢-3) tczf:]r:;crko-serwsm Eiztgi]zs(l)(g;;nstruk0|13/ zamjena hidroizolacije
11 ' lzrada opste 15  Dokaz  nosivost Projekat adaptacije  zgrade
14 17 (46) biv§a uprava / dispozicije konstruktivnih 6sto'e(’:e betonske krovne Betonska konstrukcija / lokalna sanacija uprave tehnickog  sektora,
w tehnckog sektora elemenata na osnovu | 1.3. Kontrola kvaliteta Fk)onstjrukcije' 445 | hidroizolacija hidroizolacije izraden od strane DD
<>> 5018toje§r?i?n grr:).fktakrovne Egts;ﬁjslf:g matk?(r:{/a:]lz 16 lzada detalja za | FAZA inzenjering, u junu 1996. godine
s zgrada odrzavanja k(l)n.strukci'e éb'ekta sa | konstrukcije eventualna - konstruktivna Betonska konstrukcija / lokalna sanacija
15 < [ 1747) mjerno-regulacione / . |6 objeKta s je. ojaganja krovne A N I o cl /
| izradom opéte dispozicije . 505 | hidroizolacija hidroizolacije
& opreme konstruktivnih elemenata. konstrukcije.
< 14 ' lzada opite 1.5 Dokaz  nosivosti
dispoziciie konstruktivnin | 1.3. Kontrola kvaliteta postOJece" krovvnef . . . Projekat arhitekture uprave
- , konstrukcije - AB ploce; . zamjena hidroizolacije i N~ :
upravna zgrada elemenata na osnovu | postojeéeg materijala . Betonska konstrukcija / . o CeliCane, izraden od strane
16 16 (50) N / - . 1.6 lzrada detalja za [l FAZA o , skracivanje ventilacionih ; .
CeliCane postojeCeg projekta, uz | betonske krovne . 400 | hidroizolacija . preduze¢a Projmetal VI 1974.
dodatna _snimanja  po | konstrukcie eventualna  konstruktivna ispusta god
. ' ojatanja krovne '
potrebi. konstrukcije.
1.5 Dokaz nosivosti
1.1. Snimanje krovne 1.2. Kontrola kvaliteta EgrS]ts?Jrﬁﬁii% eillcr;ir:gg(\:v/;\.e 5
17 6 , , konstrukcije objekta sa postojeceg materijala e PO ' Celi¢na konstrukcija / lokalna sanacija
-plm plavi magacin / . e oy 1.6 Izrada detalja za [l FAZA O . /
izradom opste dispozicije | CeliCne krovne , 1,670 | trapezasti lim trapezastog lima
konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. eyevntu.alr;(a konsirukiivna
ojaCanja krovne
konstrukcije.
1.1 Dokaz nosivosti postojece
Celitne krovne konstrukcije i
pokrivaca;
12  lzrada detala za 5 Glavni gradevinski projekat —
eventualna konstruktivna Celi¢na konstrukcija / zamiena pokrivaca sendvic knjiga | — opsti dio — valjaonica
18 34 (41) Hala Bluminga ojaanja krovne konstrukcije; / / / | FAZA durisol plo¢e / Jena poxry teSkih profila, izraden od strane
1.3 lzrada detalia za mijere 15,620 hidroizolacija panelima preduzeca “Projmetal”
sanacije krovnog pokrivaca, u septembra 1974. god.
_ skladu sa predlogom iz
Q Glavnog projekta konstrukcije
& SE.
= 1.5 Dokaz  nosivosti
I postoje¢e Celiéne krovne
< konstrukcije i pokrivaca;
16 lzrada detalja za 5
1.1. Snimanije Celi¢ne 1.2. Kontrola kvaliteta eventualna  konstruktivna Celi¢na konstrukcija sa
19 34 (42) Hala Bluminga (2 / konstrukcije objekta sa postojeéeg materijala ojaganja krovne | FAZA pravljenim sendvi¢ zamjena pokrivaga sendvi¢ /
dijela) izradom opste dispozicije | Celi€ne krovne konstrukcije; 12,170 | panelom (TR lim u 2. panelima
konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. 1.7 |zrada detalja za mjere dijelu objekta)
sanacije krovnog
pokrivata, u skladu sa
predlogom iz  Glavnog

projekta konstrukcije SE.






20

21

22

23i
24

6. KRECANA

1.2. Kontrola kvaliteta

Betonska konstrukcija,

10 ﬁ%”gg'”i magacin postojeCeg  materijala | 1.5  Dokaz ~ nosivosti 8 530 | Eelieni krov / betonske zamjena hidrloitzlolalckijei Glavni arhitektonsko
(19-23) gelicne krovne | postojece betonske krovne 0 ploge / hidroizolacija Sanacija svjetiarnika gradevinski projekat
11 Snimanie krovne konstrukcije  (centralni | konstrukcije, Celicne (gradevinski detalji), izraden od
k(l)n.strukci'e é bickta sa krov); konstrukcije  centralnog strane "Projmetal" septembra
. I ObIKta 581 4 3 "Kontrola kvaliteta | krova [ pokrivaca; 1976. god. [
. . izradom opste dispozicije toie teriiala | 16 Izrada detal ) Glavni devinski okat
Centralni magacin konstruktivnih elemenata, | PO olcced  maeriaia ) 1.5 [zfada delala  za Betonska konstrukcija / i1 hidroizolaci avni gradevinsi_projexat -
10 " | betonske krovne | eventualna konstruktivna Arairalaci zamjena hidroizolacije detalji armature maj (1976.) *
(23 b) . VeTitu 160 | hidroizolacija Al
konstrukcije; ojaganja krovne projekti  se  odnose  na
14. Karakteristike | konstrukcije. | FAZA zanemarljiv dio objekta
krovnih ploca.
16 lzrada detalja za
eventualna  konstruktivna
1.1. Snimanje krovne ojaCanja ili zamjenu krovne
Centralni magacin konstrukcije objekta sa 1.4. Karakteristike konstrukcije; . . . . zamjena p_oknvgca sendvic
10 (233) zradom opdte dispoziciie ostoieée konstrukaiie 1.7 Izrada detalja za mjere 350 Potkonstrukcija / salonit panelima i zamjena drvene /
konstrukti\F/)nih eler%enatja posto) I€. sanacije krovnog konstrukcije
' pokrivaéa, u skladu sa
predlogom iz  Glavnog
projekta konstrukcije SE.
1.5 Dokaz  nosivosti
1.1. Snimanje krovne 1.2. Kontrola kvaliteta Egits?rﬁﬁii.;e“cne krovne 5
31 Hala otpreme gotove konstrukcije objekta sa postojeceg materijala 16 Izra(Jja’ detalia za | EAZA Celiéna konstrukcija / / /
robe izradom opste dispozicije | CeliCne krovne e;/entualna konstril Kiivna 1,680 | trapezasti lim
konstruktivnih elemenata. | konstrukcije. S
ojacanja krovne
konstrukcije;
1.1 " Izrada opste 1.3. Kontrola kvaliteta 1.5 . Pokaz nosivosti . - .
dispozicije konstruktivnih | postojeéeg materijala postOJece“b etonske krovne Betonska konstrukcija - Glgvm gradeV|n§k| projekat -
. konstrukcije; . knjiga | — servis za motorna
. servis za motorna elemenata na osnovu betonske krovne . montazne grede / . I , . .
| (43 44) vozila ostoieced proiekta. Uz konstrukaiie: 16 lzrada detalia za [l FAZA 980 | siporeks ploe / zamjena hidroizolacije vozila, izraden od strane
postojeceg projekla, % eventualna  konstruktivna P P preduzeca “Projmetal”

dodatna snimanja po
potrebi.

1.4. Karakteristike
krovnih ploca.

ojacanja krovne
konstrukcije.

hidroizolacija

novembra 1977. god.







