OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 69-26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 279
Mjesto i datum: Nikšić, 17.04.2026. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23 i 11/23) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

usluga 

Usluge izrada eleborata o postojećem stanju kontrukcije za potrebe izgradnje SE Željezara Nikšić
Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

2.1 Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
2.3. Prilog Tehničkoj specifikaciji  - Projektni zadatak : 
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1. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjeline je 66.000,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu tehničko-funkcionalnu cjelinu, te stoga nije podijeljen po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

( da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Nije primjenjivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenjivo.
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 
Nije primjenjivo.
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

(Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
( Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA
( Da

( Ne

2. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.
3. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;

4)ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;

i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ZJN.

4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

5. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90
Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x80
gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

         Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om),

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV-om),

80 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na reference stručnog lica konkretno inženjera na istim ili sličnim poslovima.
Pod istim poslovima smatraju se poslovi koji su predmet nabavke. 

Pod sličnim poslovima smatraju se poslovi izrade glavnih projekata čeličnih hala preko 2000 m2.

Ponuđač dostavlja potvrde investitora kojima se dokazuje da inženjer koji će pružati usluge koje su predmet nabavke ima kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Potvrda izdata od strane investitora tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, mora sadržati opis usluga koji su predmet ugovora, vrijeme realizacije ugovora, ime i prezime stručnog lica koje je bilo odgovorno za pružanje usluga i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno završene.
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

K = RSp /RSmax * 10

gdje je:

RSp - broj potvrđenih referenci;

RSmax - najveći ponuđeni broj potvrđenih referenci.
10 - maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu 

Ponuđač može angažovati najviše jednog inženjera koji će pružati usluge koje su predmet nabavke 

Napomena: Naručilac zadržava pravo provjere referenci.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.
3. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

4. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 04.05.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 04.05.2026. godine u 10 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 

· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 04.05.2026. godine do 10 sati.
Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. 

5. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

6. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

( da

7. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
8. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

UGOVORNA KAZNA 

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;

· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.    

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

9. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
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10. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora
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PROJEKTNI ZADATAK 


ZA IZRADU ELABORATA O POSTOJEĆEM STANJU KONSTRUKCIJE  


ZA POTREBE IZGRADNJE SE ŽELJEZARA NIKŠIĆ, SNAGE DO CCA 40 MW 


1. Uvod 


Predmet Projektnog zadatka je izrada Elaborata postojećeg stanja konstrukcije objekata za potrebe SE 


– sistema na prostorima EPCG – Željezara Nikšić, snage do cca 40 MW, na lokaciji KP br. 3110, 3191, 


3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201/1, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 3202/4, 


3202/5, 3202/6, 3202/7, 3202/8, 3202/9, 3202/10, 3202/11, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207/1, 3207/2, 


3209, 3220, 3212/1, 3212/2, 3212/3, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3497, 3498, 3500/1, 3506, 


3507, 4568, 4569/1 i 3212/4, sve u KO Nikšić, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, 


izmjene i dopune („Službeni list Crne Gore" br. 72/24), Opština Nikšić. 


Analizom je potrebno obuhvatiti objekte koji su grupisani u 24 karakteristična objekta, s obzirom na tip 


noseće konstrukcije, uslove oslanjanja i ostale relevantne parametre, ukupne površine ≈112 460.00 m2. 


U poglavlju 7. Faze izrade Elaborata, objekti su podijeljeni prema prioritetima u dvije faze, s obzirom 


na obim i složenost istih.  


Uz Nacrt projektnog zadatka dostavlja se Prilog – Tabelarni pregled obima usluga, u kojem su 


aktivnosti prikazane po pojedinačnim objektima i grupisane (Grupa I, II-A, II-B i II-C) u zavisnosti od 


raspoložive projektne dokumentacije, vizuelnog stanja konstrukcije, kao i vrste noseće konstrukcije. 


2. Aktivnosti na izradi Elaborata 


Obim aktivnosti na izradi Elaborata zavisi od karakteristika i stanja postojećih objekata, kao i raspoložive 


projektne dokumentacije, na osnovu čega su iste grupisane prema sljedećem: 


I grupa aktivnosti na izradi Elaborata o postojećem stanju konstrukcije 


I grupa aktivnosti na izradi Elaborata podrazumijeva dokaz nosivosti krovne konstrukcije postojećih 


objekata koji su vizuelno u dobrom stanju i za koje postoji projektna dokumentacija iz koje se može 


sagledati dispoziciono rješenje konstrukcije i karakteristike materijala, odnosno nisu potrebna dodatna 


pripremna terenska ispitivanja i snimanja. Obuhvata sljedeće aktivnosti: 


1.1. Dokaz nosivosti postojeće krovne konstrukcije i pokrivača 


 Utvrđivanje rezerve u nosivosti konstruktivnih elemenata s obzirom na trenutno važeća 


opterećenja i propise, kao i dodatna opterećenja od planirane solarne elektrane; 


 Predlog eventualnih mjera sanacije i ojačanja konstrukcije; 


1.2. Izrada detalja za eventualna konstruktivna ojačanja krovne konstrukcije; 


1.3. Izrada detalja za sanaciju krovnog pokrivača, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta 


konstrukcije SE. 


II grupa aktivnosti na izradi Elaborata o postojećem stanju konstrukcije 


II grupa akrivnosti na izradi Elaborata podrazumijeva dokaz nosivosti krovne konstrukcije postojećih 


objekata koji su vizuelno u lošem stanju ili za koje ne postoji projektna dokumentacija iz koje se može 


sagledati dispoziciono rješenje konstrukcije i karakteristike materijala, odnosno potrebna su dodatna 


pripremna terenska ispitivanja i snimanja. Grupa II je dodatno podijeljena s obzirom na aktivnosti koje 


bi se mogle vršiti nezavisno, prema sljedećem:







II-A grupa 


1.1. Snimanje objekta sa izradom opšte dispozicije konstruktivnih elemenata ili 


1.1.' Izrada opšte dispozicije konstruktivnih elemenata na osnovu postojećeg projekta, uz dodatna 


snimanja po potrebi. 


II-B grupa 


1.2. Kontrola kvaliteta postojećeg materijala čelične krovne konstrukcije  


 ispitivanje debljine zida profila (UTD) prema standardu MEST EN ISO 16809:2021 


 ispitivanje tvrdoće materijala (UTD) u cilju utvrđivanja klase čelika 


 izrada izvještaja o obavljenim ispitivanjima 


1.3. Kontrola kvaliteta postojećeg materijala betonske krovne konstrukcije  


 vađenje i ispitivanje kernova ø100 mm (min. 2 kerna po objektu – iz grede i ploče)  


 ispitivanje metodom sklerometra   


 ispitivanje metodom ultrazvuka  


 otkrivanje armature karakterističnih presjeka  


 dubina karbonizacije (kolorimetrijski)  


 izrada laboratorijskih izvještaja  


1.4. Karakteristike krovnih ploča  


 Utvrđivanje težine i nosivosti (ispitivanje u cilju utvrđivanja graničnog testnog opterećenja) 


ploča postojećih krovnih montažnih ploča (laki beton/durisol/siporeks), demontažom 


karakterističnog broja ploča, u zavisnosti od procjene (≈ 3kom/objektu, ne više od 10 kom 


ukupno); 


Napomena: Za objekte kod kojih je pokrivač trapezasti ili sendvič lim, potrebno prilikom 


snimanja objekta izvršiti mjerenje debljine lima i razmaka rebara, na osnovu čega bi se mogla 


procijeniti nosivost. 


II-C grupa 


1.5. Dokaz nosivosti postojeće konstrukcije 


 Utvrđivanje rezerve u nosivosti konstruktivnih elemenata s obzirom na trenutno važeća 


opterećenja i propise, kao i dodatna opterećenja od planirane solarne elektrane; 


 Predlog eventualnih mjera sanacije i ojačanja konstrukcije. 


1.6 Izrada detalja za eventualnu sanaciju konstruktivnih pozicija krovne konstrukcije 


1.7 Izrada detalja za sanaciju krovnog pokrivača, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta 


konstrukcije SE. 


3. Metodologija proračuna i provjere nosivosti postojeće čelične krovne konstrukcije 


Proračun čelične konstrukcije zasnivati na statičkom modelu reprezentativnih nosača krovne 


konstrukcije i sekundarnih krovnih elemenata, u svemu prema procjeni projektanta, uzimajući u obzir 


geometriju objekta utvrđenu terenskim snimanjem. U slučaju objekata sa varijacijama u rasponima ili 


konstruktivnom sistemu, potrebno je analizirati sve odgovarajuće karakteristične nosače. 


U proračunu uzeti u obzir najmanje sljedeća opterećenja: 


 stalno opterećenje konstrukcije i krovnog pokrivača, 


 dodatno opterećenje od planirane solarne elektrane. 


 opterećenje snijegom i vjetrom prema važećim propisima za predmetnu lokaciju, 







Provjeru nosivosti izvršiti za kritične nosive elemente konstrukcije, uključujući najmanje: 


 krovne nosače, 


 sekundarne elemente – rožnjače, 


 krovni pokrivač. 


Pored navedenog, po potrebi izvršiti i ciljanu provjeru kritičnih spojeva, ukoliko se ista utvrdi na osnovu 


detaljnog vizuelnog pregleda objekta. 


U slučajevima gdje se utvrdi da pojedini elementi ili spojevi ne zadovoljavaju zahtjeve nosivosti, 


predložiti odgovarajuće mjere ojačanja, koje je potrebno koncipirati kao minimalne i tehnički izvodljive 


intervencije. 


Dodatno, za označene objekte je potrebno izraditi detalje za izvođenje mjera sanacije krovnog 


pokrivača, u skladu sa predlogom iz Glavnog projekta konstrukcije SE, koji su uslovljeni rezultatima 


proračuna iz predmetnog Elaborata o postojećem stanju konstrukcije. 


U ovoj fazi izrade Elaborata, nije potrebno analizirati stubove i nosače kranskih staza, kao ni 


opterećenja od kranova, koji trenutno nisu u upotrebi. U slučaju vraćanja industrijske namjene objekata 


u budućnosti, Investitor će planirati naknadnu analizu i dokaze u ovom dijelu.  


4. Metodologija proračuna i provjere nosivosti postojeće betonske krovne konstrukcije 


Proračun betonske konstrukcije ograničiti na krovnu ploču i ostale elemente u krovu, uzimajući u obzir 


geometriju objekta utvrđenu terenskim snimanjem. 


Ukoliko se pokaže da je s obzirom na stanje konstrukcije i materijala doprinos opterećenja značajan, u 


narednom koraku je potrebno planirati širu analizu predmetnih objekata, u cilju sigurne upotrebe 


objekta. 


5. Opterećenja i propisi 


Proračun opterećenja i nosivosti konstrukcije isvršiti u skladu sa važećim propisima, kao i evropskim 


standardima (Eurokodovima) i pripadajućim nacionalnim aneksima. 


Opterećenja na konstrukciju odrediti prema standardu MEST EN 1991 (Eurokod 1), pri čemu posebno 


treba uzeti u obzir: 


 MEST EN 1991-1-3:2017 – Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije – Dio 1-3: Opšta dejstva - 


Opterećenja snijegom, 


 MEST EN 1991-1-3:2017/NA:2026 (cnr): Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije – Dio 1-3: Opšti 


dejstva (uticaji) – Opterećenja snijegom – Nacionalni aneks (nacrt), 


 MEST EN 1991-1-4:2016 – Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšti uticaji - Dejstva 


vjetra, 


 MEST EN 1991-1-4:2016/NA:2016 – Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije – Dio 1-4: Opšti uticaji 


– Dejstva vjetra – Nacionalni aneks Kombinacije opterećenja i osnovni principi proračuna definisani 


su prema EN 1990. 


Proračun nosivosti konstrukcije izvršiti u skladu sa odgovarajućim standardima: 


 MEST EN 1993-1-1:2018 – Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta 


pravila i pravila za zgrade, 


 MEST EN 1993-1-1:2018/NA:2018 – Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: 


Opšta pravila i pravila za zgrade – Nacionalni aneks, 


 MEST EN 1992-1-1:2017 – Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija Dio 1-1: Opšta 


pravila i pravila za zgrade, 


 MEST EN 1992-1-1:2017/NA:2017 – Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija Dio 1-1: 


Opšta pravila i pravila za zgrade – Nacionalni aneks. 


  







6. Međusobne obaveze 


Za potrebe izrade projektne dokumentacije neophodno je pridržavati se predmetnog Projektnog zadatka. 


Investitor će staviti na raspolaganje dostupnu projektnu dokumentaciju postojećih objekata za koje se 


planira izrada Elaborata o postojećem stanju konstrukcije, Glavni projekat konstrukcije solarne 


elektrane, kao i obezbijediti nesmetan pristup objektu i pristup površinama za snimanje i ispitivanje 


postavljanjem korpe (sigurnih skela) za rad na visini. 


Takođe obaveza Investitora je demontaža postojećih krovnih ploča koje se u toku izrade Elaborata 


odrede kao karakteristične za ispitivanje. Transport ploča, ispitivanje i izrada izvještaja obaveze su 


Ponuđača. 


Za potrebe ispitivanja čelične konstrukcije, Eventualna potrebna priprema i čišćenje površina od masti, 


boja, ulja, prašine, koje mogu imati uticaja na uslove ispitivanja, obaveza je Ponuđača. 


7. Faze izrade Elaborata 


S obzirom na obim i složenost radova, objekti su podijeljeni prema prioritetima u dvije faze, prema 


kojima je potrebno planirati realizaciju predmetnih usluga. 


Faze izrade Elaborata su pridružene odgovarajućim objektima u sklopu Priloga – Tabelarni pregled 


obima usluga, od kojih I faza predstavlja okvirno 65%, a II faza 35% ukupnih radova. 


8. Rok realizacije usluga  


8.1. Rok za realizaciju usluga iz I faze iznosi 40 kalendarskih dana; 


8.2. Rok za realizaciju usluga iz II faze iznosi 25 kalendarskih dana; 


Rok za realizaciju usluga u cjelosti iznosi 65 kalendarskih dana. 


 







PRILOG – TABELARNI PREGLED OBIMA USLUGA 


  







 


Predlog podjele aktivnosti na izradi Elaborata o postojećem stanju konstrukcije za potrebe izgradnje SE Željezara 
Opšti podaci o krovnoj konstrukciji objekata iz Glavnog projekta konstrukcije SE 


Željezara 


redni 
br 


trafo 
reon 


oznaka 
elektrane 


objekat 


I GRUPA AKTIVNOSTI 
Odnosi se na objekte za koje 


postoji projektna 
dokumentacija i konstrukcija je 


vizuelno u dobrom stanju 
(dokaz nosivosti konstrukcije; 


izrada detalja sanacije i 
ojačanja) 


II GRUPA AKTIVNOSTI 
Odnosi se na objekte za koje ne postoji projektna dokumentacija ili je konstrukcija 


vizuelno u lošem stanju FAZA PREMA 
PRIORITETIMA 


IZRADE 
ELABORATA 


površina 
objekta 
(≈m2) 


konstrukcija / pokrivač /  
slojevi krova 


predložene mjere sanacije 
iz Glavnog projekta 


konstrukcije SE 


postojeća projektna 
dokumentacija II-A GRUPA 


AKTIVNOSTI 
(snimanje i izrada 


dispozicije) 


II-B GRUPA 
AKTIVNOSTI 


(ispitivanja materijala) 


II-C GRUPA AKTIVNOSTI 
(dokaz nosivosti krovne 


konstrukcije; izrada detalja 
sanacije i ojačanja) 


1 


1.
 V


U
Č


IO
N


IC
A


 


1 Hala vučionice  
1.1 Dokaz nosivosti postojeće 
čelične krovne konstrukcije i 
pokrivača; 
1.2 Izrada detalja za 
eventuanla konstruktivna 
ojačanja krovne konstrukcije. 


/ / / 


II FAZA 
                  


15,820  


Čelična konstrukcija / 
sendvič lim 


/ 
Glavni i detaljni građevinski 
projekat – Knjiga I – Hala za 
proizvodju hladno oblikovanih 
profila, izrađen od strane 
“Projmetal” Beograd, 1975. god; 
Elaborat o postojećem stanju 
objekta izrađen od strane 
"Ingpoint" doo Nikšić 03.2023. 
god. 


2 Hala vučionice  / / / 
Čelična konstrukcija / 
sendvič lim 


/ 


2 


2.
 F


A
U


 4
 


20 (29) Kovačnica 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije; 
1.4. Karakteristike 
krovnih ploča. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije;  
1.7 Izrada detalja za mjere 
sanacije krovnog 
pokrivača, u skladu sa 
predlogom iz Glavnog 
projekta konstrukcije SE. 


I FAZA 


                  
28,400  


Čelična konstrukcija / 
betonske ploče / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije /  
zamjena hidroizolacije i 


ploča;  
sanacija svjetlarnika 


/ 


20 (36-39) Kovačnica 
Čelična konstrukcija / 
betonske ploče / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije /  
zamjena hidroizolacije i 


ploča;  
sanacija svjetlarnika 


/ 


3 12 (40) 
Hala otpreme gotove 
robe 


                    
5,480  


Čelična konstrukcija / 
betonske ploče / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije /  
zamjena hidroizolacije i 


ploča;  
sanacija svjetlarnika 


/ 


4 


3.
 K


O
M


B
IN


O
V


A
N


A
 


15 (K_13) 
Tokarija - Valjaonice  
(novi dio objekta) 


1.1 Dokaz nosivosti postojeće 
čelične krovne konstrukcije i 
pokrivača; 
1.2 Izrada detalja za 
eventuanla konstruktivna 
ojačanja krovne konstrukcije. 


  / / I FAZA 
                    


3,050  


Čelična konstrukcija / 
betonske ploče / 
hidroizolacija 


/ 


Glavni građevinski projekat – 
tokarija valjaka, izrađen od 
strane preduzeća “Projmetal”, 
decembar 1980. god. 


5 15 (K_13) 
Tokarija - Valjaonice 
(stari dio objekta) 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije; 
1.4. Karakteristike 
krovnih ploča.  


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće betonske krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije;  
1.7 Izrada detalja za mjere 
sanacije krovnog 
pokrivača, u skladu sa 
predlogom iz Glavnog 
projekta konstrukcije SE. 


I FAZA 
                    


1,000  


Betonska konstrukcija / 
betonske ploče / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije   
(stari dio objekta) 


/ 


6 


7 
hale ađustaže          
kombinovane i 
valjaonice 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


II FAZA 


                    
4,900  


Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


/ / 


21 
hale ađustaže          
kombinovane i 
valjaonice 


                    
4,710  


Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


lokalna sanacija 
trapezastog lima 


/ 


7 14 (48) dubinske peći 


1.1 Dokaz nosivosti postojeće 
čelične krovne konstrukcije i 
pokrivača; 
1.2 Izrada detalja za 
eventuanla konstruktivna 
ojačanja krovne konstrukcije. 


/ / / II FAZA 
                    


2,950  
Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


/ 


Glavni građevinski projekat – 
hala dubinskih peći, izrađen od 
strane preduzeća “Projmetal”, 
jul 1975. god. (opšti dio sa 
dispozicijama, detalji čelične 
konstrukcije, temelji) 







9 6 cvs (14) 
magacin konti-liva  
CVS 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


II FAZA 
                    


2,190  
Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


/ / 


9 


4.
 P


R
L


JA
V


E
 V


O
D


E
 


18 (28a) 
tehničko-servisni 
centar 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće betonske krovne 
konstrukcije; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


I FAZA 
                    


1,450  


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija / šljunak 


zamjena hidroizolacije 


/ 


10 18 (28b) 
tehničko-servisni 
centar 


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije 


11 18 (28c-1) 
tehničko-servisni 
centar 


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije 


12 18 (28c-2) 
tehničko-servisni 
centar 


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije 


13 18 (28c-3) 
tehničko-servisni 
centar 


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije 


14 17 (46) 
bivša uprava 
tehnčkog sektora 


/ 


1.1 ' Izrada opšte 
dispozicije konstruktivnih 
elemenata na osnovu 
postojećeg projekta 


1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće betonske krovne 
konstrukcije; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


II FAZA 


                       
445  


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


lokalna sanacija 
hidroizolacije 


Projekat adaptacije zgrade 
uprave tehničkog sektora, 
izrađen od strane DD 
inženjering, u junu 1996. godine 


15 17 (47) 
zgrada održavanja 
mjerno-regulacione 
opreme 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


                       
505  


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


lokalna sanacija 
hidroizolacije 


/ 


16 16 (50) 
upravna zgrada 
čeličane 


/ 


1.1 ' Izrada opšte 
dispozicije konstruktivnih 
elemenata na osnovu 
postojećeg projekta, uz 
dodatna snimanja po 
potrebi. 


1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće krovne 
konstrukcije - AB ploče; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije.  


II FAZA 
                       


400  
Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije i 
skraćivanje ventilacionih 


ispusta 


Projekat arhitekture uprave 
čeličane, izrađen od strane 
preduzeća Projmetal VI 1974. 
god. 


17 6-plm plavi magacin / 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


II FAZA 
                    


1,670  
Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


lokalna sanacija 
trapezastog lima 


/ 


18 


5.
 Ž


A
R


N
E


 P
E


Ć
I 


34 (41) Hala Bluminga 


1.1 Dokaz nosivosti postojeće 
čelične krovne konstrukcije i 
pokrivača; 
1.2 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne konstrukcije;  
1.3 Izrada detalja za mjere 
sanacije krovnog pokrivača, u 
skladu sa predlogom iz 
Glavnog projekta konstrukcije 
SE. 


/ / / I FAZA 
                  


15,620  


Čelična konstrukcija / 
durisol ploče / 
hidroizolacija 


zamjena pokrivača sendvič 
panelima 


Glavni građevinski projekat – 
knjiga I – opšti dio – valjaonica 
teških profila, izrađen od strane 
preduzeća “Projmetal” 
septembra 1974. god. 


19 34 (42) 
Hala Bluminga (2 
dijela) 


/ 


1.1. Snimanje čelične 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije; 
1.7 Izrada detalja za mjere 
sanacije krovnog 
pokrivača, u skladu sa 
predlogom iz Glavnog 
projekta konstrukcije SE. 


I FAZA 
                  


12,170  


Čelična konstrukcija sa 
pravljenim sendvič 
panelom (TR lim u 2. 
dijelu objekta) 


zamjena pokrivača sendvič 
panelima 


/ 







20 


6.
 K


R
E


Č
A


N
A


 


10 
Centralni magacin 
(19-23) 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične krovne 
konstrukcije (centralni 
krov); 
1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije; 
1.4. Karakteristike 
krovnih ploča. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće betonske krovne 
konstrukcije, čelične 
konstrukcije centralnog 
krova i pokrivača; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


I FAZA 


                    
8,530  


Betonska konstrukcija, 
čelični krov / betonske 
ploče / hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije i  
sanacija svjetlarnika 


Glavni arhitektonsko 
građevinski projekat 
(građevinski detalji), izrađen od 
strane "Projmetal" septembra 
1976. god. i  
Glavni građevinski projekat - 
detalji armature maj (1976.) * 
projekti se odnose na 
zanemarljiv dio objekta 


10 
Centralni magacin 
(23 b) 


                       
160  


Betonska konstrukcija / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije  


21 10 
Centralni magacin 
(23 a) 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.4. Karakteristike 
postojeće konstrukcije. 


1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja ili zamjenu krovne 
konstrukcije; 
1.7 Izrada detalja za mjere 
sanacije krovnog 
pokrivača, u skladu sa 
predlogom iz Glavnog 
projekta konstrukcije SE. 


                       
350  


Potkonstrukcija / salonit 
zamjena pokrivača sendvič 
panelima i zamjena drvene 


konstrukcije 
/ 


22 31 
Hala otpreme gotove 
robe 


/ 


1.1. Snimanje krovne 
konstrukcije objekta sa 
izradom opšte dispozicije 
konstruktivnih elemenata. 


1.2. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
čelične  krovne 
konstrukcije. 


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće čelične krovne 
konstrukcije; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije; 


I FAZA 
                    


1,680  
Čelična konstrukcija / 
trapezasti lim 


/ / 


23 i 
24 


/  (43 i 44) 
servis za motorna 
vozila 


/ 


1.1 ' Izrada opšte 
dispozicije konstruktivnih 
elemenata na osnovu 
postojećeg projekta, uz 
dodatna snimanja po 
potrebi. 


1.3. Kontrola kvaliteta 
postojećeg materijala 
betonske krovne 
konstrukcije; 
1.4. Karakteristike 
krovnih ploča.  


1.5 Dokaz nosivosti 
postojeće betonske krovne 
konstrukcije; 
1.6 Izrada detalja za 
eventualna konstruktivna 
ojačanja krovne 
konstrukcije. 


II FAZA 
                       


980  


Betonska konstrukcija - 
montažne grede / 
siporeks ploče / 
hidroizolacija 


zamjena hidroizolacije  


Glavni građevinski projekat – 
knjiga I – servis za motorna 
vozila, izrađen od strane 
preduzeća “Projmetal” 
novembra 1977. god. 


 






