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CRNA GORA 
OPŠTINA KOTOR
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



Br: 14-426/26- 8369                                                           Kotor,29.04.2026. godine

PREDMET: Dopuna tenderske dokumentacije 

Na osnovu člana 94 stavova 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SI. list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 011/23), Opština Kotor mijenja-dopunjava tendersku dokumentaciju, broj: 14-426/26-6901 od 14.04.2026. godine, za nabavku radova Izgradnja sportskog terena kod crkve Sv. Jovana u Dubu objavljena na ESJN-u dana 28.04.2026. godine, pod šifrom postupka #113819, na način da se mijenja-dopunjava: tačka 2.Tenderkse dokumentacije  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE i sada  glasi:
	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	1
	Izrada sloja za izravnjavanje terena od armiranog betona, Beton je marke C25/30 i armira se jednostruko mrežom Q131. Debljina sloja betona je od 6-10 cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, alat irad. Obračun po m2.
	Izrada sloja za izravnjavanje terena od armiranog betona, Beton je marke C25/30 i armira se jednostruko mrežom Q131. Debljina sloja betona je od 6-10 cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, alat irad. Obračun po m2.
	235.00
	m2

	2
	SPORTSKI TEREN P1. Nabavka materijala i izrada elastične sportske podloge debljine 13 mm (Spraycoat system) kako slijedi: 1.1 Čišćenje podloge od betona i priprema za nanošenje poliuretanskog prajmera 1.2.Na prethodno pripremljenu podlogu nanosi se specijalni poliuretanski prajmer koji omogućuje vezivanje podloge sa elastičnom podlogom. 1.3.Ugradnja SBR crnog gumenog granulata granulacije 1-4 mm umiješanog sa poliuretansko vezivo specijalnom mašinom (finišerom) sa ugrađenom automatikom za ravnanje podloge u debljini od 11mm. 1.4. Špricanje podloge crvenim EPDM gumenim granulatom 0,5-1,5mm pomiješanim sa specijalnom poliuretanskom bojom u dva sloja, ukupno 2mm, sa specijalnom masinom za špricanje. 1.5.  Iscrtavanje linije Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije
	SPORTSKI TEREN P1. Nabavka materijala i izrada elastične sportske podloge debljine 13 mm (Spraycoat system) kako slijedi: 1.1 Čišćenje podloge od betona i priprema za nanošenje poliuretanskog prajmera 1.2.Na prethodno pripremljenu podlogu nanosi se specijalni poliuretanski prajmer koji omogućuje vezivanje podloge sa elastičnom podlogom. 1.3.Ugradnja SBR crnog gumenog granulata granulacije 1-4 mm umiješanog sa poliuretansko vezivo specijalnom mašinom (finišerom) sa ugrađenom automatikom za ravnanje podloge u debljini od 11mm. 1.4. Špricanje podloge crvenim EPDM gumenim granulatom 0,5-1,5mm pomiješanim sa specijalnom poliuretanskom bojom u dva sloja, ukupno 2mm, sa specijalnom masinom za špricanje. 1.5.  Iscrtavanje linije Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije
	235.00
	m2

	3
	PANELNA OGRADA Izrada i montaža ograde oko igrališta od nosećih stubova izrađenih od cijevi 80*80*2,8mm sa anker pločom 6*150*200mm na koje se montira 2D panelna ograda prečnika žice 6/5/6.Stubovi su dodatno ojačani u zavisnosti od terena. Na svakih 400-600mm panel je ojačan duplim horizontalnim žicama, a na krajevima ojačan sa po dve duple vertikalne žice debljine 6mm. Okca su dimenzije 50*200mm. Stubovi se postavljaju na osnom rastojanju od 2520mm . Panelna ograda je toplocinkovana prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu i plastificirana ekološkim prahom koji štiti ellemente od UV zračenja. Cijena uključuje I ugradnju tipske kapije za izabrani tip ograde. Obračun je po m1 ugrađene I finalno završene ograde uključujući rad i materijal. Visina ograde od vrha betonskog temelja H=5000 mm
	PANELNA OGRADA Izrada i montaža ograde oko igrališta od nosećih stubova izrađenih od cijevi 80*80*2,8mm sa anker pločom 6*150*200mm na koje se montira 2D panelna ograda prečnika žice 6/5/6.Stubovi su dodatno ojačani u zavisnosti od terena. Na svakih 400-600mm panel je ojačan duplim horizontalnim žicama, a na krajevima ojačan sa po dve duple vertikalne žice debljine 6mm. Okca su dimenzije 50*200mm. Stubovi se postavljaju na osnom rastojanju od 2520mm . Panelna ograda je toplocinkovana prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu i plastificirana ekološkim prahom koji štiti ellemente od UV zračenja. Cijena uključuje I ugradnju tipske kapije za izabrani tip ograde. Obračun je po m1 ugrađene I finalno završene ograde uključujući rad i materijal. Visina ograde od vrha betonskog temelja H=5000 mm
	50.00
	m

	4
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije koša sa klirit tablom, zglobnim obručem i mrežicom u prostoru sportskog terena. Košu je neophodno uraditi armirano betonski demelj dimenzija 1x1x0.8 m. Obračun po komadu koša
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije koša sa klirit tablom, zglobnim obručem i mrežicom u prostoru sportskog terena. Košu je neophodno uraditi armirano betonski demelj dimenzija 1x1x0.8 m. Obračun po komadu koša
	2.00
	kom

	5
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije mreže za odbojku.
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije mreže za odbojku.
	1.00
	kom

	6
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije mreže za tenis
	Nabavka, isporuka i instalacija kompletne konstrukcije mreže za tenis
	1.00
	kom

	7
	Mreža za postojeće golove za mali fudbal. Obračun po komadu gola
	Mreža za postojeće golove za mali fudbal. Obračun po komadu gola
	2.00
	kom

	8
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	alu profili 60x80
Boja drveta
Vezni materijal fi 12 mm od nerdjujaćeg čelika
Dimenzije klupa dužina174cm x širina 56cm x visina 45cm
Noseći stubovi fi 42mm


#Sertifikati opreme moraju biti izdati od ovlašćenih institucija : 
Podloga mora zadovoljiti standard EN 14877:2013
oprema mora zadovoljavati standard EN 1090-1:2009 + A1 :2011
čelične strukture moraju zadovoljiti standard EXC3 sist en 1090-2:2018
aluminijske strukture moraju zadovoljiti EXC 3 sist en 1090-3:2019
ponudjač mora dostaviti od proizvodjača klupe sertifikat uskladjenosti SIST EN 16630:2015

	1.00
	KOM



Dodaje se na kraju redni broj 8-KLUPA ZA ODMOR
-USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE dodaje se stavka Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Sertifikati opreme (klupa)moraju biti izdati od ovlašćenih institucija : Podloga mora zadovoljiti standard EN 14877:2013 oprema mora zadovoljavati standard EN 1090-1:2009 + A1 :2011 čelične strukture moraju zadovoljiti standard EXC3 sist en 1090-2:2018 aluminijske strukture moraju zadovoljiti EXC 3 sist en 1090-3:2019 ponudjač mora dostaviti od proizvodjača klupe sertifikat uskladjenosti SIST EN 16630:2015

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN-a, zaključno sa danom 15.05.2026. godine do 10:00 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Stari grad 317, Kotor ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Stari grad 317, Kotor, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 15.05.2026. godine do 10:00h
Otvaranje ponuda održaće se dana 15.05.2026. godine u 10:00 sati, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača.

[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“


 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
            
Kašćelan Slavica , predsjednik komisije, s.r
Ognjen Vukasović, član, s.r.
Jovan Lipovac, član, s.r.

