TEHNIČKI OPIS INFRASTRUKTURE 

1. UVOD

Regionalni vodovodni sistem Crnogorskog primorja je jedan od najznačajnijih državnih infrastrukturnih projekata. Realizacijom ovog Projekta je prevaziđen višedecenijski problem nedostatka vode u primorskim opštinama, pogotovo u toku ljetnjeg perioda.
Regionalni vodovodni sistem se sastoji iz dva podsistema, i to:

I. Kontinentalni dio

Kontinentalni dio se sastoji od vodozahvata sa postrojenjem za proizvodnju vode „Bolje Sestre“, magistralnog cjevovoda „Bolje Sestre-Reljići“ (dijelom po dnu Skadarskog jezera), -pumpne stanice „Reljići“, magistralnog cjevovoda „Reljići- Đurmani“ (dijelom kroz hidrotehnički tunel „Sozina“) i rezervoara „Đurmani“.

II. Obalni dio

Obalni dio se sastoji iz Južnog i Sjevernog kraka. Sjeverni krak se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Budve (gravitaciono) i pumpne stanice „Budva“, preko koje se vrši transport vode do lokalnih vodovodnih sistema Kotora, Tivta i Herceg Novog.
Južni krak se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Bara (gravitaciono) i pumpne stanice „Belveder“ preko koje se vrši transport do lokalnog vodovodnog sistema „Ulcinj“.

2. KRATAK OPIS MREŽE

Uporedo sa izvođenjem radova na izgradnji cjevovoda izvršeno je i instaliranje optičkog kabla čija je osnovna svrha povezivanje djelova sistema regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu. U sklopu radova je ugrađen optički kabal sa 48 vlakana, u ukupnoj dužini od cca 90 km. Kako je kabal ugrađivan fazno, zavisno od tendera koji su raspisivani u periodu od 4 godine, to je i tip kabla varirao, i to kako slijedi:
· Kontinentalni dio
· Kopnena dionica – kabal TO SM 03 (4x12) x II x 0,4x3,5 CMAN G52D
· Podvodna dionica - kabal TO SM 229 (4x12) x II x 0,4x3,5 CMAN G652D
· Obalni dio
· Južni krak (dionica R Đurmani – PK Ćafe) – kabal A-DF (ZN) 4x12 E9/125 E9
· Južni krak (dionica PK Ćafe – odvojak Ulcinj) – kabal A-DQ (ZN) 2Y 4x12 
· Sjeverni krak (dionica R Đurmani – PK Prijevor) – kabal A-DF (ZN) 4x12

[bookmark: _Hlk205282362]Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, Naručilac ne može odrediti tačnu količinu predmeta nabavke. Količine date u tehničkim specifikacijama (predmjeru radova) predstavljaju količine za otklanjanje utvrđenih kvarova. Kako je predmet ugovora održavanje optičke infrastrukture Naručioca za period od 12 mjeseci, što uključuje i otklanjanje kvarova koji će se eventualno dogoditi u budućem periodu, to će se ugovor zaključiti na procijenjenu vrijednost nabavke, a iznosi za plaćanje će se određivati u odnosu na ponuđene jedinične cijene po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda.

 Izvođač je dužan da po izvršenom servisu dostavi izvještaj o izvršenim radovima, koji uključuje ateste za svu ugrađenu opremu.
 Ponuđene cijene uključuju sve troškove mobilizacije, demobilizacije, špediterske i carinske dažbine, utovar, istovar, terenski rad, osiguranje zaposlenih, izradu dokumentacije, korišćenje opreme, troškove izdavanja bankarskih garancija, poreze i takse (osim PDV – 21%, koji se iskazuje posebno), otklanjanje kvarova u garantnom roku itd. koji su potrebni za uspješno izvršenje predmetnih radova. Takođe, u cijenu moraju biti uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.
 Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje radova.
[bookmark: _GoBack] Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
