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TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge – redovna opravka ranga glavne opravke 2 (dvije) elektro lokomotive serije 461
 (predmet javne nabavke)
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 po partijama
















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude


2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora














Obim radova za izvršenje GO električne lokomotive 461-035
(partija 1)
1. Prijem lokomotive u opravku
·       Doprema lokomotivu na mjesto za pregled i prijem.
·       Upisati stanje lokomotivskog inventara i alata u zapisnik o prijemu.
·       Izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive, na 380 V, 50 Hz, ako to dozvoljava
      tehničko stanje.
·       Izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive, na 25KV, 50Hz, ako to dozvoljava
      tehničko stanje lokomotive.
·       Izvršiti vizuelni pregled  kompletnosti i ispravnosti svih, djelova, uredjaja i
      sklopova i zatečeno stanje konstatovati primopredajnim zapisnikom.
·       Izraditi i potpisati zapisnik o primopredaji lokomotive.
2. Razgradnja sklopova i djelova sa lokomotive
·       Izvršiti spoljašnje čišćenje i pranje lokomotive.
·       Doprema lokomotive u halu i razvezivanje mehaničkih i električnih veza.
·       Razgraditi trodjelni krov locomotive.
·       Izvršiti razvezivanje veza, lokomotivskog  sanduka i obrtnih postolja. 
·        Izgraditi glavni lokomotivski transformator.
·        Odvojiti lokomotivski sanduk od obrtnih postolja
·        Demontirati (izgraditi) stalke S1 - S6.
·        Demontirati (izgraditi) stalke S9 - S10.
·        Demontirati (izgraditi) kompresorski agregat.
·        Demontirati (izgraditi) AKU-baterije.
·        Demontaža (izgradnja) F ormara i stalaka (F2, F3,F4).
3. Obim radova remonta (sklopovi, uredjaji, djelovi)
      3.1       Pantograf, tip POS – 254/III 
· Izgraditi pantograf sa krova lokomotive.
· Rastaviti pantograf.
· Očistiti i oprati djelove.
· Kontrolisati ispravnost djelova.
· Zamjeniti ugljene klizače. 
· Zamjeniti gumene amortizere (1021.650.000-4 komada).
· Zamjena ležajeva (6306-8 komada i 2303-4komada).
· Zamjene strujnih i elastičnih veza (1021.006.000 - 8 komada).
· Zamjena plastičnih rogova pantografa.
· Zamjena plastičnih čaura (1021.200.007 - 8 komada).
· Zamjena zaptivnih prestena (1021.811.003 - 2 komada i 1021.810.007 - 2 komada).
· Zamjena plastičnih ležišta(1021.810.006 - 2 komada.
· Sastaviti pantograf.
· Pantograf premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Ugradnja pantografa na krov, ispitivanje pantografa prema mjernoj listi i izrada mjerne liste.
3.2 Glavni prekidač
· Izgraditi glavni prekidač sa lokomotive.
· Razgraditi odvodnik prenapona.
· Razgraditi glavu lučne komore.
· Razgraditi izolator lučne komore.
· Razgraditi kosu prirubnicu.
· Razgraditi glavu rastavljača, komplet sa štapovima.
· Razgraditi potporni izolator.
· Razgraditi pokretni izolator.
· Razgraditi upravljački mehanizam.
· Razgraditit cilindar sa klipom.
· Razgraditi glavni ventil.
· Razgraditi glavni rezervoara vazduha.
· Razgraditi sklop pomoćnih kontakata sa kompletnom električnom instalacijom i priključnom razvodnom letvom.
· Očistiti i provjeriti ispravnost izolatora.
· Razgraditi glavni ventil.
· Očistiti i provjeriti ispravnost odvodnika prenapona, glavu lučne komore i kose prirubnice.
· Rastaviti odvodnik prenapona.
· Kontrolisati ispravnost resorb-valjaka.
        ‒             Zamjeniti odvajač vlage-silikat.
·       Zamijeniti slavinu za ispust kondezata.
·       Zamijeniti vrhove kontakata, kontakt  noževe, kontaktne klinove, kontaktne prste.
·       Provjeriti ispravnost kontaktne sfere, po potrebi izvršiti zamjenu.
·      Zamjena zaptivnih prstena ( 7167 - kom.1 i 7169 - kom.1).
·      Metalne djelove odvodnika prenapona očistiti i obojiti.
·      Rastaviti odvodnik prenapona.
·      Rastaviti glavu lučne komore.
·      Prekontrolisati ispravnost poklopca lučne komore.
·      Kontrolisati ispravnost mrežice za gašenje luka.
·      Zamijeniti kontakt i oprugu (5161 - 1 kom. i 5162 - 1 kom.).
·      Zamijeniti pokretni kontakt - mlaznicu( 5171 - 1kom.).
·      Zamijeniti zaptivač (5122 - 1 kom.).
·      Sastaviti glavu lučne komore.
·      Rastaviti kosu prirubnicu.
·      Kontrolisati ispravnost mrežice za prigušenje električnog luka i čvrstog
           Kontakata.
·      Zamjena kontakta (5190 - 1 kom.).
·      Zamjena prstena (5116 1 kom., 5118 - 1 kom. i 5102 - 1 kom.).
·      Sastaviti kosu prirubnicu.
· Zamjeniti kontaktni jezičak (5106 - 1kom.) .
· Rastaviti glavu rastavljača.
· Kontrolisti ispravnost: kuglica, osovina sa oprugom, štapa i čaure.
· Zamjeniti kontaktni prst (6033 - 2 kom.).
· Sastaviti glavu upravljača.
· Rastaviti upravljački mehanizam.
· Kontrolisti ispravnost sastavnih djelova mehanizma.
· Ispitati ispravnost namotaja za uključenje, isključenje i držanje.
· Zamjena zaptivača (2504 i 02505 -2 kom.).
· Podmazati sve pokretne djelove mehanizma.
· Sastaviti upravljački mehanizam.
· Rastaviti cilindar sa klipom.
· Očistiti cilindar.
· Podmazati sve pokretne djelove cilindra sa klipom.
· Sastaviti cilindar sa klipom.
· Rastaviti glavni ventil, očistiti prekontrolisati ispravnost sastavnih djelova, podmazati pokretne djelove i sastaviti glavni ventil.
· Kontrolisati ispravnost gl. rezervoara vazduha.
· Kontrolisati ispravnost umetka i ventila.
· Zamjena zaptivača (2001, 2005, 2018, 2022, 2025, 2063, 2164, 2165, 2175. 2252, 2604, 2606, 2616, 2617, 2636. - 15 kom.).
· Očistiti i kontrolisati ispravnost pomoćnih kontakata i električne instalacije.
· Očistiti i kontrolisati ispravnost osnovne ploče.
· Sastaviti glavni prekidač.
· Ugraditi na krov lokomotive.
· Izraditi mjerne liste.
3.3 Krovni rastavljač
· Izgraditi sa krova.
· Izolator očistiti i kontrolisati ispravnost.
· Izvršiti kontrolu kontakta i kontaktnog noža, po potrebi zamijeniti.
· Rastaviti kontaktne noževe i i pogonske osovine i izvršiti opravku ili zamjenu.
· Zamjeniti kontakte i nož rastavljača ( 51 029 010 - 2kom., 51 029 012 - 1 kom.).
· Sastaviti kontaktne noževe i i pogonske osovine.
·        Provjeriti produžetak rastavljača, po potrebi zamijeniti.
·       Ugraditi na krov lokomotive.
·       Provjeriti i podesiti uključivanje i isključivanje.
3.4 Uvodni izolator sa primarnim strujnim transformatorom
· Odvezati električne instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati i kontrolisati stanje mehaničkih i elektro elemenata.
· Zamjenitit gumene zaptivače (1102.000.002 i 1102.000.006 - po 1 kom.).
· Ispitati izolacioni otpor strujnog transformatora prema masi
· Sastaviti izolator.
· Ugraditit na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom.
· Ispostaviti mjernu listu za izolacioni otpor strujnog transformatora.
3.5 Krovni izolatori i strujne veze
· Razvezati strujne veze i demontirati krovne izolatore.
· Očistitit izolatore i strujne veze.
· Kontrolisati stanje mehaničkih i strujnih elemenata, oštećene djelove zamjeniti.
· Obojiti strujne veze.
· Ugraditi krovne izolatore i spojiti strujne veze.
3.6 Odvodnik prenapona
· Demontirati sa lokomotive.
· Očistiti izolatore i priključke.
· Kontrolisati stanje mehaničkih i elektro djelova.
· Ugradnja na krov lokomotive.
·       Izraditi mjerne liste
3.7 Rastavljač uzemljenja
· Očistiti i kontroloisati stanje kontaktnog noža
· Provjeriti ispravnost tastera.
· Kontrolisati pokretljivost i ispravnost noža.
· Provjeriti ispravnost blokada.
3.8 Krovni naponski transformator
· Izgraditit sa krova lokomotive.
· Očistiti i provjeriti priključne veze.
· Kontrolisati ispravnost izolacionog djela transformatora, u slučaju neispravnosti zamijeniti novim.
· Izmjeriti otpornost namotaja i otpor izolacije.
· Ugraditi na krov lokomotive.
3.9 Glavni transformator
·       Izgraditi transformator iz lokomotive , otvoriti poklopac i izvršiti pregled i 
      kontrole sledećih elemenata
1. Učvršćenja jezgra za drvene nosače prekontrolisati , spojeve i učvrstiti plastičnim zavrznjevima,
2. Vizuelno pregledati namotaje i izvode i ako je namotaj olabavljen treba ga pritegnuti,
3. Pregledati i kontrolisati stanje izolacije namotaja.
· Kontrolisati probojnu čvrstoću ulja i dati mjernu listu.
· Oduzimač vlage zamjeniti.
· Očistiti izolatore i tragove ulja.
· Izgraditi termometar i provjeriti ispravnost.
· Kontrolisati nivo ulja i doliti novoulje.
· Kontrolisati zaptivenost kotla, cijevi, sigurnost i odušnog ventila.
· Očistiti strujne trnasformatore, odvodnik prednapona, transformator za uzemljenje, prekontrolisati električne istalacije i pritegnutost spojeva.
· Kontrolisati spojeve uljnih vodova i pričvršćenje transformatora na sanduk lokomotive.
· Provjeritit otvaranje sigurnosnog ventila.
· Prekontrolisati stanje zaštitnih mreža i zabravljenje.
· Ispustiti kondezat.
· Provjeriti prenosni odnos transformatora za uzemljenje i sačiniti mjernu listu.
· Ispostaviti mjernu listu za, probojnu čvrstoću ulja i ispitivanje trafoa.
3.10 Regulator – birač napona
· Uraditi analitu ulja i ispitati dielektričnu čvrstoću, ispustiti ulje iz birača
· Otvoriti kotao birača, očistiti i oprati i prekontrolisati ispravnost zadnje ploče.
· Razgraditi i kontrolisati ispravnost prednje ploče.
· Prekontrolisati učvršćenje i istrošenost mehaničko pogonskog mehanizma, disk ploče za vođenje i kontaktnih ruku i .
· Zamjeniti kontakte kontaktnih ruku  i  (A4.236 - 2 kom.).
· Kontrolisati oštećenja kontaktnih šipki i oštećene zamjeniti.
· Prekontrolisati ispravnost poluga, izolatora izvoda A2, izolacije priključnih vodova unutar birača i izolacione spojnice.
· Provjeriti zaptivenost između kućišta uljnog dijela i pogonskog zupčanika kutije - zamjena semeringa (20x35x7 - 4 kom.).
· Ugraditi prednju ploču.
· Zatvoriti kotao birača i naliti novo ulje.
· Ugraditi nove pomoćne kontakte na kontaktnim letvama (28 kom.).
· Prekontrolisati ispravnost osovina sa bregastim pločama i zglobove kardanskih osovina, po potrebi uraditi regeneraciju.
· Razgraditi davač položaja birača, rastaviti i kontrolisti, sastaviti i ugraditi.
· Servo motor birača demontirati, rastaviti, ispitati, po potrebi popraviti (premotavanje namotaja) sastaviti, i ugraditi.
·       Zamijeniti elastičnu spojnicu elektromotora birača napona i reduktora.
·       Provjeriti ispravnost mehanizma trzanja i brega trzanja, po potrebi ugraditi novi.
·       Zamijeniti ležišta 6010 – 4kom. i 6203 – 4kom.
·       Elemente otpornika T4 provjeriti, regenerisati galvanizacijom.
·       Provjeriti ispravnost komandnog diska, po potrebi ga zamijeniti.
·       Zamijeniti naljepnice skale birača, graničnike, profilisane zaptivke i 
            podsklopove ručice.
·      Pogonsko zupčaste kutije (gornji i donji reduktor) razgraditi sa birača, rastaviti, 
     zamjeniti ležajeve, zamjeniti istrošene djelove i zaptivke reduktora i ugraditi na 
     birač (6205 -10 kom., 6006 - 6 kom., 6204 - 9 kom., 6005 - 1 kom.).
·      Zamjeniti ulje u pogonsko -zupčaničkim kutijama.
·      Kontrolisati stanje mehaničkog prenosa, a posebno zupčanika.
·      Prekontrolisati pokretljivost birača ručno i motorno.
·       Prekontrolisati i podesiti sinhronizam rada regulatora napona i ispitati po mjernoj listi.
·      Izraditi mjernu listu za probojnu čvrstoću ulja, rad kontaktnih ruku i , 
     ispitivanje namotaja servo motora i sinhronizam rada regulatora napona. 
·      Provjeriti ispravnost kontaktnih šina (4 kom), po potrebi izvršiti zamijenu. 
·      Provjeriti ispravnost kontaktnih prstena, po potrebi zamijeniti iste.
·      Izvršiti zamjenu svih zaptivača,plute sa umetkom, obujmica, crijeva, guma, stopica, 
     vijaka sa podloškama i navrtkama, elastičnih veza, etiketa, rozetni i signalnih 
     sijalica.
       
3.10     Uredjaj za mjerenje potrošnje el. energije
· Izgraditi mjerni uredjaj.
· Očistiti i ispitati ispravnost.
· Ugraditi uredjaj i dostaviti atest o ispravnosti.


3.11 Teretni prekidač

· Izgraditi teretni prekidač sa izolacionih šipki.
· Razgraditi, očistiti i prekontrolisati ispravnost lučnih komora.
· Rastaviti teretni prekidač.
· Očistiti i oprati djelove.
· Ugraditi nove kontakte teretnog  prekidača ( 8 kom.).
· Prekontrolisati ispravnost kontaktora i bregaste osovine.
· Sastaviti teretni prekidač i podmazati pokretne djelove.
· Provjeriti ispravnost radnih i potpornih izolacionih šipki.
· Ugraditi teretni prekidač.
· Izgraditi prelazni otpornik
· Otpornik izduvati, pregledati spojna mjesta, priključne vodove i izolacione elemente.
· Prekontrolisati ispravnost potpornih izolatora.
· Izmjeriti otpor izolacije.
· Ugraditi prelazni otpornik.
· Razgraditi prelazni termokontakt T4 – 2.
· Provjeriti ispravnost termokontakta i naštelovati ga.
· Ugraditi termokontakt i provjeriti priključne vodove i spojna mjesta.
· Provjeriti ekran K1-K4, po potrebi kompletirati ili zamijeniti, za slučaj potrebe.
· Izraditi mjernu listu, vrijednosti otpora prelaznog otpornka.
3.12 Hladnjak ulja
· Demontirati.
· Izduvati vazdušne kanale i oprati.
· Isprati uljne kanale trafo uljem.
· Provjeriti učvršćenje mehaničkih veza hladnjaka i zaptivenost vodova.
· Pritegnuti spojeve.
· Ugraditi na lokomotivu.
3.13 Pumpa za ulje
· Odvezati od električne instlacije i razgraditi sa lokomotive.
· Elektromotor pumpe i pumpu rastaviti, očititi, pregledati radno kolo, ispitati namotaje statora po potrbi izvršiti premotavanje, zamjeniti ležajeve i zaptivče (6306 i 6304 - po1kom.).
· Elektromotor i pumpu sastaviti i ispitati, po potrebi izvršiti premotavanje elektromotora.
· Ugraditi na lokomotivu i ispitati.
· Izraditi mjernu listu otpora namotaja statora elektromotora




3.14 Elektromotori i ventilator hladnjaka ulja
· Odvezati od električne instalacije.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje statora,po potrebi izvršiti premotavanje namotaja, pregled rotora i zamjeniti ležajeve. 
· Elektromotore sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventilatore.
· Filter hladnjaka razgraditi, oprati, ugraditi i regulisati poklopac filtera.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom.
3.15 Prigušnica vučnih motora
· Odvezati električne veze i demontirati sa lokomotive.
· Oštećenu električnu instalaciju preizolovati ili zamijeniti.
· Rastaviti prigušnicu od kućišta.
· Očistiti i oprati djelove i namotaje prigušnice.
· Osušiti u peći prigušnicu nakon pranja.
· Izvršiti impregnaciju namotaja prigušnice.
· Izvršiti metaliziranje kontaktnih stopica kalajem na visikonaponskim priključnim kablovima.
· Oštećene odstojnike namotaja zamijeniti novim.
· Zamijeniti termoskupljajuće izoplacione bužire na priključnim kablovima.
· Izmjeriti otpor izolacije.
· Sastaviti prigušnice.
· Ugraditi prigušnicu na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije namotaja.
3.16 Otpornici za trofazni sistem i uzemljenje
· Izgraditi otpornike sa rama. 
· Očistiti i oprati otpornike.
· Prekontrolisati ispravnost otpornika i izolatora.
· Izmjriti omsku vrijedost otpornika.
· Ugraditi otpornike na ram. 
· Izraditi mjernu listu za omsku vrijednost otpornika.
3.17 Elektromotor pomoćnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Sastaviti, očistiti, ispitati namotaje statora i rotora, po potrebi izvršiti premotavanje. namotaja i zamjeniti ležajeve (6204zz 6203zz - po1 kom.).
· Pregledati držače četkica, očistiti, regulisati ormariće za prolaz četkice i zamjeniti četkice.
· Pregled i obrada kolektora.
· Sastaviti elektromotor i  ispitati.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom


3.18 Elektromotor glavnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očititi, oprati, ugraditi nove ležajeve, ispitati namotaje statora, pregled. Rotora, mala oštećenjana na kavezu opraviti, poravka kućišta ležajeva. 
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
3.19 Vučni motori
     ‒          Rastaviti el. i meh. veze i izgraditi vučne motore iz ob. postolja.
· Očistiti spolja, zapisati broj motora, izvršiti vizuelni pregled motora.
· Kliznu ploču sa mrežom razgraditi.
· Ispustiti ulje iz zupčaste spojnice.
· Torziono vratilo razgraditi.
· Zupčastu spojnicu razgraditi.
· Semeringe izgraditi.
· Razgraditi poklopce za kontrolu četkica i demontirati četkice.
· Vučne motore rastaviti.
· Ispitivanje izolacionih otpora, namotaja rotora i statora prije pranja.
· Izgarditi držače četkica  sa nosača.
· Izgarditi sabirne prstenove sa nosača.
· Čišćenje, pranje i odmašćivanje: ležajnih štitova, klizne ploče, mreže poklopca i držača četkica.
· Pranje i odmašćivanje ležajeva i kontrola ispravnosti.
· Ugraditi nove ležajeve NU-1036М/C3;NUP-230М/C3.
· Pranje i odmašćivanje torzionih vratila, zupčaste spojnice i kontrola ispravnosti.
· Ispitivanje torzionih vratila ultrazvukom i bojenje, u slučaju neispravnosti regeneracija ili zamjena novim.
· Labirinte kabine ispitati, u slučaju neispravnosti zamijeniti novim.
· Pranje i odmašćivanje namotaja statora i rotora i sušenje.
· Ipitivanje izolacijskih otpora namotaja statora i rotora posle pranja.
· Pranje i odmašćivanje sabirnog prstena i impregnacije.
· Zamjena oštećenih bakarnih pletenica.
· Pregled i opravka mehanizma za zatvaranje donjeg kontrolnog poklopca.
· Pregled spojeva priključnih kablova i popravka bandaža.
· Zamjena priključnih kablova (48 kom.).
· Zamjena izolacionih zaštitnih guma na priključnim kablovima (48 kom).
· Zaštita namotaja rotora i statora lakom, odgovarajućeg kvaliteta.
· Čićenje i odmašćivanje držača četkica.
· Pregled ormarića držača četkica, regulacija ormarića, popravka držača četkica, regulacija hoda pritisne opruge u ormariću.
· Držač četkica zaštiti lakom od polarizirajuće struje.
· Kontrola ovalnosti kolektora rotora, obrada i brušenje kolektora i prelaz kolektorskih kapa i zastavica polarizirajuće struje. 
· Držače četkica ugraditi na nosač, podešavanje razmaka između držača četkica i kolektora.
· Kontaktne opruge, štitnike, svornjake, vijke, sigurnosne ploče, pinove, pritisne prste, poklopce, mazalice, stezaljke, čepove, nosače zamijeniti novim.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora visokim naponom.
· Bojenje sklopova i djelova.
· Sastavljanje vučnih motora.
· Ugraditi nove četkice. 
· Ugraditi nove semeringe (180x215x16 - 12 kom.).
· Ugraditi zupčaste spojnice.
· Naliti ulje u u zupčaste spojnice.
· Ugraditi torziona vratila.
· Ugradnja klizne ploče sa mrežom.
· Ispitati vučne motore u sklopu i razrada motora.
· Impregnacija namotaja statora i rotora.
· Zamjena zaptivnih guma na donjim kontrolnim poklopcima vučnih motora.
· Izraditi mjernu listu po programu ispitivanja vučnih motora i test o ispitivanju magnofluksa.
3.20 Ispravljačka grupa
· Izgradnja ispravljačkog bloka sa stalka.
· Demontirati diode, kondezatore i otpornike sa bloka.
· Očistiti i oprati: diode, kondezatore i otpornike.
· Ispitati ispravost dioda, kondezatora i otpornika u sklopu.
· Očistiti rashladna tijela u sklopu.
· Očistiti i provjeriti ispravnost sabirnice i izolatore.
· Ugraditi diode, kondezatore i otpornike u blok.
· Prekontrolisati ispravnost električnih i mehaničkih spojeva.
· Ugraditi ispravljački blok na stalak.
· Provjeriti ispravnost kondezatora 125Mf u upravljačkom stolku i njegovo učvršćenje, u slučaju neispravnosti zamijena novim.
· Izraditi mjernu listu za ispitivanje dioda, kondezatora i otrpornika i kapacitet kondezatora 125 µF.
3.21 Asihroni motori pomoćnog pogona S1 - S6
· Odvezati od električne instalacije i razgraditi sa lokomotive.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje,po potrebi izvršiti premotavanje namotaja, pregledati rotore, ugraditi nove ležajeve (6306zz - 12 kom. i 6308zz - 12 kom. Proizvođača SKF ili ekvivalenta).
· Elektromotore sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventilatore.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.



3.22 Otpornici vučnih elektromotora (šentiranje)
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti otpornike.
· Očistiti i oprati otpornike i izolatore.
· Očistiti i oprati otpornike bez rastavljača.
· Sataviti otpornike.
· Izmjeriti vrijednost otpora.
· Ugraditi otpornike u blok i povezati sa elekričnom instalacijom.
3.23 Kratkospojnik
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Demontirati poklopac.
· Očistiti kratkospojnik i vizuelno pregledati ispravnost.
· Kontrolisati ispravnost graničnika i okruglih izolatora, prekontrolisti istrošenost kontakata po potrebi zamijeniti iste, prekontrilisati razmak između kontakata i pritisne ploče, otspojiti vezu kratkospojnika i kontaktora  S1.1 do S1.6
· Ispitati funkcionalnost kratkospojnika prije ugradnje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
· Ispitati ispravnost i u sklopu ispitivanja lokomotive.
3.24 Mjenjač smjera vožnje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti mjenjač.
· Očistiti i oprati djelove.
· Kontrolisti oštećenja glavnih kontakata i po potrebi zamijeniti novim.
· kontrolisati oštećenja pomoćnih kontakata, izvršiti galvanizaciju istih, po potrebi zamijeniti novim.
· Zamjeniti gumene zaptivače (962 230 000 i 962 000 005 - po 12 kom.).
· Kontrolisati nivo oštećenja usled preskoka struje, učvršćenje kontakta, električnih priključaka i kontaktnih šina.
· Podmazati djelove pneumatskog pogona.
· Provjeriti pneumatske priključke.
· Sastaviti i ispitati po mjernoj listi.
· Kontrolisati uključivanje i isključivanje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
3.25 Kontaktori za vuču, kočenje i grijanje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Demontirati i očistiti lučne komore.
· Neispravne i oštećene lučne komore zamijeniti novim.
· Rastviti kontaktore.
· Očistiti i oprati djelove, izolacione djelove premazati antivarničkim lakom.
· Zamjeniti sklop kontakta II (100-01-390/A - 52 komada), (provjera ispravnosti glavnog kontakta).
· Pregledati pomoćne kontakte, neispravne pokretne i nepokretne zamjeniti, kontrolisati i naštelovati kontaktne pritiske.
· Zamjenit gumene zaptivače za klip cilindra(937.511.000 - 26 kom.).
· Pregledati i funkcionalno ispitati spiralne opruge kontaktora i pokretni mehanizam.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
· Zamijeniti slavine za ispust kondezata.
· Sastaviti kontaktore. 
·  Ugraditi novo brojilo rada EDK u S4 ormaru na sklopniku EDK.
·  Ispitati na probnici po mjernoj listi
·  Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.
·  Oštećene i neodgovarajuće vijke zamijeniti novim, kao i na mjestima . Nedostajuće
 vijke ugraditi.
·  Zamijeniti temalne stezaljke
·  Izraditi mjernu listu, za kontaktne pritiske i otvore.

3.26 Kontaktori za šentiranje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti kontaktore.
· Očistiti i oprati djelove, izolacione djelove premazati antivarničkim lakom
· Zamjeniti kontakte, po potrebi.
· Zamjenit gumene zaptivače za klip cilindra (937.511.100 - 18 kom.).
· Izvršiti kontrolu stanja sastavnih djelova kontaktora. Neispravne zamjeniti.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
· Sastaviti kontaktore. 
· Ispitati na probnici po odgovarajućoj mjernoj listi.
· Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.

3.27 Impulsni transformator
· Izgraditi sa stalka S1 - S6.
· Očistiti i izduvati komprimovanim vazduhom.
· Izvršiti vizuelni pregled i pritezanje priključnih spojeva.
· Ispitati otpor izolacije.
· Ugraditi na stalak S1 - S6.

3.28 Električna kočnica
· Demontirati električne motore od kućišta.
· Demontirati otpornike od kućišta.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore izgraditi iz difuzora, rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje statora, izvršiti pregled rotora i zamjeniti ležajeve (6309 - 4 kom.).
· Elektromotore sastaviti, ugraditi u difuzore i ispitati.
· Ventilatore ugraditi.
· Rastaviti otpornike od sanduka, oprati, očistiti, ispitati ispravnost, neispravne zamjeniti. Izolatore i strujne veze očistiti i pregledati.
· Sastaviti otpornike i ispitati ih.
· Ugraditi električne motore u kućišta.
· Ugraditi otpornike u kućišta
· Ugraditi nove kontrolnike pritiska EDK
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije otpornika
3.29 Električna instalacija (glavni i pomoćni strujni krugovi)
· Kontrolisati spojeve električne instalacije, glavnih strujnih krugova na priključnim mjestima a oštećena zamjeniti.
· Kontrolisati spojeve električne instalacije pomoćnih strujnih u kontaktorima i ostalim priključnim mjestima a oštećena zamjeniti, novim.
· izvršiti vizuelnu kontrolu ispravnosti izolacije svih provodnika električne instalacije i stanje slovnih i brojčanih oznaka. Oštećeno zamijeniti, novim.
· Izvršiti pritezanje svih labavih spojeva.
· izmjeriti otpor izolacije, po mjernoj listi.

3.30 Čeona svijetla i reflektori
· Izgraditi sa lokomotive
· Ugraditi novo, led osvjetljenje  na lokomotivu (4 čeona svijetla i 4 reflektora).
· Osvetljenje u mašinskom prostoru i upravljačnici 
· Vizuelno pregled i čišćenje mjesta lociranja osvjetljenja. Demontaža postojećih elemenata osvjetljenja u mašinskom prostoru i upravljačnici.
·   Ugraditi novo, led osvetljenje u upravljačnici (2+2 kom.). 
·   ugraditi novo, led osvjetljenje u mašinskom prostoru (6+6+1 kom.).
·   Ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.

3.31 Akumulatorske baterije 
· Ugraditi nove akumulatorske baterije, sa pripadajućim električnim vezama, stopicama i osiguračem baterija (35A).
· Izraditi mjernu listu.

3.32 Sklopka za grijanje i rele za termičku zaštitu el. motora gl. kompresora
· Odvezati od električne instalacije i demontirati iz bloka S7.
· Rastaviti, očistiti, zamjeniti oštećene djelove, sastaviti i podmazati pokretne djelove.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalaciojom.
· Zamijeniti novim, rele za termičku zaštitu el. motora glavnog kompresora, provjeriti ispravnost i ugraditi u blok S7.

3.33 Detektori (senzori) dima

Ugraditi dva detektora dima, u mašinskom prostoru. Detektori trebaju imati svjetlosnu i zvučnu signalizaciju aktivacije, ugradjenu na pogodnom mjestu upravljačkog pulta u obje upravljačnice. Jedan detektor ugraditi u dijelu gdje je smješten glavni kompresor, a drugi na pogodnom mjestu u dijelu gdje se nalaze ormari S7-S8. Izmjene unijeti u šeme NN instalacije lokomotive.


3.34 Ploča sa otpornicima i diodama za signalizaciju na bloku S7
· Rastaviti, očistiti i pregledati, neispravno zamijeniti.

3.35 Uređaj za punjenje akumulatorskih baterija
· Rastaviti, očistiti, opraviti, pregledati i dostaviti listu podešavanja
3.36 Kontaktori pomoćnih pogona u S8 ormanu
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi  iz blokova.
· Ugraditi nove ABB kontaktore.
· Ugraditi u orman S8 i povezati sa el. instalaciom.

3.37 Zaštitne sklopke elektromotora i termički prekidači (orman S8)
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi iz  bloka.
· Ugraditi sve nove zaštitne sklopke, tipa Lovato ili Schneider.
· Ugraditi sve nove automatske osigurače (u upravljačnicama i u mašinskom prostoru).
· Sastaviti, ispitati i naštelovati na probnici.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
· Zamijeniti višepolne utičnice sa pripadajućom instalacijom do S8 bloka i u S8 bloku, i to 35-o polne utičnice sa utikačem: S8.40-44:24,  S8.41-44:25,          S8.42-44:26.



3.38 Asihroni pretvarač faza (APF)
· Izgraditi motor ARNO pretvarača.
· Izvršiti čišćenje i regeneraciju ARNO motora uključujući i zamjenu ležajeva rotora.
· Sačiniti, odgovarajuću mjernu listu. 
· Izgraditi orman  S 11 i izvršiti regeneraciju svih pripadajućih elemenata. Nepopravljive djelove, zamijeniti novim.
· Elektronsku kutiju APF-a, regenerisati i izvršiti potrebna podešavanja.
· Izgraditi otpornik ARNO pretvarača, očistiti, regenerisati i provjeriti funkcionalnost.

3.39 Kondezatori za formiranje trofaznog sistema
· Izgraditi sa lokomotive.
· Pregledati kondezatore na postojanje  mehaničkih oštećenja.
· Provjeriti ispravnost otpornika i izmjeriti kapacitete kondezatora, a neispravne zamijeniti novim.
· Izraditi mjerne liste za kapacitet kondezatora i otpornost otpornika.









3.40 Brzinomjeri sa davačem
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi.
· Rastaviti, očistiti, pregledati i izvršiti opravku u slučaju neispravnosti.
· Neispravne i oštećene dijelove brzinomjera i davača zamijeniti novim, zamijeniti četkice sa nosačem četkica davača brzinomjera.
· Sastaviti brzinomjer i davač.
· Ispitati i naštelovati na probnici.
· Uraditi dijagram ispitivanja na probnici
· Ugraditi na lokomotivu i povezati.
· Izvršiti podešavanje brzinomjera prema obimu točka.
· Sačiniti mjerne liste i ateste brzinomjera.
3.41 Kontroleri
· Kontrolere razvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Kontrlere rastaviti, očistiti i oprati djelove.
· Valjke upravljačke sklopke pregledati i provjeriti pokretljivost, neispravne zamijeniti.
· Kontakte i kontaktne šipke pregledati i provjeriti istrošenost, neispravne zamijeniti.
· Provjeriti pritiske kontakta i njihova nalijeganja.
· Zupčanik i lanac pregledati. 
· Izvršiti provjeru mehaničke blokade.
· Kontrolisati ispravnost izolacionih djelova - oštećene premazati izolacionim lakom
· Kontrolisati električne veze od kontakta prema utičnicama.
· Sastaviti kontrolere.
· Ugraditi kontrolere na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.

3.42 Bočni grijači
· Provjeriti ispravnost, a u slučaju neispravanosti izvršiti zamjenu, novim.
3.43 Klima-uredjaji upravljačnica
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Kućište klime očistiti, oprati i ofarbati.
· Ispitati ispravnost klime, očistiti isparivač i kondezator, filtere zamijeniti novim. Izvršiti popravke-zamjenu oštećenih elemenata klime uredjaja. Kontrolisati količinu  freona i za slučaj potrebe, izvršiti dopunu. 
· Zamijeniti signalne sijalice klime ‒ 230V/25W.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.





3.44 Grijalice upravljačnice
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Električni motor izgraditi, rastaviti, očistiti i oprati djelove, zamjeniti ležajeve, sataviti, ispitati i ugraditi na kućište grijalice. U slučaju neispravnosti elektromotora izvršiti premotavanje namotaja.
· Kućište grijalice očistiti, oprati i ofarbati.
· Ispitati ispravnost grijača i termička isključenja, neispravne grijače zamjeniti novim.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom
3.45 Tasteri i pedale kontrole budnosti i pjeskare
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi. 
· Rastaviti, očistiti, popraviti, a neispravne djelove zamjeniti.
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi i povezati sa električnom instlacijom.
3.46 Pomoćno osvjetljenje instrumenata
· Ugraditi novo,  led osvetljenje.
3.47 Grebenasti prekidač na bloku S7 i S8
· Izduvati komprimovanim vazduhom, očistiti i pritegnuti priključke.
· Kontrolisati da nema tragova spoja sa prekidačem.
· Kontrolisati ispravnost - pokretljivosti grebena u smislu uključenja i isključenja Neispravne elemente, zamijeniti.
3.48 Pomoćni transformator u S8
· Izgraditi i odvezati od električne instalacije.
· Očistiti i oprati. 
· Provjeriti ispravnost i namotaje premazati izolacionim lakom.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
3.49 Kontrolnici ventilacije
· Ugraditi nove S1-S6, S9, S10, T12. (Izgradjene kontrolnike preuzima Vlasnik).
· Ispitati i podesiti funkcionalnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
3.50 Električni mjerni instrumenti
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti i oprati. Oštećene djelove, zamijeniti.
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na komandnu tablu i povezati sa el. Instalacijom.
3.51 Utičnice grijanja i spojni kablovi za elektro grijanje
· Očistiti kontakte i izolacione djelove
· Kontrolisati ispravnost zaptivanja i stanje opruga.
· Kontrolisati ispravnost mehaničkih elemenata za zabravljivanje utikača kabla i podmazati.
· Provjeriti ispravnost spojnog kabla električnog grijanja.
· Ispitati otpor izolacije.
3.52 Uređaji za uzemljenje (četkice)
· Odvezati od el. instalacije i razgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati prekontrolisati ispravnost djelova i priključnog kabla.
· Ugraditi nove umetke četkica i zaptivače (1052 000 007 - 6 kom. i zaptivači 6 kom.).
· Sastaviti i provjeriti pokretljivost kontaktnog diska i opruge.
· Ugraditi i povezati sa električnom instalacijom.
· 
3.53 Lokomotivski osigurači
· Ugraditi sve nove osigurače.

3.54 Relei „KOMBIFLEKS“
· Relee razgraditi sa lokomotive, 
      _          ugraditi sve  nove  relee i relejna pojačala .
      _          Kućišta (postolja) relea skinuti ,očistiti,  pregledati, neispravna i slomljena kućišta
            (postolja) zamjeniti novim.
      _         Zamijeniti niskonaponsku instalaciju u S7 ormanu.







3.55 Davač mjernih vrijednosti klizanja (uređaj za pokazivanje klizanja u S7)

· Odvezati od el. instalacije i izgraditi iz bloka S7.
· Provjeriti ispravnost elemenata na uređaju. Neispravne zamjeniti.
· Ugraditi u blok S7 i ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
3.56 Autostop uređaj i trotonske sirene
· Vizuelno pregledati električne veze i djelove AS uređaja. Neispravnosti otkloniti.
· Zamijeniti trotonske sirene, novim.
· Ispitati funkcionalnost u mjestu i vožnji i dostaviti mjerne liste.
3.57 Lokomotivska baliza (magnet) autostop uređaja
· Očistiti i vizuelno pregledati balize  sa kablom i konektorom.  Otkloniti uočene neispravnosti. Zamijeniti novim, kabl i konektore (priključak).
· Zamijeniti niskonaponsku instalaciju AS uređaja.
· Izraditi mjerne liste.
· Ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
3.58 Elektro pneumatski ventili
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati. Oštećene djelove zamijeniti novim.
· Sataviti i ispitati EP ventile.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa el. Instalacijom.
3.59 Elektro pneumatski prekidači
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Ispitati ispravnost.
      _          Ugraditi na lokomotivu i povezati sa el. Instalacijom.








3.60 Radionički priključak
· Očistiti i podmazati pokretne djelove.
· Kontrolisati kontakte na istrošenost i oštećenja (1015.410.007). Neispravne zamijeniti, novim. 
· Kontrolisati električne priključke i spojeve. 
· Provjeriti ispravnost blokade.
3.61 Komandne table F2, F3, F4 u upravljačnicama
· Demotirati taster, prekidače, signalne svjetiljke, osvjetljenje instrumenata i regulacione otpornike.
· Izgraditi sa komandne table, električnu instalaciju i provjeriti ispravnost. 
· Ofarbati komandne table.
· Utičnice 110V-220V zamijeniti novim.
· Ugraditi sve nove tastere, grebenaste prekidače i kip prekidače na komandnim pultovima F2 i F3 u obje kabine.
· Provjeriti ispravnost signalnih svjetiljki, osvetljenje instrumenata i regulacionih otpornika. Neispravne zamjeniti novim.
· Ugraditi električnu opremu na komandne table i povezati električnom instalacijom.
· Ugraditi zaštitnu pleksigas tablu na instrumente komandne table F3.
· Ugraditi natpisne pločice.
· Provjeriti ispravnost otpornika za izbor struje, vuče i kočenja (Poz. F3.17). Neispravne otpornike zamijeniti.
3.62 Električna oprema za mjerenje brzine u upravljačnici
      _           Opremu demontirati, očistiti, opraviti i provjeriti funkcionalnost.
· Ugraditi natpisne pločice. 
3.63 Električni uređaj za mazanje vijenca bandaža u upravljačnici
· Igraditi iz upravljačnice.
· Provjeriti ispravnost elemenata u uređaju. Neispravne zamjeniti.
· Ispitati funkcionalnost.
· Ugraditi u upravljačnicu.

3.64 Otpornici u blokovima S7 i S8
· Provjeriti ispravnost i učvršćenja veza. Neispravne zamjeniti, novim.







3.65 Uređaj budnosti (UB 461)
· Izgraditi elektronski blok uređaja budnosti. 
· Ispitati funkcionalnost uređaja budnosti u mjestu i vožnji, po mjernoj listi.
3.66 Lokomotivski sanduk
a) Spoljni dio sanduka
· Demontirati sve tablice sa natpisima. 
· Izvršiti vizuelni pregled sanduka, a zatečena oštećenja nastala kao posledica korozije ili mehaničkih sila, sanirati zavarivanjem. Ako je neophodno izvršiti potrebne radove (sječenje, zavarivanje itd...), čela lokomotivskog sanduka, radi ugradnje led, čeonog osvjetljenja i reflektora.
· Izgraditi mjehove vučnih motora.
· Izvršiti vizuelnu kontrolu frema, a varove ispitati ultrazvukom.
· Provjeriti učvršćenje rukohvata, stepenica i nogostopa. Zatečena oštećenja sanirati.
· Pregledati rešetku za ventilaciju.
· Čišćenje, kontrola i zaptivanje baterijskog sanduka.
· Pregledati kućišta pozicionih svijetala.
· Pjeskariti spoljni dio sanduka. 
· Zaštiti sanduk lokomotive, nanošenjem sloja  antikorozivne zaštite.
· Slojeve nanesenog sintetički kita, obrusiti do nivoa da vizuelno nijesu vidljive neravnine, nakon nanošenja boje, na bočnim stranicama lokomotivskog sanduka i čeonom dijelu.
· Obojiti spoljni dio sanduka i premazati antigrafitnom zaštitom.
· Ugraditi sve tablice, nakon prethodno osvježenih oznaka na istima.
· Vođice vlačne spreme dovesti u ispravno stanje.
· Ploče za pričvršćenje odbojnika pregledati i opraviti.
· Izgraditi raonike i popraviti (ne vršiti geometrijske izmjena nosećih elemenata (vijčana veza), na sanduku lokomotive i samom raoniku, bez saglasnosti Vlasnika.
· Zamijeniti okrugla stakla i zaptivače u mašinskom prostoru.
· Podesiti visinu raonika od GIŠ-a.
· Ugraditi nove retrovizore.







b) Unutrašnji dio sanduka lokomotive
· Izgraditi komandne pultove.
· Izgraditi signalni tablo komandnog pulta.
· Izgraditi kanalne vodove za topli vazduh.
· Zamjeniti podolit na podu upravljačnice.
· Zamijeniti postojeću perforirano-lesonitnu oblogu zidova upravljačnice, novom aluminijskom oblogom sa prethodno postavljenom zvučnom i termo izolaciom. Obloge zidova upravljačnice obojiti bež (svijetlo kafena), bojom.
· Zamjeniti zaptivač na nalijegajućim površinama krova.
· Pjeskariti unutrašnji dio sanduka. 
· Nanijeti antikorozivi premaz na unutrašnje površine sanduka.
· Obojiti unutrašnji dio sanduka
· Obojiti upravljačnice u bež-boju, prema odgovarajućem Ral-u.
· Obojiti mašinski prostor u sivom bojom, prema odgovarajućem Ral-u.
· Ugraditi signalni tablo komandnog pulta.
· Ugraditi komandne pultove.
· Ugraditi kanale za topli vazduh, nakon prethodno izvršenog pregleda i opravke.
· Gumene staze u mašinskom prostoru zamjeniti, sa pripadajućim aluminijskim lajsnama.

      c)    Krov lokomotive
· Očistiti krov lokomotive i izvršiti pjeskarenje istog.
· Pregledati i popraviti zatečena oštećenja.
· Premazati antikorozivnom zaštitom.
· Obojiti krov lokomotive
· Izvršiti montažu krova.
      3.67          Vrata lokomotive
· Izgraditi vrata. 
· Izgraditi stakla.
· Pjeskariti metalne površine.
· Ugraditi nove brave.
· Premazati antikorozivnom zaštitom. 
· Obojiti i premazati antigrafitnom zaštitom (vanjska vrata).
· Zamijeniti sve zaptivače na vratima.
· Ugraditi  nova stakla.
· Ugraditi vrata.
· Prekontrolisati zaptivanje vrata, izvršiti štelovanje i podmazivanje.
3.68      Sjedište mašinovođe
· Ugraditi nova sjedište mašinovođe i pomoćnika mašinovođe – 4 kom.

3.69       Nepokretni prozori
· Izgraditi nepokretne prozore.
· Očistiti i pregledati nepokretne prozore. Ugraditi nova stakla.
· Zamjeniti gumene zaptivače i kedere.
· Ugraditi nepokretne prozore.
· Ispitati zaptivenost.
3.70      Pokretni prozori
· Izgraditi pokretne prozore.
· Zamijeniti neispravne djelove i ugraditi nova stakla.
· Provjeriti funkcionalnost.
· Obezbijediti postojanu zaptivenost.
3.71     Raonik
·      Izgraditi raonike i pjeskariti ih.
·      Izvršiti opravku deformisanih površina-djelova raonika (izravnati deformisane
     površine, ako je potrebno izvršiti opravke i zavarivanjem).
·      Izvršiti opravku nosača raonika i njihovo podešavanje.
·      Bočne krila, čeone ploče, sistem za fiksiranje, noževe i donju platformu popraviti. 
     Oštećene djelove zamijeniti novim. 
·      Vijke sa pripadajućim podloškma i navrtakama zamijeniti, novim.
·      Gumene amortizere raonika zamijeniti novim.
·      Montirati raonike, obojiti ih i podesiti visinu.

3.72      Odbojnici 
· Izgraditi odbojnike.
· Kontrolisati stanje ploča, prilijeganja na odbojniku i fremu lokomotive
· Rastaviti odbojnike.
· Očistiti i oprati djelove odbojnika.
· Popraviti, podmazati i sastaviti odbojnike.  Oštećene i neispravne djelove zamijeniti novim.
· Ispitati, na probnici silu sabijanja opruga.
· Ugraditi odbojnike na lokomotivu.
· Izraditi mjernu listu odbojnika.

3.73      Vlačna sprema 
· Izgraditi vlačnu spremu sa lokomotive.
· Rastaviti kvačila, kuke, čelične i gumene podmetače.
· Očistiti i oprati djelove vlačne spreme.
· Pregledati metalne i gumene ploče. Po potrebi zamijeniti novim.
· Izmjeriti i ispitati da li ima površinskih pukotina na kukama. U slučaju postojanja inicijalnih pukotina ili nedozvoljenog nivoa istrošenosti dijela površine kvačenja kuke, zamijeniti je novom.
· Pregledati zavojna vretena kvačila.  Za slučaj istrošenosti zavojnih površina vretena, zamijeniti ih novim.
· Sastaviti elemente vlačne spreme i izvršiti podmazivanje.
· Ugraditi vlačnu spremu. 
· Sačiniti mjernu listu vlačne spreme (mjerna lista i atest).

3.74      Ručna kočnica
· Izgraditi ručnu kočnicu sa lokomotive.
· Rastaviti ručnu kočnicu.
· Oprati i pregledati djelove ručne kočnice.
· Sastaviti i podmazati ručnu kočnicu.
· Ugraditi ručnu kočnicu na lokomotivu.
· Ugraditi nove sajle.
· Ugraditi nove mikro prekidače ručne kočnice.

        3.75      Mjehovi vučnih motora
· Izgraditi mjehove v.m. i zamijeniti novim.
· Zamijeniti čaure držača
· Pregledati nosače mjehova i amortizere. Neispravne nosače i amortizere, zamijeniti novim.

3.76      Glavni kompresor
· Odvojiti elektromotor od kompresora.
· Izvršiti remont elektromotora.
· Izvršiti remont kompresora (prema upustvu proizvodjača Servikom). Izvršiti zamjenu svih oštećenih djelova kompresora, orginalnim djelovima proizvodjača Servikom: ležajevi, remeni, set zaptivača, filteri, ulje itd.
· Ugraditi novi brojač sati rada kompresora.
· Ugraditi kompresor i el. motor na lokomotivu i ispitati prema upustvu proizvođača.
3.77      Pomoćni kompresor
· Izgraditi pomoćni kompresor sa lokomotive.
· Rastaviti kompresor na sastavne djelove.
· Očistiti i filter za vazduh, zamijeniti novim.
· Zamjeniti ulje.
· Zamijeniti sigurnosni ventil, novim.
· Oprati i očistiti djelove.
· Izvršiti defektažu svih djelova pom. kompresora i potrebne zamjene: uložak filtera, klipne prstenove (kompresioni i mazajući), zaptivač glave i cilindra, semering).
· Naliti novo ulje. 
· Sastaviti i ugraditi kompresor na lokomotivu.
3.78      Manometri
· Izgraditi manometre
· Rastavit, očistiti, pregledati, oštećene elemente zamijeniti novim i sastaviti. 
· Baždariti i ugraditi manometre. Za slučaj da baždarenje nije moguće izvršiti, manometar-e, zamijeniti novim.
· Izraditi mjernu listu.
3.79      Kočnik D2
· Izgraditi kočnik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke i oštećene djelove zamjeniti novim i sastaviti.
· Obojiti kućište kočnika.
· Ispitati na probnici i podesiti. 
· Ugraditi kočnik.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.80         Kočnik FD1
· Izgraditi kočnik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke i oštećene djelove zamjeniti novim i sastaviti.
· Obojiti kućište kočnika.
· Ispitati na probnici i podesiti. 
· Ugraditi kočnik.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.81      Rasporednik
· Izgraditi rasporednik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Obojiti kućiušte rasporednika.
· Ispitati na probnici.
· Ugraditi rasporednik
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.82      Prenosač pritiska DU 15
· Izgraditi prenosač pritiska sa lokomotive
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnici.
· Ugraditi prenosač pritiska.
· Sačiniti mjernu listu i atest.

3.83        Duplo povratni ventili  („P“ blok)
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati ventile.
· Ugraditi ventile.
3.84      Prigušni ventili
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Izvršiti potrebne opravke i nakon zamjene zaptivki sastaviti ventile i ispitati.
· Ugraditi ventile.
3.85      Nepovratni ventili
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti i sastaviti ventile. Izvršiti ispitivanje i ugradnju.
3.86      Sigurnosni ventili
· Iazgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati i opraviti. Zamijeniti zaptivke i sastaviti. 
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi ventile.
· Sačiniti mjernu listu i atest
3.87      Regulatori pritiska
· Izgraditi regulatore.
· Rastaviti, očistiti, pregledati i opraviti. Zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi regulatore pritiska.
· Izraditi mjernu listu i atest.
3.88      Prečistači za vazduh
· Izgraditi prečistače za vazduh
· Rastaviti i očistiti. Uložak i zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi prečistače.
3.89      Slavina budnika sa grebenastim prekidačem
· Izgraditi i razvezati od električne instalacije.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti. Gumenu zaptivku zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi i povezati sa el. Instalacijom.





3.90      Pneumatski ventil budnika 
· Izgraditi ventil
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Izvršiti potrebne opravke i nakon zamjene zaptivki sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.
3.91        Ventil EV - 5 
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi ventil.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.92      Slavina za opasnost
· Izgraditi slavinu
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.93      Otkočni ventil
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.
3.94      Taložnik
· Izgraditi taložnik
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi taložnik.

3.95         Sirene
· Izgraditi postojeće sirene.
· Ugraditi nove sirene.
3.96      Ventil sirene
· Izgraditi ventil sirene
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Provjeriti funkcionalnost. 
3.97      Duplo povratni ventil sirene
· Izgraditi ventil
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.



3.98      Brisači stakla
· Izgraditi postojeće.
· Ugraditi nove, vazdušne motore brisača stakla.
· Provjeriti funkciju brisača. 
3.99      Ventili brisači stakla
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventile.

3.100    Uređaj za pranje stakla
· Izgraditi uređaj za pranje stakla.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi uređaj.
· Ispitati funkcionalnost uređaja i podesiti mlaznice za vodu.
3.101     Raspršivač alkohola
· Izgraditi raspršivač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti i sastaviti. Sipati alkohol.
· Ugraditi raspršivač.
3.102     Ciklonski odvajač
· Izgraditi odvajač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati funkcionalnpost.
· Ugraditi odvajač.
3.103       Centrifugalni odvajač ulja i vode
· Izgraditi odvajač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi odvajač.
3.104       Rezervoari za vazduh
· Izgraditi rezervoare sa lokomotive.
· Očistiti, isprati i pjeskariti.
· Premazati antikorozivmom zaštitom i obojiti.
· Ugraditi na lokomotivu.
· Izraditi atest.



3.105     Ventili za ispust kondezata
· Izgraditi postojeće ventile.
· Ugraditi nove ventile.
3.106      Nepovratni ventil glavnog rezervoara
· Izgraditi nepovratni ventil.
· Ugraditi novi.
3.107     Isključne slavine rezervoara
· Izgraditi isključne slavine.
· Ugraditi nove slavine.
3.108       Slavina za prebacivanje GPR
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.109     Slavina za pantograf
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.110     Završne slavine
· Izgraditi postojeće slavine.
· Ugraditi nove slavine.
· Provjeriti funkcionalnost.
3.111     Slavine za ispust kondezata
· Izgraditi slavine.
· Ugraditi nove slavine.

3.112       Slavine za vazdušne sirene
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.113     Isključna slavina „L“ (ispod budnika) 
· Izgraditi slavinu
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.

3.114       Isključna slavina rasporednika i uređaja protvklizne zaštite 
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.115       Isključne slavine INDUZI uređaja sa pneumatskim ventilom
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.

3.116     Isključna slavine uređaja za mazanje vijenca točkova
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.117     Isključna slavine u „P“ bloku
· Izgraditi slavine.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.118     Pneumatski ventili protiv klizanja
· Izgraditi postojeće i ugraditi nove ventile, tipa Sécheron.
3.119     Pneumatski ventili za peskarenje i visoki stepen kočenja
· Izgraditi ventile
· Ugraditi nove ventile, tipa Secheron.
3.120     Pneumatski stalci
· Izgraditi sa lokomotive.
· Cijevi izgraditi sa stalka.
· Pregledati spojeve cijevi i popraviti.
· Ugraditi cijevi i nosač pneumatskih uređaja na stalak.
· Izvršiti ispitivanje, nadpritiskom.
· Ugraditi na lokomotivu.

3.121     Cilindri pantografa
· Izgraditi sa lokomotive
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati. 
· Izvršiti zamjenu: manžetna 1021P10 003 - 2kom., zaptivač 1021 810 007 - 2 kom., zastitna guma 1021 810 010  - 2 kom., obujmica 1021 810 011 i 012 - 2+2 kom.
· Ugraditi na lokomotivu.
3.122       Pneumatski ventil pantografa
· Izgraditi ventile sa lokomotive.
· Ugraditi nove ventile na lokomotivu.
· Izraditi mjernu listu za pantograf.

3.123     Pneumatski ventili za rasterećenje
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu.
3.124     Kočioni cilindri ‟12‟
· Izgraditi kočne cilindre.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, gumene manžetne zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu.
· Izradititi mjernu listu i ates
3.125     Elastična crijeva u sistemu vazdušne instalacije i natpisne tablice na  
              vazdušnim uredjajima
· Izvršiti zamjenu svih elastičnih crijeva. 
· Natpisne tablice na pneumatskim uređajima razgraditi, očistiti.
· Osvježiti (učiniti vidljivim), slabo vidljive natpise. 
· Izvršiti ugradnju.
3.126    Vazdušni vodovi
· Kontrolisati stanje vazdušnih vodova, izvršiti potrebne opravke I izduvati ih pod pritiskom. 
· Obezbijediti propisani kapacitet (brzinu) protoka vazduha svih vazdušnih vodova.
· Neispravne elemente vazdušnih vodova, zamijeniti.
· Izvršiti provjeru zaptivenosti svih vazdušnih vodova.


3.127     Obrtna postolja (demontažno-završni radovi)
· Izgraditi dijagonalnu spojnicu (motku).
· Izgraditi hidraulične amortizere.
· Izgraditi vučne motore.
· Izgraditi regulator kočnice.
· razgraditi veze ležišnih otvora
· Izgraditi osovinske sklopove sa ososvinskim reduktorima.
· Izgraditi vučne spojnice (motke).
· Izgraditi kočna polužja i kočne cilindre.
· Izgraditi vozne magnete (balize).
· Obrtna postolja očistiti, oprati i pjeskariti.
· Izvršiti kontroli na prisustvi inicijalnih pukotina. U slučaju prisustva pukotina, popraviti zavarivanjem. Izvršiti kontrolu zavara, ultrazvučnim ispitivanjem.
· Sačuvati i Vlasniku, u štampanom obliku, predati ultrazvučne zapise (ateste), za slučaj da je zavarivanjem, vršena opravka ob. postolja.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
3.128     Dijagonalana spojnica (motka)
· Rastaviti dijagonalnu spojnicu, oprati i produvati.
· Gumene elemente izgraditi i ugraditi nove (L.10.1. - 2 kom.).
· Vizuelno pregledati djelove spojnice, oštećene djelove popraviti ili zamijeniti novim.
· Kontrolisati stanje zavara. U slučaju opravki zavarivanjem, izvršiti ultrazvučnu kontrolu zavara, a ultrazvučne zapise u štampanom obliku, predati Vlasniku.
· Izvršiti potrebna podmazivanja i sastaviti spojnicu.
· Sigurnosnu užad zamjeniti.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.

3.129    „SAB“ regulatori kočnice
· Izgraditi postojeće SAB regulatore.
· Ugraditi novi tip regulatora (RKPL 400/MZ-420401B).
· Ispitati na probnici.
· Izraditi mjernu listu.
· Izgradjene SAB regulatore (RL-350), remontovati. Iste preuzima Vlasnik lokomotive, uz od Remontera ispostavljene mjerne liste regulatora.





3.130    Osovinski sklopovi sa osovinski ležajevima
_            Izgraditi, oprati i očistiti osovinske sklopove.
· Rastaviti osovinski sklop. Demontirati reduktore i osovinske ležajeve.
· Izvršiti vizuelni pregled tijela osovina, rukavaca osovina  i monoblok točkova.
· Na osovinskim sklopovima neće biti vršena zamjena monoblok točkova.
· Za slučaj da se konstatuje neispravnost nekog od monoblok točkova, isti se zamjenjuje novim, kojeg obezbjedjuje Izvršilac, uz obavezu da Naručiocu ispostavi tehničku dokumentaciju, proizvodjača monoblok točka. Proizvodjač točkova mora zadovoljavati propisane norme UIC, odnosno EN.
· Ispitati osovine ultrazvučnom metodom. Vlasniku, u štampanom obliku dostaviti ovjerene, ultrazvučne zapise.
· Izvršiti provjeru zaostalih naprezanja  svih monoblok točkova, mjerenjem zaostalih napona. Vlasniku dostaviti, ovjerene  mjerne liste u štampanom obliku.
· Ugraditi nove osovinske ležajeve 23234 CC/C3N3, tipa SKF ili FAG, označiti mjesec i godinu  ugradnje (12 kom.)
· Zamjeniti kompletan zaptivni materijal i osigurače na osovinskom sklopu.
· Osvinski sklop premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Izraditi mjerene liste za osovinske sklopove.
 
3.131     Reduktor (sa zupčastim prenosnikom)
· Ispustiti ulje iz reduktora.
· Izgraditi reakcionu polugu reduktora.
· Izgraditi pomoćnu (sigurnosnu) polugu reduktora
· Rastaviti reduktor i oprati.
· Izgraditi elastičnu spojnicu.
· Izgraditi prirubnicu vratila malog zupčanika.
· Izgraditi poklopce malog zupčanika.
· Izgraditi ležajeve iz poklopca.
· Izgraditi prahobrane.
· Izgraditi polumjesece držača ležaja.
· Sve djelove reduktora oprati
· Zamijeniti ležajeva NJ 324 (tip SKF ili FAG), 12 kom. i ukucati datum ugradnje,
· Kontrolisti ležajeve 23956, neispravne zamijeniti novim.
· Ispitati penetrantima zupčasti vijenac Z.73 i kontrolisati mjere zubaca. U slučaju neispravnosti izvršiti zamjenu, novim.
· Provjeriti sve mjere kućišta reduktora. Izvršiti potrebne opravke oštećenih-istrošenih površina nalijeganja djelova kućišta reduktora (metalizacija ili navarivanje i obrada), u cilju obezbjedjenja potpune i pouzdane zaptivenosti), poklopca ležajeva, otvora ušica i sačiniti mjerne listu. Nepopravljive djelove zamijeniti, novim.
· Zaptivni materijal zamjeniti.
· Zamjeniti gumene djelove reakcine spojnice (motke), L.1.5. - 12 kom.
· Zamjeniti gumene djelove elastične spojnice (L.1.6 - 48 kom).
· Osigurače (graničnike) kućišta reduktora po potrebi zamijeniti novim.
· Sonde sa magnetom kućišta reduktora ispitati, po potrebi kompletirati ili zamijeniti novim.
· Čepove za nalivanje i ispuštanje ulja zamijeniti novim.
· Ozračivače kućišta reduktora ispitati, po potrebi izvršiti zamjenu, novim.
· Sve vijke sa pripadajućim navrtkama i podloškama zamijeniti.
· Sastaviti reduktor i naliti novo ulje.
· Reduktor premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Izraditi mjerne liste za reduktorsku kutiju i zupčanike.
3.132     Kočno polužje
· Rastaviti kočno polužje.
· Očistiti i oprati.
· Kontrolisati stanje svih djelova kočnog polužja.
· Zamijeniti čaure, opruge, navrtke (M36x3, M50x3), svornjake sa navojima i pripadajućim navrtkama, ekscentrične svornjake sa pripadajućim navrtkama, specijalne vijke, i sve ostale dotrajale (oštećene) elemente polužja.
· Ugraditi nove kočne papuče, zamijeniti sigurnosne klinove i sigurnosne sajle.
· Oštećene (istrošene), držače papuča, opraviti navarivanjem i brušenjem.
· Sastaviti kočno polužje.
· Obojiti i podmazati kočno polužje.
· Naštelovati kočno polužje, nakon ugradnje na lokomotivu.
· Ispostaviti mjernu listu za kočno polužje.
3.133     Ogibljenje lokomotive
· Očistiti spiralne opruge.
· Ispitati spiralne opruge pod opterećenjem.
· Zamjena gumenih podmetača spiralnih opruga.
· Hidraulične amortizere (horizontalne i vertikalne), zamijeniti novim.
· Pripadajuću opremu amortizera: vijke, čepove, opruge, konusne djelove, podmetače, čepove, specijalne navrtke, krunaste navrtke, zamijeniti novim.
· pregledati svornjake za pričvršćenje amortizera i zamjeniti po potrebi
· Kontrolisati stanje, varove vučnih motki i njihovih veza.
· Zamjeniti gumene elemente vučnih motki (L.1.5. - 8 kom.).
· Iraditi mjerne liste za:
1. ispitivanje spiralnih opruga pod opterećenjem,
2. ispitivanje hidrauličnih amortizera.
3.134     Primarno ogibljenje obrtnih postolja 
· Izgraditi gumeno metalne elemente primarnog ogibljenja i zamijeniti novim , tipa TRELLEBORG, 17/2405-01,  ukupno 8 kom.,  za srednje osovine i tip, 17/1314-00 , u količini od 16 kom., za krajnje osovine.
3.135     Uređaji za mazanje vijenca točkova
· Ispustiti ulje iz rezervoara
· Produvati instalaciju komprimovanim vazduhom.
· Ugraditi nove pumpe za mazanje vijenaca monoblok točka tip, Secheron SA.
· Ugraditi nove brizgaljke.
· Ugraditi nove ventile tipa, Secheron SA.
· Ugraditi nova gumena crijeva (16 kom.).
· Naliti novo ulje i obojiti rezervoar i razdjelnik mlaznice.
· Sastaviti, ugraditi na lokomotivu i podesiti.
3.136       Uređaj za pjeskarenje
· Izgraditi duvaljke pjeskara.
· Očistiti naslage pijeska na pjeskarama.
· Izgraditi i popraviti prosipače pijeska.                       
· Zamjeniti gumena crijeva - 8 kom.
· Izvesti modifikaciju na način što će se postojeće rešenje sa poklopcem pjeskare, zamijeniti poklopcem sa navojem. (demontirane-stare poklopce preuzima Vlasnik).
· Zamjeniti mlaznice pjeskara.
· Ofarbati pjeskare.
· Napuniti pjeskare i provjeriti protok pijeska.
3.137     Ramovi obrtnih postolja sa kolijevkama
· Izgradnja koljenaste poluge.
· Izgradnja kolijevke sa rama obrtnih postolja.
· Oprati, očistiti i pjeskariti sve djelove kolijevke.
· Zamjeniti sve gumene elemente (T-102 - 16 kom.).
· Vješalice kolijevke ispitatati ultrazvukom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Zamjeniti gumene elemente vješalice kolijevke ( T87 - 16 kom.).
· Kontrolisati zavarene spojeve. U slučaju opravki zavara, kontrolisati ultrazvučnom metodom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Provjeriti mjere rama obrtnih postolja.
· Zamjeniti gumene blokove.
· Kolijevku ugraditi u obrtna postolja.
· Ugraditi poprečne spojnice.
· Ugraditi koljenaste poluge. 
· Sve elemente ramova obrtnih postolja premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Ispostavit mjernu listu ramova obrtnih postolja i atest o ultrazvučnom ispitivanju vješalica.
3.138       Obrtna postolja (montaža)
· Izvršiti ugradnju, svih pripadajućih sklopova, uredjaja i djelova u ob. postolja.
4.       Sastavljanje i montaža sklopova
‒         Sastaviti lokomotivski sanduk sa obrtnim postoljem i spojiti sve mehaničke, 
           pneumatske i električne veze. 
 ‒             Ugraditi glavni lokomotivski transformator.
‒         Ugraditi stalke S1 - S6.
‒         Ugraditi stalke S9 - S10.
‒         Ugraditi kompresorski agregat.
‒         Ugraditi F ormare (F2, F3 i F4).
‒         Ugraditi uređaj za punjenje AKU baterija.
‒         Ugraditi lokomotivske krovove.
‒         Ugraditi i povezati AKU - baterije
‒         Reatestirati PP aparate i opremiti lokomotivu, ostalim potrebnim inventarom. 
5.       Završna ispitivanja i provjere
‒        Podesiti sve mehaničke mjere u propisane granice.
‒        Obaviti vaganje i potrebna podešavanje na lokomotivi.
‒        Ispitati lokomotivu na radioničkom priključaku i kontaktnom vodu.
‒        Ispitati kompresorski agregat.
‒        Ispitati zaptivenost i funkcionalnost svih vazdušnih sistema locomotive.
‒        Snimiti dijagrame kočenja. Mjerne liste, predate Vlasniku locomotive.
‒        Izvršiti kišnu probu.
‒        Izvršiti brzinsku i bruto probu locomotive.
‒        Kompletiranje remontne dokumentacije o radovima GO, locomotive.
6.       Primopredaja lokomotive iz glavne opravke (GO)
‒        Izrada primopredajnog zapisnika izmedju predstavnika Remontera i Vlasnika
    lokomotiove o izvršenoj GO.
‒        Preuzimanje od strane predstavnika Vlasnika, cjelokupne i od strane Remontera
          ovjerene, remontne dokumentaciju o izvršenoj GO, koju Remonter sačinjava na
          službenom jeziku Vlasnika lokomotive. Dokumentacija sadrži: mjerne liste, ateste,
          elektro i pneumatske šeme, upustva o održavanju i kataloge rezervnih djelova (za 
          eventualno novougradjene uredjaje-sklopove). 
‒        Remontnu dokumentaciju, Remonter dostavlja Vlasniku  u elektronskoj formi i u 3
          (tri) štampana primjerka, ovjerena od strane Remontera. 



NAPOMENA:
Ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, zainteresovani za tendersku dokumentaciju se obavještavaju da su u mogućnosti da izvrše neposredan uvid u opšte stanje lokomotive u mjestu Naručioca (depo u Baru), prije predaje ponude, a po prethodnom dogovoru sa Vlasnikom lokomotive.
Ugovor br. _________
Prilog ugovora br.1


Zapisnik o primopredaji lokomotive 461 u redovnu opravku



Sastavljen dana __________ u ______________ (mjesto ponuđača) između predstavnika Naručioca i Ponuđača.
Električna lokomotiva serije 461 se predaje u tehničkom stanju: VOZNA (toplo stanje) - NEISPRAVNO (hladno stanje) sa pređenom kilometražom ___________ očitanom na registrujućim brzinomjerom broj ___________.
Zajedničkim pregledom utvrđeno je sledeće:
1. Glavni agregati
· Glavni transformator ser.br. ____________________
· Glavna prigušnica ser. br ________________________
· Ispravljački blokovi S1 - S6 _____________________
· Upravljački blokovi S7 - S8 _____________________ 
· Punjač baterija br. _______________________
· Relejno pojačalo _______________________
· Blokovi kočenja ________________________
· Registrujući brzinomjer br. _________________
· Pokazni brzinomjer br. ____________________
· Elektroski blok budnika br. _____________________
· Auto stop uređaj br. __________________
· Ostala oprema u mašinskom prostoru ______________________
· Obrtna postolja br. ___________________ i br. ____________________
· Stanje električne instalacije: _____________________
· Nedostajući djelovi, podsklopovi, sklopovi i sl. ___________________

	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.





Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.






Program završnog ispitivanja lokomotive





1. Statičke probe
· Otpornost izolacije,
· Probojnost izolacije,
· Ispitivanje pod baterijskim naponom ( 110 V )
2. Probe na radioničkom priključku od 380 V komande, zaštita, funkcionisanje pneumatike i auto stop uređaja,
3. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora,
4. Probe na industrijskoj mreži od 25 kW sa promjenjivim naponom,
5. Ispitati funkcionalnost vazdušnih kočnica, brisača stakla i sirene,
6. Snimiti dijagram kočnica,
7. Kišna proba 
8. Probne vožnje:
· Proba bez opterećenja ( brzinska proba ) 30 km. u oba smjera,
· Probna vožnja sa opterećenjem obavlja se na odstojanju od najmanje 50 km.
9. Predaja mjernih listi,
10. Izrada zapisnika o predaji lokomotive.




















Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.





Ugovor br. _________
Prilog ugovora br.5


Zapisnik
o primopredaji električne lokomotive 461 - _______
iz redovne opravke

Kontrolno prijemni organi Naručioca su u radionici Ponuđača i na prugama __________________
( ponuđača ) izvršili sva ispitivanja električne lokomotive 461 - ________saglasno Prilogu, Ugovora  ___________ od ___________ 2026. godine.
Na osnovu pozitivnih rezultata svih ispitivanja koje je završeno dana ___________ 2026. godine izvršen je prijem navedene lokomotive od strane Naručioca i ista se može puštiti u javni željeznički saobraćaj na prugama Željezničke infrastrukture Crne Gore.
Sa lokomotivom je primljena komplet tehnička dokumentacija iz člana 9. predmetnog ugovora.

____________________ 2026.godine
    (mjesto ponuđača)


	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.














Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.




PRILOG br. 6

PROGRAM
PROBNE VOŽNJE 


1. Statičke probe
· Otpornost izolacije 
· Probojnost
· Ispitivanje pod baterijskim naponom (110 V)

1. Probe na radioničkom priključku od 380V komande, zaštita, funcionisanje pneumatike i auto-stop uređaja
1. Vučne probe
1. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora
1. Probe na industrijskoj mreži od 25 000V sa promjenljivim naponom
1. Probne vožnje
· Proba funkcionalnog regulisanja (kišna, min 120 minuta) 
· Brzinska proba 
· Završna bruto proba (predaja) 
1. Kišna proba i provjera osovinskog pritiska vrši se prije završne probe









ZA NARUČIOCA                                                                                            ZA PONUĐAČA

1._______________                                                                                      1.______________












Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.


Obim radova za izvršenje GO električne lokomotive 461-041
(partija 2)
4. Prijem lokomotive u opravku
·       Doprema lokomotivu na mjesto za pregled i prijem.
·       Upisati stanje lokomotivskog inventara i alata u zapisnik o prijemu.
·       Izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive, na 380 V, 50 Hz, ako to dozvoljava
      tehničko stanje.
·       Izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive, na 25KV, 50Hz, ako to dozvoljava
      tehničko stanje lokomotive.
·       Izvršiti vizuelni pregled  kompletnosti i ispravnosti svih, djelova, uredjaja i
      sklopova i zatečeno stanje konstatovati primopredajnim zapisnikom.
·       Izraditi i potpisati zapisnik o primopredaji lokomotive.
5. Razgradnja sklopova i djelova sa lokomotive
·       Izvršiti spoljašnje čišćenje i pranje lokomotive.
·       Doprema lokomotive u halu i razvezivanje mehaničkih i električnih veza.
·       Razgraditi trodjelni krov locomotive.
·       Izvršiti razvezivanje veza, lokomotivskog  sanduka i obrtnih postolja. 
·        Izgraditi glavni lokomotivski transformator.
·        Odvojiti lokomotivski sanduk od obrtnih postolja
·        Demontirati (izgraditi) stalke S1 - S6.
·        Demontirati (izgraditi) stalke S9 - S10.
·        Demontirati (izgraditi) kompresorski agregat.
·        Demontirati (izgraditi) AKU-baterije.
·        Demontaža (izgradnja) F ormara i stalaka (F2, F3,F4).
6. Obim radova remonta (sklopovi, uredjaji, djelovi)
      6.1       Pantograf, tip POS – 254/III 
· Izgraditi pantograf sa krova lokomotive.
· Rastaviti pantograf.
· Očistiti i oprati djelove.
· Kontrolisati ispravnost djelova.
· Zamjeniti ugljene klizače. 
· Zamjeniti gumene amortizere (1021.650.000-4 komada).
· Zamjena ležajeva (6306-8 komada i 2303-4komada).
· Zamjene strujnih i elastičnih veza (1021.006.000 - 8 komada).
· Zamjena plastičnih rogova pantografa.
· Zamjena plastičnih čaura (1021.200.007 - 8 komada).
· Zamjena zaptivnih prestena (1021.811.003 - 2 komada i 1021.810.007 - 2 komada).
· Zamjena plastičnih ležišta(1021.810.006 - 2 komada.
· Sastaviti pantograf.
· Pantograf premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Ugradnja pantografa na krov, ispitivanje pantografa prema mjernoj listi i izrada mjerne liste.
6.2 Glavni prekidač
· Izgraditi glavni prekidač sa lokomotive.
· Razgraditi odvodnik prenapona.
· Razgraditi glavu lučne komore.
· Razgraditi izolator lučne komore.
· Razgraditi kosu prirubnicu.
· Razgraditi glavu rastavljača, komplet sa štapovima.
· Razgraditi potporni izolator.
· Razgraditi pokretni izolator.
· Razgraditi upravljački mehanizam.
· Razgraditit cilindar sa klipom.
· Razgraditi glavni ventil.
· Razgraditi glavni rezervoara vazduha.
· Razgraditi sklop pomoćnih kontakata sa kompletnom električnom instalacijom i priključnom razvodnom letvom.
· Očistiti i provjeriti ispravnost izolatora.
· Razgraditi glavni ventil.
· Očistiti i provjeriti ispravnost odvodnika prenapona, glavu lučne komore i kose prirubnice.
· Rastaviti odvodnik prenapona.
· Kontrolisati ispravnost resorb-valjaka.
        ‒             Zamjeniti odvajač vlage-silikat.
·       Zamijeniti slavinu za ispust kondezata.
·       Zamijeniti vrhove kontakata, kontakt  noževe, kontaktne klinove, kontaktne prste.
·       Provjeriti ispravnost kontaktne sfere, po potrebi izvršiti zamjenu.
·      Zamjena zaptivnih prstena ( 7167 - kom.1 i 7169 - kom.1).
·      Metalne djelove odvodnika prenapona očistiti i obojiti.
·      Rastaviti odvodnik prenapona.
·      Rastaviti glavu lučne komore.
·      Prekontrolisati ispravnost poklopca lučne komore.
·      Kontrolisati ispravnost mrežice za gašenje luka.
·      Zamijeniti kontakt i oprugu (5161 - 1 kom. i 5162 - 1 kom.).
·      Zamijeniti pokretni kontakt - mlaznicu( 5171 - 1kom.).
·      Zamijeniti zaptivač (5122 - 1 kom.).
·      Sastaviti glavu lučne komore.
·      Rastaviti kosu prirubnicu.
·      Kontrolisati ispravnost mrežice za prigušenje električnog luka i čvrstog
           Kontakata.
·      Zamjena kontakta (5190 - 1 kom.).
·      Zamjena prstena (5116 1 kom., 5118 - 1 kom. i 5102 - 1 kom.).
·      Sastaviti kosu prirubnicu.
· Zamjeniti kontaktni jezičak (5106 - 1kom.) .
· Rastaviti glavu rastavljača.
· Kontrolisti ispravnost: kuglica, osovina sa oprugom, štapa i čaure.
· Zamjeniti kontaktni prst (6033 - 2 kom.).
· Sastaviti glavu upravljača.
· Rastaviti upravljački mehanizam.
· Kontrolisti ispravnost sastavnih djelova mehanizma.
· Ispitati ispravnost namotaja za uključenje, isključenje i držanje.
· Zamjena zaptivača (2504 i 02505 -2 kom.).
· Podmazati sve pokretne djelove mehanizma.
· Sastaviti upravljački mehanizam.
· Rastaviti cilindar sa klipom.
· Očistiti cilindar.
· Podmazati sve pokretne djelove cilindra sa klipom.
· Sastaviti cilindar sa klipom.
· Rastaviti glavni ventil, očistiti prekontrolisati ispravnost sastavnih djelova, podmazati pokretne djelove i sastaviti glavni ventil.
· Kontrolisati ispravnost gl. rezervoara vazduha.
· Kontrolisati ispravnost umetka i ventila.
· Zamjena zaptivača (2001, 2005, 2018, 2022, 2025, 2063, 2164, 2165, 2175. 2252, 2604, 2606, 2616, 2617, 2636. - 15 kom.).
· Očistiti i kontrolisati ispravnost pomoćnih kontakata i električne instalacije.
· Očistiti i kontrolisati ispravnost osnovne ploče.
· Sastaviti glavni prekidač.
· Ugraditi na krov lokomotive.
· Izraditi mjerne liste.
6.3 Krovni rastavljač
· Izgraditi sa krova.
· Izolator očistiti i kontrolisati ispravnost.
· Izvršiti kontrolu kontakta i kontaktnog noža, po potrebi zamijeniti.
· Rastaviti kontaktne noževe i i pogonske osovine i izvršiti opravku ili zamjenu.
· Zamjeniti kontakte i nož rastavljača ( 51 029 010 - 2kom., 51 029 012 - 1 kom.).
· Sastaviti kontaktne noževe i i pogonske osovine.
·        Provjeriti produžetak rastavljača, po potrebi zamijeniti.
·       Ugraditi na krov lokomotive.
·       Provjeriti i podesiti uključivanje i isključivanje.
6.4 Uvodni izolator sa primarnim strujnim transformatorom
· Odvezati električne instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati i kontrolisati stanje mehaničkih i elektro elemenata.
· Zamjenitit gumene zaptivače (1102.000.002 i 1102.000.006 - po 1 kom.).
· Ispitati izolacioni otpor strujnog transformatora prema masi
· Sastaviti izolator.
· Ugraditit na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom.
· Ispostaviti mjernu listu za izolacioni otpor strujnog transformatora.
6.5 Krovni izolatori i strujne veze
· Razvezati strujne veze i demontirati krovne izolatore.
· Očistitit izolatore i strujne veze.
· Kontrolisati stanje mehaničkih i strujnih elemenata, oštećene djelove zamjeniti.
· Obojiti strujne veze.
· Ugraditi krovne izolatore i spojiti strujne veze.
6.6 Odvodnik prenapona
· Demontirati sa lokomotive.
· Očistiti izolatore i priključke.
· Kontrolisati stanje mehaničkih i elektro djelova.
· Ugradnja na krov lokomotive.
·       Izraditi mjerne liste
6.7 Rastavljač uzemljenja
· Očistiti i kontroloisati stanje kontaktnog noža
· Provjeriti ispravnost tastera.
· Kontrolisati pokretljivost i ispravnost noža.
· Provjeriti ispravnost blokada.
6.8 Krovni naponski transformator
· Izgraditit sa krova lokomotive.
· Očistiti i provjeriti priključne veze.
· Kontrolisati ispravnost izolacionog djela transformatora, u slučaju neispravnosti zamijeniti novim.
· Izmjeriti otpornost namotaja i otpor izolacije.
· Ugraditi na krov lokomotive.
6.9 Glavni transformator
·       Izgraditi transformator iz lokomotive , otvoriti poklopac i izvršiti pregled i 
      kontrole sledećih elemenata
4. Učvršćenja jezgra za drvene nosače prekontrolisati , spojeve i učvrstiti plastičnim zavrznjevima,
5. Vizuelno pregledati namotaje i izvode i ako je namotaj olabavljen treba ga pritegnuti,
6. Pregledati i kontrolisati stanje izolacije namotaja.
· Kontrolisati probojnu čvrstoću ulja i dati mjernu listu.
· Oduzimač vlage zamjeniti.
· Očistiti izolatore i tragove ulja.
· Izgraditi termometar i provjeriti ispravnost.
· Kontrolisati nivo ulja i doliti novoulje.
· Kontrolisati zaptivenost kotla, cijevi, sigurnost i odušnog ventila.
· Očistiti strujne trnasformatore, odvodnik prednapona, transformator za uzemljenje, prekontrolisati električne istalacije i pritegnutost spojeva.
· Kontrolisati spojeve uljnih vodova i pričvršćenje transformatora na sanduk lokomotive.
· Provjeritit otvaranje sigurnosnog ventila.
· Prekontrolisati stanje zaštitnih mreža i zabravljenje.
· Ispustiti kondezat.
· Provjeriti prenosni odnos transformatora za uzemljenje i sačiniti mjernu listu.
· Ispostaviti mjernu listu za, probojnu čvrstoću ulja i ispitivanje trafoa.
6.10 Regulator – birač napona
· Uraditi analitu ulja i ispitati dielektričnu čvrstoću, ispustiti ulje iz birača
· Otvoriti kotao birača, očistiti i oprati i prekontrolisati ispravnost zadnje ploče.
· Razgraditi i kontrolisati ispravnost prednje ploče.
· Prekontrolisati učvršćenje i istrošenost mehaničko pogonskog mehanizma, disk ploče za vođenje i kontaktnih ruku i .
· Zamjeniti kontakte kontaktnih ruku  i  (A4.236 - 2 kom.).
· Kontrolisati oštećenja kontaktnih šipki i oštećene zamjeniti.
· Prekontrolisati ispravnost poluga, izolatora izvoda A2, izolacije priključnih vodova unutar birača i izolacione spojnice.
· Provjeriti zaptivenost između kućišta uljnog dijela i pogonskog zupčanika kutije - zamjena semeringa (20x35x7 - 4 kom.).
· Ugraditi prednju ploču.
· Zatvoriti kotao birača i naliti novo ulje.
· Ugraditi nove pomoćne kontakte na kontaktnim letvama (28 kom.).
· Prekontrolisati ispravnost osovina sa bregastim pločama i zglobove kardanskih osovina, po potrebi uraditi regeneraciju.
· Razgraditi davač položaja birača, rastaviti i kontrolisti, sastaviti i ugraditi.
· Servo motor birača demontirati, rastaviti, ispitati, po potrebi popraviti (premotavanje namotaja) sastaviti, i ugraditi.
·       Zamijeniti elastičnu spojnicu elektromotora birača napona i reduktora.
·       Provjeriti ispravnost mehanizma trzanja i brega trzanja, po potrebi ugraditi novi.
·       Zamijeniti ležišta 6010 – 4kom. i 6203 – 4kom.
·       Elemente otpornika T4 provjeriti, regenerisati galvanizacijom.
·       Provjeriti ispravnost komandnog diska, po potrebi ga zamijeniti.
·       Zamijeniti naljepnice skale birača, graničnike, profilisane zaptivke i 
            podsklopove ručice.
·      Pogonsko zupčaste kutije (gornji i donji reduktor) razgraditi sa birača, rastaviti, 
     zamjeniti ležajeve, zamjeniti istrošene djelove i zaptivke reduktora i ugraditi na 
     birač (6205 -10 kom., 6006 - 6 kom., 6204 - 9 kom., 6005 - 1 kom.).
·      Zamjeniti ulje u pogonsko -zupčaničkim kutijama.
·      Kontrolisati stanje mehaničkog prenosa, a posebno zupčanika.
·      Prekontrolisati pokretljivost birača ručno i motorno.
·       Prekontrolisati i podesiti sinhronizam rada regulatora napona i ispitati po mjernoj listi.
·      Izraditi mjernu listu za probojnu čvrstoću ulja, rad kontaktnih ruku i , 
     ispitivanje namotaja servo motora i sinhronizam rada regulatora napona. 
·      Provjeriti ispravnost kontaktnih šina (4 kom), po potrebi izvršiti zamijenu. 
·      Provjeriti ispravnost kontaktnih prstena, po potrebi zamijeniti iste.
·      Izvršiti zamjenu svih zaptivača,plute sa umetkom, obujmica, crijeva, guma, stopica, 
     vijaka sa podloškama i navrtkama, elastičnih veza, etiketa, rozetni i signalnih 
     sijalica.
       
3.10     Uredjaj za mjerenje potrošnje el. energije
· Izgraditi mjerni uredjaj.
· Očistiti i ispitati ispravnost.
· Ugraditi uredjaj i dostaviti atest o ispravnosti.


6.11 Teretni prekidač

· Izgraditi teretni prekidač sa izolacionih šipki.
· Razgraditi, očistiti i prekontrolisati ispravnost lučnih komora.
· Rastaviti teretni prekidač.
· Očistiti i oprati djelove.
· Ugraditi nove kontakte teretnog  prekidača ( 8 kom.).
· Prekontrolisati ispravnost kontaktora i bregaste osovine.
· Sastaviti teretni prekidač i podmazati pokretne djelove.
· Provjeriti ispravnost radnih i potpornih izolacionih šipki.
· Ugraditi teretni prekidač.
· Izgraditi prelazni otpornik
· Otpornik izduvati, pregledati spojna mjesta, priključne vodove i izolacione elemente.
· Prekontrolisati ispravnost potpornih izolatora.
· Izmjeriti otpor izolacije.
· Ugraditi prelazni otpornik.
· Razgraditi prelazni termokontakt T4 – 2.
· Provjeriti ispravnost termokontakta i naštelovati ga.
· Ugraditi termokontakt i provjeriti priključne vodove i spojna mjesta.
· Provjeriti ekran K1-K4, po potrebi kompletirati ili zamijeniti, za slučaj potrebe.
· Izraditi mjernu listu, vrijednosti otpora prelaznog otpornka.
6.12 Hladnjak ulja
· Demontirati.
· Izduvati vazdušne kanale i oprati.
· Isprati uljne kanale trafo uljem.
· Provjeriti učvršćenje mehaničkih veza hladnjaka i zaptivenost vodova.
· Pritegnuti spojeve.
· Ugraditi na lokomotivu.
6.13 Pumpa za ulje
· Odvezati od električne instlacije i razgraditi sa lokomotive.
· Elektromotor pumpe i pumpu rastaviti, očititi, pregledati radno kolo, ispitati namotaje statora po potrbi izvršiti premotavanje, zamjeniti ležajeve i zaptivče (6306 i 6304 - po1kom.).
· Elektromotor i pumpu sastaviti i ispitati, po potrebi izvršiti premotavanje elektromotora.
· Ugraditi na lokomotivu i ispitati.
· Izraditi mjernu listu otpora namotaja statora elektromotora




6.14 Elektromotori i ventilator hladnjaka ulja
· Odvezati od električne instalacije.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje statora,po potrebi izvršiti premotavanje namotaja, pregled rotora i zamjeniti ležajeve. 
· Elektromotore sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventilatore.
· Filter hladnjaka razgraditi, oprati, ugraditi i regulisati poklopac filtera.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom.
6.15 Prigušnica vučnih motora
· Odvezati električne veze i demontirati sa lokomotive.
· Oštećenu električnu instalaciju preizolovati ili zamijeniti.
· Rastaviti prigušnicu od kućišta.
· Očistiti i oprati djelove i namotaje prigušnice.
· Osušiti u peći prigušnicu nakon pranja.
· Izvršiti impregnaciju namotaja prigušnice.
· Izvršiti metaliziranje kontaktnih stopica kalajem na visikonaponskim priključnim kablovima.
· Oštećene odstojnike namotaja zamijeniti novim.
· Zamijeniti termoskupljajuće izoplacione bužire na priključnim kablovima.
· Izmjeriti otpor izolacije.
· Sastaviti prigušnice.
· Ugraditi prigušnicu na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije namotaja.
6.16 Otpornici za trofazni sistem i uzemljenje
· Izgraditi otpornike sa rama. 
· Očistiti i oprati otpornike.
· Prekontrolisati ispravnost otpornika i izolatora.
· Izmjriti omsku vrijedost otpornika.
· Ugraditi otpornike na ram. 
· Izraditi mjernu listu za omsku vrijednost otpornika.
6.17 Elektromotor pomoćnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Sastaviti, očistiti, ispitati namotaje statora i rotora, po potrebi izvršiti premotavanje. namotaja i zamjeniti ležajeve (6204zz 6203zz - po1 kom.).
· Pregledati držače četkica, očistiti, regulisati ormariće za prolaz četkice i zamjeniti četkice.
· Pregled i obrada kolektora.
· Sastaviti elektromotor i  ispitati.
· Ugraditi na lokomotivi i povezati sa električnom instalacijom


6.18 Elektromotor glavnog kompresora
· Rastaviti elektro veze i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očititi, oprati, ugraditi nove ležajeve, ispitati namotaje statora, pregled. Rotora, mala oštećenjana na kavezu opraviti, poravka kućišta ležajeva. 
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.
6.19 Vučni motori
     ‒          Rastaviti el. i meh. veze i izgraditi vučne motore iz ob. postolja.
· Očistiti spolja, zapisati broj motora, izvršiti vizuelni pregled motora.
· Kliznu ploču sa mrežom razgraditi.
· Ispustiti ulje iz zupčaste spojnice.
· Torziono vratilo razgraditi.
· Zupčastu spojnicu razgraditi.
· Semeringe izgraditi.
· Razgraditi poklopce za kontrolu četkica i demontirati četkice.
· Vučne motore rastaviti.
· Ispitivanje izolacionih otpora, namotaja rotora i statora prije pranja.
· Izgarditi držače četkica  sa nosača.
· Izgarditi sabirne prstenove sa nosača.
· Čišćenje, pranje i odmašćivanje: ležajnih štitova, klizne ploče, mreže poklopca i držača četkica.
· Pranje i odmašćivanje ležajeva i kontrola ispravnosti.
· Ugraditi nove ležajeve NU-1036М/C3;NUP-230М/C3.
· Pranje i odmašćivanje torzionih vratila, zupčaste spojnice i kontrola ispravnosti.
· Ispitivanje torzionih vratila ultrazvukom i bojenje, u slučaju neispravnosti regeneracija ili zamjena novim.
· Labirinte kabine ispitati, u slučaju neispravnosti zamijeniti novim.
· Pranje i odmašćivanje namotaja statora i rotora i sušenje.
· Ipitivanje izolacijskih otpora namotaja statora i rotora posle pranja.
· Pranje i odmašćivanje sabirnog prstena i impregnacije.
· Zamjena oštećenih bakarnih pletenica.
· Pregled i opravka mehanizma za zatvaranje donjeg kontrolnog poklopca.
· Pregled spojeva priključnih kablova i popravka bandaža.
· Zamjena priključnih kablova (48 kom.).
· Zamjena izolacionih zaštitnih guma na priključnim kablovima (48 kom).
· Zaštita namotaja rotora i statora lakom, odgovarajućeg kvaliteta.
· Čićenje i odmašćivanje držača četkica.
· Pregled ormarića držača četkica, regulacija ormarića, popravka držača četkica, regulacija hoda pritisne opruge u ormariću.
· Držač četkica zaštiti lakom od polarizirajuće struje.
· Kontrola ovalnosti kolektora rotora, obrada i brušenje kolektora i prelaz kolektorskih kapa i zastavica polarizirajuće struje. 
· Držače četkica ugraditi na nosač, podešavanje razmaka između držača četkica i kolektora.
· Kontaktne opruge, štitnike, svornjake, vijke, sigurnosne ploče, pinove, pritisne prste, poklopce, mazalice, stezaljke, čepove, nosače zamijeniti novim.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora.
· Ispitivanje otpora namotaja statora i rotora visokim naponom.
· Bojenje sklopova i djelova.
· Sastavljanje vučnih motora.
· Ugraditi nove četkice. 
· Ugraditi nove semeringe (180x215x16 - 12 kom.).
· Ugraditi zupčaste spojnice.
· Naliti ulje u u zupčaste spojnice.
· Ugraditi torziona vratila.
· Ugradnja klizne ploče sa mrežom.
· Ispitati vučne motore u sklopu i razrada motora.
· Impregnacija namotaja statora i rotora.
· Zamjena zaptivnih guma na donjim kontrolnim poklopcima vučnih motora.
· Izraditi mjernu listu po programu ispitivanja vučnih motora i test o ispitivanju magnofluksa.
6.20 Ispravljačka grupa
· Izgradnja ispravljačkog bloka sa stalka.
· Demontirati diode, kondezatore i otpornike sa bloka.
· Očistiti i oprati: diode, kondezatore i otpornike.
· Ispitati ispravost dioda, kondezatora i otpornika u sklopu.
· Očistiti rashladna tijela u sklopu.
· Očistiti i provjeriti ispravnost sabirnice i izolatore.
· Ugraditi diode, kondezatore i otpornike u blok.
· Prekontrolisati ispravnost električnih i mehaničkih spojeva.
· Ugraditi ispravljački blok na stalak.
· Provjeriti ispravnost kondezatora 125Mf u upravljačkom stolku i njegovo učvršćenje, u slučaju neispravnosti zamijena novim.
· Izraditi mjernu listu za ispitivanje dioda, kondezatora i otrpornika i kapacitet kondezatora 125 µF.
6.21 Asihroni motori pomoćnog pogona S1 - S6
· Odvezati od električne instalacije i razgraditi sa lokomotive.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje,po potrebi izvršiti premotavanje namotaja, pregledati rotore, ugraditi nove ležajeve (6306zz - 12 kom. i 6308zz - 12 kom. Proizvođača SKF ili ekvivalenta).
· Elektromotore sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventilatore.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.



6.22 Otpornici vučnih elektromotora (šentiranje)
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti otpornike.
· Očistiti i oprati otpornike i izolatore.
· Očistiti i oprati otpornike bez rastavljača.
· Sataviti otpornike.
· Izmjeriti vrijednost otpora.
· Ugraditi otpornike u blok i povezati sa elekričnom instalacijom.
6.23 Kratkospojnik
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Demontirati poklopac.
· Očistiti kratkospojnik i vizuelno pregledati ispravnost.
· Kontrolisati ispravnost graničnika i okruglih izolatora, prekontrolisti istrošenost kontakata po potrebi zamijeniti iste, prekontrilisati razmak između kontakata i pritisne ploče, otspojiti vezu kratkospojnika i kontaktora  S1.1 do S1.6
· Ispitati funkcionalnost kratkospojnika prije ugradnje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
· Ispitati ispravnost i u sklopu ispitivanja lokomotive.
6.24 Mjenjač smjera vožnje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti mjenjač.
· Očistiti i oprati djelove.
· Kontrolisti oštećenja glavnih kontakata i po potrebi zamijeniti novim.
· kontrolisati oštećenja pomoćnih kontakata, izvršiti galvanizaciju istih, po potrebi zamijeniti novim.
· Zamjeniti gumene zaptivače (962 230 000 i 962 000 005 - po 12 kom.).
· Kontrolisati nivo oštećenja usled preskoka struje, učvršćenje kontakta, električnih priključaka i kontaktnih šina.
· Podmazati djelove pneumatskog pogona.
· Provjeriti pneumatske priključke.
· Sastaviti i ispitati po mjernoj listi.
· Kontrolisati uključivanje i isključivanje.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
6.25 Kontaktori za vuču, kočenje i grijanje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Demontirati i očistiti lučne komore.
· Neispravne i oštećene lučne komore zamijeniti novim.
· Rastviti kontaktore.
· Očistiti i oprati djelove, izolacione djelove premazati antivarničkim lakom.
· Zamjeniti sklop kontakta II (100-01-390/A - 52 komada), (provjera ispravnosti glavnog kontakta).
· Pregledati pomoćne kontakte, neispravne pokretne i nepokretne zamjeniti, kontrolisati i naštelovati kontaktne pritiske.
· Zamjenit gumene zaptivače za klip cilindra(937.511.000 - 26 kom.).
· Pregledati i funkcionalno ispitati spiralne opruge kontaktora i pokretni mehanizam.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
· Zamijeniti slavine za ispust kondezata.
· Sastaviti kontaktore. 
·  Ugraditi novo brojilo rada EDK u S4 ormaru na sklopniku EDK.
·  Ispitati na probnici po mjernoj listi
·  Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.
·  Oštećene i neodgovarajuće vijke zamijeniti novim, kao i na mjestima . Nedostajuće
 vijke ugraditi.
·  Zamijeniti temalne stezaljke
·  Izraditi mjernu listu, za kontaktne pritiske i otvore.

6.26 Kontaktori za šentiranje
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa bloka.
· Rastaviti kontaktore.
· Očistiti i oprati djelove, izolacione djelove premazati antivarničkim lakom
· Zamjeniti kontakte, po potrebi.
· Zamjenit gumene zaptivače za klip cilindra (937.511.100 - 18 kom.).
· Izvršiti kontrolu stanja sastavnih djelova kontaktora. Neispravne zamjeniti.
· Podmazati pokretne djelove kontaktora.
· Provjeriti zaptivenost vazdušnih priključaka i spojnih mjesta kod ventila, kao i ispravnost električnih priključaka.
· Sastaviti kontaktore. 
· Ispitati na probnici po odgovarajućoj mjernoj listi.
· Ugraditi kontaktore u blok i povezati sa električnom instalacijom.

6.27 Impulsni transformator
· Izgraditi sa stalka S1 - S6.
· Očistiti i izduvati komprimovanim vazduhom.
· Izvršiti vizuelni pregled i pritezanje priključnih spojeva.
· Ispitati otpor izolacije.
· Ugraditi na stalak S1 - S6.

6.28 Električna kočnica
· Demontirati električne motore od kućišta.
· Demontirati otpornike od kućišta.
· Izgraditi ventilatore, pregledati i balansirati.
· Elektromotore izgraditi iz difuzora, rastaviti, očistiti, oprati, ispitati namotaje statora, izvršiti pregled rotora i zamjeniti ležajeve (6309 - 4 kom.).
· Elektromotore sastaviti, ugraditi u difuzore i ispitati.
· Ventilatore ugraditi.
· Rastaviti otpornike od sanduka, oprati, očistiti, ispitati ispravnost, neispravne zamjeniti. Izolatore i strujne veze očistiti i pregledati.
· Sastaviti otpornike i ispitati ih.
· Ugraditi električne motore u kućišta.
· Ugraditi otpornike u kućišta
· Ugraditi nove kontrolnike pritiska EDK
· Izraditi mjernu listu za otpor izolacije otpornika
6.29 Električna instalacija (glavni i pomoćni strujni krugovi)
· Kontrolisati spojeve električne instalacije, glavnih strujnih krugova na priključnim mjestima a oštećena zamjeniti.
· Kontrolisati spojeve električne instalacije pomoćnih strujnih u kontaktorima i ostalim priključnim mjestima a oštećena zamjeniti, novim.
· izvršiti vizuelnu kontrolu ispravnosti izolacije svih provodnika električne instalacije i stanje slovnih i brojčanih oznaka. Oštećeno zamijeniti, novim.
· Izvršiti pritezanje svih labavih spojeva.
· izmjeriti otpor izolacije, po mjernoj listi.

6.30 Čeona svijetla i reflektori
· Izgraditi sa lokomotive
· Ugraditi novo, led osvjetljenje  na lokomotivu (4 čeona svijetla i 4 reflektora).
· Osvetljenje u mašinskom prostoru i upravljačnici 
· Vizuelno pregled i čišćenje mjesta lociranja osvjetljenja. Demontaža postojećih elemenata osvjetljenja u mašinskom prostoru i upravljačnici.
·   Ugraditi novo, led osvetljenje u upravljačnici (2+2 kom.). 
·   ugraditi novo, led osvjetljenje u mašinskom prostoru (6+6+1 kom.).
·   Ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.

6.31 Akumulatorske baterije 
· Ugraditi nove akumulatorske baterije, sa pripadajućim električnim vezama, stopicama i osiguračem baterija (35A).
· Izraditi mjernu listu.

6.32 Sklopka za grijanje i rele za termičku zaštitu el. motora gl. kompresora
· Odvezati od električne instalacije i demontirati iz bloka S7.
· Rastaviti, očistiti, zamjeniti oštećene djelove, sastaviti i podmazati pokretne djelove.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalaciojom.
· Zamijeniti novim, rele za termičku zaštitu el. motora glavnog kompresora, provjeriti ispravnost i ugraditi u blok S7.

6.33 Detektori (senzori) dima

Ugraditi dva detektora dima, u mašinskom prostoru. Detektori trebaju imati svjetlosnu i zvučnu signalizaciju aktivacije, ugradjenu na pogodnom mjestu upravljačkog pulta u obje upravljačnice. Jedan detektor ugraditi u dijelu gdje je smješten glavni kompresor, a drugi na pogodnom mjestu u dijelu gdje se nalaze ormari S7-S8. Izmjene unijeti u šeme NN instalacije lokomotive.


6.34 Ploča sa otpornicima i diodama za signalizaciju na bloku S7
· Rastaviti, očistiti i pregledati, neispravno zamijeniti.

6.35 Uređaj za punjenje akumulatorskih baterija
· Rastaviti, očistiti, opraviti, pregledati i dostaviti listu podešavanja
6.36 Kontaktori pomoćnih pogona u S8 ormanu
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi  iz blokova.
· Ugraditi nove ABB kontaktore.
· Ugraditi u orman S8 i povezati sa el. instalaciom.

6.37 Zaštitne sklopke elektromotora i termički prekidači (orman S8)
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi iz  bloka.
· Ugraditi sve nove zaštitne sklopke, tipa Lovato ili Schneider.
· Ugraditi sve nove automatske osigurače (u upravljačnicama i u mašinskom prostoru).
· Sastaviti, ispitati i naštelovati na probnici.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
· Zamijeniti višepolne utičnice sa pripadajućom instalacijom do S8 bloka i u S8 bloku, i to 35-o polne utičnice sa utikačem: S8.40-44:24,  S8.41-44:25,          S8.42-44:26.



6.38 Asihroni pretvarač faza (APF)
· Izgraditi motor ARNO pretvarača.
· Izvršiti čišćenje i regeneraciju ARNO motora uključujući i zamjenu ležajeva rotora.
· Sačiniti, odgovarajuću mjernu listu. 
· Izgraditi orman  S 11 i izvršiti regeneraciju svih pripadajućih elemenata. Nepopravljive djelove, zamijeniti novim.
· Elektronsku kutiju APF-a, regenerisati i izvršiti potrebna podešavanja.
· Izgraditi otpornik ARNO pretvarača, očistiti, regenerisati i provjeriti funkcionalnost.
· 
6.39 Kondezatori za formiranje trofaznog sistema
· Izgraditi sa lokomotive.
· Pregledati kondezatore na postojanje  mehaničkih oštećenja.
· Provjeriti ispravnost otpornika i izmjeriti kapacitete kondezatora, a neispravne zamijeniti novim.
· Izraditi mjerne liste za kapacitet kondezatora i otpornost otpornika.









6.40 Brzinomjeri sa davačem
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi.
· Rastaviti, očistiti, pregledati i izvršiti opravku u slučaju neispravnosti.
· Neispravne i oštećene dijelove brzinomjera i davača zamijeniti novim, zamijeniti četkice sa nosačem četkica davača brzinomjera.
· Sastaviti brzinomjer i davač.
· Ispitati i naštelovati na probnici.
· Uraditi dijagram ispitivanja na probnici
· Ugraditi na lokomotivu i povezati.
· Izvršiti podešavanje brzinomjera prema obimu točka.
· Sačiniti mjerne liste i ateste brzinomjera.
6.41 Kontroleri
· Kontrolere razvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Kontrlere rastaviti, očistiti i oprati djelove.
· Valjke upravljačke sklopke pregledati i provjeriti pokretljivost, neispravne zamijeniti.
· Kontakte i kontaktne šipke pregledati i provjeriti istrošenost, neispravne zamijeniti.
· Provjeriti pritiske kontakta i njihova nalijeganja.
· Zupčanik i lanac pregledati. 
· Izvršiti provjeru mehaničke blokade.
· Kontrolisati ispravnost izolacionih djelova - oštećene premazati izolacionim lakom
· Kontrolisati električne veze od kontakta prema utičnicama.
· Sastaviti kontrolere.
· Ugraditi kontrolere na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.

6.42 Bočni grijači
· Provjeriti ispravnost, a u slučaju neispravanosti izvršiti zamjenu, novim.
6.43 Klima-uredjaji upravljačnica
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Kućište klime očistiti, oprati i ofarbati.
· Ispitati ispravnost klime, očistiti isparivač i kondezator, filtere zamijeniti novim. Izvršiti popravke-zamjenu oštećenih elemenata klime uredjaja. Kontrolisati količinu  freona i za slučaj potrebe, izvršiti dopunu. 
· Zamijeniti signalne sijalice klime ‒ 230V/25W.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom.





6.44 Grijalice upravljačnice
· Odvezati od električne instalacije i demontirati sa lokomotive.
· Električni motor izgraditi, rastaviti, očistiti i oprati djelove, zamjeniti ležajeve, sataviti, ispitati i ugraditi na kućište grijalice. U slučaju neispravnosti elektromotora izvršiti premotavanje namotaja.
· Kućište grijalice očistiti, oprati i ofarbati.
· Ispitati ispravnost grijača i termička isključenja, neispravne grijače zamjeniti novim.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa električnom instalacijom
6.45 Tasteri i pedale kontrole budnosti i pjeskare
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi. 
· Rastaviti, očistiti, popraviti, a neispravne djelove zamjeniti.
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi i povezati sa električnom instlacijom.
6.46 Pomoćno osvjetljenje instrumenata
· Ugraditi novo,  led osvetljenje.
6.47 Grebenasti prekidač na bloku S7 i S8
· Izduvati komprimovanim vazduhom, očistiti i pritegnuti priključke.
· Kontrolisati da nema tragova spoja sa prekidačem.
· Kontrolisati ispravnost - pokretljivosti grebena u smislu uključenja i isključenja Neispravne elemente, zamijeniti.
6.48 Pomoćni transformator u S8
· Izgraditi i odvezati od električne instalacije.
· Očistiti i oprati. 
· Provjeriti ispravnost i namotaje premazati izolacionim lakom.
· Ugraditi u blok i povezati sa električnom instalacijom.
6.49 Kontrolnici ventilacije
· Ugraditi nove S1-S6, S9, S10, T12. (Izgradjene kontrolnike preuzima Vlasnik).
· Ispitati i podesiti funkcionalnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
6.50 Električni mjerni instrumenti
· Odvezati od električne instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti i oprati. Oštećene djelove, zamijeniti.
· Sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na komandnu tablu i povezati sa el. Instalacijom.
6.51 Utičnice grijanja i spojni kablovi za elektro grijanje
· Očistiti kontakte i izolacione djelove
· Kontrolisati ispravnost zaptivanja i stanje opruga.
· Kontrolisati ispravnost mehaničkih elemenata za zabravljivanje utikača kabla i podmazati.
· Provjeriti ispravnost spojnog kabla električnog grijanja.
· Ispitati otpor izolacije.
6.52 Uređaji za uzemljenje (četkice)
· Odvezati od el. instalacije i razgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati prekontrolisati ispravnost djelova i priključnog kabla.
· Ugraditi nove umetke četkica i zaptivače (1052 000 007 - 6 kom. i zaptivači 6 kom.).
· Sastaviti i provjeriti pokretljivost kontaktnog diska i opruge.
· Ugraditi i povezati sa električnom instalacijom.
· 
6.53 Lokomotivski osigurači
· Ugraditi sve nove osigurače.

6.54 Relei „KOMBIFLEKS“
· Relee razgraditi sa lokomotive, 
      _          ugraditi sve  nove  relee i relejna pojačala .
      _          Kućišta (postolja) relea skinuti ,očistiti,  pregledati, neispravna i slomljena kućišta
            (postolja) zamjeniti novim.
      _         Zamijeniti niskonaponsku instalaciju u S7 ormanu.







6.55 Davač mjernih vrijednosti klizanja (uređaj za pokazivanje klizanja u S7)

· Odvezati od el. instalacije i izgraditi iz bloka S7.
· Provjeriti ispravnost elemenata na uređaju. Neispravne zamjeniti.
· Ugraditi u blok S7 i ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
6.56 Autostop uređaj i trotonske sirene
· Vizuelno pregledati električne veze i djelove AS uređaja. Neispravnosti otkloniti.
· Zamijeniti trotonske sirene, novim.
· Ispitati funkcionalnost u mjestu i vožnji i dostaviti mjerne liste.
6.57 Lokomotivska baliza (magnet) autostop uređaja
· Očistiti i vizuelno pregledati balize  sa kablom i konektorom.  Otkloniti uočene neispravnosti. Zamijeniti novim, kabl i konektore (priključak).
· Zamijeniti niskonaponsku instalaciju AS uređaja.
· Izraditi mjerne liste.
· Ispitati ispravnost u sklopu ispitivanja lokomotive.
6.58 Elektro pneumatski ventili
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, oprati. Oštećene djelove zamijeniti novim.
· Sataviti i ispitati EP ventile.
· Ugraditi na lokomotivu i povezati sa el. Instalacijom.
6.59 Elektro pneumatski prekidači
· Odvezati od el. instalacije i izgraditi sa lokomotive.
· Ispitati ispravnost.
      _          Ugraditi na lokomotivu i povezati sa el. Instalacijom.








6.60 Radionički priključak
· Očistiti i podmazati pokretne djelove.
· Kontrolisati kontakte na istrošenost i oštećenja (1015.410.007). Neispravne zamijeniti, novim. 
· Kontrolisati električne priključke i spojeve. 
· Provjeriti ispravnost blokade.
6.61 Komandne table F2, F3, F4 u upravljačnicama
· Demotirati taster, prekidače, signalne svjetiljke, osvjetljenje instrumenata i regulacione otpornike.
· Izgraditi sa komandne table, električnu instalaciju i provjeriti ispravnost. 
· Ofarbati komandne table.
· Utičnice 110V-220V zamijeniti novim.
· Ugraditi sve nove tastere, grebenaste prekidače i kip prekidače na komandnim pultovima F2 i F3 u obje kabine.
· Provjeriti ispravnost signalnih svjetiljki, osvetljenje instrumenata i regulacionih otpornika. Neispravne zamjeniti novim.
· Ugraditi električnu opremu na komandne table i povezati električnom instalacijom.
· Ugraditi zaštitnu pleksigas tablu na instrumente komandne table F3.
· Ugraditi natpisne pločice.
· Provjeriti ispravnost otpornika za izbor struje, vuče i kočenja (Poz. F3.17). Neispravne otpornike zamijeniti.
6.62 Električna oprema za mjerenje brzine u upravljačnici
      _           Opremu demontirati, očistiti, opraviti i provjeriti funkcionalnost.
· Ugraditi natpisne pločice. 
6.63 Električni uređaj za mazanje vijenca bandaža u upravljačnici
· Igraditi iz upravljačnice.
· Provjeriti ispravnost elemenata u uređaju. Neispravne zamjeniti.
· Ispitati funkcionalnost.
· Ugraditi u upravljačnicu.

6.64 Otpornici u blokovima S7 i S8
· Provjeriti ispravnost i učvršćenja veza. Neispravne zamjeniti, novim.







6.65 Uređaj budnosti (UB 461)
· Izgraditi elektronski blok uređaja budnosti. 
· Ispitati funkcionalnost uređaja budnosti u mjestu i vožnji, po mjernoj listi.
6.66 Lokomotivski sanduk
b) Spoljni dio sanduka
· Demontirati sve tablice sa natpisima. 
· Izvršiti vizuelni pregled sanduka, a zatečena oštećenja nastala kao posledica korozije ili mehaničkih sila, sanirati zavarivanjem. Ako je neophodno izvršiti potrebne radove (sječenje, zavarivanje itd...), čela lokomotivskog sanduka, radi ugradnje led, čeonog osvjetljenja i reflektora.
· Izgraditi mjehove vučnih motora.
· Izvršiti vizuelnu kontrolu frema, a varove ispitati ultrazvukom.
· Provjeriti učvršćenje rukohvata, stepenica i nogostopa. Zatečena oštećenja sanirati.
· Pregledati rešetku za ventilaciju.
· Čišćenje, kontrola i zaptivanje baterijskog sanduka.
· Pregledati kućišta pozicionih svijetala.
· Pjeskariti spoljni dio sanduka. 
· Zaštiti sanduk lokomotive, nanošenjem sloja  antikorozivne zaštite.
· Slojeve nanesenog sintetički kita, obrusiti do nivoa da vizuelno nijesu vidljive neravnine, nakon nanošenja boje, na bočnim stranicama lokomotivskog sanduka i čeonom dijelu.
· Obojiti spoljni dio sanduka i premazati antigrafitnom zaštitom.
· Ugraditi sve tablice, nakon prethodno osvježenih oznaka na istima.
· Vođice vlačne spreme dovesti u ispravno stanje.
· Ploče za pričvršćenje odbojnika pregledati i opraviti.
· Izgraditi raonike i popraviti (ne vršiti geometrijske izmjena nosećih elemenata (vijčana veza), na sanduku lokomotive i samom raoniku, bez saglasnosti Vlasnika.
· Zamijeniti okrugla stakla i zaptivače u mašinskom prostoru.
· Podesiti visinu raonika od GIŠ-a.
· Ugraditi nove retrovizore.







c) Unutrašnji dio sanduka lokomotive
· Izgraditi komandne pultove.
· Izgraditi signalni tablo komandnog pulta.
· Izgraditi kanalne vodove za topli vazduh.
· Zamjeniti podolit na podu upravljačnice.
· Zamijeniti postojeću perforirano-lesonitnu oblogu zidova upravljačnice, novom aluminijskom oblogom sa prethodno postavljenom zvučnom i termo izolaciom. Obloge zidova upravljačnice obojiti bež (svijetlo kafena), bojom.
· Zamjeniti zaptivač na nalijegajućim površinama krova.
· Pjeskariti unutrašnji dio sanduka. 
· Nanijeti antikorozivi premaz na unutrašnje površine sanduka.
· Obojiti unutrašnji dio sanduka
· Obojiti upravljačnice u bež-boju, prema odgovarajućem Ral-u.
· Obojiti mašinski prostor u sivom bojom, prema odgovarajućem Ral-u.
· Ugraditi signalni tablo komandnog pulta.
· Ugraditi komandne pultove.
· Ugraditi kanale za topli vazduh, nakon prethodno izvršenog pregleda i opravke.
· Gumene staze u mašinskom prostoru zamjeniti, sa pripadajućim aluminijskim lajsnama.

      c)    Krov lokomotive
· Očistiti krov lokomotive i izvršiti pjeskarenje istog.
· Pregledati i popraviti zatečena oštećenja.
· Premazati antikorozivnom zaštitom.
· Obojiti krov lokomotive
· Izvršiti montažu krova.
      3.67          Vrata lokomotive
· Izgraditi vrata. 
· Izgraditi stakla.
· Pjeskariti metalne površine.
· Ugraditi nove brave.
· Premazati antikorozivnom zaštitom. 
· Obojiti i premazati antigrafitnom zaštitom (vanjska vrata).
· Zamijeniti sve zaptivače na vratima.
· Ugraditi  nova stakla.
· Ugraditi vrata.
· Prekontrolisati zaptivanje vrata, izvršiti štelovanje i podmazivanje.
3.68      Sjedište mašinovođe
· Ugraditi nova sjedište mašinovođe i pomoćnika mašinovođe – 4 kom.

3.69       Nepokretni prozori
· Izgraditi nepokretne prozore.
· Očistiti i pregledati nepokretne prozore. Ugraditi nova stakla.
· Zamjeniti gumene zaptivače i kedere.
· Ugraditi nepokretne prozore.
· Ispitati zaptivenost.
3.70      Pokretni prozori
· Izgraditi pokretne prozore.
· Zamijeniti neispravne djelove i ugraditi nova stakla.
· Provjeriti funkcionalnost.
· Obezbijediti postojanu zaptivenost.
3.71     Raonik
·      Izgraditi raonike i pjeskariti ih.
·      Izvršiti opravku deformisanih površina-djelova raonika (izravnati deformisane
     površine, ako je potrebno izvršiti opravke i zavarivanjem).
·      Izvršiti opravku nosača raonika i njihovo podešavanje.
·      Bočne krila, čeone ploče, sistem za fiksiranje, noževe i donju platformu popraviti. 
     Oštećene djelove zamijeniti novim. 
·      Vijke sa pripadajućim podloškma i navrtakama zamijeniti, novim.
·      Gumene amortizere raonika zamijeniti novim.
·      Montirati raonike, obojiti ih i podesiti visinu.

3.72      Odbojnici 
· Izgraditi odbojnike.
· Kontrolisati stanje ploča, prilijeganja na odbojniku i fremu lokomotive
· Rastaviti odbojnike.
· Očistiti i oprati djelove odbojnika.
· Popraviti, podmazati i sastaviti odbojnike.  Oštećene i neispravne djelove zamijeniti novim.
· Ispitati, na probnici silu sabijanja opruga.
· Ugraditi odbojnike na lokomotivu.
· Izraditi mjernu listu odbojnika.

3.73      Vlačna sprema 
· Izgraditi vlačnu spremu sa lokomotive.
· Rastaviti kvačila, kuke, čelične i gumene podmetače.
· Očistiti i oprati djelove vlačne spreme.
· Pregledati metalne i gumene ploče. Po potrebi zamijeniti novim.
· Izmjeriti i ispitati da li ima površinskih pukotina na kukama. U slučaju postojanja inicijalnih pukotina ili nedozvoljenog nivoa istrošenosti dijela površine kvačenja kuke, zamijeniti je novom.
· Pregledati zavojna vretena kvačila.  Za slučaj istrošenosti zavojnih površina vretena, zamijeniti ih novim.
· Sastaviti elemente vlačne spreme i izvršiti podmazivanje.
· Ugraditi vlačnu spremu. 
· Sačiniti mjernu listu vlačne spreme (mjerna lista i atest).

3.74      Ručna kočnica
· Izgraditi ručnu kočnicu sa lokomotive.
· Rastaviti ručnu kočnicu.
· Oprati i pregledati djelove ručne kočnice.
· Sastaviti i podmazati ručnu kočnicu.
· Ugraditi ručnu kočnicu na lokomotivu.
· Ugraditi nove sajle.
· Ugraditi nove mikro prekidače ručne kočnice.

        3.75      Mjehovi vučnih motora
· Izgraditi mjehove v.m. i zamijeniti novim.
· Zamijeniti čaure držača
· Pregledati nosače mjehova i amortizere. Neispravne nosače i amortizere, zamijeniti novim.

3.76      Glavni kompresor
· Odvojiti elektromotor od kompresora.
· Izvršiti remont elektromotora.
· Izvršiti remont kompresora (prema upustvu proizvodjača Servikom). Izvršiti zamjenu svih oštećenih djelova kompresora, orginalnim djelovima proizvodjača Servikom: ležajevi, remeni, set zaptivača, filteri, ulje itd.
· Ugraditi novi brojač sati rada kompresora.
· Ugraditi kompresor i el. motor na lokomotivu i ispitati prema upustvu proizvođača.
3.77      Pomoćni kompresor
· Izgraditi pomoćni kompresor sa lokomotive.
· Rastaviti kompresor na sastavne djelove.
· Očistiti i filter za vazduh, zamijeniti novim.
· Zamjeniti ulje.
· Zamijeniti sigurnosni ventil, novim.
· Oprati i očistiti djelove.
· Izvršiti defektažu svih djelova pom. kompresora i potrebne zamjene: uložak filtera, klipne prstenove (kompresioni i mazajući), zaptivač glave i cilindra, semering).
· Naliti novo ulje. 
· Sastaviti i ugraditi kompresor na lokomotivu.
3.78      Manometri
· Izgraditi manometre
· Rastavit, očistiti, pregledati, oštećene elemente zamijeniti novim i sastaviti. 
· Baždariti i ugraditi manometre. Za slučaj da baždarenje nije moguće izvršiti, manometar-e, zamijeniti novim.
· Izraditi mjernu listu.
3.79      Kočnik D2
· Izgraditi kočnik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke i oštećene djelove zamjeniti novim i sastaviti.
· Obojiti kućište kočnika.
· Ispitati na probnici i podesiti. 
· Ugraditi kočnik.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.80         Kočnik FD1
· Izgraditi kočnik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke i oštećene djelove zamjeniti novim i sastaviti.
· Obojiti kućište kočnika.
· Ispitati na probnici i podesiti. 
· Ugraditi kočnik.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.81      Rasporednik
· Izgraditi rasporednik sa lokomotive.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Obojiti kućiušte rasporednika.
· Ispitati na probnici.
· Ugraditi rasporednik
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.82      Prenosač pritiska DU 15
· Izgraditi prenosač pritiska sa lokomotive
· Rastaviti, očistiti, pregledati, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnici.
· Ugraditi prenosač pritiska.
· Sačiniti mjernu listu i atest.

3.83        Duplo povratni ventili  („P“ blok)
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati ventile.
· Ugraditi ventile.
3.84      Prigušni ventili
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Izvršiti potrebne opravke i nakon zamjene zaptivki sastaviti ventile i ispitati.
· Ugraditi ventile.
3.85      Nepovratni ventili
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti i sastaviti ventile. Izvršiti ispitivanje i ugradnju.
3.86      Sigurnosni ventili
· Iazgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati i opraviti. Zamijeniti zaptivke i sastaviti. 
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi ventile.
· Sačiniti mjernu listu i atest
3.87      Regulatori pritiska
· Izgraditi regulatore.
· Rastaviti, očistiti, pregledati i opraviti. Zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi regulatore pritiska.
· Izraditi mjernu listu i atest.
3.88      Prečistači za vazduh
· Izgraditi prečistače za vazduh
· Rastaviti i očistiti. Uložak i zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi prečistače.
3.89      Slavina budnika sa grebenastim prekidačem
· Izgraditi i razvezati od električne instalacije.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti. Gumenu zaptivku zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi i povezati sa el. Instalacijom.





3.90      Pneumatski ventil budnika 
· Izgraditi ventil
· Rastaviti, očistiti i pregledati. Izvršiti potrebne opravke i nakon zamjene zaptivki sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.
3.91        Ventil EV - 5 
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti i sastaviti.
· Ispitati na probnicu i podesiti.
· Ugraditi ventil.
· Sačiniti mjernu listu i atest.
3.92      Slavina za opasnost
· Izgraditi slavinu
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.93      Otkočni ventil
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.
3.94      Taložnik
· Izgraditi taložnik
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi taložnik.

3.95         Sirene
· Izgraditi postojeće sirene.
· Ugraditi nove sirene.
3.96      Ventil sirene
· Izgraditi ventil sirene
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Provjeriti funkcionalnost. 
3.97      Duplo povratni ventil sirene
· Izgraditi ventil
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventil.



3.98      Brisači stakla
· Izgraditi postojeće.
· Ugraditi nove, vazdušne motore brisača stakla.
· Provjeriti funkciju brisača. 
3.99      Ventili brisači stakla
· Izgraditi ventile.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi ventile.

3.100    Uređaj za pranje stakla
· Izgraditi uređaj za pranje stakla.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi uređaj.
· Ispitati funkcionalnost uređaja i podesiti mlaznice za vodu.
3.101     Raspršivač alkohola
· Izgraditi raspršivač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti i sastaviti. Sipati alkohol.
· Ugraditi raspršivač.
3.102     Ciklonski odvajač
· Izgraditi odvajač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati funkcionalnpost.
· Ugraditi odvajač.
3.103       Centrifugalni odvajač ulja i vode
· Izgraditi odvajač.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi odvajač.
3.104       Rezervoari za vazduh
· Izgraditi rezervoare sa lokomotive.
· Očistiti, isprati i pjeskariti.
· Premazati antikorozivmom zaštitom i obojiti.
· Ugraditi na lokomotivu.
· Izraditi atest.



3.105     Ventili za ispust kondezata
· Izgraditi postojeće ventile.
· Ugraditi nove ventile.
3.106      Nepovratni ventil glavnog rezervoara
· Izgraditi nepovratni ventil.
· Ugraditi novi.
3.107     Isključne slavine rezervoara
· Izgraditi isključne slavine.
· Ugraditi nove slavine.
3.108       Slavina za prebacivanje GPR
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.109     Slavina za pantograf
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.110     Završne slavine
· Izgraditi postojeće slavine.
· Ugraditi nove slavine.
· Provjeriti funkcionalnost.
3.111     Slavine za ispust kondezata
· Izgraditi slavine.
· Ugraditi nove slavine.

3.112       Slavine za vazdušne sirene
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.113     Isključna slavina „L“ (ispod budnika) 
· Izgraditi slavinu
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.

3.114       Isključna slavina rasporednika i uređaja protvklizne zaštite 
· Izgraditi slavinu.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivne površine brusiti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavinu.
3.115       Isključne slavine INDUZI uređaja sa pneumatskim ventilom
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.

3.116     Isključna slavine uređaja za mazanje vijenca točkova
· Izgraditi slavine
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.117     Isključna slavine u „P“ bloku
· Izgraditi slavine.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke na ventilu zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi slavine.
3.118     Pneumatski ventili protiv klizanja
· Izgraditi postojeće i ugraditi nove ventile, tipa Sécheron.
3.119     Pneumatski ventili za peskarenje i visoki stepen kočenja
· Izgraditi ventile
· Ugraditi nove ventile, tipa Secheron.
3.120     Pneumatski stalci
· Izgraditi sa lokomotive.
· Cijevi izgraditi sa stalka.
· Pregledati spojeve cijevi i popraviti.
· Ugraditi cijevi i nosač pneumatskih uređaja na stalak.
· Izvršiti ispitivanje, nadpritiskom.
· Ugraditi na lokomotivu.

3.121     Cilindri pantografa
· Izgraditi sa lokomotive
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati. 
· Izvršiti zamjenu: manžetna 1021P10 003 - 2kom., zaptivač 1021 810 007 - 2 kom., zastitna guma 1021 810 010  - 2 kom., obujmica 1021 810 011 i 012 - 2+2 kom.
· Ugraditi na lokomotivu.
3.122       Pneumatski ventil pantografa
· Izgraditi ventile sa lokomotive.
· Ugraditi nove ventile na lokomotivu.
· Izraditi mjernu listu za pantograf.

3.123     Pneumatski ventili za rasterećenje
· Izgraditi ventile
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, zaptivke zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu.
3.124     Kočioni cilindri ‟12‟
· Izgraditi kočne cilindre.
· Rastaviti, očistiti, pregledati, opraviti, gumene manžetne zamjeniti, sastaviti i ispitati.
· Ugraditi na lokomotivu.
· Izradititi mjernu listu i ates
3.125     Elastična crijeva u sistemu vazdušne instalacije i natpisne tablice na  
              vazdušnim uredjajima
· Izvršiti zamjenu svih elastičnih crijeva. 
· Natpisne tablice na pneumatskim uređajima razgraditi, očistiti.
· Osvježiti (učiniti vidljivim), slabo vidljive natpise. 
· Izvršiti ugradnju.
3.126    Vazdušni vodovi
· Kontrolisati stanje vazdušnih vodova, izvršiti potrebne opravke I izduvati ih pod pritiskom. 
· Obezbijediti propisani kapacitet (brzinu) protoka vazduha svih vazdušnih vodova.
· Neispravne elemente vazdušnih vodova, zamijeniti.
· Izvršiti provjeru zaptivenosti svih vazdušnih vodova.


3.127     Obrtna postolja (demontažno-završni radovi)
· Izgraditi dijagonalnu spojnicu (motku).
· Izgraditi hidraulične amortizere.
· Izgraditi vučne motore.
· Izgraditi regulator kočnice.
· razgraditi veze ležišnih otvora
· Izgraditi osovinske sklopove sa ososvinskim reduktorima.
· Izgraditi vučne spojnice (motke).
· Izgraditi kočna polužja i kočne cilindre.
· Izgraditi vozne magnete (balize).
· Obrtna postolja očistiti, oprati i pjeskariti.
· Izvršiti kontroli na prisustvi inicijalnih pukotina. U slučaju prisustva pukotina, popraviti zavarivanjem. Izvršiti kontrolu zavara, ultrazvučnim ispitivanjem.
· Sačuvati i Vlasniku, u štampanom obliku, predati ultrazvučne zapise (ateste), za slučaj da je zavarivanjem, vršena opravka ob. postolja.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.

3.128     Dijagonalana spojnica (motka)
· Rastaviti dijagonalnu spojnicu, oprati i produvati.
· Gumene elemente izgraditi i ugraditi nove (L.10.1. - 2 kom.).
· Vizuelno pregledati djelove spojnice, oštećene djelove popraviti ili zamijeniti novim.
· Kontrolisati stanje zavara. U slučaju opravki zavarivanjem, izvršiti ultrazvučnu kontrolu zavara, a ultrazvučne zapise u štampanom obliku, predati Vlasniku.
· Izvršiti potrebna podmazivanja i sastaviti spojnicu.
· Sigurnosnu užad zamjeniti.
· Premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.

3.129    „SAB“ regulatori kočnice
· Izgraditi postojeće SAB regulatore.
· Ugraditi novi tip regulatora (RKPL 400/MZ-420401B).
· Ispitati na probnici.
· Izraditi mjernu listu.



3.130    Osovinski sklopovi sa osovinski ležajevima
_          Izvršiti čišćenje osovinskih sklopova.
1. Rastaviti osovinski sklop, uključujući I demontažu osovinskih ležajeva.
1. Depresovati monoblok točkove (MBT) i izvšiti napresavanje novih MBT. Nove monoblok točkove nabavlja remonter i ukupni troškovi nabavke monoblok točkova, kupovina i njihova dopremau u radionicu, obaveza su Remontera.
1. Remonter ispostavlja vlasniku tehničku dokumentaciju, proizvodjača monoblok točkova. Proizvodjač monoblok točkova, mora zadovoljavati odnosne, propisane norme UIC, odnosno EN. 
1. Ispitivanje osovine ultrazvučnom metodom. Vlasniku dostaviti, u štampanom obliku ultrazvučne zapise.
1. Nakon ugradnje (napresavanja) monoblok točkova, izvršiti provjeru stanja monoblok točkova, mjerenje zaostalih napona. Vlasniku dostaviti mjeren liste u štampanom obliku.
1. Izvršiti dimenzionu kontrolu MBT  (prečnika, debljine i širine monoblok točka, kao i parametara profila točka. 
1. U slučaju neispravnosti-nezadovoljavajućih mjera sjedišta (glavčine) točka ili rukavca ležaja ugraditi nove ili osovine čiji parametri zadoljavaju propisane vrijednosti.  
1. Izraditi mjerne liste za osovine. 
1. Zamjeniti zaptivni materijal.
1. Ugraditi nove osovinske ležajeve 23234 CC/C3N3, tipa SKF ili FAG, označiti mjesec i godinu  ugradnje (12 kom.)
1. Osvinski sklop premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
1. Metalne osigurače zamijeniti, novim.
1. Izraditi mjerene liste za osovinske sklopove.

3.131     Reduktor (sa zupčastim prenosnikom)
· Ispustiti ulje iz reduktora.
· Izgraditi reakcionu polugu reduktora.
· Izgraditi pomoćnu (sigurnosnu) polugu reduktora
· Rastaviti reduktor i oprati.
· Izgraditi elastičnu spojnicu.
· Izgraditi prirubnicu vratila malog zupčanika.
· Izgraditi poklopce malog zupčanika.
· Izgraditi ležajeve iz poklopca.
· Izgraditi prahobrane.
· Izgraditi polumjesece držača ležaja.
· Sve djelove reduktora oprati
· Zamijeniti ležajeva NJ 324 (tip SKF ili FAG), 12 kom. i ukucati datum ugradnje,
· Kontrolisti ležajeve 23956, neispravne zamijeniti novim.
· Ispitati penetrantima zupčasti vijenac Z.73 i kontrolisati mjere zubaca. U slučaju neispravnosti izvršiti zamjenu, novim.
· Provjeriti sve mjere kućišta reduktora. Izvršiti potrebne opravke oštećenih-istrošenih površina nalijeganja djelova kućišta reduktora (metalizacija ili navarivanje i obrada), u cilju obezbjedjenja potpune i pouzdane zaptivenosti), poklopca ležajeva, otvora ušica i sačiniti mjerne listu. Nepopravljive djelove zamijeniti, novim.
· Zaptivni materijal zamjeniti.
· Zamjeniti gumene djelove reakcine spojnice (motke), L.1.5. - 12 kom.
· Zamjeniti gumene djelove elastične spojnice (L.1.6 - 48 kom).
· Osigurače (graničnike) kućišta reduktora po potrebi zamijeniti novim.
· Sonde sa magnetom kućišta reduktora ispitati, po potrebi kompletirati ili zamijeniti novim.
· Čepove za nalivanje i ispuštanje ulja zamijeniti novim.
· Ozračivače kućišta reduktora ispitati, po potrebi izvršiti zamjenu, novim.
· Sve vijke sa pripadajućim navrtkama i podloškama zamijeniti.
· Sastaviti reduktor i naliti novo ulje.
· Reduktor premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Izraditi mjerne liste za reduktorsku kutiju i zupčanike.
3.132     Kočno polužje
· Rastaviti kočno polužje.
· Očistiti i oprati.
· Kontrolisati stanje svih djelova kočnog polužja.
· Zamijeniti čaure, opruge, navrtke (M36x3, M50x3), svornjake sa navojima i pripadajućim navrtkama, ekscentrične svornjake sa pripadajućim navrtkama, specijalne vijke, i sve ostale dotrajale (oštećene) elemente polužja.
· Ugraditi nove kočne papuče, zamijeniti sigurnosne klinove i sigurnosne sajle.
· Oštećene (istrošene), držače papuča, opraviti navarivanjem i brušenjem.
· Sastaviti kočno polužje.
· Obojiti i podmazati kočno polužje.
· Naštelovati kočno polužje, nakon ugradnje na lokomotivu.
· Ispostaviti mjernu listu za kočno polužje.
3.133     Ogibljenje lokomotive
· Očistiti spiralne opruge.
· Ispitati spiralne opruge pod opterećenjem.
· Zamjena gumenih podmetača spiralnih opruga.
· Hidraulične amortizere (horizontalne i vertikalne), zamijeniti novim.
· Pripadajuću opremu amortizera: vijke, čepove, opruge, konusne djelove, podmetače, čepove, specijalne navrtke, krunaste navrtke, zamijeniti novim.
· pregledati svornjake za pričvršćenje amortizera i zamjeniti po potrebi
· Kontrolisati stanje, varove vučnih motki i njihovih veza.
· Zamjeniti gumene elemente vučnih motki (L.1.5. - 8 kom.).
· Iraditi mjerne liste za:
1. ispitivanje spiralnih opruga pod opterećenjem,
2. ispitivanje hidrauličnih amortizera.
3.134     Primarno ogibljenje obrtnih postolja 
· Izgraditi gumeno metalne elemente primarnog ogibljenja i zamijeniti novim , tipa TRELLEBORG, 17/2405-01,  ukupno 8 kom.,  za srednje osovine i tip, 17/1314-00 , u količini od 16 kom., za krajnje osovine.
3.135     Uređaji za mazanje vijenca točkova
· Ispustiti ulje iz rezervoara
· Produvati instalaciju komprimovanim vazduhom.
· Ugraditi nove pumpe za mazanje vijenaca monoblok točka tip, Secheron SA.
· Ugraditi nove brizgaljke.
· Ugraditi nove ventile tipa, Secheron SA.
· Ugraditi nova gumena crijeva (16 kom.).
· Naliti novo ulje i obojiti rezervoar i razdjelnik mlaznice.
· Sastaviti, ugraditi na lokomotivu i podesiti.
3.136       Uređaj za pjeskarenje
· Izgraditi duvaljke pjeskara.
· Očistiti naslage pijeska na pjeskarama.
· Izgraditi i popraviti prosipače pijeska.                       
· Zamjeniti gumena crijeva - 8 kom.
· Izvesti modifikaciju na način što će se postojeće rešenje sa poklopcem pjeskare, zamijeniti poklopcem sa navojem. (demontirane-stare poklopce preuzima Vlasnik).
· Zamjeniti mlaznice pjeskara.
· Ofarbati pjeskare.
· Napuniti pjeskare i provjeriti protok pijeska.
3.137     Ramovi obrtnih postolja sa kolijevkama
· Izgradnja koljenaste poluge.
· Izgradnja kolijevke sa rama obrtnih postolja.
· Oprati, očistiti i pjeskariti sve djelove kolijevke.
· Zamjeniti sve gumene elemente (T-102 - 16 kom.).
· Vješalice kolijevke ispitatati ultrazvukom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Zamjeniti gumene elemente vješalice kolijevke ( T87 - 16 kom.).
· Kontrolisati zavarene spojeve. U slučaju opravki zavara, kontrolisati ultrazvučnom metodom. Ultrazvučne zapise dostaviti Vlasniku lokomotive.
· Provjeriti mjere rama obrtnih postolja.
· Zamjeniti gumene blokove.
· Kolijevku ugraditi u obrtna postolja.
· Ugraditi poprečne spojnice.
· Ugraditi koljenaste poluge. 
· Sve elemente ramova obrtnih postolja premazati antikorozivnom zaštitom i obojiti.
· Ispostavit mjernu listu ramova obrtnih postolja i atest o ultrazvučnom ispitivanju vješalica.
3.138       Obrtna postolja (montaža)
· Izvršiti ugradnju, svih pripadajućih sklopova, uredjaja i djelova u ob. postolja.
4.       Sastavljanje i montaža sklopova
‒         Sastaviti lokomotivski sanduk sa obrtnim postoljem i spojiti sve mehaničke, 
           pneumatske i električne veze. 
 ‒             Ugraditi glavni lokomotivski transformator.
‒         Ugraditi stalke S1 - S6.
‒         Ugraditi stalke S9 - S10.
‒         Ugraditi kompresorski agregat.
‒         Ugraditi F ormare (F2, F3 i F4).
‒         Ugraditi uređaj za punjenje AKU baterija.
‒         Ugraditi lokomotivske krovove.
‒         Ugraditi i povezati AKU - baterije
‒         Reatestirati PP aparate i opremiti lokomotivu, ostalim potrebnim inventarom. 
5.       Završna ispitivanja i provjere
‒        Podesiti sve mehaničke mjere u propisane granice.
‒        Obaviti vaganje i potrebna podešavanje na lokomotivi.
‒        Ispitati lokomotivu na radioničkom priključaku i kontaktnom vodu.
‒        Ispitati kompresorski agregat.
‒        Ispitati zaptivenost i funkcionalnost svih vazdušnih sistema locomotive.
‒        Snimiti dijagrame kočenja. Mjerne liste, predate Vlasniku locomotive.
‒        Izvršiti kišnu probu.
‒        Izvršiti brzinsku i bruto probu locomotive.
‒        Kompletiranje remontne dokumentacije o radovima GO, locomotive.
7.       Primopredaja lokomotive iz glavne opravke (GO)
‒        Izrada primopredajnog zapisnika izmedju predstavnika Remontera i Vlasnika
    lokomotiove o izvršenoj GO.
‒        Preuzimanje od strane predstavnika Vlasnika, cjelokupne i od strane Remontera
          ovjerene, remontne dokumentaciju o izvršenoj GO, koju Remonter sačinjava na
          službenom jeziku Vlasnika lokomotive. Dokumentacija sadrži: mjerne liste, ateste,
          elektro i pneumatske šeme, upustva o održavanju i kataloge rezervnih djelova (za 
          eventualno novougradjene uredjaje-sklopove). 
‒        Remontnu dokumentaciju, Remonter dostavlja Vlasniku  u elektronskoj formi i u 3
          (tri) štampana primjerka, ovjerena od strane Remontera. 



NAPOMENA:
Ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, zainteresovani za tendersku dokumentaciju se obavještavaju da su u mogućnosti da izvrše neposredan uvid u opšte stanje lokomotive u mjestu Naručioca (depo u Baru), prije predaje ponude, a po prethodnom dogovoru sa Vlasnikom lokomotive.
Ugovor br. _________
Prilog ugovora br.1


Zapisnik o primopredaji lokomotive 461 u redovnu opravku



Sastavljen dana __________ u ______________ (mjesto ponuđača) između predstavnika Naručioca i Ponuđača.
Električna lokomotiva serije 461 se predaje u tehničkom stanju: VOZNA (toplo stanje) - NEISPRAVNO (hladno stanje) sa pređenom kilometražom ___________ očitanom na registrujućim brzinomjerom broj ___________.
Zajedničkim pregledom utvrđeno je sledeće:
2. Glavni agregati
· Glavni transformator ser.br. ____________________
· Glavna prigušnica ser. br ________________________
· Ispravljački blokovi S1 - S6 _____________________
· Upravljački blokovi S7 - S8 _____________________ 
· Punjač baterija br. _______________________
· Relejno pojačalo _______________________
· Blokovi kočenja ________________________
· Registrujući brzinomjer br. _________________
· Pokazni brzinomjer br. ____________________
· Elektroski blok budnika br. _____________________
· Auto stop uređaj br. __________________
· Ostala oprema u mašinskom prostoru ______________________
· Obrtna postolja br. ___________________ i br. ____________________
· Stanje električne instalacije: _____________________
· Nedostajući djelovi, podsklopovi, sklopovi i sl. ___________________

	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.





Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.






Program završnog ispitivanja lokomotive





11. Statičke probe
· Otpornost izolacije,
· Probojnost izolacije,
· Ispitivanje pod baterijskim naponom ( 110 V )
12. Probe na radioničkom priključku od 380 V komande, zaštita, funkcionisanje pneumatike i auto stop uređaja,
13. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora,
14. Probe na industrijskoj mreži od 25 kW sa promjenjivim naponom,
15. Ispitati funkcionalnost vazdušnih kočnica, brisača stakla i sirene,
16. Snimiti dijagram kočnica,
17. Kišna proba 
18. Probne vožnje:
· Proba bez opterećenja ( brzinska proba ) 30 km. u oba smjera,
· Probna vožnja sa opterećenjem obavlja se na odstojanju od najmanje 50 km.
19. Predaja mjernih listi,
20. Izrada zapisnika o predaji lokomotive.




















Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.





Ugovor br. _________
Prilog ugovora br.5


Zapisnik
o primopredaji električne lokomotive 461 - _______
iz redovne opravke

Kontrolno prijemni organi Naručioca su u radionici Ponuđača i na prugama __________________
( ponuđača ) izvršili sva ispitivanja električne lokomotive 461 - ________saglasno Prilogu, Ugovora  ___________ od ___________ 2026. godine.
Na osnovu pozitivnih rezultata svih ispitivanja koje je završeno dana ___________ 2026. godine izvršen je prijem navedene lokomotive od strane Naručioca i ista se može puštiti u javni željeznički saobraćaj na prugama Željezničke infrastrukture Crne Gore.
Sa lokomotivom je primljena komplet tehnička dokumentacija iz člana 9. predmetnog ugovora.

____________________ 2026.godine
    (mjesto ponuđača)


	Za naručioca
	
	Za ponuđača

	1.
	
	1.

	2.
	
	2.














Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.




PRILOG br. 6

PROGRAM
PROBNE VOŽNJE 


1. Statičke probe
· Otpornost izolacije 
· Probojnost
· Ispitivanje pod baterijskim naponom (110 V)

1. Probe na radioničkom priključku od 380V komande, zaštita, funcionisanje pneumatike i auto-stop uređaja
1. Vučne probe
1. Provjera osovinskog pritiska i mehaničkih zazora
1. Probe na industrijskoj mreži od 25 000V sa promjenljivim naponom
1. Probne vožnje
· Proba funkcionalnog regulisanja (kišna, min 120 minuta) 
· Brzinska proba 
· Završna bruto proba (predaja) 
1. Kišna proba i provjera osovinskog pritiska vrši se prije završne probe









ZA NARUČIOCA                                                                                            ZA PONUĐAČA

1._______________                                                                                      1.______________












Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnoj lokomotivi.



PRILOZI:

- Prilog 1: Obrazac - ulazni zapisnik
- Prilog 2: Obim radova , modifikacije i modernizacije(obaveza naručioca)
- Prilog 3: Specifikacija obavezno zamjenjivih djelova i materijala sa cijenama 
(obaveza Izvršioca)
- Prilog 4: Mjerne liste i atesti (obaveza Izvršioca)
- Prilog 5: Obrazac  - zapisnik o primopredaji lokomotive posle izvršene glavne opravke
- Prilog 6: Program probne vožnje

3. Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 1.100.000,00 € bez PDV-a.
 po partijama je:
Partija 1: redovna opravka ranga GO lokomotive serije 461-035,  procijenjene vrijednosti 550.00,00 € bez PDV-a,
[bookmark: _Hlk141790840]Partija 2: redovna opravka ranga GO lokomotive serije 461-041,  procijenjene vrijednosti 550.000,00 € bez PDV-a,
            UKUPNO: 1.100.000,00 € bez PDV-a.
NAPOMENA: Procijenjena vrijednost javne nabavke podrazumijeva troškove redovne opravke elektro lokomotiva serije 461, u svemu prema tehničkoj specifikaciji, eventualne dodatne radove, eventualne  dodatne rezervne djelove.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:5] [5:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne





4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

• garanciju za dobro izvršenje ugovora, a koju Naručilac može aktivirati ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora

•  avansna garancija za predviđeno avansno plaćanje

• garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 18 mjeseci koliko traje garantni period.
6. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta 

· Cijena ………………………………………………………………..…75 bodova
· Kvalitet -Broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva iste serije, kao lokomotive čiji remont Naručilac zahtijeva u poslednje 3 godine .....20 bodova
· Kvalitet  - Rok izvršenja usluge...............................................................5 bodova


Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:
Najniža ponuđena cijena = 75 bodova
Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 75
Najveći broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva iste serije, kao lokomotive čiji remont Naručilac zahtijeva u poslednje 3 godine = 20 bodova
Broj bodova za broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva iste serije, kao lokomotive čiji remont Naručilac zahtijeva u poslednje 3 godine konkrenog ponuđača  = broj izvršenih redovnih opravki konkretnog ponuđača /  broj izvršenih redovnih opravki ponuđača sa najvećim brojem opravki x 20
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:
Najkraći rok izvršenja usluge = 5 bodova
Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 5

Napomena: 
Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka.
Metodologija bodovanja je ista za obije partije.

7. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 18.06.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 18.06.2026. godine u 12:15 sati. 

 Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br. 13 Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava br. 13 Podgorica
radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 18.06.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

9. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1. odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2. odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na elektronskom obrascu datom na ESJN-u.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

· kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 10% vrijednosti prvobitnog ugovora.
Naime, zbog okolnosti koje se ne mogu predvidjeti u vrijeme zaključivanja ugovora i da tokom same realizacije predmetne usluge može doći  do povećanja vrijednosti  ugovora, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti istog nije veće od  10% vrijednosti prvobitnog ugovora, tj. može biti potrebe, da se, tokom trajanja, isti izmijeni, bez sprovođenja novog postupka ( shodno članu 151 stav 1 tačka 3 ZJNCG). 


Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8: U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

· Troškovi transporta (otpreme i dopreme) lokomotive od Podgorica do radionice Izvršiocai nazad su obaveza Naručioca posla.
· Ukoliko Izvršilac usluge ne izvrši ugovorene usluge u roku utvrđenom ovim ugovorom, biće dužan da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu kaznu koja se ugovara u visini od 0,3 % od ugovorene cijene bez uračunatog PDV-a, koju će Naručilac fakturisati Izvršiocu usluge. 
· Izvršilac će nakon isteka garantnog roka od 18 mjeseci, a ukoliko zbog otklanjanja kvarova u garantnom roku bude produžen rok imobilizacije, plaćati 0,3 % vrijednosti ugovora za svaki dan isključenja, odnosno nekorišćenja lokomotive.
· Garantni rok se produžava za dane kada je lokomotiva bila van eksploatacije zbog neispravnosti, krivicom Izvršioca.
· Neposredno prije isteka garantnog roka Naručilac će organizovati kontrolni pregled lokomotive kojem su obavezni prisustvovati predstavnici naručioca i izvršioca, nakon čega se sačinjava Zapisnik o stanju lokomotive.
· Zadnjim danom obračuna obeštećenja smatra se dan potpisivanja Zapisnika ugovorenih strana da je kvar otklonjen.
· Naručilac ima pravo da od Izvršioca  usluge potražuje naknadu štete i izmaklu dobit u svemu prema Zakonu o obligacionim odnosima,  u slučaju prekoračenja roka za izvršenje usluga, odnosno zakašnjenja u izvršenju usluga,  koji je u primjeni kod države Naručioca.
· Iz  roka definisanog za izvršenje usluge redovne (investicione) opravke lokomotive izuzimaju se  dani čekanja isporuke rezervnih djelova od strane Naručioca, a  za koje je predhodno obostrano potpisanim zapisnikom  konstatovano  da će prouzrokovati zaustavljanje ili produženje vremena izvršenja opravke.
· Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora:
· Ako Izvršilac ne izvrši uslugu na način definisan ovim Ugovorom i u rokovima iz ovog Ugovora,
· Ako Izvršilac  ne izvrši neku od ostalih obaveza po Ugovoru.

Za sve što nije predvidjeno ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Sve što nije regulisano predmetnom Tenderskom dokumentacijom, biće precizirano odredbama Ugovora za  javnu nabavku.
13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.











































14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj: 4222
Mjesto i datum: Podgorica, 18.05.2026. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)	

Izjavljujem
da u postupku javne nabavke redni broj redni broj 19 iz Plana javne nabavke broj 652 od 29.01.2026. godine (broj #24134 ESJN), za nabavku usluge– redovna opravka ranga glavne opravke (GO) 2(dvije) elektro lokomotive serije 461 nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                                      Ovlašćeno lice naručioca: Dragana Lukšić     _________________
                    s.r.
                                                                     

         Službenik za javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc
                                                                                                              ____________________
                                                                                                           s.r.

            Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl. maš. inž
____________________                          
 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:Radovan Mujović, dipl. maš. inž _
____________________
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl.maš. inž. 
____________________
  s.r.
               Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Jelena Popović,  bachelor ecc
____________________
  s.r.
          Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc  
                                                                                                              ____________________                                                                                            
  s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik                                                                                                                                             
_____________________
 s.r.



[bookmark: _GoBack]
15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.































