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Poreska uprava
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 01-426/2026-65549/3
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31
Mjesto i datum: Podgorica, 20.05.2026. godine 



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 03/23 i 11/23) Poreska uprava objavljuje        
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Predmet nabavke se nabavlja:


 po partijama











1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
1.1. Vrsta postupka,
1.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
1.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
1.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
1.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
1.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
1.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
1.10. Rok važenja ponude,
1.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama




Partija 1 – Nabavka, isporuka, implementacija i konfiguracija firewall rješenja sa migracijom sa postojećeg firewall/a i pružanje stručnih konsultanskih usluga
	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...
	Jed. mjere
	Kol.

	Mrežni sigurnosni uređaj (Firewall) Tip1

Primarna lokacija
	• Broj Gigabit Ethernet RJ45 LAN portova: minimum 8;
• Broj Gigabit Ethernet RJ45 MGMT(Management) portova: minimum 1;
• Broj Gigabit Ethernet RJ45 HA (High Availability) portova: minimum 1;
• Broj 5/2.5/GE RJ45 LAN portova: minimum 8;
• Broj Ten Gigabit Ethernet SFP+ slotova: minimum 8;
• Broj Gigabit Ethernet SFP slotova: minimum 4;
• Broj USB portova: minimum 1;
• Broj konzolnih portova: minimum 1;
• Uređaj mora biti veličine maksimalno 1RU i opremljen za montažu u standardni 19-inčni rek orman
• Mora posjedovati redundantna napajanja sa podržanim naizmjeničnim naponom u opsegu od 100V do 240V
• Uređaj mora imati minium 39 Gbps firewall protok;
• Uređaj mora imati minimum 9 Gbps IPS propusnost;
• Uređaj mora imati protok za funkcionalnosti Firewall, IPS i kontrola aplikacija od minimum 7 Gbps;
• Uređaj mora imati protok SSL inspekcije od minimumu 7 Gbps
• Uređaj mora imati IPsec VPN protok od minimum 36 Gbps
• Uređaj mora podržavati minimum 11 miliona konkurentnih konekcija
• Uređaj mora podržavati minimum 400k novih konekcija u sekundi
• Uređaj mora podržavati minimum 499 istovremenih SSL VPN korisnika (ukoliko su potrebne licence, iste moraju biti uključene za navedeni kapacitet)
• Uređaj mora imati mogućnost segregacije uređaja na najmanje 10 virtualnih uređaja, koji imaju zaseban menadžment, portove, polise
• Broj Firewall polisa: minimum 10k;
• Uređaj mora podržavati IPV6
• Konfiguracije visoke raspoloživosti: Active/Active, Active/Passive, Clustering;
• Uređaj mora podržavati kreiranje firewall pravila po username-u i grupi korisnika
• Uređaj mora podržavati kontrolu saobraćaja po aplikaciji
• Uređaj mora podržavati ograničenje bandwidth-a po aplikaciji
• Uređaj mora imati inegrisanu funkcionalnost usmjeravanja saobraćaja kroz različite mrežne interfejse, u zavisnosti od tipa aplikacije koja genereši saobraćaj (SD-WAN)
• Uređaj mora podržavati automatski izbor najboljeg linka (između redundantnih IPsec VPN liknova) za pojedinačne aplikacije i servise, u zavisnosti od vrijednosti kašnjenja paketa ili broja izgubljenih paketa na linku 
• Uređaj mora podržavati L3 i transparentni način rada
• Uređaj mora podržavati eksplicitni proxy način rada,
• Uređaj mora podržavati slanje logova preko syslog-a
• Uređaj mora podržavati Captive Portal funkcionalnost za autentifikaciju korisnika
• Uređaj mora imati mogućnost provjere file-ova u cloud sandbox-u
• Uređaj mora imati mogućnost detefkcije malware-a za mobilne uređaje
• Uređaj mora imati integrisan wireless controller ili uključivati zasebno rješenje
• Uređaj mora podržavati kontrolu minimum 128 access point-a
• Licence koje moraju biti uključene uz uređaja i to na 12 mjeseci:

Opis licence:
Napredna zaštita:
Rješenje mora obezbjeđivati višeslojnu zaštitu saobraćaja kroz kombinaciju sistema za prevenciju upada (IPS), antivirusne i anti-malware zaštite, detekcije botnet i command-and-control (C2) komunikacije, kontrole zlonamjernih URL-ova, kao i naprednih mehanizama za identifikaciju sumnjivih i nepoznatih datoteka. Sistem mora podržavati sandbox analizu i dodatne mehanizme za otkrivanje sofisticiranih i zero-day prijetnji, uključujući zaštitu zasnovanu na globalnoj threat intelligence mreži proizvođača.
Kontrola i filtriranje:
Rješenje mora omogućiti web filtriranje (URL filtering), DNS filtriranje i kontrolu aplikacija (Application Control).
Dodatna sigurnost:
Uređaj mora podržavati anti-spam zaštitu i mehanizme za sprječavanje curenja podataka (Data Loss Prevention – DLP).
Mrežne funkcionalnosti:
Uređaj mora podržavati VPN konekcije (IPsec i SSL), imati integrisanu SD-WAN funkcionalnost i omogućavati implementaciju Zero Trust pristupa (ZTNA ili ekvivalent).
Zaštita proširene mrežne površine:
Rješenje treba da podržava detekciju i procjenu rizika uređaja povezanih na mrežu, uključujući IoT i druge neklasične krajnje tačke, uz mogućnost sigurnosnog rangiranja, identifikacije ranjivosti i dodatne korelacije sigurnosnih događaja.
Tehnička podrška:
Ponuđač mora obezbijediti 24/7 tehničku podršku proizvođača, pravo na softverske nadogradnje i sigurnosne zakrpe, zamjenu neispravnog uređaja u garantnom roku (RMA), kao i pristup online portalima za podršku i tehničku dokumentaciju.
Sigurnosne pretplate:
Rješenje mora uključivati aktivne sigurnosne servise koji obezbjeđuju kontinuirano ažuriranje sigurnosnih baza i prijetnji, globalni threat intelligence u realnom vremenu, automatizovanu detekciju i odgovor na incidente, kao i centralizovano izvještavanje i analitiku.
Period važenja:
Sve licence i pretplate moraju važiti minimalno 12 mjeseci od dana aktivacije.
Opšti tehnički zahtjevi:
Uređaj mora biti nov i nekorišten, podržavati rad u produkcionim mrežama srednjih i većih organizacija, te imati odgovarajuće performanse za obradu mrežnog saobraćaja bez degradacije sigurnosnih funkcija.
· 8 x 10 GE SFP+ transceiver module, short range 300m, LC connector
· 2 x  10 GE SFP+ passive direct attach cable 

1 godina garancije, sa mogućnošću besplatnog upgrade firmware-a kao i otvaranja zahtjeva za tehničkom podrškom u definisanom periodu i zamjena neispravnog uređaja u definisanom periodu
	kom
	2

	Mrežni sigurnosni uređaj (Firewall) Tip2

DR lokacija
	• Broj Gigabit Ethernet RJ45 LAN portova: minimum 8;
• Broj Gigabit Ethernet RJ45 MGMT(Management) portova: minimum 1;
• Broj Gigabit Ethernet RJ45 HA (High Availability) portova: minimum 1;
• Broj 5/2.5/GE RJ45 LAN portova: minimum 8;
• Broj Ten Gigabit Ethernet SFP+ slotova: minimum 8;
• Broj Gigabit Ethernet SFP slotova: minimum 4;
• Broj USB portova: minimum 1;
• Broj konzolnih portova: minimum 1;
• Uređaj mora biti veličine maksimalno 1RU i opremljen za montažu u standardni 19-inčni rek orman
• Mora posjedovati redundantna napajanja sa podržanim naizmjeničnim naponom u opsegu od 100V do 240V
• Uređaj mora imati minium 39 Gbps firewall protok;
• Uređaj mora imati minimum 9 Gbps IPS propusnost;
• Uređaj mora imati protok za funkcionalnosti Firewall, IPS i kontrola aplikacija od minimum 7 Gbps;
• Uređaj mora imati protok SSL inspekcije od minimumu 7 Gbps
• Uređaj mora imati IPsec VPN protok od minimum 36 Gbps
• Uređaj mora podržavati minimum 11 miliona konkurentnih konekcija
• Uređaj mora podržavati minimum 400k novih konekcija u sekundi
• Uređaj mora podržavati minimum 499 istovremenih SSL VPN korisnika (ukoliko su potrebne licence, iste moraju biti uključene za navedeni kapacitet)
• Uređaj mora imati mogućnost segregacije uređaja na najmanje 10 virtualnih uređaja, koji imaju zaseban menadžment, portove, polise
• Broj Firewall polisa: minimum 10k;
• Uređaj mora podržavati IPV6
• Konfiguracije visoke raspoloživosti: Active/Active, Active/Passive, Clustering;
• Uređaj mora podržavati kreiranje firewall pravila po username-u i grupi korisnika
• Uređaj mora podržavati kontrolu saobraćaja po aplikaciji
• Uređaj mora podržavati ograničenje bandwidth-a po aplikaciji
• Uređaj mora imati inegrisanu funkcionalnost usmjeravanja saobraćaja kroz različite mrežne interfejse, u zavisnosti od tipa aplikacije koja genereši saobraćaj (SD-WAN)
• Uređaj mora podržavati automatski izbor najboljeg linka (između redundantnih IPsec VPN liknova) za pojedinačne aplikacije i servise, u zavisnosti od vrijednosti kašnjenja paketa ili broja izgubljenih paketa na linku 
• Uređaj mora podržavati L3 i transparentni način rada
• Uređaj mora podržavati eksplicitni proxy način rada,
• Uređaj mora podržavati slanje logova preko syslog-a
• Uređaj mora podržavati Captive Portal funkcionalnost za autentifikaciju korisnika
• Uređaj mora imati mogućnost provjere file-ova u cloud sandbox-u
• Uređaj mora imati mogućnost detefkcije malware-a za mobilne uređaje
• Uređaj mora imati integrisan wireless controller ili uključivati zasebno rješenje
• Uređaj mora podržavati kontrolu minimum 128 access point-a
• Licence koje moraju biti uključene uz uređaja i to na 12 mjeseci:

Opis licence:
Predmet nabavke obuhvata aktivaciju licence za tehničku podršku proizvođača koja omogućava kontinuirano održavanje, nadogradnju i podršku za mrežni sigurnosni uređaj.
Minimalni zahtjevi za tehničku podršku:
Dostupnost tehničke podrške 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici (24/7)
Pristup zvaničnoj tehničkoj podršci proizvođača (putem web portala, e-maila i telefona)
Pravo na preuzimanje i instalaciju:
softverskih nadogradnji
sigurnosnih zakrpa
novih verzija firmware-a
Mogućnost otvaranja i praćenja tehničkih slučajeva (ticketing sistem)
Definisani vremenski okviri odziva u skladu sa nivoom prioriteta incidenta
Hardverska podrška:
Zamjena neispravnog uređaja u garantnom roku (RMA)
Napredna zamjena hardvera u najkraćem mogućem roku u slučaju kvara
Pristup logističkoj podršci proizvođača
Dodatne usluge:
Pristup tehničkoj dokumentaciji, bazama znanja i preporukama proizvođača
Mogućnost eskalacije problema prema višim nivoima tehničke podrške
Preporuke za optimizaciju i održavanje sistema
Period važenja:
Licenca mora važiti minimalno 12 mjeseci od dana aktivacije.
Opšti zahtjevi:
Licenca mora biti validna te mora biti u potpunosti kompatibilna sa ponuđenim mrežnim sigurnosnim uređajem.
· 4 x 10 GE SFP+ transceiver module, short range 300m, LC connector
· 2 x  10 GE SFP+ passive direct attach cable
1 godina garancije, sa mogućnošću besplatnog upgrade firmware-a kao i otvaranja zahtjeva za tehničkom podrškom u definisa
	kom
	2

	Softversko rješenje za centralizovano logovanje, analitiku i izvještavanje za Centralni Firewall (stavka br. 1)

	Rješenje koje omogućava čuvanje logova, analitiku i izvještavanje za firewall rješenje opisano u stavci 1, sa sljedećim minimalnim funkcionalnostima i zahtjevima:
Rješenje mora omogućiti centralizovano prikupljanje, skladištenje, korelaciju i analizu sigurnosnih i sistemskih logova, kao i grafičko i automatizovano izvještavanje u svrhu sigurnosnog nadzora i revizijskih dokaza.
Rješenje mora biti isporučeno kao virtuelni uređaj (VM) i mora podržavati proširenje kapaciteta kroz dodatne licence (sklabilni licencni model).
Virtuelno rješenje mora biti podržano na najmanje jednoj od sljedećih platformi:
VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Open Source Xen / Citrix XenServer, Nutanix AHV, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Napomena:
Ponuđač mora u ponudi navesti izabranu platformu.
Rješenje mora biti licencirano za obradu minimalno 5 GB logova dnevno (GB/dan), uz mogućnost povećanja kapaciteta kupovinom dodatnih licenci (skalabilni model kapaciteta).
Rješenje mora podržavati centralizovano prikupljanje više tipova logova, uključujući najmanje:
Logove mrežnih aktivnosti / saobraćaja
Sistemske logove
Logove virusa / malvera
Logove napada / IPS događaja
Logove filtriranja web sadržaja
Logove e-mail sigurnosti (gdje je primjenjivo)
Rješenje mora omogućiti:
Prikupljanje logova u realnom vremenu
Pregled i pretragu historijskih logova
Rješenje mora omogućiti vizualizaciju logova, korelaciju događaja i analitiku za predmetno firewall rješenje.
Rješenje mora podržavati agregaciju događaja i normalizaciju logova (prepoznavanje tipa događaja i konzistentan prikaz).
Rješenje mora omogućiti filtriranje i pretragu najmanje po uređaju, vremenu i tipu događaja.
Prikupljeni logovi moraju biti dostupni u čitljivom (normalizovanom) formatu, uz mogućnost pristupa sirovim (neobrađenim) logovima.
Rješenje mora podržavati automatsko obogaćivanje podataka vizuelnim indikatorima (npr. aplikacija, geolokacija) radi lakše analize.
Rješenje mora omogućiti korelaciju korisničkog identiteta sa aktivnostima/događajima (gdje je primjenjivo i gdje postoje izvori identiteta).
Rješenje mora podržavati:
Generisanje grafičkih izvještaja
Automatizovano (planirano) izvještavanje
Predefinisane šablone izvještaja sa detaljnim informacijama i grafičkim prikazima
Izvoz izvještaja u PDF formatu
Kreiranje prilagođenih izvještaja (baziranih na šablonima ili skupovima podataka)
Jednostavan mehanizam uvoza/izvoza izvještaja
Rješenje mora obezbijediti konzolu za upravljanje događajima i detekciju abnormalnog ponašanja u intuitivnom i preglednom formatu.
Sistem za alarme mora podržavati kompleksna pravila okidanja, kao što su: nivo ozbiljnosti, specifičan događaj, akcija, odredište ili pragovi (threshold uslovi).
Alarmiranje mora biti dostupno najmanje putem:
E-maila
SNMP-a
Syslog-a
Rješenje mora podržavati enkriptovanu komunikaciju za prenos logova ka i od sigurnosnih uređaja (npr. TLS/HTTPS ili ekvivalent).
Rješenje mora imati web-bazirano grafičko upravljačko sučelje dostupno putem HTTPS protokola, optimizovano za PC i tablet uređaje.
Grafički interfejs mora obezbijediti sve funkcije potrebne za administraciju i SOC (Security Operations Center) operacije.
Rješenje mora podržavati CLI (command-line interface) za konfiguraciju, monitoring i troubleshooting.
Administratorski nalozi moraju podržavati RBAC (role-based access control).
Rješenje mora omogućiti razdvajanje na nezavisne administrativne domene (npr. po organizacionim jedinicama).
Rješenje mora podržavati prosljeđivanje logova ka eksternim sistemima (npr. SIEM / syslog), gdje je potrebno.
Rješenje mora podržavati rad kao:
kompletan analitički engine i/ili
kolektor u distribuiranom okruženju
Rješenje mora obezbijediti jednostavnu i dokumentovanu API integraciju, uključujući podršku za JSON API i XML API, za integraciju sa sistemima trećih strana.
Modul za procjenu sigurnosnog stanja (Security Posture Assessment Module)
Rješenje mora uključivati servis/modul za kontinuiranu procjenu sigurnosnog stanja i napadne površine, zasnovan na stvarnoj konfiguraciji i ponašanju sistema, koji minimalno obuhvata:
Automatsku procjenu napadne površine analizom konfiguracija, politika i detektovanih događaja
Dodjelu sigurnosnog rejtinga/ocjene koji kvantifikuje trenutno sigurnosno stanje
Identifikaciju slabosti, rizičnih konfiguracija i odstupanja od sigurnosnih najboljih praksi
Procjenu usklađenosti sa relevantnim sigurnosnim okvirima i standardima (npr. interne politike, industrijski standardi)
Preporuke za unapređenje sigurnosnog stanja na osnovu realnih operativnih podataka
Praćenje trenda sigurnosne ocjene kroz vrijeme radi mjerenja efikasnosti implementiranih mjera
Modul mora biti integrisan u upravljačko okruženje i podržavati grafičko i PDF izvještavanje
Licence i podrška
Nabavka uključuje licencu za minimalno 5 GB logova dnevno za period od najmanje pet (1) godina.
Licenca mora uključivati sve gore navedene funkcionalnosti.
Ponuđač mora obezbijediti:
tehničku podršku minimalnog nivoa 8x5 (ili bolje)
pravo na nadogradnje (firmware/operativni sistem) i sigurnosne zakrpe u trajanju od najmanje jedne godine

	Kom 
	1

	LICENCE ZA DVOFAKTORSKU AUTENTIKACIJU (2FA)

Primarna lokacija
	LICENCE ZA DVOFAKTORSKU AUTENTIKACIJU (2FA) za  Mrežni sigurnosni uređaj (Firewall) Tip1

Nabavka softverskih licenci za generisanje jednokratnih lozinki (OTP – One-Time Password) za potrebe dvofaktorske autentikacije korisnika.
Opis licence:
Predmet nabavke obuhvata isporuku softverskih autentikacionih tokena koji omogućavaju generisanje jednokratnih lozinki putem mobilnih uređaja, u cilju povećanja sigurnosti pristupa informacionim sistemima.
Licence moraju biti kompatibilne sa mobilnim operativnim sistemima, uključujući najmanje:
iOS, Android ,druge ekvivalentne mobilne platforme
Obim i tip licence:
Ukupan broj licenci: 100 korisničkih licenci (tokena)
Tip licence: trajna (perpetual)
Način isporuke: elektronski licencni certifikat
Funkcionalni zahtjevi:
Rješenje mora omogućiti:
Generisanje vremenski ograničenih jednokratnih lozinki (OTP)
Implementaciju dvofaktorske autentikacije (2FA)
Integraciju sa sistemima za udaljeni pristup (VPN, web aplikacije i sl.)
Sigurnu aktivaciju tokena putem jedinstvenog aktivacionog koda ili QR koda
Korišćenje jednog tokena po korisničkom nalogu
Ograničenja licence:
Svaka licenca (token) je vezana za jedan korisnički uređaj
Prenos licence između uređaja nije dozvoljen
U slučaju promjene ili gubitka uređaja, potrebno je izvršiti deaktivaciju postojećeg i izdavanje novog tokena od strane administratora
Administracija i upravljanje:
Rješenje mora omogućiti centralizovano upravljanje, uključujući:
Dodjelu i aktivaciju tokena korisnicima
Deaktivaciju i brisanje tokena
Ponovnu dodjelu tokena u slučaju potrebe
Evidenciju i praćenje autentikacionih aktivnosti
Namjena:
Licence su namijenjene za implementaciju dodatnog sigurnosnog sloja pri autentikaciji korisnika i zaštitu pristupa informacionim resursima od neovlaštenog pristupa.

SET OD 100kom

	kom
	1

	

Implementacija
	Opis usluga migracije i implementacije firewall infrastrukture
Predmet ove nabavke obuhvata pružanje sveobuhvatnih konsultantskih, projektnih i implementacionih usluga u cilju migracije postojećeg firewall okruženja na novo, savremeno firewall rješenje zasnovano na visoko dostupnoj (HA – High Availability) klaster arhitekturi, uz unapređenje bezbjednosnih funkcionalnosti i optimizaciju postojećih sigurnosnih politika.
Postojeće okruženje na primarnoj lokaciji sastoji se od dva FortiGate 500E uređaja u HA konfiguraciji, kao i dva Cisco ASA uređaja takođe implementirana u režimu visoke dostupnosti. Na rezervnoj (DR) lokaciji implementiran je jedan FortiGate 500E uređaj koji obezbjeđuje osnovne sigurnosne funkcionalnosti u slučaju prekida rada primarne lokacije.
Cilj projekta je uspostavljanje novog firewall sistema na obje lokacije, pri čemu će na primarnoj lokaciji novo rješenje biti implementirano u klaster (HA) konfiguraciji sa logičkom podjelom na dvije odvojene virtuelne firewall instance. Jedna virtuelna instanca biće namijenjena migraciji i preuzimanju funkcionalnosti postojećeg FortiGate okruženja, dok će druga instanca biti predviđena za migraciju funkcionalnosti Cisco ASA sistema. Ove dvije logičke cjeline moraju biti međusobno izolovane u smislu sigurnosnih politika, upravljanja i obrade saobraćaja, uz istovremeno omogućavanje centralizovanog nadzora i upravljanja.
Na DR lokaciji planirana je implementacija novog firewall rješenja u HA konfiguraciji, uz migraciju postojećeg FortiGate sistema, bez potrebe za dodatnom virtuelizacijom ili logičkom segmentacijom, imajući u vidu ulogu ove lokacije kao rezervnog sistema.
Ponuđač je dužan da izvrši detaljnu analizu postojećeg stanja, uključujući sve relevantne konfiguracione elemente kao što su sigurnosne politike, NAT pravila, VPN konfiguracije, mrežna segmentacija, routing i svi zavisni servisi. Na osnovu sprovedene analize, izabrani ponuđač je obavezan da izradi detaljan dizajn ciljne arhitekture i plan migracije koji će osigurati minimalan uticaj na produkciono okruženje i kontinuitet poslovanja.
Migracija konfiguracije mora obuhvatiti prenos i prilagođavanje svih relevantnih sigurnosnih pravila, NAT politika, VPN konekcija i mrežnih parametara sa postojećih sistema na novo rješenje. Poseban zahtjev odnosi se na transformaciju postojećeg SSL VPN pristupa u IPsec VPN rješenje, uz obaveznu implementaciju dvofaktorske autentikacije (2FA). Nova VPN arhitektura mora biti usklađena sa savremenim bezbjednosnim standardima i, gdje je primjenjivo, integrisana sa postojećim sistemima za upravljanje identitetima (npr. Active Directory, LDAP ili RADIUS).
U okviru implementacije, ponuđač je obavezan da izvrši instalaciju i konfiguraciju firewall klastera na obje lokacije, uključujući uspostavljanje visoke dostupnosti, konfiguraciju virtuelnih firewall instanci na primarnoj lokaciji, kao i integraciju sa postojećim infrastrukturnim sistemima kao što su sistemi za autentikaciju, DNS, sistemi za nadzor i upravljanje bezbjednošću.
Posebna pažnja mora biti posvećena testiranju i validaciji implementiranog rješenja. Ovo uključuje funkcionalno testiranje svih servisa (javno i interno) dostupnih kritičnih za funkcionisanje Poreske uprave, provjeru sigurnosnih politika, validaciju VPN konekcija (uključujući IPsec i 2FA), kao i testiranje scenarija otkaza i preuzimanja (failover) u okviru HA konfiguracije.
Ponuđač je takođe obavezan da obezbijedi kontinuiranu konsultantsku podršku tokom svih faza projekta, uključujući planiranje, implementaciju i završnu fazu migracije (cutover), kao i podršku u periodu stabilizacije sistema nakon migracije.
Važno je naglasiti da se za migraciju Cisco ASA firewall sistema zahtijevaju isključivo konsultantske usluge. To podrazumijeva da ponuđač nije odgovoran za direktnu implementaciju konfiguracije, već za izradu preporuka, validaciju pristupa, asistenciju tokom migracije i verifikaciju konačne konfiguracije.
Svi radovi moraju biti planirani i izvedeni na način koji minimizuje prekid rada produkcionog sistema. Maksimalno dozvoljeno vrijeme prekida rada tokom migracije produkcionog firewall sistema ne smije biti duže od dva (2) sata, te ponuđač mora predvidjeti odgovarajuće mehanizme i procedure kako bi se ovaj zahtjev ispunio.
Po završetku projekta, ponuđač je dužan da isporuči kompletnu tehničku dokumentaciju, uključujući opis postojeće i nove arhitekture (as-is i to-be stanje), mapiranje konfiguracija, finalne konfiguracione postavke, kao i preporuke za dalje unapređenje i održavanje sistema.

U okviru predmetne nabavke, ponuđač je dužan da izvrši implementaciju i konfiguraciju sistema za centralizovano logovanje, analitiku i izvještavanje, u skladu sa definisanim tehničkim zahtjevima. Implementacija mora obuhvatiti inicijalnu instalaciju sistema u predviđenom okruženju, njegovu integraciju sa svim relevantnim firewall instancama (uključujući virtuelne firewall-e na primarnoj lokaciji i firewall sistem na DR lokaciji), kao i uspostavljanje centralizovanog prikupljanja i skladištenja logova.
Ponuđač je obavezan da izvrši konfiguraciju logovanja za sve relevantne tipove događaja, uključujući sigurnosne, sistemske i mrežne logove, kao i da obezbijedi njihovu normalizaciju, korelaciju i dostupnost za dalju analizu. Takođe, potrebno je konfigurisati mehanizme za pretragu i filtriranje logova, kao i kreiranje prilagođenih i predefinisanih izvještaja, uključujući automatizovano generisanje i distribuciju izvještaja u skladu sa zahtjevima naručioca.
Rješenje mora biti integrisano sa postojećim sigurnosnim i infrastrukturnim sistemima gdje je primjenjivo, te mora omogućiti jednostavno upravljanje, vizualizaciju događaja i efikasno otkrivanje sigurnosnih incidenata. Ponuđač je dužan da izvrši inicijalno podešavanje sistema za alarmiranje, uključujući definisanje pravila i notifikacija za kritične događaje.
Nakon implementacije, ponuđač mora izvršiti testiranje funkcionalnosti sistema, validaciju prikupljanja i obrade logova, kao i obuku relevantnog osoblja naručioca za korišćenje i administraciju sistema. Takođe, obavezno je dostavljanje odgovarajuće tehničke dokumentacije koja obuhvata konfiguraciju sistema, opis integracije i preporuke za dalje korišćenje i optimizaciju.
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Partija 2 –  Nabavka računara i ostale ICT opreme

[bookmark: _Toc527530965][bookmark: _Toc416180134]TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE
	R.B.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke 
	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	All in one
	Procesor minimum 10 jezgara (6 P-jezgara + 4 E-jezgara), 16 niti, bazna frekvencija P-jezgra 2.5GHz / Ejezgra 1.8GHz, maksimalna frekvencija P-core 5.2GHz / Ecore 4.0GHz, 24 MB cache 
Memorija minimum 16GB DDR5, 2 memorijska slota 
SSD minimum 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 
Operativni sistem Windows 11 Professional ili ekvivalentno (potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
Displej 27" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 300 nita, 100Hz,  maksimalni ugao gledanja 89 stepeni, kontrast minimum 1300:1 
Kamera minimum 5MP sa mehanickim zatvaracem kamere radi privatnosti
Integrisani zvucnici minimum 2 x 3W 
Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvodjaca kao i racunar
Postolje podrzava tilt podesavanje od -5° do +15°
Integrisani portovi pozadi minimum 1x USB-A 10Gbps, 2x USB-A ,  1x HDMI-in 1.4,  1x HDMI-out 2.1,  1x Ethernet (RJ-45), sa strane: 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) , 1x USB-C 10Gbps -  data transfer i 15W punjenje
Sigurnost minimum  Pokretanje bez tastature i miša, Kontrola sekvence pokretanja, BIOS koji se sam oporavlja - hardverski integrisan mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a iz hardverski zaštićene kopije (bez potrebe za pristupom mreži) u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene. Bezbjednosni standard UEFI firmvera koji osigurava da se uređaj pokreće isključivo pomoću softvera kojem proizvođač originalne opreme vjeruje, sprečavajući učitavanje neovlašćenih operativnih sistema i malicioznog koda tokom procesa podizanja sistema.
Napajanje maksimum 90W
minimum 3 godine garancije, potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o garantnom roku
	Kom
	53

	2
	Laptop tip 1
	Procesor minimum up to 2.5 GHz LP E-core Max Turbo frequency, up to 4.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.9 GHz P-core Max Turbo frequency,18 MB L3 cache, 4 P-cores, 2 LP E-cores and 8 E-cores,14 niti, 13 NPU TOPS 
Memorija minimum 16GB DDR5, minimum 2 memorijska slota 
SSD minimum 512GB M.2 
Operativni sistem Windows 11 Professional ili ekvivalentno (potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o fabricki preinstaliranom operativnom sistemu)
Displej  16" diagonal, rezolucija minimum 1920 x 1200, IPS, anti-glare, 300 nita
Tastatura sa YU setom karaktera i pozadinskim osvjetljenjem 
Kamera minimum 5MP IR kamera 
Integrisani portovi minimum 1 x HDMI 2.1; 1 x stereo headphone/microphone combo jack; 1 x RJ-45; 2x  USB Type-A 5Gbps  (powered); 2x  USB Type-C 20Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort, omogućeno punjenje eksternih uređaja čak i kada je laptop u režimu spavanja ili potpuno isključen)
Sigurnost minimum citac otiska prsta, Koristeći bezbjednosni kontroler (čip na matičnoj ploči), sistem treba da bude opremljen rješenjem, omogućavajući zaposlenima da brzo i bezbjedno oporave operativni sistem na najnoviju ispravnu verziju slike pomoću ugrađenog modula za skladištenje. Računari će podržavati modernu bezbjednosnu tehnologiju QR koda bez lozinki koje se koriste za kontrolu pristupa BIOS-u za daljinsko upravljanje i/ili lokalno upravljanje za osoblje za podršku na terenu.
Baterija minimum 56Wh ,punjenje do 50% za 30 minuta 
Tezina maksimum 1.75 kg
Torba istog proizvodjaca kao i laptop
minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o garantnom roku
	kom
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	3
	MFP A4
	Tehnologija štampe: laser 
Funkcije: štampanje, kopiranje, skeniranje, faks
Brzina štampe A4: minimum 40 ppm u režimu velike brzine
Dupleks štampa: automatska , 31 ipm ili vise 
Mjesečni ciklus A4: minimum 100,000 strana 
Jezici štampe: PCL 6, PCL 5, PostScript level 3 emulation
Povezivanje: 2 x USB 2.0 Host; 1 x USB 2.0 Device; 1x Gigabit Ethernet; 1 x Fax
Procesor minimum 800 MHz 
Memorija minimum  2 GB 
Storage minimum 16 GB eMMC 
Control panel minimum 4.3” Color Touch Control Panel Ulaz papira: ulaz 1: 100 lista, ulaz 2: 250 lista, moguće dodavanje trećeg ulaza papira za 550 lista, ADF od minimum 50 lista. Izlaz papira: minimum 150 lista Skener: Flatbed i ADF (duplex skeniranje iz ADF) Brzina skeniranja: minimum  crnobijelo: 29 ppm/46 ipm (jednostrano/duplex), kolor: 20 ppm/35 ipm (jednostrano/duplex) 
Sigurnost minimum funkcija koja provjerava integritet BIOS-a - ako detektuje napad ili oštećenje, sistem se samostalno oporavlja (self-healing) učitavanjem čiste kopije BIOS-a (Hardverski izolovana). Konstantno nadgledanje uređaja u realnom vremenu radi prepoznavanja pokušaja neovlašćenog pristupa ili malicioznih aktivnosti.  Napredna mrežna zaštita koja analizira odlazni saobraćaj i blokira sumnjive zahtjeve pre nego što uređaj bude kompromitovan. 
Onemogućavanje USB portova (USB port disablement): Opcija fizičkog ili softverskog blokiranja USB ulaza kako bi se spriječilo curenje podataka ili unošenje virusa putem eksternih diskova.
Mogućnost korišćenja tonera kapaciteta minimum 10.000 kopija. Potrošni materijal mora biti jednodijelan. Uređaj ne smije posjedovati zaseban, odvojen drum unit kao poseban potrošni dio koji se mijenja nezavisno od kasete sa tonerom
Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o trajanju garantnog roka za ponudjeni uredjaj i konkretan postupak)
	Kom
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	Skeneri
	ADF skener
Standardne funkcije digitalnog slanja Skeniranje na računar; Skeniranje na USB disk; Skeniranje u e-poštu; Skeniranje u mrežnu mapu; Skeniranje u SharePoint; Skeniranje u prečicu; Skeniranje u oblak
Radni ciklus (dnevni) Preporučeni dnevni radni ciklus: 7500 stranica
Brzina skeniranja ADF-a Do 75 str./min / 150 slika u minuti
Veličina skeniranja (ADF), maksimalna 216 x 3100 mm
Minimalna veličina skeniranja (ADF) 50,8 x 50,8 mm
Kapacitet ADF-a 80 listova
Dvostrano skeniranje ADF-a Da
Format datoteke skeniranja Za tekst i slike: PDF, PDF/A, šifrirani PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, tekst (.txt), obogaćeni tekst (.rtf) i pretraživi PDF
Načini unosa skeniranja Dva načina skeniranja (jednostrano/dupleks) sa 10,9 cm (4,3 inča) ekranom u boji osjetljivim na dodir na prednjoj ploči ili preko aplikacije u Windows OS-u, u Mac OS-u i aplikacije trećih strana putem TWAIN, ISIS i WIA
Detekcija višestrukog uvlačenja papira Da
Postavke dpi izlazne rezolucije 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
Izvor svjetlosti (skeniranje) LED
Napredne funkcije skenera Automatska ekspozicija, Automatski prag, Automatsko otkrivanje boje, Automatsko otkrivanje veličine, Ispravljanje sadržaja, Poboljšanje sadržaja, Automatsko uvlačenje papira, Senzor za detekciju višestrukog uvlačenja papira,  Automatska orijentacija, Brisanje ivica, Brisanje prazne stranice, Spajanje stranica, Popunjavanje rupa, Digitalni pečati, Snimanje metapodataka, PDF dozvole, Odvajanje dokumenata (Prazna stranica, Barkod, Zonski barkod, Zonski OCR)
Brzina procesora minimum 666 MHz
Memorija minimum  1 GB
Povezivost, standardna Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
Bežične mogućnosti Da,minimum Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
Mrežni protokoli, podržani minimum ARP; ICMP; IGMP; UDP; TCP; DHCP; APIPA; DNS; mDNS; LLMNR; WSD; WS-Scan; SNTP; SMB; SNMP; FTP; SFTP; SMTP; HTTP serverski dio; HTTPS
Garancija: minimum 3 godine (potrebno je dostaviti potvrdu proizvodjaca ili kancelarije proizvodjaca o trajanju garantnog roka za ponudjeni uredjaj i konkretan postupak)
	Kom
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Produzni kabl sa
prenaponskom
zastitom
	

Raspon ulaznog napona ( Vac ) 200 ~ 250
Dužina kabla za napajanje (m) 1.8
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Zaštita od preopterećenja Prekidač strujnog kruga
Zaštita od preopterećenja strujom ( A ) 10
Tip utičnice Schuko x 8
USB priključak(i) za punjenje USB-A x 2
USB-A izlaz za punjenje 5 V / 2,4 A
Zaštita od prenapona i filtriranje
Suzbijanje prenapona ( džuli ) 1050
Maksimalni prenapon ( V ) 6000
Maksimalna udarna struja ( A ) 22500
Neutralni vodič prema uzemljenju (NG): 7500
Neutralni vod prema uzemljenju (NG): 1200
Vrijeme odziva ( ns ); < 1
LED indikatori Zaštićeno od prenapona, uzemljeno
Otpornost kućišta na vatru Da
Montaža na zid: Da
Sigurnosni prekidač: Da
Garancija: minimum 24 mjeseca (potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili kancelarije proizvođača o
trajanju garantnog roka)
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2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 







Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

 po partijama je:

Partija 1: Nabavka, isporuka, implementacija i konfiguracija firewall rješenja sa migracijom sa postojećeg firewall/a i pružanje stručnih konsultanskih usluga procjenjene vrijednosti                                     41.322,31 €
Partija 2: Nabavka računara i ostale ICT opreme procjenjene vrijednosti     99.173,54 €

                                                                    UKUPNO:                                 140.495,85 €.
                                        



PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA
 Ne

3. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Za partiju 2: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili robu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili robi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama).
U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (izjavu proizvođača nuđene robe o ekvivaletnosti sa traženim proizvodom).
U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili robe koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od roka važenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora. 




6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

  
[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta, 
1. Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 90.
Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:
-	Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (90 bodova)
-	Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
C= (Cmin/ Cp) x 90
Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV)
Cp   – ponuđena cijena (bez PDV)
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
2. Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet – rok izvršenja ugovora vršiće se na sljedeći način: Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova – 10, a bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se po formuli: Br.bod. = (najmanji ponuđeni rok /ponuđeni rok) x 10.
Napomena: period izvršenja ugovora je maksimum 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora je 15 kalendarskih dana. Budući da je kriterijum za vrednovanje ponuda, potrebno je precizno navesti period izvršenja ugovora u kalendarskim danima.




7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

[bookmark: _Toc62730561] crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
 ___engleski___ jezik za dio ponude koji se odnosi na:

· TEHNIČKI OPIS OPREME, LICENCI I USLUGA PODRŠKE
· POTVRDE IZDATE OD STRANE VENDORA PROIZVODA I USLUGA
ZA PREDMETNU JAVNU NABAVKU
8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 05.06.2026. godine do 09:00 sati. 

Otvaranje ponuda održaće se dana 05.06.2026. godine u 09:00 sati.

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, Podgorica;
· [bookmark: _Hlk133483274]preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Poreska uprava, Bulevar Šarla de Gola br. 2, Podgorica; 

radnim danima od 8:30 do 13:00 sati, zaključno sa danom 05.06.2026. godine do 09:00 sati.
9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

10. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne



11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

· Obavezu Naručioca da će plaćanje izvršiti najkasnije do 30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja zapisnika o izvršenim uslugama
· Da do raskida ugovora može doći: sporazumom ugovornih strana ili na zahtjev Naručioca, u slučaju da Izvršilac ne ispunjava obaveze definisane potpisanim ugovorom.
· Da je Izabrani ponuđač dužan da potpiše i vrati ugovor naručiocu u roku od 15 dana, od dana dostavljanja ugovora. Ponuđač ne može početi sa realizacijom predmeta nabavke ako naručiocu ne dostavi potpisani ugovor o javnoj nabavci, u roku 15 dana od dana dostavljanja ugovora.
· Ugovor o javnoj nabavci, pored ugovorene cijene, mora da sadrži i posebno izraženu vrijednost PDV-a.
· Ugovor obavezno sadrži i klauzulu koja se odnosi na ispunjavanje svih obaveza preuzetih dostavljenom ponudom, a cijenjenih u dijelu kvaliteta ponude u predmetnom postupku javne nabavke, sa jasno definisanim odgovornostima i obavezama ponuđača i naručioca u slučaju eventualnog neispunjavanja  obaveza, vremenskog okvira i načina izvršenja.


13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.














[bookmark: _GoBack]




14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Poreska uprava
Broj: 01-426/2026-65549/2
Mjesto i datum: Podgorica, 08.04.2026. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), 



Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 31 iz Plana javnih nabavki br. 24893 od 30.01.2026. godine (poslednja izmjena: 18.03.2026. godine) za nabavku roba - kompjuterske opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                                                                              Ovlašćeno lice naručioca Sava Laketić

                                                                         Službenik za javne nabavke Nikola Lasica

[bookmark: _Hlk229574047]                              Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirjana Bošković

                                  Lice koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije Ranko Peruničić
                

                        Član Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Ranko Peruničić
                        Član Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Nikola Lasica
                        Član Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Maja Dulović




15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.




