 OBRAZAC 1  

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 4344
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 53
Mjesto i datum: Podgorica, 20.05.2026. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje        
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge popravki i defektaža djelova i voznih sredstava u matičnim depoima i servisnim centrima od strane specijalizovanih remontera (za troje putničkih kola)
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE OPRAVKE

PUTNIČKA ČETVOROOSOVINSKA SPAVAĆA KOLA SERIJE 72-10 WLAB  

(3 kola)

Spavaća kola su projektovana i izrađena saglasno propisima UIC-a i mogu se koristiti u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

1.1. Opis i tehničke karakteristike
Dužina kola preko odbojnika ......................................................................................... 26,40 m

Dužina sanduka .............................................................................................................. 26,10 m

Širina kola ......................................................................................................................   2,82 m

Visina iznad šina ............................................................................................................   4,26 m

Međuosovinsko rastojanje mjesta pivotiranja obrtnog postolja ..................................... 19,00 m

Visina poda iznad šina ...................................................................................................   1,26 m

Serija




           


                         MU                    T2

Broj kabina ................................................................................................... 12                       18

Broj kreveta .................................................................................................. 36                       36

Broj kreveta po kabini ..................................................................................  3                          2

Broj krajnjih platformi .................................................................................  1                          1

Dimenzija kreveta (m) .................................................................................  1,80 x 0,70

1.2. Osnovne tehničke karakteristike kola 

1.2.1. Skelet

Struktura sanduka je tabularna monoblok koncepcije, sastavljena od profilisanih elemenata ili savijenog čelika i čeličnog i bakarnog lima. Glavni sastavi su spojeni varenjem.

1.2.2. Zvučna i termička izolacija

Zidovi su dupli ili veće debljine. Antivibrirajući  i zaštitni sloj. Staklena bakelizovana vuna.

1.2.3. Uređenje

Dva WC toaleta, 1 kabina za grijanje, 1 kancelarija.

Dvoje vrata na krajevima pivotirajućeg tipa.

Prozori se otvaraju djelimično.

Rezervoar vode od 1000 litara se nalazi ispod krova. Mlaka voda se zagrijava u razmenjivaču od 80 litara ugrađenim u kotlu.

1.2.4. Osvetljenje

Modifikacija električnog osvjetljenja: Ugraditi led osvetljenje.

1.2.5. Ozvučenje

Bijeli vod tipa UIC.

1.2.6. Vazduh

Zagrijavanje u razmenjivačima sa toplom vodom, ili hlađenje prolazom preko isparivača za rashlađenje.

1.2.7. Generator grijanja

Voda u radijatorima kao i voda za toalet se zagrijava u kotlu sa gorionikom na lož ulje (MU kola), ili u električnom kotlu od 40 KW, 3 napona (1000,1500,3000V) dupliranim kotlom sa gorionikom na lož ulje koji funkcioniše kada nema struje visokog napona. Sopstveno grejanje je tipa RIELLO.

1.2.8. Napajanje energijom

Visoki napon, energija sa linije za voz.

Niski napon, energija sa dva alternatora ‘’Statodyne’’ od 12 KW.

Prenosnik za električne alternatore je mehanički tipa PINTSCH BAMAG.

1.2.9. Kočnica

Oprema za kočenje velike snage iz kategorije ‘’R’’ sa elektropneumatskim upravljačem. Dvije jedinice kočnica sa diskom po osovini i jedna kočnica sa papučama po točku.

Tip WESTING HOUSE elektropneumatska.

· kočnica sa diskom i papučama

· Anti EN RAYCUR FAIVELEY 83P

· disk KNORR

· papuča od gusa

1.2.10. Obrtno postolje

‘’Minden Deutz’’ tip M6-2A (MU) ili M6-2B (T2) sa ugrađenom kočionom opremom Tipovi M6-2A sa autonomnim kočenjem proizvedeni od firme ‘’Anfrangeco’’ u Mariy-les-Valencicnnes u Francuskoj.

Osovina:

· monoblok točak ø 960 mm tip C2 čelik R7 sa kočionim diskom ø 640 mm.

· rukavac osovine prečnika ø 120,059 mm.

Vješanje obrtnih postolja 
Sekundarno vješanje
· dvije grupe od 3 spiralna federa sa svake strane

· dva hidraulična teleskopska amortizera KONI nagnuta između plivajuće traverze i rama obrtnog postolja (1 po strani)

· veza ram obrtnog postolja bočno oslanjanje luft 2/10

1.2.11. Osobenosti

Kola T2 CIWLT, i kola 35 T2 SNCF prve serije su sa pragom od tri fiksna stepenika. Kola druge serije su sa četri stepenika gdje se donji stepenik obara pri zatvaranju vrata. 

Bočno obilježavanje ................................................................................................. WLAB MU

Tip i program proizvodnje .......................................................................................         MU 71

Godina puštanja u rad ..............................................................................................            1973

Konstruktor ..............................................................................................................    Fiat Turin

Broj ležećih mesta .....................................................................................................               36

Masa ...........................................................................................................................     56 / 58 t

Brzina .........................................................................................................................  160 Km/h

Obrtno postolje ...........................................................................................................      M6-2A

2. OBIM RADOVA

· Pregled, defektaža i otklanjanje neispravnosti na spavaćim kolima tipa ''WLAB'', sa uslugom zamjene neispravnih spoljašnjih opruga sekundarnog ogibljenja.

· Nabavka i isporuka spoljašnih opruga sekundarnog ogibljenja 24 komada.

Tehnička dokumentacija 
Za izvršene radove obavezno je popunjavanje i izrada sljedeće tehničke dokumentacije:

· Mjerna lista za ispitivanje spoljne opruge primarnog ogibljenja,

· Mjerna lista za ispitivanje unutrašnje opruge primarnog ogibljenja,

· Mjerna lista za ispitivanje spoljne opruge sekundarnog  ogibljenja,

· Mjerna lista za ispitivanje unutrašnje opruge sekundarnog ogibljenja,

· Mjerna lista obrtnog postolja,

· Mjerni list kolijevke obrtnog postolja,

· Mjerni list za regulaciju visine kola  i vaganje kola.

Tehnička dokumentacija mora biti ovjerena od strane Izvršioca radova.


Standardi i propisi
Kola remontovati saglasno međunarodnim propisima o unifikaciji kola saglasno kriterijumima UIC-a, RIC-a, ISO i MEST standardima.
Prilikom opravke kola koristiti:

· Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila (''Sl. list CG'', br. 63/19 od 18.11.2019.),

· Pravilnik o označavanju željezničkih vozila (''Sl. list CG'', broj 100/20 od 06.10.2020.),

· Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila (''Sl. list CG'', broj 09/15 od 05.03.2015.),

· Upustvo za redovne opravke tegljeničkih i odbojnih uređaja (JŽ 242/5),

· Uputstvo za mjerenje omskog otpora na osovinskom slogu željezničkih 

vozila (JŽ 244)

· Upustvo za opravku osovinskih sklopova i osovinskih ležišta za kola (JŽ 260),

· Upustvo za grijanje putničkih kola (JŽ 256),

· Pravilnik o njezi željezničkih kola i motornih vozova (JŽ 258).

Takođe prilikom opravke opreme i vitalnih djelova koristiti Uputstva proizvođača.

Tehnička garancija
Garantni rok za izvršenja usluge iznosi 12 mjeseci.
SPECIFIKACIJA OBAVEZNIH RADOVA MJESEČNOG KONTROLNOG PREGLEDA P1

KOD KOLA TIPA " WLAB"
Kola br.  50 62 72-10 
	TAČKA 

RADA
	IZVRŠENI RADOVI

	1
	OPŠTI RADOVI

	1.1. 
	radionička manevra i postavljanje kola na stajališno mjesto za pregled P1

	1.2.
	pregledati putnička kola na ulazu i upisati sve nedostatke u ulazni zapisnik

	1.3.
	upisati broj pređenih kilometara na osnovu evidencije vlasnika kola

	1.4.
	obaviti završna ispitivanja i primopredaju kola u mjestu uz ovjeru izlaznog zapisnika (Zapisnik z apredaju kola u saobraćaj   obavezno potpisuju predstavnik vlasnika kola odnosno ŽPCG - KPO, kontrolor Službe kontrole kvaliteta i za radionicu šef radionice, Gl. ing. za elektro imašinsko održavanje ili vođa pogona ).

	2
	TRČEĆI STROJ

	2.1.
	izmeriti profil venca / Dv,Vv i Qr meru/

	2.2.
	proveriti širinu oboda točka i razmak točkova.

	2.3.
	proveriti postojanje i izmeriti dužinu eventualnih ravnih mesta na površini kotrljanja točka.

	2.4.
	proveriti ljuskavost, nalepnice, pukotine, udubljenja i iščupana mesta na površini kotrljanja točka

	2.5.
	pregledati osovinska ležišta na curenje maziva, tragove zagrevanja preko 65º C, tragove nasilnog oštećenja, nedostatak delova, prodor prašine i vode

	2.6.
	pregledati pritegnutost vođice osovinskih ležišta zavrtnjevima.

	2.7.
	vizuelno pregledati vođice osovinskog ležišta na pukotine

	2.8.
	pregledati kočne diskove,vizuelno provjeriti stanje nalijeganja glavčine kočnog diska i veze kočnog prstena i glavčine diska

	2.9.
	ispostaviti mjerne liste trčećeg stroja prema važećim željezničkim JŽ  Pravilnicima i Uputstvima i tehničkim uputstvima proizvodjača za odnosnu vrstu kola

	3
	POSTOLJE SANDUKA KOLA

	3.1.
	vizuelno proveriti da li ima nasilnih oštećenja i deformacija nosača oplatnog lima, talasastog podnog lima sanduka ispod postolja i poklopaca i aerodinamičke oplate postolja

	3.2..
	vizuelno proveriti da zavari nisu popustili

	3.3.
	vizuelno proveriti centralni svornjak i njegovu pričvršćenost

	3.4.
	vizuelno proveriti ispravnost bočnih klizača

	3.5.
	vizuelno proveriti da su podužni i poprečni nosači iskrivljeni

	3.6.
	izvršiti pregled stanja svih veza i djelova i uredjaja pričvršćenih na nosačima i po potrebi pritegnuti

	4.
	OBRTNO POSTOLJE

	4.1.
	vizuelno pregledati ram obrtnog postolja da li postoje deformacije, pukotine, razlabavljeni i naprsli zavari ili spojevi i sveži tragovi zadiranja od delova ogibljenja

	4.2.
	vizuelno proveriti kolevku na oštećenja, pukotine i tragove zadiranja

	 4.3.
	vizuelno proveriti da li su klizači i dočekivači bez deformacija i naprslina

	4.4. 
	vizuelno proveriti ispravnost elemenata za vođenje kolevke

	4.5.
	ogibljenje pregledati (primarno i sekundarno) i vizuelno proveriti da li ima naprslina i elemente vešanja.

	4.6.
	vizuelno pregledati da li su zavojni gibnjevi istih dimenzija, broja zavojaka, bez naprslina ili loma i pomerenosti iz ose i bez tragova zadiranja

	4.7.
	vizuelno pregledati kompletnost , istrošenost i podešenost polužja, svornjaka, trokutih motki, kočnih papuča i umetaka

	4.8.
	vizuelno pregledati ispravnost kočionog polužja i istrošenost kočnih umetaka disk kočnice i podesiti zazore kočnih umetaka i diskova

	4.9.
	vizuelno pregledati amortizere i proveriti da nema curenja ulja

	4.10.
	Izvršiti kontrolu pritegnutosti zavrtnjeva moment ključem i osigurati ih

	5.
	TEGLJENIČKI UREĐAJ

	5.1. 
	tegljenički uređaj vizuelno pregledati i proveriti da li postoje naprsline, deformacije, nedostatak ili nepropisana istrošenost delova.

	5.2.
	proveriti hod uređaja da li je u granicama dozvoljenog

	5.3.
	pregledati podmazanost vretena zavojnog kvačila

	6. 
	ODBOJNI UREĐAJ

	6.1. 
	proveriti da su ose odbojnika u istoj ravni sa osom tegljenika, da je visina odbojnika propisna, a  odbojnici učvršćeni na grudnoj gredi svim zavrtnjima

	6.2. 
	vizuelno proveriti da na delovima ne postoje naprsline i deformacije veće od dozvoljenih

	6.3. 
	Proveriti da je odbojnička ploča, koja nije okrugla, osigurana od obrtanja

	6.4.
	proveriti dozvoljeni hod odbojničke ploče

	6.5.
	pregledati podmazanost tarnih površina odbojnika

	7
	RUČNA KOČNICA I KOČNO POLUŽJE

	7.1.
	pregledati i provjeriti funkcionalnu ispravnost ručne kočnice - kočenje i   otkočenost, pokazivača otkočeno - zakočeno, zavojno vreteno sa fiksnim tačkama, poluge mehanizma, čelična užad sa i bez obloge i njihove poluge na  kočnim cilindrima

	7.2.
	pregled sklopa točka ručne kočnice

	9.
	VAZDUŠNA KOČNICA          

	9.1.
	proveriti zaptivenost, kočenje i otkačivanje i pokazivače zakočeno-otkočeno

	9.2. 
	proveriti debljine kočnih umetaka ili uložaka disk kočnice i istrošene zameniti i podesiti na propisane zazore

	9.3. 
	pregledati nosače kočnih umetaka

	9.4.
	vizuelno pregledati sva osiguranja

	9.5.
	vizuelno pregledati sve veze

	9.6.
	vizuelni pregled kočionog polužja i podmazivanje zglobova

	9.7.
	vizuelni pregled rasporednika sa nosačem, rezervoara, slavina, prečistača, regulatora pritiska, brzača, centralnog ventila, protivkliznih ventila i veza za učvršćenje


	9.8.
	proveriti hodove klipa kočnog cilindra i meru ''A'' regulatora kočnog polužja

	9.9.
	vizuelno pregledati pričvršćenost kočnog cilindra i ispravnost vešalica, svornjaka i kočnih poluga

	9.10.
	filtere,prečistače i sakupljače kondenzata izduvati, odnosno isprazniti

	9.11.
	manometar maksimalnog pritiska kočnog cilindra  pregledati a pasivnu kazaljku vratiti na početak skale

	9.12.
	proveriti funkcionisanje protiv kliznih uređaja-zaštitu od klizanja točkova svih osovina

	9.13.
	pregledati čeone slavine, spojna crijeva i glave spojnica

	9.14.
	proveriti ispravnost čeonih slavina u zatvorenom i otvorenom položaju, a neispravne zameniti

	9.15.
	vazdušne poluspojke zameniti ako na njima postoje oštećenja-pukotine ili je protekao rok trajanja

	9.16.
	pregledati poteznu žicu otkočnika

	9.17.
	pregled mehanizma mjenjača vrste kočnice

	9.18.
	pregled mehanizma slavine za isključenje i uključenje kočnice

	9.19.
	pregledati i proveriti funkcionalnost kočnice za slučaj opasnosti aktiviranjem najmanje jednog aktivatora u odeljku ili hodniku

	9.20.
	pregled stanja aktivatora kočnice za slučaj opasnosti

	9.21.
	proveriti da li su sve ručice aktivatora plombirane odgovarajućom plombom

	9.22.
	proveriti ispravnost vazdušne slavine za brzo pražnjenje glavnog vazdušnog voda i plombe

	9.23.
	ispitivanje funkcije protiv klizanja

	9.24.
	proba kočnice i ostale opreme prema Pravilniku 245

	10.
	STEPENICE, PRIDRŠKE, DRŽAČI SIGNALA,  RUKODRŽAČI I TABLICE  

	10.1. 
	pregledati i proveriti sve navedene elemente  da li nedostaju, imaju oštećenja i da li su propisno pričvršćeni

	10.2. 
	pokretne stepenice pregledati i proveriti njihovu pokretljivost i po potrebi   podmazati

	11.
	PREMAZI I NATPISI

	11.1.
	pregledati stanje završnih premaza farbe na sanduku i krovu kola i konstatovati obim njihovog oštećenja(bradavice, ljuskanje, potklobučenost, postojanost boja, prisutnost i obim površine zahvaćene grafitima).

	11.2. 
	stanje natpisa i oznaka  pregledati. Natpisi i oznake  moraju postojati i biti vidljivi.  Nedostajuće i oštećene  obnoviti

	11.3.
	pregled signal

	20.
	KOLSKI SANDUK

	20.1. 
	 vizuelno pregledati da li ima deformacija i naprslina na zavarenim spojevima, limu i bočnim stubovima

	20.2. 
	Pregledati i provjeriti mehanizme za dizanje platforme (kod kola za prevoz automobila)

	20.3.
	Pregledati i provjeriti rad hidrauličnog sistema za dizanje i spuštanje platforme (kod kola za prevoz automobila),

	20.4.
	pregledati osigurače platforme i zabravne svornjake (kod kola za prevoz automobila)

	20.5.
	pregledati da nisu oštećene i deformisane prelaznice i podmetači za osiguranje automobila, kao i mehanizme za zadržavanje u     zatvorenom položaju (kod kola za prevoz automobila),

	20.6.
	pregledati i kompletirati pribor (kod kola za prevoz automobila)

	21
	UNUTRAŠNJE OBLOGE I PREGRADE 

	21.1. 
	vizuelno pregledati pričvršćenost poklopaca obloge plafona i njihove bravice

	22.
	VRATA

	22.1. 
	vizuelno pregledati i proveriti funkcionalnost (otvaranje, zatvaranje i zabravljivanje) vrata, stanje  delova, ulegnuća ( izvitoperenost ) i zaptivenost

	22.2. 
	izvršiti vizuelan pregled mehanizma brave – kvake – gornjeg i donjeg zabravnika

	22.3.
	pregledati podmazanost svih kliznih površina

	22.4.
	vizuelno pregledati i proveriti funkcionisanje čeonih vrata , podesiti mehanizam vođice i    podmazati gornju i donju vođicu, bravicu i mehanizam za zatvaranje i otvaranje. 

	22.5.
	Njihajuća vrata, vrata odeljaka, WC-a, umivaonika, elektro ormana i ormana rezervnih delova: vizuelno pregledati i otkloniti neispravnosti, oštećene delove zameniti, bravice i zapinjače regulisati a šarkice i vođice podmazati.

	23.
	PROZORI

	23.1. 
	vizuelno pregledati elemente prozora i razraditi mehanizme

	24.
	PRELAZNICE I MJEHOVI

	24.1. 
	vizuelno pregledati da li su cevni svici dobro pričvršćeni ili oštećeni i po potrebi dotegnuti ih

	24.2. 
	pregledati i ispitati da li se prelazni most lako pokreće, funkcionisanje osigurača prelaznice

	24.3.
	Provjeriti ispravnost gumenih mjehova

	24.4.
	pregledati,  očistiti i podmazati šarkice

	25.
	UNUTRAŠNJA OPREMA                                  

	25.1. 
	pregledati sedišta putnika i pratioca kola, podmazati i razraditi klizače i dovesti u funkcionalno  stanje

	25.2. 
	pregledati ležaje (kušet i spavaća kola), podmazati i razraditi mehanizme i dovesti u funkcionalno  ispravno stanje

	25.3. 
	pregledati i opraviti elemente, šanka, vitrina i kuhinjske opreme

	25.4.
	pregledati pričvršćenost prtljažnika, rukodrža, pokretnih stočića, kutija za otpatke,  natpisnih tablica i kuka za odeću. Labavost otkloniti

	25.5.
	nedostajuće delove po mogućnosti nadoknaditi

	25.6.
	inventarska lista mora biti popunjena prema stvarnom stanju

	25.7.
	pregledati PP aparate (napunjenost i rok važnosti) i njihovu pričvšćenost

	25.8.
	pregledati i regulisati mehanizme kreveta, okove, stolice i stolove sa pripadajućim delovima

	26.
	ELEKTRIČNO OSVJETLjENJE

	26.1.
	proveriti stanje kompletnosti komandne table električnog osvetlenja

	26.2. 
	Provjeriti ispravnost instalacije i ispitati odvode instalacije i strujnih krugova + ili – na masi vagona

	26.3. 
	Provjeriti ispravnost mjernih instrumenata

	26.4. 
	Provjeriti ispravnost završnih signala

	26.5. 
	provjeriti stanje ispravnosti svih sijaličnih mjesta i prekidača, dovesti u ispravno stanje

	26.6. 
	proveriti osvetljenost  kompletnih kola, nadoknaditi neispravne i nedostajuće svetiljke i otkloniti sve uočene neispravnosti

	26.7. 
	pregledati i proveriti generatore el. Struje i uočene nedostatke otkloniti

	26.8.
	pregledati sudove ćelija aku-baterja da li su naprsli, korodirali ili nabubrili. Sa poklopca očistiti karbonat

	26.9.
	proveriti gustinu i nivo elektrolita i po potrebu doliti destilovanu vodu

	26.10.
	pregledati i pritegnuti kablovske stopice leptir navrtkom

	26.11.
	proveriti el. Napon AK-u baterija i dovesti ga na nominalnu vrednost

	26.12.
	pregledati generator el. Struje i pritegnuti stopice kablova

	26.13.
	pregledati reduktor generatora, proveriti nivo ulja i po potrebi doliti

	26.14.
	proveriti moment ključem pričvršćenost reduktora (alternatora) za kučište osovinskog ležišta i po potrebi  dovesti na propisanu vrednost

	27.
	GRIJANJE TOPLOM VODOM

	27.1. 
	pregledati kompletnu instalaciju sa grejnim telima ( ventili, kondez lonac…)

	27.2. 
	pregledati napunjenost sistema grejanja kola tečnošću, proveriti njen nivo i tačku mržnjenja i po potrebi doliti tečnost

	27.3. 
	otvoriti i pregledati gorionik i proveriti uređaj za dovod goriva

	    27.4
	proveriti funkcionisanje grijanja prema uputstvu

	28
	GRIJANJE, ELEKTRIČNI DIO

	28.1.
	pregledati spojne sprave VN voda, ispitati otpor izolacije i provodnost kabla

	28.2.
	proveriti ispravnost filtera za vazduh i po potrebi ih zameniti

	28.3.
	pregledati veze, kolektor, naleganje i istrošenost četkica motora ventilatora

	28.4.
	proveriti zaptivenost VN sanduka za grejanje

	28.5.
	proveriti rad birača napona, otpora strujnih krugova, otpora izolacije, spojeva i kablova

	28.6.
	pregledati spojeve, provodnike i kablove u razvodnoj tabli

	28.7.
	proveriti funkcionalnost  sistema električnog grejanja

	30
	SANITARNI UREĐAJ I VODOVODNA INSTALACIJA

	30.1.
	pregledati i proveriti zaptivenost rezervoara za vodu i vodovodne   instalacije

	30.2.
	proveriti funkcionisanje pokazivača nivoa vode

	30.3.
	proveriti fukcionalnost svih slavina, mehanizama za ispiranje WC šolja i ventila za ispuštanje vode

	30.4.
	proveriti ispravost sistema za odvod vode, sifona i štucne WC šolje

	30.5.
	pregled stanja šolje WC-a, lavaboa WC-a i umivaonice

	30.6.
	ispitati grijanje vode u rezervoaru

	30.7.
	pregled stanja umivaonica i instalacija u kabinama za spavanje 

	35
	UZEMLJENJE

	35.1. 
	Provjeriti spojeve za uzemljenje

	74
	ELEKTRO RAZVODNI ORMAR

	74.1. 
	Provjeriti učvršćenost vodiča u razvodnom ormaru i razvodnim mjestima

	74.2. 
	Provjeriti signalizaciju na glavnom elektro ormaru

	76
	VN INSTALACIJA

	76.1. 
	Pregledati spojne sprave

	76.2. 
	Napraviti funkcionalne VN – probe na probnici


Da su gore navedeni radovi izvršeni u skladu sa važećim propisima na željeznici svojim potpisom potvrđuju:

Za KOLSKU RADIONICU               Za SLUŽBU KVALITETA            Za VLASNIKA KOLA

_____________________                       _____________________              ____________________

  Vođa pogona ili gl.ing.                                     Kontrolor                                         KPO

TEHNIČKI OPIS OBAVEZNIH RADOVA

Obim obaveznih radova kod produženja roka redovne opravke (RO) spavaćih kola tipa WLAB

za +12 mjeseci
	OPIS RADOVA

	Pripremno završni radovi

	· radionička manevra i postavljanje kola na stajališno mjesto za pregled, 
· zadizanje kola i izvezivanje obrtnih postolja bez rastavljanja
· pregledati putnička kola na ulazu i upisati sve nedostatke u ulazni zapisnik,

· očitati i zapisati kilometražu na brojaču kilometara; brojčanik postaviti u nulti   položaj,

· obaviti funkcionalno ispitivanje kola,

· uvezivanje obrtnih postolja

· obaviti završna ispitivanja i primopredaju kola u mjestu uz ovjeru izlaznog zapisnika(Zapisnik za predaju kola u saobraćaj obavezno potpisuju predstavnik vlasnika kola, kontrolor Službe kontrole kvaliteta, šef radionice, Gl. ing. za elektro i mašinsko održavanje ili vođa pogona ).

· Izrada snimnih listova o izvršenim radovima i fakturisanje.

	Konstruktivna grupa 02- trčeći stroj

	· izmeriti profil venca / Dv,Vv i Qr meru/

· proveriti širinu oboda točka i razmak točkova.

· Vizuelno proveriti postojanje i izmeriti dužinu eventualnih ravnih mesta na površini kotrljanja točka(bez obrade).

· Vizuelno proveriti ljuskavost, nalepnice, pukotine, udubljenja i iščupana mesta na površini kotrljanja točka(bez obrade).

· pregledati osovinska ležišta na curenje maziva, tragove zagrevanja preko 65º C, tragove nasilnog oštećenja, nedostatak delova, prodor prašine i vode.

· demontirati poklopac ležaja radi pregleda.Ako je mast u ležištu razmekšana,stvrdnuta ili zaprljana (sive do crne boje) izvršiti opravku ležaja.

· pri pregledu osovinskog ležaja pridržavati se odredaba tačke 1.2.2 poglavlja V Uputstva za opravku osovinskih sklopova i osovinskih ležišta za kola JŽ.

· pregledati pritegnutost vođice osovinskih ležišta zavrtnjevima.

· pregledati kočne diskove, provjeriti stanje nalijeganja glavčine kočnog diska i veze kočnog prstena i glavčine diska

· Izvršiti ultrazvučno ispitivanje osovina i mjerenje zaostalih napona u točkovima
· ispostaviti mjerne liste prema važećim željezničkim JŽ  Pravilnicima i Uputstvima i tehničkim uputstvima proizvodjača za odnosnu vrstu kola.

	Konstruktivna grupa 03- postolje sanduka kola

	· proveriti da li ima nasilnih oštećenja i deformacija nosača oplatnog lima, talasastog podnog lima sanduka ispod postolja i poklopaca i aerodinamičke oplate postolja.

· Vizuelno proveriti da zavari nisu popustili.

· Vizuelno proveriti centralni svornjak i njegovu pričvršćenost.

· Vizuelno proveriti ispravnost bočnih klizača

· Vizuelno proveriti da su podužni i poprečni nosači iskrivljeni.

· izvršiti pregled stanja svih veza i djelova i uredjaja pričvršćenih na nosačima i po potrebi pritegnuti.

	Konstruktivna grupa 04- obrtno postolje

	· Vizuelno pregledati ram obrtnog postolja da li postoje deformacije, pukotine, razlabavljeni i naprsli zavari ili spojevi i sveži tragovi zadiranja od delova ogibljenja.

· Vizuelno proveriti kolevku na oštećenja, pukotine i tragove zadiranja.

· Vizuelno pregledati obrtnu šolju,

· Vizuelno proveriti da li su klizači bez deformacija i naprslina, i istrošenost bočnih pokliznika -dočekivača.

· Vizuelno proveriti ispravnost elemenata za vođenje kolevke.

· ogibljenje pregledati i proveriti da li su :

· ogibljenje vizuelno pregledati (primarno i sekundarno) i proveriti da li ima naprslina i elemente vešanja.

· Vizuelno pregledati da li su zavojni gibnjevi istih dimenzija, broja zavojaka, bez naprslina ili loma i pomerenosti iz ose i bez tragova zadiranja.

· Vizuelno pregledati kompletnost , istrošenost i podešenost polužja, svornjaka, trokutih motki, kočnih papuča i umetaka.(Bez zamjene kočnih umetaka)

· Vizuelno pregledati ispravnost kočionog polužja i istrošenost kočnih umetaka disk kočnice i podesiti zazore kočnih umetaka i diskova.(Bez zamjene kočnih umetaka).

· Vizuelno pregledati amortizere i proveriti da nema curenja ulja.

· Vizuelno pregledati vođice osovinskog ležišta na pukotine.

· Izvršiti kontrolu pritegnutosti zavrtnjeva moment ključem i osigurati ih,

· izvršiti kontrolu mjera obrtnog postolja pod sandukom vagona i ispostaviti mjerni list

	Konstruktivna grupa 05- tegljenički uređaj

	· Vizuelno tegljenički uređaj pregledati i proveriti da li postoje naprsline, deformacije, nedostatak ili nepropisana istrošenost delova.

· proveriti hod uređaja da li je u granicama dozvoljenog.

· pregledati podmazanost vretena zavojnog kvačila(po potrebi podmazati).

	Konstruktivna grupa 06- odbojnički uređaj

	· proveriti da su ose odbojnika u istoj ravni sa osom tegljenika, da je visina odbojnika propisna, a  odbojnici učvršćeni na grudnoj gredi svim zavrtnjima.

· proveriti da na delovima ne postoje naprsline i deformacije veće od dozvoljenih.

· proveritida je odbojnička ploča, koja nije okrugla, osigurana od obrtanja

· proveriti dozvoljeni hod odbojničke ploče.

· pregledati podmazanost tarnih površina odbojnika(po potrebi podmazati).

	Konstruktivna grupa 07- ručna kočnica i kočno polužje

	· Vrši se revizija kočnice broj 1-RK 1 u skladu sa Upustvom 245 za održavanje kočnica željezničkih vozila poglavlje 6-održavanje kočnica putničkih kola(nije predviđena zamjena materijala)
· Podmazati tarne površine i svornjake kočnog polužja(uslov izvezivanje sanduka od postolja kola)

	Konstruktivna grupa 09- vazdušna kočnica 

	· Vrši se revizija kočnice broj 1-RK 1 u skladu sa Upustvom 245 za održavanje kočnica željezničkih vozila poglavlje 6-održavanje kočnica putničkih kola i Priloga XII

· proba kočnice u mjestu i ostale opreme prema Pravilniku 245 uz ispostavljanje mjernog  lista.

	Konstruktivna grupa 10- stepenice,pridrške,držači signala,rukodržači  i tablice

	· Vizuelno pregledati i proveriti sve navedene elemente  da li nedostaju, imaju oštećenja  i  da li su propisno pričvršćeni.

· pokretne stepenice pregledati i proveriti njihovu pokretljivost i po potrebi   

podmazati.

	Konstruktivna grupa 11- premazi i natpisi

	· Pregledati stanje završnih premaza farbe na sanduku i krovu kola(antikorozivna zaštita) i konstatovati obim i veličinu njihovog                   oštećenja(bradavice,ljuskanje,potklobučenost, postojanost boja,prisutnost i obim površine zahvaćene grafitima).
· Stanje natpisa pregledati.Natpisi koji označavaju bitne eksploatacione karakteristike  kola moraju postojati i biti vidljivi.Nedostajuće i oštećene  obnoviti.

· pregled  završnih signala.

	Konstruktivna grupa 20- kostur sanduka 

	·    Vizuelno pregledati da li ima deformacija i naprslina na zavarenim spojevima, limu i bočnim stubovima,

·    Pregledati i provjeriti mehanizme za dizanje platforme (kod kola za prevoz automobila),

·    Pregledati i provjeriti rad hidrauličnog sistema za dizanje i spuštanje platforme (kod kola za prevoz automobila),

·    pregledati osigurače platforme i zabravne svornjake (kod kola za prevoz automobila),

·    pregledati da nisu oštećene i deformisane prelaznice i podmetači za osiguranje automobila, kao i mehanizme za zadržavanje u zatvorenom položaju (kod kola za prevoz automobila),

·    pregledati i kompletirati pribor (kod kola za prevoz automobila).

	Konstruktivna grupa 21- unutrašnja obloga

	· Pregledati pričvršćenost poklopaca obloge plafona i njihove bravice.

	Konstruktivna grupa 22- vrata

	Bočna-  ulazna vrata:

· pregledati i proveriti funkcionalnost ( otvaranje, zatvaranje i zabravljivanje ) vrata, stanje  delova, ulegnuća ( izvitoperenost ) i zaptivenost

· izvršiti pregled mehanizma brave – kvake – gornjeg i donjeg zabravnika

· pregledati podmazanost svih kliznih površina.

	Čeona vrata :

· pregledati i proveriti funkcionisanje čeonih vrata , podesiti mehanizam vođice i podmazati gornju i donju vođicu, bravicu i mehanizam za zatvaranje i otvaranje.

	Njihajuća vrata,vrata odeljaka,WC-a,umivaonika,elektro ormana i ormana djelova:
· pregledati i otkloniti neispravnosti, oštećene delove zameniti, bravice    i zapinjače regulisati a šarkice i vođice podmazati.

Za kola sa oznakom RIC: 

· pregledati pneumatski uređaj sa mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata. 

· pregledati oštećenja i plombu na ručici za deblokadu vrata.

· pregledati ispravnost ručice za zatvaranje

· pregledati dopunski vazdušni vod sa spojkama i čeonim slavinama u pogledu zaptivenosti i funkcionisanja

	Konstruktivna grupa 23- prozori

	· Pregledati elemente prozora i razraditi mehanizme.

	Konstruktivna grupa 24- prelaznice i mjehovi

	· pregledati da li su cevni svici dobro pričvršćeni ili oštećeni i po potrebi dotegnuti ih.

· pregledati i ispitati da li se prelazni most lako pokreće, funkcionisanje osigurača prelaznice 

· Provjeriti ispravnost gumenih mjehova,

· pregledati,  očistiti i podmazati šarkice.

	Konstruktivna grupa 25- unutrašnja oprema

	· pregledati sedišta putnika i pratioca kola, podmazati i razraditi klizače i dovesti u funkcionalno  stanje.

· pregledati ležaje (kušet i spavaća kola), podmazati i razraditi mehanizme i dovesti u funkcionalno  ispravno stanje.

· pregledati pričvršćenost prtljažnika, rukodrža, pokretnih stočića, kutija za otpatke,  natpisnih tablica i kuka za odeću. Labavost otkloniti.

· nedostajuće delove po mogućnosti nadoknaditi. 

· inventarska lista mora biti popunjena prema stvarnom stanju.

· pregledati PP aparate (napunjenost i rok važnosti) i njihovu pričvšćenost.

· pregledati i regulisati mehanizme kreveta, okove, stolice i stolove sa pripadajućim delovima.

· pregledati i opraviti elemente, šanka, vitrina i kuhinjske opreme.

· Pregledati i po potrebi nadoknaditi spisak inventara, uputstvo za gasnu instalaciju i šemu električne instalacije i grejanje. 

· za gasnu instalaciju i šemu električne instalacije i grijanja.

	Konstruktivna grupa 27- električno osvjetljenje

	· Provjeriti stanje kompletnosti komandne table električnog  osvjetljenja.

· Provjeriti ispravnost svih prekidača el.osvjetljenja u odeljcima,umivaonicima i završnim signalima.

· Provjeriti ispravnost tastera i signalnih lampica rezervoara za vodu.

· Provjeriti osvijetljenost kompletnih kola,nadoknaditi neispravne i nedostajuće svjetiljke.

· Pregledati i provjeriti generatore el. struje. 

· Pregledati generator el. struje i pritegnuti stopice kablova.

· Pregled alternatora-generatora sa ispitivanjem kontrolnih spojeva i pritezanjem kontaktnih mjesta,završno ispitivanje sa reduktorom.

· Priključne el.vodove alternatora- generatora ispitati.

· Pregledati reduktor generatora,provjeriti nivo ulja, po potrebi doliti i zamjena dotrajalih PVC čepova.

· Provjeriti moment ključem pričvršćenost reduktora za kućište osovinskog ležišta i po potrebi dovesti na propisanu vrijednost.

· Provjeriti napunjenost baterija mjerenjem napona(dopuniti po potrebi).

· Provjeriti količinu tečnosti u ćelijama aku-baterija(dolivanje destilisane vode po potrebi).

· Provjeriti kablovske veze u kolima i ispod njih.

· Provjeriti stegnutost veza.

· Provjeriti metalne veze između ćelija baterija.

· Pregledati sudove ćelija aku-baterija dali su naprsli,korodirali ili nabubrili.Sa poklopca očistiti karbonat.

· Izvršiti vizuelni pregled regulatora napona,sa podešavanjem električnih veličina i ispitivanje pod opterećenjem.

· Pregled ispravljača 3x380 V,centralnog pretvarača.

	Konstruktivna grupa 28- parno grijanje i grijanje toplom vodom

	· pregledati kompletnu instalaciju sa grejnim telima ( ventili, kondez lonac…).

· pregledati napunjenost sistema grejanja kola tečnošću, proveriti njen nivo i tačku mržnjenja i po potrebi doliti tečnost. 

· otvoriti i pregledati gorionik i proveriti uređaj za dovod goriva.

· proveriti ispravnost krilne pumpe za grejnu tečnost.

· proveriti funkcionisanje grijanja prema uputstvu.

	Konstruktivna grupa 29- grijanje, električni dio

	· Pregledati spojne sprave VN voda,ispitati otpor izolacije i provodnost kabla.

· Provjeriti ipravnost filtera za vazduh i po potrebi ih zamijeniti.

· Pregledati veze,kolektor,nalijeganje i istrošenost četkica motora ventilatora.

· Provjeriti zaptivenost VN sanduka za grijanje.

· Provjeriti rad birača napona,otpora strujnih krugova,otpora izolacije,spojeva i kablova.

· Provjeriti kontaktore snage u sanduku grijanja.

· Provjeriti ispravnost VN kabla i priključne i razvodne kutije.

· Ispitati provodnost i probojnost VN prolaznog voda.

· Pregledati spojeve, provodnike i kablove u razvodnoj tabli.

· Provjeriti funkcionalnost sistema električnog grijanja.

	Konstruktivna grupa 30- sanitarni uređaji i vodovodna instalacija

	· pregledati i proveriti zaptivenost rezervoara za vodu i vodovodne   

instalacije.

· proveriti funkcionisanje pokazivača nivoa vode. 

· proveriti fukcionalnost svih slavina, mehanizama za ispiranje WC šolja i ventila za ispuštanje vode.

· proveriti ispravost sistema za odvod vode, sifona i štucne WC šolje.

· Pregledati i očistiti šolje WC-a, lavaboe WC-a i umivaonice.

· ispitati grijanje vode u rezervoaru,

· pregled stanja umivaonica i instalacija u kabinama za spavanje
· provjeriti ispravnost slavina

	Grupa 35 – uzemljenje

	· provjeriti spojeve uzemljenja.

	Grupa 74 – elektro razvodni ormar



	· provjeriti učvršćenost vodiča u razvodnom ormaru i razvodnim  mjestima.

· provjeriti signalizaciju na glavnom elektro ormaru.

	Grupa 76 – VN instalacija

	· pregledati spojne sprave,

· napraviti funkcionalne VN – probe na probnici.


Da su gore navedeni radovi izvršeni u skladu sa važećim propisima na željeznici svojim potpisom potvrđuju:

Za KOLSKU RADIONICU                                                             Za SLUŽBU KVALITETA                                                      Za VLASNIKA KOLA
_____________________                                                       _____________________                                               ____________________ Vođa pogona ili gl.ing.                                                      Kontrolor                                                                KPO
DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjeline je 33.900,00 € bez PDV-a.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke nije podijeljen na partije jer se isti jedino može posmatrati kao cjelina, s obzirom da se radi o jednoj vrsti robe.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne
3. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. 
5. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma
: 
( odnos cijene i kvaliteta 

· Cijena ………………………………………………80 bodova

· Rok izvršenja usluge……………………………… 10 bodova
· Broj izvršenih opravki putničkih kola istog tipa....10 bodova
Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 80 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80

Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:

Najkraći rok izvršenja usluge = 10 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10
Broj bodova po osnovu vrednovanja broja izvršenih opravki putničkih kola kao mjerila kvaliteta:

Najveći broj izvršenih opravki putničkih kola = 10 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najveći broj izvršenih opravki putničkih kola / ponuđeni broj konkretnog ponuđača x 10
Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.

Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka.

6. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
7. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.06.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 05.06.2026. godine u 12:15 sati.

8. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

9. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na elektronskom obrascu na ESJN- u.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
10. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

• kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Naime, zbog okolnosti koje se ne mogu predvidjeti u vrijeme zaključivanja ugovora može doći i do povećanja vrijednosti  ugovora, a ne više od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, te će biti potrebno, tokom trajanja, isti izmijeniti bez sprovođenja novog postupka.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

· Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom
· U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se izvršava, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, 

· U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.
· DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% ugovorene vrijednosti  za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluge.
· Ukoliko predmetna  usluga ne bude izvršena  u skladu sa odredbama Ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane Dobavljača koja čini sastavni dio Ugovora.
· Za sve što nije predvidjeno ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
· Sve što nije regulisano predmetnom Tenderskom dokumentacijom, biće precizirano odredbama Ugovora za  javnu nabavku.
11. ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

12. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj: 4345
Mjesto i datum: Podgorica, 20.05.2026. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 53 iz Plana javne nabavke broj 652 od 29.01.2026. godine (broj #24134 ESJN) za nabavku- usluge popravki i defektaža djelova i voznih sredstava u matičnim depoima i servisnim centrima od strane specijalizovanih remontera (za troje putničkih kola),  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

            Ovlašćeno lice naručioca: Dragana Lukšić  ____________________ 

                                                                                                                               s.r.

           Službenik za javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik ____________________ 

s.r.
   Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl. maš. inž.
_____________________

 s.r.

    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik 
_____________________

 s.r.

       Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl. maš. inž. 
_____________________

 s.r.

              Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Jelena Popović, bachelor ecc
_____________________
                                                                                                                               s.r.
13. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora





