SPORTSKI OBJEKTI DOO PODGORICA
Podgorica 20.05.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list Crne Gore", br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 i 84/2024) dostavljamo sledeće: 

P O J A Š Nj E NJ E

[bookmark: _Hlk221889673]Dana 15.05.2026. godine dostavljen je putem CEJN-a, u postupku nabavke Zamjena podloge na košarkaškom terenu sa nivelisanjem terena na stadionu malih sportova,  šifra postupka # 114909, zahtjev za pojašnjenje koji glasi:  
1. zašto ste u tački 3 tehničke specifiakcije naveli tehničku specifiakciju za podlogu VersaCourt Game Tile, bukvalno ste to prepisali a niste npr stavili za bolje sisteme kao što su SnapSports Mateflex Defender Bergo Milsimo da je u javnom interesu da iuzvršite izmjenu stavke 3 po sledećim stavarima: 1. Dimenzija modula Trenutno: 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 cm (+/-5%) Problem: Ova dimenzija je veoma specifična za VersaCourt geometriju. Promijeniti u: Modularna polipropilenska površina dimenzija: od 25x25 cm do 35x35 cm, debljine 15–20 mm. Zašto: omogućava konkurenciju ozbiljnijih sistema uključuje SnapSports uključuje Mateflex ne zaključava tender na jednu matricu 2.2. Materijal Trenutno: Specijalizirana mješavina polipropilenskog kopolimera otpornog na udarce. Problem: Ovo je OK. Dodati: UV stabilizatori, antioksidansi i termalni stabilizatori sa zaštitom od degradacije usljed visokih temperatura. Zašto: Balkan ljeto mnogo više uništava podlogu nego sama mehanička opterećenja. 3. Površinska tekstura Trenutno: Posebno dizajnirana otvorena mreža Problem: Previše otvorena mreža: skuplja smeće zapinje za točkiće teže se čisti Promijeniti u: Medium-open ili open-grid sportska površina sa protivkliznom teksturom. Zašto: Otvara konkurenciju kvalitetnijim sistemima. 4. Mehanizam zaključavanja Trenutno: Sistem zaključavanja pločica omogućava širenje i skupljanje zbog topline... Problem: Previše generički i praktično opis VersaCourt lock sistema. Promijeniti u: Višetačkasti sistem zaključavanja sa minimum 16 tačaka povezivanja po pločici, koji omogućava termičku dilataciju bez deformacije površine. Zašto: ozbiljni sistemi imaju mnogo jači lock manje pucanja manje talasanja manje otvaranja fuga 6. Potporna struktura Trenutno: Svaka pločica je postavljena na 155 poprečnih elemenata. Ovo je najveći problem. To direktno identifikuje VersaCourt. Promijeniti u: Pločice moraju imati višestruku potpornu strukturu sa minimum 400 kontaktnih/oslonih tačaka po m². ILI Podloga mora imati gustu potpornu mrežu koja obezbjeđuje ravnomjernu raspodjelu opterećenja i otpornost na dugotrajna dinamička opterećenja. Zašto: 155 support posts je zastarjela lagana konstrukcija ozbiljni javni sistemi imaju mnogo više oslonaca 7. Težina modula Trenutno: 200 g Problem: Prelagano za javna igrališta. Promijeniti u: Težina modula minimum 280 g. Idealno: 300–350 g. Zašto: Teže pločice: manje vibriraju manje pucaju stabilnije su manje se razdvajaju 8. Odbijanje lopte Trenutno: 97% Ovo je dobro. Promijeniti samo u: ≥95% Zašto: Ne treba vezivati tender za tačno 97%. 9. Otpornost na habanje Trenutno: 0,058 g Problem: Previše specifična vrijednost. Promijeniti u: ≤0,080 g po EN ISO 5470-1. Zašto: Dovoljno strogo, ali otvara konkurenciju. 10. Apsorpcija udara Trenutno: 33% Problem: Previsoko za javna igrališta. To znači: više fleksije više rada spojeva kraći životni vijek Promijeniti u: 15–25% po EN 14808. Zašto: To je optimalno za: javne terene škole multisport dugotrajnost Konačni rezultat Kad se ove izmjene urade: Specifikacija više NE odgovara samo VersaCourt-u. I dobijate: kvalitetnije sisteme dugotrajnije sisteme manje diskriminatoran tender bolji odnos trajnost/održavanje za javnu upotrebu. 8. Odbijanje lopte Trenutno: 97% Ovo je dobro. Promijeniti samo u: ≥95% Zašto: Ne treba vezivati tender za tačno 97%. 9. Otpornost na habanje Trenutno: 0,058 g Problem: Previše specifična vrijednost. Promijeniti u: ≤0,080 g po EN ISO 5470-1. Zašto: Dovoljno strogo, ali otvara konkurenciju. 10. Apsorpcija udara Trenutno: 33% Problem: Previsoko za javna igrališta. To znači: više fleksije više rada spojeva kraći životni vijek Promijeniti u: 15–25% po EN 14808. Zašto: To je optimalno za: javne terene škole multisport dugotrajnost Konačni rezultat Kad se ove izmjene urade: Specifikacija više NE odgovara samo VersaCourt-u. Tada konkurentni postaju: SnapSports Mateflex Bergo Flooring I dobijate: kvalitetnije sisteme dugotrajnije sisteme manje diskriminatoran tender bolji odnos trajnost/održavanje za javnu upotrebu.
Na osnovu dostavljenog Zahtjeva dajemo sledeće odgovore: 
Zakonom o javnim nabavkama u članu 48 stav 7 propisano je da 
Komisija priprema tendersku dokumentaciju i izmjene i dopune tenderske dokumentacije i daje njihova pojašnjenja, vrši pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, odnosno prijava za kvalifikaciju, sačinjava zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, priprema i predlaže ovlašćenom licu naručioca odluku o isključenju iz postupka javne nabavke, odluku o izboru najpovoljnije ponude i odluku o poništenju postupka, priprema predlog odgovora na žalbu i vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom.
[bookmark: _GoBack]U postupku “Zamjena podloge na košarkaškom terenu sa nivelisanjem terena na stadionu malih sportova#,  šifra postupka # 114909, komisija koja je obrazovana Rješenjem je između ostalog i pripremila tehničku specifikaciju. Komisija ostaje pri zahtijevanom tehničkom rješenju koji je dato u stavci 3. 

                                                                   Za   Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
                                                                                                    Ksenija Mirković 	
