Tehnička specifikacija neophodne opreme

	1.
	Digitalni pametni bioskopski projektor
	Nabavka,isporuka, instalacija digitalnog pametnog bioskopskog projektora minimalno sledećih karakteristika:

 • Reprodukcija 2D i 3D sadržaja u skladu sa DCI specifikacijama
 • Ponuđeni projektor mora posjedovati sertifikat u skladu sa sa DCI specifikacijama
 • DLP tehnologija sa minimalo 3x0,69"u2K chip
 • Mogućnost ugradnje kartice digitalnog cinema servera: Najmanje IMS generacije Reprodukcija digitalnog zapisa: - Podržane rezolucije sadržaja za reprodukciju: 2K - Izvorna rezolucija: 2048 x 1080 piksela Podrška za reprodukciju 3D sadržaja - aktivnim ili polarizacionim 3D sistemom - Podrška za immersive audio standarde - Kontrast: Najmanje 2200:1 nativno Mogućnost upravljanja svim parametrima projektora: - Putem upravljačko kontrolnog računara - Klijentska web aplikacija -Podržan raspon boja: Najmanje DCI P3 Izvor svjetlosti: - Laser - Životni vijek:  minimum 50,000 sati Konekcije: - Mrežni RJ-45 konektor - Za integraciju u TMS/SMS i drugo "remote" upravljanje projektorom - Za 3D nadogradnju eksternim nezavisnim uređajem - Napajanje: Standardno monofazno 230V - Potrošnja: Maksimalno 1,2 kW - Toplotna disipacija: Maksimalno 4000 BTU/h - Intenzitet buke: Maksimalno 45 dB Projektor mora imati integrisanu serversku karticu mininalnih karakteristika: - Arhitektura: Najmanje IMS klase - Kompatibilan sa DCI CTP verzije 1.2 - Mogućnost udaljenog upravljanja svih elemenata, uključujući i show creation i scheduling - Reprodukcija sadržaja: Najmanje 2K 3D HFR DCI kompatibilni - RAID 5 kontroler Mogućnosti reprodukcije - minimalno: - Preklapanje između sadržaja različitih rezolucija i frame- ratea u istom redosledu prikaza - Preklapanje između DCI sadržaja i alternativnog sadržaja u istom redosledu prikaza - DCI High Frame Rates 2K 3D sadržaj do 120fps (60fps po oku) - Podržani formati: Minimalno JPEG 2000, MPEG-2 - Podrška za prikaz streaming Live IP sadržaja Podržani ulazi - Minimalno: - 2x HDMI2.0a - 2x 3G-SDI - 16x AES/EBU audio kanala - 8x GPI, 8x GPO - 2x GBE interfejs za unos sadržaja - Minimalno 2x USB 3.0 interfejs Prostor za čuvanje podataka: - Minimalno 2TB efektivnog prostora za skladištenje podataka - sadržaja - RAID 5 kontroler Objektiv mora imati minimalno sledeće karakteristike: - Objektiv mora omogućiti maksimalnu iskorišćenost projekcione površine - projekcionog platna-dimenzija: 6.50 m x 4.00 m - Objektiv mora biti podržan od strane proizvođača projektora i kompatibilan sa ponuđenim projektorom - Objektiv mora omogućiti pravilnu reprodukciju slike u formatima: - 1.85 - rezolucija 1998x1080 piksela - 2.39 - rezolucija 2048x858 piksela Objektiv mora imati motorizovanu funkciju povećanja (Zoom) i fokusiranja (Focus) - Automatiski odabir podešavanja za sve podržane formate Podržana udaljenost projekcije: 23m 
- Minimalna jačina izlaznog svjetlosnog snopa iz projektora: Minimalno 8.000 lm
· Uz projektor mora biti isporučeno i montirano adekvatno postolje koje ima mogućnost skladištenja UPS uređaja unutar postolja
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	2.
	Upravljački notebook računar
	Nabavka, isporuka, instalacija upravljačkog notebook računara minimalno sledećih karakteristika:

· •      Procesor: minimalno 8 jezgara 16niti, radna frekvencija 2Ghz, u boost režimu  5GHz, keš 16MB, integrisana grafika.
· •     Memorija: 16 GB DDR5 5600MT/s 
· •     Disk: 1TB  SSD
· •     Ekran: 14”WUXGA, 1920 x 1200, IPS WLED, 300nita
· •     Zvuk: integrisan, ugrađeni stereo zvučnici, integrisan dual-array mikrofon
· •     Portovi: 2xThunderbolt 4 sa USB Tip C, 2xUSB 3.2gen1, 1x HDMI,audio priključak,RJ45
· •     Baterija 56WHr
· •     Tastatura: YU set karaktera
· •     Mreža: Integrisan gigabit ethernet RJ-45, ugrađen Wi-Fi  i Bluetooth. Mreža mora biti ugrađena u notebook, nije dozvoljeno korišćenje USB adaptera
· •     Web kamera: 5MP IR kamera
· •     Operativni sistem: Windows 11 Professional.
· •     Uz notebook je neophodno isporučiti upravljački softver - aplikaciju za upravljanje projektorom
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	3.
	Upravljački tablet računar
	Nabavka, isporuka upravljačkog  tablet uređaja minimalno sledećih tehničkih karakteristika:
· Veličinaekrana: minimalno 10”, 
· Rezolucija 2360 x 1640. 
· Osvjetljenje: minimum 500 cd/m 2.
· [bookmark: _GoBack]RAM: minimum 4 GB.
· Internamemorija: minimum 128 GB. 
· Kamere: minimum 12 MP zadnja, minimum 12MP prednja. 
· Povezivanje: minimum Wi-Fi 6 ( 802.11ax), Bluetooth 5.3, USB tip C.
	Komad
	1

	4.
	3D projekcioni sistem
	Nabavka, isporuka i instalacija 3D projekcionog sistema minimalno sledećih tehničkih karakteristika:

· Mogućnost rada s ponuđenim laserskim projektorom
· Mogućnost rada sa svim vodećim vrstama bioskop servera, minimalno: Barco, Dolby, GDC
· Mogućnost rada u uslovima projekcije na lokaciji Naručioca
· Mogućnost rada sa srebrnim platnom pojačanja 2.4
· Pravilna reprodukcija slike u formatima: - 1.85 - rezolucija 1998x1080 piksela i - 2.39 - rezolucija 2048x858 piksela
· Extinction ratio/odnos: Najmanje 100:1
· Svjetlosna efikasnost: Najmanje 15%
· Mogućnost automatizacije i integracije sa eksternim uređajima
· Automatizovano upravljanje položajem sistema putem bioskop servera: Automatizovano  uklanjanje polarizacionog uređaja prilikom reprodukcije 2D sadržaja
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	5.
	3D naočare za odrasle
	Nabavka, isporuka 3D naočara za odrasle minimalno sledećih karakteristika:
· Komplatibilne sa ponuđenim 3D sistemom
· Princip rada: pasivna tehnologija
· Naočare moraju biti za jednokratno korišćenje
· Naočare moraju biti pasivne - bez baterija i drugih dodataka neophodnih za praćenje 3D projekcija
· Verzija naočara-format: Za odrasle osobe
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	6.
	3D naočare za djecu
	Nabavka, isporuka 3D naočara za odrasle minimalno sledećih karakteristika:
· Komplatibilne sa ponuđenim 3D sistemom
· Princip rada: pasivna tehnologija
· Naočare moraju biti za jednokratno korišćenje
· Naočare moraju biti pasivne - bez baterija i drugih dodataka neophodnih za praćenje 3D projekcija
· Verzija naočara-format: Za djecu
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	7.
	3D "srebrno "motorizovano projekciono platno
	Nabavka, isporuka i instalacija 3D "srebrnog" motorizovanog projekcionog platna minimalno sledećih karakteristika:

· Dimenzije projekcione površine slike na platnu: 6.5 x 4 m
· Tip platna: Perforirano, srebrna boja, PVC sa aluminijskim premazom za povećanje reflekcije
· Pojačanje - "gain": Minimalno 2.4
· Veličina perforacije: Maksimalno 1.5mm
· Težina: Maksimalno 0.5kg/m2
· Klasa zapaljivosti: DIN 4102-B1 teško zapaljiv
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	8.
	Široko pojasni - "screen" zvučnici
	Nabavka, isporuka i instalacija širokopojasnih - "screen" zvučnika minimalno sledećih karakteristika:

· Širokopojasni pasivni zvučnik
· Pasivni 3-sistemski ekranski kanalni zvučnički suistem Zvučnik mora imati minimalno sledeće komponente: - LF: Najmanje 2x380 mm 
·  Frekvencijski raspon (-10dB): Najmanje 32 Hz – 20 kHz
·  Osjetljivost: Najmanje 99 dB
·  Podržani načini rada: bi-amp ili pasivno
·  Snaga: Najmanje 500W LF, 75W HF 
·  Ugao pokrivanja: najmanje 90° horizontalno x 40° vertikalno i
·  Dubina zvučnika: Najviše 500 mm
· Težina: maksimalno 80kg
· Transportna kolica/platforma za zvučnike mora biti isporučena kao dio kompleta
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	9.

	Široko pojasni "surround" zvučnici
	Nabavka, isporuka i instalacija širokopojasnih - "surround" zvučnika minimalno sledećih karakteristika:


· Frekventni opseg (-10 dB): min. 50 Hz do 20 kHz
· Nazivna snaga šuma (napon): min. 300 W kontinuirano (50 V rms)
· Osjetljivost: min. 94 dB, 1W na 1m
· Nazivni ugao pokrivanja (-6 dB): min. 90˚ osnosimetrično
· Maksimalni nazivni nivo zvučnog pritiska (SPL): 121,5 dB na 1m kontinuirano, 127,5 dB na 1m u vrhuncu
· Nazivna impedansa: min. 8 oma (Ω)
· Visokofrekventni zvučnik: 1.75" (44 mm) titanijumska dijafragma, kompresioni drajver
· Niskofrekventnizvučnik: 10"(254mm) dubokohodni niskofrekventni drajver sa 2,5" (63 mm) zavojnicom
· Ugao pokrivanja: najmanje 90° simetrično po osi
· Težina: maksimalno 25 kg
· Uz zvučnike je neophodno isporučiti adekvatan zidni nosač proizveden od strane proizvođača zvučnika QM-BW
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	10.
	Niskotonski "subwoofer" zvučnik
	Nabavka, isporuka i instalacija niskotonskih "subwoofer" zvučnika minimalno sledećih karakteristika:Subwoofer zvučnik mora imati minimalno sledeće karakteristike: 

• Konfiguracija: Najmanje 2x 450 mm 
• Frekvencijski raspon (-10 dB), najmanje: 19Hz-250Hz 
• Kontinuirani SPL, najmanje: 130 dB 
• Snaga (RMS), najmanje: 1100W IEC60268-5 noise spektrum
· Težina maksimalno: 100 kg 
· Transportna kolica/platforma za zvučnike mora biti isporučena kao dio kompleta
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	11.
	Pojačalo
	Nabavka, isporuka i instalacija pojačala minimalno sledećih karakteristika:
· Najmanje 4 izlazna kanala, lo-Z ili hi-Z
· Najmanje 4 ulazna kanala, analogni 
· DSP fukcionalnost
· Ugrađeni nadzor rada uređaja i monitoring opterećenja
· Mogućnost integracije s nezavisnim upravljačkim sistemima
· Računarski sistem za konfiguraciju - pristup pojačalu kroz web browser
· Maksimalna izlazna snaga po kanalu na 8 oma simetrično min 600W, na 4 oma simetrično min 600W na 2 oma simetrično minimun 800W
· Digitalni zvučnički procesor mora imati minimalno sledeće podržane audio karakteristike:Najmanje Delay, Equalizer, Crossover, Limiters, aktivna Damping kontrola
· Podržani audio ulazi:Analogni, najmanje 4 kanala
· Mogućnost odabira ulaznog signala nezavisno za svaki pojedini kanal  
· Pojačalo snage:Ukupna snaga pojačala: minimalno2.400W 
·  Snaga po kanalu: minimalno 4x 600W 8Ω4x 600W 4Ω, 4x 800W 2Ω
· Način rada u premoštenju (svi kanali aktivni):4 Ohma: Najmanje 1.500W, 8 Ohma: Najmanje 1.200W
· Mehanizam napredne raspodjele snage između kanala:Dijeljena maksimalna snaga između kanala bez ograničenja
· Power factor correction (PFC) mehanizam
· Audio svojstva:THD: Najviše 0.1%
· Dinamički raspon: Najviše 140 dB
· Razdvajanje kanala: Najmanje 70 dB
· Frekventni odziv, 1W na 8Ohm: Najmanje 20 Hz - 20 kHz
· Propagaciono kašnjenje signala: Najviše 2.5 ms
· Toplotna disipacija: bez potrebe za aktivnim hlađenjem, najviše 850 BTU/h kod 1/8 snage na 4Ohm
· Pojačalo mora imati svoju PC aplikaciju za Windows okruženje za upravljanje i konfiguraciju
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	12.
	Digitalni audio procesor
	Nabavka, isporuka i instalacija digitalnog audio procesora minimalno sledećih karakteristika:
· Dolby Surround 7.1 i 5.1 reprodukcija sabioskopskog servera - "cinema server"
· Dolby Digital® (AC-3) ili ekvivalent
· Dolby Digital Plus™ ili ekvivalent
·  Dolby TrueHD Audio ili ekvivalent
· Dolby E ili ekvivalent 
· Podržane brzine uzorkovanja od najmanje: 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz na 16, 20 i 24 bita
· Mogućnost proširenja sa AES67 ili Blu-Link protokolima za digitalni izlaz
· Mogućnost "surround" obrade alternativnog sadržaja
· Višestepeni EQ visoke rezolucije
· Unutrašnja skretnica podržava najmanje 3-sistemske zvučnike
· Dimenzije, maksimalno: 2RU x 19"
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	13.
	Mrežni svič
uređaj
	Nabavka, isporuka i instalacija mrežnog svič uređaja minimalno sledećih karakteristika:
· Kapacitet: najmanje 8x 10/100/1000 Mbit/s
· QoS podrška: da
· Kapacitet Najmanje 16 Gbit/s
· Bez ventilatora za hlađenje - silent tip
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	14.
	Zvučnički kabl Tip1
	Nabavka,Isporuka, i polaganje zvučničkog kabla neophodnog za spajanje zvučnih kutija montiranih i za projekcionog platna i subwoofer  zvučnih kutija
· Vrsta: Instalacijski zvučnički kabl
· Broj žica: 8 kom x najmanje 4,00 mm2
· Materijal: OFC oxygen free
· Promjer: PVC, najmanje Ø 18,50 mm
	Metar
	150

	15.
	Zvučnički kabl Tip2
	Nabavka,Isporuka, i polaganje zvučničkog kabla neophodnog za spajanje "surround"zvučnih kutija
· Vrsta: Instalacijski zvučnički kabl
· Broj žica: 2 kom x najmanje 1,5 mm2
· Materijal: OFC oxygen free
· Promjer: PVC, najmanje Ø 6,00 mm
	Metar
	300

	16.
	Rekormar
	Nabavka, isporuka i instalacija Rekormara minimalno sledećih karakteristika:

•Rek ormar mora biti dimenzije minimalno 26U 
• Smještaj opreme prema normi IEC 297, 19" 
• Omogućen pristup opremi sa svih strana ormara 
• Rek ormar mora uključiti: - Napojnu letvu sa minimalno 7 shuko 220V EU - Priključaka - Matice M6 sa vijkom – 50 komada
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	UPS uređaj
	Nabavka, isporuka i instalacija UPS uređaja minimalno sledećih ka rakteristika:
· Snaga (UPS zaštita): min 5000VA (5000W)
· Ulaz: min 230 V 
· Izlaz: min 200 V 
· Efikasnost: do 95.5%  ( online mode)
· Izlaznipriključci: terminali za kablovskukonekciju
· BATERIJA: Standardnaautonomija: 13 minuta
· Napon: min 192 VDC
· Vrijemepunjenja: < 6 sati za povratakna 90% kapaciteta
· Bezbjednosni standardi: minimalno IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, EMC: IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
· USB port za upravljanje UPS-om - MODBUS RTU (RS232)

	Komad
	1

	18.
	Instalacioni
materijal
	Instalacioni material uključuje:
· Prespojne kablove i panele
· Kablovske priključke i konektore
· Kablovske kanalice i nosače
· Wirelles router
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	19.
	Usluge instalacije
	Isporuka, instalacija, puštanje u rad i obuka za rad sa predmetnom opremom na lokaciji Naručioca mora da uključi sledeće stavke:

Isporuka, instalacija i puštanje u rad video sistema 3D bioskopa uključuje:

· Instalaciju nosača za platno
· Instalaciju platna
· Instalaciju 3D digitalnog bioskopskog sistema
· Sve potrebne postupke za spajanje opreme do pune funkcionalnosti sistema
· Razmještaj audio opreme u projekcionom prostoru u skladu sa organizacijom sistema
· Uspostavljanje funkcionalnosti SMS upravljanja:
· Integrisano upravljanje digitalnim bioskopskim serverom i projektorom
· Integrisano upravljanje digitalnim audio sistemom
· Puštanje u rad sistema i testiranje svih component i postupaka u sistemu
Izrada projekta izvedenog stanja i prateće dokumentacije koja uključuje:

· Dokumentacija sa prikazom svih vrsta i elemenata fizičkog spajanja opreme
· Dokumentacija s prikazom konfiguracije svih aktivnih komponenata DCP sistema
· Mjerne izvještaje o kalibraciji sistema pomoću radio spektrometra
· Uputstva za rukovanje i održavanje opreme


Isporuka, instalacija i puštanje u rad audio sistema 3D bioskopa uključuje:

· Instalaciju cjelokupno ponuđene audio opreme
· Kalibraciju Sistema  prema Dolby mjernom standardu 7.1
· Integraciju audio sistema sa kompletom digitalne bioskopske-projekcione opreme
· Sve potrebne postupke za spajanje opreme do pune funkcionalnosti sistema
· Puštanje u rad sistema i testiranje svih komponenti i postupaka u sistemu


Obuka krajnjeg korisnika za rad sa opremom uključuje:
· Obuka krajnjeg korisnika  za nivo koji odgovara najmanje proizvodjačevoj sertifikaciji prvog nivoa za 2 osobe na lokaciji Naručioca.
· Obuka će biti isporučena u trajanju od minimalno 1 radni dan – 1 x 8h na lokaciji Naručioca
· Termin za realizaciju obuke je najkasnije 5 dana od instalacije kompletnog sistema.
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Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.
 Mjesto izvršenja ugovora je Centar za kulturu Žabljak.
 Rok plaćanja je:  30 dana od dana uredne isporuke robe i ispostavljene fakture
 Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun dobavljača
 Garantni rok: Minimum 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji i puštanju u rad.  
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu kojom potvrđuje da je ponuđena oprema sa  uključenim trajanjem garantnog roka od minimum dvije godine.

Isporučilac je dužan da se u toku garantnog perioda po prijavi kvara od strane Naručioca odazove pozivu odmah, i da u roku od 2 sata izvrši dijagnostiku na lokaciji Naručioca.   

Rok za otklanjanje kvara mora biti u roku od 10 dana od dana prijave kvara na opremi, u slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 10 dana, opremu je neophodno zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela.
 Način sprovođenja kontrole kvaliteta Načinsprovođenjakontrolekvaliteta: Oprema mora biti nova i nekorišćena.
Ponuđač je dužan da nateritoriji Crne Gore posjeduje servis za Audio/Video opremu.

Ponuđač mora imati minimalno dva stalno zaposlena lica na teritorijiCrneGore,  sertifikovana/obučena od strane proizvođača DCP projektora za instalaciju, servisiranje i održavanje ponuđenog projektora.

 Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ponuđač je dužan dostaviti u ponudi, kao sastavni dio ponude, dokaze odnosno sertifikate o uspostavljenom sistemu menadžmenta bezbjednosti informacija (ISO/IEC 27001) i sistemu menadžmenta kvaliteta (ISO 9001). Sertifikati moraju biti izdati od sertifikacionog tijela koje je član međunarodnoga kreditacinog foruma - International Accreditation Forum (IAF). Sertifikati moraju glasiti na ponuđača kao pravno lice i područje sertifikacije mora da bude navedeno nasertifikatima, tako da obuhvata predmet nabavke.
 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica 
 Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da za svu ponuđenu opremu navede katalošku oznaku - model i naznači ime proizvođača opreme osim za instalacioni - potrošni material, kablove i konektore.
Ponuđač mora dostaviti izjavu da posjeduje opremu neophodnu za instalaciju puštanja u rad, održavanje u garantnom i post garantnom roku instalirane opreme, odnosno: kalibrator, mjerač buke i softver.
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz - potvrde da je u prethodne 3 godine isporučio i ugradio minimum 3 instalacije -  kompletna bioskopska sistema sa DCP projektoromi audio sistemom za više kanalnu reprodukciju zvuka. Navedeno treba potvrditi sa izjavama.
Ponuđač treba da poseduje odgovarajuću mjernu opremu za podešavanje video projektora (uređaj za mjerenje boja – spektrometar), kao i odgovarajuću mernu opremu za podešavanje audio sistema (audio analajzer). Navedeno se dokazuje izjavom ponuđača sa specifikacijom mjerne opreme i serijskim brojevima mjernih uređaja


Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na osnovu roka isporuke: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Rok isporuke robe je od minimum 30 do maksimum 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora. Navesti broj dana identičan kao u Uslovima. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koja ima najkraći ponuđeni rok isporuke, a ostale ponude dobijaju proporcionalni broj bodova na način što se najkraće ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Vrednovanje ponuda za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: K=(najkraći ponuđeni rok isporuke)/(ponuđeni rok isporuke)×10

