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Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 4677
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 5
Mjesto i datum: Podgorica, 02.06.2026. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.)  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje        
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Srednja opravka troje putničkih kola tipa “Z”
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PUTNIČKA ČETVOROOSOVINSKA KOLA TIPA Z

(SO 3-troje kola)

1.1. OPIS KOLA

Putnička kola, tipa Z  serije A 10 prema UIC 567-1 sastoje se od 10 odeljaka, po jednog ulazišta i  vakuum WC na svakom kraju kola i pomoćnih prostorija.

Opremljena su obrtnim postoljima tipa MD 52, varijanta ''Goša – 100''.

Maksimalno  osovinsko  opterećenje je do 160 kN. Sposobna su za prolaz kroz tunele u skladu sa objavom UIC 505-1.

Zakvačena kola, prazna i posjednuta putnicima, su sposobna za prolaz kolosijekom u krivini poluprečnika 150 m odnosno nezakvačena i prazna, za prolaz kolosijekom u krivini poluprečnika 80 m.

Kola odgovaraju propisima i standardima RIC, UIC, ISO, IEC i MEST.

1.2 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOLA 
	Red.br.
	Glavne karakteristike
	Serija  kola

	1.
	Dužina preko odbojnika (m)
	26,40

	2.
	Rastojanje između svornjaka obrtnih postolja (m)
	19,20

	3.
	Razmak između osovina u obrtnom postolju (m)
	2,50

	4.
	Tip obrtnog postolja
	MD 52

	5.
	Prečnik točka / Prečnik diska
	MBT Ø920 / Ø610

	6.
	Sopstvena masa kola (t)
	44

	7.
	Maksimalna brzina (km/h)
	160 km/h

	8.
	Vrsta kočnice
	O-PR

	9.
	Vrsta osvetljenja
	fluoroscentno

	10.
	Grijanje
	Elektrogrijanje - toplozračno

	10.
	Klimatizacija
	Liebherr

	11.
	Broj odeljaka /broj sjedišta
	10/60

	12.
	Ostale prostorije
	Dva vakuum WC-a (EVAC)

	13.
	Proizvođač
	FŠV ''GOŠA''

	14.
	Godina gradnje
	1986

	15.
	Režim razmjene
	NE (61)

	16.
	Izvor energije (napajanje)
	Statički pretvarač


1.3.  GLAVNE KOMPONENTE KOLA 
· Obrtna postolja tipa ''MD 52 / Goša 100''

· Osovinski sklop sa točkovima prečnika Ø 920 kvaliteta materijala R7t i kočionim diskovima Ø 610

· Tegljenički uređaj čeonog tipa sa prstenastim oprugama krajnje sile od 400 kN i hodom od 55 mm

· Odbojni uređaj sa prstenastom oprugom krajnje sile od 320 kN i hodom od 110 mm

· Izvor električne energije – statički pretvarač EPVÜ, tip JN3014-X/400/24

· Akumulatorske baterija Ni-Cd kapaciteta 1 x 480 A4

· Vazdušna kočnica Oerlikon O-PR

· Rasporednik Est 4f / REL 2 / HBG 100 / LBU
2.  OPIS RADOVA
GRUPA 00 – OPŠTI  RADOVI

· Pregledati putnička kola na ulazu i upisati sve nedostatke u ulazni zapisnik.

· Očitati i zapisati kilometražu na brojaču kilometara; brojčanik postaviti u nulti položaj.

· Kola oprati i provjeriti zaptivenost.

· Kola razvezati i podići sanduk kola.

· Provjeriti kola u prostoru obrtnih postolja  (centralni svornjak) s obzirom na oštećenja i čvrstoću dosjeda (jastuka).

· Uvezati obrtno postolje sa sandukom kola nakon opravke.

· Utvrditi karakteristične mjere kola prema mjernoj listi na nivelisanom kolosjeku.

· Obaviti završno čišćenje enterijera.

· Obaviti završna ispitivanja I primopredaju kola u mjestu.

· Obaviti probnu vožnju kola I funkcionalno ispitivanje kola.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 02 – TRČEĆI STROJ (OSOVINSKI SKLOP, LEŽAJ I KUĆIŠTE)

· Razvezati osovinske sklopove.

· Osovinski sklop sačmariti.

· Pregledati monoblok točkove i osovine (istrošene MBT zamijeniti novim koje dostavlja naručilac radova).

· Izvršiti mjerenja prema Uputstvu 260, i izmjerene veličine uporediti sa dozvoljenim. U slučaju da mjere osovinskih rukavaca nisu u skladu sa propisanim, izvršiti zamjenu osovinskih trupaca novim (osovinske trupce dostavlja naručilac radova).

· Obraditi profil točkova.

· Provjeriti stanje dosjeda glavčine kočionog diska i veze kočionog prstena i glavčine.

· Provjeriti stanje kočnog diska s obzirom na pukotine, oštećenja i istrošenja (istrošene kočne diskove zamijeniti novim koje dostavlja naručilac radova).

· Ispitati omski otpor osovinskog sklopa.

· Ispitati osovine ultrazvučno.

· Demontirati kućušta s ležajevima, rastaviti, očistiti, pregledati ležajeve (neispravne ležajeve zamijeniti novim), podmazati, sastaviti i montirati.

· Provjera kućišta kotrljajućih ležaja.

· Provjeriti sklop za prespajanje uzemljenja ležaja.

· Propisno plombirati i označiti osovinske sklopove.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 03 – POSTOLJE

· Pregledati elemente konstrukcije donjeg postolja (poprečni i podužni nosači, nosači sanduka, sanduci, privarci i sve ostale elemente).

· Provjeriti stanje kliznih elemenata kod oslonaca sanduka i slobodne zazore kod postolja.

· Provjeriti stanje pričvršćenosti cijevi, obujmica,sanduka uredjaja i agregata.

· Provjeriti na oštećenje centralni svornjak (centralne šolje), navoj regulisati i podmazati. Izvršiti ispitivanje ultrazvukom.

· Provjeriti na lom, deformaciju i istrošenost gumirane zavojne opruge (po potrebi zamijenit oprugu novom) sa elementima za pritezanje.

· Provjeriti na lom, deformaciju i istrošenost klizne ploče bočnog oslonca kola, vijke očistiti i dotegnuti, po potrebi zamijeniti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 04 – OBRTNO POSTOLJE
· Obrtna postolja očistiti i oprati.

· Demontirati sa obrtnog postolja:

· elemente uzemljenja, provjeriti i podesiti,

· elemente protivklizne zaštite provjeriti i podesiti,

· brojač kilometara, provjeriti ispravnost, opraviti ležište i postaviti u nulti položaj,

· osovinske sklopove.

· Demontirati opruge sa spojnim elementima i iste pjeskariti.

· Obratiti pažnju na moguća oštećenja i riseve – sanirati.

· Opruge ispitati a izmjerene veličine upisati u mjerni list.

· Opruge ofarbati temeljnom bojom.

· Provjeriti podloge osovinskog ogibljenja.

· Provjeriti stezne vijke i uležištenja osovinskog ogibljenja i podmazati.

· Montirati opruge i provjeriti pravilnost položaja zavojnih opruga osovinskog ogibljenja.

· Očistiti okvir obrtnog postolja sa svim pripadajućim sklopovima.

· Pregledati ram obrtnog postolja sa svim pripadajućim sklopovima na istrošenost i deformacije.

· Izmjeriti ram obrtnog postolja prema mjernom listu.

· Regulisati i podmazati navojne matice.

· Provjeriti kolijevku obrtnog postolja na deformaciju, lom, istrošenja.

· Popraviti nosače vodilice kolijevke i amortizera na kolijevci i u ramu obrtnog postolja.

· Pročistiti i podmazati navoje na okviru i kolijevci.

· Hidraulične amortizere provjeriti i popraviti, neisporavne zamijeniti.

· Guma metal elemente provjeriti ispravnost, neispravne zamijeniti.

· Graničnik od izdizanja provjeriti i podesiti.

· Regulisati navoj vješalice ovješenja kolijevke, prahobrane zamijeniti novim.

· Provjeriti na deformaciju i istrošenje nosače opruga sa pripadajućim elementima.

· Spiralne opruge primarnog i sekundarnog ogibljenja očistiti, ispitati i ugraditi.

· Klizače za vodjenje kolijevke obrtnog postolja provjeriti i podesiti zazore.

· Umetak klizača bočnog pošetaja provjeriti, neispravni zamijeniti.

· Umetke  bočnog dočekača kolijevke provjeriti i podesiti sve zazore.

· Izvršiti sastavljanje obrtnog postolja i sve osigurati nakon obavljene revizije svih sklopova obrtnog postolja.

· Obaviti podešavanje obrtnog postolja pod presom i pritezanje vijaka moment ključem.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 5 – TEGLJENIČKI UREĐAJI I VLAČNA SPREMA

· Kompletnu vlačnu spremu demontirati, rastaviti, iskuvati, očistiti, antikorozivno zaštititi, podmazati, sastaviti i na kola ugraditi.

· Spojnice vlačne motke, istrošene navariti, obraditi, dotrajale zavrtnje zamijeniti

· Dotrajale vlačne motke zamijeniti.

· Istrošenu kuku zamijeniti novom.

· Svornjak kvačila zamijeniti novim.

· Navoje vretena regulisati, kod većih odstupanja ugraditi novo vreteno.

· Stremen i vješalice koje ne odgovaraju propisima zamijeniti novim.

· Vodilice vlačne kuke i vlačne spreme navariti i obraditi, kod većih oštećenja ugraditi nove.

· Provjeriti i podmazati zglobne veze viljuškaste motke i kuke tegljenika, navoj regulisati.

· Podesiti kuku za kačenje zavojnog kvačila.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 06 – ODBOJNIČKI UREĐAJ

· Odbojničku spremu kompletnu demontirati, rastaviti, antikorozivno zaštiti, podmazati, sastaviti i montirati nakola.

· Istrošene odbojničke ploče zamijeniti novim, a iskrivljene ravnjati.

· Napuknuta i pojedena mjesta sudarne čaure zavariti i obraditi.

· Napukle vodeće čaure odbojnika zavariti, obraditi i izravnati.

· Rupe za zavrtnje dotjerati na licu mjesta.

· Podložnu ploču izravnati, puknutu zamijeniti novom.

· Prstenaste opruge ispitati, neispravne zamijeniti novim.

· Izvršiti mjerenje i izmjerene vrijednosti upisati u mjerni list odbojničkog uređaja,

· Izmjeriti visinu i ispravnost odbojničkog uređaja, rezultate unijeti u snimni list.

· Zategnuti zavrtnje za pričvršćivanje odbojničkog uređaja moment ključem.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 07, 09 –RUČNA KOČNICA I KOČIONO POLUŽJE, VAZDUŠNA KOČNICA

· Izvršiti reviziju kočnica RK 2 prema Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila.   

· Provjeriti kočno polužje i podmazati zglobne veze.

· Provjeriti, regulisati i podmazati sajle ručne kočnice i zglobne veze i izvršiti podešavanje,neispravne sajle zamijeniti novim.

· Vazdušne vodove i pokazivačke uređaje pregledati, uočiti neispravnosti i popraviti.

· Kočničke spojnice, crijevne veze i čeone slavine pregledati, uočiti neispravnosti i popraviti, ugraditi nova vesting crijeva.

· Dotrajale zaptivke, membrane i istrošene elemente zamijeniti novim.

· Vitalne kočione uređaje popraviti saglasno Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila.

· Kočne cilindre  spolja očistiti, poklopac otvoriti, klip izvaditi, cilindar oprati, izmjriti ovalnost, klip sa poklopcem oprati, manžetne zamijeniti, na čelu klipa utisnuti žig, podmazati, sastaviti, zaptivenost cilindra ispitati i plombirati.

· Vazdušne rezervoare pregledati, ispitati, upisati datum ispitivanja i opraviti eventualna oštećenja.

· Kutije kočnice za slučaj opasnosti otvoriti, očistiti, pregledati, neispravne i istrošene djelove zamijeniti i ispitati prema Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila, plombirati. 

· Pregled stanja vazdušne kočnice i uočavanje neispravnosti u pogledu zaptivanja i dejstva kočnice.

· Predaja kočnice u mjestu po mjernoj listi sa mjerenjem sile.

· Plombiranje aktivatora.
· Primopredaja sistema kočnice vlasniku kola. 

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 10 – STEPENICE, PRIDRŠKE, DRŽAČI SIGNALA, RUKODRŽAČI I TABLICE

· Provjeriti ispravnost ulaznnih stepenica i nosača. 

· Posebno obratiti pažnju na učvršćenja, varove i na zavrtnjima (vijcima) spojene elemente.

· Provjeriti mehanizam pokretne stepenice i izvršiti podmazivanje.

· Podesiti podizanje pokretne stepenice i uskladiti sa zatvaranjem  i otvaranjem vrata, provjeriti zaptivenost.

· Provjeriti učvršćenost ručica, držača i rukohvata, ispravnost varova.

· Provjeriti ispravnost i podesiti držače signala.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 11 – PREMAZI I NATPISI 

· Grubo spoljnje čišćenje i pranje:

· sanitarija,

· poda pri ulazu i prijelaznih mostova,

· sanduka kola,

· grubo čišćenje mekom četkom unutrašnjosti kola,

· korpe za otpatke, pepeljare i dr.

· Pranje i čišćenje prije antikorozivne zaštite:

· pranje i čišćenje spoljnih površina donjeg postolja,

· pranje i čišćenje grudne grede,

· pranje sanduka za baterije, stepenica, rukodržača,

· pranje sanduka kola (bočne, čeone strane, krov),

· pranje završnih signala,

· okov i tablice,

· falcovi čeonih vrata, čeona i bočna vrata,

· prelazni mostovi.

· Čišćenje i pranje unutrašnjosti kola:

· pranje poda hodnika i odjeljaka,

· čišćenje i pranje poda WC-a i umivaonice,

· pranje sanitarija,

· pranje plafona i zidova,

· pranje predulaza,

· pranje sjedišta,

· okov i vrata, dovratni stubovi,

· šine i vodjice kupejskih vrata,

· čišćenje i izduvavanje oklopnih rešetki,

· pranje svih prozora,

· pranje i peglanje zavjesa.

· Sve površine od drveta pripremiti za bojenje: šmirglanje, gitovanje, premaz 

firnisom.

· Sve djelove kočnice koji se  opravljaju u specijalizovanoj radionici odmastiti.

· Prelaznice odmastiti – mjehove osvježiti sredstvom za osvježenje gume.

· Djelove od drveta lakirati.

· Grudnu gredu temeljno bojiti.

· Nosače stepenica temeljno bojiti AKZ koša kola-bojenje.

· Izvršiti kompletno farbanje sanduka kola sa antigrafitnom zaštitom.

· Nečitke i oštećene vanjske i unutrašnje natpise i oznake obnoviti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 12 – PRIBOR
· Provjeriti ispravnost i izvršiti kompletiranje prema spisku inventara.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 20 – KOSTUR SANDUKA

· Izvršiti pjeskarenje krova i oplatnog lima,

· Provjeriti stanje oplatnog lima i krova, s obzirom na deformacije, oštećenja i koroziju.

· Provjeriti ispravnost donje oplate i pristup uredjajima ispod poda.

· Demontirati poklopac rezervoara vode na krovu, očistiti, zaštititi bojom, podmazati i montirati.

· Provjeriti ispravnost i očistiti unutrašnje obloge.

· Provjeriti ispravnost, očistiti pod i obloge poda.

· Provjeriti ispravnost obloge kanala grijanja i ventilacije.

· Očistiti kanal grijanja i ventilacije uz demontažu sjedišta na mjestu zakretnih magneta.

· Provjeriti pokretljivost poklopaca sanduka ispod sanduka kola i izvršiti podmazivanje.

· Popraviti i podesiti brave poklopaca sanduka.

· Popraviti Venturijeve cijevi i otvore očistiti.

· Provjeriti i očistiti odvode cijevi i otvore.

· Provjeriti dosjed gumene odvodne cijevi.

· Provjeriti ispravnost ukrasne, pokrivne i ugaone letve, labave dotegnuti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 21 –  BRAVE

· Brave WC-a i ulaznih vrata pregledati, podmazati i podesiti, oštećene zamijeniti.

· Bravice vrata odjeljaka i servisnih otvora podmazati i podesiti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 22 – VRATA

· Provjeriti elemente za učvršćivanje bočnih, čeonih i vrata enterijera, klizne djelove podmazati.

· Pregledati i provjeriti funkcionalnost svih elemenata mehanizma bočnih i čeonih vrata, kao i vrata odjeljaka, vrata WC-a, njihajućih vrata, odnosno svih vrata jednih kola.

· Provjeriti pritegnutost za učvršćivanje ugrađenih dijelova bočnih i čeonih vrata.

· Provjeriti zaptivke i gumu na bočnim i čeonim vratima, oštećene zamijeniti.

· Provjeriti mehanizam čeonih vrata – povratni sklop, zategnutost užeta, spiralni kabal, zakretačke ručice; sve vijke učvrstiti i podmazati tarna mjesta i ležajeve.

· Podesiti otvaranje i zatvaranje hodničkih vrata, a opruge mehanizma zamjeniti.

· Provjeriti ispravnost svih instalacija i uredjaja vrata.

· Provjeriti pogonsku sigurnost mehaničkih elemenata bočnih i čeonih vrata.

· Ispitati zabravljivanje bočnih i čeonih vrata.

· Ispitati pogonsku sigurnost mehaničkih elemenata bočnih i čeonih vrata.

· Provjeriti i ispitati blokade vrata. 

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 23 – PROZORI

· Ispitati ispravnost prozora na kišnoj probi.

· Provjeriti ispravnost stakla, oštećena i zamagljena stakla zamijeniti,
· Provjeriti i popraviti pokretljivost preklopnih klapni prozora.

· Provjeriti i popraviti brave i ručice prozora.

· Provjeriti ramove – okvire prozora i oštećene zamijeniti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.

GRUPA 24 – PRELAZNICE I MJEHOVI 

· Gumene mjehove i dotrajale vijke sa veze zamijeniti novim.
· Prelazni most demontirati, pregledati klizni dio prelaznice, oslonce mosta, bočne oslonce, pragove, opruge i zatvarač mosta regulisati, popraviti, podmazati i montirati ili zamjeniti po potrebi. Sigurnosne lance popraviti i opšiti ili zamijeniti po potrebi. Pregledati privarke i popraviti.

· Pregledati poluge za spuštanje i dizanje prelaza mosta, ispitati funkcionalnost, podesiti i podmazati.

· Utvrditi kompletnost sastavnih dijelova.

· Zamijeniti gumene podloge prelaznog mosta.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 25  –  UNUTRAŠNJA OPREMA

· Pregledati bočne i plafonske obloge.

· Provjeriti ispravnost i očistiti unutrašnje obloge, dotrajale unutrašnje obloge po potrebi zamijeniti i ofarbati.
· Provjeriti ispravnost, očistiti pod i obloge poda, dotrajali pod zamijeniti.
· Provjeriti ispravnost obloga poda, dotrajale obloge poda po potrebi zamijeniti oblogom istog dezena.

· Provjeriti ispravnost prtljažnih polica.

· Očistiti rozete za odvod vazduha.

· Pregledati i provjeriti ispravnost sjedišta i mehanizama, popraviti i regulisati.

· Presvlake sjedišta očistiti; oštećene zamijeniti materijalom istog dezena.
· Ugraditi nove zavjese prozora a zadržaje zavjesa pregledati i učvrstiti.

· Ogledala enterijera pregledati, učvrstiti, oštećena zamijeniti.

· Provjeriti ispravnost, očistiti i učvrstiti kutije za otpatke, nedostajuće nadomjestiti.

· provjeriti ispravnost vješalica i učvrstiti.

· provjeriti i servisirati vatrogasne aparate prema Pravilniku o kontrolnim pregledima.

· provjeriti ispravnost držača vatrogasnog aparata i plombirati prostor za smještaj.

· nalepnice loga ŽPCG – trake u enterijeru , oštećene, zalijepiti ili zamijeniti.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 26 –  UREDJAJ ZA SNABDIJEVANJE ENERGIJOM
STATIČKI PRETVARAČ JN 3014-x/400/24

· Izvršiti čišćenje, vizuelni pregled, otklanjanje mehaničkih oštećenja i kvarova, farbanje cijelog sanduka pretvarača spolja i popravljanje farbe sanduka iznutra, pregled, dorada, podešavanje i ispitivanje elektroničkih modula, svođenje na zadnju verziju softvera te funkcionalno ispitivanje sklopova i pretvarača JN 3014-x/400/24 kao cjeline. 
RADOVI NA SANDUKU PRETVARAČA 

· Otvoriti vrata svih polja i izvaditi energetske module, skinuti bočni i donji poklopac polja ventilatora.

· Izvaditi sve elektroničke module iz montažnog okvira elektronike visokog napona i montažnog okvira elektronike punjača i izmjenjivača.

· Izduvati elektroničke module komprimovanim vazduhom. 
· Otkloniti sva mehanička oštećenja i koroziju na sanduku 

· Izvršiti potrebne bravarske radove na sanduku 

· Provjeriti da li sva vrata ispravno naliježu i da li je sva mehanika ispravna.
· Izduvati sva polja suvim komprimovanim vazduhom i usisati unutrašnjost sanduka.
· Posebno obratiti pažnju na polje 1 (polje prigušnica).

· Temeljno oprati sanduk pretvarača sa svih strana spolja. 

· Skidanje svih vrata sa sanduka pretvarača. Skidanje poklopaca sa priključnih kutija.

· Farbanje vrata sanduka iznutra i spolja. Farbanje poklopaca priključnih kutija.

· Farbanje sanduka pretvarača spolja. Prije farbanja zaštititi sve otvore. Zaštititi tuljke sa navojima od prodora farbe 

· Popraviti farbu unutrašnjosti sanduka. Posebno obratiti pažnju na priključne kutije.

· Zamijeniti dihtunge na svim vratima i poklopcima.

· Zamijeniti sve sunđere na otvorima za ispust kondenzata iz sanduka.

· Šarke očistiti i podmazati.

· Pregledati da li su čvrsto spojeni vodovi u priključnoj kutiji pretvarača. Provjeriti da li su čvrsto spojeni vodovi za uzemljenje pretvarača.

· Vizelno pregledati izolaciju kablova i vodova. Provjeriti da li su kablovi i vodovi ispravno učvršćeni na nosače. Ispraviti sve uočene nedostatke.

· Vizuelno pregledati VN transformatore i provjeriti da li na njima ima vidljivih oštećenja i napuknuća. Nakon vizuelne kontrole VN transformatora izvršiti VN probu na svakom VN transformatoru.

· Vizuelno provjeriti da li su ispravni pinovi na konektorima signalnih vodova.

· Vizuelno pregledati kontakte i lučne komore ulaznih sklopnika.

· Očistiti kontakte i komore sklopnika. 

· Vizelno pregledati uređaj za grupisanje.

· Pregledati rastavljač-uzemljivač. Provjeriti ispravnost hoda kontakata.

· Pregledati ventilatore, provjeriti da li su lopatice ispravne i da li se ventilatori lagano okreću, izmjeriti otpor izolacije namotaja motora. Obratiti pažnju na ležajeve u ventilatoru, u slučaju potrebe zamijeniti.

· Koristiti nove vijke i podloške za zatvaranje vrata. Zamijeniti dotrajale natpisne pločice na pretvaraču. 
RADOVI NA ENERGETSKIM MODULIMA I SKLOPOVIMA: 

· Vizuelno provjeriti izolaciju vodova i komponenti kao i izgled komponenti na modulima i sklopovima. Vodove i komponente sa nagorelom izolacijom i tragovima pregrijavanja zamijeniti novim. Kondenzatore s tragovima isticanja elektrolita zamijeniti novim.

· Izvršiti dorade na sklopovima (ukoliko nijesu svedeni na posljednje stanje).

· Provjeriti da li su svi vodovi čvrsto spojeni i ispravno pričvršćeni na pripadajuće držače.

· Provjeriti konektore signalnih vodova i pripadajuće pinove.

· Oštećene dijelove zamijeniti novim. 

· Pregledati sve ostale električne spojeve. Po potrebi popraviti. 

· Funkcionalno ispitati energetske module prema programima ispitivanja:
RADOVI NA ELEKTRIČNIM MODULIMA:
· Očistiti od metalne prašine i vizuelno pregledati sve elektroničke module. Prema potrebi izvršiti zamjenu dotrajalih i/ili neispravnih komponenata.

· Izvršiti dorade na modulima 

· Podesiti referentne vrijednosti i zaštite na elektroničkim modulima. 

· Funkcionalno ispitati module. 
ISPITIVANJE PRETVARAČA U ISPITNOJ STANICI 

· Nakon ugradnje energetskih modula, uređaja za nužni start i elektroničkih modula, izvršiti ispitivanje prema Programu ispitivanja pretvarača JN 3014-x/400/24 nakon srednje opravke.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 27 –  ELEKTRIČNA RASVJETA

· Provjeriti ispravnost svih el.uredjaja za napajanje el. energije i rasvjete.

· Demontirati el.uredjaj za napajanje el.energije iz gradske mreže, popraviti i montirati.

· Demontirati, izvršiti reviziju i ispitati kapacitet akumulatorske baterije.

· Demontirati generator protivklizne zaštite i vrata, revizirati i ispitati.

· Očistiti i provjeriti ispravnost razvodnog ormara električne rasvjete.

· Ispitati uređaj za centralno uključenje svjetiljki za čitanje.

· Provjeriti ispravnost el.instalacija i ispitati spoj prema masi kola.

· Obaviti završno funkcionalno ispitivanje i rezultate unijeti u mjerni protokol.

· Očistiti rasvjetna tijela i provjeriti prekidače elektro rasvjete. Neispravne sijalice zamijeniti.

· Ispitati svjetiljke završnog signala.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 29  –  GRIJANJE I KLIMATIZACIJA 

· Izvršiti čišćenje, pregled, otklanjanje mehaničkih oštećenja i kvarova, zamjena dihtunga na sanducima, provjera prisutnosti vlage  u rashladom sistemu (po potrebi isušivanje i zamjena rashladnog sredstva), dorada, podešavanje i ispitivanje svih parametara sistema, svođenje na zadnju verziju softvera i funkcionalno ispitivanje sistema grijanja i klimatizacije kao cjeline.
RADOVI NA UREĐAJU ZA OBRADU ZRAKA
· Kontrola broja okretaja ventilatora i podešavanje.

· Pregled ožičenja  grijača i dielektrična čvrstoća.

· Pregled spojnih mjesta i konektora.

· Provjera zaptivenosti  (tragovi ulaza prašine i vode)

· Izduvavanje

· Pranje isparivača i pregled lamela

· Zamjena filtera vazduha.
RADOVI NA RASHLADNOM AGREGATU

· Pregled i pranje kondenzatora, ravnanje lamella

· Provjera ventilatora kondenzatora.

· Provjera ožičenja, konektora i spojnih mjesta.

· Provjera korozije, oštećenje i ravnanje zaštitne mreže.

· Provjera izolacije i spojeva visokopritisne i niskopritisne instalacije.

· Provjera rada kompresora i nivoa ulja (zamjena ulja).

· Provjera količine rashladnog sredstva i njegova dopuna.

· Provjera opreme u pneumatskom sanduku, zaptivenosti i brava.

· Pregled manometara visokog i niskog pritiska.

· Provjera zaštitnih presostata i njihova regulacija zaštita.
RADOVI NA SISTEMU UPRAVLJANJA

· Zamjena baterije sistema.

· Rekonstrukcija kompletnog sistema upravljanja grijanjem i klimatizacijom (HVAC), koja obuhvata tehničko rješenje zamjene regulatora klimatizacije Friedmann, regulatorom tipa REGONIK PMR4013.

Opis tehničkog rješenja
Regulator PMR4013 je predviđen kao direktna zamjena za postojeći regulator, uz    zadržavanje originalnog tehničkog rješenja upravljanja HVAC sistemom, bez izmjena na ožičenju i povezivanju komponenti sistema.

Izmjene u tehničkom rješenju
Regulator PMR4013
· dimenzijski kompatibilan i montira se u komadnom ormaru na mjesto postojećeg regulatora 

· ožičenje regulatora projektovano za korišćenje postojećih priključnih tačaka (klema) u komadnom ormaru

· minimalan broj dodatnih klema u komandnom ormaru

· dodat RJ45 servisni konektor na prednjem panelu komandnog ormara za povezivanje laptopa 

· ugrađene GSM i GPS unutrašnje antene za daljinski nadzor i dijagnostiku HVAC sistema 

· zadržana originalna svjetlosna signalizacija u komandnomormaru. 

Temperaturni senzori
· senzori temperature u odjeljcima – zamjena novim tipom Pt1000, dimenzijski kompatibilnim 

· senzori temperature u grijačko/hladnoj jedinici – zamjena novim Pt1000 tipom sa nosačima 

· senzori temperature u predvorju – zamjena novim Pt1000 tipom, dimenzijski kompatibilnim 

· senzori temperature u toaletu – zamjena novim Pt1000 tipom, dimenzijski kompatibilnim 

· spoljašnji temperaturni senzor – zamjena novim Pt1000 tipom sa nosačem 

· senzor sunčevog zračenja na krovu – zamjena novim Pt1000 tipom sa nosačem 

Svi senzori moraju biti prilagođeni za montažu na postojeće pozicije uz minimalne ili bez ikakvih modifikacija.

Regulatori temperature
· zamjena 1:1 novim uređajem tipa KTR12 sa RS-485 interfejsom 

· dimenzijski i priključno kompatibilan sa postojećim uređajem 

· montaža na originalnoj poziciji iznad vrata u odjeljcima 

Softver

Upravljački softver PMR4013 kontrolera
· primijenjeni HVAC upravljački program u skladu sa originalnim opisom algoritama upravljanja 

· unaprijeđena dijagnostika kvarova 

· dugoročno arhiviranje istorijskih podataka i događaja 

Dijagnostički softver PMR4013 kontrolera
· mogućnost pregleda podataka putem web interfejsa: 

· prikaz trenutnih podataka 

· ručno upravljanje aktuatorima 

· daljinska dijagnostika putem interneta kroz pristup web interfejsu kontrolera 

· lokalna dijagnostika putem povezanog računara 

· prediktivna dijagnostika: 

· slanje informacija o kvarovima na DIAS Regonik server 

· slanje SMS i e-mail obavještenja 

Izmjene projektne dokumentacije
Zamjena kontrolera upravljanja HVAC sistemom zahtijeva reviziju dijelova postojeće projektne dokumentacije:
· šeme ožičenja kontrolera – zamjena dijelova originalnih projektnih listova 

· dodat dokument „Uputstvo za puštanje u rad (Debugging instructions)“ 

· dodat dokument „Uputstvo za rad i održavanje (Operation and Maintenance 

Završni radovi

Izvođač radova obavezan je da izvrši:

· konfiguraciju i parametrizaciju sistema, 

· integraciju svih komponenti, 

· funkcionalno testiranje kompletnog HVAC sistema, 

· puštanje u rad uz prisustvo nadzora, 

· obuku korisnika (po potrebi), 

· izradu i predaju tehničke dokumentacije.

RADOVI NA SISTEMU DISTRIBUCIJE VAZDUHA

· Provjera zaptivenosti vazdušnih kanala i sanacija.

· Provjera rada dodatnog grijanja u odjeljcima, zamjena neispravnih.

· Provjera distribucije vazduha u odjeljcima i hodniku u grijanju i hlađenju.
ISPITIVANJE SISTEMA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

· Završno ispitivanje uz popunjavanje mjernih protokola i mjernih lista i provjera regulacije u grijanju i hlađenju.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 30  – SANITARNI UREĐAJI I VODOVODNA INSTALACIJA
· Pregledati i očistiti WC šolje.

· Pregledati i očisiti umivaonike i odvod umivaonika. Slavine servisirati.

· Popraviti i očistiti kutije za ubruse.

· Popraviti i očistiti kutije za toaletni papir.

· Očistiti i popraviti dozere za tekući sapun.

· Pregledati, popraviti i podesiti vrata sa ogledalima, pantova i bravica.

· Provjeriti funkcionalnost i popraviti elektromagnetske brave ulaznih vrata WC.

· Provjeriti i popraviti funkcionalnost pokazivača zauzeća WC-a.

· Rezervoare za vodu ispitati.

· Provjeriti funkcionalnost pokazivača nivoa vode, popraviti.

· Pregledati i popraviti spojeve struje, vode i vazduha za vakuum WC.

· Provjeriti i podesiti upravljačke elektronske sklopove sistema vakuumskog WC-a.

· Provjeriti elektropneumatske upravljačke ploče sistema vakuum WC-a.

· Provjeriti funkcionalnost ciklusa aktiviranja i ispiranja i podesiti.

· Provjeriti funkcionalnost vakuumske pumpe, senzora i ventila sistema vakumskog WC-a.

· Provjeriti zaptivenost sistema vakuumskog WC-a.

· Provjeriti i popraviti funkcionalnost električnih grijača rezervoara i odvodnih cijevi za vodu i fekalije.

· Provjeriti i popraviti funkcionalnost mjerača nivoa napunjenosti rezervoara fekalija.

· Provjeriti i očistiti sita mehaničkih filtera za vodu.

· Rezervoar fekalija tretirati sredstvom za razgradnju taloga fekalija.

· Pregledati i ispitati funkcionalnost vodovodne instalacije i sistema za punjenje, zatvaranje i pražnjenje rezervoara za vodu i rezervoara za fekalije.

· Obavezno zamjeniti klizne zaklopke,

· Obavezno zamjeniti vakum pumpe,

· Obavezno zamjeniti tlačne sklopke,

· Obavezno zamjeniti ventile za ispust,

· Obavezno ispitivanje vakuum WC-a dijagnostičkim uređajem.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 33 – ELEKTROAKUSTIČNI I TELEKOMUNIKACIONI UREĐAJI 
· Provjeriti funkcionalnost ozvučenja.

· Pojačala razglasa demontirati, provjeriti ispravnost i ispitati.

· Očistiti spojne sprave i sva spojna mjesta.

· Provjeriti i podesiti komponente ozvučenja prema uputstvu i izmjerene rezultate upisati u protokol o ispitivanju.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 34  –  AKUMULATORSKE BATERIJE I OSIGURAČI

· Akumulatorske baterije zamijeniti novim, iskjučivo proizvođača Krušik Valjevo, uz garanciju od minimum 24 mjeseca. (baterije obezbijeđuje izvođač radova).

· Montirati i pregledati akumulatorske baterije. 

· Izmjeriti gustinu elektrolita, visinu elektrolita i napon baterije.

· Doliti destilovanu ili deminealizovanu vodu i elektrolit. 

· Baterije napuniti strujom. 

· Provjeriti kapacitet kapacitet akumulatorskih baterija. 
· Popraviti spojnice baterijskih članaka.

· Montirati i spojiti akumulatorske baterije.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.
GRUPA 35  –  CENTRALNI RAZVODNI ORMAR

· Provjeriti funkcionalnost automatskih osigurača i motornih zaštitnih sklopki. 

· Provjeriti signalizaciju na panou.

· Provjeriti funkcionalnost sklopki, preklopnika i tipki.

· Ispitati funkcionalnost sklopke uključenja statičkog pretvarača.

· Ispitati funkcionalnost birača temperature u kolima.

· Ispitati funkcionalnost mjernih instrumenata.

· Provjeriti spojne reglete i očistiti ormar.

· Provjeriti funkcionalnost selektivnog isključenja potrošača.

· Sve uočene neispravnosti otkloniti i dovesti u ispravno stanje.

Tehnička dokumentacija 
Za izvršene radove obavezno je popunjavanje i izrada sljedeće tehničke dokumentacije:

· Mjerna lista za ultrazvučno ispitivanje osovinskih sklopova.

· Mjerna lista za ispitivanje unutrašnjih napona u monoblok točkovima nakon ugradnje osovinskog sklopa pod koš kola. 

· Mjerna lista za ispitivanje spoljne opruge primarnog ogibljenja.

· Mjerna lista za ispitivanje unutrašnje opruge primarnog ogibljenja.

· Mjerna lista za ispitivanje spoljne opruge sekundarnog  ogibljenja.

· Mjerna lista za ispitivanje unutrašnje opruge sekundarnog ogibljenja.

· Mjerna lista sile kočenja na diskovima.

· Mjerna lista za napresavanje osovinskih slogova.

· Mjerna lista za ispitivanje odbojnika.

· Mjerna lista obrtnog postolja.

· Mjerni list rama obrtnog postolja.

· Mjerni list kolijevke obrtnog postolja.

· Mjerni list za regulaciju visine kola  i vaganje kola.

· Mjerni list osovinskog sklopa.

· Mjerni list vlačne naprave.

· Mjerni list o ispitivanju kočnice na kolima u mjestu.

· Dijagram rada rasporednika kočnice sa atestom.

· Protokol o reviziji akumulatorskih baterija (TK-28).

· Mjerni list o ispitivanju statičkog pretvarača.

· Mjerni list o ispravnosti klima uređaja.

· Mjerni list ispitivanja električnog grijanja na visokonaponskoj probnici,

· Protokol za faznu i završnu kontrolu antikorozione zaštite putničkih kola

Tehnička dokumentacija mora biti ovjerena od strane  vlasnika kola. 


Tehnička dokumentacija mora biti isporučena i u elektronskom obliku.

Kao uslov za priznavanje izvršene opravke obavezno je popunjavanje i sljedećih obrazaca:

a) TK-2 ERC, TK-2a ERC,

b) TK-9 ERC, TK-9a ERC,

c) TK-25 (tehnička kartica elektro opreme putničkih kola).

Standardi i propisi
Kola remontovati saglasno međunarodnim propisima o unifikaciji kola saglasno kriterijumima UIC-a, RIC-a, ISO, IEC, JŽ i MEST standardima.

Prilikom opravke kola takođe koristiti Pravilnike i Upustva:

· Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila (''Sl. list CG'', br. 63/19 od 18.11.2019.),

· Pravilnik o označavanju željezničkih vozila (''Sl. list CG'', broj 100/20 od 06.10.2020.),

· Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila (''Sl. list CG'', broj 09/15 od 05.03.2015.),

· Uputstvo za mjerenje omskog otpora na osovinskom slogu željezničkih vozila (JŽ 244)

· Uputstvo za redovne opravke tegljeničkih i odbojnih uređaja (JŽ 242/5),

· Uputstvo za opravku osovinskih sklopova I osovinskih ležišta za kola (JŽ 260),

· Uputstvo za grijanje putničkih kola (JŽ 256),

· Pravilnik o njezi željezničkih kola (JŽ 258).

Takođe prilikom opravke opreme i vitalnih djelova koristiti Uputstva proizvođača.

 Potrebna ispitivanja
Prilikom remonta kola i završnog prijema kola neophodno je uraditi sledeća ispitivanja:

· ispitivanje rada odbojnika sa snimljenim dijagramom sile i puta,

· ispitivanje rada vlačne naprave sa snimljenim dijagramom sile i puta,

· ispitivanje rada amortizera primarnog i sekundarnog ogibljenja sa dijagramom sile i puta,

· ispitivanje opruga primarnog i sekundarnog ogibljenja (uparivanje) sa dijagramom sile i puta, 

· ispitivanje rada kočnice,

· ispitivanje rada rasporednika sa snimljenim dijagramom,

· ispitivanje ispravnosti i funkcionisanja svih vrata na  kolima i odeljcima kola,

· ispitivanje uređaja i instalacije za napajanje električnom energijom,

· ispitivanje uređaja i instalacija osvjetljenja, 

· ispitivanje uređaja za grijanje i ventilaciju,

· ispitivanje za vizuelni i opšti tehnički pregled kola,

· ispitivanje predviđeno prilikom obavljanja probne vožnje kola.

Dinamika isporuke
Izvođač radova je obavezan da definiše rokove i dinamiku opravke kola. 
Tehnička garancija
Izvođač radova se obavezuje da garantni rok za kola važi od redovne do redovne opravke kola saglasno Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila.

Ukoliko dođe do kvara na pojedinim sklopovima koji su u pregledu posebnih garancija primjenjivaće se predmetni garantni rok.
Tehnički uslovi za kola poslije izvršene redovne opravke

Izvođač radova se obavezuje da izvrši redovnu opavku kola u kvalitetu i obimu radova koji garantuju raspoloživost kola od najmanje 90% u periodu do naredne redovne opravke saglasno Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila.

Brojevi kola

	Red.br.
	Broj kola

	1.
	61 62 10 05 013 – 7

	2.
	61 62 20 05 023 – 4

	3.
	61 62 20 05 024 – 2


Napomena: Naručilac zadržava pravo na ugovorenu kaznu i izmaklu dobit u slučaju kašnjenja pri izvršenju usluge na predmetnim kolima.

S  P  I  S  A  K
DJELOVA I SKLOPOVA  SA POSEBNOM GARANCIJOM OPRAVKE
	Red. br
	Predmet garancije
	Garantni rok (mjeseci)

	1.
	Nov osovinski sklop
	60

	2.
	Novonavučeni točak
	36

	3.
	Novo kotrljajno osovinsko ležište
	60

	4.
	Korišćeno osovinsko ležište (starije od 5 godina)
	24

	5.
	Djelovi od drveta i lima (pod, oplata , sanduka i kolska daska)
	Do naredne revizije

	6.
	Odizanje ili spadanje krovnog lima i oplate  usled lošeg pričvršćivanja, propuštanja vode, spadanje izolacije  krova, korozije na krovnom limu na površini
	Do naredne revizije

	7.
	Ogibljenje (zavojne opruga obrtnog postolja)
	24

	8.
	Novi amortizeri 
	24 

	9,
	Vješajni elementi - prekomjerna habanja i nedostaci zbog kojih se kola moraju isključiti iz saobraćaja
	24

	10.
	Centralni svornjak i obrtna šolja
	Do naredne revizije

	11.
	Kočni uređaji
	Do naredne revizije.

	12.
	Vučno-odbojni uređaji novi
	Do naredne revizije 

	13.
	Vučno-odbojni uređaji korišćeni
	24

	14.
	Temeljni premaz
	48

	15.
	Pokriv i premaz
	Do naredne revizije

	16.
	Vodovodna instalacija
	24

	17.
	Komplet vakum toaleti
	24

	18.
	Koš kola
	Do naredne revizije

	19.
	Akumulatorske baterije nove
	24 

	20.
	Uredjaj za grijanje i klimatizaciju
	24

	21.
	Utikač sa kablom i glavni vod
	24


Izvršilac opravke daje  garantne rokove za novo ugrađene sklopove i djelove onoliko koliko to garantuje  njihov proizvođač, s tim što ovi  rokovi ne mogu biti manji od onih koji su  dati u ovom članu.

DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjeline je 390.000,00 € bez PDV-a.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke nije podijeljen na partije jer se isti jedino može posmatrati kao cjelina, s obzirom da se radi o jednoj vrsti robe.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne
3. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. 
( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 12 mjeseci koliko traje garantni period.
5. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma
: 
( odnos cijene i kvaliteta 

· Cijena ………………………………………………………………75 bodova

· Rok izvršenja usluge……………………………………………… 10 bodova
· Broj izvršenih opravki putničkih kola u prethodnih 5 godina.....15 bodova
Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 75 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 75
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:

Najkraći rok izvršenja usluge = 10 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10
Broj bodova po osnovu vrednovanja broja izvršenih opravki putničkih kola kao mjerila kvaliteta:

Najveći broj izvršenih opravki putničkih kola = 15 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najveći broj izvršenih opravki putničkih kola / ponuđeni broj konkretnog ponuđača x 15
Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.

Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka.

6. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
7. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2026. godine u 12:15 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

•
neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica.

•
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica, s tim što bankarska garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

 radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.
8. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

9. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na elektronskom obrascu na ESJN- u.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
10. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

· Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom
· U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se izvršava, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, 

· U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.
· DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% ugovorene vrijednosti  za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluge.
· Ukoliko predmetna  usluga ne bude izvršena  u skladu sa odredbama Ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane Dobavljača koja čini sastavni dio Ugovora.
· Za sve što nije predvidjeno ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
· Sve što nije regulisano predmetnom Tenderskom dokumentacijom, biće precizirano odredbama Ugovora za  javnu nabavku.
11. ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
12. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj: 4678
Mjesto i datum: Podgorica, 02.06.2026. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 5 iz Plana javne nabavke broj 652 od 29.01.2026. godine (broj #24134 ESJN) za nabavku usluge - Srednja opravka 3 putničkih kola tipa ''Z'',  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

            Ovlašćeno lice naručioca: Dragana Lukšić  ____________________ 

                                                                                                                               s.r.

           Službenik za javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc ____________________ 

s.r.
   Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Radovan Mrdak, dipl. maš. inž.
_____________________

 s.r.

    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik 
_____________________

 s.r.

       Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Luka Mirović, dipl. maš. inž. 
___________________

 s.r.
              Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Jelena Popović, bachelor ecc
____________________
                                                                                                                               s.r.
   Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Miloš Gajević, spec. struk. inž. maš
_____________________

                                                                                                                               s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Milica Dulović, bachelor ecc ____________________ 

                                                                                                        s.r.

13. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora





