
[bookmark: _Hlk232431602]Naručilac: JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33
Mjesto i datum: Nikšić, 15.06.2026.godine    

Na osnovu člana 93 stav 2 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić objavljuje na ESJN:       
             

IZMJENA BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE, za otvoreni postupak javne nabavke (šifra postupka # 116829) objavljen na ESJN 10.6.2026 15:00, za izvođenje radova- SANACIJA PODOVA U JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ

· Vrši se ispravka tehničke greške tenderske dokumentacije strana 1/9 koji glase:
Naručilac: JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 34
Mjesto i datum: Nikšić, 11.06.2026.godine    
i nakon ispravke glase:
Naručilac: JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02/26
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 34
Mjesto i datum: Nikšić, 10.06.2026.godine    
· [bookmark: _Hlk163154860][bookmark: _Hlk228563235]Mijenja stavka r.br. 3,  u dijelu opisa:
	19
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	Nabavka, transport i montaža parketa. Nabavka i ugradnja troslojnog, jednolamelnog gotovog parketa tipa BOLERO ili ekvivalent, gornji sloj plemenitog drveta natur hrast, završno obrađen i lakiran Proteco lakom ili ekvivalentom u boji prema izboru investitora, sa specijalnom Aquagard zaštitom na kraćim stranama, ukupne debljine 14mm, sistem zaključavanja dasaka T-lock, daske dimenzije 120x1200mm. Prilikom ugradnje obratiti pažnju na pozicije oko stubova, radijatora i ostalih instalacija u prostoru. Parket lijepiti dvokomponentnim epoksidno-poliuretanskim lijepkom Ultrabond P913 2K Plus ili ekvivalent koji se nanosi nazubljenom gletericom u koji se dok materijal još uvijek svjež, polaže drvena podna obloga. Svojstva lijepka su sljedeća: Viskoznost miješavine (mPa·s): 30,000 (rotor 7 - 50 obrtaja po minutu); Tvrdoća po A Shore-u nakon 7 dana na +23°C: 80; čvrstoća prianjanja drvo–beton pri izvlačenju veća od 3 N/mm²; čvrstoća prianjanja drvo – keramika pri izvlačenju veća od 3 N/mm². Parket postaviti na način da se njime pokrije i površina ispod ulaznih vrata u prostoriju, uračunati i tu površinu. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. U jediničnu cijenu ulazi i 1860.00m2 unošenje i vraćanje prethodno iznešenog namještaja i postavka istog na svoje pozicije u dogovoru sa investitorom. Čišćenje nakon izvođenja radova i odvoz otpada na deponiju koja se nalazi na gradilištu. Nakon završetka radova neophodno je sa pozicije rada odnijeti višak materijala i skladištiti na poziciju koja je predviđena za to. Izvođač je dužan zaštititi svoje i sve ostale izvedene radove od oštećenja prilikom izvođenja radova. Obračun radova po m2
	m2
	1860,00

	20
	PODOPOLAGAČKI RADOVI JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	Nabavka, transport i montaža drvenih lajsni. Nabavka i transport materijala i montaža drvenih lajsni u boji parketa iz prethodne pozicije, a prema izboru investitora. Lajsne dimenzije 20x80mm. Lajsne se pričvršćuju na zid montažnim kitovima i dodatno mesinganim šrafovima sa tiplama na razmaku od 80 cm. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. Sučeljavanja lajsni gerovati. Čišćenje nakon izvođenja radova i odvoz otpada na deponiju koja se nalazi na gradilištu. Nakon završetka radova neophodno je sa pozicije rada odnijeti višak materijala i skladištiti na poziciju koja je predviđena za to. Izvođač je dužan zaštititi sve ostale izvedene radove od oštećenja prilikom izvođenja radova. Obračun radova po m1.
	m1
	1115,00

	27
	RAZNI ZANATSKI RADOVI JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	Sanacija postojećih podnih obloga od mermera. Pažljivo uklanjanje rastresitih i odvojenih djelova postojećeg mermera, čišćenje i priprema podloge, reparacija pukotina, lomova i okrnjenja specijalnim dvokomponentnim ljepilom/smolom za prirodni kamen tipa Tenax Stone Adhesives ili ekvivalentom. U jediničnu cijenu pozicije spada čišćenje i odmašćivanje površine, lokalno injektiranje i lijepljenje napuklih djelova, popuna pukotina i nedostajućih djelova, fino brušenje i nivelacija repariranih površina, usklađivanje tona reparacije sa postojećim mermerom, sav potreban materijal, alat i rad. Obračun paušalno. Sve pozicije prethodno provjeriti na licu mjesta.
	pauš.	
	1



i nakon izmjene glase: 
	19
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	Nabavka, transport i ugradnja LVT poda.
Pripremiti podlogu nanošenjem ekološkog disperzivnog premaza Primer Multiuse. Isporuka i polaganje heterogenih modularnih LVT ploča za visokofrekventne prostore. Karakteristike LVT ploča: 
· Ukupna debljina je min. 2,50mm, 
· Habajući sloj je min. 0,70 mm, sa sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 po EN ISO 10582, 
· Upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 10874), 
· Težine min. 3950g/m2, 
· Otpornost na klizanje R10, 
· Otpornost na vatru Bfl-s1, 
· Oborene ivice: 4 strane,
· Materijal je otporan na nožice nameštaja, točkiće stolica i na hemikalije,
· Materijal posjeduje EPD i MHS (material health statement) i HPD (helth product declaration) sertifikat.

Lijepljenje ploča izvršiti lijepkom Ultrabond eco 4 LVT. Kvalitet i vrsta obloge u klasi "TARKETT - ID INSPIRATION HT (high Traffic) 70", “GERFLOR - CREATION 70 CONNECT” ili ekvivalent, u boji prema izboru investitora. Podna obloga mora zadovoljiti sljedeće standarde:
· Podna obloga mora biti proizvedena u skladu sa standardom EN 10582 i ispunjavati zahtjeve evropske klasifikacije upotrebe 23–34. 
· Materijal mora omogućavati 100% reciklažu ostataka nastalih tokom ugradnje, kao i proizvoda nakon završetka njegovog životnog vijeka.  
· Dimenzionalna stabilnost materijala mora biti ≤0,10 %, ispitana u skladu sa standardom EN ISO 23999. 
· Otpornost na trajnu deformaciju (rezidualnu udubljenost) mora biti ≤ 0,05 mm, ispitana u skladu sa standardom EN ISO 24343-1. 
· Protivklizna svojstva moraju odgovarati klasi R10, prema standardu DIN EN 16165 NB.2. 
· Emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u unutrašnjem vazduhu mora biti manja od 10 μg/m³, mjerena 28 dana nakon ugradnje, u skladu sa standardom EN 16516.  Ugljenični otisak proizvoda mora biti manji od 4 kg CO₂ ekv./m² za faze A1–A3, odnosno manji od 3,5 kg CO₂ ekv./m² za Modul D. 
· Proizvod mora posjedovati navedene Evropske standarde i minimalnu komercijalnu garanciju od 10 godina.

Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. U jediničnu cijenu ulazi i unošenje i vraćanje prethodno iznešenog namještaja i postavka istog na svoje pozicije u dogovoru sa investitorom. Čišćenje nakon izvođenja radova i odvoz otpada na deponiju koja se nalazi na gradilištu. Nakon završetka radova neophodno je sa pozicije rada odnijeti višak materijala i skladištiti na poziciju koja je predviđena za to. Izvođač je dužan zaštititi svoje i sve ostale izvedene radove od oštećenja prilikom izvođenja radova.
Obračun radova po m2.

	m2
	1860,00

	20
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	
Nabavka, transport i montaža LVT lajsni.
Na spojevima poda sa zidom, nabavka, isporuka i montaža dekorativne lajsne za LVT podove. Prateća zidna dekorativna lajsna za LVT visine 60, u boji, kvalitetu i vrsti obloge u klasi kao ugrađeni LVT pod iz prethodne pozicije. Odabrana lajsna mora biti kompatibilna ugrađenom LVT podu. Radove izvodi podopolagač. Lajsne na spojevima uglova gerovati. Spoj poda i lajsne fugovati odgovarajućim silikonom u boji ugrađenog LVT poda. Lajsne učvrstiti za zid ukucavanjem ili lijepljenjem odgovarajucim silikonom, prema važećim standardima za ovu vrstu radova. Lajsna mora odgovarati ugradjenom LVT podu prema svim karakteristikama. Pozicija mora zadovoljiti standarde navedene u prethodnoj poziciji za LVT pod. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. Čišćenje nakon izvođenja radova i odvoz otpada na deponiju koja se nalazi na gradilištu. Nakon završetka radova neophodno je sa pozicije rada odnijeti višak materijala i skladištiti na poziciju koja je predviđena za to. Izvođač je dužan zaštititi sve ostale izvedene radove od oštećenja prilikom izvođenja radova. Obračun radova po m1.

	m1
	1115,00

	27
	RAZNI ZANATSKI RADOVI
JU OŠ “MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ” NIKŠIĆ
	Sanacija postojećih podnih obloga od mermera na podu zajedničkih hodnika u objektu.
Pažljivo uklanjanje rastresitih i odvojenih djelova postojećeg mermera, čišćenje i priprema podloge, reparacija pukotina, lomova i okrnjenja specijalnim dvokomponentnim ljepilom/smolom za prirodni kamen tipa Tenax Stone Adhesives ili ekvivalentom. U jediničnu cijenu pozicije spada čišćenje i odmašćivanje površine, lokalno injektiranje i lijepljenje napuklih djelova, popuna pukotina i nedostajućih djelova, fino brušenje i nivelacija repariranih površina, usklađivanje tona reparacije sa postojećim mermerom, sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m1. U poziciju je uračunata sanacija mermera u širini od cca 30cm. Sve pozicije prethodno provjeriti na licu mjesta.
	m1
	30,00



Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


      Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  01.07.2026. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  01.07.2026. godine u 10:00 sati. 
      U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama,  garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je: 
•	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić, Vuka Karadžića 104 Nikšić
•	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JU OŠ”Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić, Vuka Karadžića 104 Nikšić  najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 
radnim danima od 9 do 14 sati, zaključno sa danom 01.07.2026. godine do 10:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti. na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
[bookmark: _Toc62730562]    USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:1] [1:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.
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